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[bookmark: _Toc156928894][bookmark: _Toc20453][bookmark: _Toc133222535][bookmark: _Toc133333543][bookmark: _Toc109135948][bookmark: _Toc346616373]1 概述
[bookmark: _Toc133333544][bookmark: _Toc133222536][bookmark: _Toc156928895][bookmark: _Toc14486][bookmark: _Toc109135949]1.1 建设项目概况
近年来，陶粒作为一种性能优异的新型人造轻骨料，日益受到建筑、建材及相关工业领域的广泛关注。其卓越性能主要体现在密度低、筒压强度高、孔隙率大、软化系数高，以及优异的抗冻性和抗碱集料反应能力。得益于低密度和均匀的内部多孔结构，陶粒不仅质轻、坚固，更兼具耐腐蚀、抗冻、抗震、保温隔热及吸声降噪等多重功能特性。随着材料科学研究的持续深入与应用技术的不断突破，陶粒的应用范围正迅速扩展。目前，它已从传统的建筑材料领域，延伸至桥梁工程、水利建设、化工行业、机械制造以及环保农业等多个重要产业，展现出巨大的市场潜力和广阔的发展前景。
[bookmark: _Toc92270953][bookmark: _Toc97798318][bookmark: _Toc97798055][bookmark: _Toc92271683]2020年3月，公司编制完成了《淮南潘一实业有限公司煤电固废综合利用项目环境影响报告表》，2020年4月30日取得了淮南市生态环境局《关于淮南潘一实业有限公司煤电固废综合利用项目环境影响报告表的批复》，批复文号：淮环审复〔2020〕14号。该项目2024年5月开工建设，2025年2月竣工并投入试运行。2025年8月通过自主验收。
2024年12月23日，淮南潘一实业有限公司申领了排污许可证，许可证编号为：91340400150250099K001X。
随着我国经济快速发展和城镇化进程的不断深入推进，固体废物的处置问题日益成为一件困扰社会经济可持续发展的大事，如何高效、合理地处置日益增多的固体废弃物，也是摆在管理者面前一个亟待解决的难题。根据《淮南市“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》基本原则：“源头减量、利用优先。大力发展循环经济，从源头上避免或减少固体废物产生，推动煤系固废等大宗工业固体废物产生强度持续下降、总量趋零增长。支持固体废物资源化新技术、新装备和新产品研发、推广和应用，拓宽资源化利用途径。始终坚持利用优先，最大限度降低固体废物填埋量”。
为此，淮南潘一实业有限公司拟投资500万元，建设“陶粒生产线技改项目”。项目位于安徽省淮南市潘集区潘一矿自备铁路以北潘一实业公司现有厂区，占地247215平方米，本次技改项目不新增产能，不新增用地，利用现有生产厂房，调整产品结构，原料增加使用市政污泥，减少煤矸石，科学配料系统，增加原材料暂存场所等设施，建设陶粒生产线技改项目。
原环评设计生产能力为60万方/年（15万方/年*4条，产品堆密为500kg/m3，折算重量为30万吨），实际已建已验的生产能力为30万方/年（15万方/年*2条，产品堆密为1000kg/m3，折算重量为30万吨），剩余两条陶粒生产线将承诺不再建设。本次项目对现有已建已验生产线进行技改，年产30万立方米陶粒，技改前后产能不变。项目已经淮南市潘集区科技经济信息化局备案，项目代码2509-340406-07-02-318031。
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等有关建设项目环境保护管理的规定，建设项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），其环境影响评价类别为环境影响报告书，详见表1.1-1。
表1.1-1  环境影响评价报告类别判定表
	环评类别
项目类别
	报告书
	报告表
	登记表

	四十七、生态保护和环境治理业

	103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用
	一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的
	其他
	/


受淮南潘一实业有限公司的委托，我公司承担了本项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司及时组织有关专业技术人员赴现场踏勘、调研，收集了与项目有关的工程技术资料，并进行了工程分析和环境影响预测，在此基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定、相关环保政策与技术规范，编制完成了《淮南潘一实业有限公司陶粒生产线技改项目环境影响报告书》，现呈报生态环境主管部门审批。
[bookmark: _Toc156928896][bookmark: _Toc133222537][bookmark: _Toc133333545][bookmark: _Toc23859][bookmark: _Toc109135950]1.2 项目特点
本项目主要特点有：
1、本项目为技改项目，项目产品为陶粒，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）以及修改单，本项目属于C3024轻质建筑材料制造和N7723固体废物治理。
2、对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”第十二项“建材”中第9条“利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、城市污泥、江河湖（渠）海淤泥等大宗废弃物无害化生产制备砂石骨料、结构混凝土用高强陶粒、功能陶粒、墙体材料等建材及其工艺技术装备开发”和第四十二条“环境保护与资源节约综合利用”中的第3条规定：“城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。项目不使用限制和淘汰生产工艺、设备，符合国家当前产业政策要求。
3、本项目位于安徽省淮南市潘集区潘一矿自备铁路以北潘一实业公司现有厂区内，根据企业提供的不动产权证，本项目用地性质为工业用地。
[bookmark: _Toc133333546][bookmark: _Toc109135951][bookmark: _Toc133222538][bookmark: _Toc156928897]4、本项目收集的市政污泥进场处置前需由提供单位提供环评及批复文件，证明其一般工业固体废物的性质；若环评及批复等未明确固废性质，需由提供单位进行危废鉴定，仅鉴定结果为一般固废的方可进入本项目进行生产，危险废物不得入内。
[bookmark: _Toc14972]1.3 项目相关符合性分析判定
[bookmark: _Toc133333547][bookmark: _Toc133222539][bookmark: _Toc141627646][bookmark: _Toc156928898][bookmark: _Toc133174196]1.3.1 产业政策符合性分析
本项目为C3024轻质建筑材料制造和N7723固体废物治理，对照国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于“利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、城市污泥、江河湖（渠）海淤泥等大宗废弃物无害化生产制备砂石骨料、结构混凝土用高强陶粒、功能陶粒、墙体材料等建材及其工艺技术装备开发”和“城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，为鼓励类项目。
本项目产品为陶粒，是以煤矸石、铁尾矿砂、建筑渣土和市政污泥为原料烧制得到的陶粒，对照《环境保护综合名录》（2021年版），本项目产品不在“高污染、高环境风险”产品名录内。
因此，根据国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》和《环境保护综合名录》（2021年版）中相关规定，本项目符合国家产业政策。
本项目已经淮南市潘集区科技经济信息化局备案（项目代码：2509-340406-07-02-318031）。因此，项目建设符合国家及地方产业政策。
[bookmark: _Toc133174197][bookmark: _Toc133333548][bookmark: _Toc156928899][bookmark: _Toc133222540][bookmark: _Toc141627647]1.3.2 选址规划符合性分析
本项目位于潘集区潘一矿自备铁路以北，项目占地约247215平方米，根据企业提供的不动产权证，本项目用地性质为工业用地。
本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、自然遗迹、人文遗迹等需要特殊保护的环境敏感对象。
对照潘集区“三区三线图”，本项目位置全部位于城镇开发边界范围内，不动产权证登记工业用地，权属与国土空间规划完全统一，不涉及永久基本农田、生态保护红线。
潘一实业公司整个园区也不涉及永久基本农田、生态保护红线，大部分区域权属工业用地，位于城镇开发边界，仅内部局部空白区域存在存量工业用地与新版三区三线规划错位，不属于违法用地。
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图1.3-1本项目与潘集区“三区三线”对照
i
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[bookmark: _Toc141627648][bookmark: _Toc133174198][bookmark: _Toc133222541][bookmark: _Toc133333549][bookmark: _Toc156928900]1.3.3 公众参与符合性分析
根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）要求，2025年9月17日，建设单位在“淮南市生态环境局网站”上发布首次环境影响评价信息公开情况，网址：https：//sthjj.huainan.gov.cn/hbyw/xmgl/hpgs/551840970.html。2026年1月4日，本项目环境影响报告书征求意见稿形成后，在“淮南市生态环境局网站”上对本项目进行了环境影响评价公众参与第二次网络公示（征求意见稿公示），网址：https：//sthjj.huainan.gov.cn/hbyw/xmgl/hpgs/551851006.html。此外，还在纸质媒体“新安晚报”开展了两次公示，同时以现场公告方式开展了报告书征求意见稿公示，公示期间未收到群众的反馈意见。
[bookmark: _Toc133222542][bookmark: _Toc133174199][bookmark: _Toc156928901][bookmark: _Toc141627649][bookmark: _Toc133333550]1.3.4 污染物采取的防治措施
1、废气：本项目大气污染物主要为污泥暂存、污泥烘干、研磨工序、焙烧烘干工序、筛分、包装工序运行过程中产生的颗粒物、SO2、NOx、HCl、氟化物、二噁英、NH3、H2S、汞、镉、铅、铜、锰、镍及其化合物等污染物。建设项目拟采取的废气治理措施主要为：
（1）回转窑焙烧过程产生的焙烧废气收集后经“干式脱硫+SCR脱硝”处理后，进入烘干机内与原料直接接触以烘干物料，再由一套活性炭喷射+布袋除尘器（TA003）处理后由30m高排气筒（DA003）排放；
（2）研磨过程产生的粉尘经“密闭设施+布袋除尘器（TA004）”进行处理，处理后通过15m高排气筒（DA004）排放；
（3）污泥暂存、污泥烘干废气密闭收集经“生物除臭系统（TA005）”进行处理，处理后通过15m高排气筒（DA005）排放；
（4）筛分、包装过程中产生的粉尘经“集气罩+布袋除尘器（TA008）”进行处理，处理后通过15m高排气筒（DA008）排放；
（5）成品储存废气：2台陶粒产品库顶各设置1台布袋除尘器（TA006和TA007）处理达标后通过仓顶排气筒（DA006）和（DA007）排放；
（6）稻壳粉仓储罐（2个）产生的呼吸废气分别经仓顶配套的脉冲袋式除尘器（TA009和TA010）处理达标后通过仓顶排气筒（DA009）和（DA010）排放。
2、废水：本项目废水主要为车辆冲洗废水和生活污水。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗；生活污水经化粪池处理后由物业公司定期清掏，不排放。
3、噪声：本项目高噪声设备较少，噪声源主要为设备噪声、风机及各类水泵等，建设单位选用低噪声设备、设置减震垫、安装消声装置等措施。
4、固体废物：本项目产生的一般工业固体废物主要有除杂废物和袋式除尘器定期更换的废布袋，暂存于一般工业固体废物暂存库中，外售综合利用；本项目产生的危险废物主要为废机油、废机油桶、窑炉废气袋式除尘器定期更换的布袋等，暂存于危险废物暂存仓库中，定期交由有资质单位处置。生活垃圾交环卫部门清运。
[bookmark: _Toc133333552][bookmark: _Toc156928903][bookmark: _Toc109135952][bookmark: _Toc133222544][bookmark: _Toc19379]1.4 环境影响评价过程
◆2025年9月15日，淮南潘一实业有限公司委托安徽重晨生态科技有限责任公司承担《淮南潘一实业有限公司陶粒生产线技改项目环境影响报告书》的编制工作。
◆2025年9月17日，建设单位在“淮南市生态环境局网站”网站上发布首次环境影响评价信息公开情况，网址：淮南市生态环境局网站（网址：https://sthjj.huainan.gov.cn/hbyw/xmgl/hpgs/551840970.html）。
◆2025年10月-11月，评价单位根据建设单位提供的工艺技术资料，进行初步工程分析，确定评价思路、评价重点及各环境要素评价等级。
◆2025年11月，山东省思威安全生产技术中心和益铭检测技术服务（青岛）有限公司对区域环境质量现状进行了采样监测。
◆2026年1月，评价单位按照国家相关环保法律、法规及有关技术规范要求，编制完成了《淮南潘一实业有限公司陶粒生产线技改项目环境影响报告书》（征求意见稿），在淮南市生态环境局网站上对本项目环境影响评价公众参与进行了第二次公示（征求意见稿公示），网址：淮南市生态环境局网站（https://sthjj.huainan.gov.cn/hbyw/xmgl/hpgs/551851006.html）；此外，还采取了报纸公示，在纸质媒体“新安晚报”开展了两次公示，同时以现场公告方式开展了报告书征求意见稿公示。
◆2026年2月底，评价单位按照国家相关环保法律法规及有关技术规范要求，编制完成了《淮南潘一实业有限公司陶粒生产线技改项目环境影响报告书》，并进入安徽重晨生态科技有限责任公司内审程序，经审核、审定后定稿。
本报告书编制过程中，得到了淮南市生态环境局、淮南市潘集区人民政府、淮南市潘集区生态环境分局的大力支持和协作。在此，谨向上述单位的有关领导、专家和技术人员表示诚挚的谢意！
[bookmark: _Toc133222545][bookmark: _Toc133333553][bookmark: _Toc156928904][bookmark: _Toc109135953][bookmark: _Toc15755]1.5 本项目主要关注的问题
1、本项目收集的市政污泥进场处置前需由提供单位提供环评及批复文件，证明其一般工业固体废物的性质；若环评及批复中未明确固废性质，需由提供单位进行危废鉴定，仅鉴定结果为一般固废的方可进入本项目进行生产，危险废物不得入内。
2、结合项目排放的各类污染物，预测项目可能对区域环境质量造成的不利影响，结合区域的功能区划和环境质量现状，从环保角度论证项目建设的可行性。
3、从环境影响评价角度论证项目选址的合理性，总平面布置的适宜性，论证本项目的环境可行性、提出环境管理监控计划，确保工程建设与环保措施“三同时”。
[bookmark: _Toc133333554][bookmark: _Toc156928905][bookmark: _Toc109135954][bookmark: _Toc133222546][bookmark: _Toc21878]1.6 环境影响报告书主要结论
综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理，本项目拟采取的各项污染治理措施经济技术可行，污染物能够得到有效控制，采取环评提出的环保措施后可实现“三废”和噪声达标排放，对评价区域环境影响较小，不会改变该区域环境功能；工程在施工期会对局部环境产生一定影响，采取污染防治措施后对环境产生的影响较小，运营期拟采用的污染防治措施技术经济可行；环境风险在可接受水平内。项目采取网络平台公示、报纸公示、现场张贴等方式开展了公众参与调查工作，公众参与调查过程中未收到群众反馈意见。从环境保护角度，本项目的建设是可行的。
依据相关规定确定环境影响评价文件类型
1、研究相关技术文件和其他有关文件
2、进行初步工程分析
3、开展初步的环境现状调查
1、环境影响识别和评价因子筛选
2、明确评价重点和环境保护目标
3、确定工作等级、评价范围和评价标准
制定工作方案
环境现状调查
监测与评价
建设项目
工程分析
1、各环境要素环境影响预测与评价
2、各专题环境影响分析与评价

1、提出环境保护措施，进行技术经济论证
2、给出污染物排放清单
3、给出建设项目环境影响评价结论
编制环境影响报告书
第一阶段
第二阶段
第三阶段

图1.6-1  建设项目环境影响评价工作程序图
[bookmark: _Toc479085351][bookmark: _Toc133333555][bookmark: _Toc133222547][bookmark: _Toc109135955][bookmark: _Toc27530][bookmark: _Toc156928906]
2总则
[bookmark: _Toc346616374][bookmark: _Toc109135956][bookmark: _Toc479085352][bookmark: _Toc156928907][bookmark: _Toc23872][bookmark: _Toc133222548][bookmark: _Toc133333556][bookmark: _Toc346616376][bookmark: _Toc233864773]2.1评价目的、重点及内容
[bookmark: _Toc156928908][bookmark: _Toc141627656][bookmark: _Toc133333557][bookmark: _Toc133222549][bookmark: _Toc133174206]2.1.1环境影响评价原则
[bookmark: _Toc479085353]按照以人为本、建设资源节约型环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：
1、依法评价原则
贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准政策等，优化项目建设服务和环境管理。
2、科学评价原则
规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。
3、突出重点
根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
[bookmark: _Toc133222550][bookmark: _Toc141627657][bookmark: _Toc156928909][bookmark: _Toc133174207][bookmark: _Toc133333558]2.1.2评价目的
1、通过资料分析、现场监测和类比分析，全面评价区域环境背景状况，明确主要环境保护目标，为预测评价本项目的环境影响程度与范围，以及竣工环保验收提供依据资料。
2、通过现场调查和类比分析，判定工程建设过程以及运营后的环境影响因素和环境影响因子，确定主要污染源源强。
3、通过采用模型模拟、类比调查等技术手段，分析工程实施对评价区的大气环境、水环境、声环境、土壤环境的影响程度和范围，并依据国家及省内环保法律、法规、标准和当地环境功能目标的要求，提出减轻或消除不利环境影响的环保工程措施及有关的污染防治对策与建议。
4、从环境保护角度论证项目的可行性，对项目合理布局提出评价意见，为工程环保措施的设计与实施，以及投产运行后的环境管理，为生态环境部门决策提供科学依据。
[bookmark: _Toc133333559][bookmark: _Toc133222551][bookmark: _Toc156928910][bookmark: _Toc141627658][bookmark: _Toc133174208]2.1.3评价重点
结合项目的污染特征及周围的环境特征，本评价将以工程分析、大气环境影响评价、环境风险评价及污染防治措施等作为评价工作的重点。具体内容如下：
1、本项目工艺分析及污染控制水平；
2、重点分析污染物达标排放的可行性、污染治理措施可行性和合理性；
3、项目环境风险预测与评价。
[bookmark: _Toc133333560][bookmark: _Toc141627659][bookmark: _Toc133222552][bookmark: _Toc133174209][bookmark: _Toc156928911]2.1.4评价内容
根据工程污染物排放特征及周围环境特点，确定本次评价内容为：
1、对评价范围内水、气、声、土壤等环境现状进行监测和资料收集，对厂区周边环境质量现状进行分析和评价；
2、分析项目建成后的主要污染因子、主要污染物产生及排放源强；
3、分析项目可能存在的环境风险，提出可靠的环境风险防范措施；
4、清洁生产分析；
5、环境经济损益分析和环境管理与监测计划。
[bookmark: _Toc133222553][bookmark: _Toc156928912][bookmark: _Toc133333561][bookmark: _Toc109135957][bookmark: _Toc17400]2.2编制依据
[bookmark: _Toc133333562][bookmark: _Toc133174211][bookmark: _Toc156928913][bookmark: _Toc141627661][bookmark: _Toc133222554]2.2.1环保法律、法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；
（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）；
（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修正）；
（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年9月1日施行）；
（7）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日施行）；
（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日施行）；
（9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日施行）；
（10）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）；
（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；
（12）《地下水管理条例》（2021年12月1日施行）；
（13）国务院令 国发〔2015〕17号《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，2015年4月2日；
（14）国务院令 国发〔2011〕35号《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》；
（15）国务院令 国发〔2016〕31号《土壤污染行动计划》，2016年5月28日；
（16）环境保护部 环发〔2013〕104号《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》，2013年11月；
（17）关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号，2019.6.26发布）；
（18）生态环境部 环土壤〔2019〕25号《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》，2019年3月28日；
（19）原环境保护部 环环评〔2016〕150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，2016年10月26日；
（20）中华人民共和国生态环境部 生态环境部令第3号《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（2018年5月3日发布，2018年8月1日起施行）；
（21）中华人民共和国生态环境部部令第4号《环境影响评价公众参与办法》，2019年1月1日实施；
（22）环保部令第31号《企业事业单位环境信息公开办法》，2015年1月1日起施行；
（23）国务院令645号《危险化学品安全管理条例》，2013年12月7日施行；
（24）原环境保护部 环发〔2015〕163号，《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》，2015年12月10日实施；
（25）原环境保护部 环发〔2015〕162号，关于印发《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的通知，2015年12月11日实施；
（26）原环境保护部办公厅文件 环办环评〔2016〕14号，《加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（试行），2016年12月24日；
（27）原环境保护部办公厅文件 环办环评〔2017〕84号，《关于做好环评与排污许可制度衔接工作的通知》，2017年11月14日；
（28）生态环境部办公厅 环办环评〔2020〕36号，《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》，2020年12月31日；
（29）生态环境部办公厅 环办环评函〔2020〕711号，《关于启用建设项目环境影响报告书审批基础信息表的通知》，2020年12月24日；
（30）工信部规〔2021〕178号《关于印发〈“十四五”工业绿色发展规划〉的通知》，2021年12月3日；
（31）生态环境部 公安部 交通运输部 部令23号《危险废物转移管理办法》，2022年1月1日；
（32）深化改革委员会《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，2021年8月31日；
（33）生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》，2021年11月3日；
（34）国发〔2021〕33号《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》，2021年12月28日；
（35）《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气〔2023〕1号）；
（36）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号，2013.5.24发布）；
（37）《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》；
（38）《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）‌；
（39）《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）。
[bookmark: _Toc141627662][bookmark: _Toc133222555][bookmark: _Toc133174212][bookmark: _Toc133333563][bookmark: _Toc156928914]2.2.2 地方法规政策
（1）安徽省人民代表大会常务委员会公告第二十四号《安徽省环境保护条例》，2018年1月1日施行；
（2）安徽省人民代表大会常务委员会《安徽省大气污染防治条例》，2018年9月29日修订；
（3）安徽省人民政府皖政〔2015〕131号《关于印发安徽省水污染防治工作方案的通知》，2015年12月29日；
（4）安徽省人民政府皖政〔2018〕51号《安徽省人民政府关于建立固体废物污染防控长效机制的意见》，2018年7月2日；
（5）安徽省环境保护厅文件皖环发〔2017〕166号《安徽省环保厅关于进一步加强危险废物环境监督管理的通知》，2017年11月22日；
（6）安徽省生态环境厅公告2019年第8号《关于发布<生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）>的公告》，2019年2月27日；
（7）安徽省人民政府皖政〔2016〕116号《关于印发安徽省土壤污染防治工作方案的通知》；
（8）安徽省环境保护厅皖环发〔2017〕19号《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》，2017年3月28日；
（9）安徽省环境保护厅皖环函〔2017〕1341号《安徽省重点控制区域执行大气污染物特别排放限值的公告》，2017年11月10日；
（10）安徽省人民政府皖政秘〔2018〕120号《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》，2018年6月27日；
（11）安徽省环保厅皖环函〔2018〕955号《安徽省环保厅关于加强土壤环境污染重点监管企业土壤环境监管的通知》，2018年7月23日；
（12）安徽省人大常委会公告第八号《安徽省淮河流域水污染防治条例》，2019年1月1日；
（13）安徽省生态环境保护委员会办公室安环委办〔2022〕37号《安徽省生态环境保护委员会办公室关于印发〈安徽省2022年大气污染防治工作要点〉的通知》，2022年4月6日；
（14）安徽省生态环境厅等部门关于印发《安徽省“无废城市”建设行动方案》的通知 （皖环发〔2024〕36）；
（15）《安徽省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》；
（16）《关于印发〈安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）〉的通知》（皖长江办〔2022〕10号），2022年6月13日；
（17）《安徽省2022年大气污染防治工作要点》（安环委办〔2022〕37号）；
（18）《安徽省“十四五”生态环境保护规划》（皖环发〔2022〕8号）；
（19）《安徽省“十四五”大气污染防治规划》（皖环发〔2022〕12号）；
（20）《淮南市“十四五”大气污染防治规划》（淮环委办〔2022〕149号）；
（21 ）《淮南市“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》（淮环通〔2022〕47号）。
[bookmark: _Toc133222556][bookmark: _Toc133333564][bookmark: _Toc156928915][bookmark: _Toc141627663][bookmark: _Toc133174213]2.2.3 相关导则及技术规范
[bookmark: _Toc133222557][bookmark: _Toc133174214][bookmark: _Toc141627664][bookmark: _Toc133333565]（1）《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2025）；
（2）《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）；
（3）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；
（4）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）；
（5）《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）；
（6）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；
（7）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）；
（8）《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（9）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）；
（10）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；
（11）《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（12）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）；
（13）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（14）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；
（15）《危险废物处置工程技术导则》（HJ 2042-2014）；
（16）《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）；
（17）《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）；
（18）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；
（19）《污染源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；
（20）《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1250-2022）；
（21）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）；
（22）《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024年第4号）；
（23）《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）；
（24）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（原环境保护部公告2017年第43号）（2017年10月1日实施）；
（25）《城镇污水处理厂污泥处理处置技术规程》（DB34/T3832-2021）。
[bookmark: _Toc156928916]2.2.4 项目依据
[bookmark: _Toc479085354][bookmark: _Toc346616378]1、淮南市潘集区科技经济信息化局，《淮南潘一实业有限公司陶粒生产线技改项目备案表》；
2、《淮南潘一实业有限公司煤电固废综合利用项目环境影响报告表》及批复（淮环审复〔2020〕14号）；
3、《淮南潘一实业有限公司煤电固废综合利用项目非重大变动环境影响分析说明》；
4、《淮南潘一实业有限公司煤电固废综合利用项目阶段性竣工环境保护验收报告》；
5、山东省思威安全生产技术中心和益铭检测技术服务（青岛）有限公司提供的环境现状监测资料；
6、淮南潘一实业有限公司提供的相关资料。
[bookmark: _Toc5428][bookmark: _Toc156928917][bookmark: _Toc133222558][bookmark: _Toc99360751][bookmark: _Toc133333566]2.3 评价因子
[bookmark: _Toc133222559][bookmark: _Toc141627666][bookmark: _Toc156928918][bookmark: _Toc133174216][bookmark: _Toc133333567]2.3.1 环境影响识别
根据本项目的工程特点，通过初步分析识别环境因素，并依据污染排放量的情况等，筛选本评价的各项评价因子见下表：
表2.3-1  项目环境影响识别汇总表
	[bookmark: _Toc141627667][bookmark: _Toc133222560][bookmark: _Toc133174217][bookmark: _Toc133333568][bookmark: _Toc156928919]影响因子
	建设施工期
	营运期

	
	
	废气
	废水
	噪声
	固废

	地表水
	D
	/
	L
	/
	/

	地下水
	/
	/
	△L
	/
	△

	空气质量
	D
	L
	/
	/
	△

	土壤质量
	/
	△L
	△L
	/
	△

	声环境
	D
	/
	/
	L
	/

	环境风险
	/
	△D
	/
	/
	△

	注：△可能有影响；有影响；D短期影响；L长期影响


2.3.2评价因子筛选
根据本项目排污特征和环境影响因素识别结果及主要环境制约因素分析，结合项目所在区域环境功能要求及保护目标分布情况，确定本项目评价因子见表2.3-2。
表2.3-2  环境影响评价因子识别一览表
	[bookmark: _Toc133333569][bookmark: _Toc479085355][bookmark: _Toc133222561][bookmark: _Toc109135959][bookmark: _Toc346616379][bookmark: _Toc156928920]项目
	现状评价因子
	预测评价因子
	总量控制因子

	大气
	常规：SO2、NO2、CO、O3、PM10和 PM2.5
特征：TSP、NH3、H2S、HCl、Hg、Cd、Pb、Cr、As、氟化物、二噁英类
	TSP、SO2、NO2、PM10、PM2.5、NH3、H2S、HCl、Hg、Cd、Pb、二噁英类、氟化物、 Cr、As
	SO2、NO2、烟粉尘

	地表水
	pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、硫化物、氟化物、氰化物、挥发酚、石油类
	/
	/

	地下水
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、CO32-、Cl-、SO42-、NO3-、pH、色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、钠、氯化物、硝酸盐、溶解性总固体、硫酸盐、铁、锰、总大肠杆菌、群落总数、铜、锌、铝、总硬度、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、碘化物、亚硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、二甲苯等
	CODMn 、氨氮
	/

	噪声
	等效连续A声级LAeq
	等效连续A声级LAeq
	/

	土壤
	铅、镉、汞、砷、镍、铬（六价）、铜、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、二氯酚、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯并〔a，h〕蒽、茚并〔1，2，3-c，d〕芘、萘、石油烃、二噁英
	铅、汞、镉、铬、砷、二噁英
	/


[bookmark: _Toc9863]2.4评价工作等级
[bookmark: _Toc133222562][bookmark: _Toc141627669][bookmark: _Toc156928921][bookmark: _Toc133333570][bookmark: _Toc133174219]2.4.1大气环境影响评价等级
按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，分别计算污染物的最大地面质量浓度占标率（Pi），及第i个污染物的地面质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：
Pi=Ci/C0i×100%
式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；
      Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；
      C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。一般选用GB3095中1h平均浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算1h平均质量浓度限值。
1、评价等级判别
表2.4-1大气评价工作等级分级判据
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


2、估算模型参数
表2.4-2  估算模型参数表
	参数
	取值

	城市农村/选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（农村人口数）
	11.57万

	最高环境温度/℃
	40.6

	最低环境温度/℃
	-10.4

	土地利用类型
	工业用地

	区域湿度条件
	潮湿

	是否考虑地形
	考虑地形
	[bookmark: _Toc6498043][bookmark: _Toc133174220][bookmark: _Toc6655035][bookmark: _Toc92271461][bookmark: _Toc6999914][bookmark: _Toc133222563][bookmark: _Toc156928922][bookmark: _Toc141627670][bookmark: _Toc133333571]■是□否

	
	地形数据分辨率（m）
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	[bookmark: _Toc141627671][bookmark: _Toc133174221][bookmark: _Toc6655039][bookmark: _Toc133333572][bookmark: _Toc133222564][bookmark: _Toc6999918][bookmark: _Toc6498047][bookmark: _Toc92271465][bookmark: _Toc156928923]□是■否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/o
	/


3、估算结果
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气评价工作等级估算结果见下表：
表2.4-3  大气环境影响评价工作等级确定估算结果一览表
	[bookmark: _Toc156928924][bookmark: _Toc133174222][bookmark: _Toc133333573][bookmark: _Toc133222565][bookmark: _Toc141627672]类型
	污染源位置
	污染物
	排放特征
	Cmax（μg/m3）
	最大落地浓度位置(m)

	Pmax/%
	D10% /m

	
	
	名称
	排放速率kg/h
	烟气量m3/h
	高度m
	直径m
	温度℃
	
	
	
	

	有组织
	DA004
	颗粒物
	0.24
	80000
	15
	1.4
	25
	0.105246
	131
	0.03
	/

	
	DA005
	氨
	0.048
	24000
	15
	0.8
	25
	0.1538
	63
	0.08
	/

	
	
	硫化氢
	0.0187
	
	
	
	
	0.01452
	
	0.15
	

	
	DA003
	颗粒物
	0.3688
	80000
	30
	1.4
	100
	1.5843454
	250
	0.44
	/

	
	
	SO2
	4.4600
	
	
	
	
	25.452
	
	5.09
	/

	
	
	NOx
	3.8711
	
	
	
	
	12.4481
	
	4.98
	/

	
	
	HCl
	0.1898
	
	
	
	
	0.27452
	
	0.55
	/

	
	
	氟化物
	0.2007
	
	
	
	
	0.0122
	
	0.06
	/

	
	
	铅
	2.13403E-05
	
	
	
	
	0.000026
	
	0.00
	/

	
	
	汞
	1.88889E-07
	
	
	
	
	0.000001
	
	0.00
	/

	
	
	镉
	4.86111E-08
	
	
	
	
	0.0
	
	0.00
	/

	
	
	砷
	0.000011425
	
	
	
	
	0.0
	
	0.00
	/

	
	
	二噁英类
	3.25ngTEQ/h
	
	
	
	
	0.0
	
	0.00
	/

	
	
	氨
	0.1824
	
	
	
	
	0.85462
	
	0.43
	/

	
	DA006
	颗粒物
	0.045
	4476
	15
	0.3
	25
	1.7415
	131
	0.48
	/

	
	DA007
	颗粒物
	0.04
	4008
	15
	0.3
	25
	1.5478
	131
	0.43
	/

	
	DA008
	颗粒物
	0.078
	23302
	15
	0.8
	25
	4.1215
	131
	1.14
	/

	
	DA009
	颗粒物
	0.035
	3494
	15
	0.3
	25
	1.3544
	131
	0.38
	/

	
	DA010
	颗粒物
	0.042
	4153
	15
	0.3
	25
	1.6258
	131
	0.45
	/

	无组织
	1#原料车间
	氨气
	0.0253
	/
	25
	0.00046
	60
	0.00
	/

	
	
	硫化氢
	0.0099
	
	
	0..00054
	
	0.01
	

	
	2#原料车间
	TSP
	0.1032
	/
	25
	0.046226
	59
	0.01
	/

	
	3#厂房
	TSP
	0.086
	/
	25
	0.03254
	59
	0.00
	/


根据估算模型计算结果，本项目污染物最大落地浓度DA003二氧化硫占标率为Pmax=5.09%＜10%，根据评价工作等级划分依据，确定本项目大气环境影响评价等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。
2.4.2 地表水环境影响评价等级
本工程实施后需要产生的废水主要为车辆冲洗废水和生活污水。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗；生活污水经化粪池处理后由物业公司定期清掏，不排放。
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B，具体见下表。
表2.4-4  水污染影响型建设项目评价等级判定
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）
水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	-


[bookmark: _Toc133333574][bookmark: _Toc156928925][bookmark: _Toc133174223][bookmark: _Toc133222566][bookmark: _Toc141627673]2.4.3 声环境影响评价等级
[bookmark: _Toc133222567][bookmark: _Toc133333575][bookmark: _Toc141627674][bookmark: _Toc156928926][bookmark: _Toc133174224]根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）：
5.1.4建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB（A）以下（不含3dB（A）），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。
项目所在地声环境功能区为GB3096规定的3类区，项目建成前后厂址附近的噪声级增加不明显（3dB(A)以下），周围受影响人口亦无显著增加，因此，本项目声环境影响评价工作等级为三级。
2.4.4 地下水环境影响评价等级
本项目为C3024轻质建筑材料制造和N7723固体废物治理，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》 （HJ610-2016）附录 A，本项目所属行业类别为“U城镇基础设施及房地产152工业固体废物（含污泥）集中处置”报告书类别。根据《固体废物污染环境防治法》，二类固废主要包括废油、废酸、废碱、废液、工艺废渣、污泥等‌。这些废物通常被归类为一般工业固体废物，即未被列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的鉴别标准判定不具有危险特性的工业固体废物‌。二类固废是指按照GB5086规定方法进行浸出试验而获得的浸出液中，有一种或一种以上的污染物浓度超过GB8978最高允许排放浓度，或者是pH值在6～9范围之外的一般工业固体废物‌。本项目主要处置污泥和一般固废，处置的固体废物从严按照二类固废识别，因此所属的地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类项目，Ⅱ类建设项目应根据建设项目所属地下水环境敏感程度来划分评价工作等级。地下水分级依据见表2.4-6。
表2.4-5  地下水环境敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的再用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区

	不敏感
	上述地区之外的其他地区

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


表2.4-6  建设项目地下水评价等级划分
	项目类别
环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


本项目位于淮南市潘集区潘一矿自备铁路以北潘一实业公司现有厂区，结合现场调查，项目所在地不存在集中式饮用水地下水源准保护区、不存在除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区、不存在集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区、不存在未划定准保护区的集中水式饮用水水源其保护区以外的补给径流区、不存在分散式饮用水水源地（周边农村民用井主要功能为洗衣、冲地用水）、不存在特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中Ⅱ类建设项目评价工作等级分级判据，本项目地下水环境敏感特征为“不敏感”，确定本项目地下水评价等级为三级。
[bookmark: _Toc133333576][bookmark: _Toc141627675][bookmark: _Toc133174225][bookmark: _Toc156928927][bookmark: _Toc133222568]2.4.5环境风险评价等级
环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表2.4-7确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。
表2.4-7  建设项目Q值确定表
	序号
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量/t
	临界量/t
	Q值

	1
	铁尾矿砂
	铬及其化合物
	/
	0.0798
	0.25
	0.3192

	2
	
	汞
	7439-97-6
	0.0000822
	0.5
	0.0001644

	3
	
	砷
	7440-38-2
	0.02454
	0.25
	0.09816

	4
	
	镍及其化合物
	/
	0.00276
	0.25
	0.01104

	5
	
	铜及其化合物
	/
	0.0684
	0.25
	0.2736

	6
	建筑渣土
	铬及其化合物
	/
	0.03366
	0.25
	0.13464

	7
	
	汞
	7439-97-6
	0.000027
	0.5
	0.000054

	8
	
	砷
	7440-38-2
	0.004032
	0.25
	0.016128

	9
	
	镍及其化合物
	/
	0.01506
	0.25
	0.06024

	10
	
	铜及其化合物
	/
	0.00774
	0.25
	0.03096

	11
	污泥
	铬及其化合物
	/
	0.064512
	0.25
	0.258048

	12
	
	汞
	7439-97-6
	0.00053568
	0.5
	0.00107136

	13
	
	砷
	7440-38-2
	0.0037056
	0.25
	0.0148224

	14
	
	镍及其化合物
	/
	0.09696
	0.25
	0.38784

	15
	
	铜及其化合物
	/
	0.033792
	0.25
	0.135168

	16
	辅料
	氨水
	1336-21-6
	0.2
	10
	0.02

	
	
	机油
	/
	0.01
	2500
	0.000004

	17
	固废
	油类物质
	/
	0.04
	2500
	0.000016

	18
	
	其他危废
	/
	1.25725
	50
	0.025145

	项目Q值∑
	1.78630116


注：①氨水临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录表B.1 突发环境事件风险物质及临界量；②废机油按最大存储量计算；③污泥最大暂存量为800t，重金属含量参照根据原料中重金属含量计算。其他危险废物年产生为5.029t，每三个月清运一次，最大暂存量为1.25725t，参照健康危险急性毒性物质（类别2，类别3），取值50，危险废物量按照最大贮存1年计算。
由上表可知，本项目 Q=1.78630116，故1≤Q＜10。
（1）行业及生产工艺（M）
采用评分法对企业生产工艺过程风险防控措施及突发环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺过程与环境风险控制水平（M）。
生产工艺过程含有风险工艺和设备情况对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3、M4表示。
表 2.4-8 企业生产工艺过程评估
	行业
	评估依据
	分值
	企业情况
	企业得分

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套
	/
	0

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套
	/
	0

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区
	5/套（罐区）
	/
	0

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10
	/
	0

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）
	10
	/
	0

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5
	5
	5

	合计
	5

	a 高温指工艺温度≥300 ℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa；
b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。


本项目不涉及危险工艺，涉及危险物质的使用或贮存，行业及生产工艺M分值=5，以M4表示。
（2）危险物质及工艺系统危险性（P）分级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中表C.2要求，确定本项目危险物质及工艺系统危险性等级（P）为P4等级，见表2.4-9。
表 2.4-9 本项目危险物质及工艺系统危险性等级判断表
	危险物质数量与临界量比值（Q）
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q<100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q<10
	P2
	P3
	P4
	P4


（3）环境敏感程度（E）的分级
1）大气环境
依据保护目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表所示。
表 2.4-10 大气环境敏感性（E）分级原则一览表
	类别
	环境风险受体情况

	E1
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500 人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人，油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人


本项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于5万人大于1万人。根据上表可知，判断本项目大气环境敏感程度为E2。
2）地表水环境
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见下表。
表 2.4-11 地表水功能敏感性分区
	类型
	地表水环境敏感性分区

	敏感F1
	排放点进入地表水水域功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或已发生事故时，危险物质泄漏到排放点算起，排放到受纳水体河流最大流速时，24小时流经范围跨越国界的；

	较敏感F2
	排放点进入地表水水域功能为Ⅲ类，或海水水质分类为第二类；或已发生事故时，危险物质泄漏到排放点算起，排放到受纳水体河流最大流速时，24小时流经范围跨越省界的；

	低敏感F3
	上述地区之外的其他地区


淮河干流水功能区划为III类，根据上表可知，区域地表水功能性分区敏感程度为F2。
表2.4-12环境敏感目标分级
	类型
	环境敏感目标

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内，近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域。

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水方向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域。

	S3
	排放点下游（顺水流向）10km范围内，近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标。


本项目雨水排放口下游10公里流经范围内无集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）和农村及分散式饮用水水源保护区；流经范围不涉及跨国界；企业不位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区。
根据上表可知，区域地表水环境保护目标分级为S3。
依据事故情况下危险物质泄漏到水体排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标，地表水环境敏感程度共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表。
表 2.4-17 地表水环境敏感程度分级
	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


由环境敏感目标分级、地表水功能敏感性分区可知，地表水环境敏感程度为E2。
3）地下水环境
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见下表。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。
表 2.4-18 地下水功能敏感性分区
	敏感性
	地下水环境敏感特征

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 a

	不敏感G3
	上述地区之外的其他地区

	a：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


经调查，项目所在区域附近村庄均已接通自来水，居民、工业无取用地下水。根据上表可知，本项目地下水功能敏感性为G3。
表 2.4-19  包气带防污性能分级
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定
Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩土层不满足上述“D2”和“D3”条件

	Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。


经调查，本项目地下水包气带防污性能分级为D2。
依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，地下水环境敏感程度共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。
表2.4-20 地下水环境敏感程度分级
	包气带防污性能
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E1
	E2
	E3


由区域地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级可知，区域地下水环境敏感程度判定为E3。
（3）风险潜势初判结果
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）划分依据，本项目大气环境风险潜势为Ⅲ、地表水风险潜势为Ⅱ、地下水风险潜势为Ⅰ。环境风险潜势划分结果见下表。
表 2.4-21 拟建项目环境风险潜势确定表
	类别
	环境敏感程度E
	危险物质及工艺系统危害性P

	
	
	极高危害P1
	高度危害P2
	中度危害P3
	轻度危害P4

	环境空气
	环境高度敏感区E1
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	
	环境中度敏感区E2
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	
	环境轻度敏感区E3
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	地表水
	环境高度敏感区E1
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	
	环境中度敏感区E2
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	
	环境轻度敏感区E3
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	地下水
	环境高度敏感区E1
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	
	环境中度敏感区E2
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	
	环境轻度敏感区E3
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ


评价等级
环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。
表 2.4-22 评价工作等级划分表
	环境风险潜势
	Ⅳ+、Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一级
	二级
	三级
	简单分析


根据项目环境风险潜势划分，本项目大气环境风险评价等级为三级，地表水环境风险评价等级为三级，地下水环境风险评价等级为简单分析。
综上，本项目环境风险评价等级为三级。
[bookmark: _Toc133222569][bookmark: _Toc133174226][bookmark: _Toc156928928][bookmark: _Toc141627676][bookmark: _Toc133333577][bookmark: _Toc346616380]2.4.6 生态环境影响评价等级
本项目位于淮南市潘集区潘一矿自备铁路以北潘一实业公司现有厂区，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本项目位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，因此本项目直接进行生态影响简单分析。
[bookmark: _Toc141627677][bookmark: _Toc133222570][bookmark: _Toc156928929][bookmark: _Toc133333578][bookmark: _Toc133174227]2.4.7 土壤环境影响评价等级
按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价工作等级划分原则与方法，本项目为污染影响型建设项目，产品为陶粒，行业类别为C3024轻质建筑材料制造和N7723固体废物治理；占地规模为中型，根据附录A，本项目为Ⅱ类建设项目。评价等级判别依据见表2.4-9、表2.4-10及表2.4-11。
表2.4-24  土壤环境影响评价项目类别划分
	行业类别
	项目类别
	本项目类别

	
	I类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	

	环境和公共设施管理业
	危险废物利用及处置
	采取填埋和焚烧方式的一般工业固体废物处置及综合利用；城镇生活垃圾（不含餐厨废弃物）集中处置
	一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的）；废旧资源加工、再生利用
	其他
	本项目属于Ⅱ类


表2.4-25  污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判定依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


据现场调查，本项目位于淮南市潘集区潘一矿自备铁路以北潘一实业公司现有厂区，周边用地现状有农田，因此，确定区内土壤环境敏感程度为“敏感”。
表2.4-26 污染影响型评价工作等级划分表
	占地面积
评价工作等级
敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


本项目为Ⅱ类建设项目，项目占地面积为24.7hm2，占地规模为中型，环境敏感程度为“敏感”，依据上表，本项目土壤评价等级为二级。
[bookmark: _Toc25581][bookmark: _Toc156928930][bookmark: _Toc133222571][bookmark: _Toc133333579][bookmark: _Toc109135960]2.5评价范围
[bookmark: _Toc156928931][bookmark: _Toc141627679][bookmark: _Toc133333580][bookmark: _Toc133174229][bookmark: _Toc133222572]2.5.1评价范围
1、大气环境影响评价范围
本项目评价工作等级为二级，按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，确定本项目大气环境影响评价范围为以拟建项目厂址为中心区域，边长为5km的矩形区域。
2、地表水环境影响评价范围
本项目实施后需要产生的废水主要为车辆冲洗废水和生活污水。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗；生活污水经化粪池处理后由物业公司定期清掏，不排放。
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B，故本项目不划定地表水环境评价范围。
3、声环境影响评价范围
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的有关规定，确定本项目声环境评价范围为建设项目场区边界外200m以内的范围。
4、地下水环境影响评价范围
以厂址为中心，6km2范围。
5、环境风险评价范围
本项目环境风险评价等级为三级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ69-2018），故本项目不划定评价范围。
6、土壤环境
本项目土壤环境评价等级为二级，确定项目土壤环境评价范围为占地范围内及占地范围外200m区域。
[bookmark: _Toc156928932][bookmark: _Toc133222573][bookmark: _Toc5706][bookmark: _Toc133333581][bookmark: _Toc109135961]2.6评价标准
[bookmark: _Toc156928933][bookmark: _Toc133174231][bookmark: _Toc141627681][bookmark: _Toc133222574][bookmark: _Toc133333582]2.6.1环境质量评价标准
1、环境空气质量标准
评价区域内SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3、TSP、氟化物、Pb、Cd、Hg、砷、Cr（六价）执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值；氯化氢、H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相关标准要求；二噁英参照执行日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准。详见表2.6-1。
表2.6-1  环境空气质量评价标准
	污染物
	取值时间
	浓度限值（μg/m3）
	标准来源

	SO2
	年平均
	60
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值

	
	日平均
	150
	

	
	1小时平均
	500
	

	NO2
	年平均
	40
	

	
	日平均
	80
	

	
	1小时平均
	200
	

	CO
	24小时平均
	4000
	

	
	1小时平均
	10000
	

	O3
	日最大8小时平均
	160
	

	
	1小时平均
	200
	

	PM10
	年平均
	70
	

	
	24小时平均
	150
	

	PM2.5
	年平均
	35
	

	
	24小时平均
	75
	

	TSP
	24小时平均
	300
	

	NOx
	年平均
	50
	

	
	日平均
	100
	

	
	1小时平均
	250
	

	铅（Pb）
	年平均
	0.5
	

	
	季平均
	1
	

	汞（Hg）
	年平均
	0.05
	

	镉（Cd）
	年平均
	0.005
	

	砷（As）
	年平均
	0.006
	

	六价铬（Cr（VI））
	年平均
	0.000025
	

	
	植物生长季平均
	2（3）
	

	氟化物（F）
	1小时平均
	20
	

	
	24小时平均
	7
	

	氨
	1小时平均
	200
	《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

	HCl
	1小时平均
	50
	

	
	24小时平均
	15
	

	硫化氢
	1小时平均
	10
	

	二噁英类
	日平均*
	1.2（TEQpg/m3）
	日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准

	
	年平均
	0.6（TEQpg/m3）
	

	注：（1）适用于城市地区；（3）适用于农业和林业区。
*二噁英类的日平均浓度标准按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）日均：年均=2:1比例换算。


2、地表水环境质量标准
地表水淮河和泥河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，主要污染物的评价标准列于表2.6-2中。
表2.6-2  地表水环境质量标准
	标准类别
	项目
	Ⅲ类标准值（mg/L，pH除外）

	GB3838-2002
	pH
	6～9

	
	化学需氧量（CODCr）
	≤20

	
	BOD5
	≤4

	
	NH3-N
	≤1.0


3、声环境质量标准
项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，其标准限值列于表2.6-3中。
表2.6-3  区域环境噪声标准限值
	执行标准类别
	标准值[dB（A）]

	
	昼间
	夜间

	GB3096-2008中3类标准
	65
	55


4、地下水环境质量评价标准
项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T4848-2017）Ⅲ类标准。详见表2.6-4。
表2.6-4  地下水质量标准
	监测因子
	单位
	Ⅲ类标准限值

	pH（无量纲）
	无量纲
	6.5～8.5

	总硬度
	mg/L
	≤450

	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000

	耗氧量
	mg/L
	≤3.0

	氟化物
	mg/L
	≤1.0

	氯化物
	mg/L
	≤250

	亚硝酸盐（以N计）
	mg/L
	≤1

	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	≤20

	硫酸盐
	mg/L
	≤250

	挥发性酚类
	mg/L
	≤0.002

	氨氮
	mg/L
	≤0.5

	氰化物
	mg/L
	≤0.05

	阴离子表面活性剂
	mg/L
	≤0.3

	总大肠菌群
	MPNb/100mL
	≤3

	菌落总数
	CFU/mL
	≤100

	汞
	μg/L
	≤1

	砷
	μg/L
	≤10

	铬（六价）
	mg/L
	≤0.05

	镉
	mg/L
	≤0.005

	铅
	mg/L
	≤0.01

	铁
	mg/L
	≤0.3

	锰
	mg/L
	≤0.1


5、土壤环境质量评价标准
评价范围内建设用地土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，项目区域外（T5）建设用地土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，项目区域外（T6）pH、铜、镍、铅、镉、砷、汞、铬、锌土壤环境质量执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值，二噁英土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。主要污染物的评价标准列于表2.6-5、表2.6-6中。
表2.6-5  建设用地土壤环境质量执行标准  单位：mg/kg
	序号
	污染物项目
	CAS编号
	第一类用地
	第二类用地

	重金属和无机物

	1
	砷
	7440-38-2
	20
	60

	2
	镉
	7440-43-9
	20
	65

	3
	六价铬
	18540-29-9
	3.0
	5.7

	4
	铜
	7440-50-8
	2000
	18000

	5
	铅
	7439-92-1
	400
	800

	6
	汞
	7439-97-6
	8
	38

	7
	镍
	7440-02-0
	150
	900

	挥发性有机物

	8
	四氯化碳
	56-23-5
	0.9
	2.8

	9
	氯仿
	67-66-3
	0.3
	0.9

	10
	氯甲烷
	74-87-3
	12
	37

	11
	1，1-二氯乙烷
	75-34-3
	3
	9

	12
	1，2-二氯乙烷
	107-06-2
	0.52
	5

	13
	1，1-二氯乙烯
	75-35-4
	12
	66

	14
	顺-1，2-二氯乙烯
	156-59-2
	66
	596

	15
	反-1，2-二氯乙烯
	156-60-5
	10
	54

	16
	二氯甲烷
	75-09-2
	94
	616

	17
	1，2-二氯丙烷
	78-87-5
	1
	5

	18
	1，1，1，2-四氯乙烷
	630-20-6
	2.6
	10

	19
	1，1，2，2-四氯乙烷
	79-34-5
	1.6
	6.8

	20
	四氯乙烯
	127-18-4
	11
	53

	21
	1，1，1-三氯乙烷
	71-55-6
	701
	840

	22
	1，1，2-三氯乙烷
	79-00-5
	0.6
	2.8

	23
	三氯乙烯
	79-01-6
	0.7
	2.8

	24
	1，2，3-三氯丙烷
	96-18-4
	0.05
	0.5

	25
	氯乙烯
	75-01-4
	0.12
	0.43

	26
	苯
	71-43-2
	1
	4

	27
	氯苯
	108-90-7
	68
	270

	28
	1，2-二氯苯
	95-50-1
	560
	560

	29
	1，4-二氯苯
	106-46-7
	5.6
	20

	30
	乙苯
	100-41-4
	7.2
	28

	31
	苯乙烯
	100-42-5
	1290
	1290

	32
	甲苯
	108-88-3
	1200
	1200

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	108-38-3，106-42-3
	163
	570

	34
	邻二甲苯
	95-47-6
	222
	640

	半挥发性有机物

	35
	硝基苯
	98-95-3
	34
	76

	36
	苯胺
	62-53-3
	92
	260

	37
	2-氯酚
	95-57-8
	250
	2256

	38
	苯并[a]蒽
	56-55-3
	5.5
	15

	39
	苯并[a]芘
	50-32-8
	0.55
	1.5

	40
	苯并[b]荧蒽
	205-99-2
	5.5
	15

	41
	苯并[k]荧蒽
	207-08-9
	55
	151

	42
	䓛
	218-01-9
	490
	1293

	43
	二苯并[a，h]蒽
	53-70-3
	0.55
	1.5

	44
	茚并[1，2，3-cd]芘
	193-39-5
	5.5
	15

	45
	萘
	91-20-3
	25
	70

	其他污染物

	46
	二噁英类
（总毒性当量）
	-
	1×10-5
	4×10-5


[bookmark: _Toc141627682][bookmark: _Toc133333583][bookmark: _Toc133174232][bookmark: _Toc133222575]表2.6-6  农用地土壤污染风险筛选值
	污染物项目
	风险筛选值

	
	pH≤5.5
	5.5＜pH≤6.5
	6.5＜pH≤7.5
	pH＞7.5

	镉
	水田
	0.3
	0.4
	0.6
	0.8

	
	其他
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	汞
	水田
	0.5
	0.5
	0.6
	1.0

	
	其他
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	砷
	水田
	30
	30
	25
	20

	
	其他
	40
	40
	30
	25

	铅
	水田
	80
	100
	140
	240

	
	其他
	70
	90
	120
	170

	铬
	水田
	250
	250
	300
	350

	
	其他
	150
	150
	200
	250

	铜
	果园
	150
	150
	200
	200

	
	其他
	50
	50
	100
	100

	镍
	60
	70
	100
	190

	锌
	200
	200
	250
	300


[bookmark: _Toc156928934]2.6.2污染物排放标准
1、大气污染物排放标准
[bookmark: _Hlk72424416]项目研磨废气、筛分废气和包装废气产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放浓度及排放速率限值，无组织执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界无组织监控浓度限值。
[bookmark: _Hlk143089233]回转窑废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中相关限值要求，氟及其化合物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级排放标准限值要求；烟气中铅及其化合物、汞及其化合物、镉、砷、铬、铜、锰、镍等重金属、氯化氢、二噁英类参照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4中污染物限值，氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中限值要求。
现有项目厂界无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中排放浓度限值，安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 34/3576-2020）已发布于2020年4月1日实施，本次从严考虑，厂界无组织监控点颗粒物执行安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 34/3576-2020）表2厂界无组织排放限值，氨气、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值要求。
具体标准值见下表：
表2.6-7  项目大气污染物排放标准限值
	排放口
	污染物项目
	排放限值
	无组织排放监控浓度限值mg/m3
	标准来源

	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	
	

	DA004
	颗粒物
	120
	3.5
	0.5
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	DA006
	
	
	
	
	

	DA007
	
	
	
	
	

	DA008
	
	
	
	
	

	DA009
	
	
	
	
	

	DA010
	
	
	
	
	

	DA003
	颗粒物
	30
	/
	/
	《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）

	
	二氧化硫
	200
	/
	/
	

	
	氮氧化物
	300
	/
	/
	

	
	氟及其化合物
	6
	/
	/
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）

	
	汞及其化合物
	0.05
	/
	/
	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）

	
	HCl
	60
	/
	/
	

	
	镉、铊及其化合物
	0.1
	/
	/
	

	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物
	1.0
	/
	/
	

	
	二噁英
	0.1ngTEQ/Nm3
	/
	/
	

	
	NH3
	/
	35
	1.5
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	臭气浓度（无量纲）
	2000
	/
	20
	

	DA005
	NH3
	/
	35
	1.5
	

	
	H2S
	/
	2.3
	0.06
	

	
	臭气浓度（无量纲）
	2000
	/
	20
	


2、废水污染物排放标准
[bookmark: _Hlk72424526]本项目废水主要为原料仓库降尘用水、车辆冲洗废水和生活污水。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗；生活污水经化粪池处理后由物业公司定期清掏，不排放。
3、噪声排放标准
营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见表2.6-8。
表2.6-8  噪声排放标准
	标准名称及代号
	取值时间
	标准值

	《工业企业厂界噪声排放标准》
（GB12348-2008）3类
	昼间dB（A）
	65

	
	夜间dB（A）
	55


4、固体废物执行标准
[bookmark: _Toc8499210]一般工业固体废物贮存参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。
[bookmark: _Toc133222576][bookmark: _Toc133333584][bookmark: _Toc156928935][bookmark: _Toc109135962][bookmark: _Toc17268]2.7 项目相关政策符合性分析
[bookmark: _Toc133333585][bookmark: _Toc133174234][bookmark: _Toc133222577]2.7.1与《潘集区田集街道国土空间总体规划（2021－2035年）》符合性分析
本项目位于淮南市潘集区潘一矿自备铁路以北潘一实业公司现有厂区，对照已批复的《潘集区田集街道国土空间总体规划（2021－2035年）》，本项目不涉及永久基本农田保护红线和生态保护红线，结合企业提供的不动产权证，项目用地属于工业用地。
因此，本项目用地符合《潘集区田集街道国土空间总体规划（2021－2035年）》的要求。
[image: IMG_256]项目所在地

图2.7-1  潘集区田集街道国土空间总体规划（2021-2035年）镇域国土空间规划图

[bookmark: _Toc141627685][bookmark: _Toc156928936]2.7.2环境保护政策符合性分析项目所在地

表2.7-1  项目实施的政策相符性一览表
	序号
	政策名称
	相关要求
	本项目情况
	符合性分析

	1
	关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环发〔2019〕56号
	加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）
	本项目位于淮南市潘集区潘一矿自备铁路以北淮南潘一实业有限公司现有厂区内，本项目在现有厂区内利用现有工业炉窑进行技改，不新建工业炉窑。同时，回转窑烟气经过“干式脱硫+SCR脱硝”工艺处理后通入烘干机烘干物料，与烘干产生的废气一起再通过活性炭喷射+布袋除尘器处理后经1根30m排气筒达标排放。项目为一般固废综合利用生产陶粒项目，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等。
	符合

	
	
	加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦
	本项目回转窑燃料采用稻壳粉作为燃料，不使用煤、石油焦、渣油、重油等燃料
	符合

	
	
	推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造。已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准
	项目采用干式脱硫+SCR脱硝+活性炭喷射+布袋除尘器，废气经处理可实现达标排放，窑炉烟气排放颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别低于30、200、300毫克/立方米
	符合

	
	
	全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外溢。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施
	项目市政污泥储存在密闭的污泥间内，煤矸石、建筑渣土暂存于原料仓库内，原料仓库封闭，内设喷淋设施。恶臭气体经微负压密闭收集处理达标排放；原料研磨、筛分、包装、输送等基本实现密闭化操作，废气经收集处理后有组织达标排放
	符合

	
	
	加强重点污染源自动监控体系建设。排气口高度超过45米的高架源，纳入重点排污单位名录，督促企业安装烟气排放自动监控设施。
加快其他行业工业炉窑大气污染物排放自动监控设施建设，重点区域内冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑（电窑除外）、炭素焙（煅）烧炉（窑）、石灰窑、铬盐焙烧窑、磷化工焙烧窑、铁合金矿热炉和精炼炉等，原则上应纳入重点排污单位名录，安装自动监控设施。具备条件的企业，应通过分布式控制系统（DCS）等，自动连续记录工业炉窑环保设施运行及相关生产过程主要参数。推进焦炉炉体等关键环节安装视频监控系统。自动监控、DCS监控等数据至少要保存一年，视频监控数据至少要保存三个月。强化监测数据质量控制。自动监控设施应与生态环境主管部门联网。加强自动监控设施运营维护，数据传输有效率达到90%
	项目回转窑焙烧烟气配套30m高排气筒，本项目建成后，将定期向社会发布年度环境报告书。主要工艺指标颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染因子已安装在线监测设施并与淮南市生态环境局联网；技改后按照相关技术规范定期开展自行监测
	符合

	2
	《关于加强二噁英污染防治的指导意见》（环发〔2010〕123号）
	严格环境准入条件。进一步完善环境影响评价制度，在审批建设项目环境影响评价文件时要充分考虑二噁英削减和控制要求，将二噁英作为主要特征污染物逐步纳入有关行业的环境影响评价中。加强新建、改建、扩建项目竣工环境保护验收中二噁英排放监测，确保按要求达标排放，从源头控制二噁英产生。在京津冀、长三角、珠三角等重点区域开展二噁英排放总量控制试点工作
	1、 项目所用的市政污泥为一般工业固体废物，不使用危废；因此，污泥中氯化物、重金属等含量相对较低。
2、 本项目控制回转窑焙烧条件，削弱二噁英的生成环境。项目回转窑焙烧段温度为1100℃，温度高于二噁英分解温度800℃，低于NOx形成温度1500℃，焙烧陶粒在窑内高温滞留时间为45min，保持焙烧段燃烧气体的充分滞留时间大于2s。回转窑保持燃烧气体中含氧量在18%—21%，尽可能充分燃烧以减少烟气中的含碳量，避免了烟气中的残碳存在，将所有的有机物燃尽，大大降低了二噁英重新合成的几率。
3、 本项目采用回转窑对造粒后的陶粒进行烧制，回转窑烟气经过“干式脱硫+SCR脱硝”工艺处理后通入烘干机内烘干物料，与烘干产生的废气一起再通过活性炭喷射+布袋除尘器处理后经1根30m排气筒达标排放。袋式除尘器也对二噁英类有较好的去除效果。选用覆膜布袋式除尘器，控制除尘器入口的烟气温度低于200℃，二噁英在常温下以固态存在，烟气温度越低，越容易由气化状态变为细小颗粒物，更易在布袋除尘器中去除。
4、本项目建成后，将定期向社会发布年度环境报告书。主要工艺指标颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染因子已安装在线监测设施并与淮南市生态环境局联网；技改后按照相关技术规范定期开展自行监测
	符合

	3
	关于印发《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知（皖大气办〔2021〕7号）
	（三）深入开展煤炭锅炉和炉窑综合整治。对不能稳定达标排放的督促整改，督促采取脱硫除尘一体化、脱硫脱硝一体化等低效治理工艺的应进行升级治理，确保稳定达标排放；对采用氧化镁、氨法、单碱法、双碱法等脱硫工艺的，要求完成一次检修，防止造成脱硫系统堵塞，确保脱硫设施稳定运行；加快推进城市建成区生物质锅炉超低排放改造；制定辖区内燃气锅炉低氮改造计划。重点燃煤企业原则上必须使用灰分不高于15%、硫分不高于0.6%的低硫优质煤，提前做好优质低硫煤采购和储备工作。依法划定高污染燃料禁燃区，加强监督检查，禁燃区内严禁散煤加工、销售和使用
	本项目采用回转窑对造粒后的陶粒进行烧制，回转窑烟气经过“干式脱硫+SCR脱硝”工艺处理后通入烘干机内烘干物料，与烘干产生的废气一起再通过活性炭喷射+布袋除尘器处理后经1根30m排气筒达标排放，可控制废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度低于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3。本项目不属于淮南市高污染燃料禁燃区
	符合

	4
	《淮河流域水污染防治暂行条例》（国务院令183号）
	禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业；禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业
	本项目为C3024轻质建筑材料制造和N7723固体废物治理，不属于《淮河流域水污染防治暂行条例》（国务院令183号）和《安徽省淮河流域水污染防治条例》中列举的污染严重的企业
	符合

	5
	《安徽省淮河流域水污染防治条例》
	禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业；严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续
	
	

	6
	《安徽省“十四五”生态环境保护规划》（皖环发〔2022〕8号）
	（1）加强固体废物污染防治。积极推动合肥及沿江沿淮城市开展“无废城市”建设。建立健全重点行业工业固体废物排污许可管理制度。
（2）强化危险废物环境监管。完善危险废物重点监管单位清单，持续推行危险废物规范化环境管理。按照“省域内能力总体匹配”的原则，科学统筹危险废物处置能力建设，推动将危险废物集中处置设施纳入当地公共基础设施统筹建设，促进危险废物利用处置产业高质量发展。
（3）“无废城市”建设工程。推动合肥及沿江沿淮城市开展“无废城市”建设工程。
（4）固体废物防治工程。实施危险废物、一般工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、农业废弃物等固体废物处置和综合利用设施建设工程
	（1）本项目位于淮南市潘集区，项目为C3024轻质建筑材料制造和N7723固体废物治理，项目实施可以助力淮南“无废城市”建设。
（2）淮南潘一实业有限公司增加使用市政污泥。生产线配套安装废气处理设施，在回收利用资源的同时，确保污染物可以满足排放标准和总量控制的要求。项目实施可以促进区域固体废物利用处置产业高质量发展。
	符合

	7
	《安徽省“十四五”大气污染防治规划》（皖环发〔2022〕12号）
	严控“两高”行业盲目发展。严格环境准入，坚决遏制高耗能、高排放即“两高”行业盲目发展。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的“两高”项目
	本项目为C3024轻质建筑材料制造和N7723固体废物治理行业，对照《安徽省“两高”项目重点管理范围（2025年版）》，本项目不属于“两高”项目
	符合

	8
	《淮南市“十四五”大气污染防治规划》（淮环委办〔2022〕149号）
	开展工业炉窑整治专项行动。按照“提标改造一批、淘汰取缔一批、清洁能源替代一批、搬迁入园一批”的原则，推进工业炉窑结构升级和污染减排。对以煤、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）等，加快使用清洁能源以及利用工厂余热、热电厂供热等进行替代，到2025年基本完成以煤为燃料的工业炉窑清洁燃料替代改造。深入推进工业炉窑污染深度治理，严格执行大气污染物特别排放限值，清理整治无法稳定达标排放的工业炉窑锅炉
	本项目回转窑燃料采用稻壳作为燃料，不使用煤、石油焦、渣油、重油等燃料
	符合

	
	
	坚持高质量发展，落实国家修订的《产业结构调整指导目录》，关停退出环保、能耗、安全、质量技术等方面不达标、不合格产品。同时，鼓励引导“限制类”生产工艺装备和产品逐步退出。重点对水泥、砖瓦、铸造、化工等重点行业过剩产能逐渐淘汰，加快淘汰落后产能和不达标工业炉窑。制定工作方案，明确重点任务、时间节点、工作措施和责任部门
	对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”第十二项“建材”中第11条“利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”和第四十三条“环境保护与资源节约综合利用”中的20条规定：“城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。项目不使用限制和淘汰生产工艺、设备，符合国家当前产业政策要求
	符合

	9
	《安徽省2022年大气污染防治工作要点》（安环委办〔2022〕37号）
	（1）加快产业结构转型升级。全面排查“两高”项目，实施清单管理、分类处置、动态监控，对不符合规定的坚决停批停建，科学稳妥推进符合要求的拟建项目。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等产能。（2）开展臭氧污染防治攻坚。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，开展2022年度挥发性有机物综合治理，完成挥发性有机物突出问题排查治理。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，开展年度含VOCs原辅材料达标情况联合检查。推进实施重点行业低VOCs含量原辅材料源头替代
	（1）本项目为C3024轻质建筑材料制造和N7723固体废物治理行业，对照《安徽省“两高”项目重点管理范围（2025年版）》，本项目不属于“两高”项目
（2）本项目为固体废物治理行业，本项目的实施具有良好的环境效益
	符合

	10
	《中共中央国务院关于深入打好污染物防治攻坚战的意见》
	坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉一转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能
	本项目属于C3024轻质建筑材料制造和N7723固体废物治理，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等行业
	符合

	
	
	建立完善现代化生态环境监测体系。构建政府主导、部门协同、企业履责、社会参与、公众监督的生态环境监测格局，建立健全基于现代感知技术和大数据技术的生态环境监测网络，优化监测站网布局，实现环境质量、生态质量、污染源监测全覆盖。提升国家、区域流域海域和地方生态环境监测基础能力，补齐细颗粒物和臭氧协同控制、水生态环境、温室气体排放等监测短板。加强监测质量监督检查，确保数据真实、准确、全面
	本评价要求企业根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1033-2019）等要求自行监测和环境信息公开
	符合

	11
	《淮南市“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》（淮环通〔2022〕47号）
	推动企业循环式生产、产业循环式组合，促进危险废物、工业固体废物综合利用，实现固体废物减量化、资源化。鼓励园区推进绿色工厂建设，深入开展绿色示范工厂培育创建，提高绿色工业发展水平。发展壮大节能环保产业，聚焦固废资源化利用等重点领域，突破一批关键核心技术，加快科技成果转化，提升节能环保产业竞争力。做大做强国家级大宗煤电固体废物综合利用基地和省绿色发展试点示范基地，推动大宗工业固体废物综合利用产业规模化、高值化、集约化发展，实现一般工业固体废物产生强度稳步降低。借鉴学习“无废城市”创建经验，探索开展“无废城市”创建工作
	本项目利用市政污泥、煤矸石等原料进行生产，有利于区域内固体废物减量化、资源化。有助于淮南市“无废城市”建设
	符合

	12
	《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》
	推动利废行业绿色生产，强化过程控制。持续提升利废企业技术装备水平，加大小散乱污企业整治力度。强化大宗固废综合利用全流程管理，严格落实全过程环境污染防治责任。推行大宗固废绿色运输，鼓励使用专用运输设备和车辆，加强大宗固废运输过程管理。鼓励利废企业开展清洁生产审核，严格执行污染物排放标准，完善环境保护措施，防止二次污染
	本项目使用的煤矸石、市政污泥等固体废物均采用密闭车辆运输，项目产生的各类污染物经污染防治措施治理后均能满足相应污染物排放标准要求
	符合

	13
	《固体废物综合治理行动计划》
	三、规范收集转运和贮存
	（四）加强工业固体废物规范化管理。完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。规范各类企业危险废物收集管理
	本项目运营期将制定工业固体废物管理台账管理制度。生活垃圾、一般固体废物和危险废物分类管理。企业目前产生的工业固体废物、危险废物交于省内资质单位处理，若后期存在跨省转移将严格落实危险废物跨省转移审批制度
	符合

	
	
	四、提升资源化利用水平
	（七）加强大宗固体废弃物综合利用。提升冶炼渣、尾矿、共伴生矿、赤泥、建筑垃圾综合利用能力，加强有价组分高效提取及整体利用，因地制宜推动煤矸石多元化利用。拓宽秸秆综合利用途径，提高秸秆还田科学化、规范化水平。推进畜禽养殖废弃物资源化利用。
	本项目依托现有煤矸石陶粒生产线实施技术改造，通过配套完善污泥烘干、密闭贮存输送、窑炉高温无害化焙烧、尾气深度治理等预处理与末端设施，规模化协同处置煤矸石、铁尾矿、建筑渣土、市政污泥等多类大宗固体废物。项目既落实国家 “因地制宜推动煤矸石多元化利用” 要求，又通过窑炉协同处置路径拓宽市政污泥资源化渠道、大幅削减污泥填埋量，同步建立完整固废无害化预处理体系，全过程防控环境污染
	符合

	
	
	五、增加无害化治理能力
	（十）提升全过程无害化水平。加强大宗工业固体废物无害化预处理，降低贮存填埋量和环境污染风险。因地制宜确定生活垃圾处理方式，合理布局建设生活垃圾焚烧处理设施，鼓励在确保安全稳定运行前提下，协同处置城镇污水处理厂污泥和工业固体废物。新建生活垃圾焚烧项目应同步落实飞灰处理途径，逐步减少飞灰填埋量。优化污泥处理处置结构，压减填埋规模。
	
	

	14
	《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）
	5.1.1进行再生利用作业前，应明确固体废物的理化特性，并采取相应的安全防护措施，以防止固体废物在清洗、破碎、中和反应等过程中引起有毒有害物质的释放
	本项目使用的市政污泥为一般工业固体废物，污泥进厂前需提供证明非危险废物的材料，若不明确工业污泥特性的，需进行危废鉴定，仅鉴定结果为一般固废的方可进入本项目生产，危险废物不得入内
	符合

	
	
	5.1.2具有物理化学危险特性的固体废物，应首先进行稳定化处理
	本项目收集、转运以及生产过程中使用的一般工业固体废物均无物理化学危险特性
	符合

	
	
	5.1.3应根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施
	本项目一般工业固体废物收集、运输以及转运过程均设置防扬撒、防渗漏措施，厂区根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》要求设置防渗措施，厂区污泥贮存、生产过程设置废气收集与处置过程，厂区无生产废水产生，厂界噪声经过合理控制后可达标
	符合

	
	
	5.1.4产生粉尘和有毒有害气体的作业区应采取除尘和有毒有害气体收集措施。扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附(吸收)转化装置，保证作业区粉尘、有害气体浓度满足GBZ2.1的要求。
5.1.5应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放(控制)标准的要求。没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB 16297的要求，特征污染物排放(控制)应满足环境影响评价要求。
5.1.8应防止噪声污染。设备运转时厂界噪声应符合GB12348的要求，作业车间噪声应符合GBZ 2.2的要求。
5.1.7产生的冷凝液、浓缩液、渗滤液等废液应进行有效收集后集中处理。处理后产生的废水应优先考虑循环利用;排放时应满足特定行业排放(控制)标准的要求;没有特定行业污染排放(控制)标准的，应满足GB 8978的要求，特征污染物排放(控制)应满足环境影响评价要求。
	


技改项目拟进行原料改造，新增市政污泥作为原料，同时减少煤矸石的使用量，生产线各个环节均按照环境管理要求对生产中各个产污环节产生的污染物进行了相关的治理，噪声及废气污染物的排放均能满足相应的限值要求。本项目污泥贮存过程中产生的渗滤液进入污泥贮存仓库集液槽中收集，收集后与贮存的污泥通过专用叉车（带料斗）一同上料，不外排，厂区市政污泥贮存周期短，产生的渗滤液量较低
	符合

	
	
	6.1固体废物建材利用设施应配备必要的废气处理、防止或降低噪声与粉尘处理等污染防治装置。
6.3利用固体废物生产砖瓦、轻骨料、集料、玻璃、陶瓷、陶粒、路基材料等建材过程的污染控制执行相关行业污染物排放标准，相关产品中有害物质含量参照GB 30760的要求执行。
6.4固体废物建材利用过程中的再生利用工艺单元的污染控制应分别满足本标准中相应再生利用工艺单元的要求。
	本项目生产过程产生的粉尘经收集后经过布袋除尘器处理，处理后高空排放，污泥间为密闭状态，产生的废气经过密闭空间进行收集，收集后的废气经一套生物除臭装置处理现有生产线均按要求配套建设污染防治措施，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求。
回转窑废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中相关限值要求，氟及其化合物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级排放标准限值要求；烟气中铅及其化合物、汞及其化合物、镉、砷、铬、铜、锰、镍等重金属、氯化氢、二噁英类参照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4中污染物限值，氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中限值要求
	符合

	
	
	8.1固体废物再生利用企业应定期对固体废物再生利用产品进行采样监测，监测频次应满足以下要求：
（2）当首次再生利用除危险废物外的某种固体废物时，针对再生利用产品中的特征污染物监测频次不低于每周3次；连续二周监测结果均不超出环境风险评价结果时，在该废物来源及投加量稳定的前提下，频次可减为每月1次；连续三个月监测结果均不超出环境风险评价结果时，频次可减为每年1次；若在此期间监测结果出现异常或固体废物来源发生变化或再生利用中断超过半年以上，则监测频次重新调整为不低于每周3次，依次重复。
8.2固体废物再生利用企业应在固体废物再生利用过程中，按照相关要求，定期对场所和设施周边的大气、土壤、地表水和地下水等进行采样监测，以判断固体废物再生利用过程是否对大气、土壤、地表水和地下水造成二次污染。
	技改项目实施后，将按相应要求对产品和对场所和设施周边的大气、土壤、地表水和地下水等进行采样监测。
	符合



[bookmark: _Toc133174238][bookmark: _Toc133222581][bookmark: _Toc133333589][bookmark: _Toc156928937][bookmark: _Toc141627687]2.7.3生态环境分区管控要求的符合性分析
根据安徽省“三线一单”公众服务平台查询结果，本项目涉及重点管控类1个，单元编码ZH34040620019，不涉及优先管控单元和一般管控单元，详见下图。
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图2.7-2  本项目与安徽省“三线一单”公众服务平台对照图

一、生态保护红线
项目选址位于淮南市潘集区，根据淮南市生态环境分区管控成果中的生态红线区域，本项目不在生态红线区域范围内，符合生态红线保护的要求。
本项目选址与淮南市生态保护红线相符性见下图。
[image: C:\Users\余健\AppData\Local\Temp\360zip$Pic\360$5\5  淮南市生态保护红线分布图.jpg]本项目位置
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图2.7-3  本项目与生态保护红线位置关系图

二、环境分区管控
（1）大气环境管控分区管控要求
根据《长江经济带战略环境评价-安徽省淮南市生态环境分区管控编制文本》，本项目属于受体敏感重点管控区。
表2.7-2  与大气环境分区管控要求的协调性分析
	管控单元分类
	环境管控要求
	协调性分析

	重点管控区
	落实《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》《淮南市“十四五”生态环境保护规划》（淮环通〔2022〕46号）《淮南市“十四五”大气污染防治规划》（淮环委办〔2022〕49号）《深入打好污染防治攻坚战行动方案》（淮发〔2022〕17号）等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，对执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。
	项目落实《安徽省“十四五”环境保护规划》《淮南市“十四五”生态环境保护规划》（淮环通〔2022〕46号）《淮南市“十四五”大气污染防治规划》（淮环委办〔2022〕49号）等要求；本项烟（粉）尘、SO2、NOx要执行“倍量替代”。


2、水环境分区管控要求
根据《长江经济带战略环境评价-安徽省淮南市生态环境分区管控编制文本》，本项目属于城镇生活污染重点管控区。
表2.7-3  与水环境分区管控要求的协调性分析
	管控单元分类
	环境管控要求
	协调性分析

	重点管控区
	依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。
	项目符合《安徽省淮河流域水污染防治条例》、《安徽省“十四五”生态环境保护规划》等规划要求


3、土壤环境分区管控要求
根据《长江经济带战略环境评价-安徽省淮南市生态环境分区管控编制文本》，本项目属于土壤环境一般管控区。

表2.7-4  与土壤环境分区管控要求的协调性分析
	管控单元分类
	环境管控要求
	协调性分析

	一般管控区
	依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《淮南市“十四五”生态环境保护规划》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。
	项目运营期固废按照国家有关规定进行安全处置，同时将进一步加强对土壤的跟踪管理和监控，预防对土壤产生不利影响。




[image: ][image: C:\Users\余健\AppData\Local\Temp\360zip$Pic\360$7\13淮南市大气环境分区管控图.jpg]本项目位置

图2.7-4  本项目与淮南市大气环境分区管控区位置关系图

[image: ][image: C:\Users\余健\AppData\Local\Temp\360zip$Pic\360$8\10淮南市水环境分区管控图.jpg]本项目位置
图2.7-5  本项目与淮南市水环境分区管控区位置关系图



	[image: ][image: C:\Users\余健\AppData\Local\Temp\360zip$Temp\360$0\14淮南市土壤环境风险分区管控图.jpg]本项目位置

图2.7-6  本项目与淮南市土壤环境分区管控区位置关系图



3、资源利用上线
本项目属于固体废物治理，本次技改新增使用市政污泥等一般工业固体废物，属于资源的再生利用，项目的实施有利于区域资源回收利用；项目位于淮南市潘集区潘一矿自备铁路以北潘一实业公司现有厂区，根据企业提供的不动产权证，本项目用地性质为工业用地，不会触及区域土地资源利用上线；用水来源于市政自来水，当地自来水厂能够满足本项目的新鲜水使用要求；区域电网能够满足本项目需求；因此，本项目用水、用电等均在园区供应能力范围内，不突破区域资源利用上线。因此，项目建设符合资源利用上线要求。
4、生态环境准入清单
本项目位于淮南市潘集区潘一矿自备铁路以北潘一实业公司现有厂区，本项目于淮南市潘集区科技经济信息化局取得了备案文件（备案文号2509-340406-07-02-318031），项目符合国家产业政策。对照《市场准入负面清单（2025年版）》，项目不属于负面清单中禁止准入的行业。
本项目与其管控要求的符合性见下表。
表2.7-5  本项目与生态环境分区管控要求符合性分析一览表（摘录）
	涉及的环境管控单元
	管控单元名称
	环境管控单元分类

	ZH34040620019
	重点管控单元16
	重点管控单元

	管控类别
	管控要求
	本项目情况
	符合性分析

	空间布局约束
	严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法
	本项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等行业
	符合

	
	重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉
	本项目不涉及燃煤热风炉
	符合

	
	对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。
	本项目采用稻壳粉作为回转窑燃料，项目配备了高效除尘、脱硫、脱硝设施，可燃气燃烧产生的烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物均得到有效处置并达标排放。
	符合

	污染物排放管控
	完善大气污染物排放总量控制制度，加强对工业烟尘、粉尘、城市扬尘和有毒有害空气污染物排放的协同控制。严格煤炭消费总量，增加清洁能源供给和使用，力争实现煤炭消费负增长。强化机动车尾气治理，优先发展公共交通，严禁秸秆露天焚烧，推进秸秆综合利用，全面推行“绿色施工”。
	本项目大气污染物烟粉尘经尾气处理设施处理后达标排放。
	符合

	资源开发效率要求
	禁燃区内禁止燃用《高污染燃料目录》中的Ⅱ类燃料组合，即在禁燃区内，禁止使用除单台出力大于等于20蒸吨/小时的锅炉以外燃用的煤炭及其制品，及石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。
禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料，不得新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉、炉灶等燃烧设施（集中供热、火电厂锅炉除外）。
禁燃区内现有高污染燃料燃烧设施（集中供热、火电厂锅炉除外），完成改用天然气、液化石油气、电等清洁能源，或改用城市集中供热。逾期未改用的，不得继续使用。
淮南市禁燃区范围：
（七）潘集区：东至齐云山路，西至西外环路，南至珠江路，北至滨河路。
	本项目不在高污染燃料禁燃区的范围内，采用稻壳粉作为回转窑燃料，项目配备了高效除尘、脱硫、脱硝设施，可燃气燃烧产生的烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物均得到有效处置并达标排放。
	符合


据上表，本项目建设内容符合生态环境分区管控的相关要求。


[bookmark: _Toc133333590][bookmark: _Toc156928938][bookmark: _Toc109135964][bookmark: _Toc133222582][bookmark: _Toc9065]2.8环境保护目标
根据现场调查，本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、自然遗迹、人文遗迹等需要特殊保护的环境敏感对象。主要环境保护目标具体情况见表2.8-1、图2.8-1。
表2.8-1  评价区域内主要环境保护目标一览表
	环境要素
	坐标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	环境空气
	116.811065
	32.782157
	潘集区实验小学
	约640人
	二类
	南
	2026

	
	116.809538
	32.789143
	潘集区老年大学袁庄校区
	约160人
	二类
	西南
	1339

	
	116.807165
	32.789503
	潘集区第四小学
	约720人
	二类
	西南
	1418

	
	116.803184
	32.780846
	淮南市第二十一中学
	约1200人
	二类
	南
	2403

	
	116.811388
	32.779252
	潘集区第一小学
	约224人
	二类
	西南
	2388

	
	116.801322
	32.782295
	淮南东方医院集团田集医院
	约400人
	二类
	西南
	2283

	
	116.800082
	32.784289
	北方医院
	约280人
	二类
	西南
	1193

	
	116.804848
	32.782721
	中央花园
	约240人
	二类
	西南
	1903

	
	116.809532
	32.783671
	赛洛公馆
	约1280人
	二类
	西南
	1469

	
	116.807308
	32.788873
	军民生活小区
	约960人
	二类
	西南
	1554

	
	116.806842
	32.788207
	新城1号
	约640人
	二类
	南
	2373

	
	116.811843
	32.782248
	新加坡花园(黄山路)
	约480人
	二类
	南
	2469

	
	116.810127
	32.778252
	碧海社区
	约1120人
	二类
	西南
	1573

	
	116.808789
	32.787109
	淮南市金桥小区
	约1440人
	二类
	南
	1537

	
	116.818851
	32.786312
	绿水明珠
	约800人
	二类
	南
	1855

	
	116.805152
	32.789689
	现代花园(黄山路)
	约560人
	二类
	西南
	2460

	
	116.808349
	32.778727
	滨河小区
	约720人
	二类
	西南
	1080

	
	116.808674
	32.792351
	新袁庄小区A区
	约480人
	二类
	西南
	2473

	
	116.798597
	32.783115
	新袁庄小区B区
	约640人
	二类
	西南
	2055

	
	116.800752
	32.786543
	菊园西巷
	约720人
	二类
	西南
	1853

	
	116.806101
	32.785448
	富邦小区
	约400人
	二类
	南
	2049

	
	116.813064
	32.78165
	蓝天小区
	约560人
	二类
	南
	1468

	
	116.816582
	32.786724
	东风小区
	约880人
	二类
	南
	1817

	
	116.813534
	32.783696
	北苑生活小区
	约720人
	二类
	南
	1410

	
	116.809595
	32.780578
	荷苑小区
	约640人
	二类
	南
	1693

	
	116.81833
	32.784822
	新袁庄小区
	约960人
	二类
	西南
	2274

	
	116.799613
	32.784745
	蜜泉小区
	约800人
	二类
	南
	1890

	
	116.816051
	32.782914
	景兰花园小区
	约560人
	二类
	西南
	1705

	
	116.813917
	32.785597
	铁运一村
	约960人
	二类
	南
	2107

	
	116.819111
	32.781155
	彩虹小区
	约480人
	二类
	南
	2023

	
	116.818187
	32.781816
	秀府新城
	约640人
	二类
	西南
	2545

	
	116.803702
	32.779465
	创辉大厦
	约1120人
	二类
	南
	1467

	
	116.813032
	32.786953
	滨河新城
	约400人
	二类
	南
	2079

	
	116.822313
	32.781818
	清雅苑
	约1440人
	二类
	南
	1999

	
	116.821406
	32.782536
	华清学府
	约560人
	二类
	西南
	2280

	
	116.813847
	32.780437
	和谐家园
	约960人
	二类
	西南
	2385

	
	116.804888
	32.780579
	白云小区
	约640人
	二类
	南
	1408

	
	116.814853
	32.787288
	转塘社区
	约800人
	二类
	西南
	2142

	
	116.808716
	32.78163
	金荷小区
	约720人
	二类
	南
	1700

	
	116.815835
	32.784622
	翰林花园
	约880人
	二类
	南
	2457

	
	116.81565
	32.777818
	小沟南
	约1040人
	二类
	东南
	2984

	
	116.848087
	32.783717
	李地圩子
	约480人
	二类
	东南
	1062

	
	116.832207
	32.794735
	杨集
	约400人
	二类
	北
	741

	
	116.820157
	32.809805
	杨家瓦房
	约960人
	二类
	西
	1981

	
	116.796993
	32.807924
	马老家
	约320人
	二类
	西
	2418

	
	116.791158
	32.806211
	大沟南
	约400人
	二类
	东南
	2947

	
	116.85055
	32.786996
	桥王
	约560人
	二类
	东南
	2443

	
	116.841603
	32.785107
	梨树圩孜
	约480人
	二类
	西南
	2583

	
	116.79384
	32.785958
	潘庄村
	约320人
	二类
	东北
	784

	
	116.826072
	32.808982
	杨庄
	约800人
	二类
	东
	1937

	
	116.844469
	32.804727
	新庄
	约640人
	二类
	西南
	2482

	
	116.795917
	32.785246
	前袁
	约320人
	二类
	南
	915

	
	116.821552
	32.792287
	刘庙村
	约480人
	二类
	南
	2535

	
	116.828955
	32.778526
	瓦沟沿
	约720人
	二类
	东北
	2439

	
	116.843643
	32.815979
	转塘杨村
	约320人
	二类
	西北
	1138

	
	116.806506
	32.806754
	杨圩
	约560人
	二类
	西北
	1593

	
	116.809199
	32.815385
	东郢孜
	约400人
	二类
	东南
	2641

	
	116.833275
	32.778805
	前杨庄
	约480人
	二类
	西北
	2749

	
	116.791358
	32.81378
	王庄
	约320人
	二类
	东北
	1401

	
	116.832499
	32.812172
	秦庄村
	约400人
	二类
	东北
	1201

	
	116.834524
	32.807768
	刘龙村
	约640人
	二类
	东南
	3238

	
	116.850464
	32.782533
	东杨庄
	约560人
	二类
	西北
	2748

	
	116.800218
	32.822815
	杨楼
	约320人
	二类
	西北
	2053

	
	116.799504
	32.813186
	西杨圩村
	约400人
	二类
	西南
	1899

	
	116.80298
	32.786753
	北杨集村
	约480人
	二类
	西北
	1516

	
	116.806996
	32.813169
	中袁
	约720人
	二类
	东南
	526

	
	116.823382
	32.795969
	后杨庄
	约480人
	二类
	西北
	2863

	
	116.791711
	32.816455
	谢街村
	约320人
	二类
	东
	2111

	
	116.844958
	32.808746
	谭庄
	约640人
	二类
	东
	1457

	
	116.838967
	32.805401
	蔑匠村
	约480人
	二类
	东南
	3034

	
	116.840428
	32.777841
	李圩村
	约400人
	二类
	东南
	818

	
	/
	/
	潘集泥河省级湿地公园
	/
	一类
	西南
	650

	地表水环境
	/
	/
	淮河
	大型
	GB3838-2002
III类
	南
	6959

	
	/
	/
	泥河
	中型
	GB3838-2002
III类
	南
	112

	地下水环境
	/
	/
	项目区及周边区域地下水
	GB/T14848-2017中III类
	/
	/

	土壤环境
	/
	/
	项目区及周边区域土壤
	（GB36600-2018）中第二类用地筛选值/（GB15618-2018）中风险筛选值
	/
	/

	声环境
	/
	/
	项目厂界
	GB3096-2008中3类标准
	/
	/



[image: C:\Users\微云网盘\Users\307974644\Image\WF9`1KSU}K7S}8(H6TX7CSS.jpg][image: ]声环境评价范围

大气评价范围

图例


图2.8-1  评价区域内主要环境保护目标图

[image: C:\Users\微云网盘\Users\307974644\Image\WF9`1KSU}K7S}8(H6TX7CSS.jpg][image: ]图2.8-2 本项目和潘集泥河省级湿地公园位置关系图潘集泥河省级湿地公园
图例：
潘一实业园区范围
本项目范围
潘集泥河省级湿地公园



[bookmark: _Toc28835][bookmark: _Toc156928939][bookmark: _Toc99360755]3现有工程回顾
[bookmark: _Toc156928940][bookmark: _Toc5976][bookmark: _Toc99360756]3.1企业概况
[bookmark: _Toc14079][bookmark: _Toc156928941]3.1.1 企业现有已建、在建项目情况
淮南潘一实业有限公司主要从事煤电固废综合利用，该公司位于安徽省淮南市潘集区潘一矿自备铁路以北潘一实业公司现有厂区，占地面积247215平方米。
2020年3月委托安徽中禹环境工程技术有限公司编制了《淮南潘一实业有限公司煤电固废综合利用项目环境影响报告表》。2020年4月30日，淮南市生态环境局以“淮环审复(2020〕14号”文对环境影响报告表予以批复；2025年7月完成竣工环保阶段性验收，验收产能煤矸石100万t/a、陶粒30万m³/a、粉煤灰10万t/a、替代碳酸钙3万t/a。
企业现有已建项目环保手续履行情况见下表：
表3.1-1  现有工程环评及三同时制度执行情况一览表
	项目名称
	批复文号
	审批部门
	环评类型
	验收情况

	煤电固废综合利用项目
	淮环审复〔2020〕14号
	淮南市生态环境局
	报告表
	自主验收
2025.7阶段性验收


[bookmark: _Toc8165][bookmark: _Toc156928942]3.1.2 排污许可证申请情况
淮南潘一实业有限公司陶粒生产线技改项目环境影响报告书
2024年12月23日，淮南市生态环境局下发了淮南潘一实业有限公司《排污许可证》，证书编号91340400150250099K001X，证书有效期至2029年12月22日。
liii

[bookmark: _Toc17428][bookmark: _Toc156928944][bookmark: _Toc99360757]3.2现有工程建设内容
[bookmark: _Toc156928945][bookmark: _Toc22424]3.2.1工程建设内容
现有项目工程建设内容见下表。
表3.2-1  现有工程建设内容一览表
	工程类别
	单项工程名称
	环评设计建设内容与规模
	实际建设内容与规模

	主体工程
	煤矸石原材料加工陈化区
	建设钢筋混凝土轻钢球形网架屋面厂房3座（150m*75m*23m），用于煤矸石，破碎车间1间（78m*12m），布置皮带机、破碎系统、堆取料机等设备，形成一条煤矸石破碎线年加工储存煤矸石300万吨
	建设钢筋混凝土轻钢球形网架屋面厂房1座（150m*75m*23m），用于煤矸石存储年储存煤矸石100万吨

	
	陶粒原料加工区
	建150m*75m*23m钢筋混凝土轻钢球形网架屋面厂房1座，原料库一座面积11250m2，配置相关生产设备年可加工陶粒原料100万吨
	暂未建设

	
	陶粒生产区
	建设108m*96m*12m轻钢厂房一间，100m*50m*12m轻钢厂房和轻钢原材料厂房一间，布设4条陶粒生产线，两个稻壳储罐，配置相关生产设备，年生产陶粒60万m3
	建设96m*28m*19.8m轻钢厂房一间，布设1条陶粒实验生产线，现已闲置，建设96m*28m*19.8m轻钢厂房一间布置2条陶粒生产线，建设72m*96m*19.8m轻钢厂房一间布置造粒车间，布设2条陶粒生产线；建设两个稻壳储罐，建设一座70m*96m*19.8m筛分打包车间，年生产陶粒30万m³

	
	陶粒板（墙）材区
	布设一条陶粒板（墙）材生产线，拟建造陶粒板（墙）材轻钢厂房（100m*96m*12m）一间，配置相关生产设备年产陶粒板（墙）材20万m3
	未建设

	
	粉煤灰仓储加工区
	修建钢板库6座（Φ46m*42m），设置风选研磨设备
	修建钢板库2座（Φ46m*42m），仅用于粉煤灰存储

	
	超细粉煤灰深加工区
	修建轻钢厂房100m*58m*12m两间，配置相关生产设备年产替代碳酸钙3万吨，微纳米补强材料2万吨
	修建轻钢厂房1间，配置相关生产设备年产替代碳酸钙3万吨

	
	煤矸石运输
	修建1100米铁路专用线，与国铁网相接，设置卸煤坑，年运输煤矸329.8473万吨
	未建设

	辅助工程
	绿化停车区
	规划面积7115.31m2，实际可用地面积5356m2
	未建设

	
	铁路站台
	站台占地面积5187m2
	未建设

	
	变电站
	2座变电站，占地面积4984m2
	1座变电站，占地面积370m2

	
	园区干道和辅助道路
	8m宽主干道3000m，4m宽辅助道路4000m
	12米宽道路1224米，9米宽道路561米，7米宽道路197米，6米宽道路119米，4米宽道路322米

	储运工程
	原料运输
	煤矸石采用密闭火车运输（修建1100米铁路专用线，与国铁网相接），稻壳粉采用密闭罐车运输；粉煤灰采用密闭罐车运输，水泥采用密闭罐车运输，黄沙采用密闭汽车运输；发泡剂采用汽车运输
	煤矸石进厂采用汽车运输；稻壳粉采用密闭罐车运输；粉煤灰采用密闭罐车运输

	
	原料储存
	煤矸石采用密闭车间储存，稻壳粉采用密闭储罐储存；粉煤灰采用密闭钢板库储存，水泥采用密闭储罐储存，黄沙采用密闭车间储存；发泡剂在车间桶装储存
	建设66m*96m*19.8m、58m*100m*19.8m两座原材料车间，煤矸石原料仓库内存储；稻壳粉采用密闭储罐储存；粉煤灰采用密闭钢板库储存

	
	成品储存
	破碎后的煤矸石在车间储存，风选后的粉煤灰在钢板库中储存，成品陶粒在陶粒罐中储存，陶粒板（墙）材在车间内储存
	实际仅涉及煤矸石和粉煤灰存储；进厂煤矸石在煤矸石加工库中存储，进厂粉煤灰在粉煤灰钢板库内存储，陶粒产品在产品仓中存储

	
	成品运输
	破碎后的煤矸石汽车运输出厂，粉煤灰使用密闭罐车运输出厂，成品陶粒使用汽车（覆盖）运输出厂，陶粒板（墙）材汽车运输出厂
	进厂物料及出厂产品均为汽车运输

	公用工程
	给水
	水源来自市政给水管网供给，主要为生活用水和生产用水
	水源来自市政给水管网供给，主要为生活用水和生产用水

	
	排水
	雨污分流，冷却水循环使用，生活污水经化粪池预处理+厂区自建污水处理站（25m3）处理后，回用于厂区洒水抑尘绿化，不外排；车辆冲洗废水收集后经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，沉淀池设置在厂区东北侧入口处
	冷却水经循环水箱+冷却塔冷却后循环使用，不外排；车辆冲洗废水经厂区自建沉淀池沉淀后回用，不外排生活污水，经过化粪池收集预处理后用于由物业公司定期清运，不外排

	
	供电
	电源引自市政供电网
	电源引自市政供电网

	环保工程
	废气
	无组织废气
	严格控制无组织粉尘排放，所有原料及生产设备均在密闭车间内，皮带输送机全封闭，禁止原料露天堆放；厂内设置雾炮，对厂区道路进行硬化，厂区车间、道路等处定期采用喷淋、洒水等抑尘措施；厂区周围种植树种草，进一步抑尘
	严格控制无组织粉尘排放，所有原料及生产设备均在密闭车间内，皮带输送机全封闭，禁止原料露天堆放；厂内设置雾炮，对厂区道路进行硬化，厂区车间、道路等处定期采用喷淋、洒水等抑尘措施；厂区周围种植树种草，进一步抑尘

	
	
	煤矸石破碎、筛分废气
	破碎、筛分工序产生的粉尘收集后采用布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（1#）排放
	未建设

	
	
	陶粒原料破碎、筛分废气
	陶粒原料破碎、筛分工序产生的粉尘收集后采用布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（2#）排放
	未建设

	
	
	陶粒回转窑焙烧及筛分废气
	回转窑焙烧废气经“炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝“后与筛分废气一同经“多管除尘+布袋除尘+双碱湿法脱硫”处理后经30米排气筒排放（3#~6#）
	项目实际建设情况为：（1）2条回转窑窑尾热烟气经窑外脱硫、SCR脱硝后，进入烘干机内与原料直接接触以烘干物料，再由一套布袋除尘器处理后达标排放DA003；（2）烘干后原料经料仓中暂存后送入立磨中研磨，产生废气经1台除尘器处理后由立磨废气排气筒DA004排放；（3）产品筛分、包装废气由1台除尘器收集处理后由筛分、包装废气排气筒DA008排放；（4）2台陶粒产品库顶各设置1台布袋除尘器收集处理产品存储废气，配套排气筒编号为DA006和DA007

	
	
	板材车间配料、搅拌废气
	经集气罩收集、布袋除尘器处理达标后通过15m排气筒（7#）排放
	未建设

	
	
	超细粉煤灰磨粉废气
	超细粉煤灰磨粉废气收集后经布袋除尘器处理达标后通过15m排气筒（8#）排放
	替代碳酸钙产品生产增加了混料工序，替代碳酸钙混料废气和研磨废气分别经1台布袋除尘器处理后由DA011和DA012号排气筒排放

	
	
	稻壳粉储仓罐废气
	呼吸废气经仓顶配套的脉冲除尘器处理达标后排放，仓筒高15m（9-10#）
	稻壳粉仓储罐（2个）产生的呼吸废气分别经仓顶配套的脉冲袋式除尘器处理达标后通过仓顶排气筒DA009、DA010排放；

	
	
	水泥粉罐呼吸口粉尘
	呼吸废气经仓顶配套的脉冲除尘器处理达标后排放，仓筒高15m（11-12#）
	未建设

	
	
	粉煤灰存储废气
	呼吸废气经仓顶配套的脉冲除尘器处理达标后排放，仓筒高42m（13-18#）
	粉煤灰钢板库（2个）产生的呼吸废气分别经仓顶配套的脉冲袋式除尘器处理达标后通过仓顶排气筒DA001、DA002排放

	
	废水
	水污染防治措施冷却水经循环水池冷却后循环使用，不外排；车辆冲洗废水经厂区自建沉淀池沉淀后回用，不外排项目废水主要为生活污水，经过化粪池收集预处理后再经厂区自建污水处理站处理后用于厂区洒水抑尘及绿化，不外排
	冷却水经循环水箱+冷却塔冷却后循环使用，不外排；车辆冲洗废水经厂区自建沉淀池沉淀后回用，不外排生活污水，经过化粪池收集预处理后由物业公司定期清运，不外排

	
	噪声
	噪声污染防治措施项目产噪设备等应合理布局，选用新型、低噪声设备，采取有效的隔声、减震、消声等措施，火车运营噪声通过噪声衰减、树木隔声吸声，保证厂界噪声达标
	噪声污染防治措施项目产噪设备等应合理布局，选用新型、低噪声设备，采取有效的隔声、减震、消声等措施，树木隔声吸声，保证厂界噪声达标

	
	固废
	固废污染防治措施：布袋除尘器收集的除尘灰、沉降粉尘、脱硫石膏收集后外售；废机油暂存于危废库，委托有资质单位定期处理；生活垃圾定期由当地环卫部门集中处置
	一般工业固废含：废包装袋收集后外售综合利用，除尘设备收集粉尘收集后回用于生产，无脱硫石膏产生；废机油危废库内存储，交资质单位处置生活垃圾定期由当地环卫部门集中处置



[bookmark: _Toc1733][bookmark: _Toc156928946]3.2.2 产品方案及产品质量
厂区现有工程产品方案见下表：
表3.2-2  现有工程产品方案一览表
	[bookmark: _Toc156928947]序号
	产品名称
	型号
	单位
	环评阶段设计年产能
	已建已验内容年产量
	备注

	1
	煤矸石
	/
	万吨
	290.7
	100
	/

	2
	陶粒
	0-30mm
	万立方米
	60
	30
	折算30万吨

	3
	陶粒板（墙）材
	/
	万立方米
	20
	0
	/

	4
	粉煤灰
	/
	万吨
	25
	10
	/

	5
	替代碳酸钙
	/
	万吨
	3
	3
	/

	6
	微纳米补强材料
	/
	万吨
	2
	0
	/


[bookmark: _Toc15935]3.2.3 原辅材料及能源消耗情况
现有工程主要原辅料及能源消耗见下表：
表3.2-3  现有工程主要原辅料及能源消耗一览表
	[bookmark: _Toc156928948]序号
	所属产品类型
	原料名称
	单位
	环评阶段设计原辅料消耗
	已建已验内容原辅料消耗
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	1
	陶粒
	煤矸石
	t/a
	298473
	298473
	全部完成建设

	2
	
	铁尾矿砂
	t/a
	0
	18655
	

	3
	
	建筑渣土
	t/a
	0
	18655
	

	4
	
	稻壳粉
	t/a
	54642.9
	54642.9
	

	5
	陶粒板（墙）材
	发泡剂
	t/a
	13.87
	0
	未建设

	6
	
	钢筋
	t/a
	32000
	0
	

	7
	
	黄沙
	t/a
	25600
	0
	

	8
	
	水泥
	t/a
	25600
	0
	

	9
	粉煤灰存储
	原粉煤灰
	t/a
	300000
	100000
	部分完成建设

	10
	煤矸石
	煤矸石
	t/a
	3000000
	1000000
	部分完成建设

	11
	替代碳酸钙产品
	原粉煤灰
	t/a
	50000
	30000
	部分完成建设

	12
	
	矿粉
	t/a
	0
	6000
	

	13
	
	炉渣
	t/a
	0
	1500
	

	14
	
	外加剂
	t/a
	0
	1500
	





现有工程固废来源调查及综合利用可行性分析：
表3.2-4  现有工程固废来源调查及综合利用可行性分析
	原料
	调查内容
	可行性分析

	铁尾矿砂
	现有项目铁尾矿砂来源于安徽省金鼎矿业股份有限公司，公司成立于2010年6月，是一家集矿石开采、矿石精选、矿产品销售于一体的矿业公司。黄屯硫铁矿床位于安徽省庐江县城东南方向约30km、黄屯村北约1km处，行政区划隶属于龙桥镇黄屯村，矿区地理坐标：经度：117°17′39″，纬度：31°04′21″，矿权范围面积1.304km2，查明矿石资源储量4760.34万吨，设计利用储量4378.67万吨，开采标高为+13m~-460m，矿山服务年限45.5年。矿山采用地下开采方式，采矿方法为上向分层充填法，局部采用浅孔房柱嗣后充填法。粗碎设于井下，选矿采用“混合浮选+磁选”工艺。建设内容主要包括：采矿和选矿主体工程、配套建设充填站、尾砂库、堆场、办公生活设施及环保工程等。
安徽省环境保护厅以皖环函〔2013〕507号《安徽省环境保护厅关于安徽省庐江县金鼎矿业有限公司黄屯硫铁矿100万吨/年采选工程环境影响报告书审批意见的函》对该项目进行了批复。2013年5月，该项目开工建设。2021年安徽省金鼎矿业股份有限公司委托安徽长之源环境工程有限公司编制《金鼎矿业50万吨/年尾砂综合利用改造项目环境影响报告表》，2021年12月环建审〔2021〕4067号《关于安徽省金鼎矿业股份有限公司金鼎矿业50万吨/年尾砂综合利用改造项目环境影响报告表的批复》。批复提到“固体废弃物遵循分类收集、资源利用的原则妥善处置。”
	根据安徽海峰分析测试科技有限公司2023年8月编制的《金鼎矿业50万吨/年尾砂固废属性鉴别报告》，尾砂浸出液中各项目均未超过《危险废物鉴别标准－浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）标准值要求，因此判断尾砂不属于具有浸出毒性的危险废物，再根据检出的任何一种污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中最高允许排放浓度，且pH值在6-9范围之内。因此，尾砂符合第Ⅰ类一般工业固体废物分类标准。
安徽省金鼎矿业股份有限公司金鼎矿业50万吨/年尾砂综合利用改造项目年处置尾砂浆量50.78万吨（细粒级尾砂30.46万吨，粗粒级尾砂20.32万吨），产出12.7万吨20%含水率的尾砂作为建材综合利用，因此，潘一公司现有项目购置金鼎矿业的铁尾矿砂用于陶粒生产是可行的，产能和规模未突破现有项目批复要求

	建筑渣土
	现有项目建筑渣土来源于淮南宏升建设工程有限公司，该公司为淮南市一家施工承包单位，主要为各类房地产公司提供建筑渣土转运、消除等一体化服务，是淮南本地建筑渣土处置领域具备丰富经验和专业资质的骨干企业，长期深耕本地房地产建设配套服务市场，与淮南市多家知名房地产开发企业建立了稳定的战略合作关系。在服务范围上，宏升公司全面覆盖淮南市各区域房地产开发项目的渣土处置需求，无论是住宅地产、商业地产，还是保障性住房、产业配套地产等各类项目，均能根据项目体量、施工进度、渣土类型提供定制化的转运消除方案。
	根据《淮南市建筑垃圾管理办法》，建筑垃圾，是指建设单位、施工单位或者个人新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管道，以及装饰装修房屋过程中所产生的弃料、弃土等固体废物。其中，弃料是指各种废弃砖瓦、混凝土、木材、管材、沥青等建筑废弃物；弃土是指渣土、余泥和土石方等。
本项目渣土属于建筑垃圾中的弃土，来源均为淮南市本地产生，不涉及外来渣土，不涉及污染土，不涉及建筑垃圾等弃料。项目使用的建筑渣土主要由碎石、块石（全-强风化岩）及粉质粘土等组成。本项目不配备渣土运输车辆，渣土由城区及周边乡镇建设工程所属单位自行运输至本项目所在地。因此，潘一公司现有项目购置建筑渣土用于陶粒生产是可行的，产能和规模未突破现有项目批复要求


[bookmark: _Toc579]3.2.4 公用工程
（1）给水
厂区员工生活用水均为自来水，由潘一矿区供水管网提供，管线在厂区内成环状布置，其水质、水量及水压均能够满足项目用水需求。
（2）排水
建设项目厂区内实行雨、污分流制，雨水回用于生产；生活污水经化粪池处理后由物业公司定期清运，不外排。
（3）供电
厂区用电由潘一矿区供电管网提供，本项目年耗电量约900万度。
[bookmark: _Toc99360758][bookmark: _Toc156928950][bookmark: _Toc31101]3.3现有工程分析
[bookmark: _Toc156928951][bookmark: _Toc18016]3.3.1生产工艺流程
对照环评文件，企业在实际建设过程中对原辅材料进行了调整，取消煤矸石破碎工序也相应取消。现有工程生产工序调整如下：
[image: ]
图3.3-1  陶粒产品生产工艺流程图
工艺流程简述：
（1）原料制备
本项目主要原料采用煤矸石。煤矸石经装载机运输至箱式给料机计量给料，由锤式破碎机进行破碎后，利用斗式提升机分别送至煤矸石筒仓，仓储物料经定量给料、输送至回转烘干机，烘干后物料含水率≤2%，由斗式提升机分别输送至磨头仓储存，磨头仓内的煤矸石经定量给料机计量、配料后，送至共振磨进行粉磨，磨细后的物料输送至粉料仓储存粉料经螺旋计量秤计量后输送至碾辊搅拌机。
（2）成型造粒
制备生料球的工艺有两种：塑性挤出成型造粒和圆盘成球造粒。圆盘成球造粒要求原料粉磨至细度达到≤0.2mm，经过预湿搅拌，利用成球盘成球，该工艺生产出的陶粒大小相对较均匀、粒型大小好控制、粒型系数好、陶粒外观美观。挤出成型造粒对原料处理细度要求较低，≤1mm 即可，粉碎后的物料必须加水陈化，具有一定的塑性后，挤出切割成短泥条成球。挤出成型陶粒的形状大多为椭圆形或圆柱形陶粒（俗称“江米条”），粒型系数较差。
本项目采用真空练泥机进行成型造粒，陈化库中的混合料采用多斗挖掘机出料、箱式给料机计量给料，输送至轮碾混合机再一次混合均化，深度均化后的物料由练泥机挤出切割成球。
（3）陶粒烧成
生产陶粒的回转窑分为两种：单筒回转窑和双筒回转窑。
单筒回转窑结构简单，采用一套传动装置驱动，全窑在预热段和烧成段采用统一的转速运转，无法实现两段以不同的速度运转。对于含水率较低的破碎型陶粒适合于采用此窑生产。
双筒回转窑由两节窑体连接构成。直径小一些的那节作干燥、预热用，另一节直径大一些的作烧成用，两节窑体分别用两台电动机、两套传动装置驱动，通过对两节窑转速的调节，可以使物料的升温曲线发生较大的变化。双筒回转窑因便于调节升温曲线，对于生产陶粒适用性较强。
本项目采用双筒回转窑烧成工艺，回转窑由潘一实业公司自主研发。
双筒回转窑由干燥预热窑和烧成窑两段插接组成，干燥预热段的温度约200℃到800℃，烧成段的最高温度根据陶粒原料配比的不同而不同，一般为1150℃～1250℃，陶粒出窑的温度约为1000℃左右。
回转窑的内衬采用耐火砖砌筑，干燥预热段采用高铝质耐火砖，厚度为160mm，烧成段采用磷酸盐复合保温砌筑，厚度为200mm。耐火砖的使用寿命约为1～2 年。
回转窑在烧成过程中将充分利用冷却机的余热，使二次风温度提高到200℃左右，以降低燃料消耗。
炉窑内高温焙烧：将制粒后的小泥土颗粒引入变径双筒陶粒窑中，颗粒先进入窑尾，并随着双筒陶粒窑的转动逐步移动至窑头，最后从窑头出料。颗粒入窑后，首先接触300℃左右的温度烟气进行预热、烘干，在镶有耐火材料内衬和斜度为3%的回转窑内，随着窑体不停运转向高温区运行，约40分钟后到达高温区（约1200℃），膨化后出回转窑进入冷却机，物料在冷却机内冷却至80℃时出冷却机由皮带（密闭）进入滚筒筛筛分，大小分类。冷却机出料口和筛分点粉尘由一台除尘器完成。经过焙烧的小泥土颗粒会膨胀3倍，焙烧温度从窑尾至窑头逐步升高，最高可以达到1250℃。经回转窑焙烧出来的产品即为陶粒。
（4）陶粒冷却、筛选
焙烧后陶粒首先进入竖式冷却机（夹套、冷却循环水间接冷却）内进行初步冷却，使陶粒的温度有1000℃左右冷却至150~200℃。冷却过程中的预热一部分作为回转窑的二次风使用，约占回转窑总需要风量的70%~80%，另一部分将通过引风机用于提高一次风的温度值80℃。
然后进入分级筛中进行筛选。陶粒经筛选后分成直径小于2mm、2-6mm、2-8mm、8-10mm、10mm以上五类陶粒。分级筛为密闭容器，只有进料口和出料口产生粉尘。本环评要求企业在分级筛的进料口和出料口上方均设置集气罩，用于收集粉尘。
[image: ]
图3.3-2  煤矸石存储生产工艺流程图
煤矸石存储生产工艺流程概述：
煤矸石存储仅为物料存储。
[image: ]
图3.3-3  粉煤灰存储生产工艺流程图
粉煤灰存储生产工艺流程概述：
粉煤灰存储仅为物料存储。
[image: ]
图3.3-4  替代碳酸钙产品生产工艺流程图
替代碳酸钙产品生产工艺流程概述：
（1）原态粉煤灰经专用罐装车转运至大型环保仓储库（原料库），库顶设置有收尘系统，保证原灰储存系统负压运行。
（2）原态粉煤灰在大型环保仓储库库内进行均化后，通过“流化重力”出料系统输送至原灰提升机，提升机入口设置有收尘系统，保证提升系统负压运行。
（3）物料通过提升机提升送至磨头仓，磨头仓内粉煤灰经计量后通过螺旋喂料机输送至球磨机进行加工，同时磨头仓架空底部可以装车发运原态粉煤灰。
（4）经磨细加工达到超细标准的粉煤灰，混入部分辅料以体改产品品质。通过空气输送斜槽送至出磨提升机，提升后进入大型环保仓储库（原料库、成品库），库顶设置有收尘系统，保证成品储存系统负压运行。
（5）成品仓储库内超细粉煤灰经在库底均化后，通过“流化重力"出料系统输送至细灰提升机，提升到细灰散装库。
[bookmark: _Toc156928952][bookmark: _Toc99360759][bookmark: _Toc16198]3.4污染物排放及达标情况
[bookmark: _Toc28822][bookmark: _Toc156928953]3.4.1废气污染物
[bookmark: _Toc156928954][bookmark: _Toc6284]3.4.1.1污染源分析
[bookmark: _Hlk150951140]1、粉煤灰储存废气
粉煤灰钢板库（2个）产生的呼吸废气分别经仓顶配套的脉冲袋式除尘器处理达标后通过仓顶排气筒DA001、DA002排放。
2、回转窑废气、烘干废气
本项目2条回转窑窑尾热烟气经窑外脱硫、SCR脱硝后，进入烘干机内与原料直接接触以烘干物料，再由一套布袋除尘器处理后由30m高排气筒（DA003）排放。
3、研磨废气
根据工艺设计，建筑渣土可能有结块现象，需烘干后进行研磨。烘干后的建筑渣土再进入风选磨进行研磨，研磨设备密闭，在进出料口有粉尘产生。研磨废气封闭管道收集后由管道送至同一套袋式除尘器处理后由15m高排气筒（DA004）排放。
4、产品筛分、包装废气
项目采用分级筛对冷却后的陶粒进行筛分，产生一定的粉尘。筛分后的陶粒通过包装机进行包装，包装过程会产生包装废气。筛分设备密闭经管道收集粉尘，包装机通过设置集气罩收集粉尘，收集的粉尘通过布袋除尘器处理后由15m高的排气筒（DA008）排放。
5、成品储存废气
2台陶粒产品库顶各设置1台布袋除尘器收集处理产品存储废气，配套排气筒编号为DA006和DA007。
6、粉料仓粉尘
稻壳粉仓储罐（2个）产生的呼吸废气分别经仓顶配套的脉冲袋式除尘器处理达标后通过仓顶排气筒DA009、DA010排放。
7、替代碳酸钙混料废气和粉磨废气
替代碳酸钙产品生产增加了混料工序，替代碳酸钙混料废气和粉磨废气经1台布袋除尘器处理后由DA012号排气筒排放。
[bookmark: _Toc156928955][bookmark: _Toc32041]3.4.1.2达标情况
1、有组织废气
根据淮南潘一实业有限公司排污许可证管理信息平台填报的2025年自行监测数据，监测结果如下：
表3.4-1 现有项目废气自行监测结果一览表
	序号
	点源名称
	污染物
	排气筒高度 /m
	烟气量
m3/h
	年排放小时数/h
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放量（t/a）
	最高允许排放浓度mg/m3
	最高允许排放速率kg/h

	1
	DA001粉煤灰仓1废气
	颗粒物
	15
	5568 
	2400
	<20
	0.0557 
	0.1337 
	120
	3.5

	2
	DA002粉煤灰仓2废气
	颗粒物
	15
	4430 
	2400
	<20
	0.0443 
	0.1063 
	120
	3.5

	3
	DA004研磨废气
	颗粒物
	15
	55931 
	2400
	<20
	0.5593 
	1.3423 
	120
	3.5

	4
	DA006陶粒成品储存仓1废气
	颗粒物
	15
	4476 
	2400
	<20
	0.0448 
	0.1075 
	120
	3.5

	5
	DA007陶粒成品储存仓2废气
	颗粒物
	15
	4008 
	2400
	<20
	0.0401 
	0.0962 
	120
	3.5

	6
	DA008陶粒筛分包装废气
	颗粒物
	15
	23302 
	2400
	23.6
	0.2330 
	0.5592 
	120
	3.5

	7
	DA009稻壳粉仓1废气
	颗粒物
	15
	3495 
	2400
	<20
	0.0350 
	0.084 
	120
	3.5

	8
	DA010稻壳粉仓2废气
	颗粒物
	15
	4153 
	2400
	<20
	0.0415 
	0.0996 
	120
	3.5

	9
	DA012混料废气和粉磨废气
	颗粒物
	15
	21323 
	2400
	<20
	0.2132 
	0.5117 
	120
	3.5

	合计
	3.0405
	/
	/


注：未检出按检出限的一半进行核算。
根据企业的自行监测结果，现有项目的废气排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物排放标准要求。
根据企业2026年第一季度在线监测数据季报，烟尘、二氧化硫、氮氧化物监测数据如下：
表3.4-2  DA003废气监测结果一览表
	时间
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物

	
	实测浓度(mg/m3)
	折算浓度(mg/m3)
	排放量(kg)
	标准限值(mg/m3)
	实测浓度(mg/m3)
	折算浓度(mg/m3)
	排放量(kg)
	标准限值(mg/m3)
	实测浓度(mg/m3)
	折算浓度(mg/m3)
	排放量(kg)
	标准限值(mg/m3)

	2026年1月
	0.755
	0.965
	13.384
	30
	52.518
	44.982
	969.387
	200
	179.843
	158.393
	3423.026
	300

	2026年2月
	0.973
	4.678
	15.774
	
	33.847
	28.4
	674.893
	
	140.847
	112.256
	2613.422
	

	2026年3月
	1.661
	4.838
	20.781
	
	43.621
	37.855
	608.695
	
	163.185
	134.142
	2224.743
	


根据企业废气在线监测数据可知，排气筒DA003排放的烟尘、二氧化硫、氮氧化物浓度均满足参照执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中限值要求。
2、无组织废气
根据淮南潘一实业有限公司排污许可证管理信息平台填报的2025年自行监测数据，监测结果如下：
表3.4-12  厂界无组织废气监测结果
	序号
	检测
项目
	检测点位
	单位
	检测结果mg/m3
	标准限值mg/m3

	
	
	
	
	1
	2
	3
	最大值
	

	1
	颗粒物
	厂界上风向1#
	mg/m3
	0.21
	0.234
	0.2
	0.324
	

	
	
	厂界下风向2#
	
	0.303
	0.295
	0.309
	
	

	
	
	厂界下风向3#
	
	0.286
	0.318
	0.286
	
	

	
	
	厂界下风向4#
	
	0.312
	0.324
	0.3
	
	


根据自行监测数据，项目无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值。
3.4.1.3污染物排放量
[bookmark: _Toc156928956]企业已建设并投入生产的项目，核算后厂区现有工程污染物实际排放量见下表：
表3.4-13  企业实际废气污染物排放量
	序号
	排气筒
	已建已验工程排放量

	
	
	颗粒物（t/a）
	二氧化硫（t/a）
	氮氧化物（t/a）

	1
	DA001
	0.1337 
	/
	/

	2
	DA002
	0.1063 
	/
	/

	3
	DA003
	0.1996
	9.012
	33.044

	4
	DA004
	1.3423 
	/
	/

	5
	DA006
	0.1075 
	/
	/

	6
	DA007
	0.0962 
	/
	/

	7
	DA008
	0.5592 
	/
	/

	8
	DA009
	0.084 
	/
	/

	9
	DA010
	0.0996 
	/
	/

	10
	DA012
	0.5117 
	
	

	合计
	6.7504
	10.872
	16.704


[bookmark: _Toc156928959]*DA003全年排放量根据2026年第一季度数据折算。
[bookmark: _Toc18762]3.4.2水污染
[bookmark: _Toc2219]本项目实行雨污分流制，生活污水经化粪池由物业公司定期清掏，不排放。
[bookmark: _Toc27176]3.4.3噪声污染
根据淮南潘一实业有限公司排污许可证管理信息平台填报的2025年自行监测数据，监测结果如下：
表3.4-14  厂界噪声监测结果
	检测项目
	检测点位
	检测结果[Leq: dB（A）]

	
	
	昼间
	夜间

	厂界噪声
	东厂界N1
	53
	45

	
	南厂界N2
	53
	44

	
	西厂界N3
	54
	43

	
	北厂界N4
	57
	46

	
	东厂界N1
	53
	45

	
	南厂界N2
	56
	44

	
	西厂界N3
	54
	48

	
	北厂界N4
	55
	46


根据自行监测数据，项目区厂界昼间噪声和夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
[bookmark: _Toc156928960][bookmark: _Toc1543]3.4.4固体废弃物
本项目营运期产生的固体废物有生活垃圾、除尘器收集的粉尘、设备维护保养产生的废机油。
（1）生活垃圾：厂区内设置垃圾桶。职工生活垃圾由环卫部门收集集中清运，不外排。
（3）除尘器收集的粉尘：厂区内规范存储，回用于生产。
（3）设备维护保养产生的废机油，在危废暂存间内规范存储，定期交淮南力聚塔环保服务有限公司处置。
[bookmark: _Toc99360760][bookmark: _Toc156928961][bookmark: _Toc21465]3.5防护距离设置
本项目环境防护距离设置为厂区外50m。根据现状调查，50m环境防护距离内无居民点、学校等敏感点。
[bookmark: _Toc7879][bookmark: _Toc99360761]3.6总量达标分析
根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）：环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的，排污许可证核发部门按照污染物排放标准、总量控制要求、环境影响报告书（表）以及审批文件从严核发。根据现有工程排污许可证有组织排放许可限值，见下表。
表3.6-1  现有工程污染物总量指标一览表（t/a）
	类别
	污染物
	已批已建排放量
	已批未建排放量
	审批控制指标
	是否达标

	废气
	烟粉尘
	6.7504
	0.3998*
	8.588
	达标

	
	SO2
	10.872
	/
	70.16
	达标

	
	NOx
	16.704
	/
	41.533
	达标


[bookmark: _Toc156928963][bookmark: _Toc1123][bookmark: _Toc31231][bookmark: _Toc99360762]*已批未建排放量根据原环评排放量进行统计。
根据上表，淮南潘一实业有限公司现有工程生产过程烟粉尘、SO2、NOx排放量满足总量要求。
[bookmark: _Toc5821][bookmark: _Toc156928965]3.7现有项目环评批复、竣工验收意见执行情况
根据淮南潘一实业有限公司已完成验收项目环评批复及验收意见，目前公司现有工程已完成验收项目环评批复及验收意见落实情况见下表：
表3.7-1  公司已完成验收项目环评批复意见及验收意见落实一览表
	序号
	环评批复、竣工环保验收意见提出的主要环保要求
	实际落实情况

	1
	水污染防治措施。冷却水经循环水池冷却后循环使用，不外排；车辆冲洗废水经厂区自建沉淀池沉淀后回用，不外排。项目废水主要为生活污水，经过化粪池收集预处理后再经厂区自建污水处理站处理后用于厂区洒水抑尘及绿化，不外排。
	已落实，本项目区实行雨污分流制，生活污水经化粪池由物业公司定期清掏，不排放。

	2
	大气污染防治措施。整个项目必须建成全密闭式，所有原料及生产设备在全密闭车间内，皮带输送机全封闭，禁止原料露天堆放；内燃机选用高效率内燃机，提高燃料燃烧效率。煤矸石破碎、筛分废气收集后经布袋除尘器处理达标后通过15m排气筒（1#）排放；陶粒原料破碎、筛分废气收集后经布袋除尘器处理达标后通过15m排气筒（2#）排放；回转窑焙烧废气分别经“炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝”后与陶粒筛分废气一同经“多管除尘+布袋除尘+双碱湿法脱硫”处理后经30米排气筒排放（3#-6#）；板材车间配料、搅拌废气经集气罩收集、布袋除尘器处理达标后通过15m排气筒（7#）排放；超细粉煤灰磨粉废气收集后经布袋除尘器处理达标后通过15m排气筒（8#）排放。稻壳粉仓储罐（2个）产生的呼吸废气分别经仓顶配套的脉冲袋式除尘器处理达标后通过仓顶排气筒（9-10#）排放；水泥仓储罐（2个）产生的呼吸废气分别经仓顶配套的脉冲袋式除尘器处理达标后通过仓顶排气筒（11-12#）排放；粉煤灰钢板库（6个）产生的呼吸废气分别经仓顶配套的脉冲袋式除尘器处理达标后通过仓顶排气筒（13-18#）排放。厂区库房、道路等处需定期采用喷淋、洒水等抑尘措施，对厂区道路进行硬化，加强路面清扫，定期洒水；运输车辆应全密闭、载量适中，建设车辆冲洗平台和自动冲洗设施，对进出场车辆进行喷洒和清洗；厂区周围种植高大乔木进行降噪和抑尘，确保厂区产生的无组织粉尘达标排放；项目设置50米环境防护距离。
	已落实。陶粒实际生产过程中无破碎工序；
陶粒生产时废气治理设施实际建设情况为：
①2条回转窑窑尾热烟气经窑外脱硫、SCR脱硝后，进入烘干机内与原料直接接触以烘干物料，再由一套布袋除尘器处理后达标排放DA003；
②烘干后原料经料仓中暂存后送入立磨中研磨，产生废气经1台除尘器处理后由立磨废气排气筒DA004排放；
③产品筛分、包装废气由1台除尘器收集处理后由筛分、包装废气排气筒DA008排放；
④2台陶粒产品库顶各设置1台布袋除尘器收集处理产品存储废气，配套排气筒编号为DA006和DA007。
（3）稻壳粉仓储罐（2个）产生的呼吸废气分别经仓顶配套的脉冲袋式除尘器处理达标后通过仓顶排气筒DA009、DA010排放；项目设置50米环境防护距离。

	3
	声污染防治措施。项目产噪设备等应合理布局，选用新型、低噪声设备，采取有效的隔声、减震、消声等措施，火车运营噪声通过噪声衰减、树木隔声吸声，保证厂界噪声达标。
	已落实

	4
	固废污染防治措施：布袋除尘器收集的除尘灰、沉降粉尘、脱硫石膏收集后外售；废机油暂存于危废库，委托有资质单位定期处理；生活垃圾定期由当地环卫部门集中处置。
	已落实

	5
	项目应加强环境保护管理，落实环境保护的各项应急措施及制度，加强风险管理，有关本项目的污染物排放总量控制及其他环境影响减缓措施，按核定容量及《报告表》要求认真落实。
	已落实

	6
	在线监控系统。按照《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）要求，安装废气在线监控设施并与生态环境部门联网，对粉尘、二氧化硫、氮氧化物进行在线监控。
	已落实

	7
	项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度。依据《固定污染源排污许可分类管理目录》需办理排污许可证的，项目建成后，须在实际排放污染物或者启动生产设施之前依法取得排污许可证，不得无证排污。项目竣工后，应按规定开展环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。
	已落实


根据企业提供的《淮南潘一实业有限公司煤电固废综合利用项目非重大变动环境影响分析说明》以及专家论证意见，企业现有项目的变动均不属于重大变动。
[bookmark: _Toc711]3.8环境问题及整改措施
经现场踏勘，企业相关环保设施均正常稳定运行，污染物能够实现稳定达标排放，现有工程还存在的主要环境问题如下：
表3.8-1  与项目有关的主要环境问题及整改措施
	序号
	存在的主要环境问题
	整改措施
	整改时限

	1
	未对回转窑中废气处理设施逃逸氨进行监测
	整改监测方案
	2026年8月前



[bookmark: _Toc109135965][bookmark: _Toc133333591][bookmark: _Toc26712][bookmark: _Toc156928966][bookmark: _Toc133183045][bookmark: _Toc32389802]4建设项目工程分析
[bookmark: _Toc109135966][bookmark: _Toc156928967][bookmark: _Toc133183046][bookmark: _Toc133333592][bookmark: _Toc2629]4.1工程概况
[bookmark: _Toc133333593][bookmark: _Toc133183047][bookmark: _Toc156928968][bookmark: _Toc141627691]4.1.1总体概况
1、项目名称：陶粒生产线技改项目
2、建设性质：技术改造
3、建设单位：淮南潘一实业有限公司
4、建设地点：淮南市潘集区潘一矿自备铁路以北潘一实业公司现有厂区
5、建设内容和规模：本次利用现有厂房改建1座污泥储存间，建筑面积约300平方米，对改建后的污泥储存间进行防渗、密闭改造，并增加市政污泥等原料，科学配料系统，建设陶粒生产线技改项目，产能技改前后不发生改变。
6、总投资：500万元。
[bookmark: _Toc133333594][bookmark: _Toc141627692][bookmark: _Toc133183048][bookmark: _Toc156928969]4.1.2工程建设内容
淮南潘一实业有限公司利用现有生产线，并增加市政污泥原料，减少煤矸石用量，科学配料系统，建设陶粒生产线技改项目，产能技改前后不发生改变，年产30万立方米陶粒，技改前后生产规模保持不变。
项目地理位置图见图4.1-1。项目具体工程组成内容见表4.1-1，厂区平面布置情况见图4.1-2。

[image: _淮南市基础要素版]本项目位置

图4.1-1本项目地理位置图
lxxiv

表4.1-1  建设项目组成内容一览表
	[bookmark: _Toc141627693]工程类别
	单项工程名称
	现有项目
	本次技改项目建设内容与规模
	备注

	
	
	已批已验内容与规模
	已批未建内容与规模
	
	

	主体工程
	1#厂房
	已建96m*28m*19.8m轻钢厂房，建筑面积为2688m2，布置2条陶粒生产线，设置有原料烘干、研磨、搅拌等工序
	/
	已建96m*28m*19.8m轻钢厂房，建筑面积为2688m2，布置2条陶粒生产线，设置有原料烘干、研磨、搅拌等工序
	依托现有厂房和设备，对造粒设备进行改造提升，新增污泥原料，技改后年生产陶粒30万m3（折算产能为30万吨），不新增产能

	
	2#厂房
	已建72m*96m*19.8m轻钢厂房，建筑面积为6912m2，布置2条造粒生产线，设置有造粒、焙烧等工序
	/
	已建72m*96m*19.8m轻钢厂房，建筑面积为6912m2，布置2条造粒生产线，设置有造粒、焙烧等工序
	

	
	3#厂房
	已建70m*96m*19.8m轻钢厂房，建筑面积为6720m2，设置有筛分包装等工序
	/
	已建70m*96m*19.8m轻钢厂房，建筑面积为6720m2，设置有筛分包装等工序
	

	
	4#厂房
	/
	建设陶粒板（墙）材轻钢厂房（100m*96m*12m），布设一条陶粒板（墙）材生产线，配置相关生产设备。年产陶粒板（墙）材20万m3。
	本次技改不涉及
	本次技改不涉及

	
	5#厂房
	已建轻钢厂房1间，配置相关生产设备。年产替代碳酸钙3万吨
	依托已建厂房，年产微纳米补强材料2万吨
	本次技改不涉及
	本次技改不涉及

	
	6#厂房
	已建钢筋混凝土轻钢球形网架屋面厂房1座（150m*75m*23m），用于煤矸石存储。年储存煤矸石100万吨。
	依托已建厂房，年储存煤矸石200万吨。
	本次技改不涉及
	本次技改不涉及

	辅助工程
	变电站
	1座变电站，占地面积370m2。
	1座变电站，占地面积370m2。
	本次技改不涉及
	本次技改不涉及

	
	园区干道和辅助道路
	12米宽道路1224米，9米宽道路561米，7米宽道路197米，6米宽道路119米，4米宽道路322米。
	依托已建道路
	本次技改不涉及
	本次技改不涉及

	储运工程
	厂外运输
	煤矸石进厂采用汽车运输；稻壳粉采用密闭罐车运输；粉煤灰采用密闭罐车运输，全部由原料供应单位负责汽车运输至厂内
	煤矸石进厂采用汽车运输；稻壳粉采用密闭罐车运输；粉煤灰采用密闭罐车运输。全部由原料供应单位负责汽车运输至厂内
	煤矸石、市政污泥进厂采用汽车运输；稻壳粉采用密闭罐车运输。全部由原料供应单位负责汽车运输至厂内
	不变

	
	厂内运输
	利用皮带输送机、上料机和叉车进行转运
	利用皮带输送机、上料机和叉车进行转运
	利用皮带输送机、上料机和叉车进行转运
	不变

	
	1#原料车间
	已建58m*100m*19.8m轻钢厂房，建筑面积为5800m2，分区域储存铁尾矿砂（储存面积为1000m2，最大储存能力为500t，存放周期为8d）和建筑渣土（储存面积为1000m2，最大储存能力为250t，存放周期为8d）
	/
	依托2#原料车间储存铁尾矿砂和建筑渣土
	依托现有厂房

	
	2#原料车间
	已建66m*96m*19.8m轻钢厂房，建筑面积为6336m2，分区域储存煤矸石（储存面积为1500m2，最大储存能力为2500t，存放周期为3d）和建筑渣土（1500m2，最大储存能力为250t，存放周期为8d）
	/
	依托2#原料车间储存煤矸石和建筑渣土，在2#原料车间内改建一间污泥暂存间300m2，用于储存市政污泥（最大储存能力为800t，存放周期为3d）
	在2#原料车间内改建一间污泥暂存间300m2

	
	粉煤灰钢板库
	已建钢板库2座（Φ46m*42m），仅用于粉煤灰存储。
	建设钢板库4座（Φ46m*42m），仅用于粉煤灰存储。
	本次技改不涉及
	本次技改不涉及

	
	稻壳粉储罐
	已建稻壳粉储罐2座（Φ40m*20m），仅用于稻壳粉存储
	/
	依托现有
	依托现有

	
	成品储存
	陶粒产品在陶粒产品仓中存储，其他产品在生产厂房内储存
	依托已建车间进行储存
	依托现有的陶粒产品仓存储
	不变

	
	成品运输
	出厂产品均为汽车运输
	出厂产品均为汽车运输
	出厂产品均为汽车运输
	不变

	公用工程
	给水
	水源来自市政给水管网供给，主要为生活用水和生产用水。
	依托现有给水管网
	依托现有给水管网
	不变

	
	排水
	冷却水经循环水箱+冷却塔冷却后循环使用，不外排；
车辆冲洗废水经厂区自建沉淀池沉淀后回用，不外排。
生活污水，经过化粪池收集预处理后用于由物业公司定期清运，不外排。
	依托现有排水设施
	冷却水经循环水箱+冷却塔冷却后循环使用，不外排；
车辆冲洗废水经厂区自建沉淀池沉淀后回用，不外排。
生活污水，经过化粪池收集预处理后用于由物业公司定期清运，不外排。
	不变

	
	供电
	电源引自市政供电网
	依托现有
	依托现有
	不变

	环保工程
	废气
	无组织废气
	严格控制无组织粉尘排放，所有原料及生产设备均在密闭车间内，皮带输送机全封闭，禁止原料露天堆放；厂内设置雾炮，对厂区道路进行硬化，厂区车间、道路等处定期采用喷淋、洒水等抑尘措施；厂区周围种植树种草，进一步抑尘。
	依托现有
	依托现有
	不变

	
	
	陶粒生产线废气
	（1）2条回转窑窑尾热烟气经窑外脱硫、SCR脱硝后，进入烘干机内与原料直接接触以烘干物料，再由一套布袋除尘器处理后达标排放DA003；
（2）烘干后原料经料仓中暂存后送入立磨中研磨，产生废气经1台除尘器处理后由立磨废气排气筒DA004排放；
（3）产品筛分、包装废气由1台除尘器收集处理后由筛分、包装废气排气筒DA008排放；
（4）2台陶粒产品库顶各设置1台布袋除尘器收集处理产品存储废气，配套排气筒编号为DA006和DA007。
	/
	（1）回转窑焙烧过程产生的焙烧废气收集后经“干式脱硫+SCR脱硝”处理后，进入烘干机内与原料直接接触以烘干物料，再由一套活性炭喷射系统+布袋除尘器处理后由30m高排气筒（DA003）排放；
（2）研磨过程产生的粉尘经密闭设施+布袋除尘器（TA004）”进行处理，处理后通过15m高排气筒（DA004）排放；
（3）污泥储存间废气密闭收集经“生物除臭系统（TA005）”进行处理，处理后通过15m高排气筒（DA005）排放
（4）筛分、包装过程中产生的粉尘经“集气罩+布袋除尘器（TA008）”进行处理，处理后通过15m高排气筒（DA008）排放；
（5）成品储存废气：2台陶粒产品库顶各设置1台布袋除尘器（TA006和TA007）收集处理产品存储废气，配套排气筒编号为（DA006）和（DA007）
	回转窑焙烧过程产生的焙烧废气收集后经“干式脱硫+SCR脱硝”处理后，进入烘干机内与原料直接接触以烘干物料，再由一套活性炭喷射系统+布袋除尘器处理后由30m高排气筒（DA003）排放；
污泥储存间废气密闭收集经“生物除臭系统（TA005）”进行处理，处理后通过15m高排气筒（DA005）排放


	
	
	替代碳酸钙生产线废气
	替代碳酸钙产品生产增加了混料工序，替代碳酸钙混料废气和研磨废气分别经1台布袋除尘器处理后由DA011和DA012号排气筒排放。
	依托现有
	本项目不涉及
	/

	
	
	稻壳粉储仓罐废气
	稻壳粉仓储罐（2个）产生的呼吸废气分别经仓顶配套的脉冲袋式除尘器处理达标后通过仓顶排气筒DA009、DA010排放；
	/
	本项目不新增稻壳粉储罐，依托现有稻壳粉仓储罐（2个）产生的呼吸废气分别经仓顶配套的脉冲袋式除尘器处理达标后通过仓顶排气筒DA009、DA010排放
	不变

	
	
	水泥粉罐呼吸口粉尘
	/
	水泥储罐产生的呼吸废气分别经仓顶配套的脉冲袋式除尘器处理达标后通过仓顶排放
	本项目不涉及
	/

	
	
	粉煤灰存储废气
	粉煤灰钢板库（2个）产生的呼吸废气分别经仓顶配套的脉冲袋式除尘器处理达标后通过仓顶排气筒DA001、DA002排放。
	/
	本项目不涉及
	/

	
	废水
	冷却水经循环水箱+冷却塔冷却后循环使用，不外排；
车辆冲洗废水经厂区自建沉淀池沉淀后回用，不外排。
生活污水，经过化粪池收集预处理后由物业公司定期清运，不外排。
	依托现有
	冷却水经循环水箱+冷却塔冷却后循环使用，不外排；
车辆冲洗废水经厂区自建沉淀池沉淀后回用，不外排。
生活污水，经过化粪池收集预处理后用于由物业公司定期清运，不外排。
	/

	
	噪声
	噪声污染防治措施。项目产噪设备等应合理布局，选用新型、低噪声设备，采取有效的隔声、减震、消声等措施，树木隔声吸声，保证厂界噪声达标。
	依托现有
	项目产噪设备等应合理布局，选用新型、低噪声设备，采取有效的隔声、减震、消声等措施，树木隔声吸声，保证厂界噪声达标。
	不变

	
	固废
	一般工业固废含：废包装袋收集后外售综合利用，除尘设备收集粉尘收集后回用于生产，无脱硫石膏产生；废机油危废库内存储，交资质单位处置。生活垃圾定期由当地环卫部门集中处置。
	依托现有
	依托已建设的面积为50m2一般固废间和面积为10m2的危险废物暂存间；
新增一般固废和危险废物按要求进行分类收集处置
	依托现有

	土壤和地下水防治措施
	/
	/
	危险废物暂存仓库、污泥间、事故应急池设置重点防渗；其他生产区域设置一般防渗，办公区域和厂区道路设置简单防渗
	新增污泥间、事故应急池设置重点防渗

	环境风险
	/
	/
	新建一座250m3的事故应急池和一座400m3初期雨水收集池。雨水排放口依托现有，且雨水排放口设置了手自一体切断阀。
	新建一座250m3的事故应急池和一座400m3初期雨水收集池


表4.1-2 主要依托工程的可行性分析
	序号
	现有工程名称
	参数
	依托可行性分析
	是否可依托

	1
	1#原料车间
	已建58m*100m*19.8m轻钢厂房，建筑面积为5800m2，分区域储存铁尾矿砂（储存面积为1000m2，最大储存能力为500t，存放周期为8d）和建筑渣土（储存面积为1000m2，最大储存能力为500t，存放周期为15d）
	技改后依托原有1#原料车间，技改后厂区铁尾矿砂和建筑渣土不新增消耗用量，存放周期不发生改变，因此原有1#原料车间可以满足技改后厂区铁尾矿砂和建筑渣土的贮存
	是

	2
	2#原料车间
	已建66m*96m*19.8m轻钢厂房，建筑面积为6336m2，分区域储存煤矸石（储存面积为1500m2，最大储存能力为2500t，存放周期为3d）和建筑渣土（1500m2，最大储存能力为500t，存放周期为15d）
	本次技改后依托原有2#原料车间，原有煤矸石煤矸石暂存区建筑面积降低为300m2，煤矸石用量减少20757t，存放周期不发生改变；技改后厂区建筑渣土不新增消耗用量，存放周期不发生改变，因此原有2#原料车间可以满足技改后厂区煤矸石和建筑渣土的贮存
	是

	3
	回转窑
	回转窑参数为Φ3.2×30m，厂区共有2条回转窑，单条回转窑进料21t/h，年工作7200h，则可计算出厂区回转窑焙烧陶粒为302400t
	本次技改后依托厂区原有回转窑进行焙烧，技改后厂区回转窑长度、体积不发生改变、焙烧时间均不发生改变，技改后产能不发生改变，因此厂区原有回转窑可以满足技改后厂区焙烧需求
	是

	4
	一般固废间
	现有项目一般固废间贮存面积50m2（总贮存能力75t），现有项目一般固废主要为布袋收集的粉尘，每次清理后直接回用于生产，不在一般固废间暂存，因此一般固废间剩余容量为75t
	本项目一般固废产生一般固废约1t/a，计划每三个月清运一次一般固废，最大贮存量约0.25t。现有项目一般固废产生量约为56.3t/a，计划每三个月清运一次一般固废，因此，本次项目建成后全厂一般固废最大贮存量约14.325t，一般固废间贮存面积50m2（总贮存能力75t）可以满足项目一般固废暂存所需。故本项目依托现有项目50m2一般固废间可行，可以满足技改后储存要求。
	是

	5
	危废暂存间
	现有项目危废暂存间面积10m2（总贮存能力15t），现有项目危险废物产生量约为1t/a，均计划三个月清运一次危险废物
	本项目危险废物产生量约为5.069t/a，计划三个月清运一次危险废物，最大贮存量约1.26725t。现有项目危险废物产生量约为1t/a，均计划三个月清运一次危险废物，因此，本次项目建成后全厂危险废物最大贮存量约1.51725t，危废库面积10m2（总贮存能力15t）可以满足项目危废暂存所需。故本项目依托现有项目10m2危废暂存间可行，可以满足技改后储存要求。
	是
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[bookmark: _Toc156928970]4.1.3项目产品方案及产品质量
1、产品方案
厂区现有产品方案主要为年产30万立方米陶粒，拟建项目通过新增原材料一般工业固体废物替代部分煤矸石，保持年产30万立方米陶粒的产能不变，进一步提高产品质量。技改前后主要产品方案及产能对比见表4.1-2。
[bookmark: _Toc479085363]表4.1-2  项目产品方案一览表
	产品名称
	型号
	技改前年产量
	技改后年产量

	
	
	体积m3
	堆密kg/m3
	重量吨
	体积m3
	堆密kg/m3
	重量吨

	陶粒
	0-30mm
	30万
	1000
	30万
	30万
	1000
	30万


[bookmark: _Toc133183051][bookmark: _Toc133333597]*本次技改仅针对陶粒生产线，因此不再对其他产品的产能进行统计。
[image: 未命名_meitu_0]
图4.1-4  项目产品图
2、质量标准
本项目生产陶粒的外观特征呈圆形或椭圆形球体，表面是一层坚硬的外壳，具有隔水保气作用，并赋予陶粒较高的强度，本项目陶粒粒径为0~30mm，堆积密度1000kg/m3，内部结构特征呈细密蜂窝状微孔，这些微孔都是封闭型的，而不是连通型的，是由于气体被包裹进壳内而形成的，从而使陶粒具有轻质性的性能，执行标准《轻集料及其试验方法第 1 部分：轻集料》（GB/T 17431.1-2010），包括颗粒级配、密度等级、轻粗集料的筒压强度和标号、吸水率和有害物质等。
根据《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ 1090-2020）第6.3条规定：利用固体废物生产砖瓦、轻骨料、集料、玻璃、陶瓷、陶粒、路基材料等建材过程的污染控制执行相关行业污染物排放标准，相关产品中有害物质含量参照《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760）的要求执行。因此，本项目陶粒产品中重金属含量指标执行《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T30760-2024）中表2标准要求。
本项目陶粒产品质量标准见表4.1-3和表4.1-4。
表4.1-3  陶粒产品质量标准
	[bookmark: _Toc133183052][bookmark: _Toc133333598][bookmark: _Toc141627694]轻粗集料种类号
	等级密度
	堆积密度范围（kg/m3）
	筒压强度

	
	轻粗集料
	轻细集料
	
	

	人造轻集料
	200
	/
	＞100，≤200
	0.2

	
	300
	/
	＞200，≤300
	0.5

	
	400
	/
	＞300，≤400
	1.0

	
	500
	500
	＞400，≤500
	1.5

	
	600
	600
	＞500，≤600
	2.0

	
	700
	700
	＞600，≤700
	3.0

	
	800
	800
	＞700，≤800
	4.0

	
	900
	900
	＞800，≤900
	5.0

	
	1000
	1000
	＞900，≤1000
	/

	
	1100
	1100
	＞1000，≤1100
	/

	
	1200
	1200
	＞1100，≤1200
	/


表4.1-4  轻粗集料的吸水率、粒型系数
	轻粗集料种类号
	密度等级
	1h吸水率%
	平均粒型系数

	人造轻粗集料
	200
	30
	≤2.0

	
	300
	25
	

	
	400
	20
	

	
	500
	15
	

	
	600~1200
	10
	


表4.1-5  陶粒产品有害物质规定
	项目名称
	质量指标

	含泥量%
	≤3

	
	结构混凝土用轻集料≤2.0

	泥块含量%
	≤1.0

	
	结构混凝土用轻集料≤0.5

	煮沸质量损失%
	≤5.0

	烧失量%
	≤5.0

	有机物含量
	不深于标准色，按GB/T17461.2-2010中18.6.3的规定操作，且试验结果不低于95%

	硫化物和硫酸盐含量（按SO2计）
	≤1.0

	氯化物（以氯离子含量计）含量%
	≤0.02


表4.1-6  陶粒产品重金属含量规定
	序号
	《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T30760-2024）中表2标准要求
	本项目陶粒中含量限值（mg/kg）

	
	重金属元素
	参考限值/（mg/kg）
	

	1
	砷（As）
	40
	2.4678

	2
	铅（Pb）
	100
	4.6095

	3
	镉（Cd）
	1.5
	0.0105

	4
	铬（Cr）
	150
	12.7596

	5
	铜（Cu）
	100
	8.0163

	6
	镍（Ni）
	100
	7.1982

	7
	锌（Zn）
	500
	32.2545


[bookmark: _Toc156928971]4.1.4原辅材料及能源消耗、理化性质及毒理毒性
1、原辅材料及能源消耗
根据建设单位提供的资料，项目技改前后主要原辅材料及能源消耗见表4.1-7。
[bookmark: _Toc479085364]表4.1-7  本次技改项目原辅材料及能源消耗一览表
	序号
	名称
	固废代码
	单位
	技改前消耗量
	技改后消耗量
	储存
方式
	最大储存量（t）
	周转时间（d）
	储存位置

	
	
	
	
	重量
	折干重量
	重量
	折干重量
	
	
	
	

	原辅材料

	1
	煤矸石（含水率5.74%）
	SW04（060-001-S04）
	t/a
	298473
	276087.52
	272530
	256886.78
	密闭
仓库
	2500
	3
	原料仓库

	2
	铁尾矿砂（含水率15.5%）
	SW05（081-001-S05）
	t/a
	18655
	15763.48
	18655
	15763.48
	密闭
仓库
	500
	8
	原料仓库

	3
	建筑渣土（含水率17.2%）
	SW05（081-001-S05）
	t/a
	18655
	15446.34
	18655
	15446.34
	密闭
仓库
	500
	8
	原料仓库

	4
	市政污泥（含水率约62.8%-83.3%，取值76%）
	SW90（462-001-S90）
	t/a
	0
	0
	80000
	19200
	密闭
仓库
	800
	3
	污泥暂存区

	合计
	t/a
	/
	307297.34
	/
	307296.6
	/
	/
	/
	/

	7
	碳酸氢钠
	/
	t/a
	35
	35
	35
	35
	密闭
仓库
	0.7
	6
	辅料库

	8
	氨水
	/
	t/a
	15
	15
	15
	15
	桶装
	0.2
	4
	辅料库

	能源

	1
	水
	t/a
	7488
	15224.34
	市政供水管网

	2
	电
	kW·h/a
	900万
	1000万
	市政供电管网

	3
	稻壳
	t/a
	54642.9
	54642.9
	储罐
	700
	7.5
	储罐


备注：1、本项目位于安徽省淮南市潘集区潘一矿自备铁路以北潘一实业公司现有厂区，根据淮南市人民政府发布的《【禁燃区划定】淮南市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》，本项目不属于淮南市高污染燃料禁燃区，同时，本项目回转窑设置高效除尘设施，因此，本项目使用稻壳作为回转窑燃料符合《中华人民共和国大气污染防治法》要求
2、本次技改仅针对陶粒生产线，因此不再对其他产品的原辅材料消耗进行统计。

2、原辅材料来源及成分分析
（1）市政污泥来源、成分分析
本项目生产所用的市政污泥均来自淮南市内，不接收淮南市外污泥。本次评价选取3家代表性企业，对其污泥进行成分检测，检测结果见下表：
表4.1-8  市政污泥成分分析一览表
	序号
	检测项目
	单位
	凤台县城市污水处理厂
	淮南市顺通污水处理厂
	潘二煤矿生活污水处理厂

	1
	pH
	无量纲
	8.5
	8.2
	6.7

	2
	含水率
	%
	62.8
	81.7
	83.3

	3
	总氮
	mg/kg
	2.64*104
	1.54*104
	6.16*103

	4
	总氰化物
	mg/kg
	0.472
	1.16
	ND

	5
	矿物油
	mg/kg
	605
	274
	150

	6
	挥发酚
	mg/kg
	0.198
	0.201
	0.195

	7
	干燥基氯含量
	%
	0.21
	0.026
	0.071

	8
	砷
	mg/kg
	3.86
	2.99
	3.82

	9
	汞
	mg/kg
	0.558
	0.262
	0.134

	10
	镉
	mg/kg
	ND
	ND
	0.1

	11
	铬
	mg/kg
	67.2
	27.2
	16

	12
	铜
	mg/kg
	32.4
	15.7
	35.2

	13
	铅
	mg/kg
	14.5
	10.1
	47.4

	14
	锌
	mg/kg
	421
	266
	119

	15
	镍
	mg/kg
	35.8
	12.4
	101

	16
	硫离子
	mg/kg
	38.4
	72.7
	1.57

	17
	氟
	g/kg
	0.44
	0.14
	0.89


经调查（仅调查部分企业），目前周边可提供市政污泥的部分企业见下表。
表4.1-9 供应污泥意向单位名称、类型一览表
	序号
	意向单位
	行业类别
	产生工序
	污泥类型
	供应量t

	市政污泥

	1
	凤台县城市污水处理厂
	D4620污水处理及其再生利用
	压滤
	一般固废
	2万

	2
	淮南市顺通污水处理厂
	D4620污水处理及其再生利用
	压滤
	一般固废
	1万

	3
	潘二煤矿生活污水处理厂
	D4620污水处理及其再生利用
	压滤
	一般固废
	0.5万

	4
	淮南首创水务第一污水处理厂
	D4620污水处理及其再生利用
	压滤
	一般固废
	2.5万

	5
	淮南首创水务八公山污水处理厂
	D4620污水处理及其再生利用
	压滤
	一般固废
	1万

	6
	淮南首创水务第三污水处理厂
	D4620污水处理及其再生利用
	压滤
	一般固废
	1万


（2）铁尾矿砂、建筑渣土来源、成分分析
铁尾矿砂、建筑渣土为现有项目验收过程实际新增原料，现有项目竣工环保验收阶段未开展原料成分检测工作。本次环评阶段，同步对铁尾矿砂和建筑渣土开展取样检测、成分分析。
1）铁尾矿砂
本项目生产所用的铁尾矿砂来自安徽省金鼎矿业股份有限公司，不接收安徽省外的铁尾矿砂。本次评价对安徽省金鼎矿业股份有限公司的铁尾矿砂进行成分检测，检测结果见下表。
表4.1-10  铁尾矿砂检测结果一览表
	序号
	检测项目
	单位
	检测结果

	1
	pH
	无量纲
	7.33

	2
	含水率
	%
	15.5

	3
	干燥基氮含量
	%
	1.42

	4
	氰根离子
	mg/kg
	ND

	5
	干燥基氯含量
	%
	ND

	6
	砷
	mg/kg
	40.9

	7
	汞
	mg/kg
	0.137

	8
	镉
	mg/kg
	ND

	9
	铬
	mg/kg
	133

	10
	铜
	mg/kg
	114

	11
	铅
	mg/kg
	26.8

	12
	锌
	mg/kg
	119

	13
	镍
	mg/kg
	4.6

	14
	硫离子
	mg/kg
	6.8

	15
	氟
	g/kg
	1.19


2）建筑渣土（不含污染土）
本项目生产所用的建筑渣土来自淮南宏升建设工程有限公司，不接收淮南市外的建筑渣土（不含污染土）。本次评价对淮南宏升建设工程有限公司的建筑渣土进行成分检测，检测结果见下表。
表4.1-11 建筑渣土检测结果一览表
	序号
	检测项目
	单位
	检测结果

	1
	pH
	无量纲
	8.99

	2
	含水率
	%
	17.2

	3
	干燥基氮含量
	%
	0.1

	4
	氰根离子
	mg/kg
	ND

	5
	干燥基氯含量
	%
	0.04

	6
	砷
	mg/kg
	6.72

	7
	汞
	mg/kg
	0.045

	8
	镉
	mg/kg
	ND

	9
	铬
	mg/kg
	56.1

	10
	铜
	mg/kg
	12.9

	11
	铅
	mg/kg
	13.2

	12
	锌
	mg/kg
	51.3

	13
	镍
	mg/kg
	25.1

	14
	硫离子
	mg/kg
	1.01

	15
	氟
	g/kg
	0.7


（3）稻壳粉来源、质量分析
技改后燃料依然为稻壳粉，根据建设单位提供的检测报告，原料质量检测结果见下表所示。本项目改建前后不改变现有稻壳粉种类和品质，稻壳粉种类与改建前相同，质量检测结果按现有项目来。
表4.1-12 生物质燃料（稻壳）质量检测结果一览表 

	收到基
	单位
	数值

	收到基碳元素质量分数Car
	%
	36.6

	收到基氢元素质量分数Har
	%
	4.59

	收到基氧元素质量分数Oar
	%
	31.92

	收到基氮元素质量分数Nar
	%
	1.88

	收到基硫元素质量分数Sar
	%
	0.09

	收到基全水分War
	%
	8

	收到基灰分Aar
	%
	
6.92

	干燥无灰基挥发分Vdaf
	%
	54.4

	收到基低位发热量Qnet，ar
	KJ/kg
	3200


3、原料运输
运输单位：由于污泥和一般固废不属于危废，无需资质单位进行运输，可由固废产生单位委托车辆运输，但运输过程中要保证无抛、洒、滴、漏现象发生，运输、搬运工程采取专人专车并做到轻拿轻放，保证货物不倾泻翻出。
运输路线：运输路线力求较短、对沿路影响小，避免转运过程中产生二次污染。运输途中不设中转站，同时应避开经过医院、学校和居住区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。
运输工具：运输车辆配备应与运输量相符，兼顾安全可靠性和经济合理性，确保污泥和一般固废收集运输正常。运输车辆每次卸除污泥和一般固废均需在本项目厂区内进行冲洗后方可离开。要求企业在负责污泥、工业固废运输过程中加强监督管理，运输车须采用全密闭运输车。
运输车示意图如下：
	[image: IMG_256]
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	污泥运输车
	铁尾矿砂、建筑渣土运输车


图4.1-4 运输车辆示意图
清洁运输要求：根据《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ1321-2023），本项目应优先使用清洁运输方式，公路运输部分应使用达标车辆，并通过与承运单位、原辅材料供货单位及产品购买单位签订车辆排放达标保证书、增加相应合同条款、要求其提供运输车辆年检合格证明等方式，实现车辆的达标管理。在新能源汽车能够满足运距需求的情况下，宜优先使用新能源汽车运输。
本项目厂区内物料输送使用清洁运输方式（封闭皮带廊输送），厂外运输优先使用新能源汽车。具体运输管理要求、系统建设要求、核查技术要求均按照《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ1321-2023）中相关要求执行。
4、原料接收
（1）市政污泥
本项目仅接收市政污泥，建设单位与污泥产生单位签订合同前需先核实其污泥种类，若其污泥属于危险废物，则不可接收其污泥；若属于待鉴别废物（如城镇生活污水处理厂污泥），则需污泥产生单位提供固废属性鉴别报告和成品检测报告并作为合同附件，鉴别结果为一般工业固废且成分检测结果满足标准后方可接收。
市政污泥由固废产生单位专用运输车辆进入厂区，进行称量登记和储存，至此完成了市政污泥的接收工作。
本项目市政污泥成分要求部分执行《城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质》（GB/T 25031-2010），具体见下表。
表4.1-13 泥质基本控制指标及限值
	序号
	基本控制指标
	限值
	标准来源

	1
	pH
	5~10
	《城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质》（GB/T 25031-2010）

	2
	含水率/%
	≤40
	


表4.1-14 泥质选择性控制指标及限值 单位：毫克每千克干污泥
	序号
	选择性控制指标
	限值
	标准来源

	1
	总氰化物
	＜10
	《城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质》（GB/T 25031-2010）

	2
	矿物油
	＜3000
	

	3
	挥发酚
	＜40
	

	4
	总砷
	＜75
	

	5
	总汞
	＜5
	

	6
	总镉
	＜20
	

	7
	总铬
	＜1000
	

	8
	总铜
	＜1500
	

	9
	总铅
	＜300
	

	10
	总锌
	＜4000
	

	11
	总镍
	＜200
	


表4.1-15  本项目市政污泥成分分析一览表
	检测项目
	单位
	凤台县城市污水处理厂
	淮南市顺通污水处理厂
	潘二煤矿生活污水处理厂
	《城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质》（GB/T 25031-2010）

	pH
	无量纲
	8.5
	8.2
	6.7
	5~10

	含水率
	%
	62.8
	81.7
	83.3
	≤40

	总氰化物
	mg/kg
	0.472
	1.16
	ND
	＜10

	矿物油
	mg/kg
	605
	274
	150
	＜3000

	挥发酚
	mg/kg
	0.198
	0.201
	0.195
	＜40

	砷
	mg/kg
	3.86
	2.99
	3.82
	＜75

	汞
	mg/kg
	0.558
	0.262
	0.134
	＜5

	镉
	mg/kg
	ND
	ND
	0.1
	＜20

	铬
	mg/kg
	67.2
	27.2
	16
	＜1000

	铜
	mg/kg
	32.4
	15.7
	35.2
	＜1500

	铅
	mg/kg
	14.5
	10.1
	47.4
	＜300

	锌
	mg/kg
	421
	266
	119
	＜4000

	镍
	mg/kg
	35.8
	12.4
	101
	＜200


根据本项目市政污泥的检测结果，除含水率指标超过要求外，其他指标均能满足《城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质》（GB/T 25031-2010）的要求。本项目配套建设污泥烘干预处理设施，湿污泥进厂后先经烘干系统脱水减容，经预处理后污泥含水率稳定控制在≤40%，烘干后泥质含水率满足GB/T 25031-2010原料使用要求，预处理后污泥可稳定作为原料协同利用。
（2）铁尾矿砂、建筑渣土
本项目仅接收一般固废（铁尾矿砂、建筑渣土），建设单位与产生单位签订合同前需先核实其铁尾矿砂、建筑渣土种类，若其铁尾矿砂、建筑渣土属于危险废物，则不可接收；若属于待鉴别废物，则需铁尾矿砂、建筑渣土产生单位提供固废属性鉴别报告和成品检测报告并作为合同附件，鉴别结果为一般工业固废且成分检测结果满足标准后方可接收。
铁尾矿砂、建筑渣土由固废产生单位专用运输车辆进入厂区，进行称量登记和储存，至此完成了铁尾矿砂、建筑渣土的接收工作。
表4.1-16  本项目陶粒窑接收固体废物有害组分控制限值一览表（单位mg/kg）
	控制项目
	凤台县城市污水处理厂
	淮南市顺通污水处理厂
	潘二煤矿生活污水处理厂
	铁尾矿砂
	建筑渣土
	标准限值
	是否满足

	汞（Hg）
	0.558
	0.262
	0.134
	0.137
	0.045
	<15
	满足

	铅（Pb）
	14.5
	10.1
	47.4
	26.8
	13.2
	<1200
	满足

	镉（Cd）
	ND
	ND
	0.1
	0.137
	ND
	<45
	满足

	锌（Zn）
	421
	266
	119
	119
	51.3
	<10000
	满足

	铬（Cr）
	67.2
	27.2
	16
	133
	56.1
	<1500
	满足


根据市政污泥、铁尾矿砂、建筑渣土的检测结果与《陶粒窑协同处置固体废物技术规范》（JCT 60022-2024）中陶粒窑接收固体废物有害组分控制限值进行对比得出，协同处理的三类固废符合陶粒窑协同处理入窑的要求。
5、原料贮存
本项目在1#原料车间内设置污泥间，设置300m3的污泥间。污泥间整体密闭，产生的臭气负压收集处理；污泥间设置渗滤液导流沟，渗滤液经导流沟流入渗滤液收集池（2m3）暂存，定期泵入搅拌机中用于搅拌造粒。本项目与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），本项目原料贮存场设置如下：
表4.1-17 本项目与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》符合性如下
	GB18599-2020要求
	本项目建设情况
	相符性

	贮存场和填埋场一般应包括以下单元：
①防渗系统、渗滤液收集和导排系统；
②雨污分流系统；
③分析化验与环境监测系统；
	①本项目污泥间设置渗滤液导排系统；
②项目实行雨污分流；
③项目污泥由产生单位委托第三方检测；
	符合

	Ⅱ类场应采用单人工复合衬层作为防渗衬层，并符合以下技术要求：
a）人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm，并满足GB/T17643规定的技术指标要求。采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5mm高密度聚乙烯膜的防渗性能。
b）衬层厚度应不小于0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。
	本项目污泥间进行重点防渗，采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm。
	

	Ⅱ类场基础层表面应与地下水年最高水位保持1.5m以上的距离。
	本项目贮存场基础层表面高于地下水年最高水位保持1.5m以上
	


6、原料配伍
根据生态环境部关于明确固废制陶粒项目执行固废再生导则问题的回复，“《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ 1090-2020）第6.3条规定：利用固体废物生产砖瓦、轻骨料、集料、玻璃、陶瓷、陶粒、路基材料等建材过程的污染控制执行相关行业污染物排放标准，相关产品中有害物质含量参照GB/T 30760的要求执行。”这里对于产品中有害物质含量的要求，是为了控制建筑材料产品使用过程中有害物质可能引起的环境风险。虽然陶粒和水泥的生产工艺原理不同，但是在评估其作为建筑材料产品使用过程中可能引发环境风险时的“最不利条件”是相同的。
本项目原料配伍重金属成分控制要求参照《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T 30760-2024）中表1入窑生料中重金属含量参考限值要求，详见下表。
表4.1-18  原料配伍重金属含量参考限值
	序号
	重金属元素
	参考限值/（mg/kg）
	标准来源

	1
	砷（As）
	28
	《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T 30760-2024）

	2
	铅（Pb）
	67
	

	3
	镉（Cd）
	1.0
	

	4
	铬（Cr）
	98
	

	5
	铜（Cu）
	65
	

	6
	镍（Ni）
	66
	

	7
	锌（Zn）
	361
	

	8
	锰（Mn）
	384
	


[bookmark: _Toc133333599][bookmark: _Toc133183053]根据企业生产经验，项目生产过程原料配伍方案见下表：
表4.1-19 项目配伍方案
	序号
	原料
	比例

	1
	煤矸石
	7.5

	2
	铁尾矿砂
	1

	3
	建筑渣土
	0.8

	4
	市政污泥
	0.7


表4.1-20项目原料中重金属含量
	检测项目
	单位
	凤台县城市污水处理厂
	淮南市顺通污水处理厂
	潘二煤矿生活污水处理厂
	本次市政污泥取值（按最不利情况取最大值）
	铁尾矿砂
	建筑渣土

	砷
	mg/kg
	3.86
	2.99
	3.82
	3.86
	40.9
	6.72

	汞
	mg/kg
	0.558
	0.262
	0.134
	0.558
	0.137
	0.045

	镉
	mg/kg
	ND
	ND
	0.1
	0.1
	ND
	ND

	铬
	mg/kg
	67.2
	27.2
	16
	67.2
	133
	56.1

	铜
	mg/kg
	32.4
	15.7
	35.2
	35.2
	114
	12.9

	铅
	mg/kg
	14.5
	10.1
	47.4
	47.4
	26.8
	13.2

	锌
	mg/kg
	421
	266
	119
	421
	119
	51.3

	镍
	mg/kg
	35.8
	12.4
	101
	101
	4.6
	25.1


*ND为未检出，计算时按照检出限的一半核算。
表4.1-21入窑生料中重金属含量符合性分析
	项目
	单位
	原料配伍后重金属含量
	《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T 30760-2024）参考限值
	是否符合

	砷
	mg/kg
	4.898
	28
	符合

	汞
	mg/kg
	0.056
	/
	/

	镉
	mg/kg
	0.016
	1.0
	符合

	铬
	mg/kg
	22.492
	98
	符合

	铜
	mg/kg
	14.896
	65
	符合

	铅
	mg/kg
	7.054
	67
	符合

	锌
	mg/kg
	45.474
	361
	符合

	镍
	mg/kg
	9.538
	66
	符合


7、主要原辅材料理化性质及毒理毒性
主要原辅材料理化性质及毒理特性见表4.1-22。
表4.1-22 原辅材料理化性质及毒理特性汇总一览表
	序号
	名称
	理化性质
	毒性毒理

	[bookmark: _Toc156928972][bookmark: _Toc141627695]1
	氨水
	CAS号：1336-21-6
分子式：NH3·H2O；性状：无色透明且具有刺激性气味；分子量：35.045；蒸气压	1.59kPa(20℃)；闪点：/；沸点：-33.5℃；熔点	-77℃；溶解性：易溶于水、乙醇；稳定性	不稳定；密度：相对密度(水=1)0.82(-79℃)，相对密度(空气-1)0.6

	人体口经LDLo：43mg/kg；人体吸入LCLo：5000ppm；人体吸入TCLo：408ppm；小鼠口经LD50：350mg/kg；小鼠皮下LDLo：160mg/kg；小鼠静脉LD50：91mg/kg；小猫口经LDLo：750mg/kg；小兔皮下LDLo：200mg/kg；大鼠经口LD50：350mg/kg。

	2
	碳酸氢钠
	俗称“小苏打”“苏打粉”“重曹”，化学式：NaHCO₃。白色细小晶体，在水中的溶解度小于碳酸钠。比重2.15g。无臭、味咸，可溶于水，不溶于乙醇。其水溶液因水解而呈微碱性，常温中性质稳定，受热易分解，在50℃以上迅速分解，在270℃时完全失去二氧化碳，在干燥空气中无变化，在潮湿空气中缓慢分解。溶解度：7.8g，18℃；16.0g，60℃。
	LD50:4220mg/kg（大鼠经口）；
LC50：无资料
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项目主要生产设备见下表：
表4.1-23  主要工艺设备一览表
	所属产品生产
	生产单元
	生产设施
	单位
	技改前项目
	技改后项目
	备注

	
	
	
	
	设施参数
	设备数量
	设施参数
	设备数量
	

	陶粒
	原辅料制备
	喂料机
	台
	台时产量：65t/h
	4
	台时产量：65t/h
	4
	利旧，不新增

	
	
	烘干机
	台
	台时产量：35t/h
	2
	台时产量：35t/h
	2
	利旧，不新增

	
	
	斗式提升机（配料仓）
	台
	台时产量：50t/h
	1
	台时产量：50t/h
	1
	利旧，不新增

	
	
	配料仓
	台
	存储量50吨/台
	4
	存储量50吨/台
	4
	利旧，不新增

	
	
	立磨
	台
	台时产量：50t/h
	1
	台时产量：50t/h
	1
	利旧，不新增

	
	
	斗式提升机（煤矸石粉料仓）
	台
	台时产量：50t/h
	1
	台时产量：50t/h
	1
	利旧，不新增

	
	
	煤矸石粉料仓
	台
	存储量200吨/台
	2
	存储量200吨/台
	2
	利旧，不新增

	
	
	搅拌机
	台
	台时产量：30t/h
	3
	台时产量：30t/h
	3
	利旧，不新增

	
	成型干燥系统
	造粒机
	台
	台时产量：15t/h
	3
	台时产量：6t/h
	8
	设备更新

	
	
	成球盘
	台
	台时产量：20t/h
	1
	台时产量：20t/h
	1
	利旧，不新增

	
	
	干燥预热窑
	台
	Φ3.2-2.6×40
	2
	Φ3.2-2.6×40
	2
	利旧，不新增

	
	烧成系统
	回转窑
	台
	Φ3.2×30m
	2
	Φ3.2×30m
	2
	利旧，不新增

	
	冷却系统
	单筒冷却机
	台
	Φ2.8×28m
	2
	Φ2.8×28m
	2
	利旧，不新增

	
	包装系统
	斗式提升机（产品）
	台
	台时产量：80t/h
	1
	台时产量：80t/h
	1
	利旧，不新增

	
	
	成品仓
	台
	存储量1000吨/台
	2
	存储量1000吨/台
	2
	利旧，不新增

	
	
	斗式提升机（包装）
	台
	台时产量：80t/h
	1
	台时产量：80t/h
	1
	利旧，不新增

	
	
	筛分机
	台
	台时产量：80t/h
	1
	台时产量：80t/h
	1
	利旧，不新增

	
	
	自动打包机
	台
	台时产量：80t/h
	1
	台时产量：80t/h
	1
	利旧，不新增


*本次技改仅针对陶粒生产线，因此不再对产品的生产设备进行统计。
[bookmark: _Toc133183055][bookmark: _Toc156928974][bookmark: _Toc133333601]4.1.9 设备与产能匹配性分析
拟建项目陶粒生产包括掺配、给料、烘干、研磨、输送、料仓暂存、搅拌、造粒、焙烧、冷却、提升入库、筛分包装、成品储存。关键生产设备为搅拌、造粒、回转窑和包装。本项目产品产能匹配性分析见表4.1-24。
表4.1-24  产品产能匹配性分析一览表
	序号
	产品
名称
	设备名称
	数量（台/条）
	生产能力
	年工作时间（h）
	设备产能核算量
	设计产能
重量
	是否符合

	1
	陶粒
	搅拌机
	3
	30t/h
	7200
	648000t
	300000t
	符合
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	造粒机
	8
	6t/h
	7200
	345600t
	300000t
	符合

	3
	
	回转窑
	2
	进料21t/h
	7200
	302400t
	300000t
	符合

	4
	
	打包机
	1
	60t/h
	7200
	432000t
	300000t
	符合


由上表可知，本项目陶粒生产线理论最大生产能力与申报产能相匹配。
4.1.10 公用工程
1、供电
本项目用电由市政电网供电，技改后用电量约1000万kW·h/a，可以满足本项目用电要求。
2、供水
本项目用水主要为车辆冲洗用水、原料仓库降尘用水、搅拌造粒用水和生活用水具体情况如下：
①车辆冲洗用水
技改后项目原料（煤矸石、铁尾矿砂、建筑渣土、市政污泥）进厂以及成品出厂约69.5万t，运载车辆以载重30t/辆计，则运输次数约为23167次/年，参考汽车冲洗用水定额120L/辆*次，因此项目冲洗车辆用水量为2780m3/a，9.27m3/d。车辆冲洗水通过沉淀池收集处置后，回用于车辆冲洗，不外排，蒸发损耗量约为20%。
②原料仓库喷淋降尘用水
技改后依托现有原料车间，拟于1#原料车间和2#原料车间顶部设置喷淋设施以及车间设置雾炮车用于进一步洒水降尘。在原料装卸料过程中开启进行降尘，根据喷淋系统设计流量计算，喷淋降尘系统的智能变频节能系统，本项目工程渣土原料库总计耗水量为1.52t/h，根据建设单位提供资料，厂区作业时开启降尘系统，喷淋工作时间为8小时/天，一年工作300天，因此原料仓库喷淋用水量为12.16m3/d（3648m3/a）喷淋水降尘后自然蒸发，无废水产生。
③生活用水
本次技改后项目不新增人员，定额为120人，厂区内不提供食堂，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025）生活用水按每人50L/d计，则生活用水量为6m3/d（1800m3/a）。
3、排水
本项目废水主要为车辆冲洗废水、生活污水、污泥渗滤液和初期雨水。
①车辆冲洗废水
本项目车辆运输进出厂需冲洗清洁，冲洗废水产生量为用水的80%，2224m3/a，7.413m3/d。冲洗废水经沉淀池沉淀处理后，循环使用，定期补充水分，补水量约为556t/a（1.857m3/d）。
②生活污水
本次技改后项目不新增人员，定额为120人，厂区内不提供食堂，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025）生活用水按每人50L/d计，则生活用水量为6m3/d（1800m3/a），排污系数以80%计，则生活污水排放量为1440m3/a（4.8t/d）。
③污泥渗滤液
本项目污泥进厂含水率较低，少量含水率高的污泥在贮存时会因重力产生渗滤液，根据类比资料，渗滤液按污泥总消耗量的0.1%计，因此本项目渗滤液产生量约为80t/a（0.267t/d）。污泥间四周设有沟渠收集渗滤液至污泥间内渗滤液收集池（2m3），由企业定期用泵抽至生产车间用于陶粒搅拌工序。
④初期雨水
本项目厂区敷设雨水管网，汇水面积取值约11567.77平方米（以陶粒项目区域进厂道路以及陶粒生产主车间室外硬化地面核算），淮南市暴雨强度计算公式如下：
淮南市暴雨强度公式如下：
[image: ]
式中：q：设计暴雨强度（L/s.ha）；
P：设计重现期（年），取P=3（年）；
t：降雨历时，选择15分钟；
F：汇水面积。本项目汇水面积为11567.77平方米，及1.1567ha；
Ψ——径流系数，厂区路面采取混凝土硬化，根据室外排水设计规范（GB50014-2006），径流系数取0.8。
经计算，淮南市暴雨强度q=370.37L/s·hm2，计算初期雨水量为308.47m3/次。
间歇降雨频次按15次/年计，则项目初期雨水产生量为4627.05m3/a（15.4235m3/d）。厂区初期雨水主要污染因子为COD、SS，初期雨水经厂区初期雨水收集池（400m3）收集处置后，回用于生产线造粒工序补水，不外排。
项目出入口设置车辆冲洗平台及配套三级沉淀池、收集沟渠，车辆冲洗废水经收集沉淀去除悬浮物后全部回用于车辆冲洗，形成闭路循环，不外排。系统水分主要以自然蒸发形式损耗，日常定期补充新鲜水。
原料车间喷淋降尘用水喷洒于原料及作业面抑尘，水分全部通过物料吸附及自然蒸发消耗，无废水、无径流产生，无需废水收集及处理设施。
厂区实行雨污分流、污废分流。生活污水经密闭防渗管网统一收集，不外排，委托专业物业公司定期清掏处置，无生活污水外排环境。
项目技改前水平衡图：










图4.1-2  技改前项目水平衡图（m3/d）


图4.1-3  技改后项目水平衡图（m3/d）
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[bookmark: _Toc479085372][bookmark: _Toc133333609][bookmark: _Toc109135968][bookmark: _Toc32389807][bookmark: _Toc133183063]本次技改项目较现有工程相比，增加了市政污泥，由于原料贯穿整个生产过程，产污环节、产污系数较现有工程发生改变。
本项目主要生产工艺为掺配、给料、烘干、研磨、输送、料仓暂存、均化、搅拌、造粒、焙烧、冷却、提升入库、筛分包装、成品储存。
本次技改主要为原辅料的种类和用量进行了调整，新增工业污泥、铁尾矿砂、建筑渣土，减少煤矸石用量，取消了陈化工艺。依据陶粒产品的性能指标要求，对各类原辅料实施差异化比例配比。
主要生产工艺流程图如下：


图例：
技改内容

图4.2-1  陶粒生产工艺流程及产污节点图

产污环节分析：
（1）原料暂存
本项目原料的主要来源包括煤矸石、铁尾矿砂、建筑渣土和市政污泥。上述原料均通过专用运输车辆运至本厂并经地磅称重计量，煤矸石、铁尾矿砂、建筑渣土分别卸入单独的密闭原料仓库进行暂存。
项目市政污泥全部贮存于密闭污泥暂存间内，暂存间地面及墙基均做防渗硬化处理，配套渗滤液收集地沟及收集池，收集的渗滤液W1全部用于搅拌造粒工序，可有效防止物料流失及次生污染。市政污泥堆放静置过程中会发生轻微厌氧分解，产生氨、硫化氢等恶臭气体G1。暂存间整体密闭并设置负压集气系统，对堆放过程产生的恶臭废气进行密闭收集经一套生物除臭系统（TA005）处理后通过15m高排气筒（DA005）排放。
（2）原料上料
煤矸石、铁尾矿砂、建筑渣土：本项目处理的煤矸石、铁尾矿砂、建筑渣土无需破碎筛分，暂存于密闭仓库通过铲车上料至给料箱。上料过程会产生上料废气G2。
入库会产生卸料粉尘，通过车间封闭、洒水抑尘的方式处理后无组织排放。
市政污泥上料：市政污泥通过螺旋上料机上料至搅拌机，由于污泥本身含水率较高，因此装卸和上料过程基本无粉尘产生，上料过程产生的恶臭气体密闭收集经一套生物除臭系统（TA005）处理后通过15m高排气筒（DA005）排放。
（2）原料预处理
烘干：预均化后的物料通过输送带输送至烘干机进行烘干，利用处理后的陶粒回转窑焙烧烟气进行烘干，烘干温度350℃-480℃，烘干时间25min，将含水率25%左右均化料烘干至6-8%左右，控制后续搅拌过程中的湿度。烘干后的物料经输送带输送至斗提机，通过斗提机提升至干料仓1中。
产排污环节分析：烘干过程会产生烘干废气（G3），烘干废气经管道收集后由布袋除尘器（TA003）处理后由15m高排气筒（DA003）排放。
污泥烘干：为满足《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》GB/T 25031-2010泥质含水率控制要求，项目增设污泥烘干单元，烘干热源全部依托现有回转窑余热，不新增热源设备，节能且无新增热源污染。含水率80%的湿污泥经密闭输送后进入烘干设备，利用回转窑余热热风进行换热干燥，将污泥含水率降至≤40%，满足制陶粒泥质标准。
烘干过程污泥中所含的水分以蒸汽的形式逸散，逸散的水蒸气以及臭气经过密闭烘干设备进行收集，收集后与污泥暂存收集的废气一同进入一套生物除臭系统（TA005）处理后通过15m高排气筒（DA005）排放。
研磨：煤矸石、铁尾矿砂、建筑渣土通过输送带输送至风选球磨机进行研磨，研磨成小粒径物料，研磨后的物料通过螺旋输送机输送至斗提机，通过斗提机提升至料仓中暂存。
产排污环节分析：研磨过程会产生研磨废气（G4），研磨废气经管道收集后由布袋除尘器（TA004）处理后由15m高排气筒（DA004）排放。
混合搅拌：研磨后的物料经计量后通过螺旋输送机密闭输送至双轴搅拌机，市政污泥经计量烘干后通过输送带进入双轴搅拌机，同时将初期雨水、污泥渗滤液泵入搅拌机，混合搅拌均质。搅拌设备为密闭设备，搅拌过程会湿式搅拌，无粉尘产生。
产排污环节分析：此工序无污染物产生。
（4）造粒：混合好的物料经螺旋上料机输送至密闭造粒机。成球采用特殊的预湿搅拌系统和专门用途的造粒机。生料通过成球盘的倾斜转动，生料球核逐渐长大形成生料球（颗粒大小均小于3cm）。生料球的大小，通过调整成球盘的转速和倾斜度控制。造粒过程在封闭的造粒机内进行，由于物料搅拌、造粒时含水率较高，因此该过程无粉尘产生。
产排污环节分析：此工序无污染物产生。
（5）焙烧：烘干后的生料机进入回转窑焙烧。物料经输送机从窑尾送入窑炉内，从窑头流出进入冷却机内。窑炉烟气与物料相反从窑头进风窑尾出，进入烟气处理塔。
陶粒烧制原理：陶粒烧制膨胀要满足2个条件：①原料被加热到高温时，必须生成黏性的玻璃相，能密封住由原料内部释放出的气体；②高温下生成黏性的玻璃相后必须有气体物质释放。陶粒烧胀的基础是气体，坯料内部的原料成分发生反应产生气体，产生气体压力，同时生料球表面产生有粘度的液相抑制气体逸出，两个方面共同作用，使陶粒产生理想的膨胀。部分气体的逸出使生料球表面形成许多开孔，增加滤料的吸附性，而部分未逸出的气体使生料球的内部形成多孔结构。
焙烧阶段：当温度达600℃左右时，坯料开始出现液相，矿物组分通过重排原子和晶面滑移开始重排和传质过程，促使颗粒空隙迅速减少；在温度达到900℃时，部分在坯料预热时尚未逸出的被封闭在气孔内的CO2、水蒸气及有机质燃烧所产生的气体由于压力增大使陶粒迅速膨胀，气泡弹性随温度升高而增加，此时内部封闭气体的压力增加而逸出阻力却相对减小，封闭气体将逸散，此时的陶粒堆积密度和颗粒表观密度逐渐变小，若此温度阶段保持时间过长，内部微孔将被破坏，连通转换成大孔；坯料在温度达到1100℃时，物料反应更完全，表面熔融更充分，此时已接近完全烧制阶段，气孔率大幅度下降。表面玻璃化反应加强，因此在坯料达到晶体转型之后，保温时间不宜过长，才能保持填料内部发育良好的微孔，同时要降低陶粒的堆积密度，提高气孔率，烧制温度就不能太高。
陶粒烧制窑选择回转窑，回转窑长度为60m，窑体内部镶嵌耐火材料，保护窑体防止高温损坏，以及防止温度流失，窑体尾部温度700℃，中间带1100℃，回转窑倾斜设置（4.5度倾角），进料后陶粒随窑炉转动自行滚动至出料口。在窑炉前端设置引风机，气流方向和陶粒方向相反，陶粒在回转窑中停留时间约45min，为连续进料连续出料。
回转窑相关参数如下：
表4.2-1  回转窑相关参数
	序号
	性能参数名称
	单位
	数据

	1
	年正常工作时间
	h
	7200

	2
	停留时间
	min
	45

	3
	炉膛内氧气含量
	%
	12~16

	4
	炉内温度
	℃
	窑尾280℃，中间带1100℃

	5
	助燃空气过剩系数
	/
	1.08~1.2

	6
	助燃空气温度
	℃
	室温

	7
	允许负荷范围
	%
	60%~120%


产排污环节分析：回转窑烧制过程会产生焙烧废气（G5），焙烧废气从窑尾进入烘干窑内用于烘干。
冷却：经回转窑焙烧出来的产品即为陶粒，由于其温度较高，需送至冷却机中冷却，冷却机采用风冷式冷却，吸入冷风与陶粒进行热交换，冷却机内冷却陶粒的自然空气被加热到500℃后用于建筑渣土烘干，可以节约大量的燃料。冷却后的产品经皮带机输送至筛分工序。
产排污环节分析：此工序无污染物产生。
筛分包装：冷却后的产品通过皮带输送机输送至2个陶粒仓中，通过分级筛筛分为不同规格后待后续包装。利用包装机包装，产品规格包含陶砂1~8mm、陶粒8~10mm、10~20mm、20~30mm。筛分后的产品利用包装机包装后的成品堆放至成品仓库暂存。
产排污环节分析：筛分包装过程会产生筛分包装废气（G6），废气经集气罩收集后由布袋除尘器（TA008）处理后由15m高排气筒（DA008）排放；陶粒成品储存会产生成品储存废气（G7），废气经仓顶除尘器（TA006、TA007）处理后由15m高排气筒（DA006、DA007）排放。
表4.2-2  陶粒生产过程产污环节及治理设施一览表
	编号
	污染源
	主要成分
	收集方式及治理措施

	G1
	污泥暂存废气、污泥上料废气、污泥烘干废气
	氨、硫化氢、臭气浓度
	密闭负压收集+生物除臭器（TA005）+15m高排气筒（TA005）

	G2-1
	污泥上料废气
	
	

	G3-1
	污泥烘干废气
	
	

	G2-2
	煤矸石、铁尾矿砂、建筑渣土
	颗粒物
	密闭皮带输送、无组织排放

	G4
	研磨废气
	颗粒物
	密闭管道+布袋除尘器（TA004）+15m高排气筒（DA004）

	G5
	焙烧废气
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、重金属等、二噁英、氟化物、氯化氢、氨、臭气浓度等
	烟气通过干式脱硫+SCR脱硝后进行烘干物料，与烘干废气一起通过活性炭喷射系统+布袋除尘器+30m高排气筒（DA003）

	G3-2
	烘干废气
	颗粒物
	

	G6
	筛分、包装废气
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘器（TA008）+15m高排气筒（DA008）

	陶粒成品储存废气G7
	颗粒物
	仓顶除尘器（TA006、TA007）+15m高排气筒（DA006、DA007）

	稻壳粉粉仓呼吸废气G8
	颗粒物
	仓顶除尘器（TA009、TA010）+15m高排气筒（DA009、DA010）
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[bookmark: _Toc156928978]表4.2-3  本项目物料平衡表
	序号
	进料
	出料

	
	项目
	数量t/a
	项目
	数量t/a

	1
	煤矸石
	272530
	废气
	污泥暂存烘干废气
	5.06

	2
	铁尾矿砂
	18655
	
	上料废气
	6.1958

	3
	建筑渣土
	18655
	
	研磨废气
	172.8576

	4
	市政污泥
	80000
	
	焙烧废气、烘干废气
	3885.91194

	5
	渗滤液
	80
	
	筛分包装废气
	62.133

	6
	初期雨水
	4627.05
	
	陶粒成品筒仓废气
	20.36

	
	
	
	水分
	90394.53166

	
	
	
	陶粒
	300000

	合计
	394547.05
	合计
	394547.05


4.2.2热平衡
本项目技改前后煤矸石均来自淮南矿业（集团）有限责任公司，煤矸石的使用量为272530吨/年，厂区使用的煤矸石收到基低位发热量为6040kJ/kg，稻壳粉用量为54642.9吨/年，收到基低位发热量为3200kJ/kg。依据依据上海市政工程设计研究总院《城市污水处理厂污泥干化焚烧技术》工程实测统计结论及期刊《环境卫生工程》2023年许鹏《市政污泥干化焚烧能量平衡分析及工程设计应用》研究成果，含水率70%～80%市政脱水污泥收到基低位热值区间为271～971kJ/kg，本次取中间值621kJ/kg。
其中，烧结陶粒焙烧单位热耗：1200 kJ/kg成品陶粒，本项目焙烧陶粒30万吨，因此需要耗热360000000000kJ。
物料烘干去除水分消耗热量：
Q水=G水*r
式中：
G水— 蒸发脱除水分质量，kg/a；
r— 常压下水汽化潜热，2512 kJ/kg；
[image: ]
建筑渣土年消耗量为18655吨，物料从含水率17.2%烘干到10%，需要消耗热通过计算为4527667633kJ；
同理计算，市政污泥年消耗量为80000吨，物料从含水率76%烘干到40%，需要消耗热通过计算为502400000000kJ；剩下还有1003690812367kJ余热逸散。
表4.2-4  本项目热平衡表
	序号
	带入
	支出

	
	项目
	热值kJ
	项目
	热值kJ

	1
	煤矸石
	1646081200000
	陶粒焙烧
	360000000000

	2
	稻壳粉
	174857280000
	余热用于渣土烘干
	4527667633

	3
	市政污泥
	49680000000
	余热用于污泥烘干
	502400000000

	
	
	
	余热逸散
	1003690812367

	合计
	1870618480000 
	合计
	1870618480000


4.2.3元素平衡
（1）重金属元素平衡
本项目主要对重金属元素进行平衡分析。本项目接收的原料中可能含有重金属的原料主要包括市政污泥、铁尾矿砂和建筑渣土。
根据杨力远等人在《污泥配料煅烧水泥对重金属固化行为影响》一文中的研究，污泥烧制陶粒过程中，重金属固化率可达到90%左右。由此可知，本项目原料污泥中的重金属约90%转移到陶粒中，10%转化到飞灰中。转化到飞灰烟尘中的重金属经布袋除尘器除尘后，重金属随烟尘被去除，即99.9%截留下来，0.1%转化到烟气中排放。
根据表4.1-7原辅材料及能源消耗一览表中各原料中物质折干量及“2、原辅材料来源及成分分析”中市政污泥等检测数据进行核算，本项目各入窑原料重金属含量见表4.2-5。


表4.2-5  本项目各入窑原料重金属含量表
	控制项目
	物料中重金属含量限值
	市政污泥中
各成分含量（t）
	铁尾矿砂各成分含量（t）
	建筑渣土各成分含量（t）

	名称
	单位
	本次市政污泥取值（按最不利情况取最大值）
	铁尾矿砂
	建筑渣土
	
	
	

	干基
	t
	19200
	15763.48
	15446.34
	19200
	15763.48
	15446.34

	砷
	mg/kg
	3.86
	40.9
	6.72
	0.0741 
	0.6447 
	0.1038 

	汞
	mg/kg
	0.558
	0.137
	0.045
	0.0107 
	0.0022 
	0.0007 

	镉
	mg/kg
	0.1
	ND
	ND
	0.0019 
	0.0008 
	0.0008 

	铬
	mg/kg
	67.2
	133
	56.1
	1.2902 
	2.0965 
	0.8665 

	铜
	mg/kg
	35.2
	114
	12.9
	0.6758 
	1.7970 
	0.1993 

	铅
	mg/kg
	47.4
	26.8
	13.2
	0.9101 
	0.4225 
	0.2039 

	锌
	mg/kg
	421
	119
	51.3
	8.0832 
	1.8759 
	0.7924 

	镍
	mg/kg
	101
	4.6
	25.1
	1.9392 
	0.0725 
	0.3877 


*ND未检出，按检出限的一半取值镉0.05mg/kg。
项目重金属元素平衡见下表：
表4.2-6  项目重金属元素平衡一览表（t/a）
	项目
	入方（原料）
	分配系数
	陶粒产品
	废气产生量
	处理设施截留（99.9%）
	废气排放量（0.1%）

	
	
	陶粒
	尾气
	
	
	
	

	砷
	0.8226
	90
	10
	0.74034
	0.08226
	0.08217774
	0.00008226

	汞
	0.0136
	90
	10
	0.01224
	0.00136
	0.00135864
	0.00000136

	镉
	0.0035
	90
	10
	0.00315
	0.00035
	0.00034965
	0.00000035

	铬
	4.2532
	90
	10
	3.82788
	0.42532
	0.42489468
	0.00042532

	铜
	2.6721
	90
	10
	2.40489
	0.26721
	0.26694279
	0.00026721

	铅
	1.5365
	90
	10
	1.38285
	0.15365
	0.15349635
	0.00015365
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	10.7515
	90
	10
	9.67635
	1.07515
	1.07407485
	0.00107515

	镍
	2.3994
	90
	10
	2.15946
	0.23994
	0.23970006
	0.00023994


（2）氯元素平衡
根据检测结果计算，项目氯元素平衡见下表：
表4.2-7  项目氯元素平衡一览表（t/a）
	收入
	 (t/a)
	支出
	 (t/a)

	市政污泥
	39.3727
	固化于陶粒成品
	31.8858

	建筑渣土
	6.1785
	设施去除
	12.2989

	
	
	废气有组织外排氯化氢
	1.3665

	合计
	45.5512
	合计
	45.5512


（3）氟元素平衡
根据检测结果计算，项目氟元素平衡见下表：
表4.2-8 项目氟元素平衡一览表（t/a）
	收入
	 (t/a)
	支出
	 (t/a)

	市政污泥
	18.6054
	固化于陶粒成品
	33.7234

	建筑渣土
	10.8124
	设施去除
	13.0076

	铁尾矿砂
	18.7585
	废气有组织外排气态氟化物
	1.4453

	合计
	48.1763
	合计
	48.1763


（4）硫元素平衡
根据检测结果计算，项目硫元素平衡见下表：
表4.2-9  项目硫元素平衡一览表（t/a）
	收入
	 (t/a)
	支出
	 (t/a)

	煤矸石
	706.3978
	固化陶粒 / 窑底灰
	113.3365

	稻壳粉
	49.1786
	设施去除
	610.1280

	
	
	废气有组织外排SO2
	32.1120

	合计
	755.5764
	合计
	755.5764


（5）氮元素平衡
根据检测结果计算，项目氮元素平衡见下表：
表4.2-10  项目氮元素平衡一览表（t/a）
	收入
	 (t/a)
	支出
	 (t/a)

	市政污泥
	514.8616
	固化陶粒 / 窑底灰
	1300.6978

	建筑渣土
	15.4463
	SCR脱硝还原为氮气
	529.5698

	铁尾矿砂
	223.8413
	废气有组织外排NOₓ
	27.8721

	稻壳粉
	1027.2865
	
	

	煤矸石
	76.704
	
	

	合计
	1858.1397
	合计
	1858.1397
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1、有组织排放废气源强
本项目有组织废气主要有市政污泥暂存过程产生的废气（G1）、污泥上料废气G2-1、煤矸石等上料废气G2-2、污泥烘干废气（G3-1）、渣土烘干废气（G3-2）研磨过程产生的废气（G4）、焙烧过程产生的回转窑废气（G5）、筛分包装过程产生的废气（G6）、成品陶粒储存过程产生的筒仓废气（G7）、稻壳粉储存过程产生的储罐呼吸废气（G8）。
本项目危废暂存间主要贮存机械维修时更换的废机油、窑炉废气袋式除尘器定期更换布袋，其中废机油装入废机油桶内，盖紧桶盖并采用保鲜膜封闭，窑炉废气袋式除尘器定期更换布袋采用包装桶封闭储存，正常情况下有机废气可忽略不计。
本次由于涉及原料增减的情况，无法类比现有的监测数据，因此按照产污系数法和物料平衡综合计算废气源强。
（1）污泥暂存废气、污泥上料废气和污泥烘干废气
厂区市政污泥贮存于厂区污泥暂存间，污泥暂存间为密闭空间，污泥暂存间上方1.5m处设置有集气罩，集气罩大小为长0.5m、宽0.5m、高度为0.5m，污泥烘干过程在密闭烘干设备中进行，烘干设备内部为密闭空间，密闭空间尺寸为长180m、宽2m、高度为2.5m，贮存过程产生的臭气经过密闭空间+集气罩进行收集，烘干过程过程产生的废气经过密闭烘干设备进行收集，收集后进入一套生物除臭系统进行处理。
污泥贮存与烘干产生的臭气参照《郓城县工业园区污水处理厂配套30吨/天污泥干化项目竣工环境保护验收监测报告》中废气处理装置进口数据，根据报告中数据，该污水处理厂日处理污泥量为30d/天，年工作300d，年处理量为9000t，该项目产生的臭气经过气旋喷淋除臭工序进行处理，其废气收集采用密闭的方式进行收集，因此本次评价引用该项目的数据是可行的。根据监测报告可计算出其硫化氢产生量为0.15t/a，氨产生量为0.39t/a，该项目废气收集效率按照95%计算，可得出该厂区污泥贮存与烘干过程产生的硫化氢量为0.16t/a，产生的氨量为0.41t/a。
项目污泥年处理量为80000t/a，硫化氢产生量为1.42t/a，氨产生量为3.64t/a，臭气浓度产生量为23146（无量纲），收集过程为密闭负压收集，收集效率按照95%计算，贮存与烘干时间按照7200h计算，则硫化氢有组织产生量为1.349t/a，有组织产生速率为0.1874kg/h，氨有组织产生量为3.458t/a，有组织产生速率为0.4803kg/h；；生物除臭系统对氨、硫化氢以及臭气浓度的处理效率为90%，则可计算出硫化氢有组织排放量为0.1349t/a，排放速率为0.0187kg/h，排放浓度为0.779mg/m3；氨有组织排放量为0.3458t/a；有组织排放速率为0.048kg/h，排放浓度为2mg/m3。
风机风量计算：
厂区污泥贮存、烘干过程单独设置风机进行抽风送风。
①污泥贮存废气：污泥贮存过程通过密闭污泥贮存库+集气罩进行收集，污泥贮存库尺寸为长20m、宽5m，高度为3m，体积为300m3，换风次数按照每小时20次计算，则需要的风机风量为6000m3/h；
②污泥烘干废气：厂区污泥烘干过程产生的废气经过密闭烘干设备进行烘干，烘干设备内密闭空间尺寸为长180m、宽2m、高度为2.5m，内部空间体积为900m3，换风次数按照每小时20次计算，则需要的风机风量为18000m3/h；
综上，污泥贮存与烘干废气收集所需要的风机风量为24000m3/h。
（3）研磨废气
项目煤矸石、铁尾矿砂、建筑渣土采用立式风选磨干法研磨，磨机整机密闭，仅进料、出料口存在粉尘逸散。粉尘产生系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》301 水泥制造、HJ 886-2018《污染源源强核算技术指南 水泥工业》及《逸散性工业粉尘控制技术》中非金属矿干法粉磨产尘区间 0.3～0.6 kg/t 原料，结合本项目原料特点，取最大值0.6 kg/t 原料。
项目立磨年处理混合原料288096t/a，则研磨工序粉尘总产生量172.8576t/a。
研磨废气收集后由管道送至现有一套袋式除尘器（TA004）处理后由高15m排气筒（DA004）排放。研磨设备为密闭设备，风机总风量约80000m3/h，集气率可达100%，除尘效率约为99%，则计算得出颗粒物排放量1.7286t/a，颗粒物排放速率0.24kg/h，颗粒物排放浓度3mg/m3。
（3）焙烧过程产生的焙烧废气、烘干废气
本项目回转窑烟气主要污染物为烟尘、SO2、NOx、重金属和二噁英类物质等。项目拟采用烟气净化系统处理回转窑运行过程产生的烟气，烟气净化工艺拟采用“干式脱硫+SCR脱硝”，烟气处理后通入烘干机对原料进行烘干，烟气与烘干废气一起密闭收集进入一套活性炭喷射系统+布袋除尘器深度处理后，处理后通过一根30m排气筒排放。
①烟（粉）尘	
本项目回转窑烟气中烟（粉）尘主要来源于煤矸石燃烧、稻壳粉燃烧时产生的烟气及陶粒焙烧过程烟尘。
本项目新型烧结设备工作原理同砖瓦工业焙烧窑炉相似，根据调查，淮南地区大部分煤矸石制烧结砖项目采用隧道窑焙烧工艺，隧道窑焙烧包括干燥、烧结、冷却等环节，以稻壳等为点火燃料，点火后依靠煤矸石自燃产生的热量进行烧结，热量不足时采用煤矸石等补充热量。煤矸石制烧结砖过程中干燥温度、烧结温度以及冷却温度与本项目烧结设备各环节温度基本一致，烧结温度均达到1000℃以上。综上，本项目回转窑工作原理同砖瓦工业焙烧窑炉相似，燃料及燃烧温度等均与煤矸石制烧结砖相似，且由于目前还没有专门针对煤矸石制陶粒的排污系数手册，国内同行业陶粒生产项目生产原料、燃料均有所不同，因此，本项目煤矸石烧结废气烟气量、颗粒物及NOx参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册中3031粘土砖瓦及建筑砌块制造系数，煤矸石制砖废气产生量为15.2万m3/万块标砖，颗粒物产生量为6.5kg/万块标砖，NOx产生量为8.16kg/万块标砖，本项目陶粒生产线以煤矸石、建筑渣土、铁尾矿砂、铁尾矿砂、建筑渣土和市政污泥为原料，年产30万吨陶粒，项目共使用煤矸石23.5万t/a，按照2.5kg/块标砖进行折算，折合标砖9400万块，则煤矸石焙烧陶粒的废气中颗粒物产生量为61.1t/a。
根据企业提供资料，本项目回转窑用稻壳粉54642.9t/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉”，本评价生物质燃烧排污系数取值见下表。
表4.3-1 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉
	原料
	污染物指标
	单位
	产污系数

	生物质燃料
	工业废气量
	标立方米/吨-原料
	6240

	
	颗粒物
	千克/吨-原料
	37.6


根据计算，项目回转窑生物质燃烧废气的产生情况：烟（粉）尘：2054.57t/a。
本项目陶粒生产过程污泥焙烧产生的烟尘参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》“环境污染处理专用药剂材料制造行业系数手册”中“陶粒生产”颗粒物的产排污系数1780g/吨-产品。本项目设计年产量为30万吨陶粒，则烟尘产生量约为534t/a。
烟气通过干式脱硫+SCR脱硝处理后接入烘干机对建筑渣土烘干加热。
根据工艺设计，建筑渣土可能有结块现象。建筑渣土烘干热源来自回转窑产生的余热，回转窑冷却时热空气送至建筑渣土对其进行加热。在烘干过程中，可能带出物料中的颗粒物因而会产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中砂石、渣土类热风动态烘干产尘区间0.1～0.3 kg/t原料，本项目按最大值0.3kg/t原料取值，项目建筑渣土用量18655t/a，则烘干过程中粉尘产生量约5.5965t/a。
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK114][bookmark: OLE_LINK113]则焙烧过程中煤矸石燃烧、生物质燃烧过程烟尘、陶粒焙烧过程烟尘和烘干产生的废气颗粒物产生量合计为2655.2665t/a。回转窑配一套布袋除尘器（除尘效率取99.9%），净化后烟气经1根排气筒排放，引风机风量为50000m3/h，年运行时间为7200h，排放量为2.6553t/a。
②SO2
根据前文物料平衡计算，回转窑焙烧过程产生的SO2产生量642.24t/a。
③NOx
根据前文物料平衡计算，回转窑焙烧过程产生的NOx共计558.0419t/a。
④重金属
根据物料平衡核算内容，本项目重金属产生和排放情况如下：
表4.3-2  本项目各入窑原料重金属含量
	控制项目
	物料中重金属含量限值
	市政污泥中
各成分含量（t）
	铁尾矿砂各成分含量（t）
	建筑渣土各成分含量（t）

	名称
	单位
	本次市政污泥取值（按最不利情况取最大值）
	铁尾矿砂
	建筑渣土
	
	
	

	干基
	t
	19200
	15763.48
	15446.34
	19200
	15763.48
	15446.34

	砷
	mg/kg
	3.86
	40.9
	6.72
	0.0741 
	0.6447 
	0.1038 

	汞
	mg/kg
	0.558
	0.137
	0.045
	0.0107 
	0.0022 
	0.0007 

	镉
	mg/kg
	0.1
	ND
	ND
	0.0019 
	0.0008 
	0.0008 

	铬
	mg/kg
	67.2
	133
	56.1
	1.2902 
	2.0965 
	0.8665 

	铜
	mg/kg
	35.2
	114
	12.9
	0.6758 
	1.7970 
	0.1993 

	铅
	mg/kg
	47.4
	26.8
	13.2
	0.9101 
	0.4225 
	0.2039 

	锌
	mg/kg
	421
	119
	51.3
	8.0832 
	1.8759 
	0.7924 

	镍
	mg/kg
	101
	4.6
	25.1
	1.9392 
	0.0725 
	0.3877 


*ND未检出，按检出限的一半取值镉0.05mg/kg。
表4.3.-3  项目重金属元素平衡一览表（t/a）
	项目
	入方（原料）
	分配系数
	陶粒产品
	废气产生量
	处理设施截留（99.9%）
	废气排放量（0.1%）

	
	
	陶粒
	尾气
	
	
	
	

	砷
	0.8226
	90
	10
	0.74034
	0.08226
	0.08217774
	0.00008226

	汞
	0.0136
	90
	10
	0.01224
	0.00136
	0.00135864
	0.00000136

	镉
	0.0035
	90
	10
	0.00315
	0.00035
	0.00034965
	0.00000035

	铬
	4.2532
	90
	10
	3.82788
	0.42532
	0.42489468
	0.00042532

	铜
	2.6721
	90
	10
	2.40489
	0.26721
	0.26694279
	0.00026721

	铅
	1.5365
	90
	10
	1.38285
	0.15365
	0.15349635
	0.00015365

	锌
	10.7515
	90
	10
	9.67635
	1.07515
	1.07407485
	0.00107515

	镍
	2.3994
	90
	10
	2.15946
	0.23994
	0.23970006
	0.00023994


⑤二噁英
二噁英类是指能与芳香烃受体Ah-R结合并能导致一系列生物化学效应的一大类化合物的总称，主要包括75种多氯代二苯并-对-二噁英（PCDDs）和135种多氯代二苯并呋喃（PCDFs）。其中，PCDDs和PCDFs统称为二噁英，此外还包括多氯联苯（PCBs）和氯代二苯醚等。目前已知所有二噁英类污染物中，毒性最为明显的是7种PCDDs，10种PCDFs和12种PCBs，其中以2，3，7，8-TCDD的毒性最大。二噁英类由于难溶于水却很容易溶解于脂肪而在生物体内积累，并难以排出，生物降解能力差；具有很低的蒸汽压，使该物质在一般环境温度下不容易从表面挥发；在700℃下具有热稳定性，高于此温度即开始分解。这三种特性决定了二噁英在环境中的去向。二噁英进入生物体，并经过食物链积累，从而造成传递性、累积性中毒。二噁英的生成机理相当复杂，至今为止国内外的研究成果还不足以完全说明问题，已知的生成途径可能有：原料本身成分、窑内形成、窑外低温再合成。其中：
1）原料本身成分：本项目接收的市政污泥，可能含有能产生二噁英的有机物PCDDs/PCDFs、含氯前体物等，前体物包括聚氯乙烯、氯代苯、五氯苯酚等，在燃烧中前体物分子通过重排、自由基缩合、脱氯或其他分子反应等过程会生成二噁英，这部分二噁英在高温燃烧条件下大部分也会被分解。
2）窑内形成：陶坯化学成分中C、H、O、N、S、Cl等元素，在烧结过程中可能先形成部分不完全燃烧的碳氢化合物（CxHy），当CxHy因窑内燃烧状况不良（如氧气不足，缺乏充分混合及窑温太低等因素）而未及时分解为CO2和H2O时，可能与陶坯中的氯化物结合形成二噁英、氯苯及氯酚等物质。其中氯苯及氯酚的破坏分解温度高出约100℃左右，如窑内燃烧状况不良，停留时间太短，更不易将其除去，因此，可能成为窑外低温合成二噁英的前驱物质。
3）窑外低温再合成：由于不完全燃烧，氯苯及氯酚等前驱物质随废气自回转窑排出进入后续环节，可能被废气中的碳元素所吸附，并在特定的温度范围（250～400℃，300℃时最显著），在灰分颗粒所构成的活性接触面上，被金属氯化物催化反应生成二噁英。此种再合成反应的发生，除了须具备前述的特定温度范围内由飞灰所提供的碳元素（飞灰中碳的气化率越高，二噁英类的生成量越大）、催化物质、活性接触面及前驱物质外，废气中氧含量、水分含量也是再合成的重要角色。
针对二噁英类的生成途径，本项目采用回转窑生产工艺，可以有效控制二噁英类的产生，主要表现在以下几方面：
1）从源头上减少二噁英产生所需的氯源。本项目接收市政污泥需按照批次要求供应方提供成分检测报告，可避免含有氯源的原料进场，同时原料中氯化物绝大部分与CaO等碱性物质反应被固化在陶粒，很大程度上可以减少二噁英形成的氯源。
2）控制回转窑焙烧条件，削弱二噁英的生成环境。焙烧陶粒在窑内高温滞留时间为45min，保持焙烧段燃烧气体的充分滞留时间大于2s。回转窑保持燃烧气体中含氧量在6%以上，尽可能充分燃烧以减少烟气中的含碳量，避免了烟气中的残碳存在，将所有的有机物燃尽，同时回转窑出口处烟气温度约为200℃，温度较低，大大降低了二噁英重新合成的几率。
3）原料中的硫分对二噁英的产生有抑制作用。有关研究证明，物料夹带的硫分对二噁英的形成有一定的抑制作用：一则由于硫分的存在控制了Cl-，使得Cl-以HCl的形式存在，二则由于硫分的存在降低了Cu的催化活性，使其生成了CuS/Cu2S；三则由于硫分的存在形成了磺酸盐酚前体物或含硫有机化合物，抑制了二噁英的生成。可燃物燃烧生成水蒸气和CO2，硫转化成SO32-，随即与原料分解产生的活性CaO和MgO反应生成了CaSO4和MgSO4。高碱性的环境可以有效地抑制酸性物质的排放，使得SO32-、Cl-等化学成分化合成盐类固定下来，有效地避免二噁英的产生。
本项目二噁英产生浓度类比《中信元钧环保（江苏）有限责任公司年产60万立方米陶粒项目竣工环境保护验收报告》中数据，回转窑废气处理装置进口检测二噁英类总毒性当量浓度最大值为0.58ngTEQ/m3，检测时工况达到90%，年运行7200h，废气装置风量为70000m3/h，产生速率为45.111mgTEQ/h。该项目采用活性炭喷射处理二噁英，废气装置出口处检测二噁英类总毒性当量浓度最大值为0.074ngTEQ/m3，排放速率低于《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）（中表1最高允许排放浓度限值）中控制值0.1ngTEQ/m3。本项目陶粒年产量30万吨（30万立方米），通过类比，本项目回转窑烟气中二噁英产生速率为25.062mgTEQ/h、0.1804kg/a、0.5ngTEQ/m3，年运行7200h，通过活性炭喷射装置处理（处理效率类比中信元钧案例约为87%）后排放浓度为3.25mgTEQ/h、0.0234kg/a、0.065ngTEQ/m3，符合《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）（中表1最高允许排放浓度限值）的要求（0.lngTEQ/m3）。
项目投入运营后，企业应加强管理，定期委托第三方监测机构对回转窑烟气中二噁英进行监测，确保二噁英稳定达标排放。
⑥氯化氢
根据前文物料平衡计算，回转窑焙烧过程产生的氯化氢共计13.6654t/a。
⑦氟化物
根据前文物料平衡计算，回转窑焙烧过程产生的氟化物共计14.4529t/a。
⑧氨
本项目脱硝装置的氨逃逸水平设计值为≤3ppm（ppm为百万分比浓度），本
工程采用自动加氨系统加氨，精确度较高。根据企业提供的设计资料，脱硝装置
在运行工况下，氨逃逸小于3ppm。ppm与mg/m3的转换详见下述公式。
X=（M/22.4）*C
X——污染物浓度限值，mg/m3；C——污染物以ppm表示的浓度值；M—污染物的分子量，氨的分子量为17.031。
根据上述公式，本项目氨逃逸浓度取2.28mg/m3计算，燃烧过程废气量为80000m3/h，则氨逃逸量为1.3133t/a。
（4）筛分包装废气
项目技改前后陶粒产品产能不发生变化，不新增改变陶粒产品筛分包装设备，因此陶粒成品筛分包装速率与现有项目相同，故类比现有项目陶粒筛分包装排气筒自行监测报告的检测数据，筛分包装废气排气筒出口颗粒物最大排放浓度未检出，本次核算以检出限一半核算，为10mg/m3，项目检测平均风量23302m3/h，工作时间2400h，验收时产能为100%。现有工程集气罩收集效率按90%，除尘效率为99%，则颗粒物产生量62.133t/a，有组织产生量为55.92t/a，有组织排放量为0.5592t/a。
（5）陶粒成品筒仓储存废气
项目技改前后陶粒产品产能不发生变化，不新增改变陶粒产品筒仓，因此陶粒成品最大暂存量与现有项目相同，故类比现有项目陶粒产品筒仓排气筒自行监测报告的检测数据，陶粒产品筒仓1排气筒出口（DA006）颗粒物最大排放浓度未检出，本次核算以检出限一半核算，为10mg/m3，项目检测平均风量4476m3/h，工作时间2400h，验收时产能为100%。现有工程管道收集效率为100%，除尘效率为99%，则颗粒物产生量10.74t/a，排放量为0.1074t/a；陶粒产品筒仓2排气筒出口（DA007）颗粒物最大排放浓度未检出，本次核算以检出限一半核算，为10mg/m3，项目检测平均风量4008m3/h，工作时间2400h，验收时产能为100%。现有工程管道收集效率为100%，除尘效率为99%，则颗粒物产生量9.62t/a，排放量为0.0962t/a。
（6）稻壳粉储罐1、2呼吸废气（G7）
项目技改前后稻壳粉消耗量不发生变化，不新增改变稻壳粉储罐，因此稻壳粉最大暂存量与现有项目相同，故类比现有项目稻壳粉储罐排气筒自行监测报告的检测数据，稻壳粉储罐1排气筒出口（DA009）颗粒物最大排放浓度未检出，本次核算以检出限一半核算，为10mg/m3，项目检测平均风量3494m3/h，工作时间2400h，验收时产能为100%。现有工程管道收集效率为100%，除尘效率为99%，则颗粒物产生量8.38t/a，排放量为0.0838t/a；稻壳粉储罐2排气筒出口（DA010）颗粒物最大排放浓度未检出，本次核算以检出限一半核算，为10mg/m3，项目检测平均风量4153m3/h，工作时间2400h，验收时产能为100%。现有工程管道收集效率为100%，除尘效率为99%，则颗粒物产生量9.97t/a，排放量为0.0997t/a。

表4.3-4  全厂有组织废气产生和排放情况汇总表
	污染源
	排气筒编号
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	处理效率%
	排气量m3/h
	污染物排放
	标准
	排气筒

	
	
	
	浓度
mg/m³
	速率
kg/h
	产生量t/a
	
	
	
	浓度
mg/m³
	速率
kg/h
	排放量t/a
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	高度
m
	内径
m

	研磨废气
	DA004
	颗粒物
	300
	24
	1723.8576
	管道收集+布袋除尘（TA004）
	99
	80000
	3
	0.24
	1.7286
	120
	3.5
	15
	1.4

	污泥暂存废气
	DA005
	NH3
	20
	0.48
	3.458
	负压收集+生物除臭（TA005）
	90
	24000
	2
	0.048
	0.3458
	/
	35
	15
	0.8

	
	
	H2S
	7.79
	0.187
	1.349
	
	90
	
	0.779
	0.0187
	0.1349
	/
	2.3
	
	

	回转窑废气、烘干废气
	DA003
	烟尘
	4609.838 
	368.787 
	2655.2665
	干式脱硫+SCR脱硝+活性炭喷射+布袋除尘器（TA003）
	99.9
	80000
	4.61 
	0.3688 
	2.6553
	30
	/
	30
	1.4

	
	
	SO2
	1115.000 
	89.200 
	642.24
	
	95
	
	55.75 
	4.4600 
	32.112
	200
	
	
	

	
	
	NOx
	968.823 
	77.506 
	558.0419
	
	95
	
	48.39 
	3.8711 
	27.8721
	300
	
	
	

	
	
	HCl
	23.725 
	1.898 
	13.6654
	
	90
	
	2.37 
	0.1898 
	1.3665
	60
	
	
	

	
	
	氟化物
	25.092 
	2.007 
	14.4529
	
	90
	
	2.51 
	0.2007 
	1.4453
	6
	
	
	

	
	
	砷
	0.1428125
	0.0114250 
	0.08226
	
	99.9
	
	0.000142813
	0.000011425
	0.00008226
	1.0
	
	
	

	
	
	汞
	0.002361111
	0.0001889 
	0.00136
	
	99.9
	
	2.36111E-06
	1.88889E-07
	0.00000136
	1.0
	
	
	

	
	
	镉
	0.000607639
	0.0000486 
	0.00035
	
	99.9
	
	6.07639E-07
	4.86111E-08
	0.00000035
	1.0
	
	
	

	
	
	铬
	0.738402778
	0.0590722 
	0.42532
	
	99.9
	
	0.000738403
	5.90722E-05
	0.00042532
	0.05
	
	
	

	
	
	铜
	0.46390625
	0.0371125 
	0.26721
	
	99.9
	
	0.000463906
	3.71125E-05
	0.00026721
	0.1
	
	
	

	
	
	铅
	0.266753472
	0.0213403 
	0.15365
	
	99.9
	
	0.000266753
	2.13403E-05
	0.00015365
	1.0
	
	
	

	
	
	锌
	1.866579861
	0.1493264 
	1.07515
	
	99.9
	
	0.00186658
	0.000149326
	0.00107515
	0.5
	
	
	

	
	
	镍
	0.4165625
	0.0333250 
	0.23994
	
	99.9
	
	0.000416563
	0.000033325
	0.00023994
	0.5
	
	
	

	
	
	二噁英
	0.5ngTEQ/m3
	25.062mgTEQ/h
	0.1804kg/a
	
	87
	
	0.065ngTEQ/m3
	3.25mgTEQ/h
	0.0234kg/a
	0.1ngTEQ/Nm3
	
	
	

	
	
	NH3
	/
	/
	/
	
	0
	
	2.28
	0.1824
	1.3133
	/
	35
	
	

	筛分包装废气
	DA008
	颗粒物
	97.083 
	7.767 
	55.92
	集气罩收集+布袋除尘器（TA008）
	99
	23302
	0.971 
	0.078 
	0.5592
	120
	3.5
	15
	0.8

	陶粒筒仓废气1
	DA006
	颗粒物
	999.78
	4.475
	10.74
	密闭收集+布袋除尘器（TA006）
	99
	4476
	9.998
	0.045
	0.1074
	120
	3.5
	15
	0.3

	陶粒筒仓废气2
	DA007
	颗粒物
	1000.08
	4.008
	9.62
	密闭收集+布袋除尘器（TA007）
	99
	4008
	10.001
	0.040
	0.0962
	120
	3.5
	15
	0.3

	稻壳粉储罐呼吸废气1
	DA009
	颗粒物
	999.33
	3.492
	8.38
	密闭收集+布袋除尘器（TA009）
	99
	3494
	9.993
	0.035
	0.0838
	120
	3.5
	15
	0.3

	稻壳粉储罐呼吸废气2
	DA010
	颗粒物
	1000.28
	4.154
	9.97
	密闭收集+布袋除尘器（TA010）
	99
	4153
	10.003
	0.042
	0.0997
	120
	3.5
	15
	0.3



2、无组织排放废气源强
本项目无组织废气主要为原料及产品运输道路扬尘、原料装卸粉尘、煤矸石、铁尾矿砂、建筑渣土上料废气、污泥暂存烘干未收集废气和筛分包装未收集废气，具体产生情况如下。
（1）原料及产品运输道路扬尘
原料和产品通过汽车运输，运输过程中会产生一定的扬尘，运输车辆扬尘难以收集处理，评价要求项目单位在运输车辆运输过程中加盖篷布，同时对地面进行定期洒水抑尘。
（2）原料装卸粉尘
从原料仓库到生产车间的料仓采用装卸机运输，采用全封闭结构。主要为煤矸石、建筑渣土、铁尾矿砂等原料装卸过程中产生的扬尘，其排放属间歇性无组织排放。项目粉尘产生量根据《逸散性工业粉尘控制技术》一般逸散尘排放源章节中关于物料装卸的产尘系数计算，本项目产尘率取0.02kg/t，煤矸石272530t/a，铁尾矿砂18655t/a，建筑渣土18655t/a，则堆放、装卸过程中产生的粉尘量为6.1958t/a，通过采取洒水降尘等措施，可降低80%的粉尘量，原料仓库装卸粉尘产生量为1.2394t/a。原料仓库封闭设计，考虑到仍有部分粉尘通过出入口逸散，该部分粉尘约占粉尘产生量的10%，则最终排入外环境的无组织粉尘量0.1239t/a，0.052kg/h。
（3）煤矸石、铁尾矿砂、建筑渣土上料废气
上料过程由叉车进行上料，主要为煤矸石、建筑渣土、铁尾矿砂等原料上料过程中产生的扬尘，其排放属间歇性无组织排放。项目粉尘产生量根据《逸散性工业粉尘控制技术》一般逸散尘排放源章节中关于物料上料的产尘系数计算，本项目产尘率取0.02kg/t，煤矸石272530t/a，铁尾矿砂18655t/a，建筑渣土18655t/a，则堆放、上料过程中产生的粉尘量为6.1958t/a，通过采取洒水降尘等措施，可降低80%的粉尘量，原料仓库装卸粉尘产生量为1.2394t/a。原料仓库封闭设计，考虑到仍有部分粉尘通过出入口逸散，该部分粉尘约占粉尘产生量的10%，则最终排入外环境的无组织粉尘量0.1239t/a，0.052kg/h。
（4）污泥暂存烘干未收集废气
项目污泥间烘干间采用密闭负压收集，收集效率95%，5%无组织排放，根据前文计算，硫化氢无组织排放量为0.071t/a，排放速率为0.0099kg/h；氨无组织排放量为0.182t/a；有组织排放速率为0.0253kg/h。
（3）筛分包装未收集废气
根据前文计算，筛分包装未收集废气6.2133t/a，通过原料仓库封闭设计，考虑到仍有部分粉尘通过出入口逸散，该部分粉尘约占粉尘产生量的10%，则最终排入外环境的无组织粉尘量0.6213t/a，0.086kg/h
表4.3-5  全厂无组织废气产生和排放情况汇总表
	车间
	污染物名称
	无组织排放量t/a
	无组织排放速率kg/h
	面源参数

	[bookmark: _GoBack]1#原料车间
	NH3
	0.182
	0.0253
	5800m2

	
	H2S
	0.071
	0.0099
	

	2#原料车间
	颗粒物
	0.2478
	0.1032
	6336m2

	3#厂房
	颗粒物
	0.6231
	0.086
	6720m2


3、非正常工况废气排放源强
非正常排放指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。
①开、停车排气
在启动生产设备系统的同时，废气处理系统、废水处理系统、应急报警系统同时启动。停车时，首先停运生产设备系统，在确定废气完全排出后，再停废气处理系统和废水处理系统，由于生产量逐渐减少，此时烟气处理系统正常运行时，废气中的污染物排放量小于正常运行时的排放量。本项目开、停车排气过程产生的废气均进入废气收集系统处理后排放。
②设备检维修
本项目检修过程不开展生产，故不涉及污染物的产生与排放。清理出的废料分类处置。
③工艺设备运转异常
工艺设备运转异常，企业立刻停止生产，废气处理系统正常运行。
④环保设施故障引起的非正常排放
环保设施故障是本次评价重点关注的非正常情况，若环保设施不能保证长期正常运行，企业应停止生产，待环保设施恢复正常后再开展产品的生产。
本项目事故工况设定为回转窑烟气和烘干废气处置措施“干式脱硫+SCR脱硝工艺处理+活性炭喷射+布袋除尘”废气处理系统出现事故，废气的处理效率均考虑为0%，单次排放时间30min，全年出现2次，项目废气非正常排放情况见表4.3-6。
表4.3-6 非正常工况下废气排放情况一览表
	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常工况排放浓度mg/m³
	非正常工况排放速率kg/h
	单次持续时间（h）
	年发生频次（次）

	DA004
	废气污染治理设施故障，治理效率为零
	颗粒物
	300
	24
	0.5
	2

	DA005
	
	NH3
	20
	0.48
	
	

	
	
	H2S
	7.79
	0.187
	
	

	DA003
	
	烟尘
	4609.838 
	368.787 
	
	

	
	
	SO2
	1115.000 
	89.200 
	
	

	
	
	NOx
	968.823 
	77.506 
	
	

	
	
	HCl
	23.725 
	1.898 
	
	

	
	
	氟化物
	25.092 
	2.007 
	
	

	
	
	砷
	0.1428125
	0.0114250 
	
	

	
	
	汞
	0.002361111
	0.0001889 
	
	

	
	
	镉
	0.000607639
	0.0000486 
	
	

	
	
	铬
	0.738402778
	0.0590722 
	
	

	
	
	铜
	0.46390625
	0.0371125 
	
	

	
	
	铅
	0.266753472
	0.0213403 
	
	

	
	
	锌
	1.866579861
	0.1493264 
	
	

	
	
	镍
	0.4165625
	0.0333250 
	
	

	
	
	二噁英
	0.5ngTEQ/m3
	25.062mgTEQ/h
	
	

	DA008
	
	颗粒物
	97.083 
	7.767 
	
	

	DA006
	
	颗粒物
	999.78
	4.475
	
	

	DA007
	
	颗粒物
	1000.08
	4.008
	
	

	DA009
	
	颗粒物
	999.33
	3.492
	
	

	DA010
	
	颗粒物
	1000.28
	4.154
	
	


为减少对周围环境空气的影响，本次环评要求企业必须做好污染治理设施的日常维护与事故性排放的防护措施，尽量避免事故排放的发生，一旦发生事故时，能及时维修并采取相应防护措施，将污染影响降低到最小，建议建设单位做好防范工作：
①平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。
②应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。
③对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。
[bookmark: _Toc156928981][bookmark: _Toc141627705]④项目回转窑维修前，需清空厂区内贮存的固体废物，清空后方可开展维修。4.3.2废水污染源分析
本项目废水主要为车辆冲洗废水、生活污水、污泥渗滤液和初期雨水。
①车辆冲洗废水
本项目车辆运输进出厂需冲洗清洁，冲洗废水产生量为用水的80%，2224m3/a，7.413m3/d。冲洗废水经沉淀池沉淀处理后，循环使用，定期补充水分，补水量约为556t/a（1.857m3/d）。
②生活污水
本次技改后项目不新增人员，定额为120人，厂区内不提供食堂，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025）生活用水按每人50L/d计，则生活用水量为6m3/d（1800m3/a），排污系数以80%计，则生活污水排放量为1440m3/a（4.8t/d）。
③污泥渗滤液
本项目污泥进厂含水率较低，少量含水率高的污泥在贮存时会因重力产生渗滤液，根据类比资料，渗滤液按污泥总消耗量的0.1%计，因此本项目渗滤液产生量约为80t/a（0.267t/d）。污泥间四周设有沟渠收集渗滤液至污泥间内渗滤液收集池（2m3），由企业定期用泵抽至生产车间用于陶粒搅拌工序。
④初期雨水
本项目厂区敷设雨水管网，汇水面积取值约11567.77平方米（以陶粒项目区域进厂道路以及陶粒生产主车间室外硬化地面核算），淮南市暴雨强度计算公式如下：
淮南市暴雨强度公式如下：
[image: ]
式中：q：设计暴雨强度（L/s.ha）；
P：设计重现期（年），取P=3（年）；
t：降雨历时，选择15分钟；
F：汇水面积。本项目汇水面积为11567.77平方米，及1.1567ha；
Ψ——径流系数，厂区路面采取混凝土硬化，根据室外排水设计规范（GB50014-2006），径流系数取0.8。
经计算，淮南市暴雨强度q=370.37L/s·hm2，计算初期雨水量为308.47m3/次。
间歇降雨频次按15次/年计，则项目初期雨水产生量为4627.05m3/a（15.4235m3/d）。厂区初期雨水主要污染因子为COD、SS，初期雨水经厂区初期雨水收集池收集处置后，回用于生产线造粒工序补水，不外排。

表4.3-7 项目废水处理及排放情况一览表
	废水类别
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	去向

	
	
	核算方法
	废水产生量m3/d
	废水产生量m3/a
	产生浓度mg/L
	产生量t/a
	治理工艺
	排放浓度mg/L
	排放量t/a
	

	车辆冲洗水
	COD
	类比分析

	7.413

	2224

	300
	0.667 
	沉淀池
	/
	/
	回用于车辆冲洗

	
	NH3-N
	
	
	
	35
	0.078 
	
	/
	/
	

	
	SS
	
	
	
	500
	1.112 
	
	/
	/
	

	污泥间渗滤液
	COD
	类比分析
	0.267
	80
	13400
	1.072 
	渗滤液收集池收集
	/
	/
	回用于搅拌造粒工序

	
	BOD5
	
	
	
	4500
	0.360 
	
	/
	/
	

	
	NH3-N
	
	
	
	216
	0.017 
	
	/
	/
	

	
	SS
	
	
	
	296
	0.024 
	
	/
	/
	

	
	氟化物
	
	
	
	134
	0.0107
	
	/
	/
	

	生活污水
	COD
	类比分析
	4.8
	1440
	350
	0.504 
	化粪池
	/
	/
	由物业公司清掏处置，不外排

	
	NH3-N
	
	
	
	25
	0.036 
	
	/
	/
	

	
	SS
	
	
	
	200
	0.288 
	
	/
	/
	

	
	BOD5
	
	
	
	180
	0.259 
	
	/
	/
	

	初期雨水
	COD
	类比分析
	15.4235
	4627.05
	300
	1.388 
	/
	/
	/
	回用于搅拌造粒工序

	
	BOD5
	
	
	
	150
	0.694 
	
	/
	/
	

	
	SS
	
	
	
	200
	0.925 
	
	/
	/
	




[bookmark: _Toc156928982][bookmark: _Toc141627706]4.3.3 固体废物
本项目固体废物主要有一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。一般工业固体废物有：布袋除尘器收集粉尘、筛分、包装、研磨工序袋式除尘器定期更换的废布袋、稻壳燃烧灰烬；危险废物主要包括废机油、废机油桶、窑炉废气袋式除尘器定期更换的废布袋、窑炉废气袋式除尘器收集粉尘（含废活性炭）、废催化剂。
1、一般工业固体废物
本项目一般工业固体废物有：布袋除尘器收集粉尘、布袋除尘器定期更换的布袋。
（1）筛分、包装、研磨工序袋式除尘器定期更换的废布袋
项目筛分、包装、研磨工序袋式除尘器运行一段时间后，需对破损布袋进行更换，袋式除尘器定期更换下来的废布袋约1t/a。收集后暂存于厂区一般工业固体废物暂存间，外售综合利用。根据《固体废物分类与代码目录》，除杂废物代码为SW59（900-099-S59）。
（2）布袋除尘器收集粉尘
本项目筛分、包装、研磨、成品筒仓1、2、稻壳粉筒仓的除尘器收集粉尘量为1815.8127t/a。收集后回用于生产，不作为固体废物管理。
（3）稻壳燃烧灰烬
本项目回转窑使用稻壳助燃，稻壳燃烧后会产生灰烬，根据企业生产经验，产生量约为280t/a。收集后回用于生产，不作为固体废物管理。
2、危险废物
（1）废机油
项目机器设备日常维修时会产生一定量的废机油，根据企业提供资料，废机油产生量0.04t/a，暂存于厂区危险废物暂存仓库中，委托有资质单位处置。
（2）废机油桶
项目年使用机油0.05t，0.025t/桶，则产生2个油桶，每个重量约0.002t，则油桶产生量约0.004t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废油铁桶属于危险废物，废物类别：HW08废物代码为900-249-08，暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位处置。
（3）窑炉废气袋式除尘器定期更换的废布袋
项目窑炉废气袋式除尘器运行一段时间后，需对破损布袋进行更换，袋式除尘器定期更换下来的废布袋约5t/a。收集后暂存于厂区危险废物暂存仓库中，委托有资质单位处置。
（4）窑炉废气袋式除尘器收集粉尘（含废活性炭）
本项目窑炉废气除尘器粉尘收集量为2652.6112t/a，项目活性炭喷射活性炭使用量为85t/a，则除尘器收集粉尘量为2737.6112t/a。收集后回用于生产，不作为固体废物管理。
（5）废SCR催化剂 
本项目SCR催化剂使用基材为TiO2，活性物质为V2O5、WO3，催化剂平均每2年更换一次，每次更换产生的废催化剂量为0.05t，则废催化剂产生量为0.025t/a。废催化剂作为危废委托有资质单位处理。
3、生活垃圾
本项目技改后劳动定员120人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·日进行核算，年工作300天，垃圾产生量18t/a，由厂区垃圾桶统一收集后交由环卫部门处理。
表4.3-9  固体废物产生及处置情况
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量（吨/年）
	产生工序及装置
	形态
	主要
成分
	有害
成分
	危险
特性
	污染防治措施

	1
	废机油
	HW08
	900-214-08
	0.04
	机械维修过程
	液态
	矿物油
	矿物油
	T，I
	暂存于厂区危险废物暂存间，委托有资质单位定期处置

	2
	废机油桶
	HW08
	900-249-08
	0.004
	机械维修过程
	固态
	矿物油
	矿物油
	T，I
	

	3
	窑炉废气袋式除尘器定期更换布袋
	HW49
	900-041-49
	5
	废气处理设施更换
	固体
	重金属
	重金属
	T/In
	

	4
	废SCR催化剂
	HW50
	772-007-50
	0.025
	废气治理
	固体
	TiO2、
V2O5、
WO3
	重金属
	T
	

	5
	窑炉废气袋式除尘器收集粉尘（含废活性炭）
	HW49
	900-041-49
	2737.6112
	废气处理设施更换
	固体
	活性炭
	活性炭
	T/In
	回用于生产

	6
	筛分、包装、研磨工序袋式除尘器定期更换的废布袋
	一般固废SW59（900-099-S59）
	1
	废气处理设施更换
	固体
	/
	/
	/
	外售综合利用

	7
	布袋除尘器收集粉尘
	一般固废SW59（900-099-S59）
	1815.8127
	废气治理
	固体
	/
	/
	/
	回用于生产

	8
	稻壳燃烧灰烬
	一般固废SW59（900-099-S59）
	280
	生物质燃烧
	固体
	/
	/
	/
	回用于生产

	9
	生活垃圾
	SW64（900-002-S64
	18
	办公区
	固体
	生活垃圾
	/
	/
	环卫部门统一清运


[bookmark: _Toc156928983][bookmark: _Toc133183067][bookmark: _Toc141627707][bookmark: _Toc133333613]4.3.4噪声
本项目噪声污染源主要包括生产线和辅助设备（风机、泵类），噪声值在85~90dB（A）之间，均布置在车间内部，项目选用低噪声设备，采取基础减振、隔声、消声加强管理。本次技改主要增加设备为传造粒机和风机，本次技改项目新增产噪设备噪声源强可见下表。

表4.4-1  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	数量
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB（A）
	
	

	1
	风机
	1
	158
	21
	1.2
	90
	选用低噪声设备、减振、消声
	0:00~24:00


表4.4-2  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	[bookmark: _Toc141627708]建筑物名称
	[bookmark: _Toc141627709]声源名称
	[bookmark: _Toc141627710]声源源强dB（A）/声压级
	[bookmark: _Toc141627711]控制措施
	[bookmark: _Toc141627712]空间相对位置/m
	[bookmark: _Toc141627713]距室内边界距离/m
	[bookmark: _Toc141627714]室内边界声级/dB（A）
	[bookmark: _Toc141627715]运行时段
	[bookmark: _Toc141627716]建筑物插入损失/dB（A）
	[bookmark: _Toc141627717]建筑物外噪声

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	E
	S
	W
	N
	E
	S
	W
	N
	
	
	[bookmark: _Toc141627718]声压级/dB（A）
	[bookmark: _Toc141627719]建筑物外距离

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	E
	S
	W
	N
	

	1#厂房
	造粒机
	85
	基础减振、墙体隔声、消声
	248
	36
	1.2
	18
	14
	24
	16
	59
	62
	57
	61
	8：00~12:00
13:30~17:30
	15
	44
	47
	42
	46
	1m


注：以厂区西南角为原点（0，0）。


[bookmark: _Toc156928984][bookmark: _Toc16340]4.5清洁生产
[bookmark: _Toc133333616][bookmark: _Toc133183070]清洁生产是我国工业可持续发展的重要战略，也是实现我国污染控制重点由末端控制向生产全过程控制转变的重要措施。强调预防污染物的产生，即从源头和生产过程防止污染物产生。
清洁生产的目的是不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。
本评价将主要从资源综合利用、技术工艺先进性等方面分析项目的清洁生产水平。
[bookmark: _Toc156928985]4.5.1原辅料和能源的清洁性
按照源头减少污染的原则，严格控制原料、燃料品质，主要体现在：
（1）拟建项目原料来源主要为定性为一般固废。本项目的建设既减轻了政府对市政污泥、一般工业固体废物污泥处理的经济负担，又使资源得到充分的利用。符合循环经济的发展模式。
（2）项目所使用的主要能源为水、电、稻壳等，废气配置了高效除尘设施。
[bookmark: _Toc156928986]4.5.2工艺先进性
1、生产工艺及设备先进性分析
本项目陶粒生产过程采用回转窑，窑体内部镶嵌耐火材料，保护窑体防止高温损坏，以及防止温度流失，回转窑倾斜设置，进料后陶粒随窑炉转动自行滚动至出料口。在窑炉前端设置鼓风机，气流方向和陶粒方向相反，利用高温烟气中的热能对进窑物料进行预热干燥，降低窑尾烟气温度，充分利用燃烧所产生高温烟气中的热能，提高了热效率。此外，通过干燥段换热器独特的结构设计，使进口高温烟气的热利用效率可达到80%以上，在省去价格高昂的高温烟气冷却系统的同时，又使系统热能回收利用率最大化。
在陶粒烧制窑窑头设置冷却机，经回转窑焙烧出来的高温陶粒，进入陶粒冷却机采用风冷形式进行冷却，冷却机气流走向和陶粒运动方向相反，高温陶粒在冷却机中冷却的同时，冷空气被加热进入陶粒窑，充分利用余热。
采用回转窑，因颗粒污泥比表面积很大，能够与热空气更好的接触，从而使污泥能够获得稳定、均匀和完全的燃烧，从而减少空气需求量和烟气产生量。陶粒窑内温度高达~1100℃，原料从入炉开始，到出料口出料时间约45min，原料中有机物可以确保彻底焚毁。
2、电能的节约
本着技术成熟、运行可靠、指标先进、经济合理的原则，同时充分考虑国内电气设备的制造水平及现状，在设计中优先采用先进的节能措施和节能产品。厂房采用新型节能型高压汞灯与高压钠灯相结合的照明方式，提高了照明质量，减少照明灯具，节约能源，便于检修。
3、采用DCS系统
本项目生产连续性强，而且由于生产过程的快速性和协调性，生产工艺对自动生产控制水平要求高，适宜采用DCS计算机控制系统及时监控设备的运行状况，调整工艺，促使生产稳定协调，优化生产过程，保证生产过程的高速运转，提高产品的质量和产量，降低能耗，降低成本，减少污染物排放。
4、绿化设计
项目将在厂区周围、生产区现有绿化带等能够绿化的地带更多地种植以乔木、灌木、草坪相协调的品种，以改善劳动条件，美化厂区及周围环境。
5、环境管理
推行清洁生产的工作，主要是在企业环境管理中突出清洁生产的目标，从着重于末端处理向生产全过程控制倾斜，使环境管理落实到企业的各个层次，分解到生产过程的各个环节，贯穿于企业的全部经济活动之中，与企业的计划管理、劳动管理、生产管理、财务管理、建设项目管理等专业管理紧密结合起来。
[bookmark: _Toc156928987]4.5.3污染防治措施和污染物排放控制水平
建设项目注重生产全过程的“三废”控制，针对性的污染防治措施既控制了物料流失，又大大减少了外排污染物对环境的影响，保证所排污染物达到相应的排放标准。项目产生的废水经处理后全部回用于造粒补水工序，外排大气污染物均能达标排放。厂内产生的固体废物均能得到安全、有效的处理与处置，并能实现厂界噪声达标排放。
综上所述，本项目“三废”控制措施可有效地降低各污染物的排放量，废水、废气、噪声均能实现达标排放，固体废物零排放。因此，本项目对污染物的防治措施符合清洁生产的要求。
[bookmark: _Toc156928988]4.5.4节能降耗
（1）采用先进的技术设备，提高能源利用率，降低能源消耗。不使用国家已公布淘汰的机电产品。所有机电设备产品优先选用国家行业推荐的能耗低，效率高的节能型机电产品和仪器，按工艺生产运行实际情况合理配置设备大小，减少设备能力空耗。
（2）设计时选用低损耗节能型变压器，二次回路控制设备采用节能型元件，对负荷变动大的风机等采用变频装置。
（3）选用高效机泵，提高设备运行效率。
（4）采用先进的自动控制系统，使得各系统在优化条件下操作，提高全厂的用能水平。
（5）采用节能型照明灯具；项目范围内采用能源计量自动化管理系统，对各产品和辅助生产系统的能源使用实施自动化管理和科学管理。
（6）加强用水管理，配置流量计、水表等计量设施，对各用水装置实行定额管理，消除跑冒滴漏，减少浪费。定期检查隐蔽水管，以防漏损，检查内部供水系统，及时维护维修有毛病的水箱、水龙头及其他供水设施。
综上，本项目的实施符合清洁生产要求。
[bookmark: _Toc156928989][bookmark: _Toc141627724][bookmark: _Toc133183077][bookmark: _Toc133333623]4.5.5清洁生产结论
综上所述，本项目符合国家和地方产业政策。产品生产工艺采用国内外较先进的生产工艺；采用较先进的生产设备；达到国内清洁生产先进水平，生产设计中体现了减量、再利用、循环原则。
[bookmark: _Toc12435]4.6拟建项目污染物“三废”汇总
拟建项目污染物“三废”情况汇总见表4.6-1。
表4.6-1  扩建项目建成污染物“三废”汇总表  单位：t/a
	种类
	污染物名称
	现有在建工程排放量
	技改项目排放量
	“以新带老”消减量
	本项目建成后全厂排放量
	变化量

	废气
	有组织
	颗粒物
	6.7504
	2.6553
	6.7504
	2.6553
	2.6553

	
	
	SO2
	10.872
	32.112
	10.872
	32.112
	32.112

	
	
	NOx
	16.704
	27.8721
	16.704
	27.8721
	27.8721

	
	
	HCl
	/
	1.3665
	/
	1.3665
	1.3665

	
	
	氟化物
	/
	1.4453
	/
	1.4453
	1.4453

	
	
	砷
	/
	0.00008226
	/
	0.00008226
	0.00008226

	
	
	汞
	/
	0.00000136
	/
	0.00000136
	0.00000136

	
	
	镉
	/
	0.00000035
	/
	0.00000035
	0.00000035

	
	
	铬
	/
	0.00042532
	/
	0.00042532
	0.00042532

	
	
	铜
	/
	0.00026721
	/
	0.00026721
	0.00026721

	
	
	铅
	/
	0.00015365
	/
	0.00015365
	0.00015365

	
	
	锌
	/
	0.00107515
	/
	0.00107515
	0.00107515

	
	
	镍
	/
	0.00023994
	/
	0.00023994
	0.00023994

	
	
	二噁英
	/
	0.0234kg/a
	/
	0.0234kg/a
	0.0234kg/a

	
	
	NH3
	/
	1.3133
	/
	1.3133
	1.3133

	
	无组织
	颗粒物
	/
	0.8709
	/
	0.8709
	0.8709

	
	
	NH3
	/
	0.182
	/
	0.182
	0.182

	
	
	H2S
	/
	0.071
	/
	0.071
	0.071

	废水
	pH
	/
	/
	/
	/
	/

	
	COD
	/
	/
	/
	/
	/

	
	BOD5
	/
	/
	/
	/
	/

	
	SS
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/

	固废
	废机油
	0.5
	0.04
	0.5
	0.04
	0.04

	
	废机油桶
	0.5
	0.004
	0.5
	0.004
	0.004

	
	窑炉废气袋式除尘器定期更换布袋
	/
	5
	/
	5
	5

	
	废SCR催化剂
	/
	0.025
	/
	0.025
	0.025

	
	窑炉废气袋式除尘器收集粉尘（含废活性炭）
	/
	2737.6112
	/
	2737.6112
	2737.6112

	
	筛分、包装、研磨工序袋式除尘器定期更换的废布袋
	/
	1
	/
	1
	1

	
	布袋除尘器收集粉尘
	/
	1815.8127
	/
	1815.8127
	1815.8127

	
	稻壳燃烧灰烬
	/
	280
	/
	280
	280

	
	生活垃圾
	5
	18
	5
	18
	18



[bookmark: _Toc109135971][bookmark: _Toc31906][bookmark: _Toc146790275][bookmark: _Toc156928990]5 环境现状调查与评价
[bookmark: _Toc146790276][bookmark: _Toc11476][bookmark: _Toc109135972][bookmark: _Toc156928991][bookmark: _Toc23512][bookmark: _Toc19662][bookmark: _Toc6263580][bookmark: _Toc10687]5.1 自然环境概况
[bookmark: _Toc146015268][bookmark: _Toc141627727][bookmark: _Toc156928992][bookmark: _Toc146790277]5.1.1 地理位置
淮南位于淮河中游，安徽省中部偏北，地处东经116°21′21″～117°11′59″与北纬32°32′45″～33°0′24″之间，东与滁州市属凤阳、定远县毗邻，南与接壤，西南与六安市属寿县、霍邱县相连，西及西北与阜阳市属颍上县，亳州市属利辛、蒙城县交界，东北与蚌埠市属怀远县相交。最东端位于孔店乡东河村以东与定远县交汇之窑河河面，最西端位于凤台县尚塘乡侯海孜以西与利辛县接壤处，最南端位于孙庙乡庙塘村以南瓦埠湖水面，最北端位于茨淮新河主航道中心线凤台县与蒙城、利辛县交汇处。
[bookmark: _Toc141627728][bookmark: _Toc146790278][bookmark: _Toc146015269][bookmark: _Toc156928993]全市总面积2596.4平方公里，其中市区面积1566.4平方公里。
5.1.2 地形、地貌
淮南市境以淮河为界形成两种不同的地貌类型，淮河以南为丘陵，属于江淮丘陵的一部分，以寿县为例，北、中部为淮河冲积平原；西北部为沿淮河、淠河洼地；东南部为岗地。淮河南岸由东至西隆起不连续的低山丘陵，环山为一斜坡地带，宽约500—1500米，坡度10°左右，海拔40—75米；斜坡地带以下交错衔接洪冲积二级阶地，宽500—2500米，海拔30—40米，坡度2°左右；舜耕山以北二级阶地以下是淮河冲积一级阶地，宽2500—3000米，海拔25米以下，坡度平缓；一级阶地以下是淮河高位漫滩，宽2000—3000米，海拔17—20米，漫滩以下是淮河滨河浅滩。舜耕山以南斜坡以下，东为高塘湖一、二级洪冲积阶地，西为瓦埠湖一、二级洪冲积阶地；中为丘陵岗地。淮河以北为地势平坦的淮北平原，淮河以北平原地区为河间浅洼平原，地势呈西北东南向倾斜，海拔20—24米，对高差4—5米。
[bookmark: _Toc146790279][bookmark: _Toc156928994][bookmark: _Toc141627729][bookmark: _Toc146015270]5.1.3 气候、气象
淮南市境地处亚热带和暖温带的过渡地带，主要气候特征是：春温多变，夏雨集中，秋高气爽，冬季干冷，季风显著，四季分明。市境年日照时数2239.2小时，年平均气温15.3℃，年降水量937.2毫米，全年无霜期223.7天。由于光照充足，热量丰富，降水量适中，无霜期长，适宜于稻、麦、油菜、豆等多种粮食作物和经济作物的种植、生长，有利于工、农业生产的持续发展。季风气候雨热同季，提高了光、热、水资源的利用率。但由于不同年份之间降水量差别甚大，一年之中降水的分配也不均匀，再加上春、秋季气温不稳定，所以各种不利的气候因素也常常给工农业生产和城乡人民生活带来较大影响，甚至造成重大灾害。
[bookmark: _Toc146790280][bookmark: _Toc146015271][bookmark: _Toc141627730][bookmark: _Toc156928995]5.1.4 水文特征
淮南市境属淮河流域，主要水域有淮河、东淝河（瓦埠湖）、泥河、架河、窑河（高塘湖）、茨淮新河、石涧湖、胡大涧以及采煤塌陷区积水而成的湖泊等。此外还有泉山、老龙眼、乳山、丁山等小型山塘水库。境内河流水源主要靠上游补给，其次是自然降水提供，汛期与雨季一致，径流量高峰与降水旺月同步。
[bookmark: _Toc141627731][bookmark: _Toc146015272][bookmark: _Toc146790281][bookmark: _Toc156928996]5.1.5 生态环境
[bookmark: _Toc3114][bookmark: _Toc405818769]淮南市境植被属亚热带至暖温带过渡类型，以落叶阔叶林为主。舜耕山、八公山、上窑山等丘陵和平原上的原始植被经人为垦殖，已荡然无存。现存人工植被（次生植被）大多为中华人民共和国成立后营造，沿山脊山坡分布着以刺槐、侧柏、黑松、麻栎等树种为主组成的混交林。平原地区主要为农村四旁种植的椿、杨、柳、楝、桑、梓、榆、枣、中槐、刺槐、泡桐等树木组成。全市有乔灌木树种75科、169属、335种。其中裸子植物类共有7科、19属、53种；被子植物类的双子叶植物纲共有63科、145属、273种，单子叶植物纲有5科、5属、9种。阔叶树种：麻栎、栓皮栎、黄连木、山槐、刺槐、枫杨、青桐、泡桐、臭椿、苦楝、榆树、柳树、桑树、梓树、悬铃木、中槐、皂角、香椿、女贞、银杏等。针叶树种：黑松、侧柏、马尾松、雪松、水杉等。果木树：桃、梨、柿、李、杏、海棠、樱桃、枣、石榴、苹果、山楂、葡萄等。灌木类：酸枣、胡枝子、枸杞、棠梨、荆条、柘树、紫穗槐等。草本植物：白茅、荩草、野古草、索索草、扒根草、蓟、碱蓬、碱蒿、灰灰菜、棱草、牛毛毯、野萍等。
淮南市境内动物有以下几种：野生哺乳类：狼、野猪、野兔、狐狸、刺猬、獾、黄鼬、田鼠、家鼠、黑线鼠、狸猫、貂、蝙蝠。野生鸟类：喜鹊、灰喜鹊、斑鸠、猫头鹰、伯劳、鹰、绿头鸭、鸳鸯、天鹅、雁、鹌鹑、雉、獐鸡、家燕、金腰燕、百灵、云雀、画眉、山雀、麻雀、黄鹂、翠鸟、白鹭、鹳、鹤等。野生鱼类：鲤、鲢、鳊、青鱼、乌鱼、草鱼、鲶、鲫、汪鱼、黄尖、马浪、柳条鱼、鳜鱼、黄鳝、河鳗、泥鳅、刀鳅、银鱼等40余种。爬行类：龟、鳖、水蛇、土斑蛇、花斑蛇、蜥蜴、壁虎等。两栖类：青蛙、蟾蜍、蝾螈等。无脊椎动物：节肢类有：草虾、螃蟹、小龙虾、蜘蛛、蜈蚣、蚰、蝎等，其中昆虫种类较多，常见的有蝴蝶、蜻蜓、螳螂、蝉、蜜蜂、黄蜂、蝗虫、蟋蟀、萤火虫、蚂蚁、蝼蛄、蟑螂、蚱蜢、金龟子、地鳖虫等。软体类有：河蚌、田螺、蜗牛。其他常见的还有蚯蚓、水蛭等。
淮南市境矿产资源以煤炭为主，石灰岩为次，主要是非金属矿产。由于煤炭资源蕴藏量极为丰富，故有淮南煤田之称。淮南煤田位于淮河中游两岸，东西长达180千米，南北宽约20千米，面积达3600平方千米，其中含煤面积2800平方千米。淮南煤田分为淮南矿区和潘谢矿区。淮南矿区东起九龙岗，西至凤台县，南以舜耕山、八公山为界，北界为谢桥—古沟（或高皇）向斜轴，东西长40千米，南北宽10千米，面积约400平方千米，是淮南煤田的老开发区。潘谢矿区东起高皇寺，西到正午集，北临界沟集、阚疃集，南以谢桥-古沟向斜轴为界，东西长100千米，南北宽约24千米，面积约2400平方千米，是淮南煤田的新开发区。淮南地区其他非金属矿产资源也得天独厚，地下埋藏着丰富的石灰岩、白云岩、粘土、磷块岩、紫砂、矿泉水等，开采价值很高。
根据现场调查与当地有关部门的咨询，在项目评价范围内无国家及地方重点保护野生动植物的分布。
[bookmark: _Toc146790282][bookmark: _Toc156928997][bookmark: _Toc27134][bookmark: _Toc109135973]5.2 环境空气质量现状监测与评价
[bookmark: _Toc146015274][bookmark: _Toc141627733][bookmark: _Toc146790283][bookmark: _Toc156928998]5.2.1基本污染物环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，拟建项目所在区域环境空气达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项基本污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论；评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。
根据《2024年淮南市生态环境质量状况公报》，项目所在区域空气质量现状评价见下表：

表5.2-1  区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
(μg/m3)
	（GB3095-2026）中过渡阶段标准值(μg/m3)
	占标率
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	7
	60
	11.7%
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	19
	40
	47.5%
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	65
	60
	108.3%
	超标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	40
	30
	133.3%
	超标

	CO
	第95百分位数日平均质量浓度
	800
	4000
	20%
	达标

	O3
	第90百分位数日最大8小时平均质量浓度
	160
	160
	100%
	达标


根据《2024年淮南市环境质量状况公报》并结合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）可知，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值要求。因此，项目所在评价区域为不达标区。
淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，为确保淮南市大气污染防治工作有效推进，目前，淮南市已制订《淮南市“十四五”大气污染防治规划（2021-2025年）》，围绕工业大气污染治理、扬（烟）尘污染防治等开展专项治理活动，进一步削减大气污染物排放。
[bookmark: _Toc141627734][bookmark: _Toc146015275][bookmark: _Toc156928999][bookmark: _Toc146790284]5.2.2 其他污染物环境质量现状
1、监测布点
按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目在厂址及主导风向下风向5km范围内布设了2个监测点位（厂区内、主导风向下风向）。
2、监测项目
本次大气环境质量现状评价的其他污染因子包括：TSP、NH3、H2S、HCl、Hg、Cd、Pb、Cr、As、二噁英。本次评价对项目所在地及项目主导风险下风向的TSP、NH3、H2S、HCl、Hg、Cd、Pb、Cr、As、二噁英进行现状监测。
3、监测时间和频次
连续监测7天，监测因子采样根据相应规范进行。同时记录风速、风向、气温、气压和天气状况。
表5.2-2  其他污染物补充监测点位基本信息表
	编号
	监测点位名称
	监测因子
	监测频次
	相对厂址方位

	G1
	项目区域内
	[bookmark: _Toc156929000][bookmark: _Toc146015276][bookmark: _Toc146790285][bookmark: _Toc141627735][bookmark: _Toc11880][bookmark: _Toc8236]1小时平均值：NH3、H2S、HCl、Hg、Cd、Pb、Cr、As、氟化物
	[bookmark: _Toc141627736][bookmark: _Toc146790286][bookmark: _Toc146015277][bookmark: _Toc156929001][bookmark: _Toc28631][bookmark: _Toc14005]1小时平均值：
[bookmark: _Toc141627737][bookmark: _Toc146015278][bookmark: _Toc156929002][bookmark: _Toc19107][bookmark: _Toc146790287][bookmark: _Toc25959]4次/天，监测7天
	/

	
	
	[bookmark: _Toc146015279][bookmark: _Toc339][bookmark: _Toc156929003][bookmark: _Toc146790288][bookmark: _Toc25971][bookmark: _Toc141627738]24小时平均值：TSP、HCl、二噁英
	[bookmark: _Toc146015280][bookmark: _Toc141627739][bookmark: _Toc31040][bookmark: _Toc146790289][bookmark: _Toc156929004][bookmark: _Toc22470]24小时平均值：
[bookmark: _Toc156929005][bookmark: _Toc146015281][bookmark: _Toc146790290][bookmark: _Toc15706][bookmark: _Toc141627740][bookmark: _Toc11095]1次/天，监测7天
	

	G2
	主导风向下风向（厂区西侧的散户）
	[bookmark: _Toc156929006][bookmark: _Toc20639][bookmark: _Toc27449]1小时平均值：NH3、H2S、HCl、Hg、Cd、Pb、Cr、As、氟化物
	[bookmark: _Toc146015283][bookmark: _Toc3393][bookmark: _Toc156929007][bookmark: _Toc3717][bookmark: _Toc146790292]1小时平均值：
[bookmark: _Toc146015284][bookmark: _Toc146790293][bookmark: _Toc27229][bookmark: _Toc3532][bookmark: _Toc156929008]4次/天，监测7天
	W

	
	
	[bookmark: _Toc30004][bookmark: _Toc156929009][bookmark: _Toc24617]24小时平均值：TSP、HCl、二噁英
	[bookmark: _Toc146790295][bookmark: _Toc146015286][bookmark: _Toc27921][bookmark: _Toc156929010][bookmark: _Toc17662]24小时平均值：
[bookmark: _Toc146015287][bookmark: _Toc146790296][bookmark: _Toc32679][bookmark: _Toc23880][bookmark: _Toc156929011]1次/天，监测7天
	



[image: 8cc7ca3342a7bfdeca18e7d41937f35c]
图5.2-1大气、土壤、地下水和声环境监测点位示意图
4、评价方法
本次大气环境质量现状评价采用单因子污染指数法，公式如下：


式中：Ii—i污染物的单因子污染指数；
      Ci—i污染物的实测浓度，mg/Nm3；
COi—i污染物的评价标准，mg/Nm3。
当Ii≥1时，即该因子超标。对照评价标准计算各监测点的各污染物小时平均浓度和日均浓度的污染指数范围、超标率等。
5、评价结果
本项目分别委托山东省思威安全生产技术中心和益铭检测技术服务（青岛）有限公司对项目区域环境空气进行了现状监测，监测时间分别为2025年10月30日～2025年11月5日和2025年11月3日～2025年11月9日。
按照上述评价方法，本次区域大气环境质量现状评价结果汇总见下表。
表5.2-3  其他污染物环境质量现状监测结果及评价结果表
	[bookmark: _Toc479085380][bookmark: _Toc453781666][bookmark: _Toc454789341]监测点位
	监测
项目
	时均浓度值
	日平均浓度值

	
	
	浓度范围
	评价标准
	最大占标率%
	超标率
（%）
	浓度范围
	评价标准
	最大占标率（%）
	超标率
（%）

	
	
	最小值
	最大值
	
	
	
	最小值
	最大值
	
	
	

	G1项目区域内
	TSP（mg/m3）
	/
	/
	/
	/
	/
	0.125
	0.259
	0.3
	86.33
	0

	
	NH3（mg/m3）
	0.04
	0.07
	0.2
	35
	0
	/
	/
	/
	/
	/

	
	H2S（mg/m3）
	ND
	ND
	0.01
	/
	0
	/
	/
	/
	/
	/

	
	HCl（mg/m3）
	ND
	0.02
	0.05
	40
	0
	0.007
	0.008
	0.015
	53.33
	0

	
	氟化物（μg/m3）
	ND
	0.6
	20
	3
	0
	/
	/
	/
	/
	/

	
	Hg（mg/m3）
	7.4×10-6
	9.2×10-6
	0.3
	/
	0
	/
	/
	/
	/
	/

	
	Cd（μg/m3）
	ND
	0.016
	0.03
	/
	0
	/
	/
	/
	/
	/

	
	Pb（μg/m3）
	ND
	0.129
	3
	/
	0
	/
	/
	/
	/
	/

	
	Cr（mg/m3）
	ND
	ND
	0.00015
	/
	0
	/
	/
	/
	/
	/

	
	As（μg/m3）
	ND
	0.025
	0.036
	/
	0
	/
	/
	/
	/
	/

	
	二噁英（pgTEQ/Nm3）
	/
	/
	/
	/
	/
	0.006
	0.045
	1.2
	3.75
	0

	G2主导风向下风向（厂区西侧的散户）
	TSP（mg/m3）
	/
	/
	/
	/
	/
	0.117
	0.256
	0.3
	85.33
	0

	
	NH3（mg/m3）
	0.04
	0.07
	0.2
	35
	0
	/
	/
	/
	/
	/

	
	H2S（mg/m3）
	ND
	ND
	0.01
	/
	0
	/
	/
	/
	/
	/

	
	HCl（mg/m3）
	ND
	0.02
	0.05
	40
	0
	0.007
	0.008
	0.015
	53.33
	0

	
	氟化物（μg/m3）
	ND
	0.6
	20
	3
	0
	/
	/
	/
	/
	/

	
	Hg（mg/m3）
	8.6×10-6
	9.2×10-6
	0.3
	/
	0
	/
	/
	/
	/
	/

	
	Cd（μg/m3）
	ND
	ND
	0.03
	/
	0
	/
	/
	/
	/
	/

	
	Pb（μg/m3）
	ND
	0.083
	3
	/
	0
	/
	/
	/
	/
	/

	
	Cr（mg/m3）
	ND
	ND
	0.00015
	/
	0
	/
	/
	/
	/
	/

	
	As（μg/m3）
	ND
	0.027
	0.036
	/
	0
	/
	/
	/
	/
	/

	
	二噁英（pgTEQ/Nm3）
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0059
	0.0066
	1.2
	0.55
	0


注：《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2及附录A中无Hg、Cd、Pb、Cr、As的1h平均浓度限值，可根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值进行折算。
各监测点位的TSP、氟化物、Hg、Cd、Pb、Cr、As满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准浓度限值及附录A中二级浓度限值要求；氯化氢、硫化氢、氨气满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求；二噁英满足日本空气质量标准（2002年7月环境省告示第46号）中相应限值要求。
[bookmark: _Toc109135974][bookmark: _Toc156929012][bookmark: _Toc146790297][bookmark: _Toc3086]5.3 地表水环境质量现状监测与评价
项目所在区域地表水为淮河和泥河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据《2026年1月环境质量月报》，淮南市辖地表水淮河和泥河各监测断面水质一览表如下：
表5.3-1  2026年1月淮河和泥河断面水质一览表
	河流
	断面名称
	本月水质
	超标因子及倍数
	上月水质
	去年同期水质

	淮河
	鲁台孜
	Ⅲ
	/
	Ⅱ
	Ⅱ

	
	新城口
	Ⅱ
	/
	Ⅱ
	Ⅱ

	
	石头埠
	Ⅱ
	/
	Ⅱ
	Ⅱ

	
	袁庄水厂
	Ⅲ
	/
	Ⅲ
	Ⅲ

	
	东部城区水源地
	Ⅲ
	/
	Ⅲ
	Ⅲ

	
	凤台水厂
	Ⅲ
	/
	Ⅲ
	Ⅲ

	泥河
	泥河入河口
	Ⅱ
	/
	Ⅲ
	Ⅲ


根据《2026年1月环境质量月报》，淮河和泥河各监测断面均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
[bookmark: _Toc479085381][bookmark: _Toc109135975][bookmark: _Toc156929013][bookmark: _Toc146790298][bookmark: _Toc532061049][bookmark: _Toc16974]5.4 地下水环境质量现状监测与评价
[bookmark: _Toc141627753][bookmark: _Toc109135976][bookmark: _Toc107218253][bookmark: _Toc101925023]本项目委托山东省思威安全生产技术中心于2025年11月3日对项目区域内进行了地下水采样。
[bookmark: _Toc101925024][bookmark: _Toc90865862][bookmark: _Toc141627754][bookmark: _Toc107218254][bookmark: _Toc109135977]1、监测点分布
地下水监测点分布见表5.4-1。
表5.4-1  地下水监测点位一览表
	编号
	监测点位置
	相对厂区方位
	与厂区距离（km）
	监测井功能
	监测项目
	备注

	D1
	项目区域内
	/
	/
	水质兼水位监测点
	水温、水位、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、阴离子表面活性剂、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数；K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-
	监测

	D2
	厂区西北侧空地
	W
	0.235
	
	
	监测

	D3
	孛裕实业公司
	SE
	0.106
	
	
	监测

	D4
	厂区东侧空地
	W
	0.2
	水位监测点
	水位
	监测

	D5
	潘一矿厂区西南侧
	SW
	0.728
	水位监测点
	水位
	监测

	D6
	中袁
	SE
	0.576
	水位监测点
	水位
	监测


表5.4-2  地下水水位监测一览表
	编号
	点位坐标
	井深（m）
	水埋深（m）
	水温（℃）
	水位（m）

	D1
	116.824572E，32.800950N
	8.01
	4.19
	18.1
	14.81

	D2
	116.820769E，32.802342N
	8
	1.1
	18.2
	14.9

	D3
	116.828002E，32.796793N
	8.06
	1.32
	18.1
	14.68

	D4
	116.8300069E，32.800361N
	13.25
	1.25
	17.9
	14.75

	D5
	116.817078E，32.794301N
	10.36
	2.29
	18.2
	14.71

	D6
	116.828697E，32.794022N
	14.25
	2.36
	18.1
	14.68


2、监测时段及监测频次
监测1天，监测一次。
3、监测项目及分析方法
分析方法见表5.4-3。
表5.4-3  地下水监测项目、分析方法及依据一览表
	检测项目
	标准依据
	分析方法
	检出限

	地下水

	pH
	HJ 1147-2020
	水质 pH值的测定 电极法
	-

	
	总硬度
	GB/T 7477-1987
	水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法
	5.0mg/L

	
	溶解性固体
	GB/T 5750.4-2023
	生活饮用水标准检验方法
第4部分:感官性状和物理指标（11.1称量法）
	-

	
	氟化物
	HJ 84-2016
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO42-）的测定 离子色谱法
	0.006mg/L

	
	氯化物
	HJ 84-2016
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO42-）的测定 离子色谱法
	0.007mg/L

	
	亚硝酸盐（以N计）
	HJ 84-2016
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO42-）的测定 离子色谱法
	0.004mg/L

	
	硝酸盐
（以N计）
	HJ 84-2016
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO42-）的测定 离子色谱法
	0.004mg/L

	
	硫酸盐
	HJ 84-2016
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO42-）的测定 离子色谱法
	0.018mg/L

	
	挥发性酚类
	HJ 503-2009
	水质 挥发性酚类的测定 4-氨基安替比林分光光度法-萃取法
	0.0003mg/L

	
	耗氧量
	GB/T 5750.7-2023
	生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标（4.1  酸性高锰酸钾滴定法）
	0.05mg/L

	
	氨氮
	HJ 535-2009
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
	0.025mg/L

	
	总大肠菌群
	GB/T 5750.12-2023
	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标（5.2 总大肠菌群 滤膜法）
	-

	
	菌落总数
	GB/T 5750.12-2023
	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标（4.1 菌落总数 平皿计数法）
	-

	
	钾
	GB/T 11904-1989
	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法
	0.05mg/L

	
	钠
	GB/T 11904-1989
	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法
	0.01mg/L

	
	镁
	GB/T 11905-1989
	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法
	0.002mg/L

	
	钙
	GB/T 11905-1989
	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法
	0.02mg/L

	
	HCO3-
	《水和废水监测分析方法》（第四版）
	《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） 第三篇 第一章十二（一）酸碱指示剂滴定法（B）
	-

	
	CO32-
	《水和废水监测分析方法》（第四版）
	《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） 第三篇 第一章十二（一）酸碱指示剂滴定法（B）
	-

	
	阴离子表面活性剂
	GB/T 7494-1987
	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度
	0.05mg/L

	
	氰化物
	GB/T 5750.5-2023
	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标（7 氰化物 7.2异烟酸-巴比妥酸分光光度法）
	0.002mg/L

	
	汞
	HJ 694-2014
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法
	0.04μg/L

	
	砷
	HJ 694-2014
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法
	0.3μg/L

	
	铬（六价）
	GB/T 5750.6-2023
	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标（13 六价铬 13.1二苯碳酰二肼分光光度法）
	0.004mg/L

	
	铅
	GB/T 5750.6-2023
	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标（14.1 铅 无火焰原子吸收分光光度法）
	0.0025mg/L

	
	镉
	GB/T 7475-1987
	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法-直接法
	0.05mg/L

	
	铁
	GB/T 11911-1989
	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法
	0.03mg/L

	
	锰
	GB/T 11911-1989
	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法
	0.01mg/L


4、评价标准
评价区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。
5、评价方法
地下水水质现状评价采用标准指数法进行评价。标准指数＞1，表明该因子已超过了规定的水质标准，指数值越大，超标越严重。标准指数计算公式分为以下两种情况：
（1）对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：
[image: _$GBBZZ}8WF`632{(33`U45]
式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；
      Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/l；
Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/l；
（2）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公[image: ../../../../../../Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/112768905/QQ/WinTemp/RichOle/_VHJZS4F%7dP4CPO9SD)(L$%7d5.jpg]式：



式中：PpH—pH的标准指数，无量纲；
pH—pH的监测值；
pHsu—标准中pH的上限值；
pHsd—标准中pH的下限值；
6、基本水质因子评价结果
区域地下水环境质量现状分析如下：
表5.4-4  地下水监测结果汇总表
	监测因子
	单位
	检出限
	检测结果
	标准
限值

	
	
	
	2025.11.03
	

	
	
	
	D1项目区域内
	D2厂区西北侧空地
	D3孛裕实业公司
	

	pH（无量纲）
	无量纲
	/
	7.4
	7.4
	7.8
	6.5～8.5

	总硬度
	mg/L
	5.0
	311
	495
	360
	≤450

	溶解性总固体
	mg/L
	/
	472
	675
	851
	≤1000

	耗氧量
	mg/L
	0.05
	1.56
	1.91
	1.34
	≤3.0

	氟化物
	mg/L
	0.006
	0.370
	0.523
	0.950
	≤1.0

	氯化物
	mg/L
	0.007
	65.6
	143
	97.8
	≤250

	亚硝酸盐（以N计）
	mg/L
	0.004
	ND
	ND
	ND
	≤1

	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	0.004
	1.93
	5.27
	1.94
	≤20

	硫酸盐
	mg/L
	0.018
	47.7
	98.6
	233
	≤250

	挥发性酚类
	mg/L
	0.0003
	ND
	ND
	ND
	≤0.002

	氨氮
	mg/L
	0.025
	0.08
	0.10
	0.08
	≤0.5

	氰化物
	mg/L
	0.002
	ND
	ND
	ND
	≤0.05

	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.05
	ND
	ND
	ND
	≤0.3

	总大肠菌群
	MPNb/100mL
	/
	5
	8
	ND
	≤3

	菌落总数
	CFU/mL
	/
	4
	2
	14
	≤100

	钾
	mg/L
	0.05
	0.41
	0.23
	1.24
	/

	钠
	mg/L
	0.01
	57.2
	43.0
	158.7
	/

	钙
	mg/L
	0.02
	101.5
	159.5
	109.9
	/

	镁
	μg/L
	2
	12.8
	20.7
	19.6
	/

	HCO3-
	μg/L
	/
	350
	380
	449
	/

	CO32-
	mg/L
	/
	ND
	ND
	ND
	/

	汞
	μg/L
	0.04
	ND
	ND
	ND
	≤1

	砷
	μg/L
	0.3
	ND
	ND
	ND
	≤10

	铬（六价）
	mg/L
	0.004
	ND
	ND
	ND
	≤0.05

	镉
	mg/L
	0.05
	ND
	ND
	ND
	≤0.005

	铅
	mg/L
	0.0025
	ND
	ND
	ND
	≤0.01

	铁
	mg/L
	0.03
	ND
	0.05
	0.26
	≤0.3

	锰
	mg/L
	0.01
	0.06
	0.09
	0.06
	≤0.1


[bookmark: _Toc101925027][bookmark: _Toc156929014][bookmark: _Toc109135980][bookmark: _Toc90865865][bookmark: _Toc146790299]评价结果见下表：
根据区域地下水环境质量现状监测结果，按照上述评价方法及评价结果，本次地下水环境质量现状评价结果见表5.4-5所示：
表5.4-5 地下水环境质量现状评价指数一览表
	检测项目
	D1
	D2
	D3

	pH
	0.36
	0.36
	1.14

	总硬度
	0.69 
	1.10 
	0.80 

	溶解性总固体
	0.47 
	0.68 
	0.85 

	耗氧量
	0.52 
	0.64 
	0.45 

	氟化物
	0.37 
	0.52 
	0.95 

	氯化物
	0.26 
	0.57 
	0.39 

	亚硝酸盐（以N计）
	/
	/
	/

	硝酸盐（以N计）
	0.10 
	0.26 
	0.10 

	硫酸盐
	0.19 
	0.39 
	0.93 

	挥发性酚类
	/
	/
	/

	氨氮
	0.16 
	0.20 
	0.16 

	氰化物
	/
	/
	/

	阴离子表面活性剂
	/
	/
	/

	总大肠菌群
	1.67 
	2.67 
	/

	菌落总数
	0.04 
	0.02 
	0.14 

	汞
	/
	/
	/

	砷
	/
	/
	/

	铬（六价）
	/
	/
	/

	镉
	/
	/
	/

	铅
	/
	/
	/

	铁
	/
	0.17 
	0.87 

	锰
	0.60 
	0.90 
	0.60 


由上表可知，各监测点位的监测结果除D2总硬度和D1、D2总大肠菌群外超标外其他指标均能够满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准。总硬度超标原因由于项目位于淮南煤田区域，区域广泛分布石灰岩、白云岩等碳酸盐岩地层，地下水径流过程长期溶滤岩层中钙、镁矿物，地下水天然钙镁离子本底含量偏高，为总硬度超标的根本自然地质因素。
总大肠菌群超标原因：监测点位取水为浅层地下水，上部砂质松散土层过滤屏障较弱；场地周边分布村庄居民点、小型散养畜禽场，简易化粪池、旱厕防渗不完善，畜禽粪污、生活粪污经雨水冲刷、土壤淋溶下渗进入浅层含水层。
[bookmark: _Toc21858]5.5 声环境质量现状监测与评价
[bookmark: _Toc156929015][bookmark: _Toc146790300][bookmark: _Toc141627756][bookmark: _Toc146015291]5.5.1现状监测
本次评价在项目区域共布设4个声环境监测点。
[bookmark: _Toc141627757][bookmark: _Toc156929016][bookmark: _Toc146015292][bookmark: _Toc146790301]5.5.2监测方法
依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）有关规定，对厂界噪声水平现状进行了现场监测。
[bookmark: _Toc146790302][bookmark: _Toc141627758][bookmark: _Toc156929017][bookmark: _Toc146015293]5.5.3监测时段及频率
连续监测两天，昼间和夜间各监测一次，统计等效连续A声级。
[bookmark: _Toc146790303][bookmark: _Toc146015294][bookmark: _Toc141627759][bookmark: _Toc156929018]5.5.4监测结果
环境噪声监测结果见表5.5-1。
表5.5-1  环境噪声现状监测结果
	监测点位
	2025.11.01
	2025.11.02

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	东厂界N1
	53
	51
	55
	50

	南厂界N2
	51
	48
	53
	43

	西厂界N3
	46
	42
	47
	45

	北厂界N4
	52
	50
	52
	50


[bookmark: _Toc146790304][bookmark: _Toc146015295][bookmark: _Toc156929019][bookmark: _Toc141627760]5.5.5环境噪声现状评价
现状监测结果表明各向厂界监测点昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类排放标准要求。
[bookmark: _Toc156929020][bookmark: _Toc109135981][bookmark: _Toc90865866][bookmark: _Toc101925028][bookmark: _Toc25117]5.6 土壤环境质量监测与评价
[bookmark: _Toc141627762][bookmark: _Toc156929021]5.6.1 土壤环境监测
山东省思威安全生产技术中心和益铭检测技术服务（青岛）有限公司于2025年11月3日对项目区域进行了土壤采样。
1、监测点布设
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，在项目占地范围内设置3个柱状样监测点位，1个表层样监测点位；占地范围外设置2个表层样监测点位。
表5.6-1  区域土壤环境质量监测点位一览表
	编号
	监测点位名称
	取样深度
	监测因子
	备注

	T1
	占地范围内
	0~0.5m/0.5~1.5m/1.5~3.0m
	[bookmark: _Toc2493][bookmark: _Toc29624]pH、铜、镍、铅、镉、砷、汞、六价铬、二噁英
	柱状样

	T2
	占地范围内
	0~0.5m/0.5~1.5m/1.5~3.0m
	
	柱状样

	T3
	占地范围内
	0~0.5m/0.5~1.5m/1.5~3.0m
	
	柱状样

	T4
	占地范围内
	0~0.2m
	[bookmark: _Toc21861][bookmark: _Toc14964]pH、铜、镍、铅、锌、镉、砷、汞、六价铬、挥发性有机物（27种）、半挥发性有机物（11种）、二噁英
	表层样

	T5
	占地范围外西侧200m范围内（农用地）
	0~0.2m
	[bookmark: _Toc28439][bookmark: _Toc19146]pH、铜、镍、铅、镉、砷、汞、铬、锌、二噁英
	表层样

	T6
	占地范围外西侧200m范围内（农用地）
	0~0.2m
	[bookmark: _Toc19748][bookmark: _Toc9876]pH、铜、镍、铅、镉、砷、汞、铬、锌、二噁英
	表层样


2、监测项目
45个基本项：砷、汞、镉、铅、铜、镍、六价铬、挥发性有机物和半挥发性有机物。
挥发性有机物包含检测项目为氯甲烷、氯乙烯、1，1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1，2-二氯乙烯、1，1-二氯乙烷、顺式-1，2-二氯乙烯、三氯甲烷、1，1，1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1，2-二氯乙烷、三氯乙烯、1，2-二氯丙烷、甲苯、1，1，2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1，1，1，2-四氯乙烷、乙苯、间，对-二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、1，1，2，2-四氯乙烷、1，2，3-三氯丙烷、1，4-二氯苯、1，2-二氯苯；半挥发性有机物包含检测项目为硝基苯、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-c，d]芘、萘、苯胺。
特征因子：二噁英
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3、监测结果及分析
表5.6-3  土壤理化性质检测结果统计表
	检测点位
	样品状态
	pH
	阳离子
交换量
	土壤渗透率（渗滤率）
	土壤容重
	总孔隙度
	氧化还原
电位
	结构
	质地

	
	
	无量纲
	cmol+/kg
	mm/min
	g/cm3
	%
	mV
	
	

	T1 0-0.5m
	黄棕色轻壤土
	8.45
	21.8
	0.75
	1.46
	48.1
	609
	团粒
	轻壤土

	T1 0.5-1.5m
	黄棕色轻壤土
	8.63
	22.1
	0.64
	1.49
	45.9
	614
	团粒
	轻壤土

	T1 1.5-3.0m
	黄棕色轻壤土
	8.71
	18.3
	0.63
	1.51
	45.8
	590
	团粒
	轻壤土

	T2 0-0.5m
	黄棕色轻壤土
	8.23
	21.5
	0.67
	1.52
	48.7
	620
	团粒
	轻壤土

	T2 0.5-1.5m
	黄棕色轻壤土
	8.80
	21.9
	0.63
	1.48
	42.5
	604
	团粒
	轻壤土

	T2 1.5-3.0m
	黄棕色轻壤土
	8.70
	21.0
	0.61
	1.51
	49.5
	608
	团粒
	轻壤土

	T3 0-0.2m
	棕褐色轻壤土
	8.15
	20.1
	0.67
	1.52
	45.5
	591
	团粒
	轻壤土

	T4 0-0.2m
	棕褐色轻壤土
	8.24
	20.1
	0.60
	1.47
	44.0
	594
	团粒
	轻壤土

	T5 0-0.2m
	棕褐色轻壤土
	8.16
	16.2
	0.63
	1.48
	49.3
	618
	团粒
	轻壤土

	T6 0-0.2m
	棕褐色轻壤土
	8.07
	17.4
	0.66
	1.58
	48.6
	596
	团粒
	轻壤土


表5.6-4  土壤监测结果统计表（1）
	检测点位
	样品状态
	汞
	砷
	铜
	镍
	铅
	镉
	六价铬
	二噁英类

	
	
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	ngTEQ/kg

	T1  0-0.5m
	黄棕色 轻壤土 
	0.021
	17.4
	18
	38
	19.8
	0.03
	ND
	0.38

	T1  0.5-1.5m
	黄棕色 轻壤土 
	0.019
	12.1
	17
	37
	19.4
	0.03
	ND
	0.39

	T1  1.5-3.0m
	黄棕色 轻壤土 
	0.020
	11.1
	19
	37
	20.2
	0.03
	ND
	0.38

	T2  0-0.5m
	黄棕色 轻壤土 
	0.055
	12.2
	21
	41
	22.6
	0.03
	ND
	0.39

	T2  0.5-1.5m
	黄棕色 轻壤土 
	0.023
	12.4
	20
	43
	21.5
	0.03
	ND
	0.41

	T2  1.5-3.0m
	黄棕色 轻壤土 
	0.028
	12.0
	21
	45
	21.9
	0.04
	ND
	0.40

	T3  0-0.2m
	棕褐色 轻壤土 
	0.034
	14.4
	28
	48
	24.4
	0.04
	ND
	0.39

	T4  0-0.2m
	棕褐色 轻壤土 
	0.025
	12.8
	21
	46
	23.3
	0.04
	ND
	0.38

	T5  0-0.2m
	棕褐色 轻壤土 
	0.182
	11.6
	52
	46
	71.0
	0.28
	/
	1.6

	标准限值
	/
	38
	60
	18000
	900
	800
	65
	5.7
	40




表5.6-4  土壤监测结果统计表（2）
	检测点位
	样品状态
	汞
	砷
	铜
	镍
	铅
	镉
	六价铬
	铬
	锌
	二噁英类

	
	
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	ngTEQ/kg

	T6  0-0.2m
	棕褐色 轻壤土 
	0.039
	10.6
	20
	38
	27.6
	0.07
	/
	55
	59
	0.40

	标准限值（pH＞7.5，其他）
	3.4
	25
	100
	190
	170
	0.6
	/
	250
	300
	40


表5.6-4  土壤监测结果统计表（3）
	监测因子
	单位
	检测结果
	标准限值

	
	
	T4
	

	挥发性有机物（27种）

	四氯化碳
	mg/kg
	ND

	2.8

	氯仿
	mg/kg
	ND

	0.9

	氯甲烷
	mg/kg
	ND

	37

	1，1-二氯乙烷
	mg/kg
	ND

	9

	1，2-二氯乙烷
	mg/kg
	ND

	5

	1，1-二氯乙烯
	mg/kg
	ND

	66

	顺式-1，2-二氯乙烯
	mg/kg
	ND

	596

	反式-1，2-二氯乙烯
	mg/kg
	ND

	54

	二氯甲烷
	mg/kg
	ND

	616

	1，2-二氯丙烷
	mg/kg
	ND

	5

	1，1，1，2-四氯乙烷
	mg/kg
	ND

	10

	1，1，2，2-四氯乙烷
	mg/kg
	ND

	6.8

	四氯乙烯
	mg/kg
	ND

	53

	1，1，1-三氯乙烷
	mg/kg
	ND

	840

	1，1，2-三氯乙烷
	mg/kg
	ND

	2.8

	三氯乙烯
	mg/kg
	ND

	2.8

	1，2，3-三氯丙烷
	mg/kg
	ND

	0.5

	氯乙烯
	mg/kg
	ND

	0.43

	苯
	mg/kg
	ND

	4

	氯苯
	mg/kg
	ND

	270

	1，2-二氯苯
	mg/kg
	ND

	560

	1，4-二氯苯
	mg/kg
	ND

	20

	乙苯
	mg/kg
	ND

	28

	苯乙烯
	mg/kg
	ND

	1290

	甲苯
	mg/kg
	ND

	1200

	间、对二甲苯
	mg/kg
	ND

	570

	邻二甲苯
	mg/kg
	ND

	640

	半挥发性有机物（11种）

	硝基苯
	mg/kg
	ND

	76

	苯胺
	mg/kg
	ND

	260

	2-氯酚
	mg/kg
	ND

	2256

	苯并[a]蒽
	mg/kg
	ND

	15

	苯并[a]芘
	mg/kg
	ND

	1.5

	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	ND

	15

	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	ND

	151

	䓛
	mg/kg
	ND

	1293

	二苯并[a，h]蒽
	mg/kg
	ND

	1.5

	茚并[1，2，3-cd]芘
	mg/kg
	ND

	15

	萘
	mg/kg
	ND

	70

	备注：“ND”表示未检出。


根据上述监测结果，项目土壤T1-T5监测点位满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》中的第二类用地筛选值，项目土壤T6监测点位监测结果满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值，因此，对人体健康的风险可以忽略。
[bookmark: _Toc109135986][bookmark: _Toc146790305][bookmark: _Toc14084][bookmark: _Toc32128][bookmark: _Toc479085384][bookmark: _Toc156929058]6环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc109135987][bookmark: _Toc18380][bookmark: _Toc146790306][bookmark: _Toc156929059]6.1 施工期环境影响分析
技改项目不涉及土建，施工作业仅包括生产设备安装、调试及运转等。在此过程中，各项施工、运输活动施工噪声最为突出，废气、废水、固体废弃物环境影响很小。本章节仅对声环境影响进行分析，并提出相应的防治措施。
为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施：
（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业。
（2）尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。
（3）在高噪声设备周围设置掩蔽物。
除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起公路沿线噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。设备调试尽量在白天进行。
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[bookmark: _Toc156929060][bookmark: _Toc4586][bookmark: _Toc109135988][bookmark: _Toc56419298][bookmark: _Toc146790307][bookmark: _Toc6655094][bookmark: _Toc6999973][bookmark: _Toc6498102]6.2 运营期大气环境影响分析
[bookmark: _Toc146015299][bookmark: _Toc141627832][bookmark: _Toc156929061][bookmark: _Toc146790308]6.2.1 污染气象分析
[bookmark: _Toc4460]1、气象概况
[bookmark: _Toc146790309][bookmark: _Toc156929062][bookmark: _Toc141627833][bookmark: _Toc146015300]根据淮南市气象站(58224)近二十年（2005~2024）气象资料统计，分析本地区污染气象特征。气象站位于安徽省淮南市，地理坐标为经度为117°01′E，纬度为32°39′N，地面海拔为32.6m。气象站始建于1951年，1951年正式进行气象观测。淮南市气象站距本项目约7.5km，是距项目最近的国家气象站，距离小于50km，满足导则气象资料的使用条件。根据淮南市气象站2005-2024年统计资料，区域内的主要气候特征汇总见下表。
表6.2-1  区域长期气候资料统计一览表（2005-2024）
	统计项目
	统计值
	极值出现时间
	极值

	多年平均大风日数（d）
	1.4
	/
	/

	多年平均雷暴日数（d）
	23.7
	/
	/

	多年平均沙尘暴日数（d）
	0.1
	/
	/

	多年平均冰雹日数（d）
	0.05
	/
	/

	多年平均气压（hpa）
	1011.19
	/
	/

	多年平均水汽压（hpa）
	15.32
	/
	/

	多年平均相对湿度（%）
	69.33
	/
	/

	多年平均气温（℃）
	16.71
	/
	/

	多年平均风速（m/s）
	1.72
	/
	/

	多年主导风向、风向频率（%）
	E，16
	
	

	多年平均静风出现频率（%）
	5.79
	/
	/

	多年平均年降水量（mm）
	996.36
	/
	/

	多年平均最大日降水量（mm）
	108.3
	2020-06-28
	188.1

	多年平均最高气温统计值（℃）
	38.26
	2013-08-11
	40.6

	多年平均最低气温统计值（℃）
	-6.56
	2016-01-24
	-10.4

	极大风速统计值（m/s）
	16.9
	2018-05-16
	25.3NW


2、地面气象观测资料
（1）基准年年平均温度月变化统计
根据对2024年淮南气象站的逐时气象数据的统计分析可知，项目评价区域的基准年的年平均温度月变化统计如下表所示：
表6.2-2  2024年淮南气象站年平均温度月变化统计表（单位：℃）
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	温度(℃)
	3.13
	3.31
	11.69
	17.76
	22.02
	26.58
	29.33
	29.95
	25.59
	17.22
	12.82
	4.56
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图6.2-1  2024年淮南气象站年平均温度月变化图
（2）基准年年平均风速月变化统计
根据对2024年淮南气象站的逐时气象数据的统计分析可知，项目评价区域的基准年的年平均风速月变化统计如下表所示：
表6.2-3  2024年淮南气象站年平均风速月变化统计表(单位：m/s)
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	风速(m/s)
	2.17
	2.62
	2.52
	2.15
	2.18
	2.02
	2.34
	1.84
	2.37
	2.01
	2.31
	1.98
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图6.2-2 2024年淮南气象站年平均风速月变化图
（3）基准年季小时平均风速日变化统计
根据对2024年淮南气象站的逐时气象数据的统计分析可知，项目评价区域的基准年的季平均风速日变化统计如下表所示：
表6.2-4  2024年淮南气象站季平均风速日变化统计表
	小时(h)
风速(m/s)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	春季
	1.75
	1.67
	1.64
	1.65
	1.64
	1.73
	2.02
	2.49
	2.85
	2.92
	3.06
	3.10

	夏季
	1.51
	1.57
	1.51
	1.50
	1.47
	1.55
	1.82
	2.14
	2.41
	2.48
	2.77
	2.78

	秋季
	1.78
	1.82
	1.82
	1.86
	1.87
	1.89
	1.89
	2.21
	2.60
	2.89
	2.96
	3.11

	冬季
	1.86
	1.95
	2.02
	1.91
	1.99
	1.84
	1.86
	1.93
	2.13
	2.39
	2.83
	2.89

	小时(h)
风速(m/s)
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	春季
	3.09
	3.15
	3.02
	3.01
	2.69
	2.27
	1.92
	1.78
	1.80
	1.82
	1.89
	1.85

	夏季
	2.88
	3.01
	2.87
	2.72
	2.50
	2.28
	1.82
	1.65
	1.55
	1.63
	1.59
	1.66

	秋季
	2.98
	2.94
	2.81
	2.57
	2.31
	2.03
	1.92
	1.92
	1.91
	1.79
	1.78
	1.78

	冬季
	3.11
	2.98
	2.84
	2.74
	2.46
	2.16
	2.10
	2.00
	2.08
	1.92
	2.03
	2.02
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图6.2-3  2024年淮南气象站季平均风速日变化图
（4）基准年年风频变化统计
根据对2024年淮南气象站的逐时气象数据的统计分析可知，项目评价区域的基准年的月年风频变化统计如下表所示。

表6.2-6  2024年淮南气象站月季年风频变化一览表
	风向
风频(%)
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	一月
	6.32
	6.72
	5.91
	2.96
	9.54
	6.45
	4.03
	4.57
	4.30
	2.28
	2.55
	4.84
	7.26
	11.83
	12.77
	6.72
	0.94

	二月
	14.51
	11.64
	9.77
	2.01
	4.02
	7.90
	5.32
	3.02
	2.87
	1.01
	3.30
	3.02
	6.90
	5.17
	8.76
	9.48
	1.29

	三月
	5.24
	5.65
	7.66
	6.45
	16.40
	10.75
	5.91
	5.38
	6.85
	1.21
	3.49
	3.23
	4.70
	4.70
	7.26
	4.97
	0.13

	四月
	9.86
	5.97
	11.11
	7.36
	21.94
	17.08
	5.14
	3.89
	1.81
	0.42
	0.28
	1.11
	1.25
	3.89
	4.31
	4.17
	0.42

	五月
	5.24
	2.82
	6.59
	8.47
	20.70
	15.32
	9.14
	6.99
	9.81
	1.21
	2.55
	1.61
	1.88
	3.09
	2.15
	2.15
	0.27

	六月
	1.67
	1.81
	2.78
	5.42
	18.47
	15.83
	10.56
	12.64
	11.39
	2.78
	4.58
	3.47
	4.17
	0.97
	2.08
	0.97
	0.42

	七月
	2.15
	1.21
	4.84
	5.51
	8.33
	9.54
	6.32
	17.20
	24.60
	5.24
	3.49
	2.28
	3.23
	2.15
	2.28
	1.48
	0.13

	八月
	7.93
	6.32
	8.74
	7.66
	13.04
	9.54
	6.05
	7.53
	6.59
	3.36
	5.38
	2.28
	4.03
	2.96
	4.30
	3.90
	0.40

	九月
	14.17
	9.44
	12.08
	9.03
	16.11
	6.53
	1.81
	1.11
	1.81
	0.56
	1.53
	1.67
	2.08
	3.06
	6.67
	12.36
	0.00

	十月
	13.04
	6.99
	9.27
	10.22
	17.07
	6.85
	3.90
	2.28
	4.17
	0.67
	0.67
	0.67
	3.23
	4.30
	9.14
	6.72
	0.81

	十一月
	14.03
	8.47
	11.67
	7.22
	17.50
	5.28
	1.11
	1.11
	1.25
	0.83
	1.67
	2.08
	9.58
	7.50
	4.17
	5.42
	1.11

	十二月
	13.31
	9.68
	5.11
	2.69
	4.30
	2.82
	3.63
	3.49
	2.15
	1.08
	2.55
	5.38
	9.41
	10.75
	11.42
	11.56
	0.67

	春季
	14.72
	4.30
	5.84
	6.52
	5.98
	9.83
	10.78
	8.15
	9.78
	4.44
	3.26
	1.72
	3.22
	2.94
	3.26
	4.94
	0.32

	夏季
	6.75
	4.80
	8.42
	7.43
	19.66
	14.36
	6.75
	5.43
	6.20
	0.95
	2.13
	1.99
	2.63
	3.89
	4.57
	3.76
	0.27

	秋季
	3.94
	3.13
	5.48
	6.20
	13.22
	11.59
	7.61
	12.45
	14.22
	3.80
	4.48
	2.67
	3.80
	2.04
	2.90
	2.13
	0.32

	冬季
	13.74
	8.29
	10.99
	8.84
	16.90
	6.23
	2.29
	1.51
	2.43
	0.69
	1.28
	1.47
	4.95
	4.95
	6.68
	8.15
	0.64

	全年
	11.31
	9.29
	6.87
	2.56
	6.00
	5.68
	4.30
	3.71
	3.11
	1.47
	2.79
	4.44
	7.88
	9.34
	11.03
	9.25
	0.96




[image: ]
图6.2-4  2024年淮南气象站月季年风向频率玫瑰图
6.2.2 大气环境影响分析
本项目生产过程废气主要是污泥暂存废气、研磨废气、回转窑废气、烘干废气、筛分包装废气，包括有组织排放和无组织排放。
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。
1、Pmax及D10%的确定
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）关于评价等级划分的规定，本评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018））中推荐模式中的估算模式，分别计算各污染源及各污染物的最大地面浓度占标率Pi和地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，按评价工作分级判据对各个污染源分别确定其评价等级，取评价级别最高者作为本项目的评价等级。Pi值计算式：


式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；
Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3；
C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3；一般选用GB3095中1h平均浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算1h平均质量浓度限值。
2、评价等级判别
评价等级按下表的分级判据进行划分。
表6.2-7  大气评价工作等级分级判据表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


3、评价等级判断
[bookmark: _Toc3796343]根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），利用大气环评专业辅助系统（EIAProA1.1版）大气预测软件，采用AERSCREEN模型进行筛选计算各种污染物的最大地面浓度占标率Pi。综合项目废气源强分析、现行环境质量控制标准要求、废气污染物监测方法以及污染物的危害程度，确定本次大气评价的因子为：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、铅、汞、镉、砷、氨气、硫化氢、氯化氢、氟化物、二噁英类、TSP。
（1）评价因子和评价标准筛选
表6.2-8  污染物评价标准
	污染物名称
	功能区
	取值时间
	标准（μg/m3）
	标准来源

	PM10
	二类区
	年平均
	60
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级过渡阶段浓度限值

	
	
	日平均
	120
	

	
	
	1小时平均*
	360
	

	PM2.5
	
	年平均
	30
	

	
	
	日平均
	60
	

	SO2
	
	年平均
	60
	

	
	
	日平均
	150
	

	
	
	1小时平均
	500
	

	NO2
	
	年平均
	40
	

	
	
	日平均
	80
	

	
	
	1小时平均
	200
	

	NOx
	
	年平均
	40
	

	
	
	日平均
	70
	

	
	
	1小时平均
	250
	

	TSP
	
	年平均
	200
	

	
	
	日平均
	300
	

	
	
	1小时平均*
	900
	

	铅（Pb）
	
	年平均
	0.5
	

	
	
	季平均
	1
	

	
	
	日平均*
	1
	

	
	
	1小时平均*
	3
	

	汞（Hg）
	
	年平均
	0.05
	

	
	
	日平均*
	0.1
	

	
	
	1小时平均*
	0.3
	

	镉（Cd）
	
	年平均
	0.005
	

	
	
	日平均*
	0.01
	

	
	
	1小时平均*
	0.03
	

	砷（As）
	
	年平均
	0.006
	

	
	
	日平均*
	0.012
	

	
	
	1小时平均*
	0.036
	

	六价铬（Cr（VI））
	
	年平均
	0.000025
	

	
	
	日平均*
	0.00005
	

	
	
	1小时平均*
	0.00015
	

	氟化物（F）
	
	1小时平均
	20
	

	
	
	日平均
	7
	

	
	
	月平均
	3
	

	
	
	植物生长季平均
	2
	

	氨
	二类区
	1小时平均
	200
	《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

	HCl
	
	1小时平均
	50
	

	
	
	24小时平均
	15
	

	硫化氢
	
	1小时平均
	10
	

	二噁英类
	二类区
	小时平均*
	3.6（TEQpg/m3）
	日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准

	
	
	日平均*
	1.2（TEQpg/m3）
	

	
	
	年平均
	0.6（TEQpg/m3）
	


注： *按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）小时平均：日均值=3:1比例换算，日平均浓度标准按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）日均：年均=2:1比例换算。
（2）估算模型参数
表6.2-9  估算模型参数表
	参数
	取值

	城市农村/选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（农村人口数）
	11.57万

	最高环境温度/℃
	40.6

	最低环境温度/℃
	-10.4

	土地利用类型
	城市

	区域湿度条件
	潮湿

	是否考虑地形
	考虑地形
	■是  □否

	
	地形数据分辨率（m）
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是■否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/o
	/


（3）评价因子
根据本项目所排放废气特点，评价因子为颗粒物、PM10、二氧化硫、氮氧化物、铅、汞、镉、砷、氨气、硫化氢、氯化氢、氟化物、二噁英类。
（4）污染源参数
本次评价相关排放参数见下表：






表6.2-10  正常工况点源废气污染物源强调查清单一览表
	编号
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标（°）
	排气筒底部海拔（m）
	排气筒高度
（m）
	排气筒出口内径（m）
	烟气
流速（m/s）
	烟气
温度（k）
	年排放小时数（h）
	排放工况
	污染物
	污染物排放速率（kg/h）

	1
	DA004
	116.490515
	32.480928
	21
	15
	1.4
	14.4
	25
	7200
	正常工况
	PM10
	0.24

	2
	DA005
	116.490558
	32.480956
	21
	15
	0.8
	13.3
	25
	7200
	正常工况
	NH3
	0.048

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	0.0187

	3
	DA003
	116.490561
	32.480954
	21
	30
	1.4
	14.4
	100
	7200
	正常工况
	PM10
	0.3688 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	4.4600 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NOx
	3.8711 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HCl
	0.1898 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氟化物
	0.2007 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	铅（Pb）
	2.13403E-05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	汞（Hg）
	1.88889E-07

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	镉（Cd）
	4.86111E-08

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	砷（As）
	0.000011425

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	二噁英类
	3.25ngTEQ/h

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3
	0.1824

	4
	DA006
	116.490528
	32.480914
	21
	15
	0.3
	17.6 
	25
	2400
	正常工况
	PM10
	0.045

	5
	DA007
	116.490523
	32.480926
	21
	15
	0.3
	15.8 
	25
	2400
	正常工况
	PM10
	0.04

	6
	DA008
	116.490545
	32.480935
	21
	15
	0.8
	12.9 
	25
	7200
	正常工况
	PM10
	0.078 

	7
	DA009
	116.490534
	32.480948
	21
	15
	0.3
	13.7 
	25
	2400
	正常工况
	PM10
	0.035

	8
	DA010
	116.490514
	32.480914
	21
	15
	0.3
	16.3 
	25
	2400
	正常工况
	PM10
	0.042


表6.2-11  正常工况面源废气污染物源强调查清单
	编号
	污染源名称
	面源起点坐标（°）
	面源海拔高度/m
	面源长度
/m
	面源宽度/m
	与正北向夹角/°
	面源有效高度/m
	年排放小时数/h
	排放
工况
	评价因子源强（kg/h）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TSP
	NH3
	H2S

	1
	1#原料车间
	116.490856
	32.480904
	21
	58
	100
	30
	19.8
	7200
	正常工况
	/
	0.0253
	0.0099

	2
	2#原料车间
	116.490418
	32.481031
	21
	58
	100
	0
	19.8
	2400
	正常工况
	0.1032
	/
	/

	3
	3#厂房
	116.490426
	32.481025
	21
	58
	100
	0
	19.8
	7200
	正常工况
	0.086
	/
	/







4、估算结果
表6.2-12  大气环境影响评价工作等级确定估算结果一览表
	类型
	污染源位置
	污染物
	排放特征
	Cmax（μg/m3）
	最大落地浓度位置(m)

	Pmax/%
	D10% /m

	
	
	名称
	排放速率kg/h
	烟气量m3/h
	高度m
	直径m
	温度℃
	
	
	
	

	有组织
	DA004
	颗粒物
	0.24
	80000
	15
	1.4
	25
	0.105246
	131
	0.03
	/

	
	DA005
	氨
	0.048
	24000
	15
	0.8
	25
	0.1538
	63
	0.08
	/

	
	
	硫化氢
	0.0187
	
	
	
	
	0.01452
	
	0.15
	

	
	DA003
	颗粒物
	0.3688
	80000
	30
	1.4
	100
	1.5843454
	250
	0.44
	/

	
	
	SO2
	4.4600
	
	
	
	
	25.452
	
	5.09
	/

	
	
	NOx
	3.8711
	
	
	
	
	12.4481
	
	4.98
	/

	
	
	HCl
	0.1898
	
	
	
	
	0.27452
	
	0.55
	/

	
	
	氟化物
	0.2007
	
	
	
	
	0.0122
	
	0.06
	/

	
	
	铅
	2.13403E-05
	
	
	
	
	0.000026
	
	0.00
	/

	
	
	汞
	1.88889E-07
	
	
	
	
	0.000001
	
	0.00
	/

	
	
	镉
	4.86111E-08
	
	
	
	
	0.0
	
	0.00
	/

	
	
	砷
	0.000011425
	
	
	
	
	0.0
	
	0.00
	/

	
	
	二噁英类
	3.25ngTEQ/h
	
	
	
	
	0.0
	
	0.00
	/

	
	
	氨
	0.1824
	
	
	
	
	0.85462
	
	0.43
	/

	
	DA006
	颗粒物
	0.045
	4476
	15
	0.3
	25
	1.7415
	131
	0.48
	/

	
	DA007
	颗粒物
	0.04
	4008
	15
	0.3
	25
	1.5478
	131
	0.43
	/

	
	DA008
	颗粒物
	0.078
	23302
	15
	0.8
	25
	4.1215
	131
	1.14
	/

	
	DA009
	颗粒物
	0.035
	3494
	15
	0.3
	25
	1.3544
	131
	0.38
	/

	
	DA010
	颗粒物
	0.042
	4153
	15
	0.3
	25
	1.6258
	131
	0.45
	/

	无组织
	1#原料车间
	氨气
	0.0253
	/
	25
	0.00046
	60
	0.00
	/

	
	
	硫化氢
	0.0099
	
	
	0..00054
	
	0.01
	

	
	2#原料车间
	TSP
	0.1032
	/
	25
	0.046226
	59
	0.01
	/

	
	3#厂房
	TSP
	0.086
	/
	25
	0.03254
	59
	0.00
	/


根据估算模型计算结果，本项目污染物最大落地浓度DA003二氧化硫占标率为Pmax=5.09%＜10%，根据评价工作等级划分依据，确定本项目大气环境影响评价等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。
5、污染物排放量核算
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），对本项目的污染物排放进行核算，核算结果如下所示。
（1）有组织排放量核算
表6.2-13  大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度（mg/m3）
	核算排放速率（kg/h）
	核算年排放量（t/a）

	主要排放口

	1
	DA003
	颗粒物
	4.61 
	0.3688 
	2.6553

	
	
	SO2
	55.75 
	4.4600 
	32.112

	
	
	NOx
	48.39 
	3.8711 
	27.8721

	
	
	HCl
	2.37 
	0.1898 
	1.3665

	
	
	氟化物
	2.51 
	0.2007 
	1.4453

	
	
	砷
	0.000142813
	0.000011425
	0.00008226

	
	
	汞
	2.36111E-06
	1.88889E-07
	0.00000136

	
	
	镉
	6.07639E-07
	4.86111E-08
	0.00000035

	
	
	铬
	0.000738403
	5.90722E-05
	0.00042532

	
	
	铜
	0.000463906
	3.71125E-05
	0.00026721

	
	
	铅
	0.000266753
	2.13403E-05
	0.00015365

	
	
	锌
	0.00186658
	0.000149326
	0.00107515

	
	
	镍
	0.000416563
	0.000033325
	0.00023994

	
	
	二噁英
	0.065ngTEQ/m3
	3.25mgTEQ/h
	0.0234kg/a

	
	
	NH3
	2.28
	0.1824
	1.3133

	一般排放口

	1
	DA004
	颗粒物
	3
	0.24
	1.7286

	2
	DA005
	NH3
	2
	0.048
	0.3458

	
	
	H2S
	0.779
	0.0187
	0.1349

	3
	DA006
	颗粒物
	9.998
	0.045
	0.1074

	4
	DA007
	颗粒物
	10.001
	0.040
	0.0962

	5
	DA008
	颗粒物
	0.971 
	0.078 
	0.5592

	6
	DA009
	颗粒物
	9.993
	0.035
	0.0838

	7
	DA010
	颗粒物
	10.003
	0.042
	0.0997

	有组织排放口合计
	颗粒物
	5.3302

	
	SO2
	32.112

	
	NOx
	27.8721

	
	HCl
	1.3665

	
	氟化物
	1.4453

	
	砷
	0.00008226

	
	汞
	0.00000136

	
	镉
	0.00000035

	
	铬
	0.00042532

	
	铜
	0.00026721

	
	铅
	0.00015365

	
	锌
	0.00107515

	
	镍
	0.00023994

	
	二噁英
	0.0234kg/a

	
	NH3
	1.6591

	
	H2S
	0.1349


（2）无组织排放量核算
表6.2-14  大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	产污
环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量/（t/a）

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值/（mg/m3）
	

	1
	无组织
	原料装卸
	颗粒物
	/
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	1.0
	0.1239

	2
	
	原料上料
	颗粒物
	/
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	1.0
	0.1239

	3
	
	筛分包装
	颗粒物
	/
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	1.0
	0.6231

	4
	
	污泥储存
	NH3
	/
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	1.5
	0.182

	
	
	
	H2S
	/
	
	0.06
	0.071

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	颗粒物
	0.8709

	
	NH3
	0.182

	
	H2S
	0.071


[bookmark: _Ref488964738]表6.2-15  大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量/（t/a）

	1
	颗粒物
	6.2011

	2
	SO2
	32.112

	3
	NOx
	27.8721

	4
	HCl
	1.3665

	5
	氟化物
	1.4453

	6
	砷
	0.00008226

	7
	汞
	0.00000136

	8
	镉
	0.00000035

	9
	铬
	0.00042532

	10
	铜
	0.00026721

	11
	铅
	0.00015365

	12
	锌
	0.00107515

	13
	镍
	0.00023994

	14
	二噁英
	0.0234kg/a

	15
	NH3
	1.8411

	16
	H2S
	0.2059


[bookmark: _Toc146790310][bookmark: _Toc141627834][bookmark: _Toc156929063][bookmark: _Toc146015301]6.2.3 环境防护距离
1、大气环境防护距离
根据估算模型计算结果可知，本项目大气环境影响评价等级为二级，不需要进一步预测与评价，因此，无需计算大气环境防护距离。
2、卫生防护距离
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）可知，卫生防护距离是为了防控通过无组织排放的大气污染物的健康危害，产生大气有害物质的生产单元（生产车间或作业场所）的边界至敏感区边界的最小距离。无组织排放卫生防护距离计算公式：
[image: ]
式中：Qc—大气有害物质的无组织排放量，单位为千克/小时（kg/h）；
Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克/立方米（mg/m3）；
L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）；
r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）；
A，B，C，D—卫生防护距离计算系数。
计算参数及结果见下表。
表6.2-16  卫生防护距离计算结果一览表
	污染源
	污染物
	参数
	卫生防护距离计算值L（m）
	卫生防护距离（m）

	位置
	名称
	质量标准（mg/m3）
	排放量（kg/h）
	A
	B
	C
	D
	
	

	1#厂房
	氨
	0.6
	0.00504 
	700
	0.021
	1.85
	0.84
	0.06
	50

	
	硫化氢
	0.03
	0.00072 
	700
	0.021
	1.85
	0.84
	0.2
	50

	2#厂房
	颗粒物
	0.9
	0.156
	700
	0.021
	1.85
	0.84
	0.68
	50


《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中卫生防护距离终值确定如下：当卫生防护距离初值小于50m时，级差为50米；卫生防护距离初值大于或等于50米，但小于100米时，级差为50m，超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。
根据计算结果，并结合卫生防护距离终值确定原则，本项目以生产单元为边界设置100m的卫生防护距离。
3、环境防护距离
[image: ][image: 未命名-20260629143640]100m

图6.2-1 本项目环境防护距离图
根据以上对大气环境防护距离和卫生防护距离的计算和分析，确定本项目，以厂界向外设置100m环境防护距离。根据现场踏勘，项目环境防护距离范围内无环境敏感点，可满足环境防护距离要求。
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本项目主要异味物质为恶臭污染物氨和硫化氢，氨和硫化氢的嗅阈值见6.2-17。
表6.2-17  异味气体污染物嗅阈值一览表
	污染物
	气味
	嗅阈值（ppm，V/V）
	嗅阈值（mg/m3）

	氨
	强烈刺激性气味
	1.5
	1.043

	硫化氢
	臭鸡蛋味
	0.00041
	0.00057


注：浓度单位ppm与mg/m3的换算关系：mg/m3=M/22.4ppm[273（/273+T）]*（Ba/101325），其中：M—为气体分子量；ppm—测定的体积浓度值；T—温度；Ba—压力。根据上式可折算出常温常压下（T=25℃、Ba=101325Pa）NH3以及H2S的嗅阈值。
本次评价采用日本的恶臭强度6级分级法对本项目排放的恶臭气体进行影响分析，恶臭强度分级详见表6.2-18。
表6.2-18 恶臭强度分级表
	臭气强度（级）
	表示方法

	0
	无臭

	1
	勉强可感觉出的气味(检知阀值浓度)

	2
	稍可感觉出的气味(认知阈值浓度)

	3
	易感觉出的气味(可嗅出臭气种类)

	4
	较强的气味（强臭）

	5
	强烈的气味（剧臭）


恶臭污染物浓度与强度的关系见表6.2-19。
表6.2-19  恶臭体积浓度与强度的关系	单位：ppm
	恶臭物质
	恶臭强度分级

	
	1
	2
	2.5
	3
	3.5
	4
	5

	氨
	0.1
	0.6
	1.0
	2.0
	5.0
	10.0
	40.0

	硫化氢
	0.0005
	0.006
	0.02
	0.06
	0.2
	0.7
	3.0


根据体积浓度单位ppm与mg/m3的换算关系计算得出恶臭质量浓度与强度的关系，见表6.2-20。
表6.2-20恶臭质量浓度与强度的关系	单位：mg/m3
	恶臭物质
	恶臭强度分级

	
	1
	2
	2.5
	3
	3.5
	4
	5

	氨
	0.069821
	0.418929
	0.698214
	1.396429
	3.491071
	6.982143
	27.92857

	硫化氢
	0.000698
	0.008379
	0.025137
	0.083786
	0.279286
	0.977500
	4.189286


本项目恶臭污染物正常排放情况下，NH3的最大落地浓度为0.0828μg/m3、H2S的最大落地浓度为0.0828μg/m3，对照表6.2-26~6.2-29可知，本项目恶臭污染物NH3和H2S正常排放及非正常排放情况下，恶臭强度小于3级，NH3和H2S最大落地浓度小于嗅阈值，对周围大气环境影响较小。
由于人体对异味的敏感程度各不相同，对于一些敏感受体，即使气味污染物浓度未超出嗅阈值，仍可被感知。因此，建设单位应加强异味气体的污染防治措施，降低无组织排放量和非正常排放的概率，避免异味污染。
建议项目在生产时，采取以下措施以杜绝恶臭气体和异味对周围环境的不良影响：
①严格遵守本次评价设定的卫生防护距离，防护距离内不得有长期居住的人群；
②生产时，应加强环保管理，确保废气治理措施的正常运行，最大程度减少非正常排放；
③加强生产管理，生产车间尽可能密闭，提高废气的收集效率，加强厂区绿化，以减轻异味对周围的环境污染。
通过采取以上措施后，可将异味的影响降低到最低程度，不会对周围环境和人群产生不良影响。
6.2.4 建设项目大气环境影响评价自查表
表6.2-21  建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评级等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5-50km□
	边长=5km

	评价因子
	SO2+NOx
	≥2000t/a□
	500-2000t/a□
	＜500t/a（无SO2+NOx排放）

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3）
其他污染物（TSP、HCl、氟化物、H2S、NH3、Hg、Cd、Pb、Cr（六价）、As、二噁英类）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5

	评价标准
	国家标准
	地方标准□
	附录D
	其他标准

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区
	一类区□和二类区□

	
	评价基准年
	（2022年）

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据
	现状补充监测

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源
本项目非正常排放源
现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测
模型
	AERMOD□
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网络模型□
	其他□

	
	预测
范围
	边长≥50km□
	边长5-50km□
	边长=5km□

	
	预测
因子
	/
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5□

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%□
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率≤10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%□
	C本项目最大占标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（/）h
	C非正常最大占标率≤100%□
	C非正常最大占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	K＞-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（颗粒物、SO2、NOX、氯化氢、氟化物、铅及其化合物、镉及其化合物、汞及其化合物、砷铅铬钴铜锰镍及其化合物、二噁英）
	有组织废气监测
无组织废气监测
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（/）
	监测点位数（/）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受     不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	厂界外100m

	
	污染源年排放量
	颗粒物：5.4156t
	SO2：65.0925t
	NOx：40.428t

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（    ）”为内容填写项


[bookmark: _Toc156929065][bookmark: _Toc109135989][bookmark: _Toc146790312][bookmark: _Toc13823][bookmark: _Toc49162360][bookmark: _Toc485653483]6.3 地表水环境影响分析
本项目废水主要为生产废水和生活污水。生产废水经沉淀处理后回用于生产，生活污水经化粪池处理后委托物业公司清运处置，不外排。
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1、地质地貌
项目所在地位于淮河以南，地貌单元为剥蚀堆积平原、泛滥冲积平原，微地貌形态可进一步划分为河间平地（Ⅰ）、沿河泛滥带（Ⅱ）、河漫滩（Ⅲ）三个类型。
（1）河间平地（Ⅰ）
分布于本区大部分地区，地势平坦开阔，地面标高22~23m左右，地表岩性为第四系上更新统颍上组（Q3）粉质黏土及黏土。
（2）沿河泛滥带（Ⅱ）
分布于中南部泥河两侧地区，地势较低洼，地面标高17~18m，地表岩性为全新统蚌埠组（Q4）粉土、粉质黏土。
（3）河漫滩（Ⅲ）
分布于淮河河谷两侧，地面标高18~19m，地表岩性为全新统蚌埠组（Q4）粉砂、粉土。
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图6.4-1  安徽省地层区划图
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1.松散岩类厚度等值线（m）	2.基岩裸露区
图6.4-2  安徽省松散岩类厚度等值线图
2、地质构造
区域构造单元属于中朝准地台南缘，分属淮河台坳淮南陷褶断带。印支运动在南北向挤压应力的作用下塑造了本区构造的基本格局。形成了近东西向的淮南复向斜及北东、北西、近东西向的主要断裂构造。喜山早期，在北北东向的东西向构造联合控制下，形成以东西向为主的断陷盆地。喜山晚期北北东向构造控制占主导地位，出现与现今相一致的剥蚀区和上第三系与第四系的沉降中心。
主要发育有F1、F2、F3、F4、F5断层及谢桥古沟向斜。F1、F2、F3、F4、F5断层走向近东西，倾角15~20°，多为逆断层；F3断层走向近南北，倾角15°，为正断层。
区域处于谢桥古沟向斜东部北翼，主体为一单斜形态，轴向近东西，地层倾角平缓，倾角5~15°。区内断层不发育，仅发育一条近东西向正断层（F4），根据现有资料，全新区以来没有明显的活动迹象。
3、地层岩性
（1）区域地层
区域地层隶属华北地层大区晋冀鲁豫地层区徐淮地层分区淮南地层小区，地层除中生界侏罗纪和古生界志留系、泥盆系缺失外，其余地层均有不同程度发育。前第四系地层除上太古界霍邱群、青白口系、震旦系。寒武系、奥陶系、白垩系局部出露地表外，其余均被第四系覆盖，区域地层划分情况见表6.4-1。
表6.4-1  区域地层划分简表
	界
	系
	统
	地层名称
	代号
	厚度（m）
	主要岩性

	新生界
	第四系
	全新统
	蚌埠组
	Q4
	<15
	浅黄色粉砂、亚砂土

	
	
	上更新统
	颍上组
	Q3
	7~39
	灰黄色亚黏土、淤泥质亚黏土、粉细砂、含少量钙质和铁锰质结核

	
	
	中更新统
	临泉组
	Q2
	29~60
	浅棕、灰黄色亚黏土、含砾中细砂、含钙质结核及铁锰质结核

	
	
	下更新统
	太和组
	Q1
	40~80
	黄色、浅灰色中、细砂，粉砂组成，间夹薄层黏土

	
	第三系
	上新统
	明化镇组
	N2m
	<290
	紫红色、灰绿色黏土及灰白色巨厚层中粗砂、含少量铁锰质钙质结核、下部灰白色泥岩

	
	
	古新统
	双浮组
	定远组
	E1sh
	E1dh
	>743
	468
	粉砂质泥岩，细砂岩，含砾中粗砂岩，底部为角砾岩

	中生界
	白垩纪
	上统
	张桥组
	K2Z
	>210
	砂岩，砂砾岩

	
	三迭系
	下统
	和尚沟组
	T1hs
	>110
	泥岩、砂质泥岩夹中细砂岩

	
	
	
	刘家沟组
	T11
	>323
	含泥砾中粒长石石英砂岩

	古生界
	二迭系
	上统
	石千峰组
	P2sh
	>112
	中粗粒长石石英砂岩，局部含砾

	
	
	
	上石河子组
	P2s
	506
	泥岩、粉砂岩、碳质页岩煤

	
	
	下统
	下石盒子组
	P1x
	237
	粉砂岩、黏土岩、碳质页岩煤

	
	
	
	山西组
	P1s
	52
	砂质泥岩，细中粒砂岩

	
	石炭系
	上统
	太原组
	C2t
	120
	含燧石结核灰岩夹粉砂岩

	
	奥陶系
	下统
	马家沟组
	O1m
	146
	白云岩，白云质灰岩，灰岩

	
	
	
	萧县组
	O1x
	213
	灰质白云岩、白云岩灰岩夹泥岩

	
	寒武系
	上统
	土坝组
	∈3t
	171
	含硅质泥岩白云岩

	
	
	
	崮山组
	∈3g
	75
	含硅质泥岩白云岩，鲕状白云质灰岩

	
	
	中统
	张夏组
	∈2z
	145
	灰质白云岩，白云岩灰岩

	上元古界
	震旦系
	下统
	倪园组
	Z1n
	38
	条带状含燧石结核白云岩

	
	
	
	四顶山组
	Z1sd
	99
	含叠层石白云岩

	
	
	
	九里桥组
	Z1j
	71
	条带状灰岩夹叠层石灰岩

	
	
	
	四十里长山组
	Z1s
	44
	石英砂岩，长石石英岩砂岩

	
	青白口系
	刘老碑组
	Qn1
	685
	页岩，泥灰岩夹白云质灰岩

	
	
	伍山组
	Qnw
	11
	海绿石石英砂岩

	上太古界
	霍邱群
	Ar2hq
	>592
	黑云斜长片麻岩，斜长角闪岩


（2）规划区地层
其余地层主要发育有奥陶系、石炭系、二叠系、三叠系、第三系及第四系。新生界以来本区一直处于构造沉降带，形成了较厚的松散沉积物覆盖全区，沉积物厚度受古地形、沉降差异和新构造运动的控制，变化较大，厚度50~450m，平均厚度300m，总体由东南向西北逐渐增厚。现将地层由老到新分述如下：
1）奥陶系
主要发育下统马家沟组（O1m），岩性顶部为灰色、厚层状硅质灰岩，局部夹泥质条带；底部为褐色、灰色中厚层白云岩，岩溶发育，厚度374m。
2）石炭系
主要发育上统太原组（C2t），岩性为深灰色灰岩与中细粒砂岩、泥岩互层，其中灰岩约为11~13层，单层厚度一般小于10m，岩溶不发育（仅于断层破碎带局部岩溶较发育），间夹薄煤3层。厚度122m，与下伏奥陶系为假整合接触。
3）二叠系
自下而上主要发育山西组、石盒子组和石千峰组。厚度1019m。
①山西组（P1s）：由灰色砂岩、泥岩和煤层组成，为二叠系第一含煤段，含1、3两层可采煤层，是区内主要含煤地层之一。平均厚度85m，与下伏石炭纪地层为整合接触。
②石盒子组（P1-2^s）：分上、下石盒子组，是区内主要含煤地层。平均厚度670m，与下伏山西组地层为整合接触。
下石盒子组岩性主要为中粗砂岩和煤层，为二叠系第二含煤段，含煤9层，其中4、5、6、7、8煤层为可采或局部可采煤层。平均厚度130m。
上石盒子组岩性主要为中细砂岩、泥岩、砂质页岩和煤层组成，为二叠系第三~第七含煤段，含煤19~20层，其中11-2、13-1煤层为淮南煤田主采煤层。平均厚度540m。
③石千峰组（P2sh）：为一套杂色非含煤地层，岩性为灰白色中粒石英砂岩、紫红色石英粉砂岩、中细砂岩、含砾砂岩，底部以灰白或浅红色含砾中粗砂岩与石盒子组整合接触。平均厚度264m，与下伏石盒子组地层为整合接触。
④三叠系
主要发育下统和尚沟组（T1hs），为陆相红色岩层，岩性主要为棕红色、紫褐色砂岩、粉砂岩，局部含砾。厚度大于150m，与下伏二叠系地层为整合接触。
⑤第三系
主要发育上新统明化镇（N2m），隐伏于第四系之下。岩性上部为紫红色、灰绿色黏土，含铁锰结核和钙质结核，下部为泥质粉砂岩夹灰白色泥灰岩。厚度大于290m。
⑥第四系
第四系地层有下更新统太和组（Q1）、中更新统临泉组（Q2）、上更新统颍上组（Q3）以及全新统蚌埠组（Q4），厚约150m。主要岩性为黏土、粉质黏土、粉砂和中细砂。自下而上分述如下：
a第四系下更新统太和组（Q1）：埋深45.0~150m。下部主要由土黄色、棕红色、灰绿色黏土组成，中间夹粉砂和粉细砂薄层。中上部主要由黄色、浅灰色中、细砂、粉砂组成，间夹薄层黏土。为河床-河漫滩沉积相。厚度60~70m。
b第四系中更新统临泉组（Q2）：下部主要由灰黄色，棕红色厚层状黏土及粉质黏土组成，中间夹粉砂和粉细砂薄层。中部主要由灰黄色、浅灰色、中、细砂、中细砂和粉砂组成。为冲积—冲洪积。厚度10~30m。
c第四系上更新统颍上组（Q3）：大部分地表出露。下部主要由棕黄色粉细砂、粉砂组成。上部主要由黑灰色、灰黄色、棕黄色黏土及粉质黏土组成。为冲积—冲洪积，厚度15~60m。
d第四系全新统蚌埠组（Q4）：主要分布在现代河流河床及漫滩地区，由棕黄色、灰黄色粉质黏土和粉砂组成，局部夹粉砂薄层。厚度2~15m。
[image: ]项目所在地

Ⅰ－淮北平原水文地质区 Ⅱ－江淮波状平原水文地质区 Ⅲ－皖西山地水文地质区 Ⅳ－沿江丘陵平原水文地质区 Ⅴ－皖南山地水文地质区
图6.4-3  安徽省水文地质分区图

4、地下水类型
区内的地形地貌、地层分布和岩性特征，决定了地下水的类型和水文地质特征。依据地下水的赋存条件和含水介质的特征，区域地下水可划分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类孔隙裂隙水、碳酸盐岩裂隙岩溶水三种类型（见表6.4-2）。
表6.4-2  区域地下水类型划分表
	地下水类型
	水力性质
	含水层位
	含水层主要岩性

	Ⅰ
	松散岩类孔隙水
	浅层孔隙水
	潜水
	Q4、Q3
	粉细砂、粉砂

	
	
	中深层孔隙水
	承压水
	Q2、Q1
	细、中、粗砂

	
	
	深层孔隙水
	承压水
	N
	粗砂、砂砾

	Ⅱ
	碎屑岩类孔隙裂隙水
	承压水
	T、P
	砂岩

	Ⅲ
	碳酸盐岩裂隙岩溶水
	承压水
	C、O
	灰岩、白云质灰岩


5、含水层富水性
（1）松散岩类孔隙水
松散岩类孔隙水赋存于新生界松散岩类地层中，广布全区，是规划区评价的主要对象，是区内主要开采的地下水类型。松散岩类由于洪积、湖积和冲积交互作用的结果，使之结构复杂，砂层和黏土相间沉积，构成较复杂的含水层组。松散岩类孔隙水按埋藏条件进一步分为浅层孔隙水、中深层孔隙水、深层孔隙水。
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图6.4-4  地质柱状图
a．浅层孔隙水
含水层组由第四系上新统、全新统地层组成，岩性以粉细砂为主，含水层顶板埋深7.0-12.0m，底板埋深15-30m，砂层累计厚度8-12m。含水层顶板之上为厚6-7m的粉质粘土，致使浅层含水层地下水水力性质为潜水－微承压水，渗透系数0.2-5.0m/d，单井涌水量一般为500-1000m3/d。水化学类型以HCO3-Ca、HCO3-Ca·Na型和HCO3-Ca·Mg型为主，水温一般在16.5-19℃，矿化度一般小于1g/L。天然状态下粉质粘土中地下水水位与下伏微承压含水层水位一致，埋深一般在2.0-4.0m。浅层孔隙水与下部中深层孔隙水之间有一层厚度在1.3-31.18m的粘土层，平均厚度13.98m，隔水性能较好，称为上部隔水层组。但其厚度变化较大，由东向西逐渐变薄。
b．中深层孔隙水
中深层孔隙水含水层组由第四系下、中更新统地层组成，含水层顶板埋深约为45-50m，底板埋深约为50-100m，岩性为细砂、含砾中粗砂等，地下水水力性质为承压水，渗透系数1.38-4.65m/d。天然状态下地下水水位埋深一般在2.0-4.0m，单井涌水量一般为500-3000m3/d。水化学类型以HCO3-Ca·Na型为主，水温一般在18-21℃，矿化度一般在1.07-2.3g/L。
中深层孔隙水含水层组与下部深层孔隙水之间有一层厚度在3.5-55.53m的粘土层，平均厚度35.80m，隔水性能较好，岩性主要为浅灰绿色黏土及砂质黏土，较致密，分布比较稳定，称为下部隔水层组。是中深层和深层孔隙水之间的良好隔水层。
中深层孔隙水水量丰富，水质相对较好，是城镇生产、生活主要供水水源。受开采影响，在潘集城区、潘一矿、潘二矿、潘三矿周围形成了一定范围的开采降落漏斗，漏斗中心水位埋深在10-14m左右，地下水流向变为由四周向漏斗中心流动，水力坡度为1/1000左右。
c．深层孔隙水
深层孔隙水含水层组为第三系上新统地层组成，含水层顶板埋深约为150m以下，底板埋深最大为400m，含水层岩性以灰绿色中粗砂、细砂和棕黄色砂砾层为主。地下水水力性质为承压水，渗透系数0.2-2.5m/d。天然状态下地下水水位埋深一般在2.0-4.0m，单井涌水量一般为500-1200m3/d。水化学类型以Cl-Na型为主，水温一般在23-26℃，矿化度一般在2.2-2.5g/L。
区域内深层孔隙水基本未被开发利用，水动力场和水化学场基本处于初始状态。
（2）碎屑岩孔隙裂隙水
含水岩组主要由二叠、三叠系的泥岩粉砂岩、砂砾岩等碎屑岩煤系地层组成，埋藏于巨厚的新生界松散层之下，深度120-450m。地下水赋存于风化的孔隙、裂隙和构造裂隙中，富水性受岩性和孔隙、裂隙发育程度控制，单井涌水量一般小于100m3/d，水温一般在，24℃左右，矿化度一般在3.0-4.5g/L，水化学类型以Cl-Na型、Cl·HCO3-Na型为主。
碎屑岩孔隙裂隙水与其下伏的岩溶水之间存在较厚的隔水层，在五断层等影响因素情况下，不发生直接的水力联系；与其上覆的深层孔隙水能发生一定的水力联系。
（3）碳酸盐岩裂隙岩溶水
含水岩组主要由奥陶系马家沟组石灰岩和石炭系太原组石灰岩等组成，地下水主要赋存碳酸盐岩裂隙、溶隙中，埋藏于巨厚的碎屑岩类煤系地层中。
根据煤田勘探资料，石炭系太原组石灰岩含水层累计厚度41-54m，中上部多为薄层灰岩，仅底部灰岩较厚，约15m，地下水具有承压性质，水位标高一般在+26-+28m，单位涌水量一般为0.12-0.191 l/s·m，渗透系数0.009-0.30m/d。水化学类型以Cl·HCO3-Na型和Cl-Na型为主，水温一般在32-36℃，矿化度一般小于2.3-2.65g/L。
奥陶系马家沟组石灰岩含水层累计厚度85-150m，上部为浅灰、褐灰色白云岩，中部为浅灰、灰色含白云质灰岩与褐灰色豹皮状白云质灰岩互层，下部灰色厚层含白云质灰岩，地下水具承压性质，水位标高一般在+25m左右，单位涌水量一般为0.2001l/s·m，渗透系数0.035m/d。水化学类型以Cl·SO4-Na型为主，水温一般在44℃左右，矿化度一般小于2.866g/L。
6、地下水补径排条件
区内地下水的补给、径流、排泄条件和地下水动态特征，明显受地形、地貌、地层岩性、地质构造和气候特征的影响。根据规划区新建项目的特征，污染仅可能涉及松散层孔隙水，现就松散层孔隙水的补径排特征分述如下：
（1）浅层孔隙水
浅层孔隙水主要通过包气带接受大气降水入渗补给、其次为农田灌溉回渗补给、地表水的入渗补给。地表包气带岩性以亚黏土，局部为亚砂土。
浅层孔隙水径流主要受地形影响，径流方向与地表倾向一致，总趋势由西北向东南径流，水力坡度一般在1/10000~2/10000之间。
潜水蒸发是浅层孔隙水的主要排泄途径，其次为垂直向下部中深层孔隙水越流排泄、枯水期向河流排泄和人工开采排泄。
浅层孔隙水的动态呈现降水入渗—蒸发型动态特征，地下水位的变化明显具有季节性变化特征，一般1-3月水位稳定，4-6月水位下降幅度较大，水位达到年内最低值，7-9月份随降水量的增大，地下水位明显上升，基本达到年内最高，10月份水位开始回落。一般年变幅在2.0-4.0m。
根据淮南市地质环境监测站的长期动态监测资料，规划区浅层孔隙水，2009年-2010年监测数据表明：2009年、2010年地下水位年变幅分别为3.33m、2.35m，最高水位分别为13.37m、14.03m，最低水位分别为10.04m、11.68m。地下水动态受降水、开采等因素形象明显。
表6.4-3  区域浅层地下水动态数据表
	年份
	2009年

	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	年最高
	年最低
	年变幅

	月平均水位（m）
	10.76
	10.92
	11.32
	11.00
	10.65
	10.88
	11.77
	12.47
	13.03
	12.01
	12.20
	12.99
	13.37
	10.04
	3.33

	月变幅（m）
	1.11
	1.02
	1.14
	1.10
	0.91
	1.28
	0.80
	0.39
	0.84
	0.58
	1.04
	0.35
	
	
	

	年份
	2010年

	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	年最高
	年最低
	年变幅

	月平均水位（m）
	12.96
	12.84
	13.28
	12.76
	12.58
	12.20
	12.43
	12.50
	13.69
	13.48
	13.02
	12.18
	14.03
	11.68
	2.35

	月变幅（m）
	0.27
	0.55
	0.33
	0.59
	0.78
	0.53
	0.49
	0.42
	1.58
	0.94
	0.21
	1.07
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图6.4-5  区域浅层地下水动态曲线图
（2）中深层孔隙水
中深层孔隙水主要接受侧向径流补给及浅层孔隙水的越流补给；受开采影响，径流方向发生改变，四周水流向水源地开采中心汇集，水力坡度在4/10000~5/10000之间；侧向径流排泄和开采排泄是其主要的排泄方式。
中深层孔隙水的动态特征与浅层孔隙水相似，水位年变幅较小，一般在1.5m左右。受区域地下水和城区、矿区开采的影响，中深层孔隙水地下水水位呈逐年下降趋势。
（3）深层孔隙水
深层孔隙水的主要补给来源是侧向径流补给和中深层孔隙水的越流补给；其径流方向总体由西北向东南径流，水力坡度约为1/20000，地下水径流缓慢；深层孔隙水排泄主要为侧向径流排泄及受煤矿开采疏干排水向下部碎屑岩类孔隙裂隙水越流排泄。
7、地下水开发利用现状
调查区不是集中式饮用水源地保护区或准保护区，也不是矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区及准保护区。
区域内农业灌溉主要利用地表水，不开采地下水；城区、矿区生产、生活和农村人畜用水主要集中或相对集中开采中深层孔隙水。一般井深100-120m，井径一般305-325mm，钢管结构，年开采量约为1533万m3。本区地下水年可开采资源量6316.4万m3，年地下水实际开采量为2624.8万m3，约占开采资源量的42%，地下水开采潜力较大。
8、包气带的防污性能
本次评价包气带防污性能主要参考安徽嘉玺新材料科技有限公司20万吨/年聚苯乙烯项目数据。
污染物从地表进入浅层地下水，必然要经过包气带，构成本场地包气带主要为第四系全新统颍上组（Q3）黏土及粉质黏土，分布于园区大部分地区，厚度7~39m，约占规划项目区面积的94%，粉质黏土层的基本特征和物理力学指标进行分析。粉质黏土层的水平、垂直渗透系数都在10-6cm/s范围内，说明其渗透性能较好，该层平均厚度近6米，且分布连续、稳定其隔水防污性能很好，其包气带的防污性能分级属于中。
包气带的防污性能好坏直接影响着地下水污染程度和状况。渗水试验获得的表土垂向渗透系数是评价厂区包气带防污性能所需要的重要参数。
（1）试验方法
渗水试验是野外测定包气带非饱和松散岩层渗透系数的常用简易方法，最常用的是试坑法、单环法和双环法，其中精度最高的是双环法。本次试验选用双环法。
具体试验方法为：在坑底嵌入两个高约50cm，直径分别为0.20m和0.40m的铁环，试验时同时往内、外铁环内注水，并保持内外环的水柱都保持在同一高度，以0.1m为宜，由于外环渗透场的约束作用使内环的水只能垂向渗入，因而排除了侧向渗流的误差，因此它比试坑法和单环法的精度都高。
试验开始时，按第1、3、5、10、20、30min进行观测，以后每隔20min观测记录一次注水量读数。试验记录的过程中，描绘渗水量-时间（Q-t）曲线，待曲线保持在较小的区间稳定摆动时，再延续1h，结束试验。最后按稳定时的水量计算表土的垂向渗透系数。
[image: 说明: C:\Users\赵莉莉\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps4F9.tmp.jpg]
图6.4-6  双环渗水试验装置示意图
（2）试验结果
渗水试验结果的Q-T曲线如图5.5-4所示。根据各试验点数据可知，项目区表层土的垂向渗透系数较小，范围在5.88×10 -8 cm/s~1.0×10 -6 cm/s之间。
[image: 说明: C:\Users\赵莉莉\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps509.tmp.jpg] 
图6.4-7  渗水试验渗水量-时间（Q-T）曲线
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[bookmark: _Toc141627842]1、评价等级
根据《环境影响评价技术导则--地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价工作等级划分原则，本项目行业类别属于“工业固体废物（含污泥）集中处置”，处置的固体废物从严按照二类固废识别，因此所属的地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类项目，Ⅱ类建设项目应根据建设项目所属地下水环境敏感程度来划分评价工作等级。本项目不属于淮南市潘集区地下水饮用水源保护区的禁止区、限制区，属于不敏感区域。
表6.4-4  地下水环境影响评价行业分类表
	环评类别
行业类别
	报告书
	报告表
	地下水环境影响评价项目类别

	
	
	
	报告书
	报告表

	U 城镇基础设施及房地产

	152、工业固体废物（含污泥）集中处置
	全部
	—
	一类固废Ⅲ类
二类固废Ⅱ类
	


根据上表，本项目地下水影响评价工作等级为三级。
2、评价范围
地下水评价范围采用查表法确定，以厂址为中心，厂址和周边6km2范围。
3、地下水污染途径
项目对地下水可能产生影响的污染源主要有：生活污水化粪池及收集管线、污泥间、危险废物暂存仓库等。
项目对地下水产生污染的途径主要是渗透污染，可能对地下水产生污染的途径主要有：
（1）生活污水化粪池及收集管线中污水下渗，若防渗措施不完善，污水会渗入补给地下水。
（2）污泥暂存区域污水下渗，若防渗措施不完善，污水会渗入补给地下水。
（3）项目产生的危险废物为液态和固态物质，若危险废物暂存仓库防淋溶和防渗措施不完善，在雨水淋滤作用下，渗滤液下渗引起地下水污染。
4、地下水预测情景
（1）预测时段
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（H610-2016）要求，结合项目源强，本次预测时段选取可能产生地下水污染的关键时间节点，预测时段包括污染发生后的100d、1000d、7300d。
（2）预测情景
考虑到本项目污泥渗滤液中污染物浓度较高，类比同类型项目污泥渗滤液浓度COD13400mg/L，氨氮432mg/L，氟化物134mg/L，本次评价预测情景为非正常工况下，厂区渗滤液收集池因池体老化、防渗层破损等原因导致渗滤液泄露，对地下水环境造成影响。
（3）预测因子、标准及源强
项目选取具有代表性的COD、氨氮进行污水渗漏地下水影响预测分析。各预测因子确定超标范围贡献浓度应满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。
根据扬州市环境监测中心站《水质监测中CODCr、CODMn、BOD的关系》、常州市环境监测中心站《浅谈水质CODCr、CODMn和BOD5三者之间的关系》等文献成果，一般污水水质中高锰酸盐指数一般来说是COD的20%~50%，本次模拟预测按50%计，高锰酸盐指数（CODMn）浓度选取为6700mg/L，氨氮为216mg/L，氟化物134mg/L。
（4）地下水概念模型
本项目地下水环境影响评价工作等级为三级，结合区域水文地质条件，按照导则要求，本次评价采用解析法对地下水环境影响进行预测。本次模拟计算忽略污染物在包气带的运移过程，污染物在含水层中的迁移模式概化为一维水动力弥散问题，其数学模型如下所示。

式中：
x—距注入点的距离；m；
t—时间，d；
c（x，t）—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；
C0—注入的示踪剂浓度，g/L；
u—水流速度，m/d；
DL—纵向弥散系数，m2/d；
erfc（）—余误差函数。
项目含水层主要位于第一层，岩性为粉砂，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中附录B中渗透系数经验值表，渗透系数K取值1.5m/d。有效孔隙度n根据经验值选取0.15。
根据地下水流经验公式
v=KI/n
式中：
v—水流速度，m/d；
K—渗透系数，m/d；
I—水力坡度（水力坡度平原区经验取值为1‰）
n—孔隙度
计算可得水流速度v=0.01m/d。
弥散系数：弥散度是地下水动力弥散理论中用来描述空隙介质弥散特征的一个重要参数，具有尺度效应性质，它反映了含水层介质空间结构的非均质性。本次评价类比国内外在不同试验尺度下和实验条件下分别运用解析方法和数值方法所得的纵向弥散系数资料，确定纵向弥散度为10m。由此计算厂区含水层中的纵向弥散系数。
纵向：DL=α×u=10m×0.002m/d=0.1m2/d
故确定本次预测的参数如下表。
表6.4-5  预测参数取值一览表
	序号
	水文地质参数
	取值

	1
	水流速度u
	0.01m/d

	2
	纵向弥散系数DL
	0.1m2/d


污染发生后100d、1000d、7300d的各项污染物预测结果见下表。
表6.4-6 污染发生后100d 、1000d、7300d污染物浓度与距离变化关系表
	距离m
	CODMn
	氨氮

	
	100d预测浓度值mg/L
	1000d预测浓度值mg/L
	7300d预测浓度值mg/L
	100d预测浓度值mg/L
	1000d预测浓度值mg/L
	7300d预测浓度值mg/L

	10
	276.89
	4781.89
	6641.89
	9.29
	154.44
	214.44

	20
	2.028
	2451.89
	6521.89
	0.44445
	79.24
	210.44

	30
	1.890000581
	843.89
	6301.89
	0.440000019
	27.54
	203.44

	40
	1.89
	189.89
	5971.89
	0.44
	6.5
	192.44

	50
	1.89
	28.59
	5511.89
	0.44
	1.3
	178.44

	60
	1.89
	4.26
	4921.89
	0.44
	0.5164
	159.44

	70
	1.89
	2.021
	4231.89
	0.44
	0.44422
	136.44

	80
	1.89
	1.89447
	3481.89
	0.44
	0.440144
	112.44

	90
	1.89
	1.8900938
	2741.89
	0.44
	0.44000302
	88.74

	100
	1.89
	1.89000124
	2051.89
	0.44
	0.44000004
	66.44

	110
	1.89
	1.890000005
	1451.89
	0.44
	0.44
	47.24

	120
	1.89
	1.89
	974.89
	0.44
	0.44
	31.84

	130
	1.89
	1.89
	616.89
	0.44
	0.44
	20.24

	140
	1.89
	1.89
	368.89
	0.44
	0.44
	12.24

	150
	1.89
	1.89
	207.89
	0.44
	0.44
	7.07

	160
	1.89
	1.89
	109.89
	0.44
	0.44
	3.94

	170
	1.89
	1.89
	55.59
	0.44
	0.44
	2.17

	180
	1.89
	1.89
	26.89
	0.44
	0.44
	1.245

	190
	1.89
	1.89
	12.79
	0.44
	0.44
	0.791

	200
	1.89
	1.89
	6.46
	0.44
	0.44
	0.587

	210
	1.89
	1.89
	3.64
	0.44
	0.44
	0.4963

	220
	1.89
	1.89
	2.516
	0.44
	0.44
	0.4602

	230
	1.89
	1.89
	2.099
	0.44
	0.44
	0.44675

	240
	1.89
	1.89
	1.9512
	0.44
	0.44
	0.44197

	250
	1.89
	1.89
	1.9021
	0.44
	0.44
	0.440391

	260
	1.89
	1.89
	1.89331
	0.44
	0.44
	0.440107

	270
	1.89
	1.89
	1.890848
	0.44
	0.44
	0.4400273

	280
	1.89
	1.89
	1.890203
	0.44
	0.44
	0.44000654

	290
	1.89
	1.89
	1.8900455
	0.44
	0.44
	0.44000147

	300
	1.89
	1.89
	1.89000953
	0.44
	0.44
	0.440000307

	310
	1.89
	1.89
	1.89000187
	0.44
	0.44
	0.44000006

	320
	1.89
	1.89
	1.890000343
	0.44
	0.44
	0.440000011

	330
	1.89
	1.89
	1.890000059
	0.44
	0.44
	0.440000002

	340
	1.89
	1.89
	1.890000009
	0.44
	0.44
	0.44

	350
	1.89
	1.89
	1.890000002
	0.44
	0.44
	0.44


由上表可知，渗滤液在泄露100天时，COD预测超标影响距离为30m；1000天时，COD预测超标影响距离为110m；7300天时，COD预测超标影响距离为350m。
渗滤液在泄露100天时，氨氮预测超标影响距离为30m；1000天时，氨氮测超标影响距离为100m；7300天时，氨氮预测超标影响距离为330m。
表6.4-7 污染发生后100d 、1000d、7300d污染物浓度与距离变化关系表
	距离m
	氟化物

	
	100d预测浓度值mg/L
	1000d预测浓度值mg/L
	7300d预测浓度值mg/L

	10
	5.492
	95.648
	132.789

	20
	0.003
	48.907
	130.311

	30
	0.003
	16.834
	126.005

	40
	0.003
	3.76
	119.37

	50
	0.003
	0.533
	110.125

	60
	0.003
	0.047
	98.357

	70
	0.003
	0.003
	84.581

	80
	0.003
	0.003
	69.690

	90
	0.003
	0.003
	54.787

	100
	0.003
	0.003
	40.95

	110
	0.003
	0.003
	29.016

	120
	0.003
	0.003
	19.443

	130
	0.003
	0.003
	12.297

	140
	0.003
	0.003
	7.329

	150
	0.003
	0.003
	4.11

	160
	0.003
	0.003
	2.167

	170
	0.003
	0.003
	1.073

	180
	0.003
	0.003
	0.499

	190
	0.003
	0.003
	0.217

	200
	0.003
	0.003
	0.089

	210
	0.003
	0.003
	0.089

	220
	0.003
	0.003
	0.089

	230
	0.003
	0.003
	0.089

	240
	0.003
	0.003
	0.089

	250
	0.003
	0.003
	0.089


渗滤液在泄露100天时，氟化物预测超标影响距离为12m；1000天时，氟化物预测超标影响距离为47m；7300天时，氟化物预测超标影响距离为170m。
综上可知，短期内渗滤液收集池底部泄漏，会对下游近距离地下水环境产生一定的影响，但污染运移距离较短，且随着时间的推移浓度逐渐降低，最终低于相应的标准值，污染情景对区内地下水环境造成影响较小。
本项目厂内渗滤液收集池、污泥间、危废间等是重点防渗区域，正常情况下渗滤液不会从厂内渗滤液收集池的池底下渗，正常工况下不会对地下水造成明显不利影响。但当渗滤液收集池底部防渗系统破坏时，由于破裂位置在池底部，污水缓慢下渗至地下，而不容易被发现，该种情况下，地下水受到的污染的影响较大。
建议项目在厂内地下水下游设置监测井，定期对地下水采样分析，若出现超标，能够及时排查原因，并采取措施控制污染地下水，从而确保地下水水质不因本项目的建设受到明显影响。
综上所述，在严格落实厂区分区防渗措施及地下水水质跟踪监测，能够把本项目对地下水的影响降到最低，总的来说本项目建设对地下水环境影响较小，区域地下水水质不会因本项目建设发生明显变化。
[bookmark: _Toc141627843][bookmark: _Toc133176470][bookmark: _Toc133333689][bookmark: _Toc13685]6.5 土壤环境影响评价
土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物的积累过程逐渐占据优势，破坏土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链危害生物和人类健康。
通常造成土壤污染的途径有：
1、污染物随大气传输而迁移、扩散；
2、污染物随地表水流动、补给、渗入而迁移；
3、污染物通过灌溉在土壤中累积；
4、固体废物受自然降水淋溶作用，转移或渗入土壤；
5、固体废物受风力作用产生转移。
本项目为土壤污染影响型项目，对土壤产生的影响主要集中在运营期。拟建项目生活污水经化粪池处理后由物业公司定期清掏，不排放。正常情况下废水不会对土壤造成明显影响；同时对事故池等建构筑物均采取了防腐、防渗措施，可有效地防止废水渗透到地下污染土壤。
拟建项目运营期市政污泥、工业污泥（一般工业固体废物）暂存于污泥间，产生的危险废物暂存于危险废物暂存仓库中，并落实防风、防雨、防晒、防止危废流失、扬散等控制措施，因此不会受到雨水淋溶或风力作用而进入外环境。
相对而言，从污染途径分析，本次土壤评价重点考虑大气沉降以及垂直入渗对项目周边土壤产生的累积影响。
项目土壤环境影响途径汇总见下表。
表6.5-1  建设项目土壤环境影响类型及影响途径表
	不同时段
	污染影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	建设期
	-
	-
	-
	-

	运营期
	
	-
	-
	-

	服务器满后
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc133176471][bookmark: _Toc141627844][bookmark: _Toc133333690]6.5.1废气沉降对土壤的环境影响分析
技改项目产生的废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、氟化物、氨气、硫化氢、二噁英、重金属等污染物，经配套废气处理装置进行处理后，通过排气筒排放，根据大气环境影响预测，项目新增污染物正常排放下各类大气污染物的下风向预测浓度较小，最大落地浓度占标率小于100%，对土壤的影响较小。
本项目排放的二噁英会因重力沉降或降水的作用迁移至水和土壤中，颗粒的大小对沉降有明显影响。同时土壤的类型、孔隙率、含水率等均对有机物的迁移转化有很大的影响。
1、预测范围
拟建项目土壤环境影响评价等级为二级，按（HJ964-2018）表5现状调查为占地范围内及占地范围外200m区域，故确定本次土壤环境影响评价范围为项目占地范围内及占地范围外200m区域。
[image: ][image: ]图例：
厂界
土壤评价范围



图6.5-1 项目土壤评价范围图
2、预测评价时段
按照影响时段可分为建设阶段影响、运行阶段影响和服务期满后的影响，结合土壤污染影响识别结果，拟建项目确定重点预测时段为营运阶段。
预测时段为项目建成后运行5年、10年、20年。
3、情景设置
土壤与水、空气、生物等环境要素存在物质交换，污染物进入环境后通过各要素间物质交换造成其污染。根据国家土壤信息服务平台（http://www.soilinfo.cn/map/#）查询结果，项目所在区域土壤类型为砂姜黑土，土地利用类型主要是工业用地。
[image: ]
图6.5-2 土壤调查范围土壤类型图
本次评价选取HJ964-2018附录E推荐土壤环境影响预测方法一，该方法适用于某种物质可概化为以面源形式进入土壤环境的影响预测，包括大气沉降、地面漫流等，较为符合本项目可能发生的土壤污染途径分析结果。本次主要考虑废气中铅、汞、镉、二噁英排放对环境的影响。
一、预测方法
本项目主要考虑废气中铅、汞、镉、二噁英的大气沉降对土壤环境的影响分析采用导则推荐的方法（附录E.1方法一），具体公式如下：
（1）单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：
∆S = n(Is − Ls − Rs)/(ρb×A×D)	     （E.1）
式中：ΔS——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；
表层土壤中游离酸或游离碱浓度增量，mmol/kg；
IS ——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；
预测评价范围内单位年份表层土壤中游离酸、游离碱输入量，mmol；
LS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；
预测评价范围内单位年份表层土壤中经淋溶排出的游离酸、游离碱的量，mmol；
RS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；
预测评价范围内单位年份表层土壤中经径流排出的游离酸、游离碱的量，mmol；
ρb——表层土壤容重，kg/m3；根据现状调查，取1140kg/m3；
A——预测评价范围，m2；本项目预测评价范围为厂界外延0.2km的范围内，面积约为0.39km2。
D——表层土壤深度，一般取0.2 m，可根据实际情况适当调整；本项目取0.2 m；
n——持续年份，a，本项目取20年。
（2）单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算，如式（E.2）：
S =Sb +∆S	      （E.2）
式中：Sb——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；
S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。
评价范围内单位年份表层土壤中物质的输入量Is（g）由下式得出。
IS= W0*V*A*3600*24*365
式中：W0——预测年均最大落地浓度值，g/m3；
A——预测评价范围，m2；同上。
V——沉降速率，m/s；根据同类项目情况，本项目取0.007m/s。取20年，全年365天（每天24小时）连续排放沉降。
二、预测结果
根据大气预测影响预测结果的年均最大落地浓度贡献值，则本项目年输入量见下表。
表6.5-2  落地浓度极大值网格年输入量
	序号
	相关参数
	二噁英
	铬
	汞
	砷
	铅

	1
	年均最大落地浓度值（μg/m3）
	0
	0
	0.000001
	0
	0.000026

	2
	评价范围A（m2）
	806000
	806000
	806000
	806000
	806000

	3
	沉降速率V（m/s）
	0.007
	0.007
	0.007
	0.007
	0.007

	4
	时间t（年）
	20
	20
	20
	20
	20

	5
	表层土壤深度D（m）
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2

	6
	表层土壤容重ρb（kg/m3）
	1490
	1490
	1490
	1490
	1490

	7
	评价范围内单位年份表层土壤中物质的输入量Is（g）
	0
	116.7424877
	0.25827984
	29.18562192
	87.55686576

	8
	单位质量表层土壤中物质的增量△S（mg/kg)
	0
	3.545487E-05
	6.542748E-08
	0
	2.42748E-05


通过上述方法预测计算得出本项目投产20年后的污染物输入量及与背景值叠加后的结果，见下表。
表6.5-3 大气沉降预测结果 单位：mg/kg
	项目
	铬
	汞
	砷
	铅
	二噁英

	建设用地
	贡献值
	3.545487E-05
	6.542748E-08
	0
	2.42748E-05
	0

	
	背景值
	0
	0.0355
	17.4
	71
	1.6

	
	预测值
	0.064587
	0.0852452
	17.4
	94.322345
	0

	
	标准值
	5.7
	38
	60
	800
	4x10-5

	
	污染指数
	0.004606644
	0.002580476
	0.320109408
	0.033274617
	0

	农用地
	贡献值
	2.62579E-05
	5.80926E-08
	6.56447E-06
	1.96934E-05
	0

	
	背景值
	55
	0.039
	10.6
	27.6
	0

	
	预测值
	58.02625787
	0.071058093
	11.60656447
	25.7196934
	0

	
	标准值
	250
	3.4
	25
	170
	/

	
	污染指数
	0.232105031
	0.020899439
	0.464262579
	0.151292314
	/


由上表预测结果可以看出，本项目排放的废气污染物重金属、二噁英在落地浓度极大值网格内土壤中的累积最大预测值满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）风险筛选值要求及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618 - 2018）中表 1 的筛选值要求，废气沉降后对周边环境影响较小。
[bookmark: _Toc141627845][bookmark: _Toc133333691][bookmark: _Toc133176472]6.5.2废水下渗对土壤的影响分析
本项目外排废水主要为生活污水，生活污水经污水管道收集后经化粪池处理。厂区污水管沟进行了重点防渗，防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层，可有效防止污水泄漏对土壤产生影响。
[bookmark: _Toc133176474][bookmark: _Toc133333693][bookmark: _Toc141627846]6.5.3 小结
由污染途径及对应措施分析可知，拟建工程对可能产生土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染土壤，因此拟建工程不会对区域土壤环境产生明显影响。
本项目土壤环境评价自查表如下表所示：
表6.5-4  土壤环境影响评价自查表
	工作内容
	完成情况
	备注

	影响识别
	影响类型
	污染影响型；生态影响型口；两种类型兼有口
	

	
	土地利用类型
	建设用地；农用地口；未利用地口
	土地利用类型图

	
	占地规模
	（24.7215）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（/）、方位（/）、距离（/）
	

	
	影响途径
	大气沉降；地面漫流口；垂直入渗口；地下水位口；其他
	

	
	全部污染物
	二噁英
	

	
	特征因子
	二噁英
	

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类口；Ⅱ类；Ⅲ类口；Ⅳ类口
	

	
	敏感程度
	敏感；较敏感口；不敏感口
	

	
	评价工作等级
	一级口；二级；三级口
	

	现状调查内容
	资料收集
	a）口；  b） 口；  c） 口；  d） 口
	

	
	理化特性
	结构、质地、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土土壤容重、孔隙度
	同附录C

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	点位布置图

	
	
	表层样点数
	1
	2
	0.2m
	

	
	
	柱状样点数
	3
	0
	0.2~2.5m
	

	
	现状监测因子
	GB36600-2018  45项基本因子、1项特征因子
GB36600-2018  8项基本因子、1项特征因子
	

	现状评价
	评价因子
	GB36600-2018  45项基本因子、1项特征因子
GB36600-2018  8项基本因子、1项特征因子
	

	
	评价标准
	GB15618；GB36600；表D.1口；表D.2口；其他（）
	

	
	现状评价结论
	项目厂区内占地范围内土壤监测点位T1-T5监测结果满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》中的第二类用地筛选值；项目区域外（T6）pH、铜、镍、铅、镉、砷、汞、铬、锌土壤环境质量执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值，二噁英土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。
	

	影响预测
	预测因子
	二噁英
	

	
	预测方法
	附录E；附录F口；其他（）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（200m）
影响程度（小）
	

	
	预测结论
	达标结论：a） ；b） 口；  c） 口；
不达标结论：a）口；  b） 口；
	

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障口；源头控制；过程防控；其他（）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	1
	GB36600-2018
	每五年一次
	

	
	信息公开指标
	/
	

	
	评价结论
	土壤环境影响环境可以接受
	


[bookmark: _Toc146790316][bookmark: _Toc156929069][bookmark: _Toc109135992][bookmark: _Toc16756][bookmark: _Toc388502130][bookmark: _Toc453772897]6.6固体废物影响分析
[bookmark: _Toc453772893]本项目固体废物主要有一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。一般工业固体废物有：布袋除尘器收集粉尘、筛分、包装、研磨工序袋式除尘器定期更换的废布袋、稻壳燃烧灰烬；危险废物主要包括废机油、废机油桶、窑炉废气袋式除尘器定期更换的废布袋、窑炉废气袋式除尘器收集粉尘（含废活性炭）、废催化剂。
[bookmark: _Toc146015308][bookmark: _Toc141627848][bookmark: _Toc146790317][bookmark: _Toc156929070]6.6.1 固体废物收集、暂存、处置措施
1、一般工业固体废物
本项目一般工业固体废物有：布袋除尘器收集粉尘、布袋除尘器定期更换的布袋。
（1）筛分、包装、研磨工序袋式除尘器定期更换的废布袋
项目筛分、包装、研磨工序袋式除尘器运行一段时间后，需对破损布袋进行更换，袋式除尘器定期更换下来的废布袋约1t/a。收集后暂存于厂区一般工业固体废物暂存间，外售综合利用。根据《固体废物分类与代码目录》，除杂废物代码为SW59（900-099-S59）。
（2）布袋除尘器收集粉尘
本项目筛分、包装、研磨、烘干工序、成品筒仓1、2、稻壳粉筒仓的除尘器收集粉尘量为1815.8127t/a。收集后回用于生产，不作为固体废物管理。
（3）稻壳燃烧灰烬
本项目回转窑使用稻壳助燃，稻壳燃烧后会产生灰烬，根据企业生产经验，产生量约为280t/a。收集后回用于生产，不作为固体废物管理。
2、危险废物
（1）废机油
项目机器设备日常维修时会产生一定量的废机油，根据企业提供资料，废机油产生量0.04t/a，暂存于厂区危险废物暂存仓库中，委托有资质单位处置。
（2）废机油桶
项目年使用机油0.05t，0.025t/桶，则产生2个油桶，每个重量约0.002t，则油桶产生量约0.004t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废油铁桶属于危险废物，废物类别：HW08废物代码为900-249-08，暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位处置。
（3）窑炉废气袋式除尘器定期更换的废布袋
项目窑炉废气袋式除尘器运行一段时间后，需对破损布袋进行更换，袋式除尘器定期更换下来的废布袋约5t/a。收集后暂存于厂区危险废物暂存仓库中，委托有资质单位处置。
（4）窑炉废气袋式除尘器收集粉尘（含废活性炭）
本项目窑炉废气除尘器粉尘收集量为2652.6112t/a，项目活性炭喷射活性炭使用量为85t/a，则除尘器收集粉尘量为2737.6112t/a。收集后回用于生产，不作为固体废物管理。
（5）废SCR催化剂 
本项目SCR催化剂使用基材为TiO2，活性物质为V2O5、WO3，催化剂平均每2年更换一次，每次更换产生的废催化剂量为0.05t，则废催化剂产生量为0.025t/a。废催化剂作为危废委托有资质单位处理。
3、生活垃圾
本项目劳动定员120人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·日进行核算，年工作300天，垃圾产生量18t/a，由厂区垃圾桶统一收集后交由环卫部门处理。
[bookmark: _Toc156929071][bookmark: _Toc141627850][bookmark: _Toc146015309][bookmark: _Toc146790318]6.6.2 影响分析
本项目建成运行后产生的固体废物均可以根据各种固废不同的属性，进行相应的处理，从而实现固废的资源化和无害化处理。
1、一般工业固体废物
本项目一般固废产生一般固废约1t/a，计划每三个月清运一次一般固废，最大贮存量约0.25t。现有项目一般固废产生量约为56.3t/a，计划每三个月清运一次一般固废，因此，本次项目建成后全厂一般固废最大贮存量约14.325t，一般固废间贮存面积50m2（总贮存能力75t）可以满足项目一般固废暂存所需。故本项目依托现有项目50m2一般固废间可行，可以满足技改后储存要求。企业在生产过程中，一般工业固体废物均能做到综合利用，项目加强现有一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。
2、危险废物
评价根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》对危险废物的环境影响进行分析评价。
（1）危险废物贮存设施环境影响分析
企业依托现有1座占地面积10m2的危险废物暂存仓库，位于焙烧车间北部，并在库内周边设置导流沟，做好防腐防渗。危险废物暂存仓库主要用于废机油的暂存。
危险废物暂存仓库中不同危险废物必须分开贮存、堆放，不同危废堆存区需设置物理隔断。危险废物暂存仓库地面与裙脚采用达到标准要求防渗的材料建造，其防渗层采用2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，使渗透系数≤10-10厘米/秒，防渗建筑材料须与危险废物相容。
危险废物暂存仓库内设置有安全照明设施和观察窗口，场所四周设置边沟，建造径流疏导系统，同时做到防风、防雨、防晒、防止危险废物流失、扬散要求。
本项目危险废物产生量约为5.069t/a，计划三个月清运一次危险废物，最大贮存量约1.26725t。现有项目危险废物产生量约为1t/a，均计划三个月清运一次危险废物，因此，本次项目建成后全厂危险废物最大贮存量约1.51725t，危废库面积10m2（总贮存能力15t）可以满足项目危废暂存所需。故本项目依托现有项目10m2危废暂存间可行，可以满足技改后储存要求。评价要求，项目建成后危险废物应定期委托有资质单位进行处置，危废不宜存放过长时间。
淮南潘一实业有限公司危险废物暂存仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中规定设置，通过规范危废库，可保证危险废物暂存过程不对周边环境产生明显不利影响。
（2）危险废物运输及转移过程环境影响分析
1）厂内运输环节
项目产生的固态、半固态危险废物采用袋装或者桶装暂存于危废暂存库，危险废物厂内转移应采取专业容器，以防洒落遗漏，并由专人负责厂内转移。固态和半固态危废从产生点到危废库运输过程中做到不遗漏，即使发生事故散落也可及时清理，不会对周边环境造成明显影响，淮南潘一实业有限公司将制定严格的危险废物转运制度，正常情况下不会对厂区及厂外的环境产生不利影响。废液储罐在地上布置，即使泄漏也容易发现，同时通过围堰收集，一般不会对厂区内部地下水产生一定影响。
2）运输沿线环境敏感点的环境影响
危险废物外运时严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，转移危险废物时按照规定填报危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接收地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。按照《危险货物道路安全管理办法》的相关规定，托运人在托运危险货物时，应当向承运人提交电子或者纸质形式的危险货物托运清单。危险货物托运清单应当载明危险货物的托运人、承运人、收货人、装货人、始发地、目的地、危险货物的类别、项别、品名、编号、包装及规格、数量、应急联系电话等信息，以及危险货物危险特性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施等信息。运输危险废物的人员接受专业培训经考核合格后从事运输危险废物的工作；运输危险废物的资质单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施方可运输；运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府生态环境行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。运输过程中做到密闭，沿途不抛洒，应有明显的标志，并有防雨、防晒等设施。运输路线按照主管部门制定路线进行运输，同时应配备全球卫星定位和事故报警装置。在运输车辆随意改变运输路线或者运输车辆发生故障的情况下，可发现并启动应急预案。
综上所述，项目运输过程中做好相关工作对外环境的影响是可以控制的。
（3）委托处置的环境影响分析
本项目危险废物主要为废机油和废活性炭，危废类别主要为HW08、HW49类别。上述危险废物均委托资质单位处置。
综上所述，本项目建成运行后，产生的各种固体废物均可以根据各种固废不同的属性，进行相应的处理，从而实现固废的资源化和无害化处理。项目产生的固废不外排，不会对区域环境造成不利影响。
[bookmark: _Toc109135993][bookmark: _Toc146790319][bookmark: _Toc156929072][bookmark: _Toc9234]6.7噪声环境影响评价
[bookmark: _Toc146790320][bookmark: _Toc156929073][bookmark: _Toc146015311][bookmark: _Toc453772894][bookmark: _Toc141627852]6.7.1主要设备噪声源强
本项目主要噪声源源强见表6.7-1、表6.7-2。
表6.7-1  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	数量
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB（A）
	
	

	1
	风机
	1
	125
	21
	1.2
	90
	选用低噪声设备、减振、消声
	0:00~23:59



表6.7-2  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强dB（A）/声压级
	控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	E
	S
	W
	N
	E
	S
	W
	N
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	E
	S
	W
	N
	

	1#厂房
	造粒机
	85
	基础减振、墙体隔声、消声
	85
	32
	1.2
	18
	16
	21
	13
	59
	62
	57
	61
	0：00~23:59
	15
	44
	47
	42
	46
	1m

	1#厂房
	造粒机
	85
	
	85
	15
	1.2
	20
	14
	13
	10
	59
	62
	57
	61
	0：00~23:59
	15
	44
	47
	42
	46
	1m

	1#厂房
	造粒机
	85
	
	78
	26
	1.2
	12
	25
	12
	14
	59
	62
	57
	61
	0：00~23:59
	15
	44
	47
	42
	46
	1m

	1#厂房
	造粒机
	85
	
	65
	30
	1.2
	10
	21
	24
	23
	59
	62
	57
	61
	0：00~23:59
	15
	44
	47
	42
	46
	1m

	1#厂房
	造粒机
	85
	
	78
	20
	1.2
	15
	13
	14
	15
	59
	62
	57
	61
	0：00~23:59
	15
	44
	47
	42
	46
	1m


注：以厂区西南角为原点（0，0）。

[bookmark: _Toc141627853][bookmark: _Toc146790334][bookmark: _Toc146015312][bookmark: _Toc453772895][bookmark: _Toc156929074]6.7.2 预测模式
[bookmark: _Toc453772896]预测计算选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测计算模式，模式如下：
1、室内声源等效室外声源声功率级计算方法
如图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：
[image: ]
图6.7-1  室内声源等效为室外声源图例
LP1=Lw+10lg（[image: ]）（式1）
式中：Q —指向性因数；通常对无指向性声源：
当声源放在房间中心时，Q =1；
当放在一面墙的中心时，Q=2；
当放在两面墙夹角处时，Q =4；
当放在三面墙夹角处时，Q=8。
R—房间常数；
R = Sα /（1− α）
S为房间内表面面积，m2；
α为平均吸声系数。
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
然后按式8-2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
LP1i （T）[image: ]（式2）
式中：
LP1i （T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
L P1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N—室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，按式3计算出靠近室外围护结构处的声压级：
LP2i （T）= LP1i （T）-（TLi+6）（式3）
式中：
LP2i （T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。
然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
LW= LP2（ T） +10lg s                  （式4）
然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。
2、室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式
LA（r）=LAref（r0）+Dc-（Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc）（式5）
式中：LA（r） —— 距离声源r处A声级，dB（A）；
Dc——指向性校正，dB（A），取0；
AAref（r0）—— 参考位置r0处A声级，dB（A）；
Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB（A）；
Abar——遮挡物引起的A声级衰减量，dB（A）；
Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB（A）；
Agr——地面效应衰减量，dB（A）。
Amisc——其它方面引起的衰减量，dB（A）
根据上述公式，对主要生产设备噪声值进行叠加计算，预测项目实施后对厂界声环境的影响。
各预测点声压级按下列公式进行叠加：
（式6）


式中：L总－－预测点总的A声级，dB（A）；
Li－－第i个声源到预测点处的声压级，dB（A）；
Lb－－背景噪声值，dB（A）；
n－－声源个数。
预测参数确定：
①几何发散衰减量Adiv
选用半自由声场无指向性点声源几何发散衰减基本模式计算：
Adiv＝20lg（r/r0）+8    （式7）
②遮挡物衰减量Aba
噪声源辐射的噪声由室内传播至室外遇到围墙或建筑物等障碍物时引起的能量衰减。对于安装在厂房内的设备，预测时主要考虑厂房墙壁等围栏结构产生的衰减量。
③空气吸收衰减量Aatm
[image: ]（式8）

式中：a为温度、湿度和声波频率的函数。
空气吸收衰减量与几何发散衰减量相比很小，本次预测计算中忽略空气吸收衰减量。
④地面衰减量Agr
本次评价忽略。
⑤其它方面衰减量Amisc，本次评价忽略。
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环境噪声预测结果见表6.7-3。
表6.7-3  厂界噪声预测评价结果  单位：dB（A）
	预测点位
	现状值*
	贡献值
	预测值
	标准值

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1#东厂界
	58.3
	58.3
	28
	28
	58.4
	58.4
	65
	55

	2#南厂界
	54.2
	54.2
	22
	22
	54.3
	54.3
	65
	55

	3#西厂界
	50.3
	50.3
	20
	20
	50.4
	50.4
	65
	55

	4#北厂界
	50.6
	50.6
	27
	27
	50.7
	50.7
	65
	55


*引用现有项目环评中贡献值。
预测结果表明，各厂界环境噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，项目建设对周边环境影响较小。
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建设项目声环境影响评价自查表如下表所示。
表6.7-4  声环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□             二级□三级☑

	
	评价范围
	200m□大于200m□小于200m☑

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级☑最大A声级□计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑地方标准□国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	1类区□
	2类区☑
	3类区□
	4a类区□
	4b类区□

	
	评价年度
	初期□
	近期☑
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法☑现场实测加模型计算法□收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源调查
	噪声源调查方法
	现场实测☑已有资料□研究成果□

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型☑其他□

	
	预测范围
	200m□    大于200m□      小于200m☑

	
	预测因子
	等效连续A声级（最大A声级□计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标☑不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标□不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测☑固定位置监测□自动监测□手动监测（无监测□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子（/）
	监测点位数（/）
	无监测（

	评价结论
	环境影响
	可行☑不可行□

	注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项



[bookmark: _Toc146790337][bookmark: _Toc133333702][bookmark: _Toc133176708][bookmark: _Toc5908][bookmark: _Toc156929077]7 环境风险评价
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评价工作程序见图7.1-1。
[image: ]
图7.1-1  评价工作程序图
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1、危险物质数量及分布情况
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B的要求对本项目在生产、使用、产生、污染物排放等各环节所涉及的化学物质逐项进行分析是否属于危险物质。本项目废水中CODCr、NH3-N浓度小于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中“附录B.1中CODCr浓度≥10000mg/L的有机废液和NH3-N浓度≥2000mg/L的有机废液浓度。项目设备维修过程中产生废机油参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录B中的危险物质（油类物质临界量2500t）进行分析。
表7.2-1  本项目危险物质数量及分布情况一览表
	物质名称
	生产车间在线量
	贮存场所储存量

	
	最大在线量（t）
	存在位置
	最大贮存量（t）
	贮存位置

	铁尾矿砂
	铬及其化合物
	0.0133
	/
	0.0665
	2#原料车间

	
	汞
	0.0000137
	/
	0.0000685
	2#原料车间

	
	砷
	0.00409
	/
	0.02045
	2#原料车间

	
	镍及其化合物
	0.00046
	/
	0.0023
	2#原料车间

	
	铜及其化合物
	0.0114
	/
	0.057
	2#原料车间

	建筑渣土
	铬及其化合物
	0.00561
	/
	0.02805
	1#原料车间

	
	汞
	0.0000045
	/
	0.0000225
	1#原料车间

	
	砷
	0.000672
	/
	0.00336
	1#原料车间

	
	镍及其化合物
	0.00251
	/
	0.01255
	1#原料车间

	
	铜及其化合物
	0.00129
	/
	0.00645
	1#原料车间

	污泥
	铬及其化合物
	0.010752
	/
	0.05376
	污泥间

	
	汞
	0.00008928
	/
	0.0004464
	污泥间

	
	砷
	0.0006176
	/
	0.003088
	污泥间

	
	镍及其化合物
	0.01616
	/
	0.0808
	污泥间

	
	铜及其化合物
	0.005632
	/
	0.02816
	污泥间

	氨水
	0.01
	脱硝设施
	0.2
	辅料库

	机油
	/
	/
	0.01
	辅料库

	废机油
	/
	/
	0.04
	危险废物暂存仓库

	废机油桶
	/
	/
	0.004
	危险废物暂存仓库

	窑炉废气袋式除尘器定期更换的废布袋
	/
	/
	5
	危险废物暂存仓库

	废SCR催化剂
	/
	/
	0.025
	危险废物暂存仓库


2、工艺特点调查
根据工程分析，本项目各装置的工艺特点如下。
表7.2-2  本项目各生产设备工艺特点一览表
	生产线
	设备
	工作温度
	工作压力
	工艺类型

	陶粒烧制
	回转窑
	1100℃
	常压
	烧制


3、风险潜势初判
危险物质数量及临界量比值（Q）
计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当存在多种危险物质时，Q按下式进行计算：
Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn
式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在量，t；
Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t；
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I；
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
根据上述项目涉及的危险物质调查，具体判定结果见下表。
表7.2-3  建设项目Q值确定表
	序号
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量/t
	临界量/t
	Q值

	1
	铁尾矿砂
	铬及其化合物
	/
	0.0798
	0.25
	0.3192

	2
	
	汞
	7439-97-6
	0.0000822
	0.5
	0.0001644

	3
	
	砷
	7440-38-2
	0.02454
	0.25
	0.09816

	4
	
	镍及其化合物
	/
	0.00276
	0.25
	0.01104

	5
	
	铜及其化合物
	/
	0.0684
	0.25
	0.2736

	6
	建筑渣土
	铬及其化合物
	/
	0.03366
	0.25
	0.13464

	7
	
	汞
	7439-97-6
	0.000027
	0.5
	0.000054

	8
	
	砷
	7440-38-2
	0.004032
	0.25
	0.016128

	9
	
	镍及其化合物
	/
	0.01506
	0.25
	0.06024

	10
	
	铜及其化合物
	/
	0.00774
	0.25
	0.03096

	11
	污泥
	铬及其化合物
	/
	0.064512
	0.25
	0.258048

	12
	
	汞
	7439-97-6
	0.00053568
	0.5
	0.00107136

	13
	
	砷
	7440-38-2
	0.0037056
	0.25
	0.0148224

	14
	
	镍及其化合物
	/
	0.09696
	0.25
	0.38784

	15
	
	铜及其化合物
	/
	0.033792
	0.25
	0.135168

	16
	辅料
	氨水
	1336-21-6
	0.2
	10
	0.02

	
	
	机油
	/
	0.01
	2500
	0.000004

	17
	固废
	油类物质
	/
	0.04
	2500
	0.000016

	18
	
	其他危废
	/
	1.25725
	50
	0.025145

	项目Q值∑
	1.78630116


注：①氨水临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录表B.1 突发环境事件风险物质及临界量；②废机油按最大存储量计算；③铁尾矿砂、建筑渣土、污泥最大暂存量为800t，重金属含量参照根据原料中重金属含量计算。其他危险废物年产生为5.029t，每三个月清运一次，最大暂存量为1.25725t，参照健康危险急性毒性物质（类别2，类别3），取值50，危险废物量按照最大贮存1年计算。
由上表可知，本项目 Q=1.78630116，故1≤Q＜10。
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本项目生产系统风险识别主要包括生产装置、储运系统、公用工程和环保工程。
（1）危险单元划分
按照项目生产工艺和平面布置功能区划，结合物质危险性识别结果和设计资料，本项目的危险单元主要考虑1#厂房回转窑区域和2#厂房渣土、污泥暂存间、辅料库。
（2）主生产工艺危险因素识别
本项目回转窑涉及燃烧工艺，若操作不当可引发火灾、爆炸事故，造成大气环境污染和人员伤亡。
（3）储存系统危险因素识别
本项目厂区渣土、污泥、辅料均为常压暂存，在物料贮存过程中，如管理、操作不当，造成物料大量泄漏，引发地下水污染等事故。
（4）环保工程危险因素识别
①本项目厂区内设置初期雨水池、事故池、渗滤液收集池，若池体发生破裂未被及时发现，废水下渗，可能引起土壤、地下水污染事故。
②当废气处理设施非正常运行或停运时，可能导致废气大量以无组织形式外溢，从而引发大气环境污染事故。
③当危废暂存库发生泄漏，废机油可能导致下渗，可能引起土壤、地下水环境风险，废油遇火燃烧，伴生/次生产生的污染物引发大气环境污染事故。
环境风险识别结果
项目生产设施风险识别范围包括厂区内部的主要生产装置、贮运系统及环保设施。项目生产设施风险识别情况见表7.2-4。
表 7.2-4项目生产设施风险识别情况
	序号
	设施
	主要危险部位
	主要危险物质
	事故类型
	环境影响途径

	1
	生产装置
	回转窑
	/
	泄漏，火灾爆炸
	火灾爆炸伴生/次生的污染物排放进入大气

	2
	储存系统
	原料车间
	铁尾矿砂，建筑渣土
	泄漏
	垂直入渗进入土壤及地下水

	3
	
	污泥间
	污泥
	泄漏
	垂直入渗进入土壤及地下水

	4
	
	辅料库
	碳酸氢钠、氨水
	泄漏
	垂直入渗进入土壤及地下水

	5
	环保设施
	废气处理
	氨、硫化氢、SO2、NO2、氯化氢、氟化氢等
	废气处理设备发生故障
	污染物超标排放

	6
	
	沉淀池、渗滤液收集、事故池、初期雨水池
	COD、氨氮等
	泄漏
	垂直入渗进入土壤及地下水

	7
	
	危废暂存库
	废机油
	泄漏，火灾
	垂直入渗进入土壤及地下水，伴生/次生的污染物排放进入大气


环境风险分析
（1）大气环境风险
本项目废机油桶装密闭保存，发生泄露的概率较小。当发生泄露、火灾、爆炸事故时，由于危险物质存在量较少，造成的大气污染影响有限。项目废气处理设备发生故障时，废气非正常排放短时间内会造成下风向大气污染物贡献浓度的增大，对环境的影响加大，但均为超过环境质量标准限值。项目废气设置在线监测装置，当废气排放异常时，可及时发现并立即停止生产，停止废气污染物排放。综上，事故工况下，本项目运营期大气环境风险较小。
（2）地表水环境风险分析
本项目厂区设置应急事故池和初期雨水池，事故时废水全部排入应急事故水池，全厂雨水总排口设置切换阀。在事故状态下的事故废水和消防废水得到有效收集，不出厂。因此项目地表水风险事故影响较小。
（3）地下水环境风险
本项目污泥间内设置有导流沟、集液池，本项目厂区设置应急事故池和初期雨水池，全厂雨水总排口设置切换阀，在事故状态下的事故废水和消防废水得到有效收集。此外，厂区污泥间、危废库、渗滤液收集池、应急事故池、初期雨水池均为重点防渗区，要求防渗等级为：防渗层的等效防渗性能不应低于6.0m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。同时要求建立项目区的地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划，以便及时发现问题，及时采取措施。
综上，可有效避免事故废水下渗造成地下水污染，项目地下水风险事故影响较小。
[bookmark: _Toc146790341][bookmark: _Toc156929081][bookmark: _Toc27499]7.4环境风险防范措施及应急要求
1、火灾风险防范措施：
（1）各生产厂房配备足够的手提式干粉灭火器，当生产设备产生小的火灾时及时扑灭。不能用水扑灭电气火灾，水可以导电，容易发生触电事故。
（2）禁止吸烟，禁止违章使用明火
（3）企业在夜间停产时应该关闭电源开关，及时排除电气故障，防止电气设备超负荷运转。在发生漏电时要及时找专业维修人员进行修理，并经常检查设备的使用情况，防止违章操作而引起火灾。
（4）厂房安装防火报警设备，禁止私自挪用消防器材。禁止在疏散通道上堆放杂物。
（5）应该对员工开展相关的火灾风险防范措施的培训与宣传，增强职工的消防安全意识，从源头上控制火灾事故的发生。
2、泄漏风险防范措施：
（1）市政污泥暂存于污泥间中，污泥间地面设置重点防渗。
（2）现有危险废物仓库已设置重点防渗，并设置导流沟和积液池，废机油置于托盘上。
3、废气、废水治理设施故障防范措施
（1）建立废气、废水治理设施运行管理台账，台账中应标明排放口编号，排放限值、设备开关机时间、设备运行状态以及记录人等；
（2）明确污染治理设施管理责任人及相应职责，定期组织污染治理设施管理岗位的能力培训；
（3）明确污染治理设施关键运行参数的控制窗口，并制定污染治理设施运行作业指导书；
（4）加强对生产设备以及环保设备的日常检修，发现故障及时维护、维修。
4、事故废水防范措施
事故池参照《事故状态下水体污染的预防与控制要求》（Q/SY1190-2013）中相关规定设置，事故应急池的有效容积按下式进行计算：

注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。
上式中，V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量最大储罐物料量，m3，故V1=0m3；
V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

Q消—发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区同时使用的消防设施给水流量，m3/h；
t消—消防设施对应的设计消防历时，h；火灾延续时间按2小时计，采用消防车用水量估计，使用室外的消防用水，室外消防用水量为15L/s，故V2=108m3。
V3—发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3；故V3=0m3。
V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；一旦发生事故，企业将停产，事故发生时，进入该收集系统的生产废水量以0m3计。
V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。
V5=10qF
式中：q——降雨强度，mm，按平均日降雨量计算；q=qa/n
q=年平均降雨量/降雨天数=8.22mm（根据淮南市常规气象数据，淮南市年平均降雨量以945.1mm计算；降雨天数取115天）；
F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，本项目取1.1567。
经计算V5=95m3。
则计算项目事故池容积V总=203m3。
[bookmark: _Toc146790342][bookmark: _Toc146015320]根据上述计算结果，建议建设单位设置有效容积250m3的事故池一座并配备切换装置，事故池设置于厂区南侧。
[bookmark: _Toc17834][bookmark: _Toc23399][bookmark: _Toc156929082]当火灾事故时，关闭雨水管网排放口的阀门并打开事故池的阀门，使厂区事故时的雨污水流入事故池，保证事故时的雨污水不外流。
[bookmark: _Toc24394][bookmark: _Toc10038]因此，厂区地表水风险事故影响较小。
[bookmark: _Toc156929083][bookmark: _Toc141627888][bookmark: _Toc6189][bookmark: _Toc146790343]7.5突发环境事件应急预案的编制要求
2015年4月，原环境保护部发布了《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）。“办法”制定的目的，主要是为了预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发环境事件。
1、突发环境事件应急预案编制原则及适用范围
公司应按《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）的要求，并结合本公司实际情况，本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分级负责”的原则编制风险事故应急预案管理方法，提交有关部门进行备案，并进行应急预案的演练、修订、培训。应急预案适用于公司所辖范围内涉及的原辅料在使用、贮存和处置过程中发生的由于安全生产问题、所有人为或不可抗力导致的各种危险化学品泄漏、火灾爆炸造成的次生环境污染事故、污染物事故性排放等突发环境污染、破坏的事件。
2、突发环境事件应急预案主要内容
企业应制定突发环境事件应急预案，预案的编制原则、内容及要求见下表。
表7.5-1  突发环境事件应急预案编制原则内容及要求
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	总则
	/

	2
	危险源概况
	详述危险源类型、数量及其分布。

	3
	应急计划区
	装置区、邻区。

	4
	应急组织机构与职责
	一级—工厂（装置）：
工厂（装置）指挥部（负责事故现场全面指挥；专业救援队伍（负责事故现场控制、监测、救援、善后处理；
二级—公司：
公司应急中心（负责公司现场全面指挥；
公司专业救援队伍（负责事故公司控制、监测、救援、善后处理；
三级—社会：
社会应急中心（负责工厂附近地区全面指挥，救援、管制、疏散；
专业救援队伍（负责对厂专业救援队伍的支援；联动关系。

	5
	监控和预警
	建立企业内部监控预警方案，明确监控信息的获得途径和分析研判的方式方法，明确企业内部预警条件，预警等级，预警信息发布、接收、调整、解除程序、发布内容、责任人。

	6
	应急状态分类及应急响应程序
	规定事故的级别及相应的应急分类响应程序，同时企业应急预案应与政府环境风险应急预案对接并联动。

	7
	应急设施，设备与材料
	包括防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材等。

	8
	应急保障
	包括应急经费保障、应急物资装备保障、应急队伍保障、通信与信息保障等其他保障。

	9
	应急环境监测及事故后评估
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

	10
	应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材
	事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。
邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。

	11
	应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康
	事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。
工厂邻近区域：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。

	12
	应急状态终止与恢复措施
	规定应急状态终止程序；
事故现场善后处理，恢复措施；
邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

	13
	人员培训与演练
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。

	14
	公众教育和信息
	对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

	15
	记录和报告
	设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设立专门部门负责管理。

	16
	附件
	与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。


3、区域联动原则
公司内部应急预案应与企业外部应急预案相互衔接，并通过演练巩固、完善应急联动机制。
外部应急预案中政府部门应急预案更为宏观，对企业应急预案起指导作用，周边企业突发环境事件影响到本企业，致使本企业启动应急预案，或因本企业突发环境事件对周边企业造成环境影响，致使周边企业启动应急预案，两者是相互关联的，企业应急预案主要是针对本企业生产实际和可能出现的突发环境事件情况，对政府部门、生态环境主管部门应急预案起到细化和补充的作用。当突发环境事件涉及厂区外环境时，立即向潘集区人民政府、潘集区生态环境分局报告，启动政府层面的突发环境事件应急预案。公司突发环境事件应急预案统筹考虑公司内部、外部各应急预案相关内容的衔接性，并通过演练巩固、完善应急联动机制。
根据国家有关规定，各类突发性公共事件按照可控性、严重程度，影响范围分为四级，即一般、较大、重大和特大突发公共事件。划分原则及联动响应程序见下表。
表7.5-2  事故级别划分原则及联动响应程序
	事故级别
	划分原则及联动响应程序

	一般事故
	划分原则：对企业内人员安全造成较小危害或威胁的事故；
联动响应程序：企业立即按预案进行处置，并向应急响应中心报告备案，中心通知区内相关应急力量到现场监护。

	较大事故
	划分原则：较大量的污染物进入环境，对企业生产安全和人员安全造成较大危害或威胁，可能造成人员伤亡，财产损失；联动响应程序：企业立即按预案进行处置，并第一时间向应急响应中心报警救援，中心视情况派出应急力量赶赴现场，向邻近企业发出预警通知，并向区政府和市应急联动中心报告。

	重大事故
	划分原则：较大量的污染物进入环境，其影响范围已经超出厂界的范围，企业的生产安全和人员安全造成重大危害或威胁，已造成人员伤亡，财产损失；联动响应程序：企业立即按预案进行处置，在第一时间向应急响应中心报警，中心迅速派出应急力量赶赴现场，并立即通知相关周边企业做好安全防护工作，通知区应急处置领导小组成员到应急响应中心开会，成立应急指挥部；并向市应急联动中心报告，由市应急办调度外周边区域的力量和资源进行救援。

	特大事故
	划分原则：大量的污染物进入环境，对周边的企业和居民造成严重的威胁，已经造成人员伤亡、财产损失；联动响应程序：企业立即按预案进行处置，在第一时间向应急响应中心报警，中心迅速调动区内所有应急力量赶赴现场，并通知区域内所有企业以及周边地区政府部门，紧急做好安全防护工作，通知区应急处置领导小组成员和专家咨询委员会成员到应急响应中心，成立应急指挥部；并向市应急联动中心报告，由市应急办调度全市相关公共资源和力量进行救援。


[bookmark: _Toc146790344]淮南潘一实业有限公司已编制突发环境事件应急预案，本评价要求，技改后对现有应急预案进行修编，技改内容纳入厂区突发环境事件应急预案中。
[bookmark: _Toc156929084][bookmark: _Toc4388]7.6环境风险自查表
本项目环境风险自查表内容如下表所示。
表7.6-1  建设项目环境风险自查表内容表
	建设项目名称
	淮南潘一实业有限公司陶粒生产线技改项目

	建设地点
	淮南市潘集区潘一矿自备铁路以北潘一实业公司现有厂区

	地理坐标
	经度
	116°49′5.53026″
	纬度
	32°48′6.37728″

	主要危险物质及分布
	废机油等分布在危险废物暂存仓库内；污泥暂存于污泥间中；氨水和机油储存于辅料库中

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	火灾：厂区内发生火灾，通过大气扩散影响周围大气环境，造成区域内大气环境质量超标，进而影响到周围居民等环境保护目标，对近距离范围内的工作人员或其他人员造成伤害；
泄漏：市政污泥中渗滤液泄漏，进入雨水管网，造成区域内地表水环境质量超标，进而影响到周围居民等环境保护目标，对近距离范围内的工作人员或其他人员造成伤害；
废气、废水的非正常排放：一旦废气处理系统发生故障，烧制工序产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、氟化物、重金属、氨和硫化氢等会直接释放到大气中，对周边环境产生一定的不利影响；废水处理系统发生故障，生活污水未经处理进入市政管网，对周边环境产生一定影响。

	风险防范措施要求
	（1）火灾风险防范措施：
①生产厂房配备足够的手提式干粉灭火器，当生产设备产生小的火灾时及时扑灭。不能用水扑灭电气火灾，水可以导电，容易发生触电事故。
②禁止吸烟，禁止违章使用明火
③企业在夜间停产时应该关闭电源开关，及时排除电气故障，防止电气设备超负荷运转。在发生漏电时要及时找专业维修人员进行修理，并经常检查设备的使用情况，防止违章操作而引起火灾。
④各厂房安装防火报警设备，禁止私自挪用消防器材。禁止在疏散通道上堆放杂物。
⑤应该对员工开展相关的火灾风险防范措施的培训与宣传，增强职工的消防安全意识，从源头上控制火灾事故的发生。
（2）泄漏
（1）市政污泥、工业污泥（一般工业固体废物）暂存于污泥间中，现有污泥间及污泥间地面设置重点防渗。
（2）现有危险废物仓库已设置重点防渗，并设置导流沟和积液池，废机油置于托盘上。
（3）废气、废水治理设施故障防范措施
①建立废气治理设施运行管理台账，台账中应标明排放口编号，排放限值、设备开关机时间、设备运行状态以及记录人等；
②明确污染治理设施管理责任人及相应职责，定期组织污染治理设施管理岗位的能力培训；
③明确污染治理设施关键运行参数的控制窗口，并制定污染治理设施运行作业指导书；
④加强对生产设备以及环保设备的日常检修，发现故障及时维护、维修。
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[bookmark: _Toc141627897][bookmark: _Toc133333755][bookmark: _Toc133214598][bookmark: _Toc156929087]8.1.1 废气污染防治措施及可行性分析
由工程分析可知：本项目废气收集处理方式见表8.1-1：
表8.1-1  项目废气收集及治理方式一览表
	产生位置
	生产线名称
	污染源
	污染物
	收集方式
	治理设施

	回转窑
	陶粒烧制过程
	焙烧废气、烘干废气

	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、氟化物、二噁英、重金属、氨、臭气浓度等
	管道收集
	干式脱硫+SCR脱硝工艺+活性炭喷射+布袋除尘器（TA003）+30m高排气筒（DA003）

	研磨
	研磨过程
	研磨废气
	颗粒物
	管道收集
	布袋除尘器（TA004）+15m高排气筒（DA004）

	污泥暂存、污泥烘干
	污泥暂存过程、污泥烘干
	污泥暂存过程、污泥烘干废气
	氨、硫化氢、臭气浓度
	密闭负压收集
	生物除臭（TA005）+15m高排气筒（DA005）

	陶粒筛分、包装过程
	陶粒筛分过程、包装过程
	筛分废气
	颗粒物
	集气罩收集
	布袋除尘器（TA008）+15m高排气筒（DA008）

	陶粒成品仓粉尘1、2
	成品仓暂存过程
	成品仓粉尘
	颗粒物
	管道收集
	布袋除尘器（TA006、TA007）+15m高排气筒（DA006、DA007）

	稻壳粉储罐呼吸粉尘1、2
	稻壳粉暂存过程
	稻壳粉仓粉尘
	颗粒物
	管道收集
	布袋除尘器（TA009、TA010）+15m高排气筒（DA009、DA010）



[bookmark: _Toc133333756][bookmark: _Toc133214599]图8.1-1  本项目废气收集、处理、排放示意图

污泥暂存烘干			
负压收集
生物除臭
排气筒DA005
1#回转窑烟气
2#回转窑烟气
干式脱硫+SCR脱硝工艺+活性炭喷射+布袋除尘器
排气筒DA003
管道
研磨废气
管道收集
袋式除尘器
排气筒DA004
筛分包装废气
管道收集
袋式除尘器
排气筒DA008
陶粒成品筒仓粉尘1、2
管道收集

袋式除尘器
排气筒DA006/排气筒DA007
管道
稻壳粉呼吸粉尘1、2
管道收集

袋式除尘器
排气筒DA009/排气筒DA010


[bookmark: _Toc156929088]8.1.2无组织废气防治措施概述
项目生产过程均在密闭设备或车间中进行，无组织废气主要为本项目无组织废气主要为原料及产品运输道路扬尘、渣土卸料粉尘、原料上料、搅拌过程未收集的废气、包装未收集的废气、污泥暂存过程未收集废气、成品包装未收集的废气等。
（1）生产装置区体系无组织排放控制措施
1）生产工艺、设备及收集过程控制措施
①企业采用连续化、自动化、密闭化生产工艺代替间歇式、敞开式生产工艺，以减少物料与外界接触频率。在建成运营后，根据生产经验的积累，不断改进工艺和生产技术水平，从源头减少无组织废气产生量。
②采用密闭性较好的搅拌、造粒、筛分设备。企业搅拌机、造粒机、筛分机密闭设置，降低了无组织粉尘废气的散逸几率。
③废气收集按照“应收尽收、分质收集”原则进行设计，委托有资质单位设计，综合考虑气体性质、流量等因素，确保废气收集效果。
④对产生逸散粉尘的设备，采取密闭、隔离措施。
2）其他无组织废气防治措施
①进厂污泥和渣土应及时送至密闭暂存间，减少在厂区的暴露时间；此外，污泥和渣土不宜在厂区内长时间存放，应及时进行综合利用。
②收集的污染气体通过管道送至废气处理装置，管道布置结合生产工艺，力求简单、紧凑、管线短、占地空间少。
③管道系统宜设计成负压。
④厂区内及周边加强绿化设计，通过厂区道路和绿化隔离带，减少气味的影响。
⑤对于较容易产尘的车间，设置自动喷雾降尘设备进行洒水降尘。
[bookmark: OLE_LINK121]（2）恶臭污染及控制对策
项目污泥暂存区会产生恶臭气体。 
1）污泥暂存区采用密闭微负压设计，通过抽气管将臭气引入布袋除尘+碱喷淋+生物除臭装置处理，保持污泥暂存区处于负压状态，有效防止异味扩散，保证污泥暂存区内空气不通过缝隙向外逸散。 
2）污泥间顶面采用轻钢结构。在钢板与钢板结合处以及钢板与砖墙结合处进行密封处理，以防止臭气外溢而对环境造成不良影响。污泥卸料口地面采取防渗措施，防止地面散发臭气。 
3）规范污泥间的操作管理，利用抓斗对污泥不断进行搅拌和翻动，避免污泥厌氧发酵，减少恶臭产生。定期喷洒植物除臭液。
4）污泥装卸料采用密闭式输送带，避免恶臭气体扩散。 
[bookmark: _Toc156929089]8.1.3废气防治措施可行性分析
1、除尘防治措施效率可行性论证
针对粉尘废气，常用的治理方式主要有机械式除尘、湿式除尘、袋式除尘、电除尘等，各废气治理方式比对情况见表8.1-2。
表8.1-2  粉尘废气治理方式比对一览表
	方法
	简介
	适用范围
	优点
	缺点
	效率

	机械式除尘
	利用粉尘颗粒重力作用沉降分离
	适用捕集大于50μm粉尘粒子、中等气量
	运行操作简单、投资低
	设备易腐蚀，且除尘效率局限
	85~90%

	湿式除尘
	用洗涤水或其他液体与含尘气体相互接触实现分离捕集
	适用范围广，对各种浓度含尘气体适用
	适用范围广，设备投资低，运行维护简单，可对废气中有毒有害气体具有去除效果
	有废水产生，污染物转移
	95~99%

	袋式除尘
	用多孔过滤介质分离捕集气体中固体粒子
	干性粉尘、中低温气体
	除尘效率高，运行维护简单
	气流温度、腐蚀性有要求，不适用含粘结、吸湿性强的含尘气体
	＞99.5%

	电除尘
	利用静电场产生正负离子和电子并使粉尘荷电，荷电粉尘在电场力作用下向集尘极运动并沉积从而达到分离
	高温、大气量含尘气体
	可耐高温、耐腐蚀、适用粒径范围宽，压力损失小，可远距离操作
	设备投资高、运行维护技术水平要求高
	90~99%


根据以上几种处理工艺的优缺点，针对本项目工艺特点，本项目粉尘废气经收集后，通过布袋除尘器，由15m排气筒高空排放。
布袋除尘器工作原理：布袋除尘器是一种干式除尘装置，适用于捕集细小、干燥非纤维性粉尘，对细小尘粒（粒径＜5μm）的去除效率高于其他干式除尘器，滤袋采用纺织的滤布制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤。布袋除尘器由灰斗、上箱体、中箱体等部分组成，上、中箱体和灰斗为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，气体中部分大颗粒粉尘受惯性力和重力作用被分离出来，直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中箱体，通过滤袋过滤区，含尘气体穿过滤袋时粉尘被阻留在滤袋外侧，净化后的气体经滤袋口进入上箱体后排出。
达标可行性分析：本项目筛分包装工序产生的废气经管道收集后进入“布袋除尘器（TA008）”处理，处理后通过15m高DA008号排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB18297-1996）中表2有组织排放浓度及排放速率限值（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h）。
研磨工序产生的废气经管道收集后进入“布袋除尘器（TA004）”处理，处理后通过15m高DA004号排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB18297-1996）中表2有组织排放浓度及排放速率限值（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h）。
陶粒成品筒仓1和2产生的废气经管道收集后进入“布袋除尘器（TA006、TA007）”处理，处理后通过15m高DA006、DA007号排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB18297-1996）中表2有组织排放浓度及排放速率限值（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h）。
稻壳粉除储罐1和2产生的废气经管道收集后进入“布袋除尘器（TA009、TA010）”处理，处理后通过15m高DA009、DA010号排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB18297-1996）中表2有组织排放浓度及排放速率限值（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h）。
2、污泥暂存废气治理设施及其可行性分析
本项目收集来的市政污泥暂存于污泥间内。暂存过程中会产生少量恶臭气体。项目污泥间采用负压系统，污泥暂存过程挥发的恶臭气体经车间负压管道收集后，进入“生物除臭系统（TA005）”处理，处理后通过15m高DA005号排气筒排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2厂界标准值要求。
3、回转窑烟气治理设施及其可行性分析
（1）回转窑烟气防治措施综述
本项目回转窑焙烧过程中产生的烟气成分主要为烟尘、SO2、NOX、重金属、二噁英等。本工程回转窑烟气和烘干废气拟采取“干式脱硫+SCR脱硝工艺+活性炭喷射+布袋除尘器”装置处理。从回转窑排出的废气首先进入干式脱硫+SCR脱硝工艺，除废气中的SO2、NO2、HCl等可溶性酸性气体实现彻底的脱硫脱硝；然后将烟气接入烘干机内对原料进行余热烘干，与烘干废气一起接入活性炭喷射+布袋除尘器进行除去粉尘、重金属以及二噁英，达标排放。全厂共设置2套回转窑，共用一套烟气处理装置。
布袋除尘器
达标排放
烘干机（烘干物料）
SCR（催化剂+氨水）
废气
陶粒回转窑烟气   
尾气
干式脱硫（小苏打）
活性炭喷射

图8.1-2  项目回转窑废气治理设施总体工艺流程图
（2）除尘设施可行性分析
本项目回转窑焙烧工序污染物组分相对较复杂，针对焙烧烟尘，项目拟采用“活性炭喷射+布袋除尘”进行处理。项目回转窑废气首先进行喷射活性炭处理，其目的是除去二噁英，然后废气再经后续袋式除尘器进一步去除微细颗粒，粉尘处理效率综合除尘效率不低于99.9%，可以实现颗粒物的达标排放。
（3）烟气脱硫脱硝治理设施及其可行性分析
烟气中的主要污染物是NOX、SO2等气体。采用干式脱硫+SCR脱硝工艺，可有效去除酸性气体，减少脱逸的污染气体，达标排放。
该方法对去除二氧化硫及氮氧化物均可达到95%及95%。二氧化硫和氮氧化物排放浓度可满足相应标准限值要求。
（4）重金属控制可行性分析
根据重金属的挥发性可以将其分为三类：a.易挥发性重金属，如Hg等，在焚烧中极易挥发，主要以气态形式存在。b.半挥发性重金属，如Pb、Cd等，焚烧达到一定温度后会有部分挥发到烟气中，随后在烟气冷凝过程中形成细小颗粒物或者富集在细小颗粒物内。③不易挥发重金属，如Mn、Ni、Cu、Cr、Sb等，主要分布在烧结物或底渣中，烟气中含量较低。
回转窑烟气中重金属浓度的高低，与污泥成分、重金属存在形式、回转窑的操作及空气污染控制方式等有密切关系。烟气中重金属主要以气态或吸附形式存在。气化温度较高的重金属及其化合物在烟气处理系统降温过程中凝结成粒状物质，然后被除尘设备收集去除；气化温度较低的重金属元素无法充分凝结，但飞灰表面的催化作用可能使其转化成气化温度较高、较易凝结的金属氧化物或氯化物，从而被除尘设备收集去除。焙烧烟气首先抽入回转窑干燥段对陶粒进行干燥，然后再被袋式除尘器截留，可保证重金属的去除效果。根据同企业运行数据，该套工艺对重金属去除效率可达99.9%，经处理后窑炉烟气中重金属排放浓度可以满足相应标准限值要求。
（5）二噁英控制可行性分析
二噁英（PCDD）及呋喃（PCDF）是到目前为止发现的无意识合成的副产物中毒性最强的物质，是由苯环与氧、氯等组成的芳香族有机化合物，被认为是能致癌、致畸形、影响生殖机能的微量污染物。PCDD有75种以上的同分异构体，PCDF 有135 种以上的同分异构体，其中毒性最强的是2、3、7、8四氯联苯（2、3、7、8TCDD）。
二噁英的生成机理相当复杂，已知的生成途径可能有以下几方面：
①在燃烧过程中由含氯前体物生成二噁英。含氯前体物包括聚氯乙烯、氯代苯、五氯苯酚等，在燃烧中前体物分子通过重排、自由基缩合、脱氯或其他分子反应等过程会生成二噁英。这部分二噁英在高温燃烧条件下大部分也会被分解。二噁英在一定温度下分解99.99%所需时间见图8.1-3。
②当燃烧不充分时，烟气中产生过多的未燃尽物质，在250～400℃的温度环境下，若遇到适量的触媒物质（主要为重金属，特别是铜等），在高温燃烧中已经分解的二噁英将会重新生成。

[image: ]
图8.1-3  二噁英（TCDD）分解99.99%所需时间
为降低烟气中的二噁英浓度，结合上述分析，本项目具体采取措施为：入场控制+焚烧控制+布袋除尘器等协同尽可能地减少二噁英排放量。具体分析如下：
a.污泥入场控制
项目所用市政污泥为一般固废，不使用危废；因此，原料氯化物、重金属等含量相对较低。同时氯化物绝大部分与CaO等碱性物质反应被固化在砖坯中，一定程度上降低了二噁英生成的概率。
b.焚烧控制
热脱附废气经高温燃烧室焚烧处理，高温燃烧室燃烧温度可达1100℃，温度高于二噁英分解温度800℃，低于NOx形成温度1500℃，能有效地抑制二噁英的生成。
c.烟气处理措施
焚烧烟气中的二噁英，通过良好的燃烧控制，大部分能进行分解，然而，在一定的条件下有再合成的可能。本项目设置了冷却循环，可迅速降低烟气温度至200℃以下，减少与避免了二噁英再合成的危险温度区域。废气首先进行活性炭喷射，然后再经过袋式除尘器，将吸附在亚微米粒子上的二噁英加以捕集。绝大部分的二噁英存在于固体颗粒中。
项目焙烧烟气回用于烘干工序，烘干温度约260℃，烘干后尾气温度约为120℃，二噁英产生温度在250℃~400℃，因此无须设置急冷措施。
（6）废气在线监测达标分析及强化管控措施
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目需在回转窑配套废气治理设施排气筒出口安装烟气连续监测系统，主要监测SO2、烟尘、NOx等烟气污染排放情况。烟气连续监测装置应符合《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（HJ/T75-2007）的要求。
本项目窑炉废气排气筒配套安装CEMS烟气在线监测系统，已完成设备比对校验并接入生态环境监管平台，监测数据真实有效、连续可控。结合项目试运行及长期在线监测、自行监测数据，项目焙烧配套干法脱硫、SCR脱硝、布袋除尘、活性炭喷射等废气治理设施运行稳定、投运率100%，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等主要废气污染物排放浓度均稳定低于标准限值，无超标及瞬时峰值超标记录。
鉴于项目固废处置品类多、生产工况复杂，连续生产过程中存在工况波动、粉尘瞬时浓度波动、除臭效率受环境温湿度影响等潜在不稳定因素，为保障废气长期稳定达标排放，本次补充完善强化管控措施：一是落实在线监测精细化管控，安排专人每日核查在线监测数据，建立台账管理制度，针对数据波动及时溯源调整工况，实现异常问题闭环处置；二是强化治理设施常态化运维，定期检修更换滤袋、脱硝模块、脱硫及活性炭喷射系统等关键设备，根据在线数据趋势预判耗材损耗，保障治理设施最优运行状态；三是优化生产工况，规范原料配比、进料及燃料投加操作，严控原料含水率，从源头降低污染物产生及波动幅度；四是完善废气预警应急机制，依托在线监测系统设置浓度预警阈值，出现浓度抬升趋势及时调整生产负荷、排查设备隐患，有效规避瞬时超标风险。
综上，项目现状废气排放均满足现行标准要求，通过落实上述强化管控措施，可进一步提升废气治理稳定性，有效防范废气超标风险，保障项目长期合规稳定运行。
[bookmark: _Toc133214600][bookmark: _Toc156929090][bookmark: _Toc133333757]8.1.4废气污染防治建议
本项目生产过程中，在工艺上应做到以下几点：
（1）治理工程应先于产生废气的生产工艺设备开启、后于生产工艺设备停机，并实现联锁控制。
（2）生产设施应采用密闭式，并具有与废气收集系统有效连接的部件或装置。
（3）企业应建立健全废气治理设施的运行维护规程和废气排放相关的原辅料的使用、产品生产及输出、废气处理、污染物排放等信息应进行跟踪记录，建立完善的“一厂一档”，确保企业废气处理装置运行效果。
[bookmark: _Toc141627898][bookmark: _Toc156929091][bookmark: _Toc133333758][bookmark: _Toc133214601]8.1.5 废水污染防治措施及可行性分析
[bookmark: _Toc133333759][bookmark: _Toc133214602][bookmark: _Toc133333762][bookmark: _Toc133214605]1、项目废水处理方案
本工程实施后需要产生的废水主要为车辆冲洗废水和生活污水。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗；生活污水经化粪池处理后由物业公司定期清掏，不排放。
[bookmark: _Toc133333760][bookmark: _Toc133214603]2、废水污染防治措施达标可行性分析
对照《排污许可证申请与核发技术规范  工业炉窑》（HJ 1121-2020）附录中“表4  重点管理工业炉窑排污单位废水类别、主要污染物项目及污染防治设施一览表”，处理技术对照如下：
表8.1-4  （HJ 1121-2020）中污水处理可行技术对照
	废水类别
	（HJ 1121-2020）可行技术
	本项目选用技术
	是否属于可行技术

	生活污水
	普通活性污泥法、厌氧好氧法（A/O）、接触氧化法、膜生物反应器（MBR）、其他
	化粪池
	是


[bookmark: _Toc32467][bookmark: _Toc133333764][bookmark: _Toc133214607]综上，本项目污水量不大且不外排，不会降低项目所在区域现有水环境功能。
[bookmark: _Toc133333765][bookmark: _Toc156929092][bookmark: _Toc133214608][bookmark: _Toc141627899]8.1.6 噪声污染防治措施及可行性分析
本项目在噪声控制上优先选用低噪声设备，对噪声设备采取减振、隔声等措施。主要噪声防治措施如下：
1、在场区总图设计上科学规划，合理布局，尽可能将噪声设备集中布置、集中管理、远离办公生活区，并加强场区绿化，充分利用距离衰减和草丛、树木的吸声作用降噪，减小项目运行对外环境的影响。
2、在设计中按《工业企业噪声控制设计规范》选用性能优、噪声低的设备。
3、高噪声设备尽量在车间内布置，并设置减振基础，通过车间的建筑隔声，可起到较好的降噪效果。
4、对各类泵进行基础减振。
5、制定场区内高噪声设备运行管理和检修计划，确保高噪声设备处于良好的运行状态。
在采取上述有效的防治措施后，加上距离衰减作用，厂界噪声可满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。
[bookmark: _Toc156929093][bookmark: _Toc133333766][bookmark: _Toc141627900][bookmark: _Toc133214609]8.1.7 固体废物污染防治措施
1、本项目固体废物种类、数量及拟采取的处理处置方式见下表。
表8.1-5  本项目固体废物产生及处置情况表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量（吨/年）
	产生工序及装置
	形态
	主要
成分
	有害
成分
	危险
特性
	污染防治措施

	1
	废机油
	HW08
	900-214-08
	0.04
	机械维修过程
	液态
	矿物油
	矿物油
	T，I
	暂存于厂区危险废物暂存间，委托有资质单位定期处置

	2
	废机油桶
	HW08
	900-249-08
	0.004
	机械维修过程
	固态
	矿物油
	矿物油
	T，I
	

	3
	窑炉废气袋式除尘器定期更换布袋
	HW49
	900-041-49
	5
	废气处理设施更换
	固体
	重金属
	重金属
	T/In
	

	4
	废SCR催化剂
	HW50
	772-007-50
	0.025
	废气治理
	固体
	TiO2、
V2O5、
WO3
	重金属
	T
	

	5
	筛分、包装、研磨工序袋式除尘器定期更换的废布袋
	一般固废SW59（900-099-S59）
	1
	废气处理设施更换
	固体
	/
	/
	/
	外售综合利用

	6
	生活垃圾
	SW64（900-002-S64
	18
	办公区
	固体
	生活垃圾
	/
	/
	环卫部门统一清运


2、一般工业固体废物污染防治措施
项目产生的一般工业固体废物筛分、包装、研磨工序袋式除尘器定期更换的废布袋依托焙烧车间北侧的一般工业固体废物暂存仓库，本项目一般固废产生一般固废约1t/a，计划每三个月清运一次一般固废，最大贮存量约0.25t。现有项目一般固废产生量约为56.3t/a，计划每三个月清运一次一般固废，因此，本次项目建成后全厂一般固废最大贮存量约14.325t，一般固废间贮存面积50m2（总贮存能力75t）可以满足项目一般固废暂存所需。故本项目依托现有项目50m2一般固废间可行，可以满足技改后储存要求。
3、危险废物污染防治措施
（1）危险废物收集污染防治措施
针对本项目各类危险废物的收集应根据各类危险废物产生的工艺环节特征、排放周期、危险特性、废物管理计划等因素对不同危险废物进行分类收集；各类危险废物在收集的过程中应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等；危险废物收集和厂内转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等；在危险废物的收集和内部转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。
危险废物厂内收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：
①包装材质要与各类危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质；
②性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装；
③危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；
④包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整详实；
⑤盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。
（2）危险废物内部转运污染防治措施分析
①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区；
②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照按照HJ2025-2012填写《危险废物厂内转运记录表》；
③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。
（3）危险废物场外转运污染防治措施分析
①运输路线及沿线敏感点
根据设计方案，本项目的危险废物运输工作由接收单位负责。各接收单位结合《道路危险货物运输管理规定》《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等要求制定了运输路线。
项目涉及的固体废物采用公路运输，根据接收单位制定的运输路线，总体而言，项目选定的路线均为当地交通运输主要线路，避开了敏感点分布集中的居住混合区、文教区、商贸混合区等敏感区域。同时，接收单位针对每辆固废运输车辆配备北斗导航定位系统，准确观察其运输路线。在运输车辆随意改变运输路线或者运输车辆发生故障的情况下，能够第一时间发现，并启动应急预案。
②影响分析
运输车产生的噪声影响主要是车流量的增加导致道路交通噪声对两侧敏感点影响。本项目危废运输道路，均依托现有高速路网及现有公路网，不新建厂外运输道路，因此，本项目固废运输对区域交通噪声造成的影响甚为有限，可以忽略不计。
③污染防治措施
a.采用专用的危险废物运输车辆，车身全密闭。每辆车配套一套灭火设备、配备司机及押运员各1名。运输车辆应按设计拟定路线行驶。
b.每辆车配备车载北斗导航定位系统、在运输车辆随意改变运输路线或者运输车辆发生故障的情况下，能够第一时间发现，并启动应急预案。
c.工作人员应熟悉危险废物的危险特性，配备适当的个人防护装备，避免危险废物运输过程中发生意外人员伤亡。
（4）危险废物暂存仓库污染防治措施
项目危险废物暂存仓库位于焙烧车间北部，占地面积为10m2，基本情况如下表所示。
表8.1-6  建设项目危险废物暂存仓库基本情况表
	暂存场所名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积
	暂存方式
	暂存能力
	暂存周期
	最大暂存量t

	危险废物暂存仓库
	废机油
	HW08
	900-214-08
	焙烧车间北部
	10m2
	密闭桶装
	15t
	1年
	0.04

	
	废机油桶
	HW08
	900-249-08
	
	
	密闭桶装
	
	1年
	0.004

	
	窑炉废气袋式除尘器定期更换布袋
	HW49
	900-041-49
	
	
	密闭桶装
	
	1年
	5

	
	废SCR催化剂
	HW50
	772-007-50
	
	
	
	
	1年
	0.025


本项目危险废物产生量约为5.069t/a，计划三个月清运一次危险废物，最大贮存量约1.26725t。现有项目危险废物产生量约为1t/a，均计划三个月清运一次危险废物，因此，本次项目建成后全厂危险废物最大贮存量约1.51725t，危废库面积10m2（总贮存能力15t）可以满足项目危废暂存所需。故本项目依托现有项目10m2危废暂存间可行，可以满足技改后储存要求。
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《建设项目危险废物环境影响评价技术指南》要求，项目危废暂存仓库建设应满足下列要求：
①危废暂存场所设计要求
a.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防雨、防晒、防治危险废物流失、扬散以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；
b.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合；不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式；
c.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；
d.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；
e.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区；
f.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入；
g.在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求；
②危废堆存控制要求
[bookmark: _Toc156929094][bookmark: _Toc141627901]a.按《建设项目危险废物环境影响评价技术指南》要求，切实落实危废暂存场所的四防（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施，并按重点防渗的要求进行了防渗防腐，并建有导流沟及渗滤液收集池，配套危险废物堆放方式、警示标识、废气收集处理等方面内容。周围应设置围墙或其他防护栅栏。
[bookmark: _Toc141627902][bookmark: _Toc156929095]危废暂存场所地面基础必须防渗，若采用天然材料防渗结构，其防渗层饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s，厚度不应小于2m；若采用刚性防渗结构，水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度不宜小于150mm）+水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不小于0.8mm）结构形式，防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s；若采用复合防渗结构，土工膜（厚度不小于1.5m）+抗渗混凝土（厚度不小于100mm）结构。抗渗混凝土的渗透系数不大于1×10-6cm/s；危废暂存场所必须设置落实防风、防雨、防晒、防治危险废物流失、扬散要求，配套渗出液收集池和疏导系统。
[bookmark: _Toc141627903][bookmark: _Toc156929096]b.堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。
[bookmark: _Toc141627904][bookmark: _Toc156929097]c.衬里放在一个基础或底座上。
[bookmark: _Toc141627905][bookmark: _Toc156929098]d.衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围。
[bookmark: _Toc156929099][bookmark: _Toc141627906]e.衬里材料与堆放危险废物相容；在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。
[bookmark: _Toc156929100][bookmark: _Toc141627907]f.不相容的危险废物不能堆放在一起。
[bookmark: _Toc141627908][bookmark: _Toc156929101]g.总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不小于30毫米的排气孔。
[bookmark: _Toc156929102][bookmark: _Toc141627909]不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置；贮存易燃危险废物（废解析液、废机油等）应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。
（5）危险废物处置污染防治措施
本次评价要求建设单位在选择危险废物处置单位时应选择有处理本项目产生的危险废物经营许可证以及未发生危废处置事故单位，同时建议建设单位选择与本项目较近的处置单位，减少运输过程中发生危废流失的可行性。
综上所述，项目固体废物根据特性、组成采取相应的处理或处置方案，处理率可以达到100%。
（6）危险废物贮存管理要求
①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。
②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
③贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
④建设单位应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
[bookmark: _Toc141627910][bookmark: _Toc133214610][bookmark: _Toc133333767][bookmark: _Toc156929103]8.1.8 地下水污染防治措施与建议
项目地下水污染防治措施应按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行。
[bookmark: _Toc133333768][bookmark: _Toc133214611]1、源头控制措施
（1）在工艺、管道、设备、储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。
（2）管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能在地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于地埋管道泄漏而可能造成的地下水污染。
（3）运行期间加强管理，一旦发现泄漏及时处理，检查检修设备，将污染物泄漏的风险事故降到最低。
（4）严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生渗滤液，以免对地下水和土壤造成污染。
[bookmark: _Toc133214612][bookmark: _Toc133333769]2、分区防渗措施
为防止本项目污染地下水，在项目设计和施工过程中，应对厂区进行专项防渗设计和分区防渗处理。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求，污染防治区可分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。具体见下表：
表8.1-7  地下水污染防渗分区参照表
	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染物控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机污染物
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598

	
	中—强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类型
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598

	
	中—强
	难
	
	

	
	中—强
	易
	重金属、持久性有机污染物
	

	简单防渗区
	中—强
	易
	其他类型
	一般地面硬化


参照（HJ610-2016）要求，并根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质以及各设施及建构筑物污染物难易控制程度进行分级，本项目分区防渗情况如下。
（1）重点防渗区：重点防渗区是指对地下水环境隐患大的区域，泄漏污染物可能会对地下水造成污染，泄漏不易及时发现和处理，需要重点防治或者需要重点保护的区域。主要包括本项目污泥间、危险废物暂存仓库等区域。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求，防渗要求如下：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598。
（2）一般防渗区：一般防渗区是指泄漏污染物可能会对地下水造成污染，但危害性和风险程度较低，或者泄漏容易及时发现和处理的区域，主要包括本项目一般工业固体废物暂存仓库、1#原料仓库、2#原料仓库、成品仓库、焙烧车间等区域。一般防渗区防渗要求如下：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
（3）简单防渗区：一般不会对地下水造成污染的区域，主要包括项目办公生活区、厂区道路等，只需一般地面硬化。
本项目分区防渗情况见下表。
表8.1-8  本项目分区防渗一览表
	序号
	装置、单元名称
	防渗区域及部位
	类别
	防渗技术要求
	具体措施
	备注

	1
	危险废物暂存仓库
	危废暂存间地面，墙裙
	重点防渗
	危废间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求
	根据企业现有环评及其验收报告，危废库已按重点防渗处理，采用2mm厚的HDPE膜（K≤10-10cm/s）+环氧树脂防腐层，并设置专用防腐防渗托盘，托盘容量满足泄漏物盛装要求，保证泄漏液体全部收集
	依托现有

	2
	化粪池、污水管网
	地面，墙裙
	
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，满足K≤10-7cm/s；
	采用20厘米厚C30混凝土，抗渗等级为P8（K≤0.26×10-8cm/s）+环氧树脂防腐层
	依托现有

	3
	污泥间和事故池、初期雨水池
	地面
	
	
	
	新建

	4
	一般工业固体废物暂存仓库、1#原料仓库、2#原料仓库、成品仓库、焙烧车间等
	地面
	一般防渗
	满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K＜10-7cm/s；或参照GB16889执行
	采用25cm厚P6（K≤0.419×10-8cm/s）等级抗渗混凝土
	依托现有

	5
	厂区道路、办公室
	地面
	简单防渗区
	/
	地面硬化
	依托现有


[bookmark: _Toc133214613][bookmark: _Toc133333770]3、地下水环境监测与管理
（1）地下水监测井
为及时准备掌握场区及下游地区地下水环境质量状况，应建立覆盖全场地下水长期监控系统，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备。
本项目地下水环境监测主要参考《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020），结合评价区地下水系统特征，考虑本项目污染特征等因素来布置地下水监测点位。
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求，三级评价建设项目至少设置1个跟踪监测点，本项目拟设置3个地下水监控点。建设单位在运营过程中应做好监测井的运行维护，以防因井口外漏、管壁破裂或者其他原因造成废水倒灌或渗入井内而造成地下水污染。
表8.5-3  地下水跟踪监测计划
	编号
	监测点编号
	监测点位置
	监测井类型
	监测目的
	监测因子
	监测频率
	监测层位

	1#
	D1
	厂区上游（厂界北侧）
	背景监测井
	监测可能来自场外污染源的影响以及厂区地下水本底值
	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚、氰化物、氟化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数等
	每年监测一次
	浅水

	2#
	D2
	污水处理区
	污染监测井
	监测项目厂区可能造成的地下水污染
	
	
	

	3#
	D3
	厂区下游（厂界南侧）
	污染监测井
	监测项目厂区可能造成的地下水污染
	
	
	


（2）监测因子和监测频率
水质监测项目参照《地下水质量标准》相关要求和污染源特征污染因子确定，监测井可依据监测项目的不同适当增加和减少监测项目。
依据场地的水文地质条件，结合场区内地下水污染源的位置，确定地下水监测井使用功能，力求以最低的采样频次，取得最有时间的代表性的样品，达到全面反映场区内地下水水质状况、污染原因和规律的目的。
监测频次：每年采样一次。
监测因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚、氰化物、氟化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数。
（3）地下水环境跟踪监测与信息公开计划
①地下水环境跟踪监测报告
本评价要求建设单位应委托专职机构负责编制项目地下水环境跟踪监测报告，报告内容应包括以下内容：
a.项目厂区及其影响区地下水环境跟踪监测数据，项目排放污染物的种类、数量和浓度等。
b.项目生产设备、管廊或管线、化学品原料和成品的贮存与运输装置、固体废物和危险废物暂存场所、事故应急池及应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录和维护记录等。
②地下水信息公开计划
企业应将地下水监测工作开展情况及监测结果向社会公众公开，公开频率以环境保护主管部门要求为准，一般一年公开一次。公开计划至少包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。
[bookmark: _Toc133333771][bookmark: _Toc141627911][bookmark: _Toc133214614][bookmark: _Toc156929104]8.1.9 土壤污染防治措施及建议
[bookmark: _Toc133214615][bookmark: _Toc133333772]1、过程防控措施
（1）大气沉降途径的防控措施
建设单位需按照规划设计积极开展厂区绿化，以种植具有较强吸附能力的植物为主，减少影响。
（2）垂直入渗途径的防控措施
对于原辅材料、废水事故状态下泄漏可能造成的垂直入渗影响，应严格落实本评价提出的分区防控要求，防止土壤环境污染。
[bookmark: _Toc133333773][bookmark: _Toc133214616]2、跟踪监测计划
为便及时发现问题，采取措施，本评价要求建设单位制定土壤环境跟踪监测计划、建立跟踪监测制度。
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），评价等级为一级的项目一般每5年内开展1次监测工作，项目监测计划如下表所示。
表8.1-9  项目土壤跟踪监测计划
	监测点数
	监测点位置
	监测因子
	监测频次

	1
	厂外200m内主导风向下风向农田
	pH值、GB36600-2018中45项基本因子、二噁英
	每5年开展一次



[bookmark: _Toc28299][image: 未命名-20260629143640 (2)]图例：
地下水监测井
土壤监测点

T1土壤点
D3监测井
D2监测井
D1监测井

图8.1-1本项目地下水和土壤跟踪监测点位示意图

[bookmark: _Toc156929105][bookmark: _Toc9370]9 环境影响经济损益分析
[bookmark: _Toc479085404][bookmark: _Toc346616445]环境经济损益分析是工程开发可行性研究的重要组成部分，是从环境经济的角度对项目的可行性进行评价，以货币的形式定量表述建设项目对环境的影响程度和相应的环境工程效益，从而为决策部门提供科学依据，使建设项目在运营后能更好地实现经济效益、环境效益和社会效益的统一。
[bookmark: _Toc5114][bookmark: _Toc156929106][bookmark: _Toc109135999][bookmark: _Toc133214618][bookmark: _Toc133333775][bookmark: _Toc23923856]9.1 环保投资估算
环保设施为废水处理、废气治理、降噪、固废收集处置和风险防范等，项目各类污染防治措施环保投资估算汇总见下表。
表9.1-1  新增污染防治措施及投资估算一览表  单位：万元
	序号
	分类
	工程设施名称
	说明
	费用（万元）

	1
	废气
	污泥暂存烘干废气
	密闭负压收集+“生物除臭（TA005）”+15m高排气筒（DA005）
	15

	3
	噪声
	降噪设施
	安装减震垫和消声器等降噪措施
	2

	4
	固废
	固废收集与处置
	固废贮存
	5

	5
	地下水
	分区防渗
	地下水防渗及环境监测
	10

	6
	风险防范
	消防系统；事故池
	10

	合计
	/
	42


[bookmark: _Hlt90199576]由上表可知，项目环保设施建设所需投资42万元，约占总投资的8.4%。
[bookmark: _Toc23923857][bookmark: _Toc28069][bookmark: _Toc133214619][bookmark: _Toc156929107][bookmark: _Toc133333776][bookmark: _Toc531340219][bookmark: _Toc109136000][bookmark: _Toc531339546]9.2 环保效益分析
[bookmark: _Toc156929108]9.3.1目的和内容
将项目产生的直接和间接、定量和非定量的各种影响列于分析范围内，通过分析计算用于控制污染所需投资费用、环境经济指标，估算可能受到的环境与经济实效，全面衡量项目建设投资在环保经济上的合理水平，反映项目投资的环保经济效益和社会环境效益。
[bookmark: _Toc156929109]9.3.2分析方法
采用指标计算方法进行建设项目的环境经济损益分析。将项目对环境产生的损益分解成各项经济指标，包括环保费用指标、污染损失指标和环境效益，逐项计算。然后通过环境经济的静态分析，得出项目环保投资的年净效益、环保费用的经济效益，以及效益与费用比例等各项参数。
年净效益是指环保投资的直接经济效益，扣除污染控制费用。
环境污染治理费用的经济效益等于环保效益指标与污染控制费用之比，当比值大于等于1时，可以认为项目的环境治理方案在经济技术上是可行的，否则是不可行的。
环保效益与费用的比是在对项目污染控制投资进行分析，当比值大于等于1时，可以认为环保费用在环保经济效益上是可行的，否则就认为在经济方案上是不合理的。
[bookmark: _Toc133214620][bookmark: _Toc23923858][bookmark: _Toc156929110][bookmark: _Toc5105][bookmark: _Toc133333777][bookmark: _Toc109136001]9.3 环保运行费用估算
环保运行费用包括“三废”处理的成本费用和固定费用，成本费用包括原辅材料费、燃料动力消耗及人员工资等，固定费用包括环保设备维修费、折旧费、技术措施费、环保管理费及其它费用。其费用估算见下表。
表9.3-1  环保设施年运行费用估算单位：万元
	序号
	环保项目
	年运行费用

	1
	废气处理
	2

	2
	废水处理及利用
	0.5

	3
	噪声控制
	0.5

	4
	固体废物综合利用
	2

	总计
	5


[bookmark: _Toc109136002][bookmark: _Toc23923859][bookmark: _Toc133214621][bookmark: _Toc156929111][bookmark: _Toc18191][bookmark: _Toc133333778][bookmark: _Toc510532502]9.4 环境经济损益指标分析
[bookmark: _Toc141627917][bookmark: _Toc133214622][bookmark: _Toc156929112][bookmark: _Toc133333779]9.4.1 环保投资比例系数Hz
该系数是指环保建设投资与企业建设总投资的比值，它体现了企业对环保的重视程度。
HZ=E0/Er
式中：E0—环保建设投资，万元；
Er—企业建设总投资，万元。
项目建设总投资为500万元，其中环保投资估算为42万元，占总投资的8.4%。
[bookmark: _Toc133333780][bookmark: _Toc141627918][bookmark: _Toc156929113][bookmark: _Toc133214623]9.4.2 产值环境系数Fg
产值环境系数是指年环保费用与年工业总产值的比值，环保年费用是指环保治理设施及综合利用装置的运行费、折旧费、日常管理费及排污费等，每年用于环保运行费用之和20万元/年，折旧费按环保投资20年分摊约2.3万元/年，则每年的环保费用为22.3万元/年。
产值环境系数Fg的表达式为：
式中：E2 —年环保费用，万元；
      Es —年工业总产值，万元。
拟建工程投产后，预计产值可达1000万元/年，则产值环境系数为2.23%，这意味着每生产万元产值，所花费的环保费用为223元。
[bookmark: _Toc133333781][bookmark: _Toc133214624][bookmark: _Toc141627919][bookmark: _Toc156929114]9.4.3 污染损失指标
污染损失指标是指建设项目产生的污染与破坏对环境造成的损失最终以经济形式的表达。主要包括资源和能源流失的损失，各类污染物对生产、生活造成的损失，以及各种环境补偿性损失。
污染损失指标由下式计算：





L=++++
式中：L—污染损失指标；
      L1—资源和能源流失对生产造成的损失；
      L2—各类污染物对生产造成的损失；
      L3—各类污染物对生活造成的损失；
      L4—污染物对人体健康和劳动力的损失；
      L5—各种补偿性损失；
i—分别为各项损失的种类。
直接经济损失：按市场价格计算，约20万元/年。
[bookmark: _Toc141627920][bookmark: _Toc133333782][bookmark: _Toc156929115][bookmark: _Toc133214625]8.4.4 环保效益指标
环保效益指标包括直接经济效益和间接经济效益。环保效益指标由下式计算：



R1=++
式中： R1—环保效益指标；
       Ni—能源利用的经济效益，包括清洁生产工艺带来的动力，原材料利用率提高后产生的环保经济效益；
       Mi—减少排污的经济效益；
       Si—固体废物利用的经济效益；
i—各项效益的种类。
为使资源、能源充分利用，治理“三废”污染，采取了环保措施，使资、能源流失尽可能减少。本项目的环境保护效益就是对正常运行时的污染物排放采取治理措施后而挽回的污染损失总和。在环境经济分析中，环境污染损失和环境保护是一个问题的两个方面，采取污染治理措施后的环境保护效益与未采取污染治理措施的环境污染损失是相等的，本项目实施污染治理措施后的环保效益约200万元/年。
[bookmark: _Toc156929116][bookmark: _Toc17380][bookmark: _Toc6263607][bookmark: _Toc109136003][bookmark: _Toc25557][bookmark: _Toc15327][bookmark: _Toc133214626][bookmark: _Toc133333783]9.5 项目社会效益分析
[bookmark: _Toc189452182][bookmark: _Toc191720096][bookmark: _Toc188279255][bookmark: _Toc156929117][bookmark: _Toc280365684][bookmark: _Toc237416282][bookmark: _Toc250719283]9.5.1具有较好的经济效益
项目投资总额为500万元，企业自筹。根据初步测算，项目建成投产后年均产值1000万元，具有较好的经济效益。
[bookmark: _Toc29285][bookmark: _Toc510532503][bookmark: _Toc156929118][bookmark: _Toc133214627][bookmark: _Toc109136004][bookmark: _Toc23923860][bookmark: _Toc133333784]9.6 小结
本工程的建设将不可避免地对周围环境产生影响，环境经济效益分析结果表明，在实施必要的环境保护措施和支付一定的环境代价后，不仅可达到预定的环境目标，减轻对环境的破坏，同时还可以挽回一定的经济效益，在促进社会和经济发展的同时，使社会效益、经济效益和环境效益得到较好地统一，保证了社会和环境的可持续发展。
[bookmark: _Toc133333785][bookmark: _Toc133214628][bookmark: _Toc479085407][bookmark: _Toc4516][bookmark: _Toc109136005][bookmark: _Toc90469132][bookmark: _Toc156929119][bookmark: _Toc226097365]10 环境管理与监测计划
[bookmark: _Toc185975258][bookmark: _Toc147207404][bookmark: _Toc233192393][bookmark: _Toc120005970][bookmark: _Toc231787568][bookmark: _Toc188363831][bookmark: _Toc311812561][bookmark: _Toc176004478][bookmark: _Toc143791212]本项目建设期主要为各厂房的建设，该过程持续时间较短，对环境的影响也非常小。本项目对其所在区域环境的影响主要为本项目的营运期，建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，及时了解工程在不同时期对周围环境的影响，以便采取相应措施，消除不利影响，减轻环境污染。本项目建成后，应按省、市生态环境局的要求加强对企业的环境管理，要建立健全的环保监督和管理制度。
环境管理和监控计划是以防止工程建设对环境造成污染为主要目的，在工程项目的施工和营运过程中，将对周围环境产生一定的污染影响，将通过采用环境污染控制措施减轻污染影响，环境管理和监控计划的实行将监督和评价工程项目实施过程中的污染控制水平，随时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实现。
[bookmark: _Toc133333786][bookmark: _Toc109136006][bookmark: _Toc90469133][bookmark: _Toc156929120][bookmark: _Toc133214629][bookmark: _Toc9824]10.1 环境管理
[bookmark: _Toc133214630][bookmark: _Toc156929121][bookmark: _Toc141627925][bookmark: _Toc133333787]10.1.1 环境管理结构设置的目的
环境管理机构的设置，目的是贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。
[bookmark: _Toc141627926][bookmark: _Toc156929122][bookmark: _Toc133214631][bookmark: _Toc133333788]10.1.2 管理机构及职责
按照国家有关规定和实际工作的需要，本项目设置专职的安全环保部门，在公司总经理的领导下负责工程施工期和营运期的安全生产、环境保护管理工作，环保人员的设置及工作制度与生产岗位相同。安全环保部门主要职责是：
1、建设期负责落实本项目污染治理设施，在设计实施计划的同时应考虑环保设施的自身建设特点，如建设周期、工程整体性等基本要求，进行统筹安排，严格执行“三同时”。
2、建立健全的环保工作规章制度，积极认真执行国家、安徽省有关环保法规、政策、制度、条例，如“三同时”，环保设施竣工验收，排污申报与许可证，污染物达标排放与问题控制等制度。
3、本项目营运期负责对本厂的环境保护工作进行监督与管理，负责公司与地方各级环保主管部门的协调工作。
4、根据本环境影响报告书提出的环境监测计划，编制项目年度环境监测计划并组织实施，协助有资质的监测单位对本厂的污染物排放进行日常监测，发现问题及时解决。
5、保证污染治理设施的完好率、运行率和主体设施相适应，做到运行、维护检修与主体设施同步进行。
6、对职工进行经常性的环保教育与技术培训，明确环保责任制及奖惩制度，根据确定的环保目标及管理要求对企业各部门、各车间及岗位进行环保执法监督和考核。
7、负责组织突发事故的应急处理及善后事宜，如发生事故应及时报告上级环保部门。
8、为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际特点，制定各种类型的环保制度，并以文件形式规定，形成一套厂级环境管理制度体系，如：环保设施运行操作规程；污染防治对策控制工艺参数；环境保护工作家常话计划；绿化工作年度计划；厂内环境保护工作管理及奖罚办法等。
[bookmark: _Toc133333789][bookmark: _Toc133214632][bookmark: _Toc141627927][bookmark: _Toc156929123]10.1.3 环境管理计划
1、根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定本项目营运期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。
2、对生产车间内废气治理设施进行定期维护和检修，确保废气治理设施的正常运行及废气达标排放。
3、生活垃圾和危险废物的收集管理应分类分开收集，危险废物在厂区危险废物暂存库暂存后应定期交给有资质单位进行处理，生活垃圾袋装收集，并及时运往垃圾中转站，由环卫部门统一清运。
[bookmark: _Toc133333790][bookmark: _Toc156929124][bookmark: _Toc133214633][bookmark: _Toc141627928]10.1.4 环境管理制度
建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有：
1、环境保护职责管理条例；
2、废气、固体废物排放管理制度；
3、处理装置日常运行管理制度；
4、排污情况报告制度；
5、污染事故处理制度；
6、环保教育制度。
[bookmark: _Toc133214637][bookmark: _Toc90469135][bookmark: _Toc133333794][bookmark: _Toc109136008][bookmark: _Toc156929128][bookmark: _Toc484642063][bookmark: _Toc8174]10.2环境监测
[bookmark: _Toc141627933][bookmark: _Toc133214638][bookmark: _Toc133333795][bookmark: _Toc156929129]10.2.1 环境监测的意义
环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的组成部分，也是企业的各项规范化制度。通过环境监测对数据整理分析建立监测档案，为污染源治理、掌握污染物排放变化规律提供了依据，也为上级环保部门进行区域环境规划，管理执法提供依据。
[bookmark: _Toc133333796][bookmark: _Toc141627934][bookmark: _Toc156929130][bookmark: _Toc133214639]10.2.2 环境监测的主要任务
1、制定项目环境监测计划。
2、定期监测项目排放污染物是否符合规定的排放标准，并对主要污染物建立监测档案。
3、分析所排污染物质变化规律，为制定污染控制措施提供依据。
4、配合生产厂房，参加“三废”的治理工作。
5、负责企业污染事故调查监测及报告。
[bookmark: _Toc141627935][bookmark: _Toc133214640][bookmark: _Toc156929131][bookmark: _Toc133333797][bookmark: _Toc231787569][bookmark: _Toc461121034]10.2.3 污染源监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1250-2022）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），建设单位应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，编制监测方案。监测方案内容主要包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。
[bookmark: _Toc133333798][bookmark: _Toc133214641]1、废气污染源监测
本项目建成运行后，根据《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1250-2022）以及《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），制定废气污染源监测计划汇总见下表：
表10.2-1  废气污染源监测计划一览表
	废气种类
	监测点位
	监测指标
	监测频次

	有组织
	DA003
	烟尘、SO2、NOx
	自动监测

	
	
	NH3、臭气浓度
	1次/半年

	
	
	氯化氢、氟化物、二噁英类、镉，铊及其化合物（以Cd+Tl计）、锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）
	1次/年

	
	DA004
	颗粒物
	1次/年

	
	DA005
	NH3、H2S、臭气浓度
	1次/半年

	
	DA006
	颗粒物
	1次/年

	
	DA007
	颗粒物
	1次/年

	
	DA008
	颗粒物
	1次/年

	
	DA009
	颗粒物
	1次/年

	
	DA010
	颗粒物
	1次/年

	无组织
	厂界
	颗粒物、NH3、H2S、臭气浓度
	1次/半年


注：废气监测须按照相应监测分析方法、技术规范同步监测烟气参数。
[bookmark: _Toc133333799][bookmark: _Toc133214642]为进一步明确项目建成后排放的TSP、HCl、NH3、硫化氢、氟化物、二噁英等对区域环境造成的影响，在项目建成运营后，应在下风向布置监测点位，定期监测本项目对区域大气环境敏感点的影响。具体监测方案如下：
表10.2-2  环境空气质量监测计划一览表
	序号
	监测项目
	监测点位
	监测频次
	执行标准

	1
	TSP、HCl、氟化物、NH3、硫化氢
	厂界下风向
	1次/年
	TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准；氯化氢、NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）“表D. 1其他污染物空气质量浓度参考限值”要求；重金属、氟化物浓度限值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）附录A 标准；二噁英参照执行日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准

	2
	重金属、二噁英
	厂界下风向
	1次/季度
	


2、废水污染源监测
表10.2-3  废水监测项目及频次
	监测点位
	监测指标
	监测频次

	污水总排口
	pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、BOD5
	污水不外排，不开展监测

	[bookmark: _Toc133333800][bookmark: _Toc133214643]雨水排放口
	COD、SS
	1次/月

	雨水排放口每月有流动水排放时开展一次监测。如监测一年无异常情况，可放宽至每季度有流动水排放时开展一次监测。


3、厂界噪声监测
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1031-2023）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），项目厂界噪声每季度监测一次，布置四个厂界噪声监测点位，每次分昼间、夜间分别监测，按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定进行监测。
表10.2-4 噪声污染源监测计划
	序号
	监测布点
	监测项目
	监测方法

	1
	东厂界
	LeqdB（A）
	根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》的规定进行监测

	2
	南厂界
	
	

	3
	西厂界
	
	

	4
	北厂界
	
	


[bookmark: _Toc133333801][bookmark: _Toc156929132][bookmark: _Toc141627936][bookmark: _Toc133214644]10.3.4 土壤和地下水环境质量监测计划
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），结合项目特征，项目运营期环境质量监测计划制定见下表。
表10.2-5  项目环境质量监测计划一览表
	[bookmark: _Toc141627937][bookmark: _Toc133214647][bookmark: _Toc133333804][bookmark: _Toc156929133]序号
	监测项目
	监测点位
	监测时间及频率
	执行标准

	地下水
	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚、氰化物、氟化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数
	地下水监控井
	1年1次
	《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）

	土壤
	pH+GB 36600中基础项45项，二噁英
	生产车间外、土壤环境敏感目标附近
	5年1次
	执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值和《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值


10.3.5 监测数据管理
企业应按照有关法律和《环境监测管理办法》《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，设置和维护监测设施、做好监测质量保证与质量控制、记录和保存监测数据，并向当地环境保护行政主管部门和行业主管部门备案。
对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，定期公布监测结果。
[bookmark: _Toc23923865][bookmark: _Toc133214648][bookmark: _Toc7791][bookmark: _Toc156929134][bookmark: _Toc90469136][bookmark: _Toc109136009][bookmark: _Toc133333805]10.4 总量控制
10.4.1项目污染物“三本账”情况表
表10.4-1  项目污染物“三本账”情况一览表（单位：t/a）
	[bookmark: _Toc156929135]种类
	污染物名称
	技改项目排放量
	现有项目环评总量控制指标

	废气
	有组织
	颗粒物
	2.6553
	8.588

	
	
	SO2
	32.112
	70.160

	
	
	NOx
	27.8721
	41.533


10.4.2废水污染物总量指标
本项目废水不外排，无需申请总量指标。
[bookmark: _Toc156929136]10.4.3废气污染物总量指标
本项目废气污染物为颗粒物、SO2和NOx，颗粒物排放量为2.6553t/a，SO2排放量为32.112t/a，NOx排放量为27.8721t/a。现有项目烟（粉）尘排放量为8.588t/a，SO2排放量：70.160t/a、NOX排放量：41.533t/a颗粒物，本次未突破现有环评核发总量，无需再申请总量指标。
[bookmark: _Toc109136010][bookmark: _Toc90469137][bookmark: _Toc133333806][bookmark: _Toc484642064][bookmark: _Toc133214649][bookmark: _Toc156929137][bookmark: _Toc27167]10.5 排污口规范化
根据国家标准《环境保护图形标志---排放口（源）》和原国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌，绘制企业排污口公布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。
[bookmark: _Toc133214650][bookmark: _Toc141627940][bookmark: _Toc156929138][bookmark: _Toc133333807]10.5.1 废气排放口
废气排放口必须符合规定的高度、满足环境监测管理规定和《污染源监测技术规范》中便于采样、监测的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志，如无法满足要求的，由当地生态环境局确定。
[bookmark: _Toc133214651][bookmark: _Toc141627941][bookmark: _Toc133333808][bookmark: _Toc156929139]10.5.2 固定噪声排放源
按规定对固定噪声源进行治理，并在企业边界噪声敏感点且对外影响最大处设置标志牌。
[bookmark: _Toc133214652][bookmark: _Toc141627942][bookmark: _Toc133333809][bookmark: _Toc156929140]10.5.3 固体废物暂存场
应设置专用堆放场地，并采取二次扬尘措施，有毒有害固体废物必须设置专用堆放场地，有防扬散、防流失、防渗漏等措施。有毒有害固体废物等危险废物，应设置专用堆放场地，并必须有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施。
[bookmark: _Toc133333810][bookmark: _Toc141627943][bookmark: _Toc133214653][bookmark: _Toc156929141]10.5.4 设置标志牌要求
标志牌应设置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米，排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。排污口的有关设置（如方形标志牌、计量装置、监控装置等）属于环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的须报当地生态环境部门同意并办理变更手续。
各类环境保护图形标识汇总见下表：
表10.5-1  本项目环境保护图形符号表
	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: ]
	[image: ]
	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	2
	[image: ]
	[image: ]
	废水排放口
	表示污水向水体排放

	3
	[image: ]
	[image: ]
	一般工业固体废物
	表示一般工业固体废物贮存、处置场

	4
	
	[image: ]
	危险废物
	表示危险废物贮存、处置场

	5
	[image: mark_3]
	[image: mark_j3]
	噪声排放源
	表示噪声向
外环境排放


表10.5-2  环境保护图形标志的形状及颜色表
	标志名称
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色


[bookmark: _Toc156929142][bookmark: _Toc22380]10.6 项目排污许可衔接与判定
根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）和《环境保护部关于印发〈“十三五”环境影响评价改革实施方案〉的通知》（环环评〔2016〕95号），环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接工作，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。
本项目涉及通用工序—工业炉窑，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）（环境保护部令第45号，2019年7月11日），淮南潘一实业有限公司属于《淮南市2022年重点排污单位名录》中大气环境重点排污单位，因此本项目属于重点管理行业。根据《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发〔2021〕7号）中要求“（七）属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书（表）时，可结合相应行业排污许可证申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和“建设项目排污许可申请与填报信息表”。建设单位在实际排污行为发生前申领排污许可证时，应按照项目实际建设情况，填报排污许可申请材料，在编制自主验收报告时，应专章分析排污许可管理要求的落实情况”，本项目相关的排污许可申报内容，详见附件。
表10.6-1  排污许可分类管理一览表
	序号
	行业类别
	重点管理
	简化管理
	登记管理

	四十五、生态保护和环境治理业 77

	103
	环境治理业 772
	专业从事危险废物贮存、利用、处理、处置（含焚烧发电）的专业从事一般工业固体废物贮存、处置（含焚烧发电）的
	/
	/


淮南潘一实业有限公司已于2024年12月23日取得排污许可证（91340400150250099K001X），许可证类别为重点管理，本评价要求，本次技改项目建设完成后，及时重新申领排污许可证。
[bookmark: _Toc156929143][bookmark: _Toc133214654][bookmark: _Toc27802][bookmark: _Toc133333811][bookmark: _Toc346616460][bookmark: _Toc109136011]
11 环境影响评价结论
[bookmark: _Toc479085415][bookmark: _Toc133333812][bookmark: _Toc109136012][bookmark: _Toc133214655][bookmark: _Toc27454][bookmark: _Toc156929144][bookmark: _Toc346616461]11.1项目概况
[bookmark: _Toc109136013]淮南潘一实业有限公司拟投资500万元建设陶粒生产线技改项目，对现有原材料进行调整，新增市政污泥和一般工业固体废物（铁尾矿砂、建筑渣土）替代部分原料，科学配料系统，原材料暂存场所、箱式给料机、搅拌机、皮带机及控制系统等设施，年产30万立方米陶粒。项目已经淮南市潘集区科技经济信息化局备案，项目代码2509-340406-07-02-318031。
[bookmark: _Toc133214656][bookmark: _Toc133333813][bookmark: _Toc156929145][bookmark: _Toc29821]11.2产业政策相符性
[bookmark: _Toc511286912][bookmark: _Toc133333814][bookmark: _Toc517696066][bookmark: _Toc23923870][bookmark: _Toc133214657][bookmark: _Toc109136014][bookmark: _Toc346616464]本项目产品为陶粒，对照国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于第十二项“建材”中第11条“利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”和第四十三条“环境保护与资源节约综合利用”中的20条规定：“城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，为鼓励类项目。
本项目产品为陶粒，是以煤矸石、工业污泥（一般工业固体废物）和市政污泥为原料烧制得到的陶粒，对照《环境保护综合名录2021年版》，本项目产品不在“高污染、高环境风险”产品名录内。
因此，根据国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第29号）规定、《环境保护综合名录2021年版》，本项目符合国家产业政策。
[bookmark: _Toc156929146][bookmark: _Toc18988]11.3 环境质量现状
[bookmark: _Toc326842026][bookmark: _Toc326606300][bookmark: _Toc329596501][bookmark: _Toc327774759][bookmark: _Toc326604568][bookmark: _Toc141627949][bookmark: _Toc133333815][bookmark: _Toc326605103][bookmark: _Toc133214658][bookmark: _Toc156929147]11.3.1 大气环境
[bookmark: _Toc326842027][bookmark: _Toc326604569][bookmark: _Toc326605104][bookmark: _Toc326606301][bookmark: _Toc329596502][bookmark: _Toc327774760]根据《淮南市2024年环境质量公报》，并结合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值可知，项目所在区域为不达标区。
根据监测结果，监测期间区域大气环境TSP、氟化物、Hg、Cd、Pb、Cr（六价）、As满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值及附录A中二级浓度限值要求；氯化氢、硫化氢、氨气满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求。二噁英满足日本空气质量标准（2002年7月环境省告示第46号）中相应限值要求。
[bookmark: _Toc141627950][bookmark: _Toc156929148][bookmark: _Toc133214659][bookmark: _Toc133333816]11.3.2 地表水环境
[bookmark: _Toc329596503][bookmark: _Toc326842028][bookmark: _Toc326604570][bookmark: _Toc327774761][bookmark: _Toc326605105][bookmark: _Toc326606302]根据引用监测数据，淮河和泥河断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求；表明地表水环境现状良好，均具有一定的环境容量。本项目建成后对区域地表水体影响较小。
[bookmark: _Toc141627951][bookmark: _Toc156929149][bookmark: _Toc133333817][bookmark: _Toc133214660]11.3.3 声环境
本次声环境质量现状监测共布设4个声环境质量监测点。现状监测结果表明各向厂界监测点昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。
[bookmark: _Toc141627952][bookmark: _Toc133214661][bookmark: _Toc156929150][bookmark: _Toc133333818]10.3.4 地下水环境
根据监测，项目所在区域地下水除总大肠菌群外各项监测指标均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。
[bookmark: _Toc133333819][bookmark: _Toc156929151][bookmark: _Toc133214662][bookmark: _Toc141627953]10.3.5 土壤
监测结果表明，项目厂区内占地范围内土壤监测点位T1-T4监测结果满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》中的第二类用地筛选值；占地范围外土壤监测点位T5-T6监测结果pH、铜、镍、铅、镉、砷、汞、铬、锌土壤环境质量执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值，二噁英土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。
[bookmark: _Toc326606530][bookmark: _Toc326605106][bookmark: _Toc252347719][bookmark: _Toc326606303][bookmark: _Toc326604571][bookmark: _Toc133333820][bookmark: _Toc109136015][bookmark: _Toc133214663][bookmark: _Toc493508505][bookmark: _Toc156929152][bookmark: _Toc517696067][bookmark: _Toc23923871][bookmark: _Toc511286913][bookmark: _Toc12807]11.4主要环境影响
[bookmark: _Toc141627955][bookmark: _Toc133214664][bookmark: _Toc156929153][bookmark: _Toc133333821]11.4.1 大气环境
1、大气环境影响评价结论
本项目大气污染物主要为污泥暂存过程、研磨工序、烘干焙烧工序、筛分、包装工序运行过程中产生的颗粒物、SO2、NOx、HCl、氟化物、二噁英、NH3、H2S、汞、镉、铅、铜、锰、镍及其化合物等污染物。
（1）回转窑焙烧过程产生的焙烧废气收集后经“干式脱硫+SCR脱硝”处理后，进入烘干机内与原料直接接触以烘干物料，再由一套布袋除尘器处理后由30m高排气筒（DA003）排放；
（2）研磨过程中产生的粉尘经密闭设施+布袋除尘器（TA004）”进行处理，处理后通过15m高排气筒（DA004）排放；
（3）筛分、包装过程中产生的粉尘经“集气罩+布袋除尘器（TA008）”进行处理，处理后通过15m高排气筒（DA008）排放；
（4）成品储存废气：2台陶粒产品库顶各设置1台布袋除尘器（TA006和TA007）收集处理产品存储废气，配套排气筒编号为（DA006）和（DA007）；
（5）稻壳粉仓储罐（2个）产生的呼吸废气分别经仓顶配套的脉冲袋式除尘器（TA009和TA010）处理达标后通过仓顶排气筒（DA009）和（DA010）排放。
（6）污泥储存间废气和污泥烘干废气密闭收集经“生物除臭系统（TA005）”进行处理，处理后通过15m高排气筒（DA005）排放。
各类废气经处理后均能满足相应标准排放。评价认为，项目实施对区域大气环境造成的不利影响较小。
2、大气环境防护距离
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）中推荐的卫生防护距离估算方法，无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离，当两种或两种以上有害气体计算出的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。项目卫生防护距离取值100m。综合考虑周边村民点分布和区域环境状况，确定本项目在四周厂界外设置100m的环境防护距离。
[bookmark: _Toc133333822][bookmark: _Toc141627956][bookmark: _Toc133214665][bookmark: _Toc156929154]11.4.2 地表水环境
[bookmark: _Toc326604574][bookmark: _Toc326842032][bookmark: _Toc326606306][bookmark: _Toc329596507][bookmark: _Toc326605109][bookmark: _Toc327774765]本工程实施后产生的废水主要为原料仓库降尘用水、车辆冲洗废水和生活污水。原料仓库降尘用水回用于造粒搅拌工序补水；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗；生活污水经化粪池处理后由物业公司定期清掏，不排放。
因此，本评价认为项目实施对区域地表水环境造成的不利影响较小。
[bookmark: _Toc141627957][bookmark: _Toc156929155][bookmark: _Toc133214666][bookmark: _Toc133333823]11.4.3 声环境
本项目高噪声设备较少，主要噪声污染来自设备噪声、风机、变压器及各类水泵等，建设单位选用低噪声设备、设置减震垫、安装消声装置等措施后厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
因此，本评价认为项目生产过程中的噪声对区域声环境造成影响较小。
[bookmark: _Toc133214667][bookmark: _Toc156929156][bookmark: _Toc133333824][bookmark: _Toc141627958]11.4.4 地下水环境
建设项目场区地下水不敏感，污染物排放简单，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水环境影响较小。
[bookmark: _Toc156929157][bookmark: _Toc133214668][bookmark: _Toc133333825][bookmark: _Toc141627959]11.4.5 土壤环境
[bookmark: _Toc511286914][bookmark: _Toc493508506]拟建项目对可能产生土壤影响的各项途径均进行有效预防，确保各项防渗措施得以落实，在加强维护防渗设施和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗，避免污染土壤，因此拟建项目不会对区域土壤环境产生明显影响。
[bookmark: _Toc141627960][bookmark: _Toc133333826][bookmark: _Toc133214669][bookmark: _Toc156929158]11.4.6 环境风险
[bookmark: _Toc326606533][bookmark: _Toc326604581][bookmark: _Toc252347722][bookmark: _Toc326605116][bookmark: _Toc511286915][bookmark: _Toc326606313][bookmark: _Toc517696068][bookmark: _Toc493508507]本项目生产过程中突发环境事件在采取有针对性的环境风险防范措施及应急措施后，可将风险事故对环境的影响控制在可接受的水平，项目拟采取的风险防范措施及应急预案有效可靠，环境风险在可接受水平内。
[bookmark: _Toc90469144][bookmark: _Toc133214671][bookmark: _Toc109136017][bookmark: _Toc133333828][bookmark: _Toc156929159][bookmark: _Toc18481]11.6 环境保护措施
本项目环境保护“三同时”验收内容汇总情况见表11.6-1。
表11.6-1  本项目污染治理措施及“三同时”验收一览表
	类别
	污染源
	污染物
	拟采取的治理措施
	预期效果

	大气污染防治措施
	回转窑、烘干
	颗粒物、SO2、NOx
	回转窑烟气经管道收集后进入“干式脱硫+SCR脱硝”处理通入烘干机内，与产生的烘干废气汇合一起通过活性炭喷射和布袋除尘器处理后通过30m高排气筒排放
	满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）浓度限值

	
	
	氟化物
	
	满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）浓度限值

	
	
	HCl、二噁英、汞及其化合物、镉、铊及其化合物、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物
	
	满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）大气污染物浓度限值

	
	
	氨、臭气浓度
	
	满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）大气污染物浓度限值

	
	研磨废气
	颗粒物
	研磨废气经管道收集后进入“布袋除尘器”处理后通过15m高排气筒排放
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB162967-1996）大气污染物浓度限值

	
	陶粒成品筒仓1、2废气
	颗粒物
	2台陶粒产品库顶各设置1台布袋除尘器收集处理后通过15m高排气筒排放
	

	
	稻壳粉储罐1、2粉尘
	颗粒物
	稻壳粉储罐1、2粉尘经仓顶袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放
	

	
	筛分包装废气
	颗粒物
	废气经管道收集后进入“布袋除尘器”处理后通过15m高排气筒排放
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB162967-1996）大气污染物浓度限值

	
	污泥间暂存、烘干废气
	NH3、H2S、臭气浓度
	负压收集收集后进入生物除臭系统处理后通过15m高排气筒排放
	满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）大气污染物浓度限值

	废水污染防治措施
	生活废水
	COD、BOD5、SS、氨氮
	生活污水经化粪池处理后委托物业公司清运处置，不外排
	/

	噪声防治措施
	风机、设备噪声
	LAeq
	选用低噪声设备，通过合理布局、基础减振、隔声、消声等措施来降低噪声
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	固废污染控制措施
	一般工业固体废物
	依托现有1座50m3一般工业固体废物暂存仓库
	合理处置，不产生二次污染

	
	危险废物
	依托现有1座10m3危险废物暂存仓库
	

	
	生活垃圾
	垃圾桶，委托当地的环卫部门统一清运处理
	

	地下水防渗措施
	分区防渗
	分区防渗，依托现有防渗措施

	环境风险防范措施
	/
	设置1座250m3应急事故池，修编突发环境事件应急预案
	事故发生后得到有效控制

	绿化
	/
	种植草皮、绿化等
	/
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[bookmark: _Toc133214672][bookmark: _Toc479085423][bookmark: _Toc109136018][bookmark: _Toc156929160][bookmark: _Toc17204][bookmark: _Toc133333829]11.7 总体结论
淮南潘一实业有限公司陶粒生产线技改项目，符合国家产业政策，建设单位在落实各项污染防治措施后，拟建项目的废气、废水、噪声、固废等污染物均可以实现达标排放或资源化利用，对区域环境影响较小。
因此，在严格执行各项环保措施并保证各环保设施正常运行的前提下，从环境保护角度，项目建设是可行的。
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