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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	潘集村股份经济合作社年产10000吨大米生产项目

	项目代码
	2604-340406-04-01-794474

	建设单位联系人
	李桂分
	联系方式
	13855469368

	建设地点
	安徽省淮南市潘集区潘集镇地销煤路聚旺公司旁

	地理坐标
	（经度 116 度 47 分 26.434 秒；纬度 32 度 50 分 3.769 秒）

	国民经济
行业类别
	C1311 稻谷加工
	建设项目
行业类别
	十、农副食品加工业 13，
15 谷物磨制 131

	建设性质
	新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	淮南市潘集区发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号
	/

	总投资（万元）
	450
	环保投资
（万元）
	31

	环保投资占比（%）
	6.89
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	否
是：   
	用地（用海）
面积（m2）
	7670.7

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、选址论证分析
①用地可行性分析
本项目厂址选择在淮南市潘集区潘集镇地销煤路聚旺公司旁，占地面积7670.7m2，根据淮南市自然资源与规划局出具的不动产权证（皖（2025）淮南市不动产权第0037894号），项目用地性质为工业用地，符合当地土地利用规划要求。本项目不占用基本农田，建设地点不位于饮用水源保护区范围内。因此项目用地符合当地用地规划。
②基础设施配套可行性分析
项目所在地基础设施较完善，进出道路通畅，市政供水管网、供电线路直达厂区，可满足企业生产需要。
③与周边企业环境相容性分析
本项目为粮食加工项目，厂址东侧为农田，南侧为农田，西侧为安徽聚旺实业有限公司，北侧为潘集村，本项目已将厂区东侧距离20m的1栋民房、西侧距离40m处的1栋民房租赁用于员工休息使用，厂界周边50m范围内不涉及环境敏感点。本项目产生的废气主要为稻谷卸料粉尘、大米加工过程中产生的粉尘，产生的噪声主要为设备设施运行过程产生的噪声；项目产生的废气采取旋风除尘器+脉冲除尘器处理后由15m高排气筒达标排放；项目噪声通过隔声、减振等措施以降低对外环境的影响。因此，项目的建设对周边环境影响较小，与周边环境相容。
综上所述，项目选址是可行的。
2、产业政策符合性分析
（1）本项目为粮食加工项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于其中的鼓励类、淘汰类与限制类范畴，属于允许类，符合产业政策。
（2）对照国家发展改革委商务部市场监管总局关于印发《市场准入负面清单（2025年版）》的通知，本项目属于农副产品加工业，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类和许可准入类，对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。因此，项目符合《市场准入负面清单（2025年版）》。
（3）本项目已于2026年4月3日获得淮南市潘集区发展和改革委员会备案表（项目代码：2604-340406-04-01-794474），因此本项目符合产业政策。
综上所述，拟建项目符合国家和地方产业政策。
3、与生态环境分区管控相符性分析
根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，推进改善环境质量。本项目与“三线一单”符合性分析见下表。
表1-1  “三线一单”符合性分析一览表
	内容
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	生态保护红线
	生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发
	本项目位于淮南市潘集区潘集镇地销煤路聚旺公司旁，对照“三区三线”划定成果，本项目用地不占用生态保护红线（详见附图6），因此本项目符合生态保护红线要求。
	符合

	环境质量底线
	环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件
	根据《2024年淮南市环境质量状况公报》统计结果，2024年淮南市的PM2.5评价指标不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值要求，项目所在区域为不达标区。2024年淮南市的PM10、PM2.5评价指标不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级标准限值要求，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级标准限值要求。对此淮南市生态环境局采取一系列措施努力做到环境空气质量的改善。泥河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。本项目废水、废气、固体废物均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线
	符合

	资源利用上线
	依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”
	本项目所使用的资源能源主要为水、电能等，物耗及能耗水平较低。工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线
	符合

	环境准入负面清单
	环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用
	本项目为C1311稻谷加工，已于2026年4月3日获得淮南市潘集区发展和改革委员会备案表（项目代码：2604-340406-04-01-794474）。因此，该项目符合国家、地方产业政策。
	符合


综上，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）中“三线一单”的相关要求。
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	其他符合性分析
	表1-2  《长江经济带战略环境评价淮南市“三线一单”》的符合性分析一览表
	《长江经济带战略环境评价淮南市“三线一单”文本》要求
	本项目情况
	符合性

	生态保护红线
	淮南市的生态保护红线为淮河中下游湖泊洼地生物多样性维护生态保护红线。地理分布：该区沿淮河中下游的安徽段两侧分布，包括淮河两岸的县市，北岸主要有阜南、颍上、凤台、怀远、五河等县的南部，南岸有霍邱、寿县、长丰、凤阳、明光等县市的北部地区，以及淮南和蚌埠市市辖区的大部。红线面积1174.12km2，占全省生态保护红线总面积的5.54%。
	项目位于淮南市潘集区潘集镇地销煤路聚旺公司旁，根据淮南市生态保护红线图，项目不在淮南市生态保护红线范围内，符合生态保护红线管控要求。
	符合

	环境质量底线
	水环境
	根据淮南市“三线一单”成果，水环境管控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。其中重点管控区要求如下：
一般管控区：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对一般管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控。
	项目位于水环境一般管控区。区域雨污水最终受纳水体为泥河，泥河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。项目生活污水经化粪池处理后定期清掏用于农田施肥，项目的建设对周边水环境影响较小。
	符合

	
	大气环境
	根据淮南市“三线一单”成果，大气环境管控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。其中重点管控区要求如下：
一般管控区：依据《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规和规章对一般管控区实施管控。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。
	项目位于大气环境一般管控区。根据《2024年淮南市环境状况公报》，淮南市属于大气环境质量不达标区域，超标因子为PM2.5。本项目不涉及NOX、SO2、VOCS等相关大气污染物，故无需倍量削减。项目采取严格的废气治理措施，确保污染物达标排放。
	符合

	
	土壤环境
	根据淮南市“三线一单”成果，土壤环境风险防控分区包括优先保护区、土壤环境风险重点防控区和一般防控区。其中一般管控区要求如下：
一般防控区：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十四五”环境保护规划》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。
	项目位于土壤环境风险一般防控区。项目采取分区防渗措施，对周边土壤环境影响较小
	符合

	资源利用上线
	煤炭资源利用上线
	根据淮南市“三线一单”成果，煤炭资源利用管控分区含重点管控区和一般管控区。其中高污染燃料禁燃区为重点管控区，其余为一般管控区。其中关于一般管控区要求如下：
一般管控区：落实国务院《“十四五”节能减排综合工作方案》和《安徽省煤炭消费减量替代工作方案（2018—2020年）》要求。
	项目区位于煤炭资源利用一般管控区。项目使用电能作为主要能源，不涉及高污染燃料使用。
	符合

	
	水资源利用上线
	根据淮南市“三线一单”成果，水资源管控区包括重点管控区和一般管控区。其中管控要求如下：
落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》《“十四五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》《安徽省“十四五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》《淮南市“十四五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》等要求。
	项目位于水资源一般管控区。项目用水由淮南市潘集区潘集镇供水管网提供，主要为职工生活用水、抛光用水，使用量较小。供水能力满足项目新鲜水使用需求，不会突破水资源利用上线。
	符合

	
	土地资源利用上线
	土地资源管控区划分为重点管控区和一般管控区。土地资源分区管控要求如下：落实《淮南市土地利用总体规划（2006—2020年）调整方案》《关于落实“十四五”单位国内生产总值建设用地使用面积下降目标的指导意见的通知》《国土资源“十四五”规划纲要》《安徽省国土资源“十四五”规划》等要求。
	项目位于土地资源一般管控区。本项目新建标准化厂房进行生产作业，不会突破土地资源利用上线。
	符合

	生态环境准入清单
	根据淮南市“三线一单”成果，生态环境准入清单由优先保护、重点管控、一般管控三大类环境管控单元生态环境准入清单组成。
重点管控单元生态环境准入清单针对大气、水、土壤、资源能源及岸线等要素的重点管控区编制，主要从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率要求等方面提出要求。
①鼓励入园项目：与规划主导产业及兼顾培育的主要产业（优先进入行业）结构相符合的工业项目；与规划主导产业及兼顾培育的主要产业（优先进入行业）相配套低污染、低能耗、低水耗的企业，主要为基础设施建设项目及规模效益好、能源资源消耗少、排污小的企业
②限制发展项目：与主导产业和优先进入行业不符合，低污染、低能耗、低水耗、对周边企业影响、环境质量影响不大的建设项目；与主导产业和优先进入行业相配套，但高污染、高能耗、高水耗、对环境影响较大的建设项目
③禁止发展项目：国家明令禁止建设或投资的、不符合《产业结构调整指导目录》要求的建设项目不得进入开发区；严禁规模效益差、能源资源消耗大、环境影响严重的企业，严格控制高污染、高能耗、高水耗项目的进入
	本项目位于淮南市潘集区潘集镇地销煤路聚旺公司旁，目前区域内未制定环境准入负面清单。本项目属于C1311稻谷加工，对照《市场准入负面清单（2025版）》，不属于市场准入负面清单中禁止准入、限制准入类项目，属于产业结构调整指导目录中允许类，项目占地不属于限制和禁止用地。
	符合


本项目选址于淮南市潘集区潘集镇地销煤路聚旺公司旁。根据安徽省“三线一单”公众服务平台，经与“三线一单”成果数据分析，项目占地范围内涉及优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个。具体管控要求及交叠情况详如下表及下图。
表1-3  项目所在区管控单元识别结果
	序号
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	环境管控单元分类

	1
	ZH34040620018
	重点管控单元16
	重点管控单元
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图1-1   项目所在区管控单元识别结果图











表1-4  本项目与管控单元要求相符性分析一览表
	环境管控单元代码
	管控类别
	管控要求
	本项目情况
	相符性

	ZH34040620018
	空间布局约束
	1在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化 、水泥、化工等重污染企业。 
2禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。 
3严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 
4严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥 和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。 
7非电行业新建项目，禁止配套建设自备纯凝、抽凝燃煤电站。 
8在城市建成区及居民区、医院、学校等环境敏感区域 ，严禁现场露天灰土拌合。 
9严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项 目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、 产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规 落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。 
10禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。 
11禁止新建不符合国家规定的燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组。 
12禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。 
13在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目。 
14禁止高灰分、高硫分煤炭进入市场。新建煤矿应当同步建设煤炭洗选设施，已建成的煤矿所采煤炭属于高灰分、高硫分的，应当在国家和省规定的期限内建成配套的煤炭洗选设施，使煤炭中的灰分、硫分达到规定的标准。 
15禁止在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等产生 烟尘污染的物质。 
16在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩 建、改建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施；原有分散的 中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除。 
17禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、 扩建产生油烟、异味、废气的饮食服务项目。 
18任何单位和个人不得在政府划定的禁止露天烧烤区域内 露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。 
19在机关、学校、医院、居民住宅区等人口集中地区和其 他依法需要特殊保护的区域内，禁止从事下列生产活动： （1）橡胶制品生产、经营性喷漆、制骨胶、制骨粉、屠 宰、畜禽养殖、生物发酵等产生恶臭、有毒有害气体的生产经营活动； （2）露天焚烧油毡、沥青、橡胶、塑料、皮革、垃圾或 者其他可能产生恶臭、有毒有害气体的活动。 20严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。 21禁止淘汰落后类的产业进入开发区。 
	本项目位于淮南市潘集区潘集镇地销煤路聚旺公司旁，属于C1311稻谷加工，不涉及空间布局约束中禁止类项目
	相符

	
	污染物排放控制
	46环境空气质量持续改善，全省细颗粒物（PM2.5）浓度总体达标，基本消除重污染天气，优良天数比率进一步提升。
47化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等4项主要污染物重点工程减排量分别累计达到13.67万吨、0.69万吨、8.3万吨、3.07万吨。 
48严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新、改、扩建用煤项目实施煤炭消费等量或减量替代。重点削减非电力用煤，各市将减煤目标按年度分解落实到重点耗煤企业，实施“一企一策”减煤诊断。 
49新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。按照省政府下达给区域各市的允许排放量相关要求执行。全面提升锅炉烟气排放标准。全市燃气锅炉氮氧化物浓度不高于50毫克/立方米；柴油锅炉污染物排放达到或优于燃气锅炉特别排放限值要求。
 50进出钢铁企业的铁精矿、煤炭、焦炭等大宗物料和产品采用铁路、水路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输比例不低于80%；达不到的，汽车运输部分应全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车（2021年底前可采用国五排放标准的汽车）。 
51对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。 
52推动具备条件的省级以上园区全部实施循环化改造。 （责任单位：省发展改革委，配合单位：省经济和信息化 厅等）推动工业园区能源系统整体优化，鼓励工业企业、园区优先使用可再生能源。推进园区电、热、冷、气等多种能源协同的综合能源项目建设。 
53进一步强化区域协作机制，完善重污染天气应对和重点行业绩效分级管理体系，突出PM2.5和臭氧协同控制，加大钢铁、水泥、焦化、玻璃等行业以及工业锅炉、炉窑、移动源氮氧化物减排力度。  
	本项目属于C1311稻谷加工，本项目产生的废气主要为稻谷卸料粉尘、大米加工过程中产生的粉尘，项目产生的废气采取旋风除尘器+脉冲除尘器处理后由15m高排气筒达标排放，本项目不涉及SO2、NOX、VOCs的排放
	相符

	
	资源开发效率要求
	80坚持集中式与分布式建设并举，因地制宜建设集中式光伏发电项目，推动整县（市、区）屋顶分布式光伏发电试点工作。坚持集中式和分散式相结合，有序推进皖北平原连片风电项目建设，稳妥推进皖西南地区集中式风电项目建设，鼓励分散式风电商业模式创新。大力推进风光储一体化建设。加快建设一批抽水蓄能电站，打造千万千瓦级绿色储能基地。多元高效利用生物质能，推进农林生物质热电联产项目新建和供热改造，合理规划城镇生活垃圾焚烧发电项目，统筹布局生物燃料乙醇项目，适度发展先进生物质液体燃料。到2025年，非化石能源占能源消费总量比重达到15.5%以上。 
81推动煤电行业实施节能降耗改造、供热改造和灵活性改 造“三改联动”。加快供热管网建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，火电平均供电煤耗降至295克标煤/千瓦时，散煤基本清零。
82实施“煤改气”和“以电代煤”。在陶瓷、玻璃、铸造等行业积极推进天然气替代煤气化工程，有序实施燃煤设施煤改气。结合区域和行业用能特点，积极推进工业生产、建筑供暖供冷、交通运输、农业生产、居民生活五大领域实施“以电代煤”，着力提高电能占终端能源消费比重。
83推动光伏发电规模化发展，充分利用荒山荒坡、采煤沉陷区等未利用空间，建设集中式光伏电站。加快工业园区、公共建筑、居民住宅等屋顶光伏建设，有序推动国家整 县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点，因地制宜推进 “光伏+”项目。 
84积极开发风电资源，在皖北平原、皖西南地区建设集中连片风电，持续推进就近接入、就地消纳的分散式风电建设。 
85大力推广新能源汽车，推动城市公共服务车辆、政府公务用车新能源或清洁能源替代；34 按照省政府下达给区域各市的水资源利用总量及效率要求执行。35 兴建地 下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防 护性措施，防止地下水污染。 36 开采地下水时，对下列含水层应当分层开采，不得混合开采：（一）半咸水、咸水、卤水层；（二）已受污染 的含水层；（三）含有毒有害元素，超过生活饮用水卫生 标准的水层；（四）有医疗价值和特殊经济价值的地下热水、温泉水和矿泉水。 37 淮河流域地下水开采区应当依靠降雨、地下径流、河流和湖泊、水库渗漏等补给地下水。人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质。38 按照省政府下达给区域各市 能源利用总量及效率要求执行。39 按照省级清单中禁 燃区要求执行。40 土地资源利用效率按照省政府下达给区域各市的要求执行。69到2025年，全市用水总量控 制在23.02亿m3以内，万元GDP用水量和万元工业增加值 用水量分别比2020年下降18.5%和18%，规模以上工业用水 重复利用率达到93%，全市农田灌溉水有效利用系数提高 到0.60；全市新增县域节水型社会达标县（区）4个，新 增3个省级节水型园区、10家节水型企业、3个节水型灌区 、6家节水型高校。城镇公共供水管网漏损率下降到 10%，非常规水利用率达到25%，非农业用水计量率达到 100%，大中型灌区渠首计量率达到100%。2025年天然气占能源消费比重达到8%以上。2025年非化石能源占能源消费总量的10%以上。 
	本项目不属于高耗水新建项目，不开采地下水，主要能源为电能，属于清洁能源，不新建燃煤供热设施。
	相符






	其他符合性分析
	4、与其他环保政策符合性分析
表1-4 与相关环保政策相符性分析一览表
	序号
	政策名称
	政策要求
	本项目
	相符性

	1
	《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）
	推动能源清洁低碳转型。在保障能源安全的前提下，加快煤炭减量步伐，实施可再生能源替代行动。“十四五”时期，严控煤炭消费增长，非化石能源消费比重提高到20%左右，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量分别下降10%、5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代，鼓励自备电厂转为公用电厂。坚持“增气减煤”同步，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。提高电能占终端能源消费比重。重点区域的平原地区散煤基本清零。有序扩大清洁取暖试点城市范围，稳步提升北方地区清洁取暖水平。
	本项目所用能源为电能，不使用煤炭作为能源
	符合

	
	
	坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。
	本项目为C1311稻谷加工，根据安徽省两高项目管理目录，本项目不属于高耗能、高排放项目。
	符合

	
	
	加强生态环境分区管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。
	本项目符合生态环境分区管控要求
	符合

	2
	关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见（环环评〔2021〕45号）
	严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。
	本项目为C1311稻谷加工，根据安徽省两高项目管理目录，本项目不属于高耗能、高排放项目。
	符合

	3
	《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（皖大气办〔2021〕3号）
	9.开展锅炉、炉窑深度治理。进一步摸排清理现有燃煤小热电和燃煤锅炉，确保区域内35蒸吨/小时以下燃煤锅炉清零。加快推进30万千瓦及以上热电联产机组供热半径30公里范围内燃煤锅炉和低效燃煤小热电关停整合，积极推进陶瓷、玻璃、铸造等行业清洁燃料替代工程；清理整治无法稳定达标排放的工业炉窑锅炉，取缔不达标燃料类煤气发生炉；4月底前，全面摸排生物质锅炉并建立台账，年底前完成建成区生物质锅炉超低排放改造，淘汰不能稳定达标（特排标准）的生物质锅炉和非生物质专用锅炉。
	本项目不使用锅炉。
	符合

	
	
	进一步加强区域大气污染防治协作，深入推进长三角地区秋冬季大气污染综合治理，不断完善苏皖鲁豫大气污染联防联控机制，积极参与区域重污染天气联合应对工作，充分发挥区域大气污染防治联防联控作用。积极参与长三角生态环境涉气标准一体化建设。配合做好重大活动空气质量保障工作。
	本项目污染物采取了相应的污染治理措施后，均可达标排放。本项目新增大气污染物，按照污染物排放总量控制的要求严格执行。
	符合

	
	
	加强重污染天气预警。推进省级环境空气质量预测预报体系建设扩容提质。探索将夏季臭氧污染纳入重污染天气监测预警，综合考虑臭氧污染程度，制定应急管控措施。完善预警分级标准体系，区分不同区域不同季节应急响应标准。根据重污染天气预警信息，实施应急联动，协作开展人工增雨改善空气质量作业。
	
	符合

	4
	国务院《淮河流域水污染防治暂行条例》《安徽省淮河流域水污染防治条例》（2019年1月1日实施）
	“禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。”
	本项目所在区域属于淮河流域，项目属于C1311稻谷加工，项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后定期清掏用于农田施肥，项目废水对外环境造成影响较小。
	符合

	5
	关于印发《淮南市“十四五”生态环境保护规划》的通知淮环通〔2022〕46号
	控制煤炭消费总量，加快实施重点用能单位节能低碳行动和重点产业能效提升计划，严格执行高耗能行业产品能耗限额标准体系
	本项目为C1311稻谷加工，不属于煤炭、电力、化工、水泥等重点行业；项目无燃煤锅炉，热源为电能。
	符合


5、本项目与“《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）”符合性分析
表1-5  与“《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）”符合性分析一览表
	相关标准
	标准要求
	本项目概况
	符合性

	《食品
企业
通用
卫生
规范》
	厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。
	本项目位于淮南市潘集区潘集镇地销煤路聚旺公司旁，利用现有生产厂房进行生产作业，西侧聚旺公司不进行生产且仅用于办公使用，周边无污染型工业企业，项目厂址不属于对食品有显著污染的区域，满足厂区建设要求。
	符合

	
	厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。
	项目用地为工业用地，厂区周边无有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址，项目所在地无原有环境污染问题。
	符合

	
	厂区不宜选择发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。
	淮南市属北亚热带季风气候区，夏季降雨天数多，雨量大，常出现暴雨形成洪涝灾害。本项目选址位于淮南市潘集区潘集镇地销煤路聚旺公司旁，项目所在地为平原地形，地形开阔，排水流畅，雨季不会产生洪涝灾害。
	符合

	
	厂区周围不宜有虫害大量孽生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。
	项目厂区周边无昆虫大量孽生的潜在场所。
	符合











[bookmark: _Toc9463][bookmark: _Toc26979]二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
淮南市潘集区潘集镇潘集村股份经济合作社位于淮南市潘集区潘集镇地销煤路聚旺公司旁，项目占地7670.7m2，项目利用已建1栋厂房用作大米加工车间、稻壳破碎车间、粮食储备仓等。计划新增清理筛、砻谷机、碾米机、抛光机、色选机等配套设施，建设给排水、供配电、道路停车场及景观绿化等工程，实现年产优质大米品1万吨的生产规模。2026年4月3日该项目由淮南市潘集区发展和改革委员会备案，项目代码2604-340406-04-01-794474。项目立项备案内容为：项目购置大米加工生产线1条，新建1栋办公用房、钢架棚仓库、门卫室、地磅、停车棚等配套设施，建成后可形成年产1万吨大米的生产能力。
本项目从事大米生产加工，国民经济行业类别为“C1311 稻谷加工”，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日实施），本项目环境影响评价须编制环境影响报告表。本项目环境影响评价类别判定情况见下表。
表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录）
	环评类别
项目类别
	报告书
	报告表
	登记表

	十、农副食品加工业 13

	15
	谷物磨制131
	/
	含发酵工艺的；年加工1万吨及以上的
	/


综上，本项目需编制环境影响报告表。
根据《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发〔2021〕7号）文件，环评报告应落实项目环境影响评价与排污许可联动内容。
本项目为《国民经济与行业分类》（GB/T 4754-2017）中的“C1311 稻谷加工”，查阅《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目排污许可证类别为“登记管理”。本项目排污许可分类情况如下。




表2-2 建设项目固定污染源排污许可分类管理名录（摘录）
	排污类别
行业类别
	重点管理
	简化管理
	登记管理

	八、农副食品加工业 13

	9
	谷物磨制131
	/
	/
	谷物磨制131*


根据《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发〔2021〕7号），无需填写“建设项目排污许可申请与填报信息表”。企业在正式投产前按要求进行排污许可证登记填报。
2、项目概况
（1）项目名称：潘集村股份经济合作社年产10000吨大米生产项目；
（2）建设性质：新建；
（3）建设单位：淮南市潘集区潘集镇潘集村股份经济合作社；
（4）建设地点：安徽省淮南市潘集区潘集镇地销煤路聚旺公司旁；
（5）投资总额：450万元，其中环保投资31万元；
（6）建设规模：项目生产厂房建筑面积约3466.26m2，厂房内配置大米生产线1条，新建1栋办公用房、钢架棚仓库、门卫室、地磅、停车棚等配套设施，建成后可形成年产1万吨大米的生产能力。
3、项目建设内容
表2-3  建设项目工程内容一览表
	工程名称
	单项工程名称
	工程内容及规模
	备注

	主体工程
	生产厂房
	1栋、1F，位于厂区西侧，建筑面积3466.26m2；厂房内设置1台清理筛、1台去石机、1台砻谷机、1台平面回转筛、1台谷糙分离筛、4台碾米机、2台白米分级筛、4台抛光机、5台色选机、1台长度精选机、1台电子包装秤等设备及其配套设施用于大米加工，可形成年产1万吨大米的生产能力
	租赁生产厂房，设备新建

	辅助工程
	办公用房
	1栋、1F，位于厂区东北侧，建筑面积208.8m2，主要用于员工办公以及大米物理项目（外观、光泽度、完整性、粒径等）的检测，不涉及化学用品的使用
	新建

	
	门卫室
	位于厂区东南侧，建筑面积49m2，用于门卫值班
	新建

	贮运工程
	原料仓
	位于生产厂房南侧，设置4座原粮仓，每座原粮仓容量均为250t，原粮仓用于存放原粮稻谷
	新建

	
	产品仓
	位于生产车间北侧，设置6座产品仓；单个仓为60t，主要用于主产品的储存
	新建

	
	凉米中转仓
	位于生产厂房中部，设置6座凉米仓；单个仓为60t，主要用于降温及中转
	新建

	
	稻壳仓
	位于生产厂房外东侧，设置2座稻壳仓；单个仓为25t，主要用于稻壳的储存
	新建

	
	米糠仓
	位于生产厂房中部，设置1座米糠仓；单个仓为25t，主要用于米糠的储存
	新建

	
	成品仓库
	位于生产车间北侧，占地面积为400m2，主要用于包装后优质大米的储存
	新建

	
	副成品仓库
	位于生产车间北侧，占地面积为200m2，主要用于包装后碎米、米糠、霉米的储存
	新建

	
	运输
	厂外采用汽车运输，厂房内采用叉车、提升机运输
	新建

	公用工程
	供电
	潘集镇供电电网供电，项目年用电量20万kWh
	依托已建电网

	
	供水
	潘集镇供水管网供水，项目用水主要为生活用水以及抛光用水，用水量425t/a
	依托已建水管

	
	排水
	项目排水采取雨、污分流制，废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后定期清掏用于农田施肥，不外排
	新建

	环保工程
	废气治理措施
	项目每台清理筛、去石机、碾米机先设置1套旋风除尘器除尘，共设置6套旋风除尘器，除杂粉尘、去石粉尘、碾米粉尘经密闭管道收集经并联6套旋风除尘器处理后，再与经集气罩收集的卸粮粉尘，密闭管道收集的砻谷粉尘、谷糙分离粉尘、一次色选粉尘，共同经1套脉冲除尘器处理，尾气经1根15m高排气筒（DA001）有组织排放
	新建

	
	
	项目一次抛光设置2台抛光机，每台抛光机先设置1套旋风除尘器除尘，共设置2套旋风除尘器，项目一次抛光粉尘分别经2套并联旋风除尘器处理后，与一次白米分级粉尘、二次色选粉尘通过密闭管道收集，共同经1套脉冲除尘器处理，尾气经1根15米高排气筒（DA002）有组织排放
	新建

	
	
	项目二次抛光设置2台抛光机，每台抛光机先设置1套旋风除尘器除尘，共设置2套旋风除尘器，项目二次抛光粉尘分别经2套并联旋风除尘器处理后，与三次色选粉尘、二次白米分级粉尘、精选粉尘通过密闭管道收集，共同经1套脉冲除尘器处理，尾气1根15米高排气筒（DA003）有组织排放
	新建

	
	废水治理措施
	项目废水为生活污水，生活污水经厂区内化粪池处理后定期清掏用于农田施肥，不外排
	新建

	
	噪声治理措施
	采取优选低噪声设备、车间内布置、隔声、消声、减振等措施
	新建

	
	固废治理措施
	生活垃圾、砂石杂质统一收集后交由环卫部门清运，除尘器收集粉尘、废包装袋收集后外售综合利用。
设置1间面积3m2的危废暂存间，废润滑油、含油废抹布、废手套暂存在危废库，定期委托有资质单位处置
	新建

	
	风险防范措施
	配备相应消防器材，配备应急物资，对危废暂存区进行重点防渗
	新建




4、产品方案
项目生产的产品为大米；副产品为碎米、米糠、霉米、稻壳，产品方案见下表：
表2-4  产品方案及规模一览表
	序号
	产品名称
	规格
	单位
	数量
	储存位置
	备注

	1
	优质大米
	粒径＞5.6
	t/a
	3000
	成品仓库
	5kg～25kg/袋，外售

	
	
	粒径2mm-5.6mm
	t/a
	7000
	
	

	2
	碎米
	粒径≤1mm
	t/a
	924
	副成品仓库
	25kg～50kg/袋，外售

	
	
	粒径1mm-2mm
	t/a
	1386
	
	

	3
	米糠
	/
	t/a
	2310
	副成品仓库
	外售

	4
	霉米
	/
	t/a
	385
	副成品仓库
	外售

	5
	稻壳
	/
	t/a
	4235
	稻壳仓
	外售


5、主要生产设备
建设项目主要生产设备见下表。
表2-5  建设项目主要生产设备一览表
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	主要生产单元

	1
	清理筛
	SCY100
	台
	1
	除杂、清理

	2
	平面回转筛
	TQLZ125×150
	台
	1
	除杂、清理

	3
	去石机
	TQSX175A
	台
	1
	去石

	4
	砻谷机
	QLB14A×2
	台
	1
	砻谷

	5
	谷糙分离筛
	MGCZ60×20×2C
	台
	1
	谷糙分离

	6
	碾米机
	CFN1818F
	台
	4
	碾米

	7
	白米分级筛
	MMJP160×5+1
	台
	2
	白米分级

	8
	色选机
	SC512
	台
	5
	色选

	9
	抛光机
	MPGV-80M
	台
	4
	抛光

	10
	长度精选机
	MJX71/71
	台
	1
	精选

	11
	提升机
	/
	台
	35
	提升

	13
	输送机
	/
	台
	12
	输送

	14
	电子定量包装秤
	/
	台
	1
	称量、包装


本项目主要生产设备产能匹配性分析：
表2-4  项目主要生产设备产能匹配性分析一览表
	生产设备
	砻谷机
	碾米机
	色选机
	抛光机

	工序
	砻谷工序
	碾米工序
	色选工序
	抛光工序

	每台设备生产能力
	5t/h
	4.8t/h
	5.5t/h
	5t/h

	设备年运行时间
	2400h
	2400h
	2400h
	2400h

	设备年生产能力
	12000t/a
	11520t/a
	13200t/a
	12000t/a

	本项目设计产能
	10000t/a
	10000t/a
	10000t/a
	10000t/a

	匹配性
	匹配
	匹配
	匹配
	匹配


从上表可知，本项目主要生产设备与产能是匹配的。
6、主要原辅材料及燃料
建设项目主要原辅材料及燃料消耗详见下表。
表2-6  建设项目原辅材料及燃料用量一览表
	序号
	物料名称
	使用量
	粒径/性状
	最大储存量
	储存地点
	储存周期

	1
	稻谷
	19247.03t/a
	颗粒状
	1000t
	原粮仓
	18天

	2
	包装材料
	5t
	/
	0.42t
	/
	1个月

	3
	黄油
	0.02t/a
	用于生产设备润滑
	/
	/
	/

	4
	自来水
	330t/a
	/
	/
	/
	/

	5
	电
	20万kwh/a
	/
	/
	/
	/


7、水平衡分析
（1）生活用水
项目定员为15人，均不在厂内食宿。参照《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2025）中企业的独立办公楼用水参照国家行政机构用水定额，即15m3/（人·a）计，则本项目生活用水年用量为225m3/a，项目年工作300天，则生活用水量每天为0.75m3/d，排污系数按0.8计，则本项目生活污水年产生量为180m3/a（计为0.6m3/d）。
（2）抛光用水
生产过程中对经过碾米、分级的白米进行抛光时采用的是湿式抛光法，因此会加入少量的自来水，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2025）中“谷物磨制-大米-每吨产品使用0.02m3水”，项目年产大米10000t，计算抛光用水量为0.67t/d，200t/a，该部分水进入产品以及蒸发，不外排。
综上所述，本项目总用水量约为425m3/a、1.42m3/a，生活污水产生量为180t/a、0.6m3/a。
本项目水平衡情况见图2-1。

职工生活用水
0.6
0.15
化粪池
经厂区内化粪池处理后定期清掏用于农田施肥
抛光用水
0.75
0.67
新鲜水1.42
0.67
0.6

图2-1  建设项目水平衡图  单位：m3/d
8、劳动定员
劳动定员：项目定员15人，厂内不设置食宿。工作制度：年工作300天，实行单班制生产，每班工作8小时，年工作时长2400h。
9、 物料平衡
   根据建设单位提供资料，稻谷加工产生的优质大米、稻壳、碎米、米糠、霉米重量比为26：11：6：6：1，物料平衡见下表。
表2-7  建设项目物料平衡表
	投入
	产出

	序号
	名称
	数量（t/a）
	序号
	名称
	数量（t/a）

	1
	稻谷
	19247.03
	1
	优质大米
	10000

	
	
	
	2
	稻壳
	4235

	
	
	
	3
	碎米
	2310

	
	
	
	4
	米糠
	2310

	
	
	
	5
	霉米
	385

	
	
	
	6
	有组织粉尘排放量
	0.0546

	
	
	
	7
	除尘器收集粉尘
	5.4374

	
	
	
	8
	无组织粉尘排放量
	0.578

	
	
	
	9
	砂石杂质
	0.96

	合计
	19247.03
	10
	19247.03




	工艺流程和产排污环节
	营运期工艺流程和产排污环节
干燥原粮
除杂、清理
去石
砻谷
卸粮
G1卸粮粉尘、S1杂质（稻草节）
加水
谷糙分离
碾米
一次抛光
一次白米分级
二次色选
二次抛光
三次色选
成品入库
二次白米分级
精选
四次色选、计量包装
加水
G2除杂粉尘、S2砂石杂质
G3去石粉尘、S2砂石
稻壳、G4砻谷粉尘
谷糠、G5谷糙分离粉尘

米糠、G7碾米粉尘
碎米、G8一次白米分级粉尘
米糠、G9一次抛光粉尘
米糠、G11二次抛光粉尘
霉米、G10二次色选粉尘
霉米、G12三次色选粉尘
碎米、G13二次白米分级粉尘
碎米、G14精选粉尘
霉米、S3废包装袋
一次色选
霉米、G6一次色选粉尘

图2-2  大米加工生产工艺流程图及产污环节
大米加工生产工艺流程：
（1）卸粮、清理、去石工段
稻谷采用运粮卡车运输进厂，生产厂房设置1个卸粮坑，运粮卡车卸粮口正对地下卸粮坑的栅格盖板，将稻谷卸入卸粮坑内。卸粮坑上方设置集气罩收集卸粮产生的粉尘，收集的卸粮粉尘经脉冲除尘器处理。
项目投料采用密闭管道输送，稻谷从稻谷仓通过管道密闭输送到清理筛内，清理筛利用风吹方式将轻杂质从稻谷中“吹”出来，由于轻杂质重量轻，很容易被气流带走进入旋风除尘器，而较重的稻谷则按原有轨迹下落，从而实现分离。初清后的原粮通过管道密闭输送到除杂工序，除杂工序采用平面回转筛、去石机协同进行，主要去除比稻谷轻的草棒和比稻谷重的石块、铁等杂质。草棒等比较轻的杂质可用平面回转筛去除，石块和铁等比重较大的杂质可用去石机去除，杂质去除后，最后计量送至砻谷工段，根据建设单位提供资料，砂石等杂质约占稻谷量的0.005%。该工段主要污染物为卸粮、清理、除杂、去石过程的粉尘，砂石、杂质等固体废物以及设备噪声。
（2）砻谷及谷糙分离工段
稻谷剥掉谷壳过程称为“砻谷”，由砻谷机对稻谷进行剥壳。稻谷剥开谷壳的米粒叫“糙米”，糙米为淡棕色，砻谷过程不可能100%获得糙米，谷粒和糙米混合在一起为“谷糙混合物”。糙米稻谷混合物进入谷糙分离机，分离出来的稻谷送回砻谷机，糙米混合物返回谷糙分离筛分离，进入糙米仓进行调质处理。去除杂质后的稻谷通过砻谷机剥壳，形成的谷糙混合物进入谷糙分离机进行分离，分离出的谷粒返回至砻谷机重新剥壳，分离出的糙米则进入下一个工段。砻谷过程中米的表面或多或少会有划痕，糠粉很容易塞在里面，时间稍长即酸败，从而影响米的贮存期，因此应定期检查、清理设备。稻谷经过砻谷机进行米粒与稻壳的分离，分离的稻壳运送至粉碎车间，经稻壳粉碎及粉碎后集中收集外售。
该工段主要为砻谷脱壳、稻壳破碎、谷糙分离过程的粉尘，稻壳、谷糠等副产物以及设备噪声。
（3）一次色选、碾米、一次白米分级、一次抛光、二次色选工段
一次色选：经谷糙分离后提升送至色选机，一次色选主要是去除黄粒米等碎米。
碾米：碾米就是借助旋转的砂辊使米粒与碾白室构件及米粒与米粒之间产生相互碰撞、摩擦及翻滚等运动，通过碾削及摩擦擦离等作用将米粒表皮部分或全部去除，除去淡棕色层（皮层和胚芽）后糙米变成白色的米粒“白米”，碾下的淡棕色的米皮“糠粉”。碾米工序会产生粉尘、设备噪声及副产品米糠等。
一次白米分级：利用碎米和整米立型差异，利用白米分级筛在平面回转的筛面上进行自动分级，经过适当配备的四层筛面的连续筛理，分离出整米、大碎米、中碎米、小碎米四个等级，分离出来整米由提升机经计量送入凉米仓；碎米分离出来后，进入碎米仓。白米分级工序会产生粉尘、设备噪声及副产品碎米等。
一次抛光：大米抛光是加工精制米、精制米时必不可少的工序。抛光借助摩擦作用将米粒表面浮糠擦除，提高米粒表面的光洁度，同时有助于大米保鲜。
二次色选：经抛光后提升送至色选机，色选主要是去除黄粒米等碎米。
该工段主要产生碾米粉尘、大米抛光粉尘、白米分级粉尘、色选粉尘和浮糠，以及设备噪。
说明：抛光工序新鲜水的用量较少，用途为抛光机加水抛光，新鲜水经蒸发全部消耗，整个生产流程不产生工艺性废水外排。
（4） 二次抛光、三次色选、二次白米分级、精选、四次色选工段
经二次色选选出的成米则进行二次抛光和三次色选，再经二次白米分级、精选、四次色选处理后的成品进入包装工序。
（5）计量包装工段
成品米由计量秤计量，再由打包机打包封口，成品进入小包装机进行打包（大米包装规格为5kg、10kg、25kg），成品米在前端抛光色选工段时已将粉尘去除，因此成品米打包工序无废气产生；副成品碎米、霉米由打包机打包封口后暂存在副成品仓库，副成品米糠、稻壳分别经密闭管道进入米糠仓、稻壳仓，米糠仓与稻壳仓下方设置打包机，将米糠、稻壳密闭打包后，暂存在副成品仓库，米糠、稻壳装卸过程无粉尘产生。
该工段产污主要为废包装袋、设备噪声。





表2-8  项目产污环节及处理措施汇总表
	污染物类型
	产污环节
	污染源
	污染物名称
	处理措施

	废水
	员工生活
	生活污水
	/
	生活污水经化粪池处理后定期清掏用于农田施肥，不外排

	废气
	卸粮
	G1卸粮粉尘
	颗粒物
	项目每台清理筛、去石机、碾米机先设置1套旋风除尘器除尘，共设置6套旋风除尘器，除杂粉尘、去石粉尘、碾米粉尘经密闭管道收集经并联6套旋风除尘器处理后，再与经集气罩收集的卸粮粉尘，密闭管道收集的砻谷粉尘、谷糙分离粉尘、一次色选粉尘，共同经1套脉冲除尘器处理，尾气经1根15m高排气筒（DA001）有组织排放

	
	除杂、清理
	G2除杂粉尘
	颗粒物
	

	
	去石
	G3去石粉尘
	颗粒物
	

	
	砻谷
	G4砻谷粉尘
	颗粒物
	

	
	谷糙分离
	G5谷糙分离粉尘
	颗粒物
	

	
	一次色选
	G6一次色选粉尘
	颗粒物
	

	
	碾米
	G7碾米粉尘
	颗粒物
	

	
	一次白米分级
	G8一次白米分级粉尘
	颗粒物
	项目一次抛光设置2台抛光机，每台抛光机先设置1套旋风除尘器除尘，共设置2套旋风除尘器，项目一次抛光粉尘分别经2套并联旋风除尘器处理后，与一次白米分级粉尘、二次色选粉尘通过密闭管道收集，共同经1套脉冲除尘器处理，尾气经1根15米高排气筒（DA002）有组织排放

	
	一次抛光
	G9一次抛光粉尘
	颗粒物
	

	
	二次色选
	G10二次色选粉尘
	颗粒物
	

	
	二次抛光
	G11二次抛光粉尘
	颗粒物
	项目二次抛光设置2台抛光机，每台抛光机先设置1套旋风除尘器除尘，共设置2套旋风除尘器，项目二次抛光粉尘分别经2套并联旋风除尘器处理后，与三次色选粉尘、二次白米分级粉尘、精选粉尘通过密闭管道收集，共同经1套脉冲除尘器处理，尾气1根15米高排气筒（DA003）有组织排放

	
	三次色选粉尘
	G12三次色选粉尘
	颗粒物
	

	
	二次白米分级
	G13二次白米分级粉尘
	颗粒物
	

	
	精选
	G14精选粉尘
	颗粒物
	

	噪声
	车间
	生产设备
	噪声
	采取优选低噪声设备、车间内布置、隔声、消声、减振等措施

	固废
	除杂、清理、去石
	一般固废
	砂石杂质
	由环卫部门定期清运

	
	除尘器除尘
	
	除尘器收集粉尘
	集中收集后外售综合利用

	
	包装
	
	废包装袋
	

	
	厂区办公生活
	/
	生活垃圾
	由环卫部门定期清运

	
	设备维修
	危废废物
	废润滑油
	定期委托有资质单位处置

	
	设备维修
	
	含油废抹布、废手套
	




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，位于安徽省淮南市潘集区潘集镇地销煤路聚旺公司旁，项目用地为工业用地，现有生产厂房为空置，无原有污染问题，故无与项目有关的原有污染情况和环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、空气环境质量现状
根据《2024年淮南市环境质量状况公报》：2024年淮南市市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2）年均浓度、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、细颗粒物（PM2.5）年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别为7微克/立方米、19微克/立方米、65.0微克/立方米、40.0微克/立方米、0.8毫克/立方米和160微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，细颗粒物（PM2.5）年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
项目所在区域空气质量现状评价及达标情况见下表：
表3-1  项目所在区域环境空气质量现状评价结果
	序号
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
（μg/m3）
	（GB3095-2012）评价标准值（μg/m3）
	占标率
（%）
	达标情况

	1
	SO2
	年平均质量浓度
	7
	60
	11.7
	达标

	2
	PM10
	年平均质量浓度
	65
	70
	92.9
	达标

	3
	PM2.5
	年平均质量浓度
	40
	35
	114.3
	不达标

	4
	NO2
	年平均质量浓度
	19
	40
	47.5
	达标

	5
	CO
	日均值第95百分位数
	800
	4000
	20
	达标

	6
	O3
	最大8小时平均值第90百分位数
	160
	160
	100
	达标


根据上表可知，2024年淮南市的PM2.5评价指标不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值要求，项目所在区域为不达标区。2024年淮南市的PM10、PM2.5评价指标不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级标准限值要求，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级标准限值要求。
淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，淮南市通过集中专项整治“小散乱污”企业、企业清洁生产技术改造、小锅炉升级改造、燃煤机组超低排放改造，整治散装物料堆场，督促企业完成挥发性有机物整改任务，强化建筑施工扬尘监管，加强道路扬尘清理、责令餐饮油烟单位安装油烟净化装置，取缔室外露天烧烤点，开展秸秆禁烧，淘汰黄标车，禁限放烟花爆竹等措施改善环境空气质量。
2022年3月20日淮南市人民政府办公室印发了“淮南市大气环境质量限期达标规划”。通过加快调整能源结构，建设清洁低碳能源体系；调整优化产业结构，构建绿色低碳产业体系；深化工业行业污染治理，推动企业绿色升级；全面推行挥发性有机物整治，大幅削减VOCs排放；积极调整运输结构，完善绿色低碳交通体系；优化调整用地结构，推进面源污染治理；加强重污染天气应对，提升管控能力；加强环保能力建设，提高科技支撑能力等措施实现淮南市大气环境质量限期达标规划。在2020-2025年第一阶段，PM2.5年均浓度达到39μg/m3，PM10年均浓度达到80μg/m3，SO2、NO2、CO浓度持续改善；2026-2030年第二阶段，PM2.5、PM10浓度基本达到国家环境空气质量二级标准要求，SO2、CO、NO2浓度持续改善。2031-2035年第三阶段，六项污染物全部达到国家环境空气质量二级标准要求。
其他污染物环境质量现状
根据本项目工艺，本项目排放的特征污染物为TSP，本项目引用《淮南皖瑞粮油有限公司年产6万吨优质大米项目环境影响报告表》中安徽尚德谱检测技术有限责任公司对区域环境空气质量现状监测数据，引用监测点位为“老郢孜G1”，位于距离本项目西南侧4355m，监测时间为2023年11月29日~12月2日。
表3-2  项目大气环境质量现状监测结果
	监测项目
	监测点位
	采样时间
	11月29日~30日
	11月30日~12月1日
	12月1日~12月2日

	TSP
	老郢孜G1
	日均值
	0.213
	0.226
	2.202


[image: ]老郢孜G1
距离4355m
项目地

图3-1 大气环境质量现状监测点位图
综上，TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级标准限值，说明评价区域内环境空气质量现状总体良好。
2、水环境质量现状
根据《2024年淮南市生态环境质量状况公报》，2024年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为91.7%，比上年下降了4.1个百分点，Ⅳ类水质比例8.3%，总体水质状况优。
8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，水质总体状况良好；11个省控断面中优良水质比例为90.9%，水质总体状况优。
河流：全市辖区内淮河干流水质状况为优，永幸河和丁家沟水质状况为优，西淝河、东淝河、架河、泥河、万小河、瓦西干渠、陡涧河和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。其中黄圩和丁家沟河口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），五里闸（II类→Ⅲ类）和西淝河闸下（II类→Ⅲ类）水质均有所下降，其他断面水质保持稳定。
湖库：瓦埠湖和焦岗湖点位水质年均值符合Ⅲ类标准，水质状况为良好；高塘湖和安丰塘点位水质年均值符合Ⅳ类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。安丰塘营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和瓦埠湖营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ⅲ类下降为Ⅳ类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。
3、声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”经现场勘查，本项目周边50m范围内无声环境保护目标，因此不需要开展声环境质量现状监测。
4、生态环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”，本项目位于安徽省淮南市潘集区潘集镇地销煤路聚旺公司旁，属于产业园区外区域，但用地范围内不涉及生态环境保护目标，故无需进行生态现状调查。
5、电磁辐射
本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不存在电磁辐射等污染，因此不需要开展电磁辐射现状监测与评价。
6、地下水、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上对地下水和土壤不开展环境质量现状调查，本项目采取分区防渗措施，基本上不存在地下水和土壤污染途径，因此本次可不开展地下水和土壤环境现状调查。

	 环境保护目标
	1、大气环境保护目标
本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标如下表：
表3-3  建设项目大气环境保护目标一览表
	环境要素
	名称
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	
	
	
	
	
	

	大气环境
	黄村
	居住区
	95户/270人
	GB3095-2012二级
	NE
	194

	
	潘集中学
	学校
	师生1000人
	
	SW
	300

	
	潘集区潘集中心学校
	学校
	师生700人
	
	SW
	480

	
	潘集村
	居住区
	42户/120人
	
	NW
	60

	
	潘集镇
	居住区
	320户/990人（500m范围内）
	
	NW
	160


2、声环境保护目标
根据项目周边环境踏勘，本项目厂界外50m范围内的区域无声环境保护目标。
3、地下水环境保护目标
本项目厂界外500m范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源环境保护目标。
4、生态环境保护目标
本项目位于安徽省淮南市潘集区潘集镇地销煤路聚旺公司旁，建设项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。









	污染物排放控制标准
	1、水污染物排放控制标准
本项目废水主要为职工生活污水，无生产废水产生。生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于农田施肥，不外排。
2、废气污染物排放控制标准
施工期建设产生的颗粒物排放执行安徽省《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/ 4811-2024）中相关标准。
表3-4  施工场地颗粒物排放标准
	排放工序
	污染物
	无组织排放监控浓度限值μg/m3
	备注

	施工期
	TSP
	1000
	超标次数≤1次/日

	
	
	500
	超标次数≤6次/日


项目运营期废气污染物（颗粒物）有组织、无组织排放浓度分别执行《大气污染物综合排放标准》（GB12697-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值标准，具体见下表。
表3-5  大气污染物排放标准一览表
	污染物
	最高允许排放浓度
(mg/m3)
	最高允许排放速率（kg/h）
	厂界外浓度限值（mg/m3）

	颗粒物
	120
	3.5
	1.0


3、噪声排放控制标准
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中排放标准，详见下表。
表3-6  建筑施工噪声排放标准
	标准类别
	昼间
	夜间

	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	70 dB（A）
	55 dB（A）


建设项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，具体标准值见下表。
表3-7  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)
	标准
	昼间
	夜间

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	2类
	60
	50


4、固废排放控制标准
（1）一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。贮存过程要求，应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求进行贮存。
（2）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。危险废物的转移须严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行。


	总量控制指标
	根据国家对污染物排放总量控制指标和《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19号）的要求，规定总量控制因子为CODCr、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘和挥发性有机物（VOCs）。
根据生态环境部和安徽省生态环境厅要求对建设项目排放污染物实施总量控制的要求，针对本项目的具体排污情况，结合本项目排污特征，确定总量控制因子为：
废水污染物指标：无。
废气污染物指标：烟（粉）尘。
（1）废水
本项目生产过程无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于农田施肥，不外排，无需申请总量。
（2）废气
经核算，建设项目废气污染物排放总量控制指标如下：
烟（粉）尘：0.0504t/a。





















4、 [bookmark: _Toc9093]主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本项目建设地点位于安徽省淮南市潘集区潘集镇地销煤路聚旺公司旁。项目施工期对环境的主要影响是施工机械产生的噪声、施工人员临时居住场所产生的生活污水、施工扬尘、燃油废气和生活垃圾以及施工期渣土等固体废物，这些影响属于局部和短期性质，不会造成长期影响。本项目在施工阶段应认真做好环境保护工作，有效降低工程施工带来的环境影响。
1、施工期水污染环境保护措施
施工期产生的污水主要有混凝土养护废水、车辆冲洗废水、建筑泥沙产生的地表径流污水等施工废水，施工人员产生的生活废水。
（1）生活污水
施工队伍设置施工营地仅作为休息场所，不设餐饮及住宿，施工队伍所产生的生活废水通过隔油池+化粪池处理后，排入市政污水管网。禁止将项目施工期生活废水未经处理直接排入地表水。
根据工程的施工进度，最大施工量时，工地约有施工人员20人，用水按40L/人.天计算，生活用水量为0.8t/d，排水系数按照用水量80%计算，排水量为0.64t/d，本项目施工期约6个月，共排废水量为115.2t，主要污染物是COD、BOD5、SS、NH3-N，浓度分别是250mg/L、150mg/L、120mg/L、30mg/L；施工期生活污水经化粪池处理后，定期清掏。
（2）施工废水
施工废水包含：混凝土养护废水、车辆冲洗废水、建筑泥沙产生的地表径流污水等夹带泥沙、杂物，处理不当会污染环境。为避免施工废水随意排放对项目区域环境造成影响，建议在项目建筑工程场地、车辆冲洗平台四周敷设导流沟，并修建临时沉淀池，上述废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，部分排入市政污水管网。
2、施工期大气环境保护措施
控制施工期的大气环境污染，主要是控制扬尘和运输车辆的废气排放，为此在施工过程中，建议应采取如下技术方案：
（1）施工现场需用一定高度（一般要求2.5米高）的隔离防护墙。
（2）砂石、水泥堆场堆积不宜时间过长和堆积过高，因为临时堆积，容易被风扬起尘土。
（3）如遇大风天气，应将运输中易起尘的建筑材料及水泥盖好，防止被大风吹起污染环境。
（4）严格按照施工规范施工，做到文明施工。
（5）每天对施工场地洒水5～6次，根据其他项目施工场地的经验，可降尘70%左右，将扬尘影响控制在施工场区范围内。
（6）施工期间严格执行“6个百分百”的要求：工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、土方开挖100%湿法作业、路面100%硬化、出入车辆100%清洗、渣土车辆100%密闭运输。
经以上措施处理后，项目废气不会对周围环境产生明显影响。
3、施工期噪声环境保护措施
（1）噪声源控制
①从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；
②施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，运输车辆经过学校、居民区时应低速、禁鸣；
③经常维护出入口道路，保证机械和运输车辆快速通行。
（2）控制噪声的传播途径
①在不影响施工情况下，将产噪设备尽量分散安排，高噪声设备尽可能远离声环境敏感目标布置。
②施工时设置高度不得低于1.8m高的围挡，既防粉尘外逸，又可隔声降噪，东北侧与厂界相邻居民房处设置3m高隔声屏障。
（3）运输过程中的噪声控制
①合理安排运输路线，最大限度减小运输途中对居民区的影响；
②运输车辆运输过程中应遵守禁鸣规定；
③施工场地进出口应保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声和产生的振动；
④在居民区行驶时应采取降速等方法降低噪声；
⑤尽量不安排大型载重车，建议换成中型载重车等，减轻地面的振动，同时定期对车辆进行维护，保持车辆良好工况。
（4）管理措施
①合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，除工程必须，并取得环保部门批准外，不得进行夜间施工，同时夜间施工需公告于周边居民；
②建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷；
③建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因工艺或特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前15日内报请地方生态环境局批准，并向施工场地周围的居民或单位发布公告，以征得公众的理解和支持；
④加强施工区附近交通管理，避免交通阻塞而增加车辆噪声。
在采取以上噪声污染防治措施后，施工期噪声可以做到达标排放。
4、施工期固废环境保护措施
施工期生产固体废物主要来自多余的土石方、建筑垃圾以及施工人员产生的少量生活垃圾。项目需采取以下措施：
（1）建筑施工现场的垃圾必须采取定点分类、封闭存放、及时清运等防尘防污染措施，生活垃圾由环卫部门定期清运处理，不得任意堆放和丢弃；
（2）多余的土石方须运至政府指定渣土场堆放，装运建筑固废及土石方的车辆要遮盖封闭，并按环卫部门批准的路线、时间、地点倾倒，禁止车辆超载；
（3）加强对施工人员的管理，禁止抛撒式装卸物料和垃圾，严格按照国家、省和宣城市的有关管理规定，运到指定的地点统一存放；
（4）建筑垃圾应加以分类收集，综合利用或统一处置，如用于回填、筑路等。
项目采取以上措施后，项目固废不会对周围环境产生明显影响。



5、 
	[bookmark: _Toc3491]运营期环境影响和保护措施
	1、 [bookmark: _Toc30653]大气环境影响及保护措施
建设项目有组织废气产生及排放情况详见表4-1。
表4-1  建设项目有组织废气产生及排放情况一览表
	排气筒编号
	产排污
环节
	污染物种类
	污染物产生情况
	治理设施
	污染物排放情况

	
	
	
	产生量
（t/a）
	产生速率（kg/h）
	产生浓度（mg/m3）
	治理设施名称及工艺
	处理能力（m3/h）
	收集方式
	收集效率（%）
	去除效率（%）
	是否为可行技术
	排放量
(t/a)
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放时间（h）

	DA001
	卸料
	
颗粒物
	5.434
	5.877
	235.08
	除杂粉尘、去石粉尘、碾米粉尘经密闭管道收集经并联6套旋风除尘器处理后，再与经集气罩收集的卸粮粉尘，密闭管道收集的砻谷粉尘、谷糙分离粉尘、一次色选粉尘，共同经1套脉冲除尘器处理
	25000
	集气罩
	90
	99
	是
	0.054
	0.059
	2.351
	2400

	
	除杂、去石、砻谷、谷糙分离、一次色选、碾米
	
	
	
	
	
	
	密闭收集
	100
	
	
	
	
	
	

	DA002
	一次白米分级、一次抛光、二次色选
	颗粒物
	0.029
	0.012
	1.5
	一次抛光粉尘分别经2套并联旋风除尘器处理后，与一次白米分级粉尘、二次色选粉尘通过密闭管道收集，共同经1套脉冲除尘器处理
	8000
	密闭收集
	100
	99
	是
	0.0003
	0.0001
	0.015
	2400

	DA003
	二次白米分级、二次抛光、三次色选、精选
	颗粒物
	0.029
	0.012
	1.5
	二次抛光粉尘分别经2套并联旋风除尘器处理后，与三次色选粉尘、二次白米分级粉尘、精选粉尘通过密闭管道收集，共同经1套脉冲除尘器处理
	8000
	密闭收集
	100
	99
	是
	0.0003
	0.0001
	0.015
	2400


建设项目有组织废气排放口基本情况与无组织废气排放情况分别详见表4-2、4-3。
表4-2  建设项目有组织废气排放口基本情况一览表
	产排污环节
	污染物种类
	排放口基本情况

	
	
	高度（m）
	内径（m）
	温度（℃）
	编号
	地理坐标
	名称
	类型

	
	
	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	

	卸料、除杂、去石、砻谷、谷糙分离、一次色选、碾米
	颗粒物
	15
	0.8
	25
	DA001
	116.790643
	32.833931
	1#排气筒
	一般排放口

	一次白米分级、一次抛光、二次色选
	颗粒物
	15
	0.4
	25
	DA002
	116.790713
	32.834116
	2#排气筒
	一般排放口

	二次白米分级、二次抛光、三次色选、精选
	颗粒物
	15
	0.4
	25
	DA003
	116.790788
	32.834299
	3#排气筒
	一般排放口






表4-3  建设项目无组织废气排放情况一览表
	面源
	矩形面源
	坐标
	产排污环节
	污染物种类
	排放（t/a）
	排放速率（kg/h）
	无组织排放浓度限值（mg/m3）

	
	长度m
	宽度m
	有效高度m
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	生产车间
	133
	26
	9
	116.790686
	32.834384
	卸料
	颗粒物
	0.578
	0.642
	厂界监控点浓度限值1.0


























	运营期环境影响和保护措施
	1.1废气污染源强核算：
项目营运期主要大气污染物主要为卸料粉尘和大米加工废气，大米加工废气主要包括除杂粉尘、去石粉尘、砻谷粉尘、谷糙分离粉尘、一次色选粉尘、碾米粉尘、一次白米分级粉尘、一次抛光粉尘、二次色选粉尘、二次抛光粉尘、三次色选粉尘、二次白米分级粉尘、精选粉尘。
本项目大米加工过程中会产生粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《131稻谷加工行业系数手册》中“大米·稻谷清理、碾磨、除尘”过程颗粒物产污系数为0.015千克/吨-原料，项目年产加工1万吨优质大米，原料稻谷用量约19247.03吨，计算得出颗粒物产生量为0.29t/a。
（1）卸料粉尘、除杂粉尘、去石粉尘、砻谷粉尘、谷糙分离粉尘、一次色选粉尘、碾米粉尘
项目稻谷卸料过程中会有一定的卸料粉尘产生，参考《逸散性工业粉尘控制技术》第五章表5-1“谷物贮存的逸散尘排放因子”：卡车下料粉尘产污系数为0.3kg/t，本项目稻谷年用量为19247t/a，则卸粮粉尘产生量约为5.78t/a。项目拟在1个卸粮坑上方设置集气罩（4m×2m）收集粉尘，根据公式：
L=0.75（10x2+F）vx
其中，L：风量，m3/s；
x：卡车卸料口距罩口距离，m，取0.5m；
F：罩口面积，m2；
vx：控制风速，m/s，取0.3；
经计算，卸粮粉尘设置的1套顶吸式集气罩风量为8505m3/h，集气罩收集效率为90%，收集粉尘量为5.202t/a，卸粮无组织粉尘排放量为0.578t/a，本工程卸粮时间按900h/a计。
根据相关行业资料及类比同类“年产5万吨优质大米加工项目（金安区粮油储备物流中心建设项目（三期）大米加工及配套工程），生产工艺为卸粮、除杂、去石、砻谷、谷糙分离、色选、碾米、白米分级、抛光、包装等”，清理工序即去石除杂粉尘产生量约占大米加工过程中粉尘产生总量的30%，砻谷、谷糙分离、一次色选、碾米工序粉尘产生量约占大米加工工序粉尘产生总量的50%，计算得除杂、去石、砻谷、谷糙分离、一次色选、碾米工序粉尘产生量为0.232t/a，该工序密闭管道收集效率为100%。根据业主提供资料，项目每台清理筛、去石机、碾米机先设置1套旋风除尘器除尘，共设置6套旋风除尘器，除杂粉尘、去石粉尘、碾米粉尘经密闭管道收集经并联6套旋风除尘器处理后，再与经集气罩收集的卸粮粉尘，密闭管道收集的砻谷粉尘、谷糙分离粉尘、一次色选粉尘，共同经1套脉冲除尘器处理，尾气经1根15m高排气筒（DA001）有组织排放。根据配备的风机铭牌标识，除杂、去石、砻谷、谷糙分离、一次色选、碾米配套风机风量15000m3/h，则卸粮、除杂、去石、砻谷、谷糙分离、一次色选、碾米工序风机总风量为23505m3/h，考虑风损等情况，总风量为25000m3/h，本工程除杂、去石、砻谷、谷糙分离、一次色选、碾米时间按2400h/a计。
项目卸粮、除杂、去石、砻谷、谷糙分离、一次色选、碾米工序有组织粉尘产生量为5.434t/a，产生速率为5.877kg/h，产生浓度为235.08mg/m3，除杂粉尘、去石粉尘、碾米粉尘经密闭管道收集经并联6套旋风除尘器处理后，再与经集气罩收集的卸粮粉尘，密闭管道收集的砻谷粉尘、谷糙分离粉尘、一次色选粉尘，共同经1套脉冲除尘器处理，颗粒物综合处理效率为99%，则有组织粉尘的排放量为0.054t/a，排放速率为0.059kg/h，排放浓度为2.351mg/m3。
未收集的粉尘产生量为0.578t/a，排放速率为0.642kg/h，以无组织形式排放。
（2）一次白米分级粉尘、一次抛光粉尘、二次色选粉尘
根据相关行业资料及类比同类“年产5万吨优质大米加工项目（金安区粮油储备物流中心建设项目（三期）大米加工及配套工程）”，一次白米分级、一次抛光、二次色选粉尘产生量约占大米加工粉尘总产生量的10%，计算得一次白米分级、一次抛光、二次色选工序粉尘产生量为0.029t/a，该工序密闭管道收集效率为100%。根据业主提供资料，项目一次抛光设置2台抛光机，每台抛光机先设置1套旋风除尘器除尘，共设置2套旋风除尘器，项目一次抛光粉尘分别经2套并联旋风除尘器处理后，与一次白米分级粉尘、二次色选粉尘通过密闭管道收集，共同经1套脉冲除尘器处理，尾气经1根15米高排气筒（DA002）有组织排放，根据配备的风机铭牌标识，一次白米分级、一次抛光、二次色选配套风机风量8000m3/h，本工程一次白米分级、一次抛光、二次色选时间按2400h/a计。
项目一次白米分级、一次抛光、二次色选工序有组织粉尘产生量为0.029t/a，产生速率为0.012kg/h，产生浓度为1.5mg/m3，项目一次抛光粉尘分别经2套旋风除尘器处理后，与一次白米分级粉尘、二次色选粉尘通过密闭管道收集，共同经1套脉冲除尘器处理，颗粒物综合处理效率为99%，则有组织粉尘的排放量为0.0003t/a，排放速率为0.0001kg/h，排放浓度为0.015mg/m3。
（3）二次抛光粉尘、三次色选粉尘、二次白米分级粉尘、精选粉尘
根据相关行业资料及类比同类“年产5万吨优质大米加工项目（金安区粮油储备物流中心建设项目（三期）大米加工及配套工程）”，二次白米分级、二次抛光、三次色选、精选粉尘产生量约占大米加工粉尘总产生量的10%，计算得二次抛光、三次色选、二次白米分级、精选工序粉尘产生量为0.029t/a，该工序密闭管道收集效率为100%。根据业主提供资料，项目二次抛光设置2台抛光机，每台抛光机先设置1套旋风除尘器除尘，共设置2套旋风除尘器，项目二次抛光粉尘分别经2套并联旋风除尘器处理后，与三次色选粉尘、二次白米分级粉尘、精选粉尘通过密闭管道收集，共同经1套脉冲除尘器处理，尾气1根15米高排气筒（DA003）有组织排放，根据建设单位提供资料，二次抛光、三次色选、二次白米分级、精选配套风机风量8000m3/h，本工程二次抛光、三次色选、二次白米分级、精选时间按2400h/a计。
项目二次抛光、三次色选、二次白米分级、精选工序有组织粉尘产生量为0.029t/a，产生速率为0.012kg/h，产生浓度为1.5mg/m3，项目二次抛光粉尘先经2套旋风除尘器处理后，与三次色选粉尘、二次白米分级粉尘、精选粉尘通过密闭管道收集，共同经1套脉冲除尘器处理。颗粒物综合处理效率为99%，则有组织粉尘的排放量为0.0003t/a，排放速率为0.0001kg/h，排放浓度为0.015mg/m3。
1.2废气达标情况判定
（1）卸料粉尘、除杂粉尘、去石粉尘、砻谷粉尘、谷糙分离粉尘、一次色选粉尘、碾米粉尘
项目每台清理筛、去石机、碾米机先设置1套旋风除尘器除尘，共设置6套旋风除尘器，除杂粉尘、去石粉尘、碾米粉尘经密闭管道收集经并联6套旋风除尘器处理后，再与经集气罩收集的卸粮粉尘，密闭管道收集的砻谷粉尘、谷糙分离粉尘、一次色选粉尘，共同经1套脉冲除尘器处理，尾气经1根15m高排气筒（DA001）有组织排放，主要污染物颗粒物排放速率约为0.059kg/h，排放浓度约为2.351mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放限值要求（颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3，最高允许排放速率≤3.5kg/h）。
（2）一次白米分级粉尘、一次抛光粉尘、二次色选粉尘
项目一次抛光设置2台抛光机，每台抛光机先设置1套旋风除尘器除尘，共设置2套旋风除尘器，项目一次抛光粉尘分别经2套旋风除尘器处理后，与一次白米分级粉尘、二次色选粉尘通过密闭管道收集，共同经1套脉冲除尘器处理，尾气经1根15米高排气筒（DA002）有组织排放，主要污染物颗粒物排放速率约为0.0001kg/h，排放浓度约为0.015mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放限值要求（颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3，最高允许排放速率≤3.5kg/h）。
（3）二次抛光粉尘、三次色选粉尘、二次白米分级粉尘、精选粉尘
    项目二次抛光设置2台抛光机，每台抛光机先设置1套旋风除尘器除尘，共设置2套旋风除尘器，项目二次抛光粉尘先经2套旋风除尘器处理后，与三次色选粉尘、二次白米分级粉尘、精选粉尘通过密闭管道收集，共同经1套脉冲除尘器处理，尾气1根15米高排气筒（DA003）有组织排放，主要污染物颗粒物排放速率约为0.0001kg/h，排放浓度约为0.015mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放限值要求（颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3，最高允许排放速率≤3.5kg/h）。
1.3废气收集处理措施可行性分析
旋风除尘器原理：是利用气流旋转过程产生的离心力，使粉尘从含尘气流中分离出来的。含尘气流由除尘器进口沿切线方向进入除尘器后，沿外壁向下做旋转运动，这股向下旋转的气流称为外旋涡。外漩涡到达锥体底部后，转而向上，沿轴心向上旋转，最后从排出管排出。这股向上的气流成为内漩涡。向下的外漩涡和向上的内漩涡旋转方向是相同的，即统一为顺时针或统一为逆时针。气流做旋转运动时，粉尘在离心力的作用下甩向外壁，到达外壁的粉尘在下旋气流和重力的共同作用下沿壁面落入灰。 
旋风除尘器优点：
①旋风除尘器内部没有运动部件，维护方便；
②制作、管理十分方便；
③处理相同风量的情况下体积小，结构简单，价格便宜；
④作为预除尘器使用时，可以立式安装，使用方便。
⑤处理大风量时便于多台并联使用，效率阻力不受影响。
⑥可耐600℃高温，如采用特殊的耐高温材料，还可以耐受更高的温度。
⑦除尘器内设耐磨内衬后，可用以净化含高磨蚀性粉尘的烟气。
⑧可以干法清灰，有利于回收有价值的粉尘。 
脉冲除尘器原理：脉冲除尘器是基于过滤原理的过滤式除尘设备，利用有机纤维或无机纤维过滤布将气体中的粉尘过滤出来。含尘气体由进气口进入中部箱体，从袋外进入布袋内，粉尘被阻挡在滤袋外的表面，净化的空气进入袋内，再由布袋上部进入上箱体，最后由排气管排出。
脉冲除尘器优点：
①净化效率高。符合国家和地方所规定的排放标准。
②且运行稳定。检修方便，检修人员在上箱体换滤袋可不与灰尘接触。
③合理地利用空间，尽可能地占地面积小。
④所收集的粉尘属干式，且集尘量大，清灰方便。
⑤不会产生二次污染。
⑥采用自动控制，是目前国内外各行各业首选的除尘设备。
根据工程分析可知，本项目各工序产生的粉尘经除尘器处理后，均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值标准。
综上，项目产生的颗粒物控制措施是可行的。
1.4大气污染物非正常排放分析
项目非正常工况指生产过程中开停设备、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。
项目在车间开工时，首先运行所有的废气处理装置，然后再开启车间的工艺流程，使在生产中所产生的废气都能得到处理。车间停工时，所有的废气处理装置继续运转，待工艺中的废气没有排出之后才逐台关闭。车间在开、停车时排出污染物均得到有效处理，经排气筒排出的污染物浓度和正常生产时基本一致。
废气处理系统和排风机均设有保安电源，当废气处理设备出现故障时，工艺生产过程中排放的废气将未经处理直接排入大气，造成非正常排放。本工程排风系统均设有安全保护电源和报警系统，设备每年检修一次，基本上能保证无故障运行。日常运行中，若出现故障，检修人员可立即到现场进行维修，一般操作在30分钟内基本上可以完成，预计最长不会超过60分钟。
废气处理系统出现故障，一般有2种情况：停电、废气处理设施出现故障，对生产异常情况，采取以下措施：
a.如果全厂停电，停止生产，无污染物产生。为确保安全，风机仍然继续运转（采用UPS）。
b.当废气处理设施出现故障时，应立即进行维修，必要时停止生产原料的供给。
综上，本项目最不利非正常工况为废气污染物排放控制措施达不到应有效率，根据工程分析，项目非正常工况污染物排放情况核算内容见下表。
表4-4  建设项目废气污染源非正常排放量核算表
	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度（mg/m3）
	非正常排放速率（kg/h）
	非正常排放量（kg/次）
	单次持续时间（h）
	年最大发生频次
	应对
措施

	卸料粉尘、除杂粉尘、去石粉尘、砻谷粉尘、谷糙分离粉尘、一次色选粉尘、碾米粉尘排放口（DA001）
	废气处理装置损坏，废气处理效率为0
	颗粒物
	235.08
	5.877
	5.877
	1
	1次
	立即停止相关产污环节生产，维修废气处理设施

	一次白米分级粉尘、一次抛光粉尘、二次色选粉尘排放口（DA002）
	
	颗粒物
	1.5
	0.012
	0.012
	
	
	

	二次抛光粉尘、三次色选粉尘、二次白米分级粉尘、精选粉尘排放口（DA003）
	
	颗粒物
	1.5
	0.012
	0.012
	
	
	


1.5废气污染源监测计划
[bookmark: _Toc2507][bookmark: _Toc19355]参照《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018），建设项目废气污染源监测计划详见表4-5。
[bookmark: _Toc19180][bookmark: _Toc11439]






表4-5 建设项目废气污染源监测计划一览表
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	卸料粉尘、除杂粉尘、去石粉尘、砻谷粉尘、谷糙分离粉尘、一次色选粉尘、碾米粉尘排放口（DA001）
	颗粒物
	1次/年

	一次白米分级粉尘、一次抛光粉尘、二次色选粉尘排放口（DA002）
	颗粒物
	1次/年

	二次抛光粉尘、三次色选粉尘、二次白米分级粉尘、精选粉尘排放口（DA003）
	颗粒物
	1次/年

	无组织排放厂界监控点
	颗粒物
	1次/年


1.6大气环境影响评价结论
本项目每台清理筛、去石机、碾米机先设置1套旋风除尘器除尘，共设置6套旋风除尘器，除杂粉尘、去石粉尘、碾米粉尘经密闭管道收集经并联6套旋风除尘器处理后，再与经集气罩收集的卸粮粉尘，密闭管道收集的砻谷粉尘、谷糙分离粉尘、一次色选粉尘，共同经1套脉冲除尘器处理，尾气经1根15m高排气筒（DA001）有组织排放。项目一次抛光设置2台抛光机，每台抛光机先设置1套旋风除尘器除尘，共设置2套旋风除尘器，项目一次抛光粉尘分别经2套旋风除尘器处理后，与一次白米分级粉尘、二次色选粉尘通过密闭管道收集，共同经1套脉冲除尘器处理，尾气经1根15米高排气筒（DA002）有组织排放。 项目二次抛光设置2台抛光机，每台抛光机先设置1套旋风除尘器除尘，共设置2套旋风除尘器，项目二次抛光粉尘先经2套旋风除尘器处理后，与三次色选粉尘、二次白米分级粉尘、精选粉尘通过密闭管道收集，共同经1套脉冲除尘器处理，尾气1根15米高排气筒（DA003）有组织排放。本项目颗粒物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值标准要求，对周边大气环境影响较小。
2、废水环境影响及保护措施
根据建设项目特点及水平衡图，本项目产生的废水主要为生活污水。本项目生活污水产生量为180m3/a，0.6m3/d。生活污水经化粪池处理后定期清掏用于农田施肥，不外排。
3、噪声环境影响及保护措施
3.1建设项目声源情况
本项目在生产过程中，噪声主要来源于清理筛、去石机、砻谷机、碾米机、谷糙分离机、白米分级筛、抛光机、色选机、精选机、电子定量包装秤以及风机等设备的机械摩擦、机械振动时所产生的机械噪声，根据不同噪声设备采取相应的降噪措施，详见下表。
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	运营期环境影响和保护措施
	表4-6 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）（以项目区西南角为原点坐标）
	生产工序
	声源名称
	数量（台）
	声源源强
	空间相对位置/m
	声源控制措施
	运行
时段

	
	
	
	（声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）
	X
	Y
	Z
	
	

	废气治理
	风机
	1
	95/1
	29
	20
	1
	采取减振、消声等措施
	8:00~18:00

	
	风机
	1
	90/1
	29
	42
	1
	
	

	
	风机
	1
	90/1
	29
	65
	1
	
	


表4-7 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）（以项目区西南角为原点坐标）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	数量（台）
	声源
源强
	空间相对位置/m
	距离室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	声源控制措施
	筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声
	运行
时段

	
	
	
	
	（声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离（m）
	

	1
	生产厂房
	清理筛
	1
	75/1
	3
	7
	6
	13
	7
	1
	126
	52.7 
	58.1 
	65.5
	33.0 
	选用低噪声设备、合理布局，减震、隔声等措施
	25
	40.5
	1
	8:00~18:00

	2
	
	平面回转筛
	1
	75/1
	3
	9
	6
	13
	9
	1
	124
	52.7 
	55.9 
	65.5
	33.1 
	
	25
	40.5
	1
	

	3
	
	去石机
	1
	75/1
	3
	11
	6
	13
	11
	1
	122
	52.7 
	54.2 
	65.5
	33.3 
	
	25
	40.5
	1
	

	4
	
	砻谷机
	1
	85/1
	3
	14
	6
	13
	14
	1
	119
	62.7 
	62.1 
	75.5
	43.5 
	
	25
	50.5
	1
	

	5
	
	谷糙分离筛
	1
	80/1
	3
	17
	6
	13
	17
	1
	116
	57.7 
	55.4 
	70.5
	38.7 
	
	25
	45.5
	1
	

	6
	
	碾米机
	1
	85/1
	3
	20
	6
	13
	20
	1
	113
	62.7 
	59.0 
	75.5
	43.9 
	
	25
	50.5
	1
	

	7
	
	碾米机
	1
	85/1
	3
	22
	6
	13
	22
	1
	111
	62.7 
	58.2 
	75.5
	44.1 
	
	25
	50.5
	1
	

	8
	
	碾米机
	1
	85/1
	3
	24
	6
	13
	24
	1
	109
	62.7 
	57.4 
	75.5
	44.3 
	
	25
	50.5
	1
	

	9
	
	碾米机
	1
	85/1
	3
	26
	6
	13
	26
	1
	107
	62.7 
	56.7 
	75.5
	44.4 
	
	25
	50.5
	1
	

	10
	
	白米分级筛
	1
	75/1
	3
	29
	6
	13
	29
	1
	104
	52.7 
	45.8 
	65.5
	34.7 
	
	25
	40.5
	1
	

	11
	
	白米分级筛
	1
	75/1
	3
	32
	6
	13
	32
	1
	101
	52.7 
	44.9 
	65.5
	34.9 
	
	25
	40.5
	1
	

	12
	
	色选机
	1
	70/1
	3
	35
	6
	13
	35
	1
	98
	47.7 
	39.1 
	60.5
	30.2 
	
	25
	35.5
	1
	

	13
	
	色选机
	1
	70/1
	3
	37
	6
	13
	37
	1
	96
	47.7 
	38.6 
	60.5
	30.4 
	
	25
	35.5
	1
	

	14
	
	色选机
	1
	70/1
	3
	39
	6
	13
	39
	1
	94
	47.7 
	38.2 
	60.5
	30.5 
	
	25
	35.5
	1
	

	15
	
	色选机
	1
	70/1
	3
	41
	6
	13
	41
	1
	92
	47.7 
	37.7 
	60.5
	30.7 
	
	25
	35.5
	1
	

	16
	
	色选机
	1
	70/1
	3
	43
	6
	13
	43
	1
	90
	47.7 
	37.3 
	60.5
	30.9 
	
	25
	35.5
	1
	

	17
	
	抛光机
	1
	85/1
	3
	46
	6
	13
	46
	1
	87
	62.7 
	51.7 
	75.5
	46.2 
	
	25
	50.5
	1
	

	18
	
	抛光机
	1
	85/1
	3
	49
	6
	13
	49
	1
	84
	62.7 
	51.2 
	75.5
	46.5 
	
	25
	50.5
	1
	

	19
	
	抛光机
	1
	85/1
	3
	52
	6
	13
	52
	1
	81
	62.7 
	50.7 
	75.5
	46.8 
	
	25
	50.5
	1
	

	20
	
	抛光机
	1
	85/1
	3
	55
	6
	13
	55
	1
	78
	62.7 
	50.2 
	75.5
	47.2 
	
	25
	50.5
	1
	

	21
	
	长度精选机
	1
	70/1
	3
	58
	6
	13
	58
	1
	75
	47.7 
	34.7 
	60.5
	32.5 
	
	25
	35.5
	1
	


备注：取厂区西南角为坐标原点，厂界东向为X轴正方向，厂界北向为Y轴正方向。






	运营期环境影响和保护措施
	3.2预测模式
选择《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中推荐的工业噪声预测模式，具体模式如下：
①计算某个声源在预测点的倍频带声压级
[image: ]
式中：
Loct(r)—点声源在预测点产生的倍频带声压级；
Loct(r0)—参考位置r0处的倍频带声压级；
r—预测点距声源的距离，m；
r0—参考位置距声源的距离，m；
ΔLoct—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。
如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct，且声源可看作是位于地面上的，则有：
[image: ]
由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。
②计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：
[image: ]
式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw oct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。
③计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：
[image: ]
④计算出室外靠近围护结构处的声压级：
[image: ]
将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw oct：
[image: ]
式中：S—透声面积，m2。
⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。
（2）指正性校正

指正性校正（Dc）描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级（Lw）的全向点声源在规定方向的偏差程度；指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数；对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。
（3）几何发散衰减（Adiv）
①无指向性点声源几何发散衰减
无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：

                       （a）
公式（a）中第二项表示了点声源的几何发散衰减：

                          （b）
如果已知点声源的倍频带声功率级Lw或A声功率级（LAW），且声源处于自由声场，则公式（a）等效为公式（c）或（d）：

                         （c）

                        （d）
如果声源处于半自由声场，则公式（a）等效为公式（e）或（f）：

                         （e）

                        （f）
（4）面声源的几何发散衰减
噪声由室内传播到室外时，建筑物墙面相当于一个面声源。面声源衰减规律如下：当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））；当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））。其中面声源的b>a。图中虚线为实际衰减量。
[image: ]
图4-1 长方形面声源中心轴线上的衰减特性
① 当r<a/π时
声压级几乎不衰减，r处的声压级按下式计算：
LA（r）= LA（r0）
② 当a/π<r<b/π时
声压级随着距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性，r处的声压级按下式计算：
LA（r）= LA（r0）-10lg（（r-a/π）/r0）
③当r>b/π时
声压级随着距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性，r处的声压级按下式计算：
LA（r）= LA（r0）-20lg（（r-b/π）/r0）
（5）室外声源预测模式
户外传播声级衰减计算模式按下面公式进行计算。
[image: ]
式中：LA（r0）——参考点A声压级；
r——预测点距离，m；
r0——参考点距离，m；
（6）预测点的等效声级贡献值
第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的 A声级为LAj，拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
[image: ]
式中：Leqg ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
LAi ——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；
ti——i声源在T时间段内的运行时间，s；
tj ——j声源在T时间段内的运行时间，s； 
T ——用于计算等效声级的时间，s； 
N ——室外声源个数； 
M ——等效室外声源个数。
建设项目各厂界噪声预测结果详见表4-8。
表4-8 项目环境噪声贡献值预测结果一览表 单位：dB（A）
	预测点
	昼间
	标准值
	夜间
	标准值
	达标情况

	东厂界
	47.7
	60
	0
	50
	达标

	南厂界
	43
	60
	0
	50
	达标

	西厂界
	56.4
	60
	0
	50
	达标

	北厂界
	30.3
	60
	0
	50
	达标


由上表可知，本项目运营后，厂内各种设备所产生的噪声在采取相应的措施后，厂界噪声贡献值较小，经预测厂界噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。
综上所述，建设项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。企业必须重视设备噪声治理、减振工程的设计及施工质量，确保达标，不得影响周边环境。


3.3噪声污染源监测计划
参照《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018），建设项目噪声污染源监测计划详见表4-9。
表4-9  建设项目噪声污染源监测计划一览表
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	厂界四周
	Leq(A)
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求


4、固体废物环境影响及保护措施
4.1、固体废物的产生情况
本项目产生的固体废物主要为清理筛和去石机在清理去石过程中产生的砂石杂质、除尘器收集粉尘、废包装袋以及职工日常生活过程产生的生活垃圾。
（1）一般固废
①砂石杂质：根据企业提供资料，砂石、杂质等颗粒物的产生量约为原料稻谷量的0.005%，本项目稻谷用量为19247.03t/a，则项目砂石杂质产生量为0.96t/a，由环卫部门清运。
②除尘器收集粉尘：根据物料平衡表，项目除尘器收集粉尘量为5.4374t/a，除尘器收集粉尘包装后直接外售。
③废包装袋：项目运行过程中会产生一定的废弃包装袋，预计产生量约为0.05t/a，由物资回收公司回收利用。
（2）生活垃圾
本项目劳动定员15人，生活垃圾产生系数按0.5kg/（人·d）计，年工作日300天，生活垃圾产生量为2.25t/a。厂区内统一收集后委托环卫部门清运。
（3）危险废物
①废润滑油：本项目在设备维修过程中会产生废润滑油，废润滑油产生量为0.03t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版）中废润滑油属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中的“900-217-08 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，应交由具有相关危险废物处置资质的单位定期清运。
②含油废抹布、废手套：本项目设备维护过程中使用抹布擦拭溢出的废润滑油，产生含油抹布及手套 0.001t/a。含油废抹布、废手套属于《国家危险废物名录》（2025版）中 HW49其他废物类危险废物，代码为900-041-49。建设单位须将该部分危险废物收集起来，定期交由有危险废物经营许可证的单位回收处置。
表4-10  建设项目固体废物产生情况表
	序号
	污染物名称
	类别
	来源
	状态
	存放地点
	产生量（t/a）
	处置方式
	排放量（t/a）

	1
	砂石杂质
	一般固废
	清理、去石
	固态
	一般固废堆场
	0.96
	委托环卫部门清运
	0

	2
	除尘器收集粉尘
	
	废气处理装置
	固态
	
	5.4374
	外售综合利用
	0

	3
	废包装袋
	
	产品包装
	固态
	
	0.05
	物资回收公司回收综合利用
	0

	4
	生活垃圾
	生活垃圾
	办公生活
	固态
	垃圾桶
	2.25
	委托环卫部门清运
	0

	5
	废润滑油
	危险废物
	机械维修
	液态
	危险废物
	0.03
	委托有资质单位规范化处置
	0

	6
	含油废抹布、废手套
	
	机械维修
	固态
	
	0.001
	
	0


4.2、固体废物的贮存和处置情况
（1）一般固废
本项目的产生一般工业固废为清理筛和去石机在清理去石过程中产生的砂石及灰尘杂质、各工序除尘器收集的粉尘、废包装袋。
一般工业固废临时堆放场应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求进行管理，固废临时贮存场应满足如下要求：
①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。
②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目一般固废暂存间位于厂房西北角，建筑面积10m2，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。
③为了便于管理，临时堆放场应《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（按GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。
企业在生产过程中，应加强现有一般固废暂存间的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。
（2）生活垃圾
[bookmark: _Toc3330][bookmark: _Toc31191]本项目在厂内设置生活垃圾暂存点，每日委托环卫部门清运，生活垃圾暂存设施可满足项目需求。
（3）危险废物
本项目危废暂存间基本情况详见表4-11。
表4-11 建设项目危废暂存间基本情况一览表
	贮存场所名称
	危险废物
名称
	危险废物类别
	危险废物
代码
	位置
	占地面积（m2）
	贮存方式
	最大贮存能力（t）
	贮存
周期

	危废暂存间
	废润滑油
	HW08
	900-217-08
	厂房内北侧
	3
	桶装
	0.1
	1年

	
	含油抹布、废手套
	HW49
	900-041-49
	
	
	袋装
	0.1
	


1）危险废物的储存
本项目危废暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。危废暂存间严格执行临时废物贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。具体如下：
①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 
③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
本项目危废暂存间位于厂房内北侧角，占地面积3m2。
2）危险废物的运输
本项目产生的危险废物应由危废单位负责运输，并配备受过专业培训的工作人员，司机和押运人员须携带上岗证、准运证，并持有危险废物转移联单。运输均采用专用车辆，运输工具表面按标准设立危险废物标识，不得超载，有发生撞车、翻车等事故的应急措施。按照物料的不同危险特性，采用适当的装运措施，运输危险废物的车辆应严格遵守危险品交通运输法律法规的要求，在可能情况下绕过城市主要街道、居住区、疗养区、饮用水源保护区、自然保护区等。一般情况下，在运输途中不会产生物料的散落或泄漏，不会对沿途环境造成不利影响。
在进行危废贮存、处理和运输的过程中，需要严格落实《危险废物污染防治技术政策》，危废暂存间建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，危险废物的转运应由有资质单位承担，危险废物运输过程中应严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》。
3）危险废物的去向
危废暂存在危废暂存间，委托有资质单位定期处理。
综上所述，在落实上述危险废物管理要求后，本项目各类危废从收集、转运、运输、处理处置环节均可以得到有效的控制，能够确保妥善处置，对周边环境影响较小。
5、地下水、土壤环境影响及保护措施
一般防渗区的防渗性能要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s；重点防腐防渗区的防渗性能要求等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤10-10cm/s；除重点防渗区和一般防渗区以外的区域为简单防渗区，采取一般地面硬化。本项目不涉及重点防渗区，项目防腐、防渗等防止地下水、土壤污染预防措施见下表。







表4-12  本项目分区防渗处理措施
	防渗级别
	构筑物名称
	防渗技术要求

	重点防渗区
	危废暂存间
	等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤10-10cm/s或参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求执行

	一般防渗区
	生产厂房、一般固废区、化粪池
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行。

	简单防渗区
	办公场所及厂区道路
	地面硬化


经采取有效的分区防渗措施及污染防控措施，本项目对区域地下水、土壤环境基本不造成影响。
6、 环境风险分析
环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
（1）评级依据
1）风险调查
经对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的“附录B.1突发环境事件风险物质及临界量”可知，本项目所使用的润滑油等属于健康危险急性毒性物质。
危险物质数量与临界量的比值（Q）根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与临界量的比值，即为Q；当存在多种危险物质时，按公式（C.1）计算物质的总量与临界量的比值（Q）：Q=q1/Q1+q2/Q2+…….+qn/Qn      (C.1)
式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在总量（t）； 
Q1，Q2……Qn—每种危险物质的临界量（t）。 
当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；
当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。
本项目风险物质及其Q值计算如下表。
表4-13 本项目风险物质及Q一览表
	名称
	包装方式
	性状
	单位
	最大存放量（含在线量）
	临界量
	Q值

	废润滑油
	桶装
	液态
	t
	0.03
	50
	0.0006

	合计
	0.0006


[bookmark: _Toc28134]环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。
表4-14  评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


根据上表，项目Q=0.0006，环境风险潜势为I，即项目环境风险评价工作等级为：简单分析。
（2）生产过程风险识别
项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。根据分析，本项目风险源有：
①废气非正常排放；
②危险废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险；
③火灾事故。
因此，本评价主要对营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。
（3）环境风险防范措施
1）废气非正常排放
项目采用市政电网供电系统，系统停电概率较小，一旦停电，生产设备及配套设置的废气处理设备（旋风除尘器、脉冲除尘器）将停止运转，造成工艺废气无法处理直接排放，部分废气无组织排放，但这种事故排放的影响时间较短，随着设备停止工作，废气直接排放或无组织排放的现象将逐渐减少。针对废气非正常排放所产生的风险，提出如下事故应急措施：
①废气净化系统必须由有资质的单位进行设计，确保其处理效率和稳定运行。②定期检修主体设备，同步检查和维护主要废气净化系统，确保其正常运行。
③一旦发现废气净化系统设施运行不正常，应立即对废气净化设施进行检修，
若该设施一时难以修复，应立即采取紧急措施使主体设备停止生产，待净化设施检修完毕能够正常投入使用时，再共同投入使用。
④加强对易损易耗件的备用，确保设备发生故障时能够及时更换，减少事故产生。
2）危险废物贮存过程的风险防范措施
针对危险废物的特性、数量，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中要求，做好贮存风险事故防范工作；
①危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。
②危废库为封闭设计，基础做防渗处理，防渗层渗透系数不大于1.0×10-10cm/s；地面与裙脚使用坚固、防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，仓库地面必须为耐腐蚀硬化地面，且表面无裂隙，并设有泄漏液体收集装置，防止液体废物意外泄漏造成无组织溢流渗入地下；仓库设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。
③危废库应阴凉、干燥、通风，避免阳光直射、曝晒，远离热源、电源、火源。按化学品不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类贮存，并附上明显标识，性质相抵的禁止同库贮存。
④危废库门口应设置挡水坡，防治暴雨时有雨水涌进。
⑤贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。
⑥贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。
3）火灾事故本工程严格按照《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）进行总图布置和消防设计，易燃易爆及有毒有害物质储存与装置区均满足安全距离要求，一旦某一危险源发生爆炸、火灾和泄漏，均能在本区域得到控制，避免发生事故连锁反应。由于生产车间火灾、爆炸事故引发其它设备的泄漏或火灾事故，造成连锁火灾、爆炸事故。厂区配备相应消防器材，配备应急物资。
7、与排污许可联动内容分析
根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发〔2021〕7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。经对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“八、农副食品加工业 13”中的“谷物磨制131”，项目排污类别为“登记管理”。
本项目建成投产前需完成排污许可登记管理申报工作。
8、生态
本项目为新建项目，项目用地为工业用地，厂区范围内不含有生态环境保护目标，故项目不需开展生态环境影响评价。
9、电磁辐射
本项目不属于电磁辐射类项目，也无辐射类生产设备，无需开展电磁辐射环境影响评价。
10、环保投资概算
项目总投资450万元，其中环保投资31万元，占总投资的6.89%，环保投资分配见下表。





表4-13  项目环保投资估算 
	序号
	治理内容
	治理方案
	投资额（万元）

	1
	废水
	生活污水
	生活污水经厂区内化粪池处理后定期清掏用于农田施肥，不外排
	2

	2
	废气
	卸料、除杂、去石、砻谷、谷糙分离、一次色选、碾米粉尘
	项目每台清理筛、去石机、碾米机先设置1套旋风除尘器除尘，共设置6套旋风除尘器，除杂粉尘、去石粉尘、碾米粉尘经密闭管道收集经并联6套旋风除尘器处理后，再与经集气罩收集的卸粮粉尘，密闭管道收集的砻谷粉尘、谷糙分离粉尘、一次色选粉尘，共同经1套脉冲除尘器处理，尾气经1根15m高排气筒（DA001）有组织排放
	12

	
	
	一次白米分级、一次抛光、二次色选粉尘
	项目一次抛光设置2台抛光机，每台抛光机先设置1套旋风除尘器除尘，共设置2套旋风除尘器，项目一次抛光粉尘分别经2套并联旋风除尘器处理后，与一次白米分级粉尘、二次色选粉尘通过密闭管道收集，共同经1套脉冲除尘器处理，尾气经1根15米高排气筒（DA002）有组织排放
	8

	
	
	二次白米分级、二次抛光、三次色选、精选粉尘
	项目二次抛光设置2台抛光机，每台抛光机先设置1套旋风除尘器除尘，共设置2套旋风除尘器，项目二次抛光粉尘分别经2套并联旋风除尘器处理后，与三次色选粉尘、二次白米分级粉尘、精选粉尘通过密闭管道收集，共同经1套脉冲除尘器处理，尾气1根15米高排气筒（DA003）有组织排放
	8

	3
	噪声
	设备噪声
	采取优选低噪声设备、车间内布置、隔声、消声、减振等措施
	4

	4
	固废
	生活固废
	垃圾收集桶定点收集，环卫清运
	0.5

	
	
	一般固废
	一般固废暂存场所分区暂存，综合利用
	0.5

	
	
	危险废物
	设置1间面积3m2的危废暂存间
	1

	5
	合计
	/
	31






[bookmark: _Toc14614][bookmark: _Toc29595]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
（卸料、除杂、去石、砻谷、谷糙分离、一次色选、碾米粉尘）
	颗粒物
	项目每台清理筛、去石机、碾米机先设置1套旋风除尘器除尘，共设置6套旋风除尘器，除杂粉尘、去石粉尘、碾米粉尘经密闭管道收集经并联6套旋风除尘器处理后，再与经集气罩收集的卸粮粉尘，密闭管道收集的砻谷粉尘、谷糙分离粉尘、一次色选粉尘，共同经1套脉冲除尘器处理，尾气经1根15m高排气筒（DA001）有组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB12697-1996）

	
	DA002
（一次白米分级、一次抛光、二次色选粉尘）
	颗粒物
	项目一次抛光设置2台抛光机，每台抛光机先设置1套旋风除尘器除尘，共设置2套旋风除尘器，项目一次抛光粉尘分别经2套并联旋风除尘器处理后，与一次白米分级粉尘、二次色选粉尘通过密闭管道收集，共同经1套脉冲除尘器处理，尾气经1根15米高排气筒（DA002）有组织排放
	

	
	DA003（二次白米分级、二次抛光、三次色选、精选粉尘）
	颗粒物
	项目二次抛光设置2台抛光机，每台抛光机先设置1套旋风除尘器除尘，共设置2套旋风除尘器，项目二次抛光粉尘分别经2套并联旋风除尘器处理后，与三次色选粉尘、二次白米分级粉尘、精选粉尘通过密闭管道收集，共同经1套脉冲除尘器处理，尾气1根15米高排气筒（DA003）有组织排放
	

	地表水环境
	生活污水
	/
	生活污水经厂区内化粪池处理后定期清掏用于农田施肥，不外排
	/

	声环境
	生产设备
	噪声
	采取优选低噪声设备、车间内布置、隔声、消声、减振等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值

	电磁辐射
	无

	固体废物
	[bookmark: _Hlk88747005]一般固废：除尘器收集粉尘、废包装袋由建设单位集中收集后，暂存在一般固废暂存区，定期外售予物资回收部门；砂石杂质、生活垃圾交由环卫部门处理。
危废废物：废润滑油、含油废抹布、废手套暂存在危废暂存间，定期委托有资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	采取分区防渗措施。危废暂存间进行重点防渗；一般固废暂存区、生产区域进行一般防渗。

	生态保护措施
	不涉及

	环境风险
防范措施
	①废气处理设备定期检修、维护。严格按照环评要求进行废气的监测。
②加强生产车间岗位责任制，严格按照安全生产操作流程进行操作。生产车间及库房内杜绝明火、易燃易爆物质。

	其他环境
管理要求
	1、规范排污口
①污水排放口规范化设置 
项目排水体制实施“雨污分流”制，规范设置明显排口标志。
②废气排气筒规范化设置
根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，排放同类污染物的两个或两个以上的排污口（不论其是否属于同一生产设备），在不影响生产、技术上可行的条件下，应合并成一个排污口。有组织排放废气的排气筒（烟囱）高度应符合国家和省大气污染物排放标准的有关规定。无组织排放有毒有害气体的，应加装引风装置进行收集、处理，并设置采样点。排气筒（烟囱）应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口及采样监测平台。采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中粉尘测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）和《污染源监测技术规范》的规定设置。采样口位置无法满足规定要求的，必须报环保部门认可。
③固定噪声污染源规范化标志牌设置
对固定噪声污染源（即其产生的噪声超标国家标准并干扰他人正常生活、工作和学习的固定噪声源）对边界影响最大处，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌；边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源扰民处，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。
④固体废物贮存（处置）场所
固废堆场应设置环境保护图形标志牌，将生活垃圾、工业固废等分开堆放，做到防火、防扬散、防渗漏，确保不对周围环境形成二次污染。一般工业固废暂存库及危险废物暂存库应根据《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2－1995）修改单的要求设置环境保护图形标志，标志牌应设在与之功能相应的醒目处，标志牌必须保持清晰、完整。当发现形象损坏、颜色污染或有变化、褪色等不符合本标准的情况，应及时修复或更换。检查时间至少每半年一次。
厂区“三废”及噪声排放点应设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GBl5562.1-1995）的有关规定。排污口规范化整治应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。排放口图形标志见下表。
表5-1   环境保护图形标志的形状及颜色表
	标志名称
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色


表5-2  项目环境保护图形符号表
	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: ]
	[image: ]
	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	2
	[image: ]
	[image: ]
	废水排放口
	表示废水向水体排放

	3
	[image: ]
	[image: ]
	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	4
	/
	[image: 119d30a13722ae6ce4be2d18d65fbdb]
	危险废物
	表示危险废物贮存、处置场

	5
	[image: mark_3]
	[image: mark_j3]
	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放


2、竣工环境保护验收 
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关要求，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。向主管部门申请竣工环境保护验收，验收程序如下：
（1）开展验收监测，编制验收监测报告。建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载项目环保设施的建设和调试情况，开展验收监测。
（2）组织验收，提出验收意见。验收监测报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测报告结论，逐一检查是否存在验收不合格的情形。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可组织验收，提出验收意见，并形成验收报告。编制环境影响报告书的建设项目，由建设单位组织设计单位、施工单位、环境影响报告编制机构、验收监测报告编制机构等单位代表及专业技术专家组成验收工作组，采取现场检查、资料审阅、召开验收会议等方式开展验收；编制环境影响报告表的建设项目，由建设单位组织本单位负责环境保护设施建设、运行的有关人员组成验收工作组，开展验收工作。
（3）公开验收报告。建设单位应当在验收报告编制完成后5个工作日内，通过其网站或当地新闻媒体，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。同时，向项目所在地和项目环境影响报告审批的环保部门报送相关信息，并接受监督检查。
（4）登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台。建设单位应当在验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。





























六、结论
	从环境影响角度，本项目建设是可行的。
























[bookmark: _Toc31040][bookmark: _Toc71811566][bookmark: _Toc67493955]附表
建设项目污染物排放量汇总表
	     项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	--
	--
	--
	0.6326
	--
	0.6326
	+0.6326

	废水
	COD
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	BOD5
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	SS
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	氨氮
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	一般工业
固体废物
	废包装袋
	--
	--
	--
	0.05
	--
	0.05
	+0.05

	
	砂石杂质
	--
	--
	--
	0.96
	--
	0.96
	+0.96

	
	除尘器收集粉尘
	--
	--
	--
	5.4374
	--
	5.4374
	+5.4374

	危险废物
	废润滑油
	--
	--
	--
	0.03
	--
	0.03
	+0.03

	
	含油废抹布、废手套
	--
	--
	--
	0.001
	--
	0.001
	+0.001


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，单位t/a
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