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[bookmark: _Toc31459][bookmark: _Toc2920]一、建设项目基本情况
	[bookmark: _Hlk179379718]建设项目名称
	[bookmark: _Toc18504]现代智能化食品工厂及电商运营中心项目

	项目代码
	2509-340403-04-01-371227

	建设单位
联系人
	杨云
	联系方式
	18119518840

	建设地点
	安徽省淮南市田家庵经济开发区(北区)标准化厂房6号西一、二层

	地理坐标
	（116°58'11.158"E，32°38'49.652"N）

	国民经济
行业类别
	C1439其他方便食品制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	十一、食品制造业14-21方便食品制造143-除单纯分装外的

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批
（核准/备案）
部门（选填）
	淮南市田家庵区发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资
（万元）
	11000
	环保投资
（万元）
	48

	环保投资占比（%）
	0.44
	施工工期
	6个月

	是否开工
建设
	☑否
□是：
	用地面积（m2）
	2901

	[bookmark: _Toc16635]专项评价设置情况
	[bookmark: _Toc2029]专项评价设置情况：无。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），判定依据见下表：
表 1-1本项目专项评价设置判定情况
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目情况
	是否设置专项评价

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。
	本项目厂界外500米范围内有环境空气保护目标，排放的废气中不含排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，无需设置大气专项评价。
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。
	本项目废水经预处理达标后纳入市政污水管网，不直接排放。
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量。
	本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质。
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
	不涉及
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
	不涉及
	否

	注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。




	规划情况
	1、规划名称：《淮南市国土空间总体规划》（2021-2035年）
审批机关：安徽省人民政府
审批文件名称：安徽省人民政府关于《淮南市国土空间总体规划（2021—2035年）》的批复
审批文号：皖政秘〔2024〕46号。

	规划环境影响评价情况
	1、规划环评报告书
文件名称：《安徽淮南田家庵经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》；
审查机关：安徽省生态环境厅；
审查文件名称及文号：《安徽淮南田家庵经济开发区总体发展规划(2023-2035年)环境影响报告书审查意见》（皖环函〔2023〕1148号），2023年11月28日。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《淮南市国土空间总体规划（2021-2035年）》相符性分析
本项目位于安徽省淮南市田家庵经济开发区（北区）标准化厂房6号楼西一、二层，根据《淮南市国土空间总体规划（2021-2035年）》空间布局原则，以及对现状城区发展方向分析，安成镇中心镇区总体的发展框架为“1234”的空间结构。
规划范围：淮南市行政辖区范围，包括五区两县。即田家庵区、大通区、谢家集区、八公山区、潘集区、寿县、凤台县（含毛集实验区）。市域开发保护总体格局一轴、两带、四板块。
一轴：合淮蚌发展轴；两带：沿淮绿色发展带、江淮运河生态复合廊带；四板块：北部粮煤复合功能板块、中部城镇集中建设板块、南部现代农业与特色旅游功能板块、新桥临空板块。
本项目属于C1439其他方便食品制造，位于淮南市中部城镇集中建设板块，占地类型为工矿用地，符合《淮南市国土空间总体规划（2021-2035年）》中相关要求。
[image: ]
图 1-1本项目所在《淮南市国土空间总体规划（2021-2035年）》位置图
2、与《安徽淮南田家庵经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析
2023年11月28日，安徽省生态环境厅印发了《安徽淮南田家庵经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书审查意见》（皖环函〔2023〕1148号），本次评价对照规划环评及其审查意见分析符合性如下：
表 1-2项目与规划环评审查意见符合性
	序号
	规划环评审查意见要求
	本项目情况
	符合性

	1
	(一)加强《规划》引领，坚持绿色协调发展《规划》应全面贯彻落实习近平生态文明思想，加强《规划》与《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》、深入打好污染防治攻坚战等相关要求、区域生态环境分区管控要求、“三区三线”等的协调衔接。统筹推进开发区整体发展和生态保护，基于区域资源、生态、环境等制约因素合理控制开发利用强度和开发区建设时序，进一步提高土地利用效率，协调好产业发展与区域环境保护的关系。统筹开发区减污降碳协同共治、资源节约集约及循环化利用、能源智慧高效利用、环境风险防控等重大事项，引导开发区高质量发展。认真落实开发区近期发展规划，着力推进开发区产业转型升级和结构优化，结合区域生态环境承载力，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调。
	本项目为C1439其他方便食品制造项目，项目建设符合区域生态环境分区管控要求、“三区三线”等相关要求。本项目不在淮南市生态红线范围内。对照《安徽省“两高”项目管理目录》（2022年试行），本项目不在安徽省两高目录范围内，不属于高耗能高污染项目。不属于《安徽省淮河流域水污染防治条例》限制和禁止类项目；项目运营过程中产生污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周围环境造成的影响较小，不会降低当地环境质量；本项目位于安成经济开发区污水处理厂收水范围内，外排废水接管至安成经济开发区污水处理厂处理达标后排放，项目不新建排污口。
	符合

	2
	开发区临近瓦埠湖，生态环境保护要求较高，对开发区后续开发建设形成制约。开发区应坚持“生态优先、绿色发展”的战略定位，以生态环境质量改善、防范环境风险为核心，明确开发区发展存在的环境制约因素，重点关注园区开发对受纳水体瓦埠湖、园区规划范围内及周边居民区的生态环境影响，同时应关注中国石化销售股份有限公司安徽淮南石油分公司淮南油库环境风险。根据国家和安徽省大气、水、土壤、环境风险防范和固体废物污染防治相关要求，妥善解决区域现存生态环境问题，确保开发区建设项目污染物长期稳定达标排放，区域生态环境质量持续改善。
	
	

	3
	落实生态环境分区管控要求，结合国家和省长江经济带发展负面清单管控要求、《安徽省淮河流域水污染防治条例》及区域资源优势和环境制约因素、开发区产业定位等，进一步完善产业发展规划，优化主导产业发展方向、功能分区和重大项目布局。园区严禁建设《安徽省淮河流域水污染防治条例》限制和禁止类项目。合理规划不同功能区的环境保护空间，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，规划实施不得损害周边地表水、地下水、环境空气和声环境等敏感目标环境质量和生态功能。做好开发区与周边地表水、居住区之间的有效隔离和管控，居住区周边严禁布设生态环境影响较大的建设项目，保障居住区和各类自然保护地的生态环境质量，实现产业发展与区域生态环境保护相协调。
	
	

	4
	根据开发时序和开发强度要求，进一步优化区域供水、排水、供热等规划，按照科学规划、适度超前的原则，统筹考虑集中供热设施建设。结合区域环境质量现状，细化园区污染防治基础设施建设、排放和运行管理要求及应急处理处置方案，保障开发区周边受纳水体的水环境功能、下游水环境保护目标及相关考核断面水质稳定达标。加快开发区雨、污水管网和中水回用工程建设，开发区污水处理厂收水范围外不得建设排放水污染物的项目，规划期内开发区污水处理厂不得扩大排污口规模。
	
	

	5
	根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量现状、生态环境分区管控要求、“三区三线”成果等，严格落实《报告书》生态环境准入要求。严格执行国家产业政策，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，禁止与规划主导产业不相关且污染物排放量大的项目入园，严禁不符合淮河流域生态环境保护要求的项目。引进项目的生产工艺、设备、自动化水平，以及单位产品能耗、污染物排放、碳排放等不应低于国内同行业先进水平。
	
	

	6
	着力提升开发区环境管理水平，统筹考虑区域内污染物排放、大气环境保护、水环境保护、环境风险防范、环境管理等要求，健全区域风险防范体系和生态安全保障体系。加强日常环境监管与监测，强化对进入瓦埠湖的初期雨水监测，落实区域环境管理要求。做好开发区重大环境风险源的识别与管控，确保事故废水与外环境有效隔离、及时处置。
	
	


淮南市田家庵安成经济开发区北区目前已完成规划环评，项目立项、规划、环评手续齐全，落实雨污分流、初期雨水收集、危废暂存间等环保设施并执行环保 “三同时”，入驻企业另行办理环评及排污许可，园区统一配套危废收集转运、固废清运体系。园区北区已完成七通一平，路网、市政供水、雨污管网、110kV 变电站、天然气、通讯消防等基础设施全部建成，污水统一接入城市污水处理厂处置。项目生产生活用水、供电、供气、物流、废水及固废处置均可依托园区现有成熟配套，污水处理厂处理余量充足，区域环境承载力满足低污染轻工、装备配套类企业入驻要求，基础设施依托条件完善，建设运营可行性较高。

	其他符合性分析
	1、产业政策相符性分析
本项目为C1439其他方便食品制造，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于禁止类、限制类产业，可视为允许类。对照《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不涉及清单禁止准入的事项，属于市场准入负面清单以外的行业，可依法平等进入。
2025年9月15日，本项目已由淮南市田家庵区发展和改革委员会同意备案，项目备案号为2509-340403-04-01-371227。
因此，本项目建设与国家及地方的产业政策的要求不冲突，基本符合国家及地方的产业政策的要求。
2、与淮南市“三线一单”符合性分析
根据环境保护部环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。
本项目与淮南市“三线一单”符合性分析如下：
表 1-3本项目与淮南市“三线一单”符合性分析一览表
	内容
	文件要求
	本项目情况对照简析
	符合性分析

	生态保护红线
	生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发。
	本项目位于淮南市田家庵安成经济开发区（北区），用地性质为工业用地，根据《淮南市“三区三线”划定方案》（2022年11月），本项目不在淮南市生态红线范围内。
	符合

	环境质量底线
	环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。
	根据《2024年淮南市生态环境质量状况公报》，本项目所在区域为大气环境PM2.5不达标区，为进一步缓解大气不达标情况，改善淮南市环境空气质量，淮南市通过集中专项整治“小散乱污”企业、企业清洁生产技术改造、小锅炉升级改造、燃煤机组超低排放改造，整治散装物料堆场，督促企业完成挥发性有机物整改任务等措施改善环境空气质量；根据《2026年1月淮南市环境质量月报》地表水总体状况，区域地表水淮河各监测断面水质优；本项目排放的废水经废水处理设施处理达标后排入安成经济开发区污水处理厂处理达标后外排淮河，对淮河影响较小，故不会破坏项目的环境质量底线。区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。该项目运营过程中产生的污染物经环保措施处理后可达标排放，对周围环境造成的影响较小，不会降低当地环境质量，不会触碰区域环境质量底线。
	符合

	资源利用上线
	依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”。
	本项目运营过程主要资源消耗为水、电，依托市政供水供电，对当地能源、水、土地资源影响较小，不会超出当地资源利用上线。
	符合

	生态环境准入清单
	生态环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。
	本项目为C1439其他方便食品制造，对照《安徽省“两高”项目管理目录》（2022年试行），本项目不在安徽省两高目录范围内，不属于高耗能高污染项目；对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于禁止类、限制类产业，可视为允许类。
	符合


3、与淮南市生态环境分区管控符合性分析
本项目位于淮南市田家庵安成经济开发区（北区）标准化厂房6号楼，经查阅“安徽省三线一单公众服务平台”（http://39.145.8.156：1509/ah/public/#/home），本项目所在区域管控单元分类属于“重点管控单元7”，环境管控单元编码ZH34040320026，涉及的管控单元细类为大气重点和水重点。本项目生态管控单元查询情况（截选）见下图。
[image: ]
图 1-2本项目生态管控单元情况（截选）
本项目与生态管控单元的符合性分析见下表。
表 1-4 本项目与生态管控单元的符合性分析
	管控类别
	环境管控要求
	协调性分析
	符合性

	空间布局约束
	禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）
	本项目不新建燃料类煤气发生炉。
	符合

	
	严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。
	本项目不属于上述行业。
	符合

	
	严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。
	对照《安徽省“两高”项目管理目录》（2022年试行），本项目不在安徽省两高目录范围内，不属于高耗能高污染项目。
	符合

	
	禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。
	本项目不使用涂料、胶粘剂、清洗剂等原辅材料。
	符合

	
	禁止新建不符合国家规定的燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组。
	本项目不新建燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组。
	符合

	
	在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目。
	本项目产生废气经配套相应污染防治措施，可以确保达标排放。
	符合

	
	禁止淘汰落后类的产业进入开发区。
	本项目不属于淘汰落后类产业。
	符合

	
	城市建成区排放污水的工业企业应依法持有排污许可证，并严格按证排污。排入城镇水体的工业污水应符合相关行业标准及地方标准要求，严禁任何企业、单位超标和超总量排污，对超标或超总量的排污单位一律限制生产或停产整顿。
	本项目在实际排污前申领排污许可证，坚决不无证排污。
	符合

	
	严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。
	本项目不属于印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目。
	符合

	
	国家禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。
	本项目建设符合国家产业政策要求，不属于上述行业。
	符合

	污染物排放管控
	新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。
	本项目属于新建项目，所产生的废气无组织排放。
	符合

	
	开展经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区水污染治理设施排查和污染治理，全面推行工业集聚区企业废水量、水污染物纳管总量双控制度。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。
	本项目外排废水经废水治理设施处理达标后由园区污水管网接入市政污水管网，纳管至安成经济开发区污水处理厂集中处理。
	符合

	资源开发效率要求
	实施“煤改气”和“以电代煤”。在陶瓷、玻璃、铸造等行业积极推进天然气替代煤气化工程，有序实施燃煤设施煤改气。结合区域和行业用能特点，积极推进工业生产、建筑供暖供冷、交通运输、农业生产、居民生活五大领域实施“以电代煤”，着力提高电能占终端能源消费比重。
	本项目不新建锅炉，生产过程中涉及的主要能源为电能、水。采用市政管网供水、供电，不突破资源利用上限。
	符合


综上所述，项目运营过程中会产生一定的污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周围环境造成的影响较小，不会降低当地环境质量，不会触碰区域环境质量底线本项目符合“三线一单”管控单元的管理要求。
4、与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的相符性分析
本项目与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的相符性分析如下。
	序号
	规范内容
	本项目情况
	符合性

	1
	选址：（1）厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如：某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂；
（2）厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址；
（3）厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施；
（4）厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施
	本项目位于安徽省淮南市田家庵经济开发区（北区）6号楼，租用现有标准化厂房，项目位置不属于有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址，不属于对食品有显著污染的区域；周边500m范围内没有虫害大量孳生的潜在场所。
	符合

	2
	厂区环境：（1）应考虑环境给食品生产带来的潜在污染风险，并采取适当的措施将其降至最低水平；
（2）厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染；
（3）厂区内的道路应铺设混凝土、沥青、或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生；
（4）厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的孳生；
（5）厂区应有适当的排水系统；
（6）宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔
	本项目位于安徽省淮南市田家庵经济开发区（北区）6号楼，厂区内道路铺设混凝土，项目采用雨污分流制，雨水进入市政雨水管网，废水进入安成经济开发区污水处理厂处理，厂区办公区等与生产区隔开。
	符合

	3
	厂房和车间：
（1）厂房和车间的内部设计和布局应满足食品卫生操作要求，避免食品生产中发生交叉污染；
（2）厂房和车间的设计应根据生产工艺合理布局，预防和降低产品受污染的风险；
（3）厂房和车间应根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或分隔；如：通常可划分为清洁作业区、准清洁作业区和一般作业区；或清洁作业区和一般作业区等。一般作业区应与其他作业区域分隔；
（4）厂房内设置的检验室应与生产区域分隔；
（5）厂房的面积和空间应与生产能力相适应，便于设备安置、清洁消毒、物料存储及人员操作
	项目根据产品的性质和生产工艺的特点进行布局生产，厂房面积与生产能力相适应，位于标准化生产厂房内，各功能区布局合理、分隔明确，有效地预防和降低产品受污染的可能性，符合厂房和车间内部的设计要求
	符合


采取以上措施后，本项目选址符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中相关要求。
5、规划选址符合性分析
（1）规划用地可行性分析
本项目位于淮南市田家庵经济开发区（北区）标准化厂房6号楼西，项目所在地用地性质为工业用地，所在地厂区四周均为园区道路和标准化厂房，建设规模、选址、设点、布局均与周围环境相容，在采取本环评中要求的污染防治措施后，各项污染物均可达标排放，对周边环境影响很小。
（2）环境相容性分析
根据现场踏勘，淮南市田家庵经济开发区（北区）标准化厂房6号楼共三层，本项目租赁一层、二层进行建设。
项目所在区域既不涉及饮用水源保护区、自然保护区等依法设立的自然、文化保护地，也不是基本农田、基本森林、重要湿地等生态敏感与脆弱区，同时也不是具历史、文化、科学、民族意义的保护区及社会关注区。根据工程分析，本项目自身产污环节较少，污染物相对简单，在落实本次环评提出的相关污染防治措施，并认真履行“三同时”制度后，各污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有功能级别，对区域环境影响较小；且周边环境对本项目也影响较小。
项目所在地厂区东侧为标准化厂房（暂无企业入驻）；南侧隔开发区道路为景峰节能玻璃；西侧隔中心沟为安徽嘉润生物科技有限公司；北侧隔园区道路为淮南经纬智能制造有限公司。根据现场踏勘及查阅相关资料，淮南市景峰玻璃有限公司主要从事玻璃深加工，废气主要为VOCs及颗粒物，磨边工序采用湿法工艺减少粉尘，涂胶及高压釜有机废气经二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒达标排放；安徽嘉润生物科技有限公司主要生产产品为胶原多肽蛋白，粉碎、筛选粉尘经密闭收集+袋式除尘器处理后达标排放；淮南经纬通智能制造有限公司主要从事汽车线束产品组装、销售。周边企业均不涉及大量有害气体的排放，废气排放企业已履行环保手续并配套相应废气治理设施，与本项目不存在环境制约因素。
综上分析，本项目与园区及周边环境相容性较好，选址较为合理。
（3）区域配套
本项目位于安徽省淮南市田家庵经济开发区（北区），项目区域范围内供水、排水、电力、通讯等基础设施完善，本项目所在区域交通较为便利。
综上，从规划用地可行性、环境相容性、区域配套等方面考量，本项目选址符合国家及地方的政策、规划要求，选址较为合理。


一、建设项目基本情况
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[bookmark: _Toc25807]二、建设项目工程分析
	设内容
	[bookmark: _Toc10708]2.1项目概况
安徽淮记本食生物科技有限公司成立于2023年4月，专业从事食品加工、食品销售等业务，公司租用安徽省淮南市田家庵安成经济开发区（北区）标准化厂房，主要建设电商运营中心、部分功能区以及洁净化车间、全自动智能组装车间，主要用于生产淮南牛肉汤系列产品。项目建成后可形成年产300万袋淮南牛肉汤系列产品的生产能力。
2025年9月15日，安徽淮记本食生物科技有限公司取得淮南市田家庵安成经济开发区（北区）管委会经济发展局关于本项目的备案，项目代码：2509-340403-04-01-371227。
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等法规文件。本项目属于“十一、食品制造业14”中的“21、方便食品制造143”中的“除单纯分装外的”，故确定项目环评形式为环境影响评价报告表。
为此，安徽淮记本食生物科技有限公司委托淮南环顺环境科技有限公司承担本项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织技术人员收集相关资料并进行现场踏勘调查，在了解项目所在地及周围环境概况后，本着客观、公正、科学、规范的原则，编制了本环境影响评价报告表。
表 2-4项目环评分类管理类别判定
	环评类别
项目类别
	报告书
	报告表
	登记表

	十一、食品制造业14

	21
	糖果、巧克力及蜜饯制造142*；方便食品制造143*；罐头食品制造145*
	/
	除单纯分装外的
	/


根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发〔2021〕7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”。
根据《国民经济行业分类》（GB4754-2017），本项目行业类别为：C1439其他方便食品制造；对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《名录》中：九、食品制造业14-17、方便食品制造143中“其他方便食品制造1439”，属简化管理。
表 2-5《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）
	序号
	行业类别
	重点管理
	简化管理
	登记管理

	九、食品制造业14

	17
	方便食品制造143，其他食品制造149
	/
	米、面制品制造1431，速冻食品制造1432，方便面制造1433，其他方便食品制造1439，食品及饲料添加剂制造1495，以上均不含手工制作、单纯混合或者分装的
	其他


[bookmark: _Toc13308]2.2项目组成
2.2.1基本概况
1、项目名称：现代智能化食品工厂及电商运营中心项目
2、建设单位：安徽淮记本食生物科技有限公司
3、建设性质：新建
4、建设规模：本项目租用田家庵安成经济开发区（北区）管委会经济发展局经开区北区标准化厂房6号楼西一、二层，建筑面积4873.6平方米，主要建设电商运营中心、部分功能区以及洁净化车间、全自动智能组装车间，主要用于生产淮南牛肉汤系列产品。项目建成后可形成年产共300万袋牛肉汤系列产品的生产能力。
[bookmark: _Toc1337]2.2.2建设地点
本项目位于淮南市田家庵安成经济开发区（北区）标准化厂房6号楼西一、二层，项目用地性质为工业用地。本项目在租赁标准化厂房内实施建设，项目所在地厂区东侧为标准化厂房（暂无企业入驻）；南侧隔开发区道路为景峰节能玻璃；西侧隔中心沟为安徽嘉润生物科技有限公司；北侧隔园区道路为淮南经纬智能制造有限公司。
项目周边环境概况详见下图。
[image: ]
图 2-1项目周边环境概况图
2.2.3工程建设内容
淮南市田家庵安成经济开发区（北区）标准化厂房6号楼总共为三层，安徽淮记本食生物科技有限公司租赁该楼一、二层厂房进行生产建设。根据现场踏勘，6号楼标准化厂房三层暂无企业入驻。
主要建设内容详见下表。
表 2-6 项目建设内容组成一览表
	工程类别
	工程名称
	工程建设内容
	备注

	主体
工程
	牛肉汤料生产车间1
	位于二层东南侧，建筑面积535平方米，主要布设方形解冻机、夹层锅、灌装机、杀菌锅、冷却水箱等设备，形成1条牛肉汤料生产线。
	依托已建标准化厂房，功能区新建

	
	半干鲜面生产车间2
	位于一层，建筑面积约1000m2。建设面条生产车间，为10万级洁净化车间，设置面条自动化生产线、包装机等，建设1条面条生产线。
	

	辅助
工程
	脱包间
	位于牛肉汤料生产车间北侧，建筑面积12m2，用于外包装材料的脱包。
	

	
	内包间
	位于生产车间东侧，建筑面积601.63m2，主要用于对产品进行内包装。
	

	
	外包间
	位于二层西北侧，建筑面积约464m2，主要用于对产品进行外包装。
	

	
	实验室
	位于二层西侧，建筑面积110m2，对产品进行常规质量检测，主要包含理化检测和微生物检测。
	

	
	研发室
	位于实验室南侧，建筑面积60m2，主要用来对牛肉汤系列产品研发试验。
	

	公用
工程
	供电
	市政供电系统供电
	依托市政供电管网

	
	供水
	市政供水系统供水
	依托市政供水管网

	
	排水
	雨污分流，雨水接园区雨水管网，生活污水经园区化粪池预处理、生产废水经隔油池+沉淀池+SBR废水处理设施处理达标后汇同生活污水经园区污水管网接管至市政污水管网，排至安成经济开发区污水处理厂处理。
	新建

	储运
工程
	原料库1
	位于二层东侧中部，建筑面积约180m2，用于存放千张、豆芽等原料。
	新建

	
	原料库2
	位于二层东北侧，建筑面积约100m2，用于存放粉丝、酱包、料包等成品原料。
	新建

	
	辅料库
	位于原料库1西侧，建筑面积约16m2，主要用于食用盐、天然香精料、味精等暂存。
	新建

	
	内包材库
	位于辅料库北侧，建筑面积15m2，主要用于内包装材料的暂存。
	新建

	
	外包材库
	位于原料库2南侧，建筑面积30m2，主要用于外包装材料的暂存。
	新建

	环保工程
	废水处理
	生活污水经化粪池预处理，生产废水经废水处理设施处理达标后汇同生活污水纳管排入产业园内污水管网，然后由市政污水管网排入淮南经开区工业污水处理厂处理。
	新建

	
	废气处理
	投料粉尘：设置洁净化车间，布设集气罩收集投料粉尘经布袋除尘器处理后无组织排放
	新建

	
	噪声治理
	对噪声设备进行合理布局，选用低噪声设备，采取隔声、消声、减振等措施。
	新建

	
	固废处理设施
	生活垃圾委托环卫部门清运；一般固废委托物资回收公司回收处理；危险废物暂存在危废暂存间内，并委托有危废处理资质的单位处置。
	新建

	
	地下水环境
	危废暂存间采取重点防渗，生产车间采取一般防渗；除重点防渗、一般防渗以外的其他区域采取简单防渗。
	新建

	
	环境风险防范措施
	设置相应的风险物资，如灭火器等
	新建


2.2.4 产品方案
1、产品方案
本项目主要生产淮南牛肉汤系列产品，产品方案及生产规模见下表。
表 2-7 项目产品方案及生产规模
	序号
	产品名称
	产能
	单位
	规格
	备注
	执行标准

	1
	淮南牛肉汤系列产品
	淮南牛肉汤粉丝
	100万
	袋
	173g/袋
	60g
粉丝
	骨汤包34g
酱包26g
牛肉包20g
豆芽20g
千张13g
	GB17400-2015

	2
	
	淮南牛肉汤拉面
	100万
	袋
	233g/袋
	120g面条
	骨汤包34g
酱包26g
牛肉包20g
豆芽20g
千张13g
	《方便湿面制品》Q/HJBS 0001S-2026和《拌面》Q/HJBS 0002S-2026

	3
	
	淮南牛肉汤米线
	100万
	袋
	247g/袋
	120g米线
	骨汤包34g
酱包26g
牛肉包20g
豆芽20g
醋包10g
辣椒粉3g
千张13g
蔬菜包1g
	《淮南牛肉汤米线》Q/HJBS 0003S-2026

	合计
	300万
	袋
	/
	/
	/
	/


2、产品质量标准
[bookmark: c2][bookmark: CSTD_NAME]（1）淮南牛肉汤粉丝产品执行《食品安全国家标准 方便面》（GB17400-2015）；
（2）淮南牛肉汤拉面产品执行安徽淮记本食生物科技有限公司企业标准-方便湿面制品（Q/HJBS 0001S-2026）和企业标准-拌面（Q/HJBS 0002S-2026）；
（3）淮南牛肉汤米线产品执行安徽淮记本食生物科技有限公司企业标准-淮南牛肉汤米线（Q/HJBS 0003S-2026）。
[bookmark: _Toc4697]2.2.5项目原辅材料
项目主要原辅材料种类及消耗量详见下表。
表 2-8 主要原辅材料消耗情况一览表
	序号
	名称
	年用量
	单位
	性状
	规格
	来源

	1 
	牛骨
	200
	t/a
	固态
	50kg/箱
	外购

	2 
	面粉
	90
	t/a
	固态
	50kg/袋
	外购

	3 
	米线包
	100万
	个
	固态
	120g/个
	外购成品

	4 
	粉丝包
	100万
	个
	固态
	60g/个
	外购成品

	5 
	酱包
	300万
	包
	固态
	26g/包
	外购成品

	6 
	牛肉包
	300万
	包
	固态
	20g/包
	外购成品

	7 
	豆芽
	300万
	包
	固态
	20g/包
	外购成品

	8 
	醋包
	100万
	包
	固态
	10g/包
	外购成品

	9 
	辣椒粉
	100万
	包
	固态
	2g/包
	外购成品

	10 
	千张
	300万
	包
	固态
	13g/包
	外购成品

	11 
	蔬菜包
	100万
	包
	固态
	1g/包
	外购成品

	12 
	内包装袋
	300万
	个
	固态
	/
	外购

	13 
	外包装袋
	300万
	个
	固态
	/
	外购

	14 
	盐
	0.9
	t/a
	固态
	500g/袋
	外购

	15 
	香料
	1.5
	t/a
	固态
	袋装，500g/袋
	外购

	16 
	葱
	4
	t/a
	固态
	袋装，500g/袋
	外购

	17 
	生姜
	4
	t/a
	固态
	袋装，500g/袋
	外购

	18 
	味精
	3
	t/a
	固态
	袋装，500g/袋
	外购

	19 
	制冷剂
	0.5
	t/a
	/
	罐装，40L/罐装
	外购


注：a制冷剂R404a密度为1.045g/cm3，本项目制冷剂为0.04m3/罐，一次性添加，不在厂区内暂存多余储罐，因此最大暂存量为0.0418t。
原辅材料理化性质：
（1）制冷剂（R404A）：化学成分为五氟乙烷/三氟乙烷/四氟乙烷混合物。由于R404A属于HFC型非共沸环保制冷剂（完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC），得到世界绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂，广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加。符合美国环保组织EPA、SNAP和UL的标准，符合美国采暖、制冷空调工程师协会（ASHRAE）的A1安全等级类别（这是最高的级别，对人身体无害）。
[bookmark: _Toc14502]2.2.7主要生产设备
主要生产设备详见下表。
表 2-9项目主要生产设备一览表
	生产线
	设备名称
	型号参数
	数量(台、套)
	备注

	淮南牛肉汤（二层）
	熬煮锅
	500L电加热夹层锅JYL-500
	3台
	

	
	搅拌锅
	500型电加热搅拌锅QJCG500-J
	1台
	

	
	杀菌锅
	700-1200
	1台
	

	
	风干线
	6米风干机型号 FG-6000-FZ
	1条
	

	
	清洗线
	3米气泡清洗机型号 QP-3000

	1条
	

	
	气泡解冻池
	气泡解冻池 QPJD-2000
	1台
	

	
	包装机
	YDGDM8-230 M
	1台
	内包装

	半干拉面（一层）
	真空和面机
	HWJZ-75
	1条全自动化生产线
	

	
	挤压机
	MT8-21b
	
	

	
	切断机
	QDK-850 
	
	

	
	干燥机
	QS-215
	
	

	
	自动包装机
	/
	1台
	外包装

	公用工程
	空压机
	螺杆式空压机
	1台
	/


产能的匹配性分析：
根据建设单位提供资料，本项目年产拉面100万袋，包装规格为120g/包，则年需拉面120t，生产制度为8h/d，每年工作300天，面条设备生产线生产能力为0.1t/h，年生产量约为240t/a；可满足本项目产能需求。自动包装机生产能力为2000包/h，则年生产量为480万袋，能够满足本项目年产300万袋牛肉汤系列产品的需求。
2.2.8劳动定员及工作制度
本项目劳动定员为6名，公司生产实行单班制生产，每班工作时间8h（夜间不生产），年均生产时间为300d，项目内部不设置员工食堂及宿舍。
2.2.9总平面布置合理性分析总体布局
本项目位于淮南市田家庵安成经济开发区（北区）标准化厂房6号楼西一层、二层，建筑面积4873.6m2，建设单位对厂房内部进行装修改造。一层主要为面条生产车间、二层主要为淮南牛肉汤生产车间、原料库、包装间等，车间内分区明确，按照工艺流程合理布设。项目总体生产区域和办公生活区相互隔开，相互之间不影响，降低生产区噪声、废气等对员工的不良影响，在满足生产工艺、安全防火、卫生采光等要求前提下，适当划分厂区，各区既有明确分区，又保持一定联系，将废气、噪声等污染源影响限制在局部，并在局部合理解决。该项目平面布置充分利用厂房条件布置各功能区，物料运送通畅，符合工艺流程要求和环保要求，且本项目的平面布局与卫生设施均满足《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）的相关要求，从环境保护角度分析，本项目平面布置合理。具体平面布置详见附图2。
2.2.10水平衡分析
本项目营运期用水主要为生活用水与生产用水。
1、本项目用排水情况
（1）生活用水
本项目劳动定员为6名，年工作300天，均不在厂区食宿，参照《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025），本项目生活用水量以38m3/人·a计。则生活用水量约为228t/a（0.76t/d）；污水产生系数按照80%计，则生活污水产生量为182.4t/a（0.61t/d）。
（2）生产用水
①和面用水
项目生产过程需要根据生产产品将面粉和新鲜水按照约3：1的比例进行和面，面粉总用量为90t/a，则计算出和面用水量约为30m³/a，此过程新鲜水全部进入产品。
②解冻用水
本项目设置容积0.96m³气泡解冻池用于牛骨解冻，设备内水体循环回用，每日整体更换。生产过程中池水受气泡扰动蒸发、牛骨表面附着携带、池边溅洒造成水量损耗，损耗经验系数取60%~70%池容/天，本项目取65%，则每日需补充新鲜水约0.63m³；项目年工作300d，年解冻补水量187.2m³/a。解冻废水产生量按补水量80%计，则解冻废水产生量约为0.5m³/d，149.76m³/a。
③清洗用水
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK33]本项目清洗用水主要来源于清洗牛骨，根据企业提供数据及同类型企业运营经验，清洗牛骨用水为1.5m3/t，项目牛骨用量约为200t/a，则清洗用水量为1m3/d（300m3/a），排水量以用水量的80%计，则清洗废水产生量为0.8m3/d（240m3/a）。
④熬煮用水
[bookmark: OLE_LINK142][bookmark: OLE_LINK141][bookmark: OLE_LINK140]本项目设置3台500L熬煮夹层锅，采用电加热，熬煮过程中需要对夹层锅添加水，容积共计1.5m3，正常运行水量约为容积的60%，正常运行水量为0.9m3。沸水蒸发量按照每小时蒸发20%计，共运行8h，则蒸发水为1.44m3/d（432m3/a）。夹层锅中的汤灌装成34g/包后进入产品中，骨汤包年用量0.34m3/d（102m3/a），因此汤底用水和蒸发用水共1.78m3/d（534m3/a），其中本次蒸煮过程中投加3t味精，按照其进入汤底中核算，因此蒸煮用水量为1.77m3/d（531m3/a）。
表 2-10熬煮过程中物料平衡表
	物料名称
	投入
	产出

	水
	531t
	/

	味精
	3t
	/

	葱（不进入产品）
	4t
	4t

	姜（不进入产品）
	4t
	4t

	香料（不进入产品）
	1.5t
	1.5t

	汤底
	/
	102t

	蒸发
	/
	432t

	合计
	543.5t


⑥杀菌用水
本项目杀菌使用的为全自动杀菌锅，共1台，总容积约1.2m3，使用电加热杀菌完成后，进入冷却水箱进行降温，整个过程循环2h，每天工作4次，每日首次工作时通入水约占总容积的30%，即0.36m3，其中挥发损耗约20%，即0.072m3/d；骨汤包装袋表面沾染10%，为0.036m3/d；剩余70%循环使用。综上计算得杀菌用水为0.684m3/d（205.2m3/a），杀菌锅用水每日更换一次，则排水量为0.252m3/d（75.6m3/a）。
④设备清洗用水
为保证设备清洁，每天生产结束时需对解冻池、清洗池、夹层锅、灌装机、风干机等设备进行清洗，根据企业设计资料，每次设备清洗约需要3m3的水，每天生产结束清洗一次，则设备清洗用水为3m3/d（900m3/a），排水量以用水量的80%计，则清洗废水产生量为2.4m3/d（720m3/a）。
⑤地面清洗用水
项目生产车间地面需保持清洁，每天清洗一次，清洗方式采用拖洗，本项目建筑面积为4873.6m2。参照《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025）表5中浇洒地面用水先进定额，地面清洗用水按1.5L/m2计算，则地面清洗用水为7.31m3/d（2193m3/a），排水量以用水量的80%计，则清洗废水产生量为5.85m3/d（1754.5m3/a）。
综上，本项目主要原料加工年用水量为1223.4m3/a（解冻187.2+清洗300+熬煮531+杀菌205.2=1223.4m³/a），对应200t/a牛骨原料综合取水单耗6.117m³/t，低于《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2025）肉制品加工通用定额10m³/t。项目建成后水平衡如下所示。
[image: C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/wps.ATDGerwps]
图 2-2本项目建成后水平衡图（单位：t/d）
[bookmark: _Toc11303]2.2.11物料平衡
[bookmark: _Toc28698]本项目原辅料消耗情况、物料平衡如下表。
表 2-11 项目面条线物料平衡一览表
	投入
	产出
	备注

	名称
	数量(t/a)
	名称
	数量(t/a)
	

	面粉
	90
	拉面
	120
	

	盐
	0.9
	投料粉尘
	0.0135
	

	水
	30
	不合格品
	0.8865
	

	合计
	120.9
	合计
	120.9
	


[bookmark: _Toc5070]表 2-12 骨汤包生产线物料平衡一览表
	投入
	产出
	备注

	名称
	数量(t/a)
	名称
	数量(t/a)
	

	牛骨
	200
	骨汤包
	102
	300万包，34g/包

	香料
	1.5
	调味料渣
	209.5
	

	葱
	4
	蒸发
	432
	

	生姜
	4
	
	
	

	味精
	3
	
	
	

	水
	531
	
	
	

	合计
	743.5
	合计
	743.5
	



2.2.12公用工程
1、给水
本项目用水量约为4575m3/a，由市政给水系统提供。
2、排水
本项目采用雨污分流。雨水依托安成经济开发区内雨水管网收集后排入市政雨水管网。项目所在区域已纳管，外排废水经油水分离池和沉淀池处理达标后，由区域污水管网接入安成经济开发区污水处理厂集中处理，尾水处理达标后由大涧沟排入淮河（淮南段）。
3、供电
本项目年用电约为5万kW·h，由市政电网供电，电力供应充足，可以满足项目所需。
4、洁净车间
项目一层建设约1000m2的10万级净化房间内，面粉投料、产品包装均在净化车间内进行。车间空气净化系统由空气处理装置、空气输送和分配设备等组成的完整系统。洁净空调系统对进风进行初、中、高效过滤，对出风进行中、高效过滤。

	工艺流程和产排污环节
	[bookmark: _Toc14649]2.3工艺流程和产排污环节
2.3.1施工期
项目利用已建成标准化厂房，施工期主要为内部装修及设备安装，基本不涉及土建。
2.3.2营运期
本项目主要为淮南牛肉汤系列产品制造，根据内置材料的不同细分为淮南牛肉汤粉丝、淮南牛肉汤米线和淮南牛肉汤拉面三种产品。本项目主要对牛骨进行熬煮、加工制作骨汤包，通过和面、压延、分切、风干等工序制作半干鲜面，外购成品粉丝包、米线包、酱包、牛肉包、豆芽、醋包、辣椒粉、千张、蔬菜包等进行包装，生产淮南牛肉汤系列产品。
具体工艺流程和产排污环节如下所示。
1、骨汤包生产工艺流程
[image: C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/wps.GDqGDMwps]
注：噪声伴随生产全过程
图 2-3骨汤包生产工艺流程图及产污节点图
工艺流程说明：
（1）解冻：外购牛骨放入方形解冻池内进行解冻。此过程会产生解冻废水W1。
（2）清洗：对解冻后的牛骨进行人工清洗。此过程产生清洗废水W2。
（3）紫外线（灭菌）：清洗后的牛骨通过紫外线进行灭菌操作。此过程产生废荧光灯管S4，暂存在危废暂存间内定期委托有资质单位处理。
（4）熬煮：灭菌后的牛骨放入夹层锅内，人工添加天然香辛料、葱、姜、味精，采用电加热，进行蒸煮入味。此工序产生废包装材料S1和调味料渣S3。
（5）灌汤：蒸煮完成后的汤底使用灌装机直接进行灌装。
（6）杀菌：灌装完成的骨汤包送入杀菌锅（电加热），采用高温高压蒸汽水浴灭菌工艺，杀菌锅内水体经加热形成灭菌饱和蒸汽，进行杀菌操作，灭菌结束后由外部独立冷却水箱输送清水至杀菌锅夹层进行冷却降温，整个杀菌过程循环2小时。
（7）清洗：杀菌完成后的真空牛肉包装袋，通入冷却水箱使用清水对外表面进行清洗，此过程产生杀菌清洗废水W3。
（6）风干：清洗完成的骨汤包通过风干设备将表面水分风干。
（7）入库：风干后的骨汤包根据订单需要进行常温储存或进入冷冻库冷冻储存。
2、拉面（生干鲜面）生产工艺流程
[image: C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/wps.eBpEZKwps]
注：噪声伴随生产全过程
图 2-4生产工艺流程图及产污节点图
工艺流程说明：
（1）投料：以面粉为主要原料，人工倒入和面机里，此工序产生投料粉尘G1和废包装袋S1。
（2）和面：按比例加入水、食用盐，进行和面操作，形成面团。
（3）压延：通过压延设备将面团进行挤压形成面片。
（4）切条：把压延好的面片，通过分切机分切成条。
（5）烘干：分切后的产品通过干燥设备采用电加热进行烘干；
（6）包装（喷码）：将烘干后的面条采用经紫外消毒后的内包装袋通过包装喷码一体机进行包装；
（6）检重：采用检重秤对包装后的面条进行称重，识别‌超重、欠重‌或‌缺袋/漏装‌情况。此过程产生不合格品S2。
（7）挑拣：对成品进行人工挑选，合格后装箱入库。
3、淮南牛肉汤系列产品生产工艺流程
[image: C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/wps.scgQpMwps]
注：噪声伴随生产全过程
图 2-5 淮南牛肉汤系列产品生产工艺流程图及产污节点图
工艺流程说明：
（1）包装：外购外包装袋，将粉丝包/米线包/拉面包、骨汤包、酱料包、牛肉包、豆芽、醋包、辣椒粉、千张、蔬菜包按需放入包装袋中进行包装；
（2）装箱：装箱入库待售。
[bookmark: _Toc14804]2.3.3 本项目污染工序及污染因子
根据建设项目工艺流程，本项目建设完成后主要污染源及产生的污染物如下：
表 2-13主要产物环节和排污特征
	类别
	产污环节
	污染物
	处理措施

	废气
	投料工序
	投料粉尘G1
	布袋除尘器处理后通过洁净车间换气系统排放

	
	废水处理
	污水处理设施异味
	喷洒除臭剂

	废水
	生产废水
	解冻废水W1
	生活污水依托化粪池处理，生产废水经隔油池+沉淀池+水解酸化+SBR处理后汇同生活污水一同进入园区污水管网，接入市政污水管网纳管至淮南经开区工业污水处理厂深度处理

	
	
	清洗废水W2
	

	
	
	杀菌废水W3
	

	
	
	设备清洗废水W4
	

	
	
	地面清洗废水W5
	

	
	职工生活
	生活污水W6
	

	固废
	一般工业固废
	投料
	废包装材料S1
	收集后外售物资回收单位

	
	
	挑拣
	不合格品S2
	收集后委托处理

	
	
	熬煮
	调味料渣S3
	

	
	
	洁净车间
	废过滤器S6
	委托物资回收单位处理

	
	
	紫外灭菌
	废荧光灯管S4
	定期交由有资质单位处置

	
	
	废水处理
	废动植物油
	收集后委托处理

	
	
	职工生活
	生活垃圾S5
	交由环卫部门定期清运

	噪声
	生产设备运行
	等效A声级
	选用高效低噪声设备、安装减振底座、墙体隔声等




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为租赁安成经济开发区（北区）标准化厂房进行建设，根据现场踏勘，厂房目前为空置状态，未投入生产使用，未发生过环境污染事件，不存在与原有项目有关的环境问题。不存在与本项目有关的原有环境污染问题。


二、建设项目工程分析

[bookmark: _Toc15897][bookmark: _Toc32153]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	[bookmark: _Toc21756]区域
[bookmark: _Toc17261]环境
[bookmark: _Toc17468]质量
[bookmark: _Toc27934]现状
	3.1环境质量现状
3.1.1环境空气质量现状
1、基本污染物
本项目所在区域为环境空气二类功能区，环境空气中的基本污染物引用淮南市生态环境局发布的《2024年淮南市生态环境质量状况公报》中的内容，具体如下：
2024年，全市环境空气质量一级（优）65天，二级（良）218天，三级（轻度污染）69天，四级（中度污染）13天，五级（重度污染）1天；全市年度环境空气达标天数比例为77.3%，与上年相比下降了3.2个百分点；全市环境空气综合指数为3.87，首要污染物为细颗粒物。
细颗粒物（PM2.5）日均浓度范围为7～156微克/立方米，日均值达标率为87.6%。年均值为40.0微克/立方米，与上年相比上升了3.4个百分点。
可吸入颗粒物（PM10）日均浓度范围为10～262微克/立方米，日均值达标率为96.0%。年均值为65.0微克/立方米，与上年相比下降了1.4个百分点。
二氧化氮（NO2）日均浓度范围为5～47微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为19微克/立方米，与上年相比下降了9.5个百分点。
二氧化硫（SO2）日均浓度范围为2～13微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为7微克/立方米，与上年相比下降了12.5个百分点。
一氧化碳（CO）日均浓度范围为0.2～1.1毫克/立方米，日均值达标率为100%。日均值第95百分位数为0.8毫克/立方米，与上年相比上升了14.3个百分点。
臭氧日最大8小时（O3-8h）滑动平均值范围为16～227微克/立方米，达标率为90.4%。日最大8小时滑动平均值第90百分位数为160微克/立方米，与上年相比上升了1.9个百分点。
依据《2024年淮南市生态环境质量状况公报》，区域空气质量现状如下表所示。
表 3-1区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
（μg/m3）
	标准值
（μg/m3）
	占标率
（%）
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	7
	60
	11.7
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	19
	40
	47.5
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	65.0
	70
	92.9
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	40
	35
	114.3
	超标

	CO
	第95百分位数日平均质量浓度
	800
	4000
	20
	达标

	O3
	第90百分位数日平均质量浓度
	160
	160
	100
	达标


根据质量状况公报结果，淮南市属于环境空气质量不达标区域，超标污染物为细颗粒物（PM2.5）。
目前，淮南市已制订《淮南市“十四五”大气污染防治规划（2021-2025年）》，围绕工业大气污染治理、扬（烟）尘污染防治等开展专项治理活动，进一步削减大气污染物排放。
2、特征污染物
[bookmark: _Hlk172985570]为了解项目所在区域的特征污染物（TSP、非甲烷总烃）的环境质量现状情况，特征污染物引用《淮南交控物流服务有限公司淮南市安成城市综合交通驿站项目建设项目环境影响报告表》中的监测数据，监测时间为2025年5月24日~2025年5月26日、2025年8月30日~2025年9月1日，引用监测点位距离项目所在地西侧约1029m；引用监测数据满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中大气环境质量现状可引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据要求。
（1）监测布点及监测因子
表 3-2大气环境质量监测布点与监测因子
	监测点位
	检测项目
	小时值/一次值
	日均值

	
	
	浓度范围mg/m3
	最大浓度占标率%
	超标率%
	标准值mg/m3
	浓度范围mg/m3
	最大浓度占标率%
	超标率%
	标准值mg/m3

	1#（项目所在地）
	非甲烷总烃
	0.33-0.48
	24
	0
	2.0
	/
	/
	/
	/

	
	TSP
	/
	/
	/
	/
	0.102-0.106
	35.3
	0
	0.3

	注：未检出数值以“＜检出限”计。


[bookmark: _Toc378][image: C:\Users\李青青\AppData\Roaming\Tencent\Users\403002229\QQ\WinTemp\RichOle\030%UR9BYU3GM772(UBEC80.png][image: ]
图 3-1特征污染物监测点位与本项目位置关系图
[bookmark: _Toc9361]综上，评价区域内评价因子非甲烷总烃浓度能够满足《大气污染物综合排放标准详解》相关浓度限值，TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准，说明评价区域内环境空气质量现状总体良好。
[bookmark: _Toc13113]3.1.2地表水环境质量现状
本项目位于Ⅲ类水环境功能区，评价区域内的地表水体为淮河（淮南段）和大涧沟，地表水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据淮南市生态环境局发布的《2024年淮南市生态环境质量状况公报》，2024年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为91.7%，比上年下降了4.1个百分点，Ⅳ类水质比例8.3%，总体水质状况优。
8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，水质总体状况良好；11个省控断面中优良水质比例为90.9%，水质总体状况优。
河流：全市辖区内淮河干流水质状况为优，永幸河和丁家沟水质状况为优，西淝河、东淝河、架河、泥河、万小河、瓦西干渠、陡涧河和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。其中黄圩和丁家沟河口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），五里闸（Ⅱ类→Ⅲ类）和西淝河闸下（Ⅱ类→Ⅲ类）水质均有所下降，其他断面水质保持稳定。
湖库：瓦埠湖和焦岗湖点位水质年均值符合Ⅲ类标准，水质状况为良好；高塘湖和安丰塘点位水质年均值符合Ⅳ类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。安丰塘营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和瓦埠湖营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ⅲ类下降为Ⅳ类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。
综上，项目所在区域地表水淮河环境质量总体满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，地表水水质良好。
3.1.3声环境质量现状
根据淮南市生态环境局发布的《2024年淮南市生态环境质量状况公报》，2024年，全市区域环境噪声昼间平均等效声级为51.6分贝，与上年相比上升0.4分贝，噪声总体水平稳定保持二级，声环境质量较好。
城市道路交通噪声昼间平均等效声级为66.6分贝，与上年相比上升0.4分贝，噪声强度等级稳定保持为一级，声环境质量级别为好。
各功能区噪声平均等效声级达标率为70.8%，昼间达标率为83.3%，夜间达标率为58.3%。与上年相比，昼间达标率减少0.5个百分点，夜间达标率减少6.7个百分点，平均等效声级达标率减少了3.5个百分点。
根据现场踏勘，项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标，对照《淮南市中心城区声环境功能区划分方案》（2021年），本项目位于3类声环境功能区，项目营运期所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境功能区3类区标准；具体标准值见下表。本项目所在声功能区划图见下图。
表 3-3《声环境质量标准》（GB3096-2008）  单位：dB（A）
	标准类别
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）

	环境噪声
	3类标准
	65
	55

	标准来源
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）



[image: ]
图 3-2本项目所在声功能区划图
3.1.4电磁辐射
项目不涉及电磁辐射，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。
3.1.5地下水、土壤环境
本项目生产过程中采取源头控制和分区防渗等措施后，正常生产时不存在土壤、地下水污染途径，故无需开展地下水、土壤环境现状调查。
[bookmark: _Toc5672]3.1.6 生态环境
本项目在淮南市田家庵安成经济开发区（北区）6号楼标准化厂房实施建设，用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。

	[bookmark: _Toc7320]环境保护目标
	[bookmark: _Toc10177]3.2项目环境保护目标
[bookmark: _Toc26189][bookmark: _Hlk178607550]3.2.1 大气环境
[bookmark: _Toc6209]本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。厂界外500m范围内存在居民区。
[bookmark: _Toc20618]3.2.2 声环境
[bookmark: _Toc14450]本项目所在地为3类声环境功能区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，厂界外50m范围内无声环境保护目标。
[bookmark: _Toc7398]3.2.3 水环境
[bookmark: _Toc28594]本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；地表河流为淮河和大涧沟，区域河段为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水功能区。
[bookmark: _Toc14536]3.2.4 生态环境
[bookmark: _Toc4939]本项目建设地址为安徽省淮南市田家庵安成经济开发区（北区）标准化厂房6号楼西一、二层，不涉及新增用地，无新增用地范围内生态环境保护目标。
[bookmark: _Toc13280]3.2.5 主要环境保护目标及分布情况
本项目周围主要环境保护目标及分布情况见下表，项目500m范围内大气环境保护目标分布图见下图。
[bookmark: _Hlk173503795]表 3-4 本项目主要环境保护目标
	类别
	保护目标名称
	坐标
	保护对象
	保护
内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离（m）

	
	
	东经（°）
	北纬（°）
	
	
	
	
	

	大气
环境
	田家庵经济开发区管理委员会（北区）
	116.97310036
	32.64699699
	职工
	约200人
	二类
	E
	249

	
	中丹新城学府
	116.97524613
	32.64710428
	居民
	约450户/1500人
	
	E
	344

	
	陆塘村
	116.968615714
	32.65087010
	居民
	约670户/2500人
	
	N
	180

	声环境
	厂界外50m无声环境保护目标。

	地表水
	淮河
	大型河流
	Ⅲ类
	N
	2940

	
	中心沟
	小型河流
	Ⅲ类
	NW
	17

	地下水环境
	厂界外500m无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

	生态
环境
	项目用地范围内无生态环境保护目标。


[image: ]
图 3-3本项目环境保护目标分布图（详见附图5）

	污染物排放控制标准
	3.3 污染物排放控制标准
3.3.1废气排放标准
本项目废气排放源为面粉投料产生的投料粉尘，排放污染物为颗粒物，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。污水处理设施恶臭排放污染物主要为NH3、H2S、臭气浓度，无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中厂界排放标准限值要求。
具体标准限值见下表。
表 3-5《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）  单位：mg/m3
	污染物/排气筒
	无组织排放监控浓度值

	
	监控点
	浓度

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


表 3-6 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）  单位：mg/m3
	污染物
	NH3
	H2S
	臭气浓度（无量纲）

	标准限值
	1.5
	0.06
	20



3.3.2废水排放标准
本项目属于安成经济开发区污水处理厂的纳污范围，运营期生活污水、解冻废水、清洗废水、杀菌废水、设备清洗废水、地面清洁废水等经预处理达到淮南安成经济开发区污水接管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准中规定的标准要求后，由区域污水管网排入淮南安成经济开发区污水处理厂，尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2001）中一级A类标准后排入淮河（淮南段）。其标准值见下表：
表 3-7废水污染物排放标准单位：mg/L（pH无量纲）
	水质指标
	pH
	COD
	BOD5
	NH3-N
	SS
	TN
	TP
	动植物油

	淮南安成经济开发区污水接管标准
	6~9
	400
	150
	55
	200
	60
	4
	/

	GB8978-1996表4中三级标准
	6~9
	500
	300
	/
	400
	/
	/
	20

	本项目执行标准
	6~9
	400
	150
	55
	200
	60
	4
	20

	GB18918-2002中一级A标准
	6~9
	50
	10
	5
	10
	15
	0.5
	1


3.3.3噪声排放标准
根据现场调查，本项目位于淮南市田家庵安成经济开发区（北区）6号楼标准化厂房内，根据《淮南市中心城区声环境功能区划分方案》（2021年），本项目位于声环境功能区3类区，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体见下表。
表 3-8《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	标准类别
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）

	厂界
	3类标准
	65
	55


3.3.4固体废物执行标准
一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量控制指标
	根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19号），提出总量控制因子为：烟（粉）尘、VOCs、二氧化硫、氮氧化物、CODcr、NH3-N。
1、大气污染物总量控制指标
本项目排放的大气污染物为颗粒物，排放方式为无组织排放，排放量为0.014t/a。
2、水污染物总量控制指标
本项目废水经处理达标后纳管排入淮南安成经济开发区污水处理厂进行深度处理，处理达标的尾水排入淮河（淮南段）；本项目废水总量纳入淮南安成经济开发区污水处理厂总量控制指标内，故不申请总量替代指标。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

[bookmark: _Toc26157]四、主要环境影响和保护措施
	施工期环
境影
响和
保护
措施
	4.1施工期
本项目租赁淮南市田家庵安成经济开发区（北区）6号楼现有标准化厂房进行生产建设，施工期仅对生产厂房进行内部改造、装修及设备设施安装，基本不涉及土建工程，施工期主要污染物为装修废气、建筑垃圾和噪声。本项目施工活动均在室内进行、施工期短，对环境影响较小，且设备安装噪声将随工程施工的结束而消失，故本次评价不对施工期环境影响进行分析。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	4.2大气影响环境分析
4.2.1废气污染源强
本项目运营时产生的废气主要为面粉投料过程中产生的投料粉尘，主要污染物为颗粒物，为无组织排放。
1、投料粉尘废气源强分析
（1）投料粉尘
通过查阅《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业一方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）中表3-1可知，装卸料、和面废气排放形式均为无组织，因此确定本项目面粉投料废气为无组织排放。
参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）和同类企业运行情况，投料逸散性粉尘系数以0.15kg/t计，本项目面粉年用量为90t/a，则本项目逸散的粉尘量为0.0135t/a（0.0056kg/h）。
为降低面粉粉尘对周边环境的影响，建设单位拟在投料口上方布设集气罩（收集效率以80%计）并连通集气管道接入布袋除尘器（除尘效率以90%计），产生的粉尘经布袋除尘器收集处理后通过洁净车间换气系统无组织排放，则粉尘无组织排放量约为0.0038t/a（0.0135×80%×（1-90%）+0.0135×（1-80%）=0.00378t/a），此部分粉尘将部分沉降在车间地面，经清扫后外售至相关单位作饲料生产，严禁将布袋收集和沉降粉尘收集投入后续加工工艺。对周边环境影响较小。
2、污水处理设施恶臭
项目污水处理设施沉淀池散发的恶臭气体对周围大气环境会产生一定的影响，产生的恶臭气体的成分主要是NH3、硫化氢和臭气浓度。硫化氢气体具有臭鸡蛋味，有一定的刺激性。恶臭气体产生量随污水水质、气温（或水温）以及曝气量的不同而变化。参考美国EPA对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1gBOD5可产生0.00012gH2S和0.0031gNH3，根据废水源强核算，项目污水处理站处理废水量约3122.3m3/a，BOD5去除量约0.552t/a，则污水处理臭气中NH3、H2S产生量约1.71kg/a、0.066kg/a。本项目污水处理站密闭，周边定期喷洒除臭剂。
综上可知，本项目建成后污染物浓度较低，废气产生量较小，且污水处理设施设置周边100m范围内无居民区，同时项目污水处理设施规模较小，因此污水处理站的恶臭不会对项目生产区以及周边环境敏感点产生明显影响。
本项目无组织废气排放情况如下表所示。
表 4-1项目废气无组织排放情况一览表
	污染源
	污染物名称
	产生情况
	主要污染防治措施
	排放情况

	
	
	排放速率（kg/h）
	产生量（t/a）
	
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）

	投料粉尘
	颗粒物
	0.0056
	0.0135
	经布袋除尘器处理后通过洁净车间换气系统排放
	0.0016
	0.0038

	污水处理设施恶臭
	氨
	0.0007
	0.00171
	密闭一体化污水处理设施，定期喷洒除臭剂
	0.0007
	0.00171

	
	硫化氢
	0.00003
	0.000066
	
	0.00003
	0.000066

	
	臭气浓度
	/
	/
	
	/
	/


4.2.2废气排放治理措施可行性分析
通过对照《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业一方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），参照其“表3-1方便食品制造工业排污单位废气产污环节、污染控制项目、排放形式及污染防治设施一览表”中原料系统生产单元的相关控制要求，本项目所采取的粉尘防治措施以及排放形式均满足相关要求，污染防治措施可行。
具体可行性措施对照见下表：
表 4-2 废气治理技术可行性对照表
	生产单元
	生产设施
	废气产污环节
	排放形式
	污染防治措施
	本项目建设情况
	可行性

	原料系统
	装卸料设备
	装卸料废气
	无组织
	加强密封或密闭；收集送除尘装置处理（喷淋系统、旋风除尘、袋式除尘、旋风除尘+袋式除尘等）后排放；其他。
	本项目投料粉尘经布袋除尘器处理后通过洁净车间换气系统排放
	可行


2、无组织废气管控措施
为了最大程度减小无组织废气对周边环境以及人群健康的影响，本环评提出以下防治控制措施：
①做好员工防护工作，配备必要的防护装备（如口罩、手套等）；
②加强生产车间通风和空气流通；
③定期对设备及工位进行清扫，减少无组织粉尘逸散；
④库房内部进行防腐防渗防潮，同时建设单位需加强原料和产品库房的管理，以减少无组织粉尘逸散。
4.2.4废气监测计划
对照《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业一方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》(HJ1030.3-2019)中“7.5 监测频次”相关内容以及《排污单位自行监测技术指南食品制造》(HJ1084-2020)中无组织废气排放监测要求，本项目废气监测要求如下表。

表 4-3项目运营期废气监测计划一览表
	序号
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	1
	厂界
	颗粒物
	1次/半年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	2
	厂界
	硫化氢、氨气、臭气浓度
	1次/年
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）


4.3废水
4.3.1废水污染源强
1、生活污水
本项目劳动定员为6名，年工作300天，均不在厂区食宿，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025）中的相关内容，办公用水定额以38m3/人·a计。则生活用水量大约为228t/a（0.76t/d）；生活污水排污系数《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-生活源产排污核算系数手册》中第一部分城镇生活源水污染物产生系数：人均日生活用水量≤150升/人·天时，产污系数取0.8，则生活污水产生量为182.4t/a（0.61t/d），废水中各污染因子产生浓度为CODcr：340mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：30mg/L。则生活污水各污染因子产生量CODcr为0.0979t/a，SS为0.0576t/a，NH3-N为0.0086t/a。生活污水经化粪池处理后由园区管网进入至安成经济开发区污水处理厂深度处理达标后，尾水排入淮河（淮南段）。
2、生产废水
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK35]项目营运期生产废水主要为解冻废水、清洗废水、杀菌废水、设备清洗废水和地面清洗废水。
①解冻废水
根据前文水平衡分析计算可知，本项目设置容积0.96m³气泡解冻池用于牛骨解冻，设备内水体循环回用，每日整体更换。生产过程中产生水量损耗，损耗经验系数取60%~70%池容/天，本项目取65%，则每日需补充新鲜水约0.63m³；项目年工作300d，年解冻补水量187.2m³/a。解冻废水产生量按补水量80%计，则解冻废水产生量约为0.5m³/d，149.76m³/a。
②清洗废水
本项目清洗牛骨用水为1.5m3/t，项目牛骨用量约为200t/a，则清洗用水量为1m3/d（300m3/a），排水量以用水量的80%计，则清洗废水产生量为0.8m3/d（240m3/a）。
③杀菌废水
本项目杀菌使用的为全自动杀菌锅，共1台，总容积约1.2m3，使用电加热杀菌完成后，进入冷却水箱进行降温，整个过程循环2h，每天工作4次，每日首次工作时通入水约占总容积的30%，即0.36m3，其中挥发损耗约20%，即0.072m3/d；骨汤包装袋表面沾染10%，为0.036m3/d；剩余70%循环使用。综上计算得杀菌用水为0.684m3/d（205.2m3/a），杀菌锅用水每日更换一次，则排水量为0.252m3/d（75.6m3/a）。
④设备清洗废水
为保证设备清洁，每天生产结束时需对解冻池、清洗池、夹层锅、灌装机、风干机等设备进行清洗，根据企业设计资料，每次设备清洗约需要3m3的水，每天生产结束清洗一次，则设备清洗用水为3m3/d（900m3/a），排水量以用水量的80%计，则清洗废水产生量为2.4m3/d（720m3/a）。
⑤地面清洗废水
项目生产车间地面每天清洗一次，清洗方式采用拖洗，本项目建筑面积为4873.6m2。参照《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025）表5中浇洒地面用水先进定额，地面清洗用水以1.5L/m2计，则地面清洗用水为7.31m3/d（2193m3/a），排水量以用水量的80%计，则清洗废水产生量为5.85m3/d（1754.5m3/a）。
本项目废水排放浓度主要参考《安徽淮农食品科技有限公司食品生产基地项目阶段性竣工环境保护验收监测报告表》中废水排放监测数据，本项目产品为年产300万袋牛肉汤系列产品，与安徽淮农食品科技有限公司食品生产基地项目产品（年产400万袋牛肉汤）基本相同，本项目生产流程与其基本相似，原辅材基本相似，废水来源和污染物种类基本相似，具有可类比性。
表 4-4 项目废水类比可行性对照表
	类别
	安徽淮农食品科技有限公司食品生产基地项目
	本项目
	类比可行性

	产品产能
	年产400万袋牛肉汤
	年产300万袋牛肉汤系列产品
	可行

	主要原辅材料
	牛肉（含牛骨）、食用盐、姜、葱等
	牛骨、葱、姜、味精等
	可行

	主要生产工艺流程
	切断/分割清洗-熬汤-封装-冷却-风干
	解冻-清洗-紫外线（灭菌）-熬煮-灌汤-杀菌-清洗-风干
	可行

	废水类型
	解冻废水、肉类清洗废水、设备清洗水、杀菌锅清洗水、地面清洁水、生活污水
	解冻废水、清洗废水、杀菌废水、设备清洗水、地面清洗废水、生活污水
	可行

	废水处理设施
	隔油、沉淀、调节+水解酸化 +SBR
	隔油、沉淀、水解酸化+SBR
	可行


根据上述分析，项目类比可行，根据《安徽淮农食品科技有限公司食品生产基地项目阶段性竣工环境保护验收监测报告表》中废水排放监测数据确定本项目排放废水中各项污染因子浓度为：pH检测结果范围为7.3~7.4（无量纲），COD为147~150mg/L,BOD5为29.2~31.2mg/L，氨氮为0.761~0.844mg/L，SS为148~160mg/L，动植物油为4.44~4.47mg/L，则本项目综合废水主要污染物排放情况见下表。
表 4-5项目综合废水污染物排放情况一览表
	废水类别
	主要污染物
	排放情况
	废水处理工艺
	接管标准

	
	
	排放浓度mg/m3
	排放量t/a
	
	

	综合废水（3122.3m³/a）
	CODcr
	150
	0.468 
	隔油、沉淀、水解酸化+SBR
	400

	
	BOD5
	31.2
	0.097 
	
	150

	
	SS
	159
	0.496 
	
	200

	
	NH₃-N
	0.844
	0.003 
	
	55

	
	动植物油
	4.47
	0.014 
	
	20


4.3.2废水排放去向
本项目废水主要为生活污水和生产废水，废水总排放量为2792t/a（9.3t/d），生活污水依托园区化粪池预处理，生产废水经废水处理设施（隔油池+沉淀池+水解酸化+SBR）处理达标后汇同生活污水经园区污水管网接入市政污水管网，纳管至安成经济开发区污水处理厂集中处理，尾水处理达标后排入淮河（淮南段）；项目综合废水排放从严执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和淮南安成经济开发区污水处理厂接管标准。安成经济开发区污水处理厂尾水出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入中心沟，尾水最终排入淮河。
4.3.3废水治理设施技术可行性分析
1、污水处理设施可行性
（1）雨、污分流排水系统
本项目采用雨污分流，租赁标准化厂房已建设完善雨污分流系统，雨水经厂区雨水管道收集后排入市政雨水管网；生活污水经园区化粪池处理后排入园区污水管网，生产废水经自建污水处理设施处理达标后接管安成经济开发区污水处理厂。
（2）污水处理工艺可行性
本项目为淮南牛肉汤系列产品加工项目，废水主要来源于解冻、清洗、蒸煮等过程中产生的综合废水。该类废水具有有机物浓度较高、悬浮物含量高、可生化性较好、油含量较高等特点。本项目采用隔油、沉淀、调节+水解酸化+SBR一体化废水处理工艺。
1）隔油池
利用油水密度差，通过重力分离去除废水中的浮油和分散油，降低动植物油含量，为后续生化处理创造条件。隔油沉淀池产生的废动植物油收集后交由有资质的餐厨垃圾处置单位综合利用。
2）沉淀池
通过重力沉降作用，去除废水中的悬浮物（SS）及部分有机物，减轻后续生化处理负荷。
3）调节池
由于本项目废水水质水量随生产批次波动较大，设置调节池可均衡水质、调节水量，保证后续处理设施的稳定运行。
4）水解酸化
水解酸化是厌氧处理的前阶段，通过水解酸化菌的作用，将废水中难降解的大分子有机物（如蛋白质、脂肪等）分解为小分子有机物，提高废水的可生化性（BOD₅/CODcr比值）。水解酸化处理不仅可以去除部分COD，还能使后续好氧处理（SBR）效果和效率大幅提高。
5）SBR（序批式活性污泥法）
SBR是好氧生物处理单元，在一个反应池中按时间顺序完成进水、曝气、沉淀、排水、闲置五个阶段。SBR工艺对去除有机物具有较好的处理效果，能有效降解废水中的CODcr、BOD₅等有机污染物，同时具有一定的脱氮除磷能力。
6）一体化设计
本项目采用一体化污水处理设备，将各处理单元集成于封闭式设备内，可有效控制污水处理过程中恶臭气体的无组织排放
类比同类型的采用相同污水处理工艺的项目，结合本项目废水水质特点，各处理单元预期去除效率详见下表。
表 4-6 各单元处理效果一览表
	处理单元
	指标
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	动植物油

	隔油+沉淀
	去除率
	15%~20%
	10%~15%
	40%~50%
	—
	80%~90%

	水解酸化
	去除率
	20%~30%
	15%~25%
	—
	—
	—

	SBR
	去除率
	85%~90%
	85%~90%
	70%~80%
	60%~75%
	—

	综合去除率
	≥90%
	≥85%
	≥80%
	≥70%
	≥95%


表 4-7 本项目生产废水排放浓度一览表
	废水类别
	主要污染物
	排放情况
	废水处理工艺
	接管标准

	
	
	排放浓度mg/m3
	排放量t/a
	
	

	综合废水（3122.3m³/a）
	CODcr
	150
	0.468 
	隔油、沉淀、水解酸化+SBR
	400

	
	BOD5
	31.2
	0.097 
	
	150

	
	SS
	159
	0.496 
	
	200

	
	NH₃-N
	0.844
	0.003 
	
	55

	
	动植物油
	4.47
	0.014 
	
	20


由上表可知，本项目生产废水经污水处理设施能够达到安成经济开发区污水处理厂接管标准，因此，本项目污水处理工艺可行。
2、淮南安成经济开发区污水处理厂
（1）淮南安成经济开发区污水处理厂概况
淮南安成经济开发区污水处理厂位于学校路西侧，日处理污水500t，采用“格栅沉砂池+调节池+兼氧MBR膜技术+沉淀+消毒”处理工艺，占地面积231.2m2。污水处理厂已于2017年12月正式运营。污水处理厂尾水经排洪沟最终排入淮河，排洪沟入淮河排口位置附近没有饮用水源取水口。开发区污水处理厂处理工艺见下图。
[image: ]
图 4-1污水处理工艺流程图
（2）淮南安成经济开发区污水处理厂服务范围
淮南安成经济开发区污水处理厂服务范围主要为负责收集、输送并处理工业集聚区全部污水，污水处理达标后排放至城市管网。本项目建设地点位于淮南安成经济开发区，所在区域属于安成经济开发区污水处理厂收水范围。目前，项目区域污水管网已配套建设，废水接入园区污水管网，最终进入安成经济开发区污水处理厂。
（3）接管可行性分析
1）处理规模的可行性
开发区污水处理厂污水设计处理量为500m3/d，目前污水处理规模为300m3/d，最大日处理规模为380m3/d，剩余最小处理能力为120m3/d。本项目运行后，新增废水排放量为9.3t/d，废水量较小，占污水处理厂剩余处理能力的7.8%，因此从污水量上考虑，项目接管可行。
2）工艺及接管标准上的可行性分析
淮南安成经济开发区污水处理厂采用“格栅沉砂池+调节池+兼氧MBR膜技术+沉淀+消毒”处理工艺对开发区内生活污水及生产废水进行接管处理，本项目废水水质满足接管标准要求，同时本项目取得了开发区管委会关于本项目污水纳管的证明（详见附件6）。本项目处理后的废（污）水可达到淮南安成经济开发区污水处理厂接管标准，该污水处理厂采用技术成熟、处理效率稳定的城市污水二级处理系统，经过处理后的污水可以达到《城镇污水处理厂污染控制标准》（GB18918-2002）中一级A标准。本项目外排废水水质简单，不含重金属、难降解有机物等污染物，可生化性好，排入污水处理厂处理，从水质上也是可行的，可以满足该污水处理厂接管标准要求。
综上所述，本项目外排废水污染物排放浓度符合淮南安成经济开发区污水处理厂接管标准，污水经市政污水管网排入淮南安成经济开发区污水处理厂处理达标后外排，该污水处理厂有能力接纳项目运营后增加的废水，并且成熟的处理工艺可以确保达标排放，不会降低地表水现有水环境功能，对项目周边水体水质的影响较小。
3）废水类别、污染物项目、排放形式及污染防治设施
本项目采用雨污分流，雨水经厂区雨水管道收集后排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后在满足淮南安成经济开发区污水处理厂接管标准（接管标准中未包含的污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的前提下排入园区污水管网，外排废水经污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入淮河。
4.3.5 废水污染物自行监测计划
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于简化管理，根据《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业一方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）中规定的监测分析方法对污染源进行日常例行监测，设置环境保护图形标志牌，本项目有关废水污染源监测点、监测项目及监测频次见下表。本项目废水监测计划见下表。
表 4-8废水监测计划一览表
	类别
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	监测点

	废水
	DW001
	pH值、CODCr、NH3-N、SS、动植物油、TN、TP、BOD5
	1次/半年
	废水排放口






四、主要环境影响和保护措施

	运营期环境影响和保护措施
	4.4营运期噪声治理措施和环境影响分析
4.4.1 噪声污染源强情况及降噪措施
本项目营运期噪声主要为生湿面制品、凉皮、年糕、鲜面条、饼丝、扯面、豆饼等生产设备在自动化生产线上运行噪声，噪声值为70～85dB（A）。
本项目采取降噪措施如下：①在设备选型时采用低噪声设备；②合理布局，基础减振；③所有高噪声设备均安置在室内进行隔声处理，同时加强设备的维护保养，并定期检修。
项目产生噪声的噪声源强调查清单见下表。
[bookmark: PT_6]表 4-9 项目工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源
名称
	声功率级/dB（A）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	[bookmark: PT_10]建筑物插入损失 / dB（A）
	建筑物外噪声声压级/dB（A）

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	1 
	一层车间
	真空和面机
	80
	采用低噪声设备，安装减震基座
	20
	10
	1.2
	21
	10
	20
	49
	49.5
	49.5
	49.5
	48.4
	持续8小时
	20
	20
	20
	20
	29.5
	29.5
	29.5
	28.4
	1

	2 
	
	挤压机
	75
	
	23
	10
	1.2
	18
	10
	23
	49
	43.6
	43.6
	43.6
	43.6
	
	20
	20
	20
	20
	23.6
	23.6
	23.6
	23.6
	1

	3 
	
	切断机
	75
	
	28
	10
	1.2
	13
	10
	28
	49
	42.9
	42.9
	42.9
	42.9
	
	20
	20
	20
	20
	22.9
	22.9
	22.9
	22.9
	1

	4 
	
	干燥机
	75
	
	30
	10
	1.2
	11
	10
	30
	49
	44.1
	44.1
	44.1
	44.1
	
	20
	20
	20
	20
	24.1
	24.1
	24.1
	24.1
	1

	5 
	
	自动包装机
	80
	
	20
	17
	1.2
	21
	17
	20
	42
	48.3
	48.3
	48.3
	48.3
	
	20
	20
	20
	20
	28.3
	28.3
	28.3
	28.3
	1

	6 
	二层车间
	熬煮锅1
	80
	
	36
	5
	6.2
	5
	5
	36
	54
	45.3
	45.3
	45.3
	46.7
	
	20
	20
	20
	20
	25.3
	25.3
	25.3
	26.7
	1

	7 
	
	熬煮锅2
	80
	
	36
	7.5
	6.2
	5
	7.5
	36
	51.5
	45.3
	45.3
	45.3
	46.7
	
	20
	20
	20
	20
	25.3
	25.3
	25.3
	26.7
	1

	8 
	
	熬煮锅3
	80
	
	36
	10
	6.2
	5
	10
	36
	49
	45.3
	45.3
	45.3
	46.7
	
	20
	20
	20
	20
	25.3
	25.3
	25.3
	26.7
	1

	9 
	
	搅拌锅
	80
	
	30
	10
	6.2
	11
	10
	30
	49
	44.9
	44.9
	44.9
	44.9
	
	20
	20
	20
	20
	24.9
	24.9
	24.9
	24.9
	1

	10 
	
	杀菌锅
	80
	
	30
	4
	6.2
	11
	4
	30
	55
	44.6
	44.6
	44.6
	44.6
	
	20
	20
	20
	20
	24.6
	24.6
	24.6
	24.6
	1

	11 
	
	风干线
	85
	
	26
	10
	6.2
	15
	10
	26
	49
	48.6
	48.6
	48.2
	48.2
	
	20
	20
	20
	20
	28.6
	28.6
	28.2
	28.2
	1

	12 
	
	清洗线
	80
	
	36
	12
	6.2
	5
	12
	36
	47
	45.7
	45.7
	45.7
	45.3
	
	20
	20
	20
	20
	25.7
	25.7
	25.7
	25.3
	1

	13 
	
	气泡解冻池
	80
	
	36
	14
	6.2
	5
	14
	36
	45
	45.9
	45.9
	45.9
	45.9
	
	20
	20
	20
	20
	25.9
	25.9
	25.9
	25.9
	1

	14 
	公用
	包装机
	80
	
	10
	28
	6.2
	31
	28
	10
	31
	49.5
	49.5
	49.5
	49.5
	
	20
	20
	20
	20
	29.5
	29.5
	29.5
	29.5
	1

	15 
	
	空压机
	85
	
	1.5
	2
	1.2
	39.5
	2
	1.5
	57
	52.4
	53.8
	53.8
	53.1
	
	20
	20
	20
	20
	32.4
	33.8
	33.8
	33.1
	1


表中坐标以厂界西南角（116.969644350,32.646857533）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
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	4.4.2项目噪声预测情况
1、预测模式
根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评釆用环安噪声环境影响评价系统。该软件计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。
声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。分别计算室外和室内两种工业声源。
（1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法
如图1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，式4-1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：
[image: ]
图 4-1室内声源等效为室外声源图例[image: ]
（式4-1）
式中：
Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； 
Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q —指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。
R—房间常数：R=Sα/（1−α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
[image: ]然后按式4-2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
                                                       （式4-2）
式中：
LP1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N—室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，按式4-3计算出靠近室外围护结构处的声压级；
LP2i（T）=LP1i（T）-（TLi+6）          （式4-3）
式中：
LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。
然后按式4-4将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
Lw=LP2（T）+10lgS             （式4-4）

式中：
Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S—透声面积，m2。
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
（2）工业企业噪声计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
[image: ]（式4-9）
式中：
Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； 
T—用于计算等效声级的时间，s； 
N—室外声源个数；
ti—在T时间内i声源工作时间，s； 
M—等效室外声源个数；
tj—在T时间内j声源工作时间，s。
E、预测值计算
[image: ]（式4-10）
式中：
Leq—预测点的噪声预测值，dB；
Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； 
Leqb—预测点的背景噪声值，dB。
2、预测参数选取
本项目主要噪声设备及噪声源强见项目源强分析。
3、预测计算结果
通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见下表。
表 4-7 项目噪声预测结果表  单位：dB（A）
	预测方位
	时段
	贡献值（dB（A））
	标准限值（dB（A））
	达标情况

	
	
	
	
	

	东侧
	昼间
	51.2
	65
	达标

	南侧
	昼间
	49.8
	65
	达标

	西侧
	昼间
	47.3
	65
	达标

	北侧
	昼间
	47.5
	65
	达标


4.4.3 噪声达标情况
根据《淮南市中心城区声环境功能区划分方案》（2021年），本项目位于田家庵安成经济开发区（北区）标准化厂房6号楼西一、二层，处于声环境功能区3类区，厂界四周噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；由预测分析结果可知，本项目经减振、建筑隔声以及距离衰减后，建设项目厂界昼间声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，因此，本项目不会对周围声环境产生明显影响。
4.4.4 噪声监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301—2023）要求中的监测要求，本项目噪声监测计划如下表。
表 4-8 本项目噪声监测计划
	污染类别
	监测点位
	监测项目
	监测频率
	执行排放标准

	噪声
	厂界外1m处
	等效连续A声级（昼间）
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类


[bookmark: _Hlk174976929][bookmark: _Hlk174976989]4.5 营运期固废治理措施和环境影响分析
4.5.1 本项目固废污染源强情况
本项目运营期产生的固体废弃物包括一般工业固废和生活垃圾。本项目固体废物主要为原辅材料拆包产生的废包装材料、生产过程中产生的不合格品、调味料渣、紫外灭菌产生的废荧光灯管和职工办公生活垃圾。
1、废包装材料
项目使用的原料牛骨、米线包、粉丝包、酱包、牛肉包、豆芽包、醋包、辣椒粉、千张、蔬菜包外包装规格均为50kg箱装，50kg瓦楞纸箱约重1kg，本项目所用箱装原辅材料用量为630t/a，则废纸箱产生量12.6t；使用面粉为50kg/袋，产生的废包装袋数量约为1800个，平均单个包装袋重量为0.15kg/个，则面粉拆包废包装袋产生量为0.27t/a；食用盐、天然香辛料、味精包装规格为500g/袋，总用量为132.4t/a，包装规格为500g/ 袋，产生的废包装袋数量约为26800个，平均单个包装袋重量为5g/个，则食用盐等拆包废包装袋产生量为0.134t/a。综上，本项目废包装袋总产生量约为13t/a，属于一般工业固体废物，收集后暂存于厂区一般固废暂存间，定期外售给物资回收公司综合利用。
2、不合格品
半干拉面挑拣工序中人工将不符合标准的拉面挑拣出来，根据前文物料平衡分析可知，不合格品产生量约为0.9t/a。
3、调味料渣
项目原辅材料熬煮后会产生牛骨、葱、姜、辛香料等调味料残渣、肉末，根据前文物料平衡分析可知，产生量为209.5t/a。作为厨余垃圾委托淮南国新生物科技有限公司定期处置。
4、紫外灭菌产生的废荧光灯管
本项目紫外灭菌的紫外光灯管在使用过程中会发生损坏，一般紫外线灯管使用寿命5000h以上，按照年更换1次计算，每次更换约30根，每根灯管重量约为1kg，则废灯管产生量约为0.03t/a。根据《国家危险废物名录（2025 版）》属于危险废物，废物类别为HW29含汞废物中的900-023-29，暂存在危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。
5、废过滤器
项目洁净车间进风采用高效、中效过滤器，使用一段时间后须更换，产生量约0.3t/a。
6、废动植物油
项目废水处理过程中会产生一定量的废动植物油，根据企业提供的资料，沉淀池沉渣产生量约为0.1t/a，作为厨余垃圾委托淮南国新生物科技有限公司定期处置。
7、生活垃圾
项目生活垃圾主要为员工日常生活产生，项目设劳动定员6人，年工作300天。生活垃圾产生量按照0.5kg/人·天计算，预计生活垃圾产生量为0.9t/a，由环卫部门统一清运。
项目固废产生情况汇总见下表。
[bookmark: _Hlk174023139]表 4-9 本项目固废产生情况汇总表
	序号
	固废名称
	编码
	废物代码
	物理性状
	产生量t/a
	类型
	处置方式
	是否符合环保要求

	1
	废包装材料
	SW17可再生类废物
	900-003-S17
	固态
	13
	一般工业固废
	外售给物资回收单位
	是

	2
	不合格品
	SW13食品残渣
	900-099-S13
	固态
	0.9
	一般工业固废
	委托处置
	是

	3
	调味料渣
	SW61厨余垃圾
	900-002-S61
	固态
	209.5
	一般工业固废
	
	是

	4
	废过滤器
	SW59其他工业固体废物
	900-009-S59 
	固态
	0.3
	一般工业固废
	交由物资回收公司回收处理
	是

	5
	废动植物油
	SW13食品残渣
	900-099-S13
	液态
	0.1
	一般工业固废
	委托处置
	是

	6
	废荧光灯管
	HW29含汞废物
	900-023-29
	固态
	0.03
	危险废物
	委托有资质单位处置
	是

	7
	生活垃圾
	/
	/
	固态
	0.9
	一般固废
	环卫部门统一清运
	是


项目拟在厂区内设置一般固废暂存间1间（面积约30m2）、危废暂存间（面积约10m2），拟设置于二层生产车间的中部。
4.5.2环境管理要求
1、一般固体废物环境管理要求
企业需设置专人对固体废物进行分类收集，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。贮存场内堆放的一般工业固体废物的类别应相一致，应防止雨水径流进入贮存场。企业应建立固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。企业应当按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第四十三号）第三十七条“产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。”规定执行。一般工业固体废物的暂存场所须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求建设，具体要求如下：
（1）当天然基础层饱和渗透系数不大于1.0×10-5cm/s，且厚度不小于0.75m时，可以采用天然基础层作为防渗衬层；
（2）当天然基础层不能满足上述第1条防渗要求时，可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5cm/s 且厚度为0.75m的天然基础层；
（3）人工合成材料衬层、渗滤液收集和导排系统的施工不应对粘土衬层造成破坏； 
（4）不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；
（5）危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场。
2、固废堆放处环境保护图形标志牌
根据《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995，含2023年修改单）要求设置固体废物堆放场、危废仓库的环境保护图形标志。本项目固废堆放场环境保护图形标志的具体要求见下表。
表 4-10一般固废堆场、危废仓库的环境保护图形标志
	排放口名称
	图形标志
	形状
	背景颜色
	图形颜色
	提示图形符号

	一般固废暂
存场所
	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色
	[image: ]


建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。
综上所述，经采取上述措施后，本项目固废均可得到有效处置，处置率100%，符合环保要求，不会对周围环境造成不良影响。
4.6生态环境影响
根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内有生态环境敏感的，应明确环保措施”，本项目位于田家庵安成经济开发区（北区）标准化厂房内，不属于新增用地且用地范围内无生态环境敏感保护目标，不做生态环境影响分析。
4.7土壤、地下水环境影响分析
本项目租赁田家庵安成经济开发区（北区）标准化厂房6号楼西一、二层进行生产建设，生产区内地面均已做硬化处理，正常工况下，不会污染土壤、地下水。
为防止本项目污染地下水、土壤，在项目设计和施工过程中，应对厂区进行专项防渗设计和分区防渗处理。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610—2016），污染防治区可分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。
参照（HJ 610—2016）要求，并根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质以及各设施及建构筑物污染物难易控制程度进行分级，本项目分区防渗情况如下。
重点防渗区：重点污染防治区主要包括危废暂存间，防渗措施如下：污水处理设施、实验室：采用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂，以达到防腐、防渗漏目的，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。
一般防渗区：一般防渗区是指可能会对地下水和土壤造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域，主要为生产厂房其他区域。一般防渗区的防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。
简单防渗：主要办公区，一般防渗区的防渗技术要求：一般地面硬化。
针对不同区域采取相应的防渗措施，具体见下表。
表 4-11本项目分区防渗一览表
	区域
	防渗等级
	防渗技术要求
	本项目拟采取的
防渗措施

	危废暂存间
	重点防渗区
	采用30cm厚普通粘土垫层，并加铺2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s
	满足重点防渗要求

	生产厂房其他区域
	一般防渗区
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s
	满足一般防渗要求

	办公区
	简单防渗区
	一般地面硬化
	满足防渗要求


因此，在落实各项防渗措施后，项目不会对区域地下水、土壤环境产生明显影响。
4.8环境风险
环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提出科学依据。本次环境风险评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行，主要内容包括风险源调查、环境敏感目标调查、环境风险潜势初判、风险识别、环境风险分析、环境风险防范措施及应急要求等。
4.8.1环境风险调查
环境风险评价的目的是通过分析建设项目运营期内可能发生的事故类型和对环境的影响程度和范围，以确定项目风险可承受程度，从而为工程设计提供参考依据。根据工程分析和原料特性知，项目具有一定的事故风险性，需要进行必要的环境事故风险分析，并在此基础上提出降低事故风险的措施，以确保事故时生产加油站内外的环境质量仍符合功能类别要求、职工及周边影响区内人群及生物的健康和生命安全有所保障。项目环境风险评价主要依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求进行评价。
1、环境风险评价
（1）环境风险潜势初判
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其临界值的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
Q=q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+…+qn/Qn
式中：
q1，q2，q3，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，Q3，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
本项目危险物质主要为危险废物，最大暂存量为0.03t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的重大危险源辨识原则，其Q值确定见下表。
表 4-12物质的种类、特性及最大贮存量
	序号
	危险物质名称
	最大存在总量（t）
	临界量（t）
	该种危险物质Q值

	1
	危险废物
	0.03
	50
	0.0006


由于Q=0.504＜1，因此本项目的环境风险潜势等级为Ⅰ，对比评价等级判定表可知，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。
2、环境风险识别
风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。
①物质危险性识别：危废暂存间物料意外流失泄漏，若未及时收集处理，可能造成土壤、地下水等环境污染。
②生产设施风险识别：生产设施风险识别是通过对生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等运行过程中存在的危险因素和可能发生的风险类型进行识别。
本项目涉及面粉等粉状原辅料的使用，一般情况下，盛放在袋子里不会燃烧爆炸。但是生产车间在进行拆包投料过程中，可能会造成所在室内粉尘浓度增大，如遇明火可能发生粉尘爆炸。面粉本身是具有可燃性的，含有碳氢氧元素。由于面粉是小颗粒状的，干燥状态下，一旦遇到明火，很容易与氧气充分接触，这个时候，它的可燃性就将发挥到极致。每个面粉小颗粒周围都有大量的氧气助燃，一瞬间，热量不能迅速释放，就会产生爆炸。火灾、爆炸后带来一定的次生环境风险，如消防废水、浓烟等。
4.8.2事故风险防范措施
在对同类项目调查的基础上，采用类比法对本项目营运过程中可能出现的事故原因进行分析，本项目主要环境风险为人员操作不当引发的火灾导致的次生环境风险。为了防范人员操作不当引发的火灾导致的次生环境风险和废水处理设施运行故障导致的废水废气事故排放，本次环评提出以下要求：
1）火灾事故风险防范措施 
①生产车间、贮存区地面采用防腐、防渗地面；原料泄漏时及时收集全部泄漏物，并转移到空置的容器内，不随意冲洗地面，泄漏物质不会对周边水体造成影响。
②生产车间须确保全面通风、配备相应品种和数量的消防器材，预留必要的安全间距，远离火种和热源，防止阳光直射。 
③易燃物品贮存区禁止明火进入，禁止使用易产生火花的设备与工具。
④定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的温度控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生。
2）废水事故排放风险防范措施 
①必须建立定期对设备进行安全检查的制度，明确设备安全防护重点部位和危险岗位，有完善的设备安全防护措施。
②定期对设备进行日查、月度检查、季度检查。对查出的事故隐患，及时进行整改，并认真做好安全检查记录和事故隐患整改记录。
③值班人员在值班过程中，要尽职尽责，认真检查各类管道和各类阀门有无堵塞、破裂情况，如有需立刻报告上级，并积极采取安全防范控制措施。
④对于废水泄漏，抢险人员立即切断泄漏源，采用收容的方法收集泄漏废水，并进行委堤堵漏。 
⑤对于废水超标，抢险人员立即关闭出水口阀门，停止废水处理，并减少生产车间送水量。
3）危废暂存间流失风险防范措施
①危险废物暂存场所必须严格按照国家标准和规范进行设置，必须设置防渗、防漏、防腐、防雨等防范措施。
②液态危险废物用密闭包装容器储存，贮存液态危险废物的分区，应具有液体漏堵截设施(如托盘、围堰等)，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10(二者取较大者)。
③危险废物暂存场所设置便于危险废物泄漏收集处理的设施。
④在暂存场所内，各危险废物种类必须分类储存，并设置相应的标签，标明危废的来源，具体的成分，主要成分的性质和泄漏、火灾等处置方式，不得混合储存，各储存分区之间必须设置相应的防护距离，防止发生连锁反应。
通过以上风险防范及减缓措施，做到防患于未然，加强安全生产管理，明确岗位责任制度，增强风险意识，降低项目营运期的环境风险。
4.8.3环境风险评价结论
本项目环境风险潜势为I，潜在危险性较小。建设单位应按照相关要求，做好风险防范和减缓措施，杜绝环境风险事故的发生。只要企业严格按照有关规范标准、规范及条例的要求，认真落实环境风险防范措施，则环境风险对周围环境的影响是可以接受的。
4.9电磁辐射环境影响分析
本项目不属于电磁辐射类项目，无电磁辐射污染，因此无需进行电磁辐射环境影响分析。
4.10项目环保措施汇总及投资
本项目总投资11000万元，环保投资为48万元，占总投资的0.44%，环保投资估算详见下表：
表 4-11 环保投资一览表
	类别
	污染物
	环保投资内容
	投资额（万元）

	废气治理
	投料粉尘
	布袋除尘器处理后无组织排放
	3

	废水治理
	生活污水
	依托园区化粪池处理
	0

	
	生产废水
	隔油池+沉淀池+水解酸化+SBR
	30

	噪声治理
	噪声
	降噪设施、隔振措施
	10

	固废
	生活垃圾
	由环卫部门统一清运
	5

	
	废包装材料
	外售给物资回收公司
	

	
	不合格品、调味料渣、废动植物油
	委托处理
	

	
	废过滤器
	交由物资回收公司回收处理
	

	
	废荧光灯管
	交由有资质单位处置
	

	合计
	48


4.11三同时验收
根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订），建设项目设计和施工中应严格落实“三同时”制度，建设单位应按照国家及本市有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，自主开展相关验收工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。
建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部办公厅2018年5月16日印发）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收中弄虚作假。
建设项目竣工后，除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月，需要对该类环境保护设施进行调试或者调整的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。根据《排污许可证管理暂行规定》，建设单位属于排污许可管理范围内，应持证排污，禁止无证排污或不按证排污。
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	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	投料粉尘
	颗粒物
	经布袋除尘器处理后通过洁净车间换气系统排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值

	地表水环境
	厂区总排口（DW001）
	pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS、总氮、总磷、动植物油
	生活污水依托产业园内化粪池预处理，生产废水经废水处理设施处理达标后汇同生活污水纳管排入产业园内污水管网，然后由市政污水管网排入淮南经开区工业污水处理厂处理。
	淮南安成经济开发区污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

	声环境
	生产设备
	等效A声级
	优先选用高效低噪声设备，部分设备安装减振垫，加强设备养护，墙体隔声等。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

	电磁辐射
	/

	固体废物
	一般工业固体废物收集暂存于一般固废间，危险废物暂存于危废暂存间。废包装材料收集后外售物资回收单位；不合格品、调味料渣、废动植物油委托淮南国新生物科技有限公司定期处理；废过滤器交由物资回收公司回收处理；废荧光灯管定期交由有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。在厂房二层中部建设一间30m2一般固废间、10m2危废暂存间，用于存储生产过程中产生的一般工业固体废物和危险废物。

	土壤及地下水污染防治措施
	重点防渗区：危废间。重点防渗区的防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10 -7cm/s，或2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，K≤1×10 -10cm/s，或其他防渗性能等效的材料；
一般防渗区：主要为生产厂房其他区域。一般防渗区的防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s，企业现状生产厂房为抗渗混凝土，满足一般防渗要求。
简单防渗：办公区，简单防渗区的防渗技术要求：地面简单硬化，办公室现状已做地面硬化

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	厂区设置明显禁火标志牌，厂内严禁烟火，严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《仓库防火安全管理规则》等相关要求；生产所用的电气设备、开关须采用安全防爆型，定期检查电气设备，防止短路、漏电等情况产生；同时，应在项目区内配备消防栓、消防器材等；加强厂房清洁及厂房内空气净化，减少积尘及降低空气中粉尘浓度；加强管理，防止发生火灾。

	其他环境管理要求
	《中华人民共和国环境保护法》明确指出，我国环境保护的任务是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。
因此，本建设单位设立环境管理机构，负责项目运营期的环境管理工作，其主要的职责与功能如下：
本项目属于C1439其他方便食品制造；对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《名录》中：九、食品制造业14-17、方便食品制造143中“其他方便食品制造1439”，实行简化管理。
规范化设置排污口；按照《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发〔2021〕7号）等要求，企业应在实际排污前申领排污许可证。
（1）排污口管理：
建设单位应在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称以警示周围群众；
建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证；
规范化排污口的有关设置属环保设施，建设单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如果需要变更的必须报环境监察部门同意并办理变更手续；
建设单位应将有关排污口的情况，如：排污口的性质、编号，排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。
（2）台账的管理：
根据生产特点和污染物排放特点，按照排污口和有组织排放源进行记录。台账记录保存期限不少于五年。
（3）严格执行各项环境管理制度，保证各排污口的正常运行；
（4）对各项环保设施操作、维护定量考核，建立环保设施运行档案；
（5）按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格方可投入生产。





五、环境保护措施监督检查清单

[bookmark: _Toc17473][bookmark: _Toc69030998]六、结论
	本项目为安徽淮记本食生物科技有限公司现代智能化食品工厂及电商运营中心项目，选址于淮南市田家庵安成经济开发区（北区）标准化厂房6号楼一、二层，符合国家及地方产业政策，选址符合用地规划要求；项目生产过程中产生的污染在采取有效的治理措施之后，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状；同时本项目对周边环境产生的影响较小，事故风险水平可被接受。
因此，在认真执行三同时、设计方案及环评中提出的污染防治措施后，在方案不变的情况下，产生的污染物对环境的影响可接受，不会降低项目区域环境功能，从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。


六、结论
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[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Toc5613]建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量
②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.0016
	/
	0.0016
	+0.0016

	
	氨
	
	
	
	0.00171
	
	0.00171
	0.00171

	
	硫化氢
	
	
	
	0.000066
	
	0.000066
	0.000066

	
	臭气浓度
	
	
	
	/（无量纲）
	
	/
	/

	废水
	CODcr
	/
	/
	/
	0.468
	/
	0.468
	+0.468

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.097
	/
	0.097
	+0.097

	
	SS
	/
	/
	/
	0.496
	/
	0.496
	+0.496

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.003
	/
	0.003
	+0.003

	
	动植物油
	/
	/
	/
	0.014
	/
	0.014
	+0.014

	一般工业固体废物
	废包装材料
	/
	/
	/
	13
	/
	13
	+13

	
	不合格品
	/
	/
	/
	0.9
	/
	0.9
	+0.9

	
	调味料渣
	/
	/
	/
	209.5
	/
	209.5
	+209.5

	
	废动植物油
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1

	
	废过滤器
	/
	/
	/
	0.3
	/
	0.3
	+0.3

	危险废物
	废荧光灯管
	/
	/
	/
	0.03
	/
	0.03
	+0.03

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0.9
	/
	0.9
	+0.9


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a
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