




田环审复〔2026〕2号

关于安徽理工大学第一附属医院SPF级屏障环境动物房建设项目环境影响报告表的
批复

安徽理工大学第一附属医院（淮南市第一人民医院）：
你单位报送的《安徽理工大学第一附属医院SPF级屏障环境动物房建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经审查后批复如下：
在全面落实环评文件提出的各项污染防治和风险防范措施的前提下，结合专家审查意见，原则同意该项目按照安徽环晟环保科技有限公司编制的《报告表》及本审批意见要求进行规范建设。
一、项目概况
安徽理工大学第一附属医院（淮南市第一人民医院）北区，位于淮南市田家庵区淮滨路203号，计划利用老门诊楼5楼建设SPF级屏障环境动物房，项目为实验室项目，主要从事动物饲养及实验，实验室达到SPF级（无特定病原体动物）屏障环境，同时营运期主要外购无致病性小鼠、大鼠在项目内短暂饲养，进行建模、药理及教学实验，不进行涉及病原体（如细菌、病毒）的感染性实验，不对人体和环境具有中等潜在危害的微生物进行实验研究，根据营运期所进行的实验内容判定属于P1实验室。
本项目已由淮南市田家庵区发展和改革委员会备案，项目代码：2509-340403-04-01-340370，未经审批，该项目不得擅自改变建设内容、工艺、规模和选址等。若工程建设发生重大变动，必须严格依照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定办理相关手续。
二、污染防治措施要求
项目在建设和运营过程中必须严格执行国家和地方政府环境保护的法律法规、政策规范和标准，并重点落实好以下污染防治措施：
（一）施工期污染防治措施
项目施工期依托现有老门诊楼五楼，进行设备安装调试，应按照相关文件规定以及《报告表》中提出的污染防治措施要求，做好废气、废水、噪声、固体废物管理等污染防治。合理调整施工时段，以减少噪声对周围环境的影响；各类废弃物应严格进行分类收集并及时清运，不得随意倾倒堆放。严格执行有关条例和规定，确保施工期各项污染物达标排放。
（二）运营期污染防治措施
（1）严格落实大气污染防治措施。本项目产生的废气主要为动物房饲养废气和实验室有机废气(以非甲烷总烃计)。动物饲养废气由笼具内密闭负压收集，再经独立密闭抽排风系统+二级活性炭吸附装置处理；实验室有机废气经室内排风系统排出，由风管进入二级活性炭装置处理；饲养废气和实验室有机废气经二级活性炭吸附装置处理达标后再通过楼顶15m高排气筒（DA003）排放。加强对无组织废气管理，污水处理站对产臭单元进行密闭加盖，定期喷洒除臭剂；危废暂存间废气经实验室高效过滤系统处理后排放。
（2）严格落实水污染防治措施。项目实行雨污分流，外排废水主要为员工生活污水及实验综合用水排水。院区已建设完善雨污分流系统，雨水经院内雨水管道收集后排入市政雨水管网；生活污水、洗衣废水经化粪池处理后进入院内污水处理站；其他实验废水、清洗废水等经院内污水管线进入院内污水处理站处理达标后，经市政污水管网进入淮南市第一污水处理厂处理。
（3）严格落实噪声污染防治措施。项目噪声源为实验室内各种实验设备运行噪声及风机、空压机运行噪声。优先选用符合国家噪声标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强；合理安排实验节奏，产噪设备采取消声、减振、隔声等措施，并加强对各个噪声设备的保养、检修，保证设备良好运转，确保厂界噪声达标。
（4）严格落实固废污染防治措施。项目固废主要为生活垃圾、一般固废和危险废物。设置1处一般固废暂存间，一般包装材料收集后暂存一般固废间，定期外售物资回收部门，废垫料采用塑料袋包装密封后在医院固定的垃圾站点暂存；生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运处理；设置1处危险废物暂存间，动物尸体属于医疗废物，袋装密封暂存于冰箱冷冻保存，定期委托有资质单位进行无害化处理；实验废液、实验过程中产生的废弃一次性用品、废紫外灯灯管、废试剂包装、废活性炭、废消毒液包装、废高效过滤器滤芯等危险废物分类收集暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位安全处置。
（5）严格落实土壤及地下水污染防治措施。结合环评文件相关内容与企业实际情况，对项目区进行专项防渗设计和分区防渗处理。危废库、实验室、清洗间进行重点防渗；饲养室、检疫间进行一般防渗；走廊、楼梯进行简单防渗。运营期严格管理，加强巡检，严格落实环评报告中各项防渗措施，防止污染土壤及地下水。
（6）加强环境风险预防和控制。严格按照《报告表》要求，落实各项环境风险防范措施，项目建成后须结合本项目存在的环境风险点，对应急预案内容进行重新完善补充并进行备案。定期开展应急演练，增强员工的安全和环保意识,确保突发事故状态下的次生环境影响程度可控；严格落实环境保护的各项应急措施及制度，加强风险管理。有关本项目的其他环境影响减缓措施、环境风险防范措施、其他环境管理要求等均须按环评报告规定认真落实。
三、环境管理要求
建设单位必须按照环评文件及本审批意见的要求严格落实相关污染防治措施，项目运营后要加强环保设施的日常检修维护，严防突发环境事件，确保环保设施稳定正常运行，保证各项污染物稳定达标排放。
项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，在实际排放污染物之前依据《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关法律法规要求，须纳入排污许可管理的依法及时申请、动态变更排污许可证或进行排污登记备案，不得无证排污。项目竣工后应及时对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况，按照要求变更执行标准。
四、环评执行标准
（一）废气排放
本项目在动物饲养及动物实验过程中产生的氨、硫化氢及臭气浓度有组织执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭浓度排放标准及表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准值；实验室有机废气有组织执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值；氨、硫化氢及臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准值；厂区内有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值；厂界非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的监控浓度限值;污水处理站产生恶臭气体氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005，含2026年修改单）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。
（二）废水排放
项目生活污水经化粪池预处理后与实验废水等经污水管道排入院区现有污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005，含2026年修改单）表2预处理标准限值要求排入市政污水管网进入淮南市第一污水处理厂，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准排入淮河。
（三）声环境及噪声排放
项目施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）噪声限值。运营期边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
（四）固体废物污染控制标准
项目产生的一般工业固体废物贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定；危险废物贮存及处置必须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定。
五、其他要求
本审批意见仅是我局对该项目环评文本中污染防治措施可行性的批复意见，项目应取得其他相关部门的有关手续后，方可实施。自批准之日起超过五年方决定该项目开工建设的，须报审批部门重新审核。
六、请田家庵生态环境保护综合行政执法大队做好工程施工期和运营期的事中事后监管工作。                             
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