一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	垣锋高性能铜杆生产基地项目

	项目代码
	2605-340403-04-01-503241

	建设单位联系人
	杨金
	联系方式
	13053174444

	建设地点
	安徽省淮南市田家庵区曹庵镇田家庵经开区B7-13号厂房 

	地理坐标
	117度0分43.823秒，32度31分3.426秒

	国民经济
行业类别
	C3392有色金属铸造
	建设项目
行业类别
	三十、金属制品业 33-68铸造及其他金属制品制造339-其他（仅分割、焊接、组装的除外）

	建设性质
	☑新建
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	淮南市田家庵区发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号
	/

	总投资（万元）
	5000
	环保投资
（万元）

	45

	环保投资占比（%）
	0.9
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否
□是：
	用地（用海）
面积（m2）
	约2157

	专项评价设置情况
		专项评价的类别
	设置原则
	备注

	大气
	排放废气含有毒有害污物 、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	本项目排放的废气不涉及有毒有害污染物，故不需要设置大气专项评价

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目不涉及废水直排。故不需要设置地表水专项评价

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	本项目风险物质最大存储量未超过临界量，不需要设置环境风险专项评价

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	项目用水来源为市政管网，不涉及取水口，故不需要设置生态专项评价

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	项目建于内陆，不向海排放污染物故不需要设置海洋专项评价


由上表可知，本项目无需开展专项评价。


	规划情况
	规划名称：《安徽淮南田家庵区经济开发区总体发展规划（2023-2035年）》
审批机关：安徽省人民政府
审批文件：《安徽省人民政府关于同意筹建安徽蚌埠蚌山等经济开发区的批复》
审批文号：皖政秘〔2024〕33号，2024年2月25日

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价名称：《安徽淮南田家庵区经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》
审查机关：安徽省生态环境厅
审批文件：安徽省生态环境厅关于印送《安徽淮南田家庵经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书审查意见》的函
审批文号：皖环函〔2023〕1148号，2023年11月28日

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《安徽淮南田家庵区经济开发区总体发展规划（2023-2035年）》环境准入清单符合性分析
表1-1 与“环境准入清单”相符性分析
	类别
	相关要求
	符合性分析

	鼓励类
	汽车零部件：367汽车零部件及配件制造3630改装汽车制造3640低速汽车制造3660汽车车身、挂车制造
现代工程机械：342金属加工机械制造348通用零部件制造
新型建材：302石膏、水泥制品及类似制品制造3032建筑用石加工3039其他建筑材料制造3099其他非金属矿物制品制造
	本项目国民经济行业类别为C3392有色金属铸造，生产的铜棒用于汽车零部件的制造，田家庵经开区主导产业为“汽车零部件、现代工程机械、新型建材”产业，本项目为主导产业链-汽车零部件-配套的其他相关产业，不属于园区环境准入清单中鼓励类、限制类、禁止类，为有条件准入类。

	有条件准入类
	与主导产业链配套的其他相关产业，且经过充分的环境影响论证
	

	限制类
	（1）限制新建、扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）中限制类项目；
（2）限制新增与主导产业无关的、污染物排放量大的产业项目；
（3）限制现有与主导产业不符的且污染物排放量大的企业新增产能
	

	禁止类
	禁止引入列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）《市场准入负面清单（2022年版）》《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》《淮河流域水污染防治暂行条例》《安徽省淮河流域水污染防治条例》等相关产业政策中禁止或淘汰类项目、产品、工艺、设备；
禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；
禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目；
（4）禁止新建涉电镀工艺等水污染严重的项目；
（5）禁止新建涉铅、砷、铬、汞、镉、铊、锑、镍和银重金属污染物，以及涉氟废水排放的项目；
（6）禁止新建、扩建废水排放量大的项目；
（7）禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目；
（8）禁止工艺设备设施落后，不具备安全生产条件的项目；
（9）禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目
	


2、与规划审查意见符合性分析
表1-2  与规划审查意见符合性分析
	意见要求
	本项目情况

	严格落实“三区三线”、生态环境分区管控要求，优化功能分区和重大项目布局，落实生态环境准入清单。坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，禁止与规划主导产业不相关且污染物排放量大的项目入园，严禁建设《安徽省淮河流域水污染防治条例》限制和禁止类项目，严禁新建涉电镀工序的项目，严禁新建涉氟废水排放的项目。引进项目的生产工艺、设备、自动化水平，以及单位产品能耗、污染物排放、碳排放等不应低于国内同行业先进水平
	本项目国民经济行业类别为C3392有色金属铸造，不属于园区环境准入清单中鼓励类、限制类、禁止类，可视为允许类。本项目位于城镇开发边界，满足“三区三线”、生态环境分区管控要求。项目使用电能，不属于高耗能、高排放项目。

	落实生态环境分区管控要求，结合国家和省长江经济带发展负面清单管控要求、《安徽省淮河流域水污染防治条例》及区域资源优势和环境制约因素、开发区产业定位等，进一步完善产业发展规划，优化主导产业发展方向、功能分区和重大项目布局。园区严禁建设《安徽省淮河流域水污染防治条例》限制和禁止类项目。
	

	严格执行国家产业政策，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，禁止与规划主导产业不相关且污染物排放量大的项目入园，严禁不符合淮河流域生态环境保护要求的项目，引进项目的生产工艺、设备、自动化水平，以及单位产品能耗、污染物排放、碳排放等不应低于国内同行业先进水平。
	


综上，本项目符合《安徽淮南田家庵区经济开发区总体发展规划（2023-2035年）》及规划审查意见相关要求。
3、与规划环评及审查意见的符合性分析
（1）项目选址符合性分析
根据《安徽淮南田家庵区经济开发区总体发展规划（2023-2035年）》，可知淮南田家庵区经济开发区总的用地面积为370.84公顷，四至范围：北至李桥路、南至纬三路、西至经一路、东至经六路。田家庵经开区以工矿用地和居住用地布局为主，居住用地集中布置于东部片区。本项目位于田家庵区曹庵镇田家庵经开区B7-13号厂房。本项目与《安徽淮南田家庵经济开发区总体发展规划（2023-2035 年）土地利用规划图》相对位置图见图1-1，本项目选址符合《安徽淮南田家庵区经济开发区总体发展规划（2023-2035年）》。
 (
项目地
)
图1-1  本项目与《安徽淮南田家庵经济开发区总体发展规划（2023-2035 年）土地利用规划图》相对位置图
（2）与园区主导产业及功能定位符合性分析
根据《安徽淮南田家庵区经济开发区总体发展规划（2023-2035年）》，可知田家庵经开区主导产业为“汽车零部件、现代工程机械、新型建材”产业。本项目位于安徽省淮南市田家庵区曹庵镇田家庵经开区B7-13号厂房，本项目国民经济行业类别为C3392有色金属铸造，生产的铜棒用于汽车零部件的制造，本项目为主导产业链-汽车零部件-配套的其他相关产业，不属于园区环境准入清单中鼓励类、限制类、禁止类，为有条件准入类。因此项目的建设符合园区规划。
综上，本项目符合《安徽淮南田家庵区经济开发区总体发展规划（2023-2035年）》。

	其他符合性分析
	1、“生态环境分区管控”符合性分析
经安徽省“三线一单”公众服务平台查询，本项目与1个环境管控单元存在交叠，为重点管控类，环境管控单元编码为ZH34040320026。
	环境管控单元编码
	环境管控单元分类
	管控要求
	符合性分析

	ZH34040320026
	重点管控单元
7
	禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。
	本项目属于C3392有色金属铸造，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等行业

	
	
	全面提升锅炉烟气排放标准。全市燃气锅炉氮氧化物浓度不高于50毫克/立方米；柴油锅炉污染物排放达到或优于燃气锅炉特别排放限值要求。
	本项目不涉及

	
	
	实施“煤改气”和“以电代煤”。在陶瓷、玻璃、铸造等行业积极推进天然气替代煤气化工程，有序实施燃煤设施煤改气。结合区域和行业用能特点，积极推进工业生产、建筑供暖供冷、交通运输、农业生产、居民生活五大领域实施“以电代煤”，着力提高电能占终端能源消费比重。
	本项目不涉及



 (
项目地
)
（1）生态保护红线及生态分区管控
依据中办、国办印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线的生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。对生态保护红线内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、饮用水水源保护区、天然林、生态公益林等各类保护地的管理，按照法律、法规和规章等要求执行。
在非生态保护红线的一般生态空间内，参照《自然生态空间用途管制办法（试行）》，执行涉及自然生态空间的相应准入要求。对一般生态空间内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、饮用水水源保护区、天然林、生态公益林等各类保护地的管理，按照法律、法规和规章等要求执行。
本项目位于安徽省淮南市田家庵区曹庵镇田家庵经开区B7-13号厂房 ，不在生态保护红线范围内（详见附图），也不在一般生态空间内（详见附图），且项目选址周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区以及基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地等敏感点存在。因此本项目符合生态保护红线及生态分区管控要求。
（2）环境质量底线及环境分区管控
①水环境质量底线及分区管控
A.水环境质量底线
本项目评价区域内的地表水体为瓦埠湖，瓦埠湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。根据《2025年淮南市生态环境质量状况》可知，地表水瓦埠湖水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，表明该区域内地表水能满足相应功能区划的要求。
B.水环境管控分区
对照《长江经济带战略环境评价安徽省淮南市“三线一单”文本》及淮南市水环境分区管控图，本项目位于城镇生活污染重点管控区。
C.水环境分区管控要求
重点管控区：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及《淮南市水污染防治工作方案》对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控。
②大气环境质量底线及分区管控
A.大气环境质量底线
根据《2025年淮南市生态环境质量状况》可知，项目所在区域二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准（过渡阶段浓度限值），可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、细颗粒物（PM2.5）年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求（过渡阶段浓度限值），项目所在区域环境空气质量为不达标区。根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，预计大气环境质量状况可以得到进一步改善。
B.大气环境管控分区
对照《长江经济带战略环境评价安徽省淮南市“三线一单”文本》及淮南市大气环境分区管控图，本项目位于受体敏感重点管控区。
C.大气环境分区管控要求
重点管控区：严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和改建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。
③土壤环境风险防控底线及分区管控
A.土壤环境风险防控底线
根据《淮南市土壤污染防治工作方案》要求，到2020年，全市土壤污染趋势得到初步遏制，土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本控制。受污染耕地安全利用率达到95%左右，污染地块安全利用率达到90%以上；到2030年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。受污染耕地安全利用率达到96%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。
B.土壤环境风险防控分区
对照《长江经济带战略环境评价安徽省淮南市“三线一单”文本》及淮南市土壤污染风险分区管控图，本项目位于一般管控区。
C.土壤环境风险分区防控要求
一般管控区：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。
[bookmark: _Hlk501389775]（3）资源利用上线及自然资源开发分区管控
①煤炭资源利用上线及分区管控
本项目用电采用市政管网，不涉及煤炭的使用。
②水资源利用上线及分区管控
A.水资源利用上线
本项目用水采用市政管网供应，余量充足，符合资源利用上线的要求。
B.水资源管控分区
水资源管控区包括重点管控区和一般管控区，根据淮南市水资源条件和《安徽省“三线一单”》划定成果，淮南市水资源管控区个数为7个，均为一般管控区，本项目位于一般管控区。
③土地资源利用上线及分区管控
本项目选址于安徽省淮南市田家庵区曹庵镇田家庵经开区B7-13号厂房 ，项目用地为工业用地，不属于耕地。
土地资源管控区划分为重点管控区和一般管控区。重点管控区是指具有一定经济基础、资源环境承载力较强、发展潜力较大、集聚人口和经济条件较好，可重点进行大规模工业化城镇化开发的区域，与《安徽省主体功能区规划》中的国家重点开发区域相符；除重点管控区以外的其他区域为一般管控区。淮南市土地资源共划分7个管控区，均为一般管控区，本项目位于一般管控区。
（4）生态环境准入清单相符性
本项目属于C3392有色金属铸造，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），项目对生产过程产生的污染物均采取了相应的污染治理措施，可以达标排放，符合环境准入要求。
2、产业政策符合性分析
对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）、《产业结构调整指导目录（2024年本）》及《安徽省工业产业结构调整指导目录》，本项目属于C3392有色金属铸造。本项目的建设符合国家的产业政策及安徽省工业产业结构调整指导目录要求。本项目不属于禁止项目。
因此，本项目符合国家和地方产业政策。
3、选址符合性分析
本项目厂址选择在安徽省淮南市田家庵区曹庵镇田家庵经开区B7-13号厂房，建设地点不位于饮用水源保护区范围内，本项目由淮南市田家庵区发展和改革委员会（项目代码：2605-340403-04-01-503241）予以备案。因此项目用地符合当地用地规划。
本项目位于安徽省淮南市田家庵区曹庵镇田家庵经开区B7-13号厂房 ，项目厂房东侧、北侧为空地，南侧、西侧均为淮南市现代产业园内建成厂房（闲置），项目用地为工业用地，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地以及饮用水水源保护区，评价范围内无明显环境制约因素。项目排放的废水、废气、固废、噪声均能得到有效的处理处置，对周边的环境影响较小。
综上，项目选址合理。
4、与《安徽省淮河流域水污染防治条例》的相符性
本项目与《安徽省淮河流域水污染防治条例》有关要求进行相符性分析，具体见下表。
表1-3  与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性分析
	安徽省淮河流域水污染防治条例相关要求
	本项目情况

	第十三条　禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。
严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。
	符合条例规定。本项目属于“C3392有色金属铸造”，不属于新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业，不属于新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目。

	第十四条　新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定：
（一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；
（二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺；
（三）改建、改建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。
工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。
	符合条例规定。本项目位于安徽省淮南市田家庵区曹庵镇田家庵经开区B7-13号厂房 ，本项目所在地污水管网已铺设到位。

	第十六条 在淮河流域城市公共排水设施覆盖区域内，应当实行雨水、污水分流；排水户应当将雨水、污水分别排入公共雨水、污水管网及其附属设施。
现有排水设施未实行雨水、污水分流的，应当编制规划，进行分流改造。
	符合条例规定。项目实行雨污分流制度，雨水排入市政雨水管网。本项目所在地污水管网已铺设到位。


综上所述，本项目与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符。
5、与《淮河流域水污染防治暂行条例》的相符性
本项目与《淮河流域水污染防治暂行条例》有关要求进行相符性分析，具体见下表。
表1-4  与《淮河流域水污染防治暂行条例》相符性分析
	《淮河流域水污染防治暂行条例》相关要求
	本项目情况

	禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业。
禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。
严格限制在淮河流域新建前款所列大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，必须事先征得有关省人民政府环境保护行政主管部门的同意，并报国务院环境保护行政主管部门备案。
	符合条例要求。本项目属于“C3392有色金属铸造”，不属于新建化学制浆造纸企业，不属于新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。


综上所述，本项目与《淮河流域水污染防治暂行条例》相符。
6、与“三区三线”相符性分析
三区是指城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的国土空间。其中，城镇空间是指以承载城镇经济、社会、政治、文化、生态等要素为主的功能空间；农业空间是指以农业生产、农村生活为主的功能空间；生态空间是指以提供生态系统服务或生态产品为主的功能空间。三线分别对应在城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线。其中，生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能，必须强制性严格保护的陆域、水域、海域等区域。永久基本农田是指按照一定时期人口和经济社会发展对农产品的需求，依据国土空间规划确定的不能擅自占用或改变用途的耕地。
根据淮南市“三区三线”图，项目不位于城镇开发边界、不占用永久基本农田和生态保护红线。因此项目建设不违背“三区三线”管控要求。项目“三区三线”相对位置示意图见附图10。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目建设情况
1、项目概况
安徽垣锋金属科技有限公司成立于2026年5月14日，注册地址位于安徽省淮南市田家庵区曹庵镇田家庵经开区B7-13号厂房，经营范围主要包括一般项目：配电开关控制设备研发；五金产品研发；五金产品制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；电子产品销售；智能输配电及控制设备销售等。
安徽垣锋金属科技有限公司拟租赁安徽淮南田家庵经开区B7-13号厂房，总建筑面积约8629.24平方米，投资5000万元建设“垣锋高性能铜杆生产基地项目”，建设铜料熔炼与连铸生产线2条、铜杆连轧生产线2条、铜杆后处理与成品包装生产线2条，建成后可年产7000吨铜棒。淮南市田家庵区发展和改革委员会对本项目予以备案，项目代码为2605-340403-04-01-503241。
参照《国民经济行业分类》（GB/T 4574-2017）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目环境影响评价分类如下：
	序号
	产品名称
	行业类别
	类别
	备注

	1
	铜棒
	C3392有色金属铸造
	三十、金属制品业 33-68铸造及其他金属制品制造339-其他（仅分割、焊接、组装的除外）
	需要进行环境影响评价，编制环境影响评价报告表


综上，本项目应编制环境影响评价报告表，受安徽垣锋金属科技有限公司委托，安徽沄湍环境科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。在经过现场踏勘、资料收集和同类企业类比调查研究的基础上，编制了该项目的环境影响评价报告表。
2、项目名称、地点、建设单位
建设单位：安徽垣锋金属科技有限公司；
项目名称：垣锋高性能铜杆生产基地项目；
建设地点：安徽省淮南市田家庵区曹庵镇田家庵经开区B7-13号厂房；
建设规模：拟租赁安徽淮南田家庵经开区B7-13号厂房，总建筑面积约8629.24平方米，投资5000万元建设“垣锋高性能铜杆生产基地项目”，建设铜料熔炼与连铸生产线2条、铜杆连轧生产线2条、铜杆后处理与成品包装生产线2条，建成后可年产7000吨铜棒。
建设性质：新建；
占地面积：约2157平方米；
总投资：本项目总投资5000万元，其中环保投资45万元，占总投资的0.9%。
表2-1  建设项目组成一览表
	工程类别
	工程名称
	建设内容及规模
	备注

	主体工程
	淮南田家庵经开区B7-13号厂房
	共4层，总建筑面积8629.24平方米。
一层主要分为办公区、生产区、成品区、废料区，办公区位于一层东北角；生产区位于一层西侧，主要配备熔化保温炉、搅拌机、连铸机等生产设备；成品区位于一层东北侧，废料区位于一层东南侧。
二层、三层、四层均闲置。
	租赁已建成闲置厂房生产

	辅助工程
	办公室
	位于一层东北角，面积约20m2，用于员工办公
	新建

	储运工程
	成品区
	位于一层东北侧，用于存放铜棒成品，面积约100m2
	新建

	
	原料堆放区
	位于一层南侧，用于存放铜锭、锌锭，面积约200m2
	新建

	公用工程
	给水
	利用现有市政供水管网供给，用水主要为冷却循环系统用水和生活用水；用水量521.1t/a
	依托园区供水管网

	
	排水
	雨污分流；雨水经雨水管网收集进入雨水管网。生活污水经化粪池预处理后再和冷却循环系统排水一起经园区污水管网排入淮南现代产业园污水处理厂处理
	依托园区供水管网

	
	供电
	由市政供电电网供给，用电量300万kW·h/a
	依托园区供电管网

	环保工程
	废水
	雨污分流；雨水经雨水管网收集进入雨水管网。生活污水经化粪池预处理后再和冷却循环系统排水一起经园区污水管网排入淮南现代产业园污水处理厂处理
	依托园区管网

	
	废气
	熔化、搅拌废气设置集气罩收集后经高温高效布袋除尘器处理后由20m高（DA001）排气筒排放
	新建

	
	
	切割废气设置集气罩收集后经高效布袋除尘器处理后由20m高（DA002）排气筒排放
	新建

	
	固废


	设置生活垃圾收集桶，集中收集生活垃圾，统一收集后交由环卫部门清运
	新建

	
	
	废原料包装袋、废渣、废氧化皮屑、除尘器收集粉尘、铜棒边角料、不合格品等收集暂存一般工业固体废物暂存区（位于一层东南侧，面积约50m2）后外售综合利用
	新建

	
	
	废润滑油、废润滑油桶危险废物暂存危废间（位于一般固废区北侧，面积约10m2）后，交有资质单位处置
	新建

	
	
噪声
	设备的选型尽可能选用噪声低、振动小的设备。在设备的基座上安装防震垫，紧固松动的螺丝，固定好机器。所有设备安装在建筑物内以便对噪声起到阻隔作用
	新建

	
	环境风险措施
	危废间进行重点防渗，其他区域进行一般防渗
	新建


3、产品方案
本项目产品方案详见下表：
表2-2  产品方案一览表
	序号
	产品名称
	生产规模（t/a）
	型号/规格
	备注

	1
	铜棒
	7000
	直径8mm，含氧量240~260ppm
	年工作300天，1天三班制，每班8小时，年生产7200小时


4、主要原辅材料
项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。
表2-3  主要原辅材料及能源消耗一览表
	序号
	名称
	单位
	用量
	最大暂存量
	备注

	1
	铜锭（铜含量不低于99.9%）
	t/a
	5854
	100
	固态

	2
	锌锭
	t/a
	1246
	50
	固态

	3
	氧气
	瓶/a
	180
	10
	瓶装，气体，40L/瓶，连铸工序

	4
	乙炔
	瓶/a
	200
	10
	瓶装，气体，40L/瓶，连铸工序

	5
	润滑油
	桶/a
	2
	1
	桶装，液体，100L/桶，设备维护保养

	6
	水
	t/a
	521.1
	/
	园区供水管网

	7
	电
	kWh/a
	300万
	/
	园区供电管网


5、主要生产设备
项目主要设备见下表。
表2-4  项目主要设备一览表
	序号
	设备名称
	数量（台/套）
	备注

	1
	熔化保温炉
	2
	电加热，外购

	2
	搅拌机
	2
	外购

	3
	连铸机
	2
	外购

	4
	牵引机
	8
	外购，1台熔化保温炉配备4台牵引机（2用2备）

	5
	切割机
	8
	外购，1台熔化保温炉配备4台切割机（2用2备）

	6
	拉光机
	2
	外购

	7
	调直机
	2
	外购

	8
	螺杆空压机
	1
	外购

	9
	光谱仪
	1
	外购

	10
	冷却塔
	1
	外购


7、公用工程
（1）用、排水
项目主要为员工办公生活用水、冷却循环系统用水，依托园区现有供水管网。
①生活用水
项目员工均不在项目区内食宿，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025），用水定额取38m³/人·a，项目有员工10人，年工作300天，则年用水量约381t/a（1.27t/d）。
②冷却循环系统用水
连铸需使用自来水进行间接冷却，冷却水通过一个循环池（24m3）进行循环，项目循环冷却水量为20m3/d，循环率按98%计算，则冷却循环系统需要补充新鲜水量为120m3/a（0.4m3/d）。冷却水循环使用，冷却循环系统不使用阻垢剂，每年清理一次，年排放废水20m3（约0.067m3/d）。
生活污水经化粪池预处理后再和冷却循环系统排水一起经园区污水管网排入淮南现代产业园污水处理厂处理。

图2-1  项目给排水平衡图（t/d）
（2）供电
市供电电网供电，用电量300万kWh/a，可以满足项目生产及生活需要。
8、项目定员及工作制度
职工人数：全厂员工共计10人。
工作制度：年工作300天，三班制，每班工作8小时。
9、平面布局
本项目位于安徽省淮南市田家庵区曹庵镇田家庵经开区B7-13号厂房（共4层），厂房功能分区明确，厂房一层主要分为办公区、生产区、成品区、废料区，办公区位于一层东北角，生产区位于一层西侧，成品区位于一层东北侧，废料区位于一层东南侧，生产设备按生产工艺流程布设。厂房二层、三层、四层均闲置。
综上，项目生产设备根据生产流程进行平面布置，生产中物料转运流畅，有利于提升生产效率。从平面布置图可知，其人流、车流、货运路线清晰，提高生产效率。总体来说，本项目的平面布置较为合理。
10、项目排污管理类别分析
根据《国民经济行业分类（GB/T 4754—2017）》判定本项目的国民经济行业类别为：C3392有色金属铸造。根据项目的国民经济行业类别C3392有色金属铸造，按《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》进行判定，可知：本项目属于固定污染源排污许可分类管理名录表中的“二十八、金属制品业 33—80有色金属铸造 3392—其他”的排污许可填报“管理类别”为“登记管理”，因此本项目的污许可填报“管理类别”应为“登记管理”。

	工艺流程和产排污环节
	运营期


图2-2生产工艺流程及产污节点图
工艺流程说明：
①熔化、搅拌、保温
人工将外购的铜锭、锌锭新料加入到工频熔化保温炉内进行熔化，使用搅拌机进行搅拌均匀后保温。工频熔化保温炉为电加热，炉内熔化铜液的温度控制在1200℃左右。
该过程会产生熔化搅拌废气、废原料包装袋、废渣。
②连续铸轧
工频熔化保温炉内铜液流出由塞棒控制，经浇铸管流入可移动的浇铸包，注入连铸机。在下流槽和连铸机入口处都装有感应线圈，生成磁场，测定连铸机铜液液位，控制浇铸管流入连铸机的铜液流量，确保连铸机液位的稳定。连铸机铸腔由上、下钢带和两侧挡块链构成。上、下环形钢带由两个传动轮和两个张紧轮分别传动和张紧。挡块由青铜块制成，和钢带同步运行。为便于脱模，钢带和挡块配有乙炔装置（作保护气使用），同时通入氧气使乙炔完全燃烧以保证铜液的温度。铜液在连铸机内凝固和结晶过程中产生的热量通过钢带和挡块，由循环冷却水带走。铸轮模温度控制在100℃，铸温控制1110℃~1130℃，铸速：60~70m/min左右。

冷却循环系统为间接冷却，使用的水为自来水。冷却塔和冷却循环水池组成了冷却循环系统。冷却水循环使用，冷却循环系统不使用阻垢剂，每年清理一次。
该过程会产生冷却循环系统废水。
③牵引
凝固的铜液通过牵引机牵引牵出。
④切割
铜棒牵到一定的尺寸和规格记米切段。
该过程会产生切割废气、铜棒边角料。
⑤剥皮
连铸机出来的铜棒表面产生氧化皮，拉光机通过钢模把表层剥落，使铜棒光泽亮丽。
该过程会产生废氧化皮屑。
⑥调直
铜棒通过拉光机剥落表面后，产生弯曲通过调直机来进行铜棒的调直。
⑦检验
根据客户订单中规格进行检测。
该过程会产生不合格品。
⑧包装入库
对合格品进行包装入库。
表2-5  项目产污环节一览表
	污染类别
	污染源名称
	产生工序
	主要污染因子
	去向

	废气
	熔化搅拌废气
	熔化、搅拌、保温
	颗粒物
	大气环境

	
	切割废气
	切割
	颗粒物
	大气环境

	废水
	冷却循环系统废水
	连铸
	COD、SS
	经污水管网排入淮南现代产业园污水处理厂处理

	固废
	生活垃圾
	办公生活
	/
	环卫清运处理

	
	废原料包装袋
	熔化、搅拌、保温
	/
	外售物资回收单位综合利用

	
	废渣
	
	
	

	
	废氧化皮屑
	剥皮
	/
	

	
	铜棒边角料
	切割
	/
	

	
	不合格品
	检验
	/
	

	
	废润滑油
	设备维护保养
	/
	交有资质单位处置

	
	废润滑油桶
	
	/
	

	噪声
	机械噪声
	生产设备
	LAeq
	/




	与项目有关的原有环境污染问题
	安徽垣锋金属科技有限公司租赁安徽淮南田家庵经开区B7-13号厂房，总建筑面积约8629.24平方米，用于项目建设。安徽淮南田家庵经开区B7-13号厂房为闲置状态，无原有环境污染问题。














三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	一、大气环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内仅3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。
（1）基本污染物质量现状
2026年6月10日，淮南市生态环境局召开新闻发布会，发布2025年淮南市生态环境质量状况。根据《2025年淮南市生态环境质量状况》可知：
2025年，全市环境空气质量一级（优）97天，二级（良）203天，三级（轻度污染）56天，四级（中度污染）6天，五级（重度污染）2天，六级（严重污染）1天（由沙尘引起的重度污染1天，严重污染1天）；全市年度环境空气达标天数比例为82.2%，与上年相比增加了4.9个百分点；全市环境空气综合指数为3.62，首要污染物为细颗粒物。
细颗粒物（PM2.5）日均浓度范围为5～172微克/立方米，日均值达标率为89.5%。年均值为37.1微克/立方米，与上年相比下降了7.25个百分点。未达到国家环境空气质量二级标准（过渡阶段浓度限值）。
可吸入颗粒物（PM10）日均浓度范围为7～218微克/立方米，日均值达标率为96.4%。年均值为61微克/立方米，与上年相比下降了6.2个百分点。未达到国家环境空气质量二级标准（过渡阶段浓度限值）。
二氧化氮（NO2）日均浓度范围为5～56微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为18微克/立方米，与上年相比下降了5.3个百分点。达到国家环境空气质量二级标准（过渡阶段浓度限值）。
二氧化硫（SO2）日均浓度范围为4～17微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为7微克/立方米，与上年持平。达到国家环境空气质量一级标准（过渡阶段浓度限值）。
一氧化碳（CO）日均浓度范围为0.2～1.1毫克/立方米，日均值达标率为100%。日均值第95百分位数为0.8毫克/立方米，与上年持平。达到国家环境空气质量一级标准（过渡阶段浓度限值）。
臭氧日最大8小时（O3-8h）滑动平均值范围为16～197微克/立方米，达标率为94.8%。日最大8小时滑动平均值第90百分位数为149微克/立方米，与上年相比下降了6.9个百分点。达到国家环境空气质量二级标准（过渡阶段浓度限值）。
综上所述，淮南市环境空气质量现状不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求（过渡阶段浓度限值），项目所在地为不达标区域。
（2）其他污染物环境质量现状
根据本项目工艺，本项目排放的特征污染物为TSP，本次评价TSP委托第三方公司进行现状监测，监测点位为“王郢村”，距离本项目约200m，监测时间为连续监测3天，监测时间为2026年6月26日~6月28日，具体监测及统计结果见下表：
表3-1 大气环境质量现状监测结果（单位：mg/m3）
	监测项目
	检测点位
	采样时间
	2026.6.26
	2026.6.27
	2026.6.28

	[bookmark: OLE_LINK46]TSP
	王郢村
	日均值
	0.071
	0.060
	0.065



 (
本项目
)
由监测结果可知，区域环境空气TSP的日均浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求。
二、地表水环境
本项目评价区域内的地表水体为瓦埠湖，瓦埠湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。
2026年6月10日，淮南市生态环境局召开新闻发布会，发布2025年淮南市生态环境质量状况。根据《2025年淮南市生态环境质量状况》可知：2025年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为95.8%，Ⅳ类水质比例4.2%，总体水质状况优，比上年上升了4.1个百分点。
考核我市的8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，总体水质状况良好；考核我市的11个省控断面中优良水质比例为100%，总体水质状况优。
河流：淮河干流水质状况为优，东淝河、西淝河、永幸河、陡涧河水质状况为优，架河、泥河、万小河、瓦西干渠、丁家沟和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。袁庄水厂、东部城区水源地、西淝河闸下、窑口大桥和白洋淀渡口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），其他断面水质保持稳定。
湖库：安丰塘、瓦埠湖和焦岗湖点位水质年均值符合Ⅲ类标准，水质状况为良好；高塘湖点位水质年均值符合Ⅳ类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。安丰塘营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和瓦埠湖营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ⅳ类好转为Ⅲ类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。
综上，项目所在区域地表水瓦埠湖环境质量总体满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，地表水水质良好。
三、声环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》 （污染影响类）（试行）规定，厂界外周边 50 米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于 1 天。
本项目位于安徽省淮南市田家庵区曹庵镇田家庵经开区B7-13号厂房，厂界外周边 50 米范围内不存在声环境保护目标。
四、生态环境
本项目位于安徽省淮南市田家庵区曹庵镇田家庵经开区B7-13号厂房，用地为工业用地。建设项目不涉及生态环境保护目标，项目周边无风景名胜区和文物古迹等特殊保护对象，因此不进行生态现状调查。
五、电磁辐射
无电磁辐射影响。
六、地下水、土壤环境
本项目生活污水经化粪池预处理后再和冷却循环系统排水一起经园区污水管网排入淮南现代产业园污水处理厂处理；厂区均按照相关要求进行防渗、防雨、防漏、防火等防范措施。因此，不存在土壤、地下水环境污染途径，无需开展土壤、地下水环境质量现状调查及评价。

	环境
保护
目标
	1、大气环境保护目标
根据现场踏勘与调查，项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标，但500米范围内有居民点，本项目具体的大气环境保护目标详见下表：
表3-2项目环境敏感保护目标一览表
	名称
	坐标/m
	保护对象
	保护内容（人）
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	王郢村
	0
	270
	村民
	约300
	GB3095-2026中2类区
	NW
	200

	宋王村
	340
	180
	村民
	约150
	
	NE
	310

	杨楼村
	350
	-200
	村民
	约50
	
	SE
	410

	大后郢
	-100
	-470
	村民
	约80
	
	SW
	430


注：取13号厂房东南角为坐标原点。
2、声环境保护目标
厂界外50m范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境
厂界外500m范围内无地下水集中式使用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境保护目标
本项目位于安徽省淮南市田家庵区曹庵镇田家庵经开区B7-13号厂房，项目为现状工业用地，附近无生态环境保护目标。

	污染
物排
放控
制标
准
	1、大气污染物排放标准
运营期，本项目的废气主要为熔化过程产生的烟尘（颗粒物）、切割过程产生的切割粉尘。熔化和切割过程中产生的颗粒物有组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值；
颗粒物厂区内监控点浓度限值1h平均浓度值执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1标准；
企业边界监控点浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。
表3-3  大气污染物有组织排放标准
	污染物名称
	排气筒高度
	最高允许排放浓度mg/m3
	最高允许排放速率kg/h
	标准来源
	排气筒

	烟（粉）尘
	20米
	30
	/
	《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1金属熔炼（化）
	DA001

	颗粒物
	20米
	30
	/
	《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1其他生产工序或设备、设施
	DA002


表3-4  大气污染物无组织排放标准
	污染物名称
	厂区内监控点浓度限值（mg/m3）
	企业边界监控点浓度限值（mg/m3）
	标准来源

	
	1h平均浓度值
	
	

	烟（粉）尘
	5.0
	1.0
	厂区内监控点处浓度限值执行GB39726-2020，企业边界监控点浓度限值执行GB16297-1996 表2标准


2、废水排放标准
生活污水经化粪池预处理后再和冷却循环系统排水一起经园区污水管网排入淮南现代产业园污水处理厂处理，污水处理厂接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，排入林桥涧沟，最终汇入瓦埠湖。
表3-5  污水排放标准限值 单位：mg/L，pH值除外
	标准
	pH（无量纲）
	COD
	BOD5
	NH3-N
	SS

	污水处理厂接管限值
	6~9
	350
	250
	30
	280

	GB8978-1996表4中三级标准
	6~9
	500
	300
	/
	400

	本项目执行标准
	6~9
	350
	250
	30
	280

	GB18918-2002中一级A标准
	6~9
	50
	10
	5
	10


注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
3、噪声排放标准
本项目施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1 建筑施工场界噪声排放限值要求。

表3-6  建筑施工厂界环境噪声排放标准限值
	时段
	昼间
	夜间

	标准值
	70dB(A)
	55dB(A)


项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体见下表。
表3-7  工业企业厂界环境噪声排放标准值单位：dB(A)
	类别
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)
	标准来源

	3类
	≤65
	≤55
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准


4、固体废物排放标准
一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）中相关要求，并按规定委托有相应资质的单位处置。

	总量
控制
指标
	建设单位应根据本项目废气、废水和固体废物等污染物的排放量，向上级主管部门和环保部门申请各项污染物排放总量控制指标。
①水污染物排放总量控制指标
本项目产生的污水排入淮南现代产业园污水处理厂集中处置，水污染物总量控制因子排放指标在污水处理厂内部平衡，企业不再另行申请。
②大气污染物排放总量控制指标
项目生产工序产生的大气污染物主要为烟（粉）尘，其大气污染物排放总量控制指标为：烟（粉）尘：0.367t/a。






















四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目位于安徽省淮南市田家庵区曹庵镇田家庵经开区B7-13号厂房，在已建成的厂房内建设“垣锋高性能铜杆生产基地项目”，购置生产设备及配套设施，本项目施工过程主要为生产设备的安装调试，工艺简单，工期较短，且属于厂区内施工，因此施工期环境影响较小。
施工期废气主要为扬尘，扬尘采取洒水降尘措施并经施工区域四周车间厂房和设备拦挡后，粉尘影响局限于厂区范围内，对外部环境无影响。施工期噪声主要为吊运噪声、车辆噪声、安装设备碰撞噪声，间断性产生，采取避开午休时间施工、夜间施工等措施，经车间厂房和设备等阻隔后，对周边环境影响较小。对于施工期产生的少量固废，收集后，外售给物资部门。
综上，项目施工期较短，采取相应治理措施后，施工期对周边环境的影响可接受，且对周边环境的影响随施工期结束而结束。

	运营期环境影响和保护措施
	一、营运期大气污染源分析
项目废气主要为熔化搅拌废气、切割废气。
（1）熔化搅拌废气
铜锭、锌锭熔化采用连铸机配套一体式熔化保温炉，采用电加热，属清洁能源，熔化过程有少量烟尘产生，主要污染物为熔融金属挥发出的气态物质冷凝产生的烟尘，废气中不含铅、铬、镉、汞、砷等重金属。通过对照《排污许可证申请与核发技术规范金属铸造工业》（HJ1115-2020），项目属于废气产污环节中的“其他金属熔炼（化）”，该环节主要污染物为颗粒物。
参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）/33-37，431-434 机械行业系数手册中-原料为铝合金锭、镁合金锭、铜合金锭、锌合金锭、铝锭、铜锭、镁锭、锌锭、中间合金锭、其他金属材料、精炼剂、变质剂-01铸造工段产污系数0.525kg/吨产品。项目预计年产铜棒7000吨，则项目颗粒物产生量为3.675t/a。
本项目设2台熔化保温炉，拟在每台熔化保温炉上方设置集气罩，每台熔化保温炉规格为0.5m×0.5m，拟在每台熔化保温炉上方设置规格0.6m×0.6m的集气罩。
参照《环境工程设计手册》中集气罩风量确定计算公式：
Q=KPHVx
式中：Q——风量m3/s；
k——考虑沿高度速度分布不均的安全系数，通常取k=1.4；
P——罩口敞开周长m；
H——罩口距污染源的距离（本项目取0.5m）；
Vx——控制速度m/s（本项目取0.4m/s）。
Q=1.4×2（0.6+0.6）×0.5×0.4×3600=2419.2m3/h≈2500m3/h
本项目设2台熔化保温炉，风机总风量为5000m3/h。
集气罩收集效率按90%计，布袋除尘效率按99%计，则熔化搅拌废气有组织收集量约为3.308t/a，粉尘有组织排放量约0.033t/a；则无组织粉尘的排放量为0.367t/a。
项目生产厂房设置为封闭式，生产作业时关闭门窗，熔化搅拌工序废气经集气罩收集至高温高效布袋除尘器处理后引至20m高排气筒DA001 排放，风机风量为5000m3/h。
（2）切割废气
铜棒切割过程有金属粉尘产生。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）/33-37，431-434 机械行业系数手册中04下料-钢板、铝板、铝合金板、其它金属材料、玻璃纤维、其它非金属材料-锯床、砂轮切割机切割产污系数5.3kg/吨-原料。项目年切割铜棒7000吨，则项目切割颗粒物产生量为37.1t/a。
本项目设2台切割机，拟在每台切割机工位上方设置集气罩，每台切割机工位为0.4m×0.4m，拟在每台切割机工位上方设置规格0.5m×0.5m的集气罩。
参照《环境工程设计手册》中集气罩风量确定计算公式：
Q=KPHVx
式中：Q——风量m3/s；
k——考虑沿高度速度分布不均的安全系数，通常取k=1.4；
P——罩口敞开周长m；
H——罩口距污染源的距离（本项目取0.5m）；
Vx——控制速度m/s（本项目取0.4m/s）。
Q=1.4×2（0.5+0.5）×0.5×0.4×3600=2016m3/h
本项目设2台切割机，风机总风量为4032m3/h，取整4500m3/h。
集气罩收集效率按90%计，布袋除尘效率按99%计，则切割废气有组织收集量为33.39t/a，粉尘有组织排放量约0.334t/a；则无组织粉尘的排放量为3.71t/a。
项目生产厂房设置为封闭式，生产作业时关闭门窗，切割工序废气经集气罩收集至高效布袋除尘器处理后引至20m高排气筒DA002 排放，风机风量为4500m3/h。
































	运营期环境影响和保护措施
	表4-1  项目大气污染物排放情况一览表
	产污环节
	污染物种类
	污染物产生情况
	排放形式
	主要污染治理设施
	污染物排放情况
	排污口编号
	标准浓度限值

	
	
	产生量t/a
	产生浓度mg/m3
	产生速率kg/h
	
	治理措施
	处理能力m3/h
	收集效率
	去除效率
	是否为可行技术
	排放量t/a
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	
	

	熔化搅拌
	颗粒物
	3.308
	91.8
	0.459
	有组织
	高温高效布袋除尘器
	5000
	90%
	99%
	是
	0.033
	0.92
	0.0046
	DA001
	30mg/m3

	切割
	颗粒物
	33.39
	1030
	4.638
	
	高效布袋除尘器
	4500
	90%
	99%
	是
	0.334
	10.2
	0.046
	DA002
	


表4-2项目大气污染物无组织排放情况一览表
	主要污染物
	污染源
	产生量t/a
	治理设施
	排放速率kg/h
	排放量t/a
	面源/体源参数（m）

	
	
	
	
	
	
	长
	宽
	高

	颗粒物
	生产厂房
	4.077
	/
	0.566
	4.077
	88
	30
	18


2、排气口设置情况及监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），制定本项目大气监测计划如下：
表4-3 本项目排气口设置及大气污染物监测计划
	污染源类别
	排污口编号及名称
	排放口基本情况
	排放标准
	监测要求

	
	
	高度m
	内径m
	温度℃
	坐标
	类型
	浓度限值（mg/m3）
	速率限值
（kg/h）
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	[bookmark: OLE_LINK157][bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK161]有组织
	DA001
	20
	0.6
	50
	经度117.011877°，纬度32.517505°
	一般排放口
	30
	/
	[bookmark: OLE_LINK159]排气筒DA001
	颗粒物
	[bookmark: OLE_LINK160]1次/年

	
	DA002
	20
	0.6
	25
	经度117.012124°，纬度32.517797°
	一般排放口
	30
	/
	排气筒DA002
	颗粒物
	1次/年

	无组织
	厂界
	/
	/
	/
	/
	/
	1.0
	/
	厂界四周设置监控点
	颗粒物
	1次/年

	
	厂区
	/
	/
	/
	/
	/
	5.0
	/
	厂区内厂房外
	颗粒物
	1次/年


3、非正常工况
非正常排放是指生产过程中设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。
表4-4  项目污染源非正常排放量核算表
	序号
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度/(mg/m3)
	非正常排放速率/(kg/h）
	单次持续时间/h
	年发生频次/次
	应对措施

	1
	DA001
	运行异常
	颗粒物
	91.8
	0.459
	0.5
	1
	定期检修维护

	2
	DA002
	运行异常
	颗粒物
	1030
	4.638
	0.5
	1
	定期检修维护





















	运营期环境影响和保护措施
	废气处理设施损坏造成废气处理效率降低，最严重的情况是废气处理效率为零。在废气治理措施故障时，对周围环境会产生不良影响。
为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：
安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；
建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。
4、措施可行性分析
本项目废气收集治理措施见下表：
表 4-5  废气治理措施一览表
	污染源
	治理措施

	熔化搅拌废气
	熔化搅拌废气经集气罩收集经高温高效布袋除尘器处理后由20m高（DA001）排气筒排放。

	切割废气
	切割废气经集气罩收集经高效布袋除尘器处理后由20m高（DA002）排气筒排放。


布袋除尘器原理：布袋除尘器是基于过滤原理的过滤式除尘设备，利用有机纤维或无机纤维过滤布将气体中的粉尘过滤出来。含尘气体由进气口进入中部箱体，从袋外进入布袋内，粉尘被阻挡在滤袋外的表面，净化的空气进入袋内，再由布袋上部进入上箱体，最后由排气管排出。
布袋除尘器优点：①净化效率高。符合国家和地方所规定的排放标准。②且运行稳定。检修方便，检修人员在上箱体换滤袋可不与灰尘接触。③合理的利用空间，尽可能的占地面积小。④所收集的粉尘属干式，且集尘量大，清灰方便。⑤不会产生二次污染。⑥采用自动控制，是目前国内外各行各业首选的除尘设备。
综上，本项目所采用的废气治理措施可行。
5、大气环境影响评价结论
本项目营运期间产生的大气污染物主要为：颗粒物。项目排放的大气污染物经过收集处理后，大气污染物排放浓度均达到相应的排放标准要求，对周边环境影响较小。项目营运期大气环境影响可以接受。
二、废水
1、用、排水
项目主要为员工办公生活用水、冷却循环系统用水，依托园区现有供水管网。
①生活用水
项目员工均不在项目区内食宿，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025），用水定额取38m³/人·a，项目有员工10人，年工作300天，则年用水量约381t/a（1.27t/d）。
②冷却循环系统用水
连铸需使用自来水进行间接冷却，冷却水通过一个循环池（24m3）进行循环，项目循环冷却水量为20m3/d，循环率按98%计算，则冷却循环系统需要补充新鲜水量为120m3/a（0.4m3/d）。冷却水循环使用，冷却循环系统不使用阻垢剂，每年清理一次，年排放废水20m3（约0.067m3/d）。
生活污水经化粪池预处理后再和冷却循环系统排水一起经园区污水管网排入淮南现代产业园污水处理厂处理。
表4-6  项目水污染物排放情况一览表
	产污环节
	类别
	污染物种类
	污染物产生情况
	主要污染治理设施
	污染物排放情况
	排放口编号
	排放标准限值mg/L

	
	
	
	产生量t/a
	产生浓度mg/L
	产生量t/a
	处理工艺
	处理能力
	治理效率
	是否为可行技术
	排放量t/a
	排放浓度mg/L
	排放量t/a
	
	

	办公、生活
	生活污水
	COD
	304.8
	300
	0.091 
	化粪池
	10
t/d
	20%
	是
	304.8
	240 
	0.082 
	依托园区总排
口
	350

	
	
	BOD5
	
	125
	0.038 
	
	
	20%
	
	
	100 
	0.034 
	
	250

	
	
	SS
	
	200
	0.061 
	
	
	30%
	
	
	140 
	0.048 
	
	280

	
	
	氨氮
	
	25
	0.008 
	
	
	0
	
	
	25 
	0.008 
	
	30

	冷却
	冷却废水
	COD
	20.1
	100
	0.002 
	/
	/
	/
	/
	20.1
	100
	0.002 
	
	350

	
	
	SS
	
	80
	0.0016 
	
	
	
	
	
	80
	0.0016 
	
	280



2、排污口设置及监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ819—2017）、《排污许可证申请与核发技术规范金属铸造工业》（HJ1115-2020），制定本项目水污染物监测计划如下：
表4-7 项目排污口设置及水污染物监测计划
	污染源类别
	排放口编号及名称
	排放方式
	排放去向
	排放规律
	排放口情况
	监测要求
	排放标准

	
	
	
	
	
	坐标
	类型
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	浓度限值（mg/L）

	废水
	DW001
	间接排放
	淮南现代产业园污水处理厂
	间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律
	117.010139°
32.519061°
	一般排放口
	DW001
	化学需氧量
	1次/年
	350

	
	
	
	
	
	
	
	
	悬浮物
	1次/年
	280

	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	1次/年
	250

	
	
	
	
	
	
	
	
	氨氮
	1次/年
	30


3、废水依托可行性分析
（1）污水处理厂简述
园区污水处理厂，位于西外环路东侧，日处理污水1000t，采用“预处理+生化处理+深度处理”工艺，占地面积7亩。处理厂已于2018年3月正式运营。污水处理厂尾水排入林桥涧沟，最终汇入瓦埠湖。
（2）污水处理厂收水范围
服务范围为淮南田家庵经济开发区（原淮南现代产业园）所有生产企业的部分工业废水和全部生活污水，本项目位于淮南田家庵经济开发区，属于污水处理厂的收水范围。
（3）处理工艺及规模
①从水量角度分析
淮南田家庵区经济开发区污水收集管网已经建设完成，本项目污水排放量1.083m3/d，园区现状污水处理规模约为500m3/d，剩余处理能力500m3/d，本项目仅占园区污水处理厂剩余处理能力的0.22%，外排废水量较小，不会对园区污水处理厂产生冲击负荷，园区污水处理厂剩余处理能力能够满足本项目排放废水水量纳管要求。目前园区污水处理厂运行稳定，废水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入地表水体林桥涧沟，废水实现达标排放，对地表水体瓦埠湖水环境质量影响较小。
②从水质角度分析
污水处理厂预处理工艺采用粗、细格栅、提升泵房、沉砂的方法。生化处理工艺采用多模式A/A/O工艺（见下图）。项目生活污水经预处理后能够达到园区污水处理厂接管标准要求，外排废水水质能达到污水处理厂的进水水质要求，不会对污水处理厂正常运行造成影响。因此，产生的废水排入园区污水处理厂可行。

图4-1  园区污水处理厂污水处理工艺流程图
综上所述，从水量、水质、管网配套建设等方面考虑，现代产业园污水处理厂接纳拟建工程废水是较为可靠的。
三、噪声
1、噪声源强
项目主要噪声为各种生产设备运行产生的噪声，如连铸机、牵引机、切割机、拉光机、风机等机械设备运转过程中产生的噪声，设备噪声源强为70～85dB（A），本项目主要设备噪声源强见下表。
表4-8  项目主要噪声源强调查清单表（室内）单位：dB（A）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	数量
	声功率级/dB(A)
	治理措施
	空间相对位置/m
	距室内边
界距离/m
	室内边界声级
/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/ dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级
/dB(A)
	13#厂房建筑物外距离m

	1
	13#厂房
	连铸机
	2
	85
	基础减振、厂房隔声
	-10～-15
	30-40
	2.5
	2

	73
	7200h
	15
	52
	1

	2
	
	牵引机
	8
	70
	
	-10～5
	20-50
	1
	2
	58
	
	15
	37
	1

	3
	
	切割机
	8
	80
	
	
	
	1
	2
	68
	
	15
	47
	1

	4
	
	拉光机
	2
	75
	
	-12～-16
	50-60
	1
	2
	63
	
	15
	42
	1


备注：以13#厂房东南角为原点（0,0）。
表4-9  项目主要噪声源强调查清单表（室外）单位：dB（A）
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m*
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	声功率/dB(A)
	
	

	1
	风机
	/
	-15
	30
	0.5
	90
	基础减振、距离衰减
	7200h

	2
	风机
	/
	-10
	35
	0.5
	90
	基础减振、距离衰减
	7200h


备注：以13#厂房东南角为原点（0,0）。





	运营期环境影响和保护措施
	2、预测模式和结果
选择《环境影响评价技术导则－声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的工业噪声预测模式，具体模式如下：
①室内声源，在只取得A声级时，采用下式计算：
LA(r)=LA(r0)-A
A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。
A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc
几何发散衰减：
(Adiv)	Adiv=20Lg(r/r0)
空气吸收引起的衰减(Aatm)	：

表4-10  倍频带噪声的大气吸收衰减系数
	温度℃
	相对湿度%
	大气吸收衰减系数，dB/km

	
	
	倍频带中心频率Hz

	
	
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	10
	70
	0.1
	0.4
	1.0
	1.9
	3.7
	9.7
	32.8
	117.0

	20
	70
	0.1
	0.3
	1.1
	2.8
	5.0
	9.0
	22.9
	76.6

	30
	70
	0.1
	0.3
	1.0
	3.1
	7.4
	12.7
	23.1
	59.3

	15
	20
	0.3
	0.6
	1.2
	2.7
	8.2
	28.2
	28.8
	202.0

	15
	50
	0.1
	0.5
	1.2
	2.2
	4.2
	10.8
	36.2
	129.0

	15
	80
	0.1
	0.3
	1.1
	2.4
	4.1
	8.3
	23.7
	82.8


取倍频带500Hz的值。
地面效应衰减(Agr)：
式中：r—声源到预测点的距离，m；hm—传播路径的平均离地高度，m；hm=F/r；F：面积，m2r，m；
若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。
其他情况可参照GB/T17247.2进行计算。
屏障引起的衰减(Abar)：本项目没有声屏障，取值为0；
其他多方面原因引起的衰减(Amisc)：本项目取值为0。
②室内声源等效室外声源声功率级计算方法
设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)。

图4-2室内声源等效为室外声源图例
也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

式中：Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R——房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数；
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。
然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
③设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：


式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
Leqb——预测点的背景值，dB(A)，本次预测背景值采用现状报告数据。
本项目评价时，采用类比法，按车间等效噪声值（类比值）做点源处理。将设备噪声源在厂区平面图上进行定位，利用上述预测模型，将有关参数代入公式计算，预测拟建项目噪声源对厂界外的影响，经计算，项目昼间噪声影响预测结果见下表。
表4-11园区厂界噪声值预测一览表   单位：Leq dB（A）
	预测点
	预测值
	执行标准
	达标情况

	
	昼间
	夜间
	
	

	园区厂界东侧
	41
	41
	昼间65dB；夜间55dB
	达标

	园区厂界南侧
	38
	38
	
	达标

	园区厂界西侧
	32
	32
	
	达标

	园区厂界北侧
	38
	38
	
	达标


根据上述预测结果，运营期产生的噪声贡献值在厂界处可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
建议建设单位拟通过以下方式控制项目噪声：
①加强生产设备和风机的日常维护与保养，保证机器的正常运转，建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声；
②选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，对个别高噪声设备安装减振设备，在设备与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染；
③建立设备定期维护，保养的管理制度，加强机械设备维修保养，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；
④加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声。
建设单位采取上述降噪措施，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB（A））标准限值要求。
3、监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如下：
表4-12  项目噪声监测计划表
	类别
	监测点位
	监测项目
	监测频率

	园区厂界噪声
	园区厂界
	等效连续A声级
	1次/季度


四、固体废物
1、固体废物产排情况
项目产生的固体废物主要有生活垃圾、废原料包装袋、废渣、废氧化皮屑、铜棒边角料、布袋除尘器粉尘、不合格品、废润滑油和废润滑油桶。
（1）生活垃圾
项目员工10人，年工作300天，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·天计算，则生活垃圾产生量为5kg/d（1.5t/a）。生活垃圾在厂区内统一收集后，由环卫部门定期清运。
（2）废原料包装袋
根据业主提供资料，废原料包装袋产生量约为1.2t/a ，属于一般工业固废，收集后外售给物资回收单位。
（3）废渣
根据业主提供资料，废渣产生量约为70t/a ，属于一般工业固废，收集后外售给物资回收单位。
（4）废氧化皮屑
根据业主提供资料，废氧化皮屑产生量约为3t/a ，属于一般工业固废，收集后外售给物资回收单位。
（5）铜棒边角料
根据企业提供的资料，生产过程中铜棒边角料约为5t/a，属于一般工业固废，收集后外售给物资回收单位综合利用。
（6）布袋除尘器粉尘
本项目经过布袋除尘器收集的除尘灰，不能再会用到生产中，产生量约36t/a，收集后外售给物资回收单位综合利用。
（7）不合格品
根据企业提供的资料，本项目不合格品产生量约20t/a ，收集后外售给物资回收单位综合利用。
（8）废润滑油和废润滑油桶
根据企业提供资料，本项目设备运行维护使用润滑油会产生废润滑油和废润滑油桶，本项目润滑油用量为0.2t/a，润滑油包装桶规格按100kg/桶计，空桶按10kg/桶计算，预计产生废润滑油桶2个/年，约产生量20kg/a废润滑油桶和200kg/a废润滑油，废润滑油和废润滑油桶都属于危险废物，暂存于危废仓库，交由有资质单位处置。
项目运营期固体废物产生及处置情况汇总如下表：
表4-13项目运营期固废产生及处置情况一览表
	序号
	固体废物
	产生工序
	形态
	属性
	产生量t/a
	处置量t/a
	产废周期
	处置方式

	1
	铜棒边角料
	切割
	固态
	一般固废
	5
	5
	每天
	外售物资回收单位综合利用

	2
	废渣
	熔化搅拌保温
	固态
	一般固废
	70
	70
	每天
	

	3
	废包装材料
	原料包装
	固态
	一般固废
	1.2
	1.2
	每天
	

	4
	布袋除尘器收集粉尘
	废气处理
	固态
	一般固废
	36
	36
	每天
	

	5
	不合格品
	检验
	固态
	一般固废
	20
	20
	每天
	

	6
	废氧化皮屑
	剥皮
	固态
	一般固废
	3
	3
	每天
	

	7
	废润滑油
	设备保养
	液态
	危险废物
	200kg/a
	200kg/a
	6个月
	委托有资质单位处置

	8
	废润滑油桶
	设备保养
	固态
	危险废物
	20kg/a
	20kg/a
	6个月
	

	9
	生活垃圾
	职工生活
	固态
	生活垃圾
	1.5
	1.5
	每天
	


表4-14 项目运营期危险废物汇总表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量t/a
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险特性
	污染防治措施

	1
	废润滑油
	HW08
	900-214-08
	200kg/a
	设备保养
	液态
	润滑油
	润滑油
	6个月
	T，I
	委托有资质单位回收处置

	2
	废润滑油桶
	HW08
	900-249-08
	20kg/a
	设备保养
	固态
	润滑油等
	润滑油
	6个月
	T，I
	


2、处置去向及环境管理要求
项目产生的固体废物主要有生活垃圾、废原料包装袋、废渣、废氧化皮屑、铜棒边角料、布袋除尘器粉尘、不合格品、废润滑油和废润滑油桶。
建设单位应将生活垃圾进行妥善分类收集，交由环卫部门统一处理；废原料包装袋、废渣、废氧化皮屑、铜棒边角料、布袋除尘器粉尘、不合格品属于一般工业固体废物，收集后外售物资回收单位；废润滑油、废润滑油桶属于危险废物，将其交由具处理资质的单位回收处理。
表4-15 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	序号
	贮存场所（设施）名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存能力/t
	贮存周期

	1
	危废仓库
	废润滑油
	HW08
	900-214-08
	生产厂房一层东南侧
	10m2
	桶装
	5
	6个月

	2
	
	废润滑油桶
	HW08
	900-249-08
	
	
	袋装
	
	


危废仓库位于生产厂房内一层东南侧，采取防雨淋、防腐蚀、防渗漏、防流失等处理，占地面积10平方米，一次最大存储量5t，可满足项目需求。
危废仓库需要按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准要求进行。
①危废仓库设计时基础采取防水防渗，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s）。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。设施内要有安全照明设施和观察窗口。危废仓库应设置警示标识。
②禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。危废间内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。危废管理员须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及委托处置接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。
采取以上处置措施后，本项目固废实现无害化，对周围环境影响较小。
五、地下水和土壤环境影响分析
项目使用的原辅料为固态，且生产车间地面已硬化，因此，正常运营状况下可以有效防止地下水、土壤污染。
六、环境风险
环境风险分析是针对该项目建设和营运期间发生的可预测突发性事件或事故引起有毒有害、易燃易爆等物质泄露，或突发事件产生的新的有毒有害物质所造成的对人身安全与环境影响和损害进行分析，提出防范、应急与减缓措施。
1、环境风险调查
环境风险源指“存在物质或能量意外释放，并可能产生环境危害的源”，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目乙炔、危废为重点关注的危险物质。
2、危险物质数量与临界量比值（Q）
计算涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）；

式中：q1、q2……qn ——每种危险物质最大存在总量，t；
Q1、Q2……Qn ——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；
当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。
表4-16  项目危险物质数量与临界量比值（Q）
	序号
	危险废物名称
	最大储存量q/t
	临界量Q/t
	比值Q
	HJ 941-2018 中的分类

	1
	润滑油
	0.1
	2500
	0.00004
	第八部分 其他类物质及污染物392油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）

	2
	废润滑油
	0.2
	50
	0.004
	/

	3
	乙炔
	0.0005（最大暂存10瓶，每瓶40L，密度为1.17kg/m3）
	10
	0.00005
	第二部分 易燃易爆气态物质 52

	合计
	0.00409
	/


由上表计算结果可知，厂区危险物质数量与临界量比值Q=0.00409<1，该项目环境风险潜势为I。
3、风险识别
项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。根据分析，本项目风险源有：
①危险废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险；
②火灾事故；
③废气非正常排放。
因此，本评价主要对营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。
4、环境风险防范措施
（1）危险废物未经处理产生的危害影响
厂区的主要危险废物主要为废润滑油，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的设计要求建设，做到防风、防雨、防晒，做好防渗漏处理。万一发生原料泄漏事故，应立刻检查泄漏源，及时寻回泄露的危废，收集后委托有资质单位处置，避免对周围环境造成影响。
（2）火灾事故
根据分析，项目因火灾引发原材料的热分解及燃料，将产生大量的有毒有害气体。要减少事故发生的概率，最主要的手段是从管理入手，加强风险防范措施。
①总图布置和建筑安全防范措施
在厂区总平面布置方面，严格执行相关规范要求，合理布置生产车间设备平面布局，生产区、原料区、办公区进行严格区分。所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾时相互影响。严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区域划分；按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。厂区在布置时严格执行雨污分流。雨水排放管设置对外的切换装置，如火灾事故，保证消防废水不会通过雨水管网系统进入地表水。另外厂区按规范设置消防通道，在易发生火灾地点附近设置消防栓及一定数量的抢修器材。
②工艺技术设计安全防范措施
各类设备从设计、安装，制造严格按照安全规定要求进行，车间加强通风。所有设施必须由当地有关质检部门进行验收并通过后方能投入使用。
③消防及火灾报警系统
根据火灾危险性等级和防火，防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求。凡禁火区均设置明显标志牌。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（2002版）的要求。
厂区消防用水与厂内生活用水管网系统合并，在厂内按照规范要求配置消火栓及消防水炮。
厂内不设消防站，由当地消防中队负责消防工作。
火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至当地消防中队。
（3）废气非正常排放
[bookmark: OLE_LINK698]项目采用市政电网供电系统，系统停电概率较小，一旦停电，生产设备及配套设置的废气处理设备将立即停止运转，造成工艺废气无法处理直接超标排放，部分废气无组织排放，但这种事故排放的影响时间较短，随着设备停止工作，废气超标排放或无组织排放的现象将逐渐减少。针对废气非正常排放所产生的风险，提出如下事故应急措施：
①废气净化系统必须由有资质的单位进行设计，确保其处理效率和稳定运行。
②在定期检修主体设备时，同步检查和维护主要废气净化系统，以确保其正常运行。
③一旦发现废气净化系统设施运行不正常，应立即对废气净化设施进行检修，若该设施一时难以修复，应立即采取紧急措施使主体设备停止生产，待净化设施检修完毕能够正常投入使用时，再共同投入使用。
④加强对易损易耗件的备用，确保设备发生故障时能够及时更换，减少事故产生。
[bookmark: _Toc14736][bookmark: _Toc347151734][bookmark: _Toc411340477][bookmark: _Toc370456259][bookmark: _Toc370487479][bookmark: _Toc380753108][bookmark: _Toc370456441][bookmark: _Toc383589820][bookmark: _Toc23658][bookmark: _Toc30219][bookmark: _Toc370456535][bookmark: _Toc435022719]七、排污口规范化设置
根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，排污口的规范化要符合宣城市环境监测部门的有关要求。
1、污水排放口
合理确定污水排放口位置；按照《污染源监测技术规范》设置采样点；应设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。
2、废气排放口
废气排放口必须符合规定的高度和按照《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，保留1.5米以上水平烟道，预留采样口，设置直径不大于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。
3、固定噪声源
按有关规定对固定噪声源进行治理，并且在边界噪声敏感点对外界影响最大处设置标志牌。
4、固体废物
有毒有害固体废物等危险废物，应设置专用堆放场地，并必须有防扬散、防流失，防渗漏等防治措施。
5、环境保护图形标志
在厂区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，环境保护图形标志的形状及颜色见下表，环境保护图形符号见下表。
表4-17  环境保护图形标志的形状及颜色表
	标志名称
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色


表4-18  环境保护图形符号一览表
	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	
	
	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	2
	
	
	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、
处置场

	3
	
	
	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放

	4
	/
	
	危险废物
	表示危险废物贮存、处置场

	5
	
	
	污水排放口
	表示污水向水体排放































[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	颗粒物
	熔化、搅拌废气设置集气罩收集后经高温高效布袋除尘器处理后由20m高（DA001）排气筒排放
	《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值

	
	DA002
	颗粒物
	切割废气设置集气罩收集后经高效布袋除尘器处理后由20m高（DA002）排气筒排放
	《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值

	
	厂界无组织排放
	颗粒物
	/
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

	
	厂区内厂房外
	颗粒物
	/
	《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1标准

	地表水环境
	冷却循环系统排水，生活污水
	CODCr、SS等
	生活污水经化粪池预处理后再和冷却循环系统排水一起经园区污水管网排入淮南现代产业园污水处理厂处理
	淮南现代产业园污水处理厂接管标准

	声环境
	设备运行噪声
	噪声
	采取消声、减震、隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
		序号
	固体废物
	产生工序
	形态
	属性
	产生量t/a
	处置量t/a
	产废周期
	处置方式

	1
	铜棒边角料
	切割
	固态
	一般固废
	5
	5
	每天
	外售物资回收单位综合利用

	2
	废渣
	熔化搅拌保温
	固态
	一般固废
	70
	70
	每天
	

	3
	废包装材料
	原料包装
	固态
	一般固废
	1.2
	1.2
	每天
	

	4
	布袋除尘器收集粉尘
	废气处理
	固态
	一般固废
	36
	36
	每天
	

	5
	不合格品
	检验
	固态
	一般固废
	20
	20
	每天
	

	6
	废氧化皮屑
	剥皮
	固态
	一般固废
	3
	3
	每天
	

	7
	废润滑油
	设备保养
	液态
	危险废物
	200kg/a
	200kg/a
	6个月
	委托有资质单位处置

	8
	废润滑油桶
	设备保养
	固态
	危险废物
	20kg/a
	20kg/a
	6个月
	

	9
	生活垃圾
	职工生活
	固态
	生活垃圾
	1.5
	1.5
	每天
	




	土壤及地下水污染防治措施
	危废间采取重点防渗

	生态保护措施
	无

	环境风险
防范措施
	（1）加强用火管理，厂区内严禁烟火，配备一定数量的干粉等灭火器，并定期检查确保其可正常使用，加强电气设备及线路检查，防止线路和设备老化造成的引发事故；
（2）定严格的生产操作规程，加强作业工人的安全教育，杜绝工作失误造成的事故。

	其他环境
管理要求
	1、建立健全环境管理部门、制定环境管理制度、监测计划；
2、各污染物排放口/暂存点规范化设置，张贴环保图形标识；
3、本项目行业类别为C3392有色金属铸造，属于登记管理，建设单位应当在实施时限内，按《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）的要求申请排污许可登记管理填报，对污染源进行管理，实现持证排污。
4、委托具有资质的监测单位对本项目运营期的环境污染物排放达标情况进行自行监测。































六、结论
	因此，从环境保护角度考虑，本项目的建设是合理、可行的。




附表
[bookmark: _GoBack]建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.367
	/
	0.367
	+0.367

	废水
	水量
	/
	/
	/
	324.9
	/
	324.9
	+324.9

	
	COD*
	/
	/
	/
	0.084
	/
	0.084
	+0.084

	
	氨氮*
	/
	/
	/
	0.008
	/
	0.008
	+0.008

	一般工业
固体废物
	铜棒边角料
	/
	/
	/
	5
	/
	5
	+5

	
	废渣
	/
	/
	/
	70
	/
	70
	+70

	
	废包装材料
	/
	/
	/
	1.2
	/
	1.2
	+1.2

	
	布袋除尘器收集粉尘
	/
	/
	/
	36
	/
	36
	+36

	
	不合格品
	/
	/
	/
	20
	/
	20
	+20

	
	废氧化皮屑
	/
	/
	/
	3
	/
	3
	+3

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.5
	/
	1.5
	+1.5

	危险废物
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.2
	/
	0.2
	+0.2

	
	废润滑油桶
	/
	/
	/
	0.02
	/
	0.02
	+0.02


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
 (
44
)
image4.png
FEEFE | > REEFRRGERK

———————— - DEIET. ALk

———————— - EEILER

BRSNS REAEEMEL

i




image5.png
2CHy+30,=4CO+2H,0; 2CO+0,=2CO,




image6.png




image7.png




image8.jpeg
LUK

i

-
=

A RANE

EEZEES




image9.png




image10.png
2hm 300
Aw=48-CON7+(—]
B B




image11.wmf
(

)

21

-6

pp

LLTL

=+


image12.png
Ly

Lp




image13.wmf
1

2

4

10lg

4

pW

Q

LL

rR

p

æö

=++

ç÷

èø


image14.wmf
(

)

1

0.1

1

1

10lg10

pij

N

L

pi

j

LT

=

æö

=

ç÷

èø

å


image15.wmf
(

)

(

)

(

)

21

-6

pipii

LTLTTL

=+


image16.wmf
(

)

2

10lg

Wp

LLTS

=+


image17.wmf
0.10.1

11

1

10lg(1010)

AiAj

NM

LL

eqgij

ij

Ltt

T

==

éù

=+

êú

ëû

åå


image18.wmf
0.10.1

10lg(1010)

eqgeqb

LL

eq

L

=+


image19.png
0=2%,%, 4%

o 0O




image20.png




image21.png




image22.png




image23.png




image24.png
/(¢




image25.png




image26.png
B B E WY




image27.png
A

AEAkHBO





image28.jpeg




image1.png
HEHEE R QRN B RERR

" nmm
-





image2.png
L

| EER
TAESBR | MEAERET:

e 4B 0

RIEERET ExEgan —RRERET

| A

5T ZH34040320026
BETTERR:
HITH%: ERMT




image3.png
127 1.016 | 1016
5 i)
» EEAK " SE

1.737 04 1083 -
— 1 > ERRRFLESKAE

0.467
> AEEIHRGAK

0.067
20





