 环评与排污许可联动内容
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	建设项目
名称
	汽车零配件热处理生产线项目

	项目代码
	2602-340461-04-01-608021

	建设单位
联系人
	董杰辉
	联系方式
	13958597432

	建设地点
	淮南市经开区华兴路东侧、庆兴北侧智慧显示产业园5#厂房（西侧部分）

	地理坐标
	东经： 117 度             05 分               25.244 秒，北纬： 32 度   39 分 6.929 秒

	国民经济
行业类别
	C3360金属表面处理及热处理加工
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	三十、金属制品业33——67、金属表面处理及热处理加工——其他

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目 
重大变动重新报批项目

	项目审
批部门
	淮南经开区经济发展局
	项目审批（核准/备案）文号
	/

	总投资
（万元）
	3300
	环保投资
（万元）
	56

	环保投资
占比（%）
	1.7%
	施工工期
	1个月

	是否开工
建设
	否
是
	用地面积
（m2）
	2700

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》
审批机关：淮南市人民政府
规划审批文件名称及文号：《关于淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）的批复》（淮政府秘[2009]118号）

	
规划环境影响评价情况
	1、规划环评名称：《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》
审批机关：原淮南市环保局
规划环评审批文件名称及文号：淮南市环境保护局《关于淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》审核意见的函》（淮环函〔2010〕130号）
2、规划环评跟踪评价名称：《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》
审查单位：安徽省生态环境厅
审查文件：安徽省生态环境厅关于印发《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书审核意见》的函（皖环函〔2020〕411号）

	






规划及规划环境影响评价符合性分析
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规划及规划环境影响评价符合性分析



	 (
图1-1  本项目与开发区总体规划位置关系
)1、规划符合性分析
1995年5月5日，安徽省人民政府批复（皖政秘〔1995〕88号）了淮南经济技术开发区总体规划，批准规划面积为4.29km2，其中第一期开发建设面积为2km2。四至范围为：东至中兴路，南至合阜铁路，西至建兴路-国庆东路-建设路，北至电厂路。
2008年，淮南市人民政府委托编制完成《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》，规划范围为：南至合徐高速公路淮南连接线、西至田大路、东至洛九路、北至电厂路，规划面积20km2，规划主导产业为“生物医药、纺织服装、化学工业、机械电子与新型材料、食品加工、商贸流通”。
2011年7月24日，安徽省人民政府批准《关于同意安徽淮南经济开发区扩区的批复》（皖政秘﹝2011﹞252号），扩区后淮南经济开发区总体规划面积为20平方公里，规划范围为：东至206国道（洛九路），南至合徐高速淮南连接线公路，西至田大路，北至电厂路。扩区后淮南经济开发区与淮南东部工业区规划用地范围完全一致，淮南东部工业区即安徽淮南经济开发区。
淮南东部工业区与安徽淮南经济开发区规划用地范围完全一致，淮南东部工业区即安徽淮南经济技术开发区。四至范围为：南至合徐高速公路淮南连接线、西至田大路、东至洛九路、北至电厂路，总面积为20平方公里。
淮南经济技术开发区的主导产业为：专用设备、医药。
表1-1  园区入园行业的控制建议
	序号
	类型
	负面清单要求

	1
	产业导向
	禁止引入国家明令禁止建设或投资的、列入《产业结构调整指导目录(2019年本）》、《外商投资产业指导目录（2017年修订)》、《市场准入负面清单(2019年版）》等相关产业政策中禁止或淘汰类的项目。

	2
	
	禁止引进国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目。

	3
	
	禁止引进钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能类项目。

	4
	
	禁止新引入农药制造等污染较重的化工类项目。

	5
	
	禁止引进化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。

	6
	
	严格控制化学药品原药制造等污染较重的项目。

	7
	
	严格控制非主导产业高污染、高能耗类项目。

	8
	生产工艺
	禁止引进炼油、产生致癌、致畸、致突变物质的项目。

	9
	
	为主导产业及配套的上下游及延伸产业链项目的生产工艺、设备、污染治理技术等未达到清洁生产国内先进水平的、不符合环保相关要求的项目。

	10
	环保要求
	禁止引入尚需自行建设燃煤锅炉的企业入区，引进项目必须使用清洁能源或实施集中供热。

	11
	清洁生产
	禁止引入清洁生产低于国内先进水平的项目

	注:相关指南更新时以最新版要求为准。


本项目位于淮南市经开区华兴路东侧、庆兴北侧智慧显示产业园5#厂房（西侧部分），在淮南市经济技术开发区规划范围内。对照上表，本项目不属于园区规划环评生态环境准入清单内的禁止类和限制类。对照《产业结构调整指导目录（2024年本)》，不属于限制类和淘汰类，可视为允许建设项目。因此，本项目不属于园区规划环评生态环境准入清单内的禁止类和限制类，与园区主导产业不冲突，符合入园条件。对照《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》土地利用规划图，项目用地性质为工业用地，符合总体规划要求。
2、与园区规划环评审查意见的相符性分析
表1-2  本项目与规划环评及其审查意见符合性分析
	序号
	规划及规划环评审查意见要求
	本项目相关内容
	符合性

	1
	按照《报告书》提出的布局调整意见，进一步完善东部工业区规划，优化用地布局，节约用地，提高土地利用率。
	本项目为租赁淮南市经开区华兴路东侧、庆兴北侧智慧显示产业园5#厂房（西侧部分），不新增用地，有利于提高土地利用率。
	符合

	2
	排水采取雨污分流制。远期实现工业废水和生活污水分系统排放。生活污水纳入城市污水管网，进入淮南市第一污水处理厂。工业区污水处理厂和污水管网建成后，区内各企业污废水自行处理达到接管标准后进入区内污水处理厂，区内污水处理厂和污水管网未建成，各企业废水必须处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）一级标准的要求。
	本项目采取雨污分流制；生活污水经厂区化粪池预处理后能达到淮南经济技术开发区污水处理厂接管标准要求和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，经公司污水总排口排入园区污水管网，最终进入淮南经济技术开发区污水处理厂处理。
	符合

	3
	按照循环经济的要求，提高工业区固废的综合利用率，严禁企业随意弃置。生活垃圾由环卫部门统一清运。企业产生的危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597—2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。
	项目产生的不合格品暂存于一般工业固体废物暂存间，外售；产生的油污、油泥、废活性炭、废润滑油、废包装桶等集中收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处理。项目产生的生活垃圾由环卫部门统一清运，各类工业固废分类收集、合理处置。
	符合


3、与跟踪评价及规划环评审查意见的相符性分析
表1-3  本项目与规划跟踪评价及审查意见符合性分析
	序号
	跟踪评价及规划环评审查意见
	本项目情况
	符合性

	1
	完善环境基础设施建设。加快中水回用规划实施，做好管网等配套措施建设，提高中水回用率，完善雨污管网分流改造；现有燃煤工业炉窑不得扩大规模，并实施安徽省大气特别排放限值达标改造。
	本项目生活污水经化粪池处理。淮南经济技术开发区污水处理厂已建成，生活污水经化粪池处理满足其接管限值后排入园区污水管网，接管至淮南经济技术开发区污水处理厂处理达标排放。项目工业各类炉窑使用的使用的能源是电能/天然气。
	符合

	2
	强化开发区环境管理。督促相关企业完成整改要求。组织区内企业开展环境风险自查，排查环境风险隐患﹐落实应急预案。结合区域评估相关要求，制订并落实区域环境质量跟踪监测计划。
	本项目后期运营中，企业应加强环境管理，定期开展环境风险自查；项目按照相关要求开展自行监测。
	符合


由上表可知，本项目建设符合淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）环境影响报告书及其审批意见、《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》及审查意见中相关要求。
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	1、产业政策分析
本项目主要为汽车金属零配件来料进行热处理，属于C3360金属表面处理及热处理加工。对照《产业结构调整指导目录（2024本）》，项目设备和产品不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，可视为允许类；对照《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于其中负面清单管理的企业投资项目，按照“非禁即入”的原则，可视为允许投资类。
对照《关于印发安徽省“两高”项目管理目录（试行）的通知》（皖节能〔2022〕2号），本项目不属于“两高”项目；且该项目已经于2026年2月5日获得了淮南经开区经济发展局备案表（项目代码：2602-340461-04-01-608021）。
综上，本项目建设符合国家及地方的产业政策。
2、项目选址合理性分析
①选址合理性分析
项目建设地点位于淮南市经开区华兴路东侧、庆兴北侧智慧显示产业园5#厂房（西侧部分），用地属工业用地，符合淮南市经开区用地规划；所在地理位置条件较好，交通便利，区域水、电、通讯等基础配套设施齐全，能切实满足自身需求；评价区域内无需特殊保护的濒危动植物，厂址区域无国家级、省级和市级重点文物保护单位，无外环境制约因素。因此，本项目选址合理。
②与周边环境相容性分析
根据现场踏勘，项目东、北侧为中智慧显示产业园厂房，南侧47米为庆兴北路，西侧为智慧显示产业园办公。项目地理位置详见附图1，项目西至关系见附图2，环境保护目标分布见附图4。项目周边均为工业企业，周边企业在生产过程中产生的污染物通过采取合理有效的污染防治措施后，各污染物均能达标排放，对本项目的建设影响较小，基本不会制约本项目建设。
根据环境影响分析，项目主要为箱式渗碳、淬火回火、天然气燃烧废气，在采取本次评价提出的治理措施后，排放满足国家相关标准；项目废水排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理，可以做到达标排放；在采取减震、隔声等措施后，厂界噪声满足国家相关标准；固废得到有效处置和综合利用。故项目建设对周边环境影响较小，对周边环境不存在制约影响。
项目所在区域环境质量较好，项目运营期对区域环境总体影响较小，与环境相容性较好。
3、与《关于印发<淮南市“十四五”大气污染防治规划>的通知》（淮环委办〔2022〕49号）符合性分析
表1-4 与淮环委办〔2022〕49号符合性分析
	序号
	文件相关内容
	本项目建设情况
	相符性

	1
	6、深化工业炉窑和工业锅炉污染治理
开展工业炉窑整治专项行动。按照“提标改造一批、淘汰取缔一批、清洁能源替代一批、搬迁入园一批”的原则，推进工业炉窑结构升级和污染减排。对以煤、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）等，加快使用清洁能源以及利用工厂余热、热电厂供热等进行替代，到2025年基本完成以煤为燃料的工业炉窑清洁燃料替代改造。深入推进工业炉窑污染深度治理，严格执行大气污染物特别排放限值，清理整治无法稳定达标排放的工业炉窑锅炉。全面提升锅炉烟气排放标准。全市燃气锅炉氮氧化物浓度不高于50毫克/立方米；柴油锅炉污染物排放达到或优于燃气锅炉特别排放限值要求。
	本项目各类热处理炉子使用能源为电能/天然气，不使用煤、燃油。燃气燃烧产生的氮氧化物排放浓度按限值（50毫克/立方米）执行。
	符合

	2
	7、全面推行VOCs全过程综合整治
大力推进源头替代。严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准，推进家具制造、汽车制造、印刷和记录媒介、橡胶和塑料制品等行业低VOCs含量原辅材料替代。建设适宜高效的治污设施。全面提升治理设施“三率”，2022年底前，各地完成现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率的排查，对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保稳定达标排放；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺，鼓励采用“除尘、活性炭、燃烧或除尘、沸石转轮浓缩、燃烧”等技术或组合技术，提高VOCs污染物去除效率。完成有机废气排放系统旁路摸底排查，取消非必要的旁路。加强运行维护管理，确保治污设施达标运行。到2025年，化工、工业涂装、包装印刷行业综合去除效率均达到80%以上。
	本项目淬火油物质稳定，符合低VOCs含量原料要求。
本项目箱式渗碳、淬火回火废气经废气间接冷却装置+静电吸附油雾净化装置+三级干式过滤器+二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放（编号DA001），对VOCs处理效率达90%；天然气采用FGR低氮燃烧器燃烧，燃烧有组织废气经1根15m高排气筒排放（DA002）
	符合


4、与《关于印发<淮南市2022年大气污染防治工作要点>的通知》（淮环委办〔2022〕19号）符合性分析
表1-5  与淮环委办〔2022〕19号符合性分析
	序号
	文件相关内容
	本项目建设情况
	相符性

	1
	深度实施清洁能源替代。鼓励砖瓦炉窑外投燃料使用天然气、液化石油气等清洁能源。禁燃区内“散煤”动态清零，禁燃区外积极发展生物质、农村沼气等多种清洁能源。加快推动建筑节能、推进电力和天然气的基础设施建设。实施可再生能源替代行动，加快建设新型能源供应系统，因地制宜开发风电与光伏发电，鼓励建设风能、太阳能、生物质能等新能源项目。
	本项目炉窑燃料为天然气/电能，不使用煤、燃油。
	符合

	2
	加快产业结构转型升级。开展“两高”项目排查，实施清单管理、分类处置、动态监控，对不符合规定的新申项目坚决停批停建，科学稳妥推进符合要求的拟建项目。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。
	本项目不属于“两高”项目。
	符合

	3
	实施挥发性有机物治理专项行动。
加强统筹谋划。完成化工、涂装、医药、包装印刷、家具制造、木材加工、油品储运销等重点行业VOCs废气收集率、去除率和治理设施同步运行率的排查，建立、完善涉VOCs企业管理台账。VOCs年排放量1吨及以上的企业编制实施“一厂一策”，涉VOCs工业园区编制挥发性有机物治理“一园一案”。
实施深度治理。确保VOCs收集效率不低于90%，去除率不低于80%。采用密闭方式收集废气时，密闭空间必须同时满足足够的换气次数和保持微负压状态；采用上吸风形式收集废气时，集气罩开口面最远处控制风速不低于0.3米/秒。
	本项目VOCs年排量为0.003t，建成后编制“一厂一策”并纳入日常环境管理；本项目有机废气均采用集气罩进行收集，收集率为90%。箱式渗碳、淬火回火废气经废气间接冷却装置+静电吸附油雾净化装置+三级干式过滤器+二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放，对VOCs处理效率达90%
	符合


5、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）符合性分析
表1-6  与环大气[2019]53号符合性分析
	文件及要求
	本项目建设情况
	相符性

	全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs 物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放；
	原料（淬火油）桶装加盖密封，储存和转移过程中不会产生VOCs；
	符合

	推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。
	项目箱式渗碳、淬火回火废气经废气间接冷却装置+静电吸附油雾净化装置+三级干式过滤器+二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放
	符合


6、与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性分析
表1-7  与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性分析
	序号
	措施内容
	本项目措施
	相符性

	1
	禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续
	本项目属于C3360金属表面处理及热处理加工，不属于化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业
	符合

	2
	在淮河流域城市公共排水设施覆盖区域内，应当实行雨水、污水分流；排水户应当将雨水、污水分别排入公共雨水、污水管网及其附属设施
	项目实行雨水、污水分流。雨水进入市政管网，生活污水经厂区化粪池预处理后通过厂区总排口进入市政管网，最终排入淮南经济技术开发区污水处理厂处理
	符合


7、与《淮南市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性
根据安徽省“三线一单”公众服务平台查询，经与“三线一单”成果数据分析，经与“三线一单”成果数据分析，与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个。本项目选址位于淮南市经开区华兴路东侧、庆兴北侧智慧显示产业园5#厂房（西侧部分）。本项目环境管控单元编码ZH34040220006，为重点管控单元，本项目与有关的淮南市管控单元生态环境准入清单进行分析，详见下表。



一、项目基本情况
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	表1-8  本项目与环境管控单元管控要求（节选）的符合性分析
	环境管控单元
	区域管控要求
	管控类别
	管控要求
	协调性分析
	符合性分析

	重点管控单元
	无
	空间布局约束
	9严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、规划环评要求，是否“三线一单”依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。
	本项目属于C3360金属表面处理及热处理加工，查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类或淘汰类项目，视为允许建设项目，本项目建设符合国家产业政策要求。对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，本项目不属于高耗能、高排放项目。本项目符合相关产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求。
	符合

	
	
	
	10禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。11禁止新建不符合国家规定的燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组。12禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。13在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目
	本项目使用淬火油，为低挥发性；本项目不新建不符合国家规定的燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组；本项目不属于大气污染严重的建设项目。
	符合

	
	
	
	16在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建、改建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施；原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除
	本项目不涉及使用燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施。
	符合

	
	
	
	22城市建成区排放污水的工业企业应依法持有排污许可证，并严格按证排污。排入城镇水体的工业污水应符合相关行业标准及地方标准要求，严禁任何企业、单位超标和超总量排污，对超标或超总量的排污单位一律限制生产或停产整顿。
	本项目生活污水经厂区化粪池预处理后通过厂区总排口进入市政管网，最终排入淮南经济技术开发区污水处理厂处理。
	符合

	
	
	污染物排放管
控
	55实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。
	本项目箱式渗碳、淬火回火废气经废气间接冷却装置+静电吸附油雾净化装置+三级干式过滤器+二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放，对VOCs处理效率达90%
	符合

	
	
	资源开发效率
要求
	/
	/
	符合


8、与《淮南市涉气建设项目环评审批负面清单》对比分析
表1-9 与《淮南市涉气建设项目环评审批负面清单》对比分析一览表
	序号
	重点工作任务
	推进举措
	环评审批的负面清单
	本项目情况
	是否属于负面清单情形

	（一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马

	1
	新改扩建项目严格落实国家产业政策要求，严把“两高”项目审批
	新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，严格论证项目建设必要性、可行性，推动行业集约发展和绿色转型
	1、新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求；
2、两高项目应实施部门联审
	本项目属于C3360金属表面处理及热处理加工，查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类或淘汰类项目，视为允许建设项目，本项目建设符合国家产业政策要求；对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，本项目不属于高耗能、高排放项目
	不属于

	2
	严格落实产能置换要求
	推动产能过剩行业减量发展、优化布局。不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目
	严重过剩行业新增产能项目环评不予审批
	本项目不属于过剩行业
	不属于

	
	
	被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产
	涉及产能置换项目环评阶段应取得置换产能
	本项目不涉及产能置换
	不属于

	（二）有序推动落后产能淘汰

	5
	有序推动生产设施老旧、工艺水平落后、环境管理水平低下等企业退出市场
	逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。有序推动落后煤炭洗选企业退出市场。禁止铝加工（深井铸造）企业新改扩建项目采用固定式保温炉组、钢丝绳铸造机
	采用步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉新建项目环评不予审批
	本项目不涉及步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉
	不属于

	
	
	落后煤炭洗选项目不予审批
	落后煤炭洗选项目不予审批
	不属于煤炭洗选项目
	不属于

	
	
	采用固定式保温炉组、钢丝绳铸造机的新改扩建铝加工（深井铸造）项目环评不予审批
	采用固定式保温炉组、钢丝绳铸造机的新改扩建铝加工（深井铸造）项目环评不予审批
	不属于采用固定式保温炉组、钢丝绳铸造机的新改扩建铝加工（深井铸造）项目
	不属于

	6
	严禁违规新增产能
	严禁违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能
	违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能项目环评不予审批
	本项目属于C3360金属表面处理及热处理加工，不属于钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）行业
	不属于

	（六）推动煤炭消费减量替代

	16
	推动煤炭等量或减量替代
	重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的能评、环评等不予审批；不得使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施
	重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的环评不予审批；不得使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施
	本项目不使用煤，不使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料
	不属于

	（七）加快推动燃煤锅炉机组升级改造

	19
	严控热源性燃煤设施建设
	重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉
	原则上不得审批除集中供暖外的燃煤锅炉
	本项目不涉及燃煤锅炉
	不属于

	21
	推动现有燃煤机组升级改造
	禁止新建自备燃煤机组，鼓励自备燃煤机组积极开展清洁能源替代。大力推动现有煤电机组开展节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”
	新建自备燃煤机组环评项目不予审批
	本项目不新建自备燃煤机组
	不属于

	（八）推动工业炉窑清洁能源替代

	23
	推动煤气发生炉清洁能源替代
	重点区域不再新增燃料类煤气发生炉
	新增燃煤类煤气发生炉项目不予审批
	本项目不新增燃煤类煤气发生炉
	不属于

	（九）推动货物运输清洁化

	27
	提高重点行业清洁运输比例
	将清洁运输作为煤矿、钢铁、火电、水泥、有色、焦化、煤化工等行业新改扩建项目审核和监管重点
	煤矿、钢铁、火电、水泥、有色、焦化、煤化工等行业新改扩建项目环评审核中重点关注清洁运输
	本项目属于C3360金属表面处理及热处理加工，不属于煤矿、钢铁、火电、水泥、有色、焦化、煤化工等行业
	不属于


由上述分析可知，本项目不属于《淮南市涉气建设项目环评审批负面清单》中相关不予审批项目。




[bookmark: _Toc120118373]二、建设项目工程分析
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	1、项目建设背景
淮南市双威热处理有限公司成立于2025年7月，主要从事金属表面处理及热处理加工等。根据汽车零配件热处理市场需求，淮南市双威热处理有限公司租赁淮南市经开区华兴路东侧、庆兴北侧智慧显示产业园5#厂房（西侧区域）拟建“汽车零配件热处理生产线项目”，该项目已经于2026年2月5日获得了淮南经开区经济发展局备案表（项目代码：2602-340461-04-01-608021）。
按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设项目需履行环境影响评价手续。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目行业类别为C3360金属表面处理及热处理加工。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于名录中：“三十、金属制品业33”中“金属表面处理及热处理加工”中“其他（年用非溶剂型低V0Cs含量涂料10吨以下的除外）”类别，应编制环境影响报告表。
表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版，摘录）
	    
项目类别
环评类别
	报告书
	报告表
	登记表

	三十、金属制品业33

	67
	金属表面处理及热处理加工
	有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；使用有机涂层的（喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外）
	其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）
	/


对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十八、金属制品业”中“金属表面处理及热处理加工336”中“除重点管理以外的有酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者无铬钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的”类别，本项目含淬火工序，属于简化管理。相关内容详见下表：





表2-2  固定污染源排污许可证分类管理名录（2019版）对照表（摘录）
	序号
	行业类别
	重点管理
	简化管理
	登记管理

	二十八、金属制品业 33

	81
	金属表面处理及热处理加工336
	纳入重点排污单位名录的，专业电镀企业（含电镀园区中电镀企业），专门处理电镀废水的集中处理设施，有电镀工序的，有含铬钝化工序的
	除重点管理以外的有酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者无铬钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的
	其他


2、项目概况
（1）项目名称：汽车零配件热处理生产线项目； 
（2）建设单位：淮南市双威热处理有限公司； 
（3）建设性质：新建；
（4）建设地点：淮南市经开区华兴路东侧、庆兴北侧智慧显示产业园5#厂房（西侧部分）；
（5）行业类别：C3360金属表面处理及热处理加工；
（6）投资：项目总投资3300万元，其中环保投资56万元；
（7）建设内容：本项目租赁经开区智慧显示产业园厂房，面积约2700平方米，主要购置连续式网带炉、调质、渗碳等热处理生产设备，以及金属实验设备等，投资建设金属热处理实验室、4条金属热处理工艺生产线。
表2-3  建设项目工程组成一览表
	工程
类别
	单项工程
名称
	工程内容及规模
	备注

	主体
工程
	生产车间
	1F，建筑面积约2700平方米，布置连续式网带炉、调质、渗碳等热处理生产设备，以及金属实验设备等，构成4条金属热处理工艺生产线，配套建设相关公辅设备、设施，项目达产后，可形成年热处理3500吨汽车零配件零部件规模。
	依托租赁厂房

	储运工程
	原料暂存区
	位于车间东南侧，建筑面积约200m²，用于汽车零配件（外来）等原材料存放。
	

	
	成品暂存区
	位于车间东侧，建筑面积约200m²，用于汽车零配件热处理成品存放。
	

	
	化学品库
	位于车间南侧，建筑面积20平方米，用于甲醇、丙烷、淬火油等风险物料存放。
	新建

	辅助工程
	办公区
	位于车间东南侧，面积约为100平方米，用于员工办公。
	依托租赁厂房

	公用
工程
	供水系统
	由市政供水管网提供。
	依托租赁公司已建的雨、污水管网、化粪池、供电管网、供水管网

	
	排水系统
	雨污分流制。厂区雨水排入市政雨水管网；冷却水循环使用，定期补充；生活污水经化粪池处理后，由市政污水管网接入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理，处理达标后尾水排入淮河。
	

	
	供电工程
	市政电网供应。
	

	
	废气治理
	箱式渗碳废气
	自带火炬燃烧
	集气罩收集后一同经废气间接冷却装置+静电吸附油雾净化装置+三级干式过滤器+二级活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA001）排放
	新建

	
	
	淬火回火废气
	/
	
	

	
	
	天然气燃烧
	FGR低氮燃烧器技术
	烟道收集后经1根15m高排气筒（DA002）排放
	

	
	废水治理
	生活污水经化粪池处理后，由市政污水管网接入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理。
	依托

	
	噪声控制
	基础减振、厂房隔声，距离衰减。
	新建

	
	固体废物处置
	一般固废
	于厂房内南侧设置一间一般固体废物暂存间，占地面积20m2。用于不合格品暂存，收集后外售。
	

	
	
	危废
	于厂房内南侧设置一间危废暂存间，占地面积20m2。严格落实“四防”(防风、防雨、防晒、防渗漏)控制措施，地面进行防腐并设置有防渗漏垫板，并配套危险废物堆放方式、警示标识等方面内容，项目所产生的油污、油泥、废活性炭、废润滑油、废包装桶等收集暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处理。
	

	
	
	生活垃圾
	集中收集，由环卫部门统一清运
	

	
	地下水防治措施
	严格按照分区防渗的原则开展厂区防渗工作
	

	
	风险防治措施
	制定环保管理制度，加强风险防范管控。
	


依托可行性分析：
本项目租赁淮南市经开区华兴路东侧、庆兴北侧智慧显示产业园5#厂房（西侧部分）进行建设。根据现场勘察，厂房内部空间能够满足本项目生产线的布设；厂区配套的供水管网、供电网均已建设完成，供电网与供水管网均已与市政供电和供水管网连接，市政供电和供水能够满足本项目的生产需要；厂区雨水管网、污水管网和化粪池均已建设完成，厂区雨水管网已与市政雨水管网连通、污水管网已接入市政污水管网，故依托可行。
3、产品方案
项目产品方案及生产规模见下表。
表2-4  项目产品方案一览表
	序号
	产品名称
	类型
	产量（t/a）

	1
	汽车金属零配热处理件
	45#钢
	1500

	
	
	40Cr合金钢
	1000

	
	
	35Crom合金钢
	1000

	总计
	3500


备注：项目主要为汽车金属零配件来料进行热处理，产品的规格、性状、重量各异，故本评价不附具产品照片，也不罗列产品参数情况；产品经过热处理后均需满足《热处理质量控制体系》（GB/T 32541-2016）要求。
4、项目主要生产设备
项目主要生产设备见下表。
表2-5  项目主要设备一览表
	序号
	生产设备名称
	型号
	设备数量（台/套）
	使用工序

	1
	密封箱式可控气氛多用炉
（电加热）
	/
	1
	渗碳、淬火

	2
	燃气淬火炉
	燃气消耗量10m3/h
	1
	淬火

	3
	电加热回火炉
	/
	1
	回火

	4
	燃气回火炉
	燃气消耗量10m3/h
	1
	

	5
	燃气正火炉
	燃气消耗量8m3/h
	1
	正火

	6
	燃气退火炉
	燃气消耗量8m3/h
	1
	退火

	7
	洛氏硬度计
	hr-150c
	4
	检验

	8
	冷却水池
	2.5m*3.5m*1.4m
	2
	水冷

	9
	冷却油池
	1.5m*1.2m*1m
	2
	油冷

	备注：1.电加热采用电阻丝通电发热，依靠热辐射、空气对流把热量传递到工件表面，热量再由工件表层传导到钢材内部；2.天然气加热是将天然气和空气按合理比例送入燃烧器，充分燃烧释放大量热能，炉膛内产生高温烟气，依靠高温烟气对流+炉壁热辐射把热量传递给工件。


5、原辅材料及能源消耗
（1）项目原辅材料及能源消耗
表2-6  项目主要原辅材料及能源消耗量一览表
	序号
	原材料
	单位
	用量
	备注

	一、主要原辅料

	1
	汽车金属零配外来件（45#钢）
	t/a
	1500
	均为外来件进行热处理

	2
	汽车金属零配外来件（40Cr合金钢）
	t/a
	1000
	

	3
	汽车金属零配外来件（35Crom合金钢）
	t/a
	1000
	

	4
	淬火油
	t/a
	12
	外购，200kg/桶

	5
	丙烷
	t/a
	42
	外购，200kg/瓶

	6
	甲醇
	t/a
	100
	外购，200kg/瓶

	7
	润滑油
	t/a
	0.4
	外购，200kg/桶

	二、能源

	1
	水
	m3/a
	957.6
	来自市政供水系统

	2
	电
	万Kwh/a
	144
	来自市政供电系统

	3
	天然气
	m3/a
	86400
	市政天然气管网


（2）化学品贮存情况

表2-7  本项目化学品消耗、包装及储存情况一览表
	序号
	名称
	消耗量（t/a）
	包装规格
	最大储存（t）
	贮存周期
	贮存位置

	1
	淬火油
	12
	桶装，200kg/桶
	1.2
	30个工作日
	化学品库

	2
	丙烷
	42
	瓶装，200kg/瓶
	2.1
	15个工作日
	

	3
	甲醇
	100
	瓶装，200kg/瓶
	3
	9个工作日
	

	4
	润滑油
	0.4
	瓶装，200kg/瓶
	0.4
	300个工作日
	


（3）主要原料理化性质
表2-8  主要原辅材料理化性质一览表
	名称
	成分及理化性质

	甲醇
	别名木酒精，无色澄清液体，有刺激性气味，分子式CH4O，蒸汽压：13.33kPa/21.2℃，闪点：11℃℃，熔点：-97.8℃℃，沸点：64.8℃，溶于水，可混入醇、醚等多数有机溶剂，相对密度(水=1)0.79；相对密度(空气=1)：1.11，侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。健康危害：对中枢神经有麻醉作用。对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变。可致代谢性酸中毒。急性中毒：短时大量吸入可能引起急性中毒，出现眼及上呼吸道刺激症状。经潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、醉酒感、意识朦胧，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。慢性中毒：出现神经衰弱功能症，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。急性毒性：LDso:5628mg/kg(大鼠经口)；15800mg/kg(免经皮)LC50：83776mg/m3，4小时(大鼠吸入)。

	丙烷
	无色气体，分子式C3H8，蒸汽压：53.32kPa/-55.6℃，闪点：-104℃，熔点：187.6℃，沸点：-42.1℃，微溶于水，溶于乙醇、乙醚，相对密度（水=1）：0.58/-44.5℃；相对密度（空气=1）：1.56，侵入途径：吸入。健康危害：本品有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触1％丙烷，不引起症状；10％以下的浓度，只引起轻度头晕；接触高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失；极高浓度时可致窒息。急性毒性：LD50：5800 mg/kg(大鼠经口)；20000 mg/kg(兔经皮)

	淬火油
	淬火油是由基础油、添加剂组成，淡黄色黏性液体，有特殊气味；密度：0.8542g/cm³；正常温度及压力下稳定。淬火油是一种工艺用油，用做淬火介质。大部分用于合金钢及小截面碳钢淬火，既可以得到满意的淬硬性和淬透性，又可防止开裂和减少变形。为了满足热处理的工艺要求，淬火用油应具备下列特点：①较高的闪点，以减少起火的危险；②较低的粘度，以减少油附着在工件上造成的损失；③不易氧化，性能稳定，以减缓老化，延长使用寿命。


6、公用工程
（1）供电
项目用电市政供电系统统一供电，年用电约144万kwh。
（2）给排水
Ⅰ、给水
本项目用水环节主要为废气冷却循环系统用水、生活用水、水淬池用水。
A、废气冷却循环系统用水
废气处理设备自带1个废气冷却循环系统，初始需注入2m3的水，循环水1
m³/h。根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2007）说明，循环冷却水系统蒸发水量约占循环水量的2.0%，即新水补充量占循环水量的2.0%。项目废气冷却循环系统使用时间约8h/d，年工作300天，总循环水量为2400m3/a，新鲜水补充量为48m3/a（0.16m3/d）。
B、生活用水
项目员工20人，厂内不提供食宿。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025），城镇居民日常生活用水量按照200L/人·d计，本项目员工不在厂区内食宿，因此用水定额保守取50L/人·d，则生活用水量为300m3/a（1m3/d）。污水产生系数取0.8，则生活污水量为240m3/a（0.8m3/d）。
C、水淬池用水
根据建设单位提供资料可知，项目设置2个水淬池（尺寸：2.5m*3.5m*1.4m，淬水池容积为9.8m³/个），初始注入80%水量，即19.6m³；水淬池水不外排，需要定期补充损耗，损耗水量按10%计算，需补充新鲜水量为1.96m3/d。
Ⅱ、排水
项目实行雨污分流。雨水经厂内雨水管排入园区雨水管网。本项目废水主要为生活污水，废气冷却循环系统用水循环使用，不外排，水淬池水不外排。生活污水经化粪池预处理后，由市政污水管网接入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理，处理达标后排入淮河。项目用、排水情况一览表如下：
表2-9  项目用排水情况一览表
	序号
	用水环节
	用水指标
	用水/补水量
	废水产生量

	
	
	
	m3/d
	m3/a
	m3/d
	m3/a

	1
	生活用水
	50L/人·d（20人，300d）
	1
	300
	0.8
	240

	2
	废气冷却循环用水
	初始2m3，补水0.16m3/d
	0.16
	50
	/
	/

	3
	水淬池用水
	初始19.6m3，补水1.96m3/d
	1.96
	607.6
	/
	/

	合计
	3.12
	957.6
	0.8
	240



图2-1  项目水平衡图（单位：m³/d）


   二、建设项目工程分析
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建设内容
















	7、总定员人数及工作制度
劳动定员及工作制度：企业劳动定员20人，单班制，每班8小时，年工作300天。
8、平面布置
总平面布置原则：结合场地现状条件，合理布置建、构筑物，使工艺流程合理，管线短捷，人货流畅通；符合防火、安全、卫生等有关规范的要求，为工厂安全生产创造有利条件。
本项目位于淮南市经开区华兴路东侧、庆兴北侧智慧显示产业园5#厂房（西侧区域），占地面积2700平方米，主要布设4条金属热处理工艺生产线。按生产工序依次布置，便于生产的进行。厂房北、南侧设出入口，便于人流物流相通。厂区周围道路通畅，消防设施、管线布置合理。
综上，本项目平面布置合理。
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	1、施工期
本项目施工期主要为设备安装，施工量很小，施工期环境影响分析略。
2、营运期
（1）工艺流程
本项目生产工艺流程如下：
 (
图2
-
2
  
生产
工艺流程及产污节点图
)
生产工艺简介：
汽车金属零部件（外来件）的硬度、耐磨性和疲劳强度均不能达到标准要求，根据客户订单要求，对汽车金属零部件进行热处理（淬火、正火、退火、回火）。
①渗碳：渗碳是传统的表面化学热处理工艺，将工件置入具有活性渗碳介质中，加热到900-950°C的单相奥氏体区，保温足够时间后，使渗碳介质中分解出的活性碳原子渗入钢件表层，从而获得表层高碳，心部仍保持原有成分。金属件经渗碳淬火后能提高季件表面硬度和耐磨性，增强心部韧性。
本项目密封箱式可控气氛多用炉由自动化控制总台、气体控制系统、火炬系统、密封箱式炉体组成。自动化控制总台：由控制总台编程控制，仅少量工作需要人工进行；该炉配有空气压缩机，其前门，内门均以压缩空气为动力，可实现自动开关炉门。气体控制系统：该炉配气氛气体流量控制系统，能够实现气氛气体自动进入，并控制气量。火炬系统：碳氮炉为全自动电炉，气动控制，在热处理炉前室自带设有排气口配有点火系统，热处理过程产生的废气通过点火系统点燃后直接燃烧。
渗碳时，向炉内滴入纯的甲醇，甲醇在炉内高温（900-950°C）下裂解，直接分解为渗碳气氛，被金属工件吸收。通过碳势控制系统，向炉内通入富化气(丙烷)提高气氛碳势，向炉中通入平衡空气，使碳势降低。在热处理过程的升温排气、强渗、扩散、降温阶段，气氛由滴入的甲醇裂解的气氛和间歇轮流通入的富化气和平衡空气组成。
其中甲醇和丙烷气体均易燃，甲醇的分解温度为800℃，丙烷的分解温度为500-700℃。在热处理过程中通过这些有机物的高温裂解和裂化，产生含有碳原子、CO、H2、CH4等还原性的混合气体，这些活性碳原子渗入工件表面。密封箱式可控气氛多用炉开始运行后，点燃排气口的点火烧嘴，甲醇、丙烷不完全分解部分及裂解后的CO、H2、CH4等完全燃烧后排放，起到封炉作用。
甲醇完全燃烧化学式：2CH3OH+3O2=（点燃）2CO2+4H2O；丙烷完全燃烧化学式：C3H8+5O2=（点燃）3CO2+4H2O。甲醇、丙烷不完全分解部分及裂解后的H2等燃烧后均产生CO2和H2O，未被燃烧的烯烃、甲醇、丙烷等以非甲烷总烃计。
因此，该工序产生的污染物为设备运行噪声N，渗碳废气G1（非甲烷总烃）。
②退火
加热温度：810~830℃；保温后随炉缓慢冷却（冷却速度≤50℃/h）；硬度：HB170~210；作用：锻件毛坯软化、消除锻造应力。
③正火
加热温度：840~860℃；出炉空气中冷却；硬度：HB220~250；常作为调质前预备热处理，改善切削性能。
④淬火
淬火是将工件加热保温后，在水、油或其它无机盐、有机水溶液等淬冷介质中快速冷却。加热温度：820~840℃；冷却介质：清水/淬火油；淬火后硬度：HRC55~62；内部残余应力极大，必须回火。
该工序产生的污染物为设备运行噪声N、油淬火工序废气G3（颗粒物、非甲烷总烃）。
⑤回火（分三档）
淬火后的钢件一般不能直接使用，必须进行回火后才能使用。因为淬火钢的硬度高、脆性大，直接使用常发生脆断。通过回火可以消除或减少内应力、降低脆性，提高韧性；另一方面可以调整淬火钢的力学性能，达到钢的使用性能。钢件淬硬后，再加热到临界温度以下的某一温度，保温一定时间，然后冷却到室温的热处理工艺称为回火。
a、低温回火（200~230℃）：HRC52~58，耐磨，用于短轴、耐磨销；出炉空气中冷却；
b、中温回火（400~450℃）：HRC38~45，弹性较好；出炉空气中冷却；
c、高温回火（580~620℃），即调质处理：HRC22~28，强韧性均衡，传动轴、螺栓、齿轮最常用；冷却介质：清水/淬火油。
该工序产生的污染物为设备运行噪声N、回火工序废气G3（颗粒物、非甲烷总烃）。
⑥硬度质检、入库：经热处理后的成品经质检员检验硬度合格后，包装入库。该工序产生的污染物为不合格品S。
（2）污染物产生环节
主要污染物产生情况详见下表。
表2-10  污染物产生环节一览表
	项目
	产污环节
	编号
	污染物名称
	治理措施

	废气
	箱式渗碳
	G1
	非甲烷总烃
	密封箱式可控气氛多用炉排气口配备火炬燃烧装置；废气经集气罩收集后一同经废气间接冷却装置+静电吸附油雾净化装置+三级干式过滤器+二级活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA001）排放。

	
	淬火、回火
	G3
	油雾（颗粒物）、非甲烷总烃
	

	
	天然气燃烧
	G2
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	配备FGR低氮燃烧器；废气烟道收集后经1根15m高排气筒（DA002）排放

	废水
	职工生活
	W1
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN
	经化粪池预处理后排入污水管网

	固废
	检验
	/
	不合格品
	收集后外售

	
	甲醇、丙烷气装
	/
	气瓶
	厂家回收，重复使用

	
	油淬、设备保养
	/
	废包装桶
	收集暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置

	
	设备保养
	/
	废润滑油
	

	
	油淬
	/
	油泥
	

	
	废气处理
	/
	油污、废过滤棉
	

	
	
	/
	废活性炭
	

	
	职工生活
	/
	生活垃圾
	环卫部门定期清运

	噪声
	设备运行
	N
	Leq（A）
	设备选用低噪声设备，采取基础减振、加强设备的维护等降噪措施




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目位于淮南市经开区华兴路东侧、庆兴北侧智慧显示产业园5#厂房（西侧区域），租赁的厂房现状为闲置厂房。本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。
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	1、环境空气质量现状
（1）达标区判定
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），依据评价所需环境空气质量现状数据选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。数据来源符合要求。
本次评价选取2025年作为评价基准年。根据《2025年淮南市生态环境质量状况公报》：细颗粒物（PM2.5）年均浓度为37.1微克/立方米，达到国家二级标准限值；可吸入颗粒物（PM10）年均值浓度为61微克/立方米，达到国家二级标准限值；二氧化硫年均值浓度为18微克/立方米，达到国家一级标准限值；二氧化氮年均值浓度为18微克/立方米，达到国家一级标准限值；一氧化碳日均值第95百分位浓度为0.8毫克/立方米，达到国家一级标准限值；臭氧日最大8小时平均值第90百分位浓度为149微克/立方米，达到国家二级标准限值。评价结果详见下表3-1。
表3-1  项目区域基本污染物环境质量现状评价一览表     单位：ug/m3
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	标准值
	占标率
	超标倍数
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	7
	60
	11.67%
	/
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	18
	40
	45.00%
	/
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	61
	60
	101.67%
	1.67%
	超标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	37.1
	30
	123.67%
	23.67%
	超标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	800
	4000
	20.00%
	/
	达标

	O3
	日最大8小时平均值的第90百分位数
	149
	160
	93.13%
	/
	达标


由上表可知，2025年度淮南市环境空气质量中SO2、NO2、CO、O3年均浓度和百分位数质量浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求，PM10、PM2.5年平均质量浓度超标。因此，淮南市属于空气质量不达标区。
（2）特征污染因子现状监测
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。
本项目废气特征污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃，环境空气质量监测数据引用安徽澳林监测技术有限公司出具的报告中TSP、非甲烷总烃监测数据；TSP监测日期为2024年10月26日-2024年11月01日，非甲烷总烃监测日期为2024年10月25日-2024年10月31日，监测点位于淮南富力城小区内。监测点位于本项目西侧1950m。
本次评价引用的监测点位位于项目周边5km范围内，且为近3年的监测数据，满足引用要求。具体监测情况如下：
①监测点位
监测点分布详见下表，具体位置详见附图3。
表3-2  大气环境监测点布设表
	编号
	监测点
	监测因子
	监测时段
	相对厂址方位
	相对厂址距离

	G1
	淮南富力城
	TSP
	连续监测7天，日均值
	W
	1950m

	
	
	非甲烷总烃
	连续监测7天，1h值
	
	


②评价标准
表3-3  环境空气质量限值
	序号
	污染因子
	标准限值(μg/m3)
	依据

	1
	TSP
	300
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准

	2
	非甲烷总烃
	2000（小时）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中推荐值


③监测结果
表3-4  特征污染物环境质量现状监测结果统计表  单位：ug/m³
	监测点位
	污染物
	平均时间
	评价标准
	监测浓度范围
	最大浓
度占标率
	超标率
	达标
情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	G1
	TSP
	日均值
	300
	90~97
	32%
	/
	达标

	
	非甲烷总烃
	1h值
	2000
	390~720
	36%
	/
	达标


由上表可知，特征污染物TSP环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准，非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值。
2、地表水环境质量现状
本项目废水经市政污水管网接入淮南市经济技术开发区工业污水处理厂处理，处理达标后排入淮河。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，地表水环境质量现状调查优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。本评价引用《2025年淮南市生态环境质量状况公报》：“淮河干流水质状况为优，东淝河、西淝河、永幸河、陡涧河水质状况为优，架河、泥河、万小河、瓦西干渠、丁家沟和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。袁庄水厂、东部城区水源地、西淝河闸下、窑口大桥和白洋淀渡口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），其他断面水质保持稳定。”
3、声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”据现场调查，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，则本项目无需进行声环境质量现状监测。
4、地下水、土壤环境
本项目选址位于淮南市经开区华兴路东侧、庆兴北侧智慧显示产业园5#厂房（西侧区域），厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目采取分区防渗措施后，不会对地下水、土壤造成影响。故本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。
5、生态环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）》（试行）规定，本项目选址位于淮南市经开区华兴路东侧、庆兴北侧智慧显示产业园5#厂房（西侧区域），不新增用地，则项目无需进行生态环境现状调查。
6、电磁辐射
本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，因此不开展电磁辐射现状调查与评价。
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	1、大气环境
本项目厂界外500米范围内涉及的大气环境保护目标如下表所示：
表3-5  大气环境保护目标
	名称
	坐标（°）
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址最近方位
	相对厂界距离/m

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	文华东郡
	117.089019061
	32.650318661
	居民
	约500人
	《环境空气质量标准》(GB3095-2026)二级标准
	SW
	110


2、声环境
根据现场勘查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境
根据现场勘查，项目厂界外500m范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下资源。
4、生态环境
项目建设不涉及生态环境保护目标。
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	1、废气
（1）有组织
营运期箱式渗碳淬废气（非甲烷总烃）、淬火回火废气（颗粒物、非甲烷总烃）有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值；天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫排放浓度执行《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）中要求（颗粒物、二氧化硫排放限值分别不高于30、200毫克/立方米），氮氧化物排放浓度执行《关于印发<淮南市“十四五”大气污染防治规划>的通知》（淮环委办〔2022〕49号）中要求（氮氧化物排放限值分别不高于50毫克/立方米）。
根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“7.1 排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。”根据现场踏勘，项目西南侧110m处建筑（文化东郡）楼层高远大于20m，而本次排气筒高度设计为15m，则排放速率标准值严格按50%执行。
具体限值要求见下表。

表3-6  大气污染物有组织排放标准  单位：mg/m³
	序号
	排气筒
	污染物/产品
	排放限值（mg/m³）
	排气筒高度（m）
	排放速率（kg/h）
	严格50%排放速率（kg/h）
	标准来源

	1
	DA001
	颗粒物
	120
	15
	3.5
	1.75
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关要求

	
	
	非甲烷总烃
	120
	
	10
	5
	

	2
	DA002
	颗粒物
	30
	15
	/
	/
	《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）

	
	
	SO2
	200
	
	/
	/
	

	
	
	NOx
	50
	
	/
	/
	《关于印发<淮南市“十四五”大气污染防治规划>的通知》（淮环委办〔2022〕49号）


（2）无组织
厂界颗粒物和非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求；厂区内无组织非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4中相关限值。具体限值要求见下表。
表3-7  本项目无组织排放执行标准  单位：mg/m³
	序号
	标准来源
	污染物
	监控浓度限值
	备注

	1
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值
	非甲烷总烃
	4.0
	厂界

	
	
	颗粒物
	1.0
	

	2
	《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）
	非甲烷总烃
	6（1h平均浓度值）
	厂区内

	
	
	
	20（任意一次浓度值）
	


2、废水
本项目生活污水经化粪池处理后，由市政污水管网排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理；废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准和淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准；淮南经济技术开发区工业污水处理厂的尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准要求，尾水排入淮河。
具体详见下表。


表3-8  项目废水排放执行标准    单位：mg/L，pH无量纲
	污染物
	pH
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP
	TN

	淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准
	6~9
	360
	80
	200
	35
	4.5
	50

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
	6~9
	500
	300
	400
	/
	/
	/

	本项目执行标准
	6~9
	360
	80
	200
	35
	4.5
	50

	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准
	6~9
	50
	10
	10
	5（8）
	0.5
	15


3、噪声
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体如下：
表3-9  工业企业厂界环境噪声排放标准限值   单位：dB（A）
	标 准 名 称
	昼 间
	夜 间

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）3类标准
	65
	55


4、固体废物
一般工业固体废物暂存及污染控制参照按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行暂存、控制；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求；生活垃圾管理执行中华人民共和国建设部令第157号《城市生活垃圾管理办法》（2015年修正）。
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	1、总量控制因子
根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19号）要求：大气主要污染物总量控制因子为SO2、NOx、烟（粉）尘和挥发性有机物（VOCs）。
结合上述总量控制要求及本项目工程分析可知，本项目大气排放的污染因子中纳入总量控制的指标为废气中颗粒物、VOCs；废水中COD、氨氮。
2、总量控制建议
[bookmark: OLE_LINK9]（1）废水
本项目水污染物总量控制指标主要为化学需氧量和氨氮，排放总量控制建议值具体见下表。
表3-10  水污染物总量控制汇总表  （单位：t/a）
	种类
	污染物名称
	接管量控制指标
	排入外环境控制指标

	废水
	化学需氧量
	0.069
	0.0120

	
	氨氮
	0.008
	0.0012


建议总量指标COD：0.012t/a、氨氮：0.0012t/a。项目废水总量中的COD和氨氮均纳入淮南经济技术开发区工业污水处理厂。
（2）废气
根据工程分析核算，项目运营期大气污染物排放量见下表：
表3-11  项目建成后大气污染物排放汇总表  单位：t/a
	种类
	污染物
	有组织
	无组织
	小计

	废气
	VOCs
	0.003
	0.004
	0.007

	
	颗粒物
	0.047
	0.24
	0.287

	
	二氧化硫
	0.017
	/
	0.017

	
	氮氧化物
	0.041
	/
	0.041


2025年淮南市PM10、PM2.5年平均质量浓度超标，淮南市属于空气质量不达标区。本项目运营期大气污染物需申请总量控制指标：挥发性有机物（VOCs）0.006t/a（倍量替代）、颗粒物0.094t/a（倍量替代）、二氧化硫0.034t/a（倍量替代）、氮氧化物0.082t/a（倍量替代）。
3、排污权交易核定量
根据《安徽省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》，现阶段实施排污权交易的排污单位为全省列入排污许可重点和简化管理范围内有污染物许可排放量要求的排污单位。现阶段实施排污权交易的污染物种类为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）四类。
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》可知，本项目属于“二十八、金属制品业”中“金属表面处理及热处理加工336”中“除重点管理以外的有酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者无铬钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的”,排污许可类别为简化管理，需要进行排污权交易。


                 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

 (
- 65 -
)
[bookmark: _Toc120118375]四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	根据现场看出，项目租赁现有厂房进行建设，施工期主要进行设备安装调试等，不涉及土建工程，施工期影响较小。
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	1、废气
1.1项目污染物产生及排放情况
表4-1  项目废气污染物产生、排放情况一览表
	产排污
环节
	废气排放类别
	污染物
种类
	风量
m3/h
	污染物产生情况
	治理措施
	去除率
	污染物排放情况
	排气筒编号

	
	
	
	
	浓度mg/m3
	速率
kg/h
	产生量t/a
	
	
	浓度mg/m3
	速率
kg/h
	排放量
t/a
	

	箱式渗碳、淬火回火
	有组织
	颗粒物
	18000
	50.00 
	0.900 
	2.160 
	密封箱式可控气氛多用炉排气口配备火炬燃烧装置；废气间接冷却装置+静电吸附油雾净化装置+三级干式过滤器+二级活性炭吸附装置+1根15m高排气筒
	99%
	0.50 
	0.009 
	0.022 
	DA001

	
	
	非甲烷总烃
	
	0.73 
	0.013 
	0.032 
	
	90%
	0.07 
	0.001 
	0.003 
	

	
	无组织
	颗粒物
	/
	/
	0.100 
	0.240 
	/
	/
	/
	0.100 
	0.240 
	/

	
	
	非甲烷总烃
	
	/
	0.001 
	0.004 
	
	/
	/
	0.001 
	0.004 
	

	天然气燃烧
	有组织
	颗粒物
	489.6
	21.28 
	0.010 
	0.025 
	FGR低氮燃烧器+1根15m高排气筒
	0
	21.28 
	0.010 
	0.025 
	DA002

	
	
	SO2
	
	14.47 
	0.007 
	0.017 
	
	0
	14.47 
	0.007 
	0.017 
	

	
	
	NOX
	
	137.87 
	0.068 
	0.162 
	
	75%
	34.47 
	0.017 
	0.041 
	


根据《排污许可证申请与核发技术规范  总则》（HJ 942—2018）4.5.2.4节，项目废气排放口为一般排放口，项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息见表4-2；

表4-2  项目废气产排污节点、污染物种类及污染防治设施一览表
	生产
单元
	生产
设施
	废气产污环节
	污染物
种类
	执行标准
	排放形式
	污染治理设施
	排放口类型

	
	
	
	
	
	
	废气收集方式
	污染治理设施工艺
	处理能力
	废气收集效率
	治理工艺去除率
	是否为可行技术
	

	生产车间
	密封箱式可控气氛多用炉、燃气淬火炉、电加热回火炉、燃气回火炉
	箱式渗碳、淬火回火
	颗粒物
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	有组织
	集气罩收集
	过滤吸附
	废气间接冷却装置+静电吸附油雾净化装置+三级干式过滤器+二级活性炭吸附装置
	风量18000
m3/h
	90%
	99%
	是
	一般排放口

	
	
	
	非甲烷总烃
	
	
	
	
	
	
	
	90%
	
	

	
	燃气淬火炉、燃气回火炉、燃气正火炉、燃气退火炉
	天然气燃烧
	颗粒物
	《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）
	有组织
	烟气管道
	/
	FGR低氮燃烧器
	风量489.6
m3/h
	100%
	0
	是
	一般排放口

	
	
	
	SO2
	
	
	
	/
	
	
	
	0
	
	

	
	
	
	NOX
	《关于印发<淮南市“十四五”大气污染防治规划>的通知》（淮环委办〔2022〕49号）
	
	
	低氮燃烧
	
	
	
	75%
	
	


表4-3  项目有组织废气排放口一览表
	排放口
编号
	废气
类型
	地理坐标
	污染物
	排放标准
	排气筒参数
	达标
情况
	排放口类型

	
	
	经度
	纬度
	
	最高允许排放浓度(mg/m3)
	排放速率（kg/h）
	严格50%排放速率（kg/h）
	高度
(m)
	内径
(m)
	温度
(℃)
	烟气流速（m/s）
	
	

	DA001
	箱式渗碳、淬火回火废气
	117.090318617°
	32.652171391°
	颗粒物
	120
	3.5
	1.75
	15
	0.8
	＜40
	10
	达标
	一般排放口

	
	
	
	
	非甲烷总烃
	120
	10
	5
	
	
	
	
	
	

	DA002
	天然气燃烧废气
	117.090372261°
	32.651699322°
	颗粒物
	30
	/
	/
	15
	0.3
	70
	1.9
	达标
	一般排放口

	
	
	
	
	SO2
	200
	/
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	NOX
	50
	/
	/
	
	
	
	
	
	





   四、主要环境影响和保护措施
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	1.2废气污染源强核算
根据工程分析，项目废气主要为箱式渗碳、淬火回火废气（颗粒物、非甲烷总烃）、天然气燃烧废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）。
（1）箱式渗碳、淬火回火废气
①源强核算
根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中33、金属制品业中12热处理核算环节，渗碳工艺挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生系数为0.01kg-产品；使用淬火油淬火/回火工艺颗粒物产生系数为200kg/t-原料，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生系数为0.01kg/t-原料。本项目淬火油用量为12t/a，热处理产品共3500t/a（按最不利影响计，产品全经过渗碳工序），则颗粒物产生量为2.4t/a，非甲烷总烃产生量为0.035t/a。
②废气收集及风量设置
根据建设单位提供资料，本项目在2个冷却油池上方、1台燃气淬火炉、1台电加热回火炉、1台燃气回火炉、1台密封箱式可控气氛多用炉排气口处上方设置集气罩，做到点到点收集。
参照《环境工程设计手册》进行风量计算：
Q=3600*KPHVX
式中：Q——为设计风量，m³/h；K——考虑沿高度速度分布不均的安全系数，通常取k=1.4；P——罩口敞开周长，m；H——罩口距污染源的距离，m；VX——控制速度m/s，一般在0.25m/s~1.0m/s。本项目取0.5m/s。
表4-4   建设项目风量计算依据
	序号
	位置
	集气罩距污染源的距离（m）
	集气罩尺寸（m）
	控制
风速（m/s）
	集气罩数量（个）
	风量（m3/h）

	
	
	
	长
	宽
	
	
	

	1
	冷却油池上方
	0.3
	1.5
	1.2
	0.5
	2
	8164.8

	2
	燃气淬火炉排气口
	0.3
	0.6
	0.5
	0.5
	1
	1663.2

	3
	电加热回火炉排气口
	0.3
	0.6
	0.5
	0.5
	1
	1663.2

	4
	燃气回火炉排气口
	0.3
	0.6
	0.5
	0.5
	1
	1663.2

	5
	密封箱式可控气氛多用炉排气口
	0.3
	0.4
	0.4
	0.5
	1
	1209.6

	总计
	14364


经计算，则排风总量为14364m3/h。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范(HJ 2026—2013)》6.1.2节：设计风量宜按照最大废气排放量的120%进行设计，经计算，总风量为17236.8m3/h（本次设计风机风量为18000m3/h）。
③废气收集、处置效率
废气经收集后，经火炬燃烧装置+废气间接冷却装置+静电吸附油雾净化装置+三级干式过滤器+二级活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA001）排放。废气收集效率取90%，对非甲烷总烃处理效率取90%、对颗粒物（油雾）综合处理效率取99%（静电吸附油雾净化装置对颗粒物（油雾）处理效率为90%，三级干式过滤器对颗粒物（油雾）处理效率为90%，综合处理效率为99%）。
④废气产排情况
相关设备每天工作8小时，年工作时间为2400h。经计算，颗粒物有组织产生量为2.16t/a，产生速率为0.9kg/h，产生浓度为50mg/m3，有组织排放量为0.022t/a，排放速率为0.009kg/h，排放浓度为0.5mg/m3；未被收集的颗粒物量为0.24t/a（0.1kg/h），无组织排放量为0.24t/a（0.1kg/h）。非甲烷总烃有组织产生量为0.032t/a，产生速率为0.013kg/h，产生浓度为0.73mg/m3，有组织排放量为0.003t/a，排放速率为0.001kg/h，排放浓度为0.07mg/m3；未被收集的非甲烷总烃量为0.004t/a（0.001kg/h），无组织排放量为0.004t/a（0.001kg/h）。
（2）天然气燃烧废气
根据建设单位提供的资料，本项目各类燃气炉运行8h/d，全年工作300天，各类燃气炉天然气消耗总量为36m3/h（86400m3/a）。
[bookmark: _Hlk165905878]天然气以轻质烃类化合物为主，属于清洁、高效的优质能源，燃烧废气污染源强很小，产生少量SO2、NOx和颗粒物。根据生态环境部发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年）》中33、金属制品业中12热处理环节—天然气整体热处理废气产排污系数，具体如下：
表4-5  天然气工业炉窑的废气产排污系数
	核算
环节
	产品
名称
	燃料
名称
	工艺
名称
	规模
等级
	污染物指标
	单位
	产污系数
	末端治理技术名称
	末端治理技术效率（%）

	热处理
	热处理件
	天然气
	整体热处理
	所有规模
	工业废气量
	立方米/立方米-原料
	13.6
	/
	/

	
	
	
	
	
	颗粒物
	千克/立方米-燃料
	0.000286
	直排
	0

	
	
	
	
	
	SO2
	
	0.000002S
	直排
	0

	
	
	
	
	
	NOX
	
	0.00187
	FGR低氮燃烧器技术
	75

	注：1、产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米；根据《天然气》（GB 17820-2018，2019年6月1日起施行），项目天然气满足二类气标准，总硫（以硫计）含量≤100mg/m3，即S=100。


天然气燃烧废气产生情况见下表。
表4-6  项目天然气燃烧污染物产生量一览表
	序号
	污染源
	天然气消耗量（m3/a）
	废气量
（m3/h）
	污染物
名称
	产污系数
(kg/m3)
	产生速率
（kg/h）
	产生量
（t/a）
	排放浓度(mg/m3)

	1
	天然气燃烧
	86400
	489.6
	颗粒物
	0.000286
	0.010 
	0.025 
	21.28 

	2
	
	
	
	SO2
	0.0002
	0.007 
	0.017 
	14.47 

	3
	
	
	
	NOx
	0.00187
	0.067 
	0.162 
	34.47 


天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫排放浓度满足《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）中要求（颗粒物、二氧化硫排放限值分别不高于30、200毫克/立方米），氮氧化物排放浓度满足《关于印发<淮南市“十四五”大气污染防治规划>的通知》（淮环委办〔2022〕49号）中要求（氮氧化物排放限值分别不高于50毫克/立方米）。
1.3监测要求
根据本项目生产特征和污染物的排放特征，参照《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中相关要求制定本项目的监测计划和工作方案，本项目环境监测计划详见下表。
表4-7  排污单位有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次
	序号
	监测点位
	监测指标
	监测频率

	1
	箱式渗碳、淬火回火废气排放口（DA001）
	非甲烷总烃、颗粒物
	1次/半年

	2
	天然气燃烧废气排放口（DA001）
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	1次/半年


表4-8  无组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次
	序号
	监测点位
	监测指标
	监测频率

	1
	厂界
	非甲烷总烃、颗粒物
	1次/半年

	2
	厂区内厂房外
	非甲烷总烃
	1次/半年


1.4非正常排放分析
本非正常排放指非正常工况下的污染物排放。如设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排放。本次非正常工况情景主要设定为废气处理装置异常（去除效率降至50%），在非正常工况下，污染物有组织排放情况详见下表。



表4-9  污染源非正常排放量情况
	产污环节
	污染源
	污染物
	非正常排放状况
	排放标准
	应对措施

	
	
	
	浓度(mg/m3)
	速率
(kg/h)
	频次、持续时间
	排放量(kg/a)
	浓度(mg/m3)
	严格50%排放速率（kg/h）
	

	箱式渗碳、淬火回火
	排气筒DA001
	颗粒物
	25.00 
	0.450 
	1次/a，
1h/次
	0.450 
	120
	1.75
	停止产污设施运营，待环保设施恢复正常后方可恢复运行

	
	
	非甲烷总烃
	0.36 
	0.007 
	
	0.007 
	120
	5
	

	天然气燃烧
	排气筒DA002
	颗粒物
	21.28 
	0.010 
	
	0.010 
	30
	/
	

	
	
	SO2
	14.47 
	0.007 
	
	0.007 
	200
	/
	

	
	
	NOX
	68.93 
	0.034 
	
	0.034 
	50
	/
	


为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施：建设单位应加强设备的保养及日常管理，降低废气处理装置出现非正常工作情况的概率，并制定废气处置装置非正常排放的应急预案，一旦出现非正常排放的情况，需要采取一系列措施，如紧急生产停工，工程应急措施及必要的社会应急措施，降低环境影响。
1.5污染控制措施可行性分析
（1）技术可行性分析
本项目箱式渗碳、淬火回火过程中产生的有组织废气（颗粒物、非甲烷总烃）通过废气间接冷却装置+静电吸附油雾净化装置+三级干式过滤器+二级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒排放（DA001）；天然气采用FGR低氮燃烧器燃烧，有组织废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）经1根15m高排气筒排放（DA002）。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、依据《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）表 C.4其他运输设备制造排污单位废气污染防治推荐可行技术，本项目采取的废气处理设施均属于规范中废气处理中可行性技术。
（2）废气处理设施原理
静电吸附油雾净化装置：静电吸附油雾净化装置是一种用于机加工净化油雾的一种环保产品，该产品采用高效的精华滤材和高品质的点击组合而成。通过风轮把油气抽出来，然后达到净化和分离，采用的是物理过滤方法，把过滤的油雾重新回到油缸里面。实现了机械在生产的同时产生的油雾和水雾可以重新回收。静电吸附油雾净化器是在高压静电的作用下，电场的放电极产生电场，使油烟小颗粒荷电，带电的油烟小颗粒迅速向正极运动，与气体分子碰撞并离子化，当油烟废气通过环保油烟净化机高压电场时，油烟粒子在极短的时间内因碰撞俘获气体离子而导致荷电，受电场力作用向正极集尘板运动，从而达到吸附油烟的效果。静电吸附油雾净化装置具有投资少、占地小、无二次污染、运行费用低等特点，由于易于捕捉粒径较小的粉尘，具有能耗低，阻力小的特点，从而降低与之配套的风机功率，达到降低成本的目的。静电吸附油雾净化的电场分布装置采用模块化活动结构，拆装自由，清洗方便，组合式箱体，可根据需要自由选择进出风口方位，安装方便，设备电源设有过流、过压、触电、漏电、故障保护装置，多重装置保护油烟净化器正常工作。静电吸附油雾净化可实现环保油烟净化机与控制分离操作，结构紧凑、新颖、体积小、重量轻；电场电压稳定，不会随电场电流的增加而下降。本项目淬火、回火工段产生的废气主要为油雾，可选择静电吸附油雾净化作为主要净化措施。捕集效率按90%计，静电吸附油雾净化率取90%。
三级干式过滤器工作原理：油雾（颗粒物）经静电吸附油雾净化装置处理后，通过干式过滤器内三种不同过滤材料将微小油雾（颗粒物）拦截下来，从而满足两级活性炭前端预处理后颗粒物浓度要求。油雾净化率取90%。
两级活性炭吸附装置：活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，比表面积一般在700～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。其孔径分布一般为：活性炭5nm以下，活性焦炭2nm以下，炭分子筛1nm以下。炭分子筛是新近发展的一种孔径均一的分子筛型新品种，具有良好的选择吸附能力。
活性炭吸附装置的优点：吸附效率高，适用面广；维护方便，无技术要求；能同时处理多种混合废气。

图4-1 活性炭吸附装置内部构造示意图
本项目利用“二级活性炭吸附装置”处理有机废气，为国内较为普遍的有机废气处理方式，现有的管理经验较为丰富，企业可以节省大量管理维护培训费用，活性炭吸附装置运行稳定，维护简单。
FGR低氮燃烧器原理：起源欧美，国内已广泛用于燃气锅炉、热处理退火炉、导热油炉、工业燃气加热炉等。FGR=烟气外循环，抽取15%~25%低温洁净烟气混入助燃空气，配合分级/全预混结构、电子比例空燃比自控：降低火焰峰值温度、稀释氧浓度，从源头抑制热力型NOₓ生成，属于成熟源头低氮减排技术。
（3）有机废气处理设施合理性分析
根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）“6.3.2.2当废气中颗粒物含量超过1mg/m3时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理”，即废气中颗粒物小于1mg/m3时，无需对颗粒物进行预处理。本次箱式渗碳、淬火回火产生的废气共用一个处理设施，由上计算可知，颗粒物有组织排放浓度为0.5mg/m3，小于1mg/m3，则颗粒物（油雾）经过静电吸附油雾净化装置处理后，浓度满足两级活性炭吸附装置颗粒物含量要求。
（4）有机废气治理措施设计参数
项目箱式渗碳、淬火回火工序产生的有机废气拟采用“两级活性炭吸附装置”，根据前文分析，进入有机废气净化系统的活性炭吸附装置内的风量为18000m3/h，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）的规定，活性炭吸附装置废气流速宜低于1.2m/s。本次评价，保守估计取1.0m/s，则本项目活性炭吸附箱体最低吸附过滤面积为18000/3600/1.0=5m2（按5m2进行设计），单层蜂窝状活性炭厚度约0.1m，则活性炭充填量为0.5m3，蜂窝活性炭的堆积密度按0.55g/cm3，单台填充1层，单台活性炭吸附装置一次装填量约为0.275t，本项目有机废气采用两级活性炭吸附装置，两台装置一次总装填活性炭量为0.55t，则活性炭吸附装置吸附饱和时活性炭吸附量约为0.165t有机废气；活性炭吸附装置吸附有机废气量为0.03t/a，则所需活性炭量为0.03÷0.3≈0.1t/a，则只需一年更换1次活性炭（因当地严格要求，需更换4次/年）。活性炭吸附箱体设计参数如下：




表4-10  活性炭吸附装置技术参数表
	项目
	处理风量
	过滤风速
	过滤停留时间
	处理效率

	参数
	18000m3/h
	1.0m/s
	0.5~1s
	90%

	项目
	工作阻力
	介质
	过滤面积
	活性炭形态

	参数
	800~1200Pa
	有机废气
	5m2
	蜂窝状，尺寸100mm×100mm×100mm

	项目
	介质温度
	活性炭碘值
	活性炭层厚度
	活性炭堆积密度

	参数
	＜40℃
	＞800 mg/g
	单层厚度0.1m，1层
	0.55g/cm³

	项目
	活性炭一次填充量（两套）
	一次填装使用时间
	更换频次
	废活性炭产生量
（t/a）

	参数
	0.55t
	3个月
	1年换4次
	2.23（含有机废气）


箱式渗碳、淬火回火废气经废气冷却系统冷却（间接水冷）后，温度可降至40℃，能够满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）4.4节要求的进入活性炭吸附装置的废气温度宜低于40℃。
1.6废气环境影响分析
根据前文分析，项目箱式渗碳、淬火回火废气经废气间接冷却装置+静电吸附油雾净化装置+三级干式过滤器+二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放（编号DA001），颗粒物排放浓度为0.5mg/m3，排放速率为0.009kg/h，非甲烷总烃排放浓度为0.07mg/m3，排放速率为0.001kg/h；天然气采用FGR低氮燃烧器燃烧，燃烧有组织废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）经1根15m高排气筒排放（DA002），颗粒物排放浓度为21.28mg/m3，排放速率为0.01kg/h，二氧化硫排放浓度为14.47mg/m3，排放速率为0.007kg/h，氮氧化物排放浓度为34.47mg/m3，排放速率为0.017kg/h。项目箱式渗碳、淬火回火工序产生的颗粒物、非甲烷总烃排放浓度和速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求；天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫排放浓度满足《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）中要求（颗粒物、二氧化硫排放限值分别不高于30、200毫克/立方米），氮氧化物排放浓度满足《关于印发<淮南市“十四五”大气污染防治规划>的通知》（淮环委办〔2022〕49号）中要求（氮氧化物排放限值分别不高于50毫克/立方米）。
综上所述，本项目废气在采取各种环保措施后，均能够做到达标排放，对环境影响较小。




2、废水
2.1 废水源强
[bookmark: _GoBack]根据前文分析得知，本项目主要废水为生活污水，排放量为240m³/a（0.8m³/d）。生活污水经厂区内化粪池收集预处理后通过污水管网进入市政污水管网排至淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理。生活污水各污染物浓度参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“生活污染源产排污系数手册-四区”生活源水污染物产生系数，其中COD 340mg/L，氨氮32.6mg/L，总氮44.8 mg/L、总磷4.27mg/L。BOD5、SS在系数中未给出，本次评价以60mg/L，140mg/L计。
2.2废水产排情况
项目废水污染物产生及排放情况见下表：
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	表4-11  项目废水产生及排放一览表
	污染源
	污染物
	废水排放量m3/a
	污染物产生情况
	治理措施
	去除率
	污染物排放情况
	排入外环境的量

	
	
	
	产生浓度mg/L
	产生量 t/a
	
	
	排放浓度mg/L
	纳管量 t/a
	排放标准mg/L
	最终排放量t/a

	生活污水
	pH
	240
	6~9
	/
	化粪池
	/
	6~9
	/
	6~9
	/

	
	COD
	
	340
	0.082 
	
	15%
	289
	0.069 
	50
	0.0120 

	
	BOD5
	
	60
	0.014 
	
	9%
	54.6 
	0.013 
	10
	0.0024 

	
	NH3-N
	
	32.6
	0.008 
	
	3%
	31.62 
	0.008 
	5
	0.0012 

	
	SS
	
	140
	0.034 
	
	30%
	98
	0.024 
	10
	0.0024 

	
	TP
	
	4.27
	0.001 
	
	0%
	4.27
	0.001 
	0.5
	0.0001 

	
	TN
	
	44.8
	0.011 
	
	0%
	44.8
	0.011 
	15
	0.0036 


表4-12  项目废水类别、污染物种类及污染防治设施一览表
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	排放口编号
	污染防治设施
	排放口设置是否符合要求

	
	
	
	
	
	污染防治设施编号
	污染防治设施名称
	污染防治设施工艺
	是否为可行技术
	

	生活污水
	pH、COD、NH3-N、BOD5、SS、TP、TN
	淮南经济技术开发区工业污水处理厂
	间接排放
	DW001
	TW001
	化粪池
	沉淀和厌氧发酵
	/
	是


表4-13  废水间接排放口基本情况表
	序号
	排放口
编号
	排放口
名称
	排放口坐标
	废水排放总量（t/a）
	排放
去向
	排放
规律
	受纳污水处理厂信息
	排放口类型

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	污染物
种类
	浓度限值（mg/L）
	排入外环境总量（t/a）
	

	1
	DW001
	污水总排口
	117.089562234°
	32.651570576°
	240
	淮南经济技术开发区工业污水处理厂
	间断
排放
	pH
	6~9
	/
	一般排放口

	
	
	
	
	
	
	
	
	COD
	50
	0.0120 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	10
	0.0024 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	5
	0.0012 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10
	0.0024 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	TP
	0.5
	0.0001 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	TN
	15
	0.0036 
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	2.3污染防治措施可行性分析
（1）生活污水处理措施技术可行性论证
本项目生活污水产生量为240m3/a，主要污染因子为COD、NH3-N、SS、BOD5、TP、TN等；生活污水经化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准后，由市政污水管网接入淮南经济技术开发区工业污水处理厂。
（2）依托区域污水处理设施的可行性分析
①淮南经济技术开发区工业污水处理厂收水范围及污水处理工艺
淮南经济技术开发区污水处理厂是一座已建成运营，淮南经济技术开发区污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺，其设计规模为3万立方米/日，服务范围主要为整个淮南经济技术开发区的工业废水和生活污水及大通区的部分工业废水和生活污水（大通区的废水占处理总量的10%左右）。处理工艺采用“调节+水解酸化+Bardenpho工艺+芬顿氧化+混凝沉淀+复合滤料滤池+次氯酸钠消毒处理工艺”，尾水排放执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准，排入淮河。
本项目位于淮南市经开区华兴路东侧、庆兴北侧智慧显示产业园5#厂房（西侧区域），属于淮南经济技术开发区污水处理厂收水范围内，且项目周边污水管网已铺设到位，从接管范围上分析，项目废水接入淮南经济技术开发区污水处理厂处理是可行的。
 (
图4-
2
  
淮南经济技术开发区工业污水处理厂
处理工艺流程图
)
②水质、水量方面
本项目废水主要为生活污水，产生总量为240m3/a（0.8m3/d），占淮南经济技术开发区工业污水处理厂污水处理规模3万t/d的0.0027%，且本项目废水水质较为简单，出水水质可满足淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管限值及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准要求，不会对淮南经济技术开发区工业污水处理厂的处理工艺造成大的冲击。因此，从水质、水量方面上来说，本项目产生的废水排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理是可行的。
综上，项目废水进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理可行，外排废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准要求，项目建设对区域地表水环境造成的不利影响较小。
2.4 废水监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），厂区废水自行监测计划见下表：
表4-14  排污单位废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次
	污染源类型
	排放口编号
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	排放口类型

	废水
	DW001
	污水总排放口
	pH、SS、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量
	1次/年
	一般排放口


3、噪声
3.1噪声源强
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录D要求，列出项目噪声源强调查清单。项目噪声源强调查清单见下表。
表4-15   项目主要噪声污染源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强（r0）
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	声压级dB（A）
	
	

	1
	DA001风机
	/
	28
	51
	1
	80
	基础安装减振垫，安装消声器等
	2400

	2
	DA002风机
	/
	15
	51
	1
	70
	
	2400

	备注：以厂界西侧与南侧交点为原点（0，0）
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	表4-16  项目主要噪声污染源强调查清单（室内声源）
	位置
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行
时段(h/a0
	室内噪声源叠加后声级dB（A）
	建筑物
插入损失dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	声压级/距声源距离（dB（A）/m）
	
	X
	Y
	Z
	E
	S
	W
	N
	E
	S
	W
	N
	
	
	
	声压级
dB（A）
	建筑物外
距离/m

	厂房内
	密封箱式可控气氛多用炉
（电加热）
	/
	80/1
	选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、加强设备的保养
	7
	40
	1
	48
	40
	7
	10
	56.9 
	56.9 
	59.1 
	58.1 
	2400
	E64.7；
S65.0；
W66.4；
N65.2
	15
	E49.7；
S50.0；
W51.4；
N50.2
	1

	
	燃气淬火炉
	/
	80/1
	
	7
	12
	1
	48
	12
	7
	38
	56.9 
	57.7 
	59.1 
	56.9 
	2400
	
	
	
	

	
	电加热回火炉
	/
	80/1
	
	13
	40
	1
	42
	40
	13
	10
	56.9 
	56.9 
	57.6 
	58.1 
	2400
	
	
	
	

	
	燃气回火炉
	/
	80/1
	
	13
	12
	1
	42
	12
	13
	38
	56.9 
	57.7 
	57.6 
	56.9 
	2400
	
	
	
	

	
	燃气正火炉
	/
	80/1
	
	7
	33
	1
	48
	33
	7
	17
	56.9 
	57.0 
	59.1 
	57.3 
	2400
	
	
	
	

	
	燃气退火炉
	/
	80/1
	
	7
	25
	1
	48
	25
	7
	25
	56.9 
	57.1 
	59.1 
	57.1 
	2400
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc111678358][bookmark: _Toc112361635]备注：以厂房西侧与南侧交点为原点（0，0）
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	3.2厂界达标情况
1）预测模型
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式，其数学表达式如下：
①计算某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：Loct，1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；
Lwoct—某个声源的倍频带声功率级，dB（A）；
r1—室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；
R—房间常数，m2；Q方向性因子，无量纲值。
②计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：	

 计算室外靠近围护结构处的声压级：

④将室外声级Loct，2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct ：

式中：S—透声面积，m2。
⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。
⑥计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级：

式中：Loct(r)—点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；
Loct(r0)—参考位置r0处的倍频带声压级，dB；
R—预测点距声源的距离，m；
r0—参考位置距声源的距离，m；
Loct—各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量，计算方法详见导则)。
如果已知声源的倍频带声功率级Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则 
⑦当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r＜a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3 dB左右，类似线声源衰减特性Adiv≈10lg(r/r0 )；当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6 dB，类似点声源衰减特性Adiv≈20lg(r/r0) 。其中面声源的b＞a。图4-2中虚线为实际衰减量。 (
图4-
3
  
长
方
形
面
声
源
中
心轴
线
上
的
衰
减
特性
)
⑧由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级Leq(A)。
1）计算总声压级
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin，i，在T时间内该声源工作时间为tin，i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout，j，在T时间内该声源工作时间为tout，j，则预测点的总等效声级为：

式中：T—计算等效声级的时间，h；
N—室外声源个数，M为等效室外声源个数。
将设备噪声源在厂区平面图上进行定位，利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测拟建工程噪声源对各向厂界的影响。
表4-17  厂房尺寸及距大厂界距离
	位置
	长（m）
	宽（m）
	高（m）
	距离大厂界距离

	
	
	
	
	东（m）
	南（m）
	西（m）
	北（m）

	厂房
	55
	50
	8 
	156
	10
	250
	110


2）预测结果
本项目的计算声源中，所有室内源均按导则要求经过换算，等效于室外点源，并根据治理措施降噪后的声级值，再进行衰减的分布计算。根据项目设备布置情况及车间距离各厂界距离，经计算，项目厂界噪声情况如下表所示：
表4-18  室内声源至大厂界噪声贡献值预测结果    单位：dB(A)
	污染源
	建筑物外噪声
	厂界噪声

	
	声压级
dB（A）
	建筑物外距离/m
	围护至厂界距离/m
	a/π
（a是厂房高度）
	b/π
（b是厂界所对厂房边界长度）
	至厂界的贡献值

	厂房
	E
	49.7 
	E1
	156
	2.5 
	15.9 
	21.9 

	
	S
	50.0 
	S1
	10
	2.5 
	17.5 
	44.1 

	
	W
	51.4 
	W1
	250
	2.5 
	15.9 
	19.5 

	
	N
	50.2 
	N1
	110
	2.5 
	17.5 
	25.9 


表4-19  室外声源至大厂界噪声贡献值预测结果    单位：dB(A)
	序号
	声源
名称
	降噪后
源强
	距大厂界边界距离/m
	大厂界噪声值
	至厂界贡献值

	
	
	
	E
	S
	W
	N
	E
	S
	W
	N
	E28.2；S34.7；
W21.6；N35.0

	1
	DA001风机
	70
	128
	61
	278
	59
	27.9 
	34.3 
	21.1 
	34.6 
	

	2
	DA002风机
	60
	141
	61
	265
	59
	17.0 
	24.3 
	11.5 
	24.6 
	


室内声源和室外声源至厂界噪声贡献值叠加之后的厂界噪声贡献值如下：
表4-20  大厂界噪声预测结果    单位：dB(A)
	测点编号
	预测点位置
	贡献值
	标准值
	达标情况

	
	
	昼间
	昼间
	

	1#
	大厂界东1m处
	49.7 
	65
	达标

	2#
	大厂界南1m处
	50.1 
	65
	达标

	3#
	大厂界西1m处
	51.4 
	65
	达标

	4#
	大厂界北1m处
	50.3 
	65
	达标

	备注：本项目夜间不生产。


根据预测结果可知，项目产生的噪声经减振、建筑隔声以及距离衰减后，建设项目厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，因此项目噪声对区域声环境影响较小。

3.3 监测要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》（HJ1301—2023），项目监测点位设置、监测频次及最低监测频次按下表执行。
表4-21 声环境监测计划一览表
	序号
	监测点位
	监测项目
	频率
	标准

	1
	厂界
	等效连续A声级（Leq）
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准


3.4 降噪措施
为尽可能降低噪声对周围环境的影响，要求企业采取如下防治措施：
①从声源上降低噪声是最积极的措施，设备选型考虑尽可能采用低噪声设备，空气动力型噪声设备，如：风机进排气口加装消声器；振动较大的设备进行基础的隔振减振、厂房内墙壁采用隔声较好材料等。
②合理布局。在厂区的布局上，项目高噪声生产设备布置在厂房内。
③定期检查、维修设备，使设备处于良好的运行状态，防止机械噪声的升高。
④生产车间封闭，安装隔声门窗，利用建筑物形成噪声屏障，阻碍噪声传播。
 ⑤加强经常性接触高噪声员工防护，配戴耳塞、耳罩等劳保用品。
综上所述，建设项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。企业必须重视设备噪声治理、减振工程的设计及施工质量，确保达标，不得影响周边环境。
4、固体废物
（1）本项目固体废物产生及排放情况
本项目固废主要为一般固废（不合格品），危险废物（油污、油泥、废包装桶、废润滑油、废活性炭）和生活垃圾。
①油污
本项目静电吸附油雾净化器处理油雾约1.94t/a，油雾在电场中形成带电微粒被接地板截留，在气流及自身重力的作用下流到集油盘。属于《国家危险废物名录》（2025年版）HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液，废物代码为900-007-09。暂存于危废暂存场所，定期交由有资质的单位处置。
②油泥
油槽每年清理一次产生油泥，根据企业提供资料，油泥产生量约0.5t/a，暂存于危废仓库，委托有资质单位处置。属于《国家危险废物名录》（2025年版）HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-203-08。暂存于危废暂存场所，定期交由有资质的单位处置。
③不合格品
根据企业提供资料，不合格品产生量约为产品的0.1%，则边角料产生量约3.5t/a，收集后外售。
④废活性炭
项目产生的有机废气采用活性炭吸附，为了保证吸附的效率，活性炭必须定期更换。根据前文分析，废活性炭产生量为2.23t/a。更换下来的废活性炭属于《国家危险废物名录》（2025版）中HW49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质（废物代码900-039-49），在厂区危废暂存间暂存后委托有资质单位进行处理。
⑤废润滑油
设备在运行过程中会产生废润滑油。本项目润滑油使用量为0.4t/a，废润滑油产生量约为使用量的60%，则废润滑油产生量为0.24t/a。经查《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油属于危险废物，危废编号HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油的废弃包装物）；废润滑油收集后委托有危废处置资质的单位进行处理。
⑥废包装桶
项目年消耗润滑油0.4t、淬火油12t/a，均采用200kg/桶（桶重15kg）储存，经计算，废包装桶产生量为0.93t/a。经查《国家危险废物名录》（2025年版），废包装桶属于危险废物，危废编号HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油的废弃包装物）；存储于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。   
⑦废过滤棉
项目三级干式过滤器内置过滤棉吸附，过滤棉重量约为250g/m2。过滤棉吸附油雾的能力1-2kg/m2过滤棉，本项目按2kg/m2计。根据计算，本项目过滤棉吸附油雾量共约为0.2t/a，则过滤棉使用量约为100m2/a（0.025t/a），则废过滤棉产生量约为0.225t/a。经查《国家危险废物名录》（2025年版），废过滤棉属于《国家危险废物名录》（2025年版）HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液，废物代码为900-007-09。暂存于危废暂存场所，定期交由有资质的单位处置。
⑧生活垃圾
本次劳动定员20人，年工作300天，职工生活垃圾以每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量为3t/a，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。
表4-22  本项目固废产生及处置情况  单位：t/a
	分类
	名称
	产生量
	状态
	存放地点
	代码
	处理处置措施

	生活垃圾
	生活垃圾
	3
	固态
	厂区垃圾桶
	/
	由环卫部门统一处置

	一般固废
	不合格品
	3.5
	固态
	一般固废暂存间
	900-001-S17
	收集外售

	危险废物
	油污
	1.94
	固态
	危废暂存间
	HW09/900-007-09
	收集贮存于危废暂存间，委托有资质单位处理

	
	油泥
	0.5
	固态
	
	HW08/900-203-08
	

	
	废活性炭
	2.23
	固态
	
	HW49/900-039-49
	

	
	废润滑油
	0.24
	液态
	
	HW08/900-249-08
	

	
	废包装桶
	0.93
	固态
	
	HW08/900-249-08
	

	
	废过滤棉
	0.225
	固态
	
	HW09/900-007-09
	


根据环境保护部2017年第43号公告《建设项目危险废物环境影响评价指南》，针对危险废物列明危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，项目建成后危险废物汇总表如下：
表4-23  项目危险废物汇总表 
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量(t/a)
	形态
	主要
成分
	有害
成分
	产废
周期
	危险
特性
	污染防治措施

	1
	油污
	HW09
	900-007-09
	1.94
	固态
	淬火油
	淬火油
	75工作日
	T
	委托有危废处置资质单位进行处理。

	2
	油泥
	HW08
	900-203-08
	0.5
	固态
	淬火油
	淬火油
	一年
	T
	

	3
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	2.23
	固态
	活性炭、有机物
	有机物
	75工作日
	T/ln
	

	4
	废润滑油
	HW08
	900-249-08
	0.24
	液态
	润滑油
	润滑油
	75工作日
	T，I
	

	5
	废包装桶
	HW08
	900-249-08
	0.93
	固态
	润滑油、淬火油
	润滑油
	30工作日
	T，I
	

	6
	废过滤棉
	HW09
	900-007-09
	0.225
	固态
	淬火油
	淬火油
	75工作日
	T
	


（2）固废处置环境管理要求
1）一般固废暂存要求
项目于厂房内南侧设置一个面积为20m2一般固废暂存间；一般固废收集后外售，一般固废暂存间具有挡风、挡雨和防渗措施，可有效防止扬尘对周围环境造成影响。一般固废临时暂存场所按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求进行设置，同时，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。
2）危险废物处理处置要求
①危险废物暂存
本评价要求，各危险废物的临时贮存、转移、处置均按《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求进行。 
A、贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；贮存设施应按照要求设置标识牌。
B、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，并设置分区贮存标识牌，避免不相容的危险废物接触、混合。
C、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
D、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
E、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
F、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
G、落实GB18597-2023中其他规定。
按照危险废物管理要求，建设单位应对危险废物的容器和包装物以及贮存场所设置危险废物识别标志，临时危废贮存区应根据不同性质的危废进行分区堆放贮存，并做好防渗漏、防雨淋和消防等措施，以防二次污染，危废贮存必须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定。《建设项目危险废物环境影响评价指南》提出应列表明确危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等，基本情况详见下表：
表4-24  建设项目危险废物贮存场所基本情况表 
	序号
	贮存场
所名称
	危险废物
名称
	危险废
物类别
	危险废物
代码
	位置
	占地
面积
	贮存
方式
	贮存
能力
	贮存
周期

	1
	危废暂存间
	油污
	HW09
	900-007-09
	厂房内南侧 
	20㎡
	桶装加盖
	20m3
	75工作日

	2
	
	油泥
	HW08
	900-203-08
	
	
	桶装加盖
	
	一年

	3
	
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	
	
	桶装加盖
	
	75工作日

	4
	
	废润滑油
	HW08
	900-249-08
	
	
	桶装加盖
	
	75工作日

	5
	
	废包装桶
	HW08
	900-249-08
	
	
	加盖
	
	30工作日

	6
	
	废过滤棉
	HW09
	900-007-09
	
	
	桶装加盖
	
	75工作日


②危险废物内部运输要求：
A、危险废物内部转运作业应采用专用的工具，内部转运应参照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求填写《危险废物厂内转运记录表》。
B、危险废物内部转运结束后，应对厂区道路中的转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。
③危险废物处置要求：
建设单位应委派专人负责，认真执行五联单制度。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。
危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，并在安徽省危险废物动态管理信息系统进行危险废物申报登记。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。
综上，只要企业强化管理，做好危险废物、一般固废及生活垃圾的收集、贮存和清运工作，并采取恰当的安全处置方法，经处置后固体废物就不会对周围环境产生明显的不利影响。
5、地下水、土壤
（1）污染源分析                      
生产过程中产生的污染物主要以水为载体，通过包气带中的裂隙、孔隙向地下垂直渗漏和渗透。在遇砂性土会较快进入地下水体，如遇粘性土，载体则沿层面做水平运动，使污染范围扩大，当遇到下渗通道时再垂向渗漏，进入地下水体。包气带的防护能力大小，直接影响着地下水的防护，包气带防护条件与包气带厚度、岩性结构、弱渗透性地层的渗透性能及厚度有关，若包气带粘性土厚度小，且分布不连续、不稳定，则地下水自然防护条件就差，污水渗漏就易对地下水产生污染，若包气带粘性土厚度虽小，但分布连续，稳定，则地下水自然防护条件相对就好些，污染物对地下水影响就相对小些。本项目地下水污染源主要为危废暂存间、化学品库、等冷却油池区域的渗漏对浅层地下水的影响。
表4-25  地下水和土壤污染分析
	污染源
	污染途径
	主要污染物
	备注

	危废暂存间、化学品库、冷却油池等
	垂直入渗
	COD、氨氮、石油类等
	/


（2）污染防控措施
本项目租赁已建成厂房进行建设，根据厂房防渗措施现状，同时结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“11.2.2分区防控措施”要求，本项目根据导则中表5、表6、表7等分区防渗技术要求，本项目划分为重点防渗区、一般防渗区，具体如下：
①危废暂存库、化学品库、冷却油池等重点防渗区防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。
②生产车间、一般固废暂存间、原料区、成品区等一般防渗区防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
项目分区防治措施见下表。
表4-26  项目防渗分区
	单元名称
	防渗分区
	防腐防渗措施
	防渗技术要求

	危废暂存库、化学品库、冷却油池
	重点
防渗区
	抗渗混凝土+环氧树脂；并铺设HDPE膜
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，
K≤10-7cm/s或者参照GB18598执行

	生产车间、一般固废暂存间、原料区、成品区等
	一般
防渗区
	抗渗混凝土+环氧树脂
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s


本项目在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的危险废物等污染物下渗现象，避免污染地下水和土壤，因此项目不会对区域地下水、土壤环境产生明显影响。
6、生态
本项目选址位于淮南市经开区华兴路东侧、庆兴北侧智慧显示产业园5#厂房（西侧区域），用地性质为工业用地，项目的建设未改变其用地性质，不涉及新增用地，厂区范围内不含有生态环境保护目标，故项目不需开展生态环境影响评价。
7、环境风险分析
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知：环境风险评价应以突发性事故的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
（1）风险调查
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中突发环境事件风险物质及其他危险物质分类，项目涉及的环境风险物质为油污、油泥、废润滑油、废包装桶、废活性炭等。
项目主要危险物质数量和分布情况详见下表。
表4-27  项目危险物质数量和分布情况一览表
	序号
	物料名称
	危险性
类别
	状态
	危险物质量（t）

	
	
	
	
	最大贮存量
	在线量
	小计

	1
	油污
	有毒
	固态
	0.485 
	/
	0.485 

	2
	油泥
	有毒
	固态
	0.5
	/
	0.5

	3
	废活性炭
	有毒
	固态
	0.558 
	/
	0.558 

	4
	废润滑油
	有毒、易燃物质
	液态
	0.060 
	/
	0.060 

	5
	废包装桶
	有毒、易燃物质
	固态
	0.093 
	/
	0.093 

	6
	淬火油
	有毒、易燃物质
	液态
	1.2
	3
	4.2

	7
	废过滤棉
	有毒
	固态
	0.056
	/
	0.056

	8
	丙烷
	易燃物质
	液态
	2.1
	/
	2.1

	9
	甲醇
	易燃物质
	液态
	3
	/
	3

	10
	润滑油
	有毒、易燃物质
	液态
	0.4
	/
	0.4

	11
	天然气
	有毒、易燃物质
	液态
	/
	0.00763
	0.00763

	备注：天然气来自市政天然气管道，天然气储存量以管道内存量计，天然气管道在厂内长约150m，管道内径为300mm，管道容积为150×π（0.3/2）2=10.60m3，天然气密度0.72kg/m3，则管道内天然气量为7.63kg。


（2）评价等级
①建设项目Q值确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018），环境风险物质数量与临界量比值（Q）计算如下：
表4-28  临界量与实际量对比一览表（Q）
	序号
	物料名称
	危险物质量（t）
	临界量（t）
	qn / Qn
	Q值

	
	
	最大贮存量
	在线量
	小计
	
	
	

	1
	油污
	0.485 
	/
	0.485 
	2500
	0.00019 
	0.5251

	2
	油泥
	0.5
	/
	0.5
	2500
	0.00020 
	

	3
	废活性炭
	0.558 
	/
	0.558 
	50
	0.01116 
	

	4
	废润滑油
	0.060 
	/
	0.060 
	2500
	0.00002 
	

	5
	废包装桶
	0.093 
	/
	0.093 
	100
	0.00093 
	

	6
	废过滤棉
	0.056
	/
	0.056
	2500
	0.00002 
	

	7
	淬火油
	1.2
	3
	4.2
	2500
	0.00168 
	

	8
	丙烷
	2.1
	/
	2.1
	10
	0.21000 
	

	9
	甲醇
	3
	/
	3
	10
	0.30000 
	

	10
	润滑油
	0.4
	/
	0.4
	2500
	0.00016 
	

	11
	天然气
	/
	0.00763
	0.00763
	10
	0.00076 
	


根据上表分析，项目危险物质数量与临界量比值Q=0.5251＜1。
②环境风险潜势初判
根据HJ 169－2018，当Q＜1时，环境风险潜势为Ⅰ。项目危险物质数量与临界量比值Q=0.5251＜1，因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ，开展简单分析。
（3）环境风险评价
A、火灾爆炸伴生环境事件
厂区发生火灾，灭火产生事故废弃物或产生混合有环境污染物质的消防下水。
B、废气异常排放
若由于废气处理装置故障等原因，可能导致废气异常排放，会对空气环境质量产生影响。
C、危废流失
危废在收集过程中因操作、管理不当，使得危废混入一般废物中，流失出厂。
（4）风险防范措施
A、废气事故风险防范措施
发生事故的原因主要有以下几个：
①废气处理系统在出现故障，未经处理的废气排入大气环境中；②生产过程中由于设备老化、腐蚀、失误操作等原因造成厂房废气浓度超标；③厂内突然停电，废气处理系统停止工作，致使废气不能得到及时处理而造成事故排放；④对废气治理措施疏于管理，使废气治理措施处理效率降低造成废气浓度超标。
为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施来确保废气达标排放：
①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；②建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；③项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部抽入净化系统进行处理以达标排放。
B、固废事故风险防范措施
全厂各种固废分类收集，盛放，临时存放室内固定场所，不被雨淋、风吹、专车运送，所有固废都得到合适的处置或综合利用，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，固废实现“零排放”是有保证的，不会对环境产生二次污染。危废暂存场所设置防渗层，防止固废对地下水和土壤的造成污染。
C、火灾、爆炸事故应急预案及相应措施
①总图布置和建筑安全防范措施
厂区总平面布置、防火间距应符合《建筑设计防火规范》和《工业企业总平面设计规范》等相关规定。物料储存车间建筑物耐火等级应符合《建筑设计防火规范》的有关规定，并通过消防、安全验收。
②可燃易燃品储运防范措施
尽可能减少可燃易燃品储存量和储存周期，物料储存应符合《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》等相关技术规范。
③环境安全管理措施
对安全专用设施和设备（如安全防护设施、通风设施、消防设施、应急救援器材及急救药品等）以及劳防用品，配备专人维修和管理，确保这些设施、设备正常运行和有效使用。定期对所有从业人员进行安全培训教育，使员工掌握各类危险物质的特性及防护措施，提高人员的安全防范和自我保护意识。
④灭火措施
配备移动式灭火设备，按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2020），存放原料的区域配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，当厂房发生小规模火灾事故时，立即使用附近的灭火器和消防水进行灭火，会产生部分消防废水。要求厂区在雨水总排口处设置切断措施，当发生火灾产生事故下水进入厂区雨水管网时，立即关闭雨水总排口处雨水截流阀，及时拦截事故下水。采取上述措施后，因消防水排放而发生周围地表水污染事故的可能性极小，因此报告中项目消防水排放对周围水环境的污染后果不作预测分析。
（5）分析结论
项目运营后应加强风险管理，认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。
8、电磁辐射
本项目不涉及，因此可不分析。
9、环保投资
该项目环保投资56万元，占项目投资3300万元的1.7%，具体见下表：
表4-29  建设项目环保措施投资一览表   单位：万元
	类别
	治理对象
	治理方案
	投资

	废气防治措施
	箱式渗碳、淬火回火废气
	密封箱式可控气氛多用炉排气口配备火炬燃烧装置；废气经集气罩收集后一同经废气间接冷却装置+静电吸附油雾净化装置+三级干式过滤器+二级活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA001）排放。
	25

	
	天然气燃烧废气
	配备FGR低氮燃烧器；废气烟道收集后经1根15m高排气筒（DA002）排放。
	15

	废水防治措施
	生活污水
	依托现有化粪池预处理后排入污水管网。
	0

	噪声防治措施
	产噪设备
	选用低噪声设备、厂房内布置、隔声、减振。
	5

	固废防治措施
	一般固废
	于厂房内南侧设置一间一般固体废物暂存间，占地面积20m2。用于不合格品暂存，收集后外售。
	2

	
	危废
	于厂房内南侧设置一间危废暂存间，占地面积20m2。严格落实“四防”(防风、防雨、防晒、防渗漏)控制措施，地面进行防腐并设置有防渗漏垫板，并配套危险废物堆放方式、警示标识等方面内容，项目所产生的油污、油泥、废活性炭、废润滑油、废包装桶集中收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处理。
	5

	
	生活垃圾
	集中收集，由环卫部门统一清运。
	1

	地下水及土壤防治措施
	新建的危废暂存间、化学品库、冷却油池进行重点防渗；厂房内其他区域一般防渗。
	3

	风险防范措施
	制定环保管理制度，加强风险防范管控。
	0

	合计
	56
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	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物
项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001/箱式渗碳、淬火回火废气
	非甲烷总烃、颗粒物（油雾）
	废气间接冷却装置+静电吸附油雾净化装置+三级干式过滤器+二级活性炭吸附装置+1根15m高排气筒
	营运期箱式渗碳淬废气（非甲烷总烃）、淬火回火废气（颗粒物、非甲烷总烃）有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值；天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫排放浓度执行《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）中要求（颗粒物、二氧化硫排放限值分别不高于30、200毫克/立方米），氮氧化物排放浓度执行《关于印发<淮南市“十四五”大气污染防治规划>的通知》（淮环委办〔2022〕49号）中要求（氮氧化物排放限值分别不高于50毫克/立方米）。

	
	DA002/天然气燃烧废气
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	FGR低氮燃烧器+1根15m高排气筒
	

	
	厂界
	非甲烷总烃、颗粒物
	/
	厂界颗粒物和非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。

	
	厂区内
	非甲烷总烃
	/
	厂区内无组织非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4中相关限值。

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮等
	经化粪池预处理后，由市政污水管网接入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准和淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准

	声环境
	生产设备
	设备噪声
	隔声、减振等各项降噪措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

	电磁
辐射
	/
	/
	/
	/

	固体
废物
	一般固废：于厂房内南侧设置一间一般固体废物暂存间，占地面积20m2。用于不合格品暂存，收集后外售。
危废：于厂房内南侧设置一间危废暂存间，占地面积20m2。严格落实“四防”(防风、防雨、防晒、防渗漏)控制措施，地面进行防腐并设置有防渗漏垫板，并配套危险废物堆放方式、警示标识等方面内容，项目所产生的油污、油泥、废活性炭、废润滑油、废包装桶集中收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处理。
生活垃圾：集中收集，由环卫部门统一清运。

	土壤及地下水污染防治措施
	新建的危废暂存间、化学品库、冷却油池进行重点防渗；厂房内其他区域一般防渗。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	制定环保管理制度，加强风险防范管控。
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	为了保证企业环境管理工作的顺利进行，运行期应设立环境管理部门，配备专职人员负责日常环境管理工作，主要环境管理内容包括以下几个方面：
1、环保设施管理及环境监测
①建立、执行监督管理计划，对大气、废水等主要污染物制定监测、控制制度，以保证及时了解并控制污染物排放情况和对周围环境的影响情况。
②定期检查环保设施的运行状况及设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放；一旦发生环境风险事故，环境管理机构将参与事故的处理。
③建立并实施从总经理到班组各层次的环境目标管理责任制，对每个员工均应按岗位责任制制定专门的责任范围及操作规程，明确责任目标；
④根据国家环境标准，对本项目重点污染源及污染物开展日常监测工作，委托具有资质的监测单位对本项目运营期的环境污染物排放达标情况进行自行监测。
2、规范排污口
企业在严格进行环境管理的同时还应遵照国家对排污口规范的要求，在场区“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1—1995）及《环境保护图形固体废物贮存（处置）场》GB155622—1995）中有关规定。排放口图形标志见表5-1。
表5-1   环保图形标志
	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	
	
	废水排放
	表示排放去向

	2
	
	
	废气排放
	简介：废气排放口警告图形符号废气排放口表示废气向大气环境排放

	3
	
	
	噪声排放源
	简介：噪声排放源
警告图形符号噪声排放源表示噪声向外环境排放

	4
	
	
	一般固体废物
	简介：表示一般固废贮存、处置场

	5
	/
	
	危险固体废物
	表示危险废物贮存、处置场


固体废物堆放场所规范化：本项目固体废物应按照固废处理相关规定加强管理，应加强暂存期间的管理，存放场应采取严格的防渗、防流失措施，并在存放场边界和进出口位置设置环保标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距固体废物贮存（堆放）场较近且醒目处，并能长久保留。危险废物贮存（堆放）场应设置警告性环境保护图形标志牌。 
3、竣工环境保护验收
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关要求，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告，向主管部门申请竣工环境保护验收。
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[bookmark: _Toc120118377]六、结论
	
淮南市双威热处理有限公司汽车零配件热处理生产线项目选址位于淮南市经开区华兴路东侧、庆兴北侧智慧显示产业园5#厂房（西侧区域），项目建设符合国家产业政策和地方产业政策，选址可行。在落实报告中提出的各项环保措施前提下，可实现污染物达标排放，排放的主要污染物量符合总量控制指标要求。项目建设对环境的不利影响可得到有效控制和缓解，不会降低评价区域原有环境质量功能级别，因而从环境影响角度而言，该项目建设可行。
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[bookmark: _Toc67775558][bookmark: _Toc76490905]建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	非甲烷总烃
	0
	0
	0
	0.003
	0
	0.003
	+0.003

	
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.047
	0
	0.047
	+0.047

	
	二氧化硫
	0
	0
	0
	0.017
	0
	0.017
	+0.017

	
	氮氧化物
	0
	0
	0
	0.041
	0
	0.041
	+0.041

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0.0120 
	0
	0.0120 
	+0.0120 

	
	BOD5
	0
	0
	0
	0.0024 
	0
	0.0024 
	+0.0024 

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.0012 
	0
	0.0012 
	+0.0012 

	
	SS
	0
	0
	0
	0.0024 
	0
	0.0024 
	+0.0024 

	
	TP
	0
	0
	0
	0.0001 
	0
	0.0001 
	+0.0001 

	
	TN
	0
	0
	0
	0.0036 
	0
	0.0036 
	+0.0036 

	一般工业
固体废物
	不合格品
	0
	0
	0
	3.5
	0
	3.5
	+3.5

	危险废物
	油污
	0
	0
	0
	1.94
	0
	1.94
	+1.94

	
	油泥
	0
	0
	0
	0.5
	0
	0.5
	+0.5

	
	废活性炭
	0
	0
	0
	2.23
	0
	2.23
	+2.23

	
	废润滑油
	0
	0
	0
	0.24
	0
	0.24
	+0.24

	
	废包装桶
	0
	0
	0
	0.93
	0
	0.93
	+0.93

	
	废过滤棉
	0
	0
	0
	0.225
	0
	0.225
	+0.225


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；


 (
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)
[bookmark: _Toc120118379]项目环评与排污许可联动内容
根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。
1、排污许可管理
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目行业类别为C3360金属表面处理及热处理加工。对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十八、金属制品业”中“金属表面处理及热处理加工336”中“除重点管理以外的有酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者无铬钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的”类别，本项目含淬火工序，属于简化管理。相关内容如下：
表1  固定污染源排污许可证分类管理名录（2019版）对照表（摘录）
	序号
	行业类别
	重点管理
	简化管理
	登记管理

	二十八、金属制品业33

	81
	金属表面处理及热处理加工336
	纳入重点排污单位名录的，专业电镀企业（含电镀园区中电镀企业），专门处理电镀废水的集中处理设施，有电镀工序的，有含铬钝化工序的
	除重点管理以外的有酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者无铬钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的
	其他


2、建设项目环评与排污许可联动
对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于排污许可简化管理，根据皖环发[2021]7号文在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》，本项目环评与排污许可联动内容如下：




      环评与排污许可联动内容

 (
- 67 -
)
表2   建设项目排污许可申请基本信息表
	序号
	生产线名称
	生产线编号
	产品名称
	计量
单位
	生产
能力
	年生产时间（h）
	国民经济行业类别
	排污许可管理类别
	排污许可申请与核发技术规范
	备注

	1
	汽车金属零配热处理件生产线
	SCX001-004
	45#钢热处理件
	t
	1500
	2400
	C3360金属表面处理及热处理加工
	简化管理
	《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）
	/

	
	
	
	40Cr合金钢热处理件
	
	1000
	
	
	
	
	

	
	
	
	35Crom合金钢热处理件
	
	1000
	
	
	
	
	


表3  建设项目主要原辅材料及燃料信息表
	序号
	种类
	名称
	设计年使用量
	年最大使用量
	计量单位
	有毒有害成分
	有毒有害成分占比
	其他信息

	原料及辅料

	1
	原辅材料
	汽车金属零配外来件（45#钢）
	1500
	1500
	吨/年
	/
	/
	/

	2
	
	汽车金属零配外来件（40Cr合金钢）
	1000
	1000
	吨/年
	/
	/
	/

	3
	
	汽车金属零配外来件（35Crom合金钢）
	1000
	1000
	吨/年
	/
	/
	/

	4
	
	淬火油
	12
	12
	吨/年
	/
	/
	/

	5
	
	丙烷
	42
	42
	吨/年
	/
	/
	/

	6
	
	甲醇
	100
	100
	吨/年
	/
	/
	/

	7
	
	润滑油
	0.4
	0.4
	吨/年
	/
	/
	/

	燃料

	序号
	燃料名称
	设计年使用量
	年最大使用量
	计量单位
	灰分（%）
	硫分（%）
	挥发分（%）
	低位热值（MJ/m3）
	有毒有害
物质
	有毒有害成分占比
	其他信息

	1
	天然气
	86400
	86400
	m3/a
	/
	0.0014
	/
	/
	/
	/
	/







表4  建设项目主要生产设施一览表
	序号
	生产线
名称
	主要生产单元名称（总平图中标识）
	主要工艺名称（工艺流程图中标识）
	生产设施
名称
	生产设施编号
	设施参数
	其他设施信息
	备注

	
	
	
	
	
	
	参数名称
	计量单位 
	设计值
	其他设施参数信息
	
	

	1
	SCX001-004
	厂房内
	渗碳、淬火
	密封箱式可控气氛多用炉（电加热）
	MF001
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	淬火
	燃气淬火炉
	MF002
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	
	回火
	电加热回火炉
	MF003
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	
	
	燃气回火炉
	MF004
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	
	正火
	燃气正火炉
	MF005
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	
	退火
	燃气退火炉
	MF006
	/
	/
	/
	/
	/
	

	2
	公用工程
	/
	检验
	洛氏硬度计
	MF007~MF010
	/
	/
	/
	/
	/
	公用辅助

	
	
	
	水冷
	冷却水池
	MF011~MF012
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	
	油冷
	冷却油池
	MF013~MF014
	/
	/
	/
	/
	/
	


表5 建设项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	主要生产单元名称
	生产设施编号
	生产设施名称
	对应产污环节名称
	污染物种类
	排放
形式
	设施参数
	有组织排放口编号
	有组织排放口名称
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	参数名称
	设计值
	计量单位
	其他污染治理设施参数信息
	是否为可行技术
	污染治理设施其他信息
	
	
	
	
	

	1
	厂房
	MF001~MF004
	密封箱式可控气氛多用炉、燃气淬火炉、电加热回火炉、燃气回火炉
	箱式渗碳、淬火回火
	颗粒物、非甲烷总烃
	有组织排放
	TA001
	废气间接冷却装置+静电吸附油雾净化装置+三级干式过滤器+二级活性炭吸附装置
	吸附
	风量
	18000
	m3/h
	/
	是
	/
	DA001
	箱式渗碳、淬火回火废气排放口
	是
	一般排放口
	/

	2
	
	MF002、MF004~MF006
	燃气淬火炉、燃气回火炉、燃气正火炉、燃气退火炉
	天然气燃烧
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	有组织排放
	TA002
	FGR低氮燃烧器
	低氮燃烧
	风量
	489.6
	m3/h
	/
	是
	/
	DA002
	天然气燃烧废气排放口
	是
	一般排放口
	/


表6   建设项目大气污染物有组织排放基本情况表
	序号
	排放口
编号
	排放口
名称
	污染物
种类
	排放口地理坐标
	排气筒参数
	国家或地方污染物排放标准
	年许可排放量（t/a）
	申请特殊排放浓度限值
	申请特殊排放许可排放量限值
	备注

	
	
	
	
	经度
	纬度
	高度（m）
	出口
内径
（m）
	排气
温度
（℃）
	排气量(m3/h)
	标准名称
	浓度
限值(mg/m3)
	严格50%排放速率(kg/h)
	
	
	
	

	1
	DA001
	箱式渗碳、淬火回火废气排放口
	颗粒物
	117.090318617°
	32.652171391°
	15
	0.8
	＜40
	18000
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	120
	1.75
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	非甲烷总烃
	
	
	
	
	
	
	
	120
	5
	
	
	
	

	2
	DA002
	天然气燃烧废气排放口
	颗粒物
	117.090372261°
	32.651699322°
	15
	0.3
	70
	489.6
	《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）
	30
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	200
	/
	
	
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	《关于印发<淮南市“十四五”大气污染防治规划>的通知》（淮环委办〔2022〕49号）
	50
	/
	
	
	
	


表7  建设项目大气污染物无组织排放表
	序号
	生产设施编号/无组织排放编号
	产污
环节
	污染物种类
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	其他
信息
	备注

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值（mg/Nm3）
	
	

	1
	/
	/
	非甲烷总烃
	/
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值
	4.0
	/
	厂界外

	
	
	
	颗粒物
	/
	
	1.0
	/
	

	2
	/
	/
	非甲烷总烃
	/
	《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）
	6（1h平均浓度值）
	/
	厂区内

	
	
	
	
	
	
	20（任意一次浓度值）
	/
	




表8  建设项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别
	污染物种类
	污染防治设施
	排放去向
	排放方式
	排放规律
	排放口编号
	排放口名称
	排放口设施是否符合要求
	排放口类型
	国家或地方污染物排放标准
	年排放许可量（t/a）
	其他信息

	
	
	
	污染防治设施编号
	污染防治设施名称
	污染防治设施工艺
	是否为可行技术
	污染防治设施其他信息
	
	
	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度
限值(mg/L)
	
	

	1
	生活污水
	pH
	/
	/
	/
	/
	/
	淮南经济技术开发区工业污水处理厂
	间接排放
	间断排放，排放期间流量不稳定
	DW001
	废水总排口
	
是
	一般排放口
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管限值要求
	6-9
	/
	/

	
	
	COD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	360
	/
	/

	
	
	BOD5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	80
	/
	/

	
	
	NH3-N
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	/
	/

	
	
	SS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200
	/
	/

	
	
	TP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.5
	/
	/

	
	
	TN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	/
	/


表9  建设项目废水直接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	排放口地理位置
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳自然水体信息
	汇入受纳自然水体处理坐标
	其他信息

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	水体名称
	受纳水体功能目标
	经度
	纬度
	

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	无直排


表10  建设项目直接排放入河排污口信息表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	入河排污口
	其他信息

	
	
	
	水体名称
	编号
	批复文号
	

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	无直排





表11  建设项目废水间接排放口基本情况表
	序号
	排放
口编
号
	排放口
名称
	排放口地理坐标（a）
	排放
去向
	排放
规律
	间歇排放
时段
	受纳污水处理厂信息
	其他信息

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	污水处理厂名称
	污染物
种类
	排水协议规定的
浓度限值
	国家或地方污染物排放标准浓度限值
	

	1
	DW001
	废水总排口
	117.089562234°
	32.651570576°
	污水管网
	间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律
	00:00~
24:00
	淮南经济技术开发区工业污水处理厂
	COD
	360
	mg/L
	50
	mg/L
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	80
	mg/L
	10
	mg/L
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	35
	mg/L
	5
	mg/L
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	200
	mg/L
	10
	mg/L
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TP
	4.5
	mg/L
	0.5
	mg/L
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TN
	50
	mg/L
	15
	mg/L
	


表12  建设项目雨水排放口基本情况表
	序号
	排放口
编号
	排放口
名称
	排放口地理坐标
	排放去向
	排放
规律
	间歇排放时段
	受纳自然水体信息
	受纳自然水体信息
	其他信息

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	水体名称
	受纳水体功能目标
	经度
	纬度
	

	1
	YS001
	雨水排放口
	117.089291331°E
	32.651605445°N
	市政雨水管网
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	降雨时排放
	淮河
	Ⅲ类
	/
	/
	/


表13   建设项目噪声排放信息表
	噪声类别
	生产时段
	执行排放标准名称
	厂界噪声排放限值
	备注

	
	昼间
	夜间
	
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)
	

	稳态噪声
	06:00～22:00
	22:00~次日06:00
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）3类标准
	65
	55
	厂界






表14   建设项目新增固体废物（一般固体废物和危险固体废物）排放信息表
	序号
	固体废物来源
	固体废物名称
	固体废物种类
	固体废物类别
	固体废物描述
	固体废物产生量（t/a）
	处理方式
	处理去向
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	
	
	自行贮存量（t/a）
	自行利用（t/a）
	自行处置（t/a）
	转移量（t/a）
	排放量（t/a）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	委托利用量
	委托处置量
	
	

	1
	员工生活
	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	3
	由环卫部门统一处置
	/
	/
	/
	/
	3
	/
	/

	2
	检验
	不合格品
	一般固废
	/
	/
	3.5
	收集外售
	/
	/
	3.5
	/
	/
	/
	/

	3
	废气处理
	油污
	危险废物
	/
	/
	1.94
	收集贮存于危废暂存间，委托有资质单位处理
	/
	/
	1.94
	/
	/
	/
	/

	4
	淬火
	油泥
	
	/
	/
	0.5
	
	/
	/
	0.5
	/
	/
	/
	/

	5
	废气处理
	废活性炭
	
	/
	/
	2.23
	
	/
	/
	2.23
	/
	/
	/
	/

	6
	设备维护
	废润滑油
	
	/
	/
	0.24
	
	/
	/
	0.24
	/
	/
	/
	/

	7
	油料包装
	废包装桶
	
	/
	/
	0.93
	
	/
	/
	0.93
	/
	/
	/
	/

	8
	废气处理
	废过滤棉
	
	/
	/
	0.225
	
	/
	/
	0.225
	/
	/
	/
	/


表15 建设项目自行监测及记录信息表
	序号
	污染源类别/监测类别
	排放口编号/监测点位
	排放口名称/监测点位名称
	监测
内容
	污染
名称
	监测设施
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称 
	自动监测设施按照位置
	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求
	手工监测采样方法及个数
	手工监测频次
	手工测定方法
	其他信息

	1
	废气
	DA001
	箱式渗碳、淬火回火废气排放口
	烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟气量、烟道截面积、烟气含湿量
	颗粒物
	手动监测
	否
	/
	/
	/
	非连续采样，至少3个
	1次/半年
	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）
	/

	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	
	
	
	
	
	
	
	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）
	/

	
	
	DA002
	天然气燃烧废气排放口
	
	颗粒物
	手动监测
	否
	/
	/
	/
	非连续采样，至少3个
	1次/半年
	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）
	/

	
	
	
	
	
	SO2
	
	
	
	
	
	
	
	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》（HJ57-2017）
	/

	
	
	
	
	
	NOX
	
	
	
	
	
	
	
	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 》
	/

	
	
	无组织
	厂界外
	风速、风向、温度、湿度、气压
	非甲烷总烃、颗粒物
	手动监测
	否
	/
	/
	/
	非连续采样，至
少3个
	1次/半年
	[bookmark: _Hlt91536266][bookmark: _Hlt91536267]《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ 604-2017）、《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T 15432-1995）
	/

	
	
	无组织
	厂区内
	
	非甲烷总烃
	手动监测
	否
	/
	/
	/
	
	1次/半年
	
	/

	2
	废水
	DW001
	废水排放口
	流量、污染物、稳定
	pH值
	手动
监测
	否
	/
	/
	/
	非连续采样，至少3个
	1次/年
	《水质 pH的测定 玻璃电极法》 （GB6920-861）
	/

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	手动
监测
	否
	/
	/
	/
	
	
	《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》 （HJ/T399-2007）
	/

	
	
	
	
	
	BOD5
	手动
监测
	否
	/
	/
	/
	
	1次/年
	《水质 生化需氧量的测定 稀释与接种法》（GB7488-87）
	/

	
	
	
	
	
	氨氮
	手动
监测
	否
	/
	/
	/
	
	1次/年
	《水质 悬浮物的测定 重量法》 （GB11901-1989）
	/

	
	
	
	
	
	悬浮物
	手动
监测
	否
	/
	/
	/
	
	1次/年
	《水质 氨氮的测定 蒸馏和滴定法》 （GB7478-87）
	/

	3
	噪声
	厂界
	厂界外1m
	/
	Leq（A）
	手动监测
	否
	/
	/
	/
	昼间一次
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
	/
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