建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    年产30000吨生物质固体燃料项目     
建设单位（盖章）：  淮南鑫旺秸秆加工有限公司     
编制日期：               2026年7月             
中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况

	建设项目

名称
	年产30000吨生物质固体燃料项目

	项目代码
	2603-340406-04-01-436575

	建设单位联系人
	王坤
	联系方式
	18949652889

	建设地点
	安徽省淮南市潘集区芦集镇戴庙村村民委员会向南300米

	地理坐标
	（经度：116度41分35.801秒，纬度：32度48分17.712秒）

	国民经济

行业类别
	C2542生物质致密成型燃料加工；

N7723固体废物治理
	建设项目

行业类别
	二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业25-43 生物质燃料加工254－生物质致密成型燃料加工、四十七、生态保护和环境治理业-103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用－其他

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门

（选填）
	淮南市潘集区发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资

（万元）
	1400.0
	环保投资

（万元）
	80.0

	环保投资占比（%）
	5.7
	施工工期
	6.0个月

	是否开工建设
	(否

(是：               
	用地（用海）

面积（m2）
	8557.1

	专项评价设置情况
	/ 

	规划情况
	规划名称：《淮南市芦集镇国土空间总体规划（2021—2035年）》；

审批机关：淮南市人民政府；

审批文件名称：/

	规划环境影响评价情况
	/

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	与《淮南市芦集镇国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性分析

一、规划范围

规划范围为芦集镇全域，总面积约7101.63公顷（10.65万亩）。

二、规划期限

规划期限：2021—2035年；近期至2030年，远期至2035年。

三、规划规模

规划至2035年建设用地规模892.55公顷（1.34万亩），户籍总人口为4.79万人。

国土空间总体布局规划农用地总面积5113.04公顷（7.67万亩），其中永久基本农田4501.26公顷（6.75万亩）；规划建设用地892.55公顷（1.34万亩），其中城乡建设用地为743.29公顷（1.11万亩），区域基础设施用地97.62公顷（0.15万亩），采矿用地47.83公顷（0.07万亩），其他建设用地3.80公顷（56.99亩）。

符合性分析：建设项目位于安徽省淮南市潘集区芦集镇戴庙村村民委员会向南300米空置地块，根据淮南市芦集镇国土空间总体规划图，用地性质为工业用地；本项目不占用基本农田、生态保护红线，项目的建设可一定程度上带动镇域周边村民就业，促进区域经济发展。同时依据《关于支持农村集体经济组织使用集体建设用地兴办企业的实施意见（暂行）》（皖自然资规〔2024〕3号），本次年产30000吨生物质固体燃料项目属于政策鼓励发展的农业循环经济与农村三产融合实体经济。项目由淮南鑫旺秸秆加工有限公司投资建设，通过村集体建设用地使用权入股联营方式落地，地块已办结农转用手续，规划用途为建设用地。本项目符合文件全部用地准入要求。
因此，本项目符合《淮南市芦集镇国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析的要求。

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析

本项目行业类别为C2542生物质致密成型燃料加工、N7723固体废物治理，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于生物质致密成型燃料加工行业，原辅材料用到废木材、木屑和秸秆等，属于“鼓励类中一、农林业-17、农作物秸秆综合利用（秸秆肥料化利用，秸秆饲料化利用，秸秆能源化利用，秸秆基料化利用，秸秆原料化利用等）”，符合国家相关产业政策规定。
本项目主要生产设备、工艺、产品等也均未列入中华人民共和国工业和信息化部制定的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，亦不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》中限制类和禁止类项目。
本项目已于2026年3月13日取得淮南市潘集区发展和改革委员会项目备案（项目代码2603-340406-04-01-436575）。

因此，本项目建设符合国家和地方产业政策要求。

2.选址合理性分析

①用地规划符合性分析

本项目位于安徽省淮南市潘集区芦集镇戴庙村村民委员会向南300米空置地块，根据《淮南市芦集镇国土空间总体规划（2021—2035年）》及“关于淮南市2026年第15批次村庄建设用地（只转不征）的批复》，项目用地属于工业用地，用地布局符合规划。

②环境相容性分析

本项目拟在安徽省淮南市潘集区芦集镇戴庙村村民委员会向南300米空置地块进行“淮南鑫旺秸秆加工有限公司年产30000吨生物质固体燃料项目”的建设。项目地东、南侧均为水塘，东北侧为芦集镇戴庙幼儿园，西侧为泵站以及光伏板，北侧为农田。项目废气污染物配套治理设施后达标排放，厂区车间、仓库密闭，配备洗车平台，厂房进出口设置雾化喷淋等抑尘措施，最大限度削减废气对东北侧戴庙幼儿园的大气环境贡献值；噪声经建筑物退让红线距离、优化厂区布局、车间设备布局、运输路线避让、生产时间控制等措施后，对戴庙幼儿园影响水平处于环境可接受范围。

项目运营期生活污水经防渗旱厕处理，定期清掏用作农肥，不外排。本项目废气经配套设置的污染防治措施处理后均可达标排放；噪声经过减振、隔声等措施后，满足区域声环境质量要求；固体废物能够得到合理处置利用。项目产生的污染物对周边环境影响较小，不会改变区域环境质量。

③环境承载能力

本项目在做好废气治理和废水处理措施的前提下，对环境质量的影响较小；根据安徽精益测绘有限公司提供的勘测图，项目用地红线距离戴庙幼儿园范围10m，距离幼儿园大门24m，距离教学楼建筑物距离52m，经建筑物退让红线五米后，厂区建筑物距离幼儿园教学楼距离为57m。建设单位采取了平面布局避让、运输路线分流、设备综合降噪、公众沟通公示多重防控措施叠加，营运期项目各厂界噪声排放值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值；项目主生产车间1#厂房、2#仓库内破碎区距离幼儿园教学楼建筑物约100m、122m，经空间距离衰减、建构筑物隔声阻隔后，对芦集镇戴庙幼儿园教学区域噪声增量极低，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，不会对园区教学、休息声环境造成明显不利影响，本项目建成后不会造成环境质量下降。
综上，本项目的选址是合理的。

3.项目与“生态环境管控分区”符合性分析

根据查询安徽省“三线一单”公众服务平台，将本项目所在位置与“三线一单”研究成果中环境管控单元叠加对比分析，本项目与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个。项目属于“重点管控单元16”，管控单元编号：ZH34040620018。本项目不属于清单中的限制和禁止类项目。
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图1-1  安徽省“三线一单”公众服务平台点位分析图
表1-1  本项目与环境管控单元管控要求符合性分析一览表

管控类别

管控要求

本项目情况

符合性

空间布局约束
1在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。

2禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的

清洁煤制气中心除外）。

3严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。

4严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。

5禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等项目。

1本项目属于C2542生物质致密成型燃料加工、N7723 固体废物治理，项目不属于钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业；

2本项目不涉及燃料类煤气发生炉；

3本项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等行业；

4本项目不属于“两高”项目；

5本项目不涉及涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等。

符合

污染物排放管控

1严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新、改、扩建用煤项目实施煤炭消费等量或减量替代。重点削减非电力用煤，各市将减煤目标按年度分解落实到重点耗煤企业，实施“一企一策”减煤诊断。

2对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。

1本项目不涉及煤炭；

2本项目不涉及工业炉窑

符合

环境风险管控
对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放有毒有害物质的企业，全面实施强制性清洁生产审核，严格执行产品质量标准中有毒有害化学物质的含量限值，加强农药、石化、涂料、印染、医药等行业新污染物环境风险管控。

本项目不使用有毒有害物质；本项目属于C2542生物质致密成型燃料加工、N7723 固体废物治理，不属于农药、石化、涂料、印染、医药等行业
符合

资源开发效率要求
1实施“煤改气”和“以电代煤”。在陶瓷、玻璃、铸造等行业积极推进天然气替代煤气化工程，有序实施燃煤设施煤改气。结合区域和行业用能特点，积极推进工业生产、建筑供暖供冷、交通运输、农业生产、居民生活五大领域实施“以电代煤”，着力提高电能占终端能源消费比重。

2禁燃区内禁止燃用《高污染燃料目录》中的Ⅱ类燃料组合，即在禁燃区内，禁止使用除单台出力大于等于20蒸吨/小时的锅炉以外燃用的煤炭及其制品，及石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。
本项目不涉及高污染燃料。
符合

4.与“三区三线”符合性分析

本项目位于安徽省淮南市潘集区芦集镇戴庙村村民委员会向南300米，不属于永久基本农田、生态保护红线范围、城镇开发边界（详见附图10），根据《淮南市芦集镇国土空间总体规划（2021-2035年）》，项目用地性质属于工业用地。

因此，本项目建设符合“三区三线”要求。
5.与国家和地方相关文件的符合性分析
（1）与《安徽省空气质量持续改善行动方案》（皖政〔2024〕36号）符合性分析

表1-2 与《安徽省空气质量持续改善行动方案》符合性分析
序号
方案要求
本项目建设情况
符合性
1

坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，源头管控低水平项目上马。制定实施安徽省加强生态环境分区管控方案。严格落实产能置换要求，不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。

本项目为C2542生物质致密成型燃料加工、N7723 固体废物治理，不属于高耗能、高排放和低水平项目。
符合

（2）与《安徽省淮河流域水污染防治条例》符合性分析

表1-3  与《安徽省淮河流域水污染防治条例》符合性分析一览表

序号

文件要求

项目情况

符合性

1

禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。

本项目为C2542生物质致密成型燃料加工、N7723 固体废物治理，不属于石油、煤炭及其他燃料加工业以及生态保护和环境治理业，不属于化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等行业。
符合
2

新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

本项目运营期废水主要为生活污水，目前依法进行环境影响评价手续，后续建设期间环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
符合
3

新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定：

（一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；

（二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺；

（三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。
本项目选址位于安徽省淮南市潘集区芦集镇戴庙村村民委员会向南300米空置地块，评价范围内不涉及饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区。企业采用资源利用率高，污染物排放量少的先进设备和先进工艺。本项目废水主要为生活污水，生活污水排入防渗旱厕中，定期清掏用作农肥，不直接排入地表水体。
符合
4
在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染
本项目不在饮用水水源保护区内设置排污口，本项目废水主要为生活污水，生活污水排入防渗旱厕中，定期清掏用作农肥，不直接排入地表水体，对地表水体造成的影响较小。
符合

5
禁止下列行为： 

（一）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体；（二）在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器；（三）向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下；（四）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物；（五）向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者放射性废水；（六）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者贮存含毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物；（七）在河流、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物；（八）围湖和其他破坏水环境生态平衡的活动；（九）引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备；（十）法律法规禁止的其他行为
评价要求企业严格遵守《安徽省淮河流域水污染防治条例》，不得有明令禁止的违法行为。
符合

（3）与《关于印发淮南市涉气建设项目环评审批负面清单的通知》符合性分析

表1-4  “淮南市涉气建设项目环评审批负面清单”符合性分析

序号

重点工作任务

推进举措
环评审批的负面清单
本项目情况

符合性

（一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马

1

新改扩建项目严格落实国家产业政策要求，严把“两高”项目审批。

新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，严格论证项目建设必要性、可行性，推动行业集约发展和绿色转型。

1.新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求；

2.“两高”项目应实施部门联审。

本项目不属于“两高”项目

符合
2

严格落实产能置换要求。

推动产能过剩行业减量发展、优化布局。不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目。

严重过剩行业新增产能项目环评不予审批。

本项目为C2542生物质致密成型燃料加工、N7723 固体废物治理，属于石油、煤炭及其他燃料加工业以及生态保护和环境治理业，不属于过剩产能。

符合
（二）有序推动落后产能淘汰

3

有序推动生产设施老旧、工艺水平落后、环境管理水平低下等企业退出市场。

逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。
采用步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉新建项目环评不予审批。
本项目不涉及落后产能。不进行钢铁、铝、水泥等过剩产能产品加工。
符合
有序推动落后煤炭洗选企业退出市场。
落后煤炭洗选项目不予审批。
禁止铝加工（深井铸造）企业新改扩建项目采用固定式保温炉组、钢丝绳铸造机。
采用固定式保温炉组、钢丝绳铸造机的新改扩建铝加工（深井铸造）项目环评不予审批。
4

严禁违规新增产能。
严禁违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能。
违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能项目环评不予审批。
符合
（六）推动煤炭消费减量替代

5

推动煤炭等量或减量替代。
重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的能评、环评等不予审批；不得使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。
重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的环评不予审批；不得使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。
本项目生产采用电作为能源，不涉及煤等资源能源
符合
（七）加快推动燃煤锅炉机组升级改造

6

严控热源性燃煤设施建设。
重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。
原则上不得审批除集中供暖外的燃煤锅炉。
本项目不涉及锅炉建设

符合
7

推动现有燃煤机组升级改造。
禁止新建自备燃煤机组，鼓励自备燃煤机组积极开展清洁能源替代。大力推动现有煤电机组开展节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。
新建自备燃煤机组环评项目不予审批。
符合
（4）与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）符合性分析

表1-5   《固体废物再生利用污染防治技术导则》符合性分析
序号

相关要求

符合性分析

分析结果

1

4.1固体废物再生利用应遵循环境安全优先的原则，保证固体废物再生利用全过程的环境安全与人体健康。

本项目属于C2542生物质致密成型燃料加工和N7723固体废物治理。项目原料卸料、堆放均在密闭车间内，生产车间密闭，生产过程中产生的粉尘经收集处理后达标排放，减轻粉尘对操作工人的危害。

符合

4.2进行固体废物再生利用技术选择时，应在固体废物再生利用技术生命周期评价结果的基础上，结合相关法规及行业的产业政策要求。

本次环评对照《生物质成型燃料工程设计规范》NY/T2881-2015、《秸秆综合利用技术目录（2021）》（农办科〔2021〕28号）进行符合性分析。

符合

4.3固体废物再生利用建设项目的选址应符合区域性环境保护规划和当地的城乡总体规划。

本项目位于安徽省淮南市潘集区芦集镇戴庙村村民委员会向南300米，符合淮南市芦集镇国土空间总体规划。

符合

4.4固体废物再生利用建设项目的设计、施工、验收和运行应遵守国家现行的相关法规的规定，同时建立完善的环境管理制度，包括环境影响评价、环境管理计划、环境保护责任、排污许可、监测、信息公开、环境应急预案和环境保护档案管理等制度。

本项目已在发改委备案，正在编制建设项目环境影响报告表。建设项目遵守“三同时”环保制度正在按规定开展相关工作。

符合

4.5应对固体废物再生利用各技术环节的环境污染因子进行识别，采取有效污染控制措施，配备污染物监测设备和设施，避免污染物的无组织排放，防止发生二次污染，妥善处置产生的废物。

本项目从原材料采购到产品出品各个环节的污染因子，主要污染因子包括废气污染因子颗粒物；噪声；危废含废机油、废油桶。水、气、声配套相应处理措施妥善处置。固废得到合理的处置。

符合

4.6固体废物再生利用过程中产生的各种污染物的排放应满足国家和地方的污染物排放(控制标准与排污许可要求。

本项目废气中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放监控浓度限值。噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥不外排；一般工业固体废物贮存执行《安徽省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》中要求及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中要求。

符合

4.7固体废物再生利用产物作为产品的，应符合GB 34330中要求的国家、地方制定或行业通行的产品质量标准，与国家相关污染控制标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的特征污染物含量标准和该产物中特征污染物的含量标准。

当没有国家污染控制标准或技术规范时，应以再生利用的固体废物中的特征污染物为评价对象，综合考虑其在固体废物再生利用过程中的迁移转化行为以及再生利用产物的用途，进行环境风险定性评价，依据评价结果来识别该产物中的有害成分。

根据定性评价结果开展产物的环境风险定量评价。环境风险定量评价的主要步骤应包括确定环境保护目标、建立评价场景、构建污染物释放模型、构建污染物在环境介质中的迁移转化模型、影响评估等。对于无法明确产品用途时，应根据最不利暴露条件开展环境风险评价。

本项目生产的生物质颗粒产品符合《生物质成型燃料质量分级》（NB/T34024-2015）。

符合
2

5.1.1进行再生利用作业前，应明确固体废物的理化特性，并采取相应的安全防护措施，以防止固体废物在清洗、破碎、中和反应等过程中引起有毒有害物质的释放。

本项目固体废物为秸秆、废木材、锯末、木屑等，属于一般固体废物；项目经破碎、粉碎、除杂、制粒、筛分、打包得到产品，不涉及反应，生产过程中不会产生有毒有害物质。
符合

5.1.2具有物理化学危险特性的固体废物，应首先进行稳定化处理。

本项目秸秆等原料属于无物理化学危险特性的固体废物，原料经过破碎处理后直接可用于生产，性能稳定。

符合

5.1.5应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放（控制）标准的要求。没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB 16297的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。

颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中相关限值。

符合

5.1.6应采取必要的措施防止恶臭物质扩散，周界恶臭污染物浓度应符合GB14554的要求。

本项目不涉及恶臭物质
符合

5.1.8应防止噪声污染。设备运转时厂界噪声应符合GB12348的要求，作业车间噪声应符合GBZ2.2的要求。

本项目采用隔声、消声、设备定期保养、基础减振等
符合

5.1.9产生的污泥、底渣、废油类等固体废物应按照其管理属性分别处置。不能自行综合利用或处置的，应交给有相应资质和处理能力的企业进行综合利用或处置。

本项目回收的粉尘及不成型小颗粒可回用于生产，作为原料。

符合

5.1.10危险废物的贮存、包装、处置等应符合GB 18597、HJ 2042等危险废物专用标准的要求。

本项目危险废物包括废机油、废油桶，贮存、包装、处置等符合GB 18597、HJ 2042等危险废物专用标准的要求。

符合

3

8监测

8.1固体废物再生利用企业应定期对固体废物再生利用产品进行采样监测，监测频次应满足以下要求：

（1）当首次再生利用某种危险废物时，针对再生利用产品中的特征污染物监测频次不低于每天1次；连续一周监测结果均不超出环境风险评价结果时，在该危险废物来源及投加量稳定的前提下，频次可减为每周1次；连续两个月监测结果均不超出环境风险评价结果时，频次可减为每月1次；若在此期间监测结果出现异常或危险废物来源发生变化或再生利用中断超过半年，则监测频次重新调整为每天1次，依次重复。（2）当首次再生利用除危险废物外的某种固体废物时，针对再生利用产品中的特征污染物监测频次不低于每周3次；连续两周监测结果均不超出环境风险评价结果时，在该废物来源及投加量稳定的前提下，频次可减为每月1次；连续三个月监测结果均不超出环境风险评价结果时，频次可减为每年1次；若在此期间监测结果出现异常或固体废物来源发生变化或再生利用中断超过半年，则监测频次重新调整为不低于每周3次，依次重复。

本项目再生利用产品为生物质致密成型燃料，所用原料为秸秆、木屑等，不属于危险废物。无需监测。

符合

综上，项目建设符合《固体废物再生利用污染防治技术导则》中相关要求。

（5）与《生物质成型燃料工程设计规范》NY/T2881-2015 符合性分析表

1-6   与《生物质成型燃料工程设计规范》NY/T2881-2015 符合性分析表

序号
规范要求
本项目情况
符合性
1
选址应符合国家政策、当地城乡建设规划要求，充分考虑原料的分布及收储运条件，满足生产条件；应远离易燃易爆物品生产工厂与仓库、高压输电线路等；优先选取便于利用已有公路、水路、铁路等交通设施，供水、供电等公共设施比较完备的地区；应处于居民区的全年最大频率风向的下风向或侧风向，并远离居民区；应有与生产规模相匹配的足够的可利用的面积和较适宜的地形，满足厂区总体合理布局，厂区以矩形为宜。
本项目符合国家产业政策，符合规划要求，项目地处农村地区，区域有原料的分布及收储条件，可满足生产条件，项目周边无易燃易爆物品的生产工厂及仓库，无高压输电线路，项目临近公路，交通便利，项目东北侧为芦集镇戴庙幼儿园，项目原料、成品运输车辆统一沿项目地东侧接入G345潘姬路，车辆行驶全程不经过幼儿园门前道路，从运输路线上规避货车噪声对幼儿园师生的影响。项目选址地势平坦，面积足够本项目生产，厂区为矩形。
符合
2
建筑物之间的距离应满足防火要求，生物质成型燃料工程的生产车间火灾危险性按照 GB50016 的规定应属丙类，厂房和库房耐火等级为二级。建筑物的朝向应有良好的自然通风；建筑布局应考虑生产车间噪声和粉尘对整体环境的影响；对厂区生产设备、生产设施等应有明显的警示标志，特别是禁止烟火标识。
项目车间的距离满足防火间距要求，火灾危险性按照 GB50016 进行设计建设，建筑物朝向有良好的自然通风，已考虑生产车间噪声和粉尘对整体环境的影响，设备设施有明显的警示标志。
符合
3
生物质成型燃料厂区分布应布局合理，按照生产流程及功能，划分为行政服务区、原料区和成品区，各区域之间既有紧密联系又须适当分隔；厂区出入口设置应根据城乡道路规划和人货分流原则合理确定，出入口不少于 2 个，应设消防通道和紧急出口，并有明确标志；厂区交通系统应根据人流、物流线路和全厂运输量计算和设计。厂区道路应畅通，便于车辆通行。原料、成品运输及主要人流的道路应采用双向车道；厂区道路应为硬化道路，不宜采用沥青材料，并应有良好的排水系统。
项目厂区布局合理，项目厂区生产1#厂房（生产车间）位于厂区内西北侧，2#仓库（破碎区、原料区）位于厂区内南侧，3#仓库（成品仓库）位于厂区内东侧，各区域紧密联系又适当分隔，出入口临近乡村道路，人货分流，厂区交通系统按要求进行设计，道路通畅，道路硬化，排水系统良好。
符合
4
根据工艺流程提出有效可行的除尘措施，应根据不同工序、工艺设备、工作班次和粉尘性质设置集中的除尘气筒，除尘系统宜采用负压通风方式，宜采取一级袋式除尘器，散发粉尘的工艺设备应尽量密闭，易散发粉尘区域，应设吸风罩捕集粉尘，除尘系统应采取措施防止粉尘的二次污染。捕集的粉尘宜回流到生产线中。
本次环评要求破碎工序位于密闭车间内，破碎上料口设置集气罩+软帘收集，腔体、出料设置集气支管收集的粉尘经一套旋风除尘器+脉冲布袋除尘器处理后通过一根16m高的排气筒（DA001）排放；粉碎粉尘、除杂粉尘经设备密闭收集后通过一套旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过一根16m高的排气筒（DA002）排放，制粒粉尘、筛分粉尘经集气支管收集后通过一套旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过一根16m高的排气筒（DA002）排放；捕集的粉尘回用于生产中。
符合
（6）与《秸秆综合利用技术目录（2021）》符合性分析

1-7 本项目与《秸秆综合利用技术目录（2021）》符合性分析表
序号
《目录》要求
本项目
符合性
1
技术内涵与技术内容：秸秆固化成型技术是在一定条件下，利用木质素充当黏合剂，将松散细碎的、具有一定粒度的秸秆挤压成质地致密、形状规则的棒状、块状或粒状燃料的过程。主要工艺流程为：对原料进行晾晒或烘干，经粉碎机进行粉碎，利用模辊挤压式、螺旋挤压式、活塞冲压式等压缩成型机械对秸秆进行压缩成型，产品经过通风冷却后贮存。
本项目原料含水率较低，无需进行烘干工序，秸秆、废木材、农林树枝经破碎、粉碎、除杂，花生壳、木屑、锯末与粉碎料一起进行制粒、冷却、筛分、打包工序制成生物质颗粒成品，生产过程中无需加入胶黏剂。
符合
2
技术实施注意事项：一是控制原料含水率。棒状成型10%—25%左右，颗粒成型15%—25%。二是注重成型燃料利用与生物质锅炉（炉具）推广的相互配套。三是锅炉燃烧排放必要时应配置除尘、NOx净化装置。
项目原料含水率范围11%—16%，项目不使用锅炉。
符合
3
适宜秸秆：适用的秸秆主要有玉米秸、稻草、麦秸、棉秆、油菜秸秆、烟秆、稻壳等。
项目所用原料包含水稻、小麦、玉米、油菜等秸秆、农林树枝以及不含喷漆、水泥的废木料、锯末、木屑。
符合



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1.项目由来
淮南鑫旺秸秆加工有限公司成立于2026年1月16日，企业的经营范围为：农作物秸秆处理及加工利用服务；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售等。淮南鑫旺秸秆加工有限公司拟位于安徽省淮南市潘集区芦集镇戴庙村村民委员会向南300米空置地块进行“淮南鑫旺秸秆加工有限公司年产30000吨生物质固体燃料项目”的建设，占地面积8557.10m2，新建厂房等，购置先进节能生产设备：破碎机、粉碎机等设备，并配套建设公辅工程，项目建成后，达到年产30000吨生物质固体燃料的生产能力。

本项目已于2026年3月13日取得淮南市潘集区发展和改革委员会项目备案（项目代码2603-340406-04-01-436575）。

对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），内容如下：

表2-1  建设项目环境影响评价分类管理名录（节选）

环评类别
项目类别
报告书
报告表
登记表
二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业 25
43
生物质燃料加工254
生物质液体燃料生产
生物质致密成型燃料加工
/
四十七、生态保护和环境治理业
103
一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用

一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的

其他

/
对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中相关内容，具体内容如下：

表2-2  固定污染源排污许可分类管理名录对照表

序号

项目类别

重点管理

简化管理

登记管理

二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业 25
44
生物质燃料加工254
涉及通用工序重点管理的
涉及通用工序简化管理的
其他
四十五、生态保护和环境治理业77

103
环境治理业772

专业从事危险废物贮存、利用、处理、处置（含焚烧发电）的，专业从事一般工业固体废物贮存、处置（含焚烧发电）的

/
/
项目产品方案

项目产品方案详见下表：

表2-3  项目产品方案一览表

产品

产品规格
年产量
产品质量

标准
产品

等级
产品样式图
备注
生物质固体燃料
长度：30—45mm；
直径：8—10mm；

含水率：

9%;

包装规格：吨包或25kg/袋
30000吨
《生物质成型燃料质量分级》NB/T34024-2015

3级
[image: image2.jpg]



项目原料为花生壳、秸秆、农林树枝、锯末、木屑、废木材，可单独一种原料进行生产生物质颗粒，也可以几种原料混合（不需要进行配比）后进行压制生产生物质颗粒。

注：本项目为保证产品质量，生产过程中不使用任何粘合剂及添加剂，制粒过程仅靠设备高温、高压使其成型。执行《生物质成型燃料质量分级》（NB/T34024-2015）标准，具体标准如下：

表2-4 农业或混合生物质颗粒燃料分级指标

燃料属性

单位

1级

2级

3级

规格

mm

长度小于直径4倍

长度小于直径5倍

长度小于直径5倍

堆积密度

kg/m3
≥600

≥500

≥500

机械耐久性

%

≥97.5

≥95
≥95

小于3.15mm颗粒量

%

≤1

≤1

≤1

全水分（收到基）

%

≤10
≤12
≤15
灰分（干燥基）

%

≤6
≤8
≤12
收到基低位发热量

MJ/kg

≥14.6
≥13.4
≥12.6
氮（N，干燥基）

%

≤1.0
≤1.5
≤2.0

硫（S，干燥基）

%

≤0.1
≤0.2
≤0.2
氯（Cl，干燥基）

%

≤0.2
≤0.2
≤0.3
结渣性

/

弱结渣区

弱结渣区

中等结渣区

3.工程建设内容与规模

建设内容及规模具体见下表：

表2-5  建设项目组成内容一览表

序号
工程

类别
组成
建设内容及规模
备注

1

主体工程

1#厂房（钢结构，1F，高10.2m，建筑面积约2934m2）
粉碎

区
1#厂房内西南侧，建筑面积约1134m2，内设粉碎系统，用于粉碎工序。
新建
制粒、筛选、打包区
位于1#厂房内东北侧，建筑面积约1800m2，内设制粒系统、冷却系统、打包机等设备，进行制粒、冷却、筛分、打包工序。
新建
除杂区
位于1#厂房北侧，设置除杂系统，用于除杂工序
新建
2#仓库
破碎区
位于2#仓库内南侧，建筑面积约140m2，内设破碎系统，用于破碎工序。
新建
2

储运工程
成品仓库
3#仓库位于厂区内东侧，建筑面积约1086.24m2，用于成品储存。
新建
木片堆放区
位于粉碎车间内东北侧，面积约100m2，用于秸秆、农林树枝、废木材破碎成木片后地坑溢料时堆放。
新建
成品料仓
成品料仓位于打包区东南侧，规格为200m³，用于成品中转暂存。
新建
木屑、锯末、花生壳堆放区
位于粉碎车间东北侧，面积约100m2，用于木屑、锯末、花生壳堆放。
新建
原料区
位于成品区西南侧，建筑面积约1000m2，用于秸秆、农林树枝和废木材储存。
新建
3
辅助工程

综合楼
厂区内西侧，建筑面积约60m2，1F，用于员工办公。
新建
3
公用工程
供水
由市政供水管网提供，用水量454.6t/a。
新建
供电
市政电网供应，年用电量1500kwh/a
新建
排水
运营期生活污水排入防渗旱厕中，定期清掏用作农肥

新建
4
环保工程
废气处理
上料粉尘
集气罩+软帘收集
旋风除尘器+脉冲布袋除尘器
一根16m高的排气筒（DA001）排放
新建
破碎粉尘
集气支管收集
新建
粉碎粉尘
设备密闭收集

旋风除尘器+布袋除尘器
一根16m高的排气筒（DA002）排放
新建
除杂粉尘
设备密闭收集
新建
制粒粉尘
集气支管收集

旋风除尘器+布袋除尘器
新建
筛分粉尘
集气支管收集

新建
落料粉尘
1#厂房进出口设置雾化喷淋，于车间无组织排放
新建
皮带输送粉尘
于车间无组织排放
新建
卸料粉尘
车间密闭，减少物料降低高度差，无组织排放
/
运输粉尘
加盖环保布，厂区内运输道路硬化，定期洒水，设置车辆冲洗平台，无组织排放
新建
废水处理
洗车平台用水经沉淀（位于厂区内南侧，沉淀池容积为5m3）后循环使用不外排；项目运营期生活污水排入防渗旱厕中，定期清掏用作农肥
新建
噪声防治
基础减振、加装隔声罩、消声器；优先选用低噪声设备、厂房隔声、平面布局避让、运输路线分流
新建

固废处置
一般固废：废铁杂质、杂质、废布袋、废包装材料、废模具、不成型小颗粒、集尘灰、沉淀池沉渣；其中废铁杂质、杂质、废布袋、废包装材料、废模具、沉淀池沉渣统一收集后暂存于一般固废库（位于厂区内西北侧，建筑面积5m2），外售综合利用，不成型小颗粒、集尘灰直接回用于生产（无需一般固废库暂存）；危险废物：废机油、废油桶，统一收集暂存于危废库（位于厂区内西北侧，建筑面积5m2，重点防渗），委托有资质单位处理；生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运。
新建

环境风险防范
制定完善的生产操作规程，确保废气末端治理设施日常正常稳定运行；加强危废库的日常监视，严禁烟火；在厂房内外设置灭火给水系统，并配置手提式灭火器。设置一座130m3的事故池，安装切断阀。
简单防渗：综合楼，地面硬化。
一般防渗区：项目原料区、成品仓库，生产车间地面采用混凝土硬化处理，防渗系数基本可以满足≤1.0×10-7cm/s要求。

重点防渗区：沉淀池、应急事故池、机油暂存区、危废库采用环氧树脂地坪涂料处理，危废库设置托盘、围堰等截流设施，防渗系数应达到≤1.0×10-7cm/s要求。
新建

4.主要生产设备
表2-6   主要设备一览表

序号

设备名称

规格型号

数量

单位

工序
备注
1

综合破碎系统
定制
1

套
破碎
秸秆、农林树枝、废木材需要破碎、粉碎处理
其中

链板进料输送机
/
1

台

综合破碎机
JZHP1600-600

1
台
皮带输送机
W1400-16m

1

台

自卸除铁器
RCYD14

1

台

封闭式皮带输送机

W1200-17m
1
台
气力输送管路系统

/
1

台

脉冲除尘器

TBLMF88
1

台

关风器

TGF40*50
1

台

风机

15000m3/h
1

台

2
粉碎系统
定制
1
套
粉碎
其中
三轴螺旋输送机

TLSS40*3
1

台

皮带输送机

W1200-16m
1

台

自卸除铁器

RCYD12
1

台

振动给料机

ZDGL200
1

台

粉碎机

KFSP200D
1

台

风机

7650m3/h
1

台

卸料器

Φ1650
1

台

关风器

TGF130L
1

台

除尘器带灰箱

CCQ-27
1

台

闭风螺旋输送机

TLSS50*2
1

台

封闭式皮带输送机

W1000-18m
1

台

螺旋输送机

TLSS60-9m
1

台

螺旋输送机

TLSS60-9m
1

台

3
除杂系统
定制
1
套
除杂
/
其中
螺旋输送机

TLSS60-7.5m

1

台

/
提升机

TDTG6048

1

台

/
除杂主机

JWCZ15

1

台

/
管路

φ1020

1

台

/
卸料器

Φ2800

1

台

/
关风器

ZR-10

1

台

/
主风机

13#

1

台

/
负压风机

8500m3/h
1

台

/
4
制粒系统
定制
1

台

制粒
/
其中
封闭式皮带输送机

W800x14.5m
1

台

/
磁块

800x300x150
1

台

/
螺旋输送机

TLSS32
1

台

/
制粒机

JWZL1068
1

台

/
闭式冷却器

10T
1

台

/
吸湿风管

/
1

台

/
负压脉冲除尘器
TBLMF88
1
台
/
不锈钢风机

8500m3/h

1

台

/
卸料器

Φ1000
1

台

/
除尘器带灰箱

CCQ-12
1

台

/
裙边皮带输送机

W800
1

台

/
4
冷却系统
定制
1
套
冷却、筛分
/
其中

振动筛

SFJZ125
1
台
/
螺旋输送机

TLSS32
1
台
/
裙边皮带输送机

W800
1
台
/
皮带输送机

W600
1
台
/
犁式卸料器

PC60
1
台
/
成品仓

200m³
1
台
/
机械料位计

/
1
台
/
皮带输送机

W600
1
台
/
裙边皮带输送机

W800
1
台
/
5
空压系统

/
1
台

/
/
6
叉车

/

1
台

/
/
7
铲车

/

1
台

/
/
8
货车

/

1
台

/
/
9
抓草机
/
1
台
上料
/
10
包装机
/
1
台
打包
/
5.主要原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料及能源消耗见下表：

表2-7   主要原辅材料及能源消耗一览表

序号

名称

规格型号

年用量

最大存储量
单位

形态

包装形式

运输方式
1

秸秆
条状，含水率约为15%

5301.097
300
t
固态
捆装
农户自送
2
花生壳
长度1～2cm，含水率约13%

10550.8451
300
t
固态
袋装
供应商汽运
3
农林树枝
条状，含水率约为15%

5301.08
500
t
固态
袋装
农户自送
4

锯末、木屑
粉末状，含水率约为11%
5195.7655
500
t
固态
袋装
供应商汽运
5

废木材
条状，含水率约为16%
5352.318
500
t
固态
袋装
供应商自送
6
包装袋
吨包、25kg
60000
10000
个
固态
/
供应商汽运
7
机油
25kg/桶
0.05
0.025
t
液态
桶装
机油暂存区
8
电
/
1500
/
kwh
/
供电管网
9
水
/
454.6
/
t
/
供水管网
表2-8  项目主要原辅材料理化毒理性质
物料名称
理化特性
燃烧爆炸等
危险特性
毒理毒性
机油
外观与性状：无色至淡黄色油状液体，具有松香气味。相对分子质量：136.23；CAS号：8006-64-2；危险性类别：第3.3类 高闪点易燃液体；闪点（℃）：35；爆炸下限（%）：0.8；引燃温度（℃）：253；沸点（℃）：154～170；相对密度（水=1）：  0.85～0.87；相对密度（空气=1）：4.84；饱和蒸气压（kPa）：2.67（51.4℃）

可燃
LD50:5760mg/kg（大鼠经口）；LD50:1200mg/m3，6小时（大鼠吸入）；29000mg/m3，2小时（小鼠吸入）
秸秆：秸秆是成熟农作物茎叶（穗）部分的总称，通常指小麦、水稻、玉米、薯类、油菜、棉花、甘蔗和其他农作物（通常为粗粮）在收获籽实后的剩余部分。

废木材：为保证项目产品高燃烧值、不结焦等特性，让用户使用满意，本项目严格控制原材料来源，保证原材料品质，项目只回收各改木场、家具厂边角料，各包装公司、运输公司损坏木托盘，农村房屋拆迁废旧木材等含水率较低的原料，不回收含喷漆、水泥等大量杂质的木料。

花生壳：农作物花生采收后剩余外壳副产品，属于农林生物质原料，原料不含农药薄膜、塑料等杂质，含水率适中，可作为成型燃料原料，不混入其他工业污染杂物。

木屑、锯末：来源于林木制材、加工过程产生的剩余物，不使用含油漆、黏结剂等人工合成产生的木屑、锯末。

农林树枝：果树、绿化苗木、田间林木修剪产生的枝条、枝桠，仅采用天然原生树枝，不回收经过防腐、油漆处理的绿化废弃木料，无人工化学涂层杂质。

项目原料均来自项目周边10公里范围。
7.项目平面布局合理性及周边概况

本项目位于安徽省淮南市潘集区芦集镇戴庙村村民委员会向南300米空置地块进行“淮南鑫旺秸秆加工有限公司年产30000吨生物质固体燃料项目”的建设。项目地东、南侧均为水塘，东北侧为芦集镇戴庙幼儿园，西侧为泵站以及光伏板，北侧为农田（项目周边概况详见附图2）。1#厂房位于厂区内西北侧，2#仓库位于厂区内南侧，3#仓库（成品仓库）位于厂区内东侧，原料堆放区位于2#仓库内东北侧，破碎区位于2#仓库内南侧，粉碎车间位于1#厂房内西南侧，木片堆放区位于粉碎车间内东北侧，木屑、锯末堆放区位于粉碎车间东北侧，制粒、筛选、打包车间位于1#厂房内东北侧，成品料仓位于1#厂房内东侧，除杂区位于1#厂房北侧，综合楼位于厂区内西侧（项目厂区分布图详见附图4）。本项目人流、物流路线清晰，厂区平面布置有利于项目生产运行过程中各部门的生产协作，提高生产效率。

总体来说，项目的总平面布置较为合理。

8.生产制度和劳动定员
劳动定员：本项目员工5人，厂内不提供食宿。
工作制度：采取两班制生产，每班9小时，年工作300天。
9.项目水平衡图

本项目用水主要为生活用水、厂房雾化喷淋用水、洗车平台用水、厂区以及道路洒水抑尘用水，本项目用水量454.6t/a。

表2-9  项目用水量一览表
序号

名称

用水标

项目日用水量t

项目

年用水量t

产污系数
项目日污水量t
项目年污水量t

备注
1

生活用水
38t/人•年
0.6333
190
0.8
0.507
152
用作农肥，不外排
2
厂房雾化喷淋用水

0.2L/min·喷头
0.432
129.6
/
/
/
全部蒸发损耗
3
厂区以及道路洒水抑尘用水

0.5L/m2·d
0.25
75
/
/
/
全部蒸发损耗
4
洗车平台用水
/
0.2
60
/
/
/
经沉淀池沉淀后循环使用不外排
合计

/

1.5153
454.6
/
0.507
152
/
项目水平衡图见下图：
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图2-1 项目水平衡图（单位：t/d）
10.项目物料平衡
表2-10  物料平衡一览表
投入
产出
名称
数量（t/a）
名称
数量（t/a）
去向
秸秆
5301.097
成品
30000
收集后外售
花生壳
10550.8451
废铁等杂质
3
收集后外售
农林树枝
5301.08
杂质
2.9902
收集后外售
锯末、木屑
5195.7655
破碎粉尘、粉碎粉尘、除杂粉尘、制粒粉尘、筛分粉尘
2.8424
进入大气（有组织）
54.2121
回用
废木材
5352.318
1.9365
进入大气（无组织）
回用集尘灰
54.2121
落料粉尘、卸料粉尘
0.3643
喷淋抑尘
0.1307
进入大气
不成型小颗粒
6
水蒸气
1689.8415
进入大气
不成型小颗粒
6
回用于生产
合计
31761.3177
合计
31761.3177
/
水蒸气计算：根据原材料含水率计算可得原材料中水分：4389.8145t/a，产品含水率为9%，则产品中水分为2700t/a，制粒工序中水分蒸发量为1689.8145t/a


	工艺流程和产排污环节
	1.运营期产品工艺流程如下：
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图2-2  生物质固体燃料生产工艺流程及产污节点图
生产工艺流程描述：
本项目秸秆、废木材、农林树枝、木屑、锯末、花生壳均为外购，原料含水率严格控制，生产过程中不加水调质，不加温，不烘干。原料运输途中在车辆上覆盖环保布减少运输途中产生粉尘，入厂后降低车速，原料堆放在密闭厂房，减少原料堆放对厂房外产生的粉尘。

①上料、破碎：通过抓草机和叉车将秸秆、废木材、农林树枝送入链板进料输送机，此部分原料较大，含水率高，落料产生的废气较少。破碎机将物料破碎成粒径约10~15cm的破碎料，破碎系统中安装除铁装置，对破碎料中的铁杂质进行清除，出料口连接密闭输送廊道，密闭廊道将破碎料倾斜输送至6米高度，末端开口向下，有导槽，后端链接布袋至地坑（地坑位于密闭车间内，顶部加盖密闭，仅留有落料口进行承料4.5m*1.8m）。地坑承接落料，作为中转料仓，地坑底部安装螺旋输送机（绞龙），将破碎料连续、均匀输送至后端粉碎机（地坑旁边是破碎料堆放区，用于溢料堆放）。此过程产生上料粉尘G1、破碎粉尘G2、落料粉尘G3、废铁杂质S1以及噪声N。上料粉尘G1经集气罩+软帘收集、破碎粉尘G2经集气支管收集至旋风除尘器+脉冲式布袋除尘器处理后由DA001排气筒排放。

②粉碎：经破碎后的物料在地坑内经绞龙输送设备输送至封闭式皮带输送装置，后输送至粉碎机进一步粉碎，粉碎机将物料处理成粒径10～12mm的物料，粉碎系统中安装除铁装置，对粉碎料中的铁杂质进行清除，粉碎机出料口处设有螺旋输送管道，将粉碎料密闭输送至除杂系统进行除杂工序。此过程产生粉碎粉尘G4、废铁杂质S1以及噪声N。粉碎粉尘G4经设备密闭收集至旋风除尘器+布袋除尘器处理后由DA002排气筒排放。

③除杂风选：粉碎料经螺旋输送机输送至风选机进行除杂工序，进一步将粉碎料中含有的铜、铝等杂质筛选出来，保证进入制粒机的物料较为纯净。风选机也称清理筛，利用空气动力学原理，通过控制气流将不同密度和大小的物料进行分离。风选机设备密闭，仅高度落料会产生少量的粉尘。此过程产生除杂粉尘G5、杂质S2以及噪声N。除杂粉尘G5经设备密闭收集至旋风除尘器+布袋除尘器处理后由DA002排气筒排放。

④制粒：除杂后的物料经密闭爬坡皮带机输送至地坑（密闭连接），作为中转料仓，地坑底部安装螺旋输送机（绞龙），将物料连续、均匀输送至后端制粒机。花生壳、木屑、锯末由于粒径较小不需要破碎、粉碎以及除杂工序，直接使用铲车将花生壳、木屑运输至地坑（（地坑位于密闭车间内，顶部加盖密闭，仅留有落料口进行承料）），地坑底部安装螺旋输送机（绞龙），将物料密闭输送至制粒机。由制粒机自带喂料设备进行喂料，生物质原料被送入制粒机喂料室，在分料机和刮板的共同作用下均匀地铺在平模上，再将物料连续挤压进模具小孔，物料在模孔中经历成型、保型等过程。由于造粒机内压力增大，粒子本身发生变形和塑性流动，并在摩擦作用下产生大量热量（温度约为70-90℃），导致原料中含有的木质素软化，粘合力增加，软化的木质素和生物质中固有的纤维素联合作用，使生物质逐渐成形，一定时间后以圆柱状被挤出，旋转的切刀将物料切断，形成圆柱形，经出料后送出。本项目在造粒过程中不加温，不添加任何胶黏剂，不发生化学反应，仅通过物理挤压完成。此过程产生制粒粉尘G6、落料粉尘G3、废模具S3、水蒸气以及噪声N。制粒粉尘G6经设备密闭收集至旋风除尘器+布袋除尘器处理后由DA002排气筒排放。

⑤冷却：由于从制粒机刚制出的成型料温度为60~70℃，这种状态的成品易破碎，不易贮运。故需将加工成型后的高温燃料进入冷却系统进行冷却，冷却系统配套送风系统持续通入常温空气对热颗粒逆向风冷降温，带走颗粒内部游离水分与表面余热，冷却完成的颗粒经设备出料端进入密闭输送廊道输送至后端筛分工序。此过程产生噪声N。
⑥筛分：经冷却后的燃料采用振动筛进行筛分工序，分下来的不成型小颗粒经收集后送至制粒机进行回收利用，筛上物（生物质颗粒成品）经皮带输送至产品料仓暂存进行下一步工序。此过程产生筛分粉尘G7、不成型小颗粒S4以及噪声N。
⑦打包：通过自动打包机按照订单打包成吨袋或25kg/袋的规格，打包后的产品入库待售。产品颗粒物较大且具有一定的含水率（产品含水率为9%），不会产生粉尘，此过程产生废包装材料S5以及噪声N。
2.营运期主要污染物产生情况分析

本项目运营期主要污染工序及污染因子见下表：

表2-11  运营期主要污染工序一览表

污染

类别

产生

工序

污染源
编号
主要污染因子

收集方式及治理措施

废气

上料
上料废气
G1
颗粒物
集气罩+

软帘收集
旋风除尘器+脉冲布袋除尘器
一根16m高的（DA001）排气筒排放
破碎
破碎废气
G2

颗粒物
集气支管收集
粉碎
粉碎废气
G4

颗粒物
设备密闭收集
旋风除尘器+布袋除尘器
一根16m高的（DA002）排气筒排放
除杂
除杂废气
G5

颗粒物
设备密闭收集

制粒
制粒废气
G6
颗粒物
集气支管收集
旋风除尘器+布袋除尘器
筛分
筛分废气
G7
颗粒物
集气支管收集
落料
落料废气
G3
颗粒物
1#厂房进出口设置雾化喷淋，于车间无组织排放
输送
皮带输送废气
G8
颗粒物
于车间无组织排放
卸料
卸料粉尘
G9
颗粒物
车间密闭，减少物料降低高度差，无组织排放
运输
运输粉尘
G10
颗粒物
加盖环保布，厂区内运输道路硬化，定期洒水，设置洗车池，无组织排放
废水

生活污水

W
COD、BOD5、NH3-N、SS、pH、TP
排入防渗旱厕后，定期清掏用作农肥
噪声
设备运行

N

噪声
减振、隔音
固废

废气处理

S6
集尘灰
回用于生产
筛分

S4
不成型小颗粒
除铁

S1
废铁杂质
外售综合利用
风选

S2
杂质
制粒

S3
废模具
废气处理

S7
废布袋
打包、原料拆包

S5
废包装材料
洗车
S8
沉淀池沉渣
设备维修

S9
废油桶
统一收集后暂存于危废库（位于厂区内西侧，建筑面积5m2），交由有资质单位处置

S10
废机油
日常

S11
生活垃圾

交由环卫部门清运

 

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，拟租赁安徽省淮南市潘集区芦集镇戴庙村村民委员会向南300米空置地块进行生产。经现场勘查，项目入驻前，现状为空地，故不存在与本项目有关的原有环境污染问题。
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图2-3  项目地现状图


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1.大气环境质量

（1）达标区判定

本次评价大气环境常规污染物引用淮南市生态环境局2026年6月4日在其网站上公开的《2025年淮南市生态环境状况公报》中统计数据，淮南市为环境空气质量不达标区。具体数据及达标情况见下表。

表3-1  区域空气质量现状评价表

污染物

年平均指标（μg/m3）
现状浓度

标准值

占标率%
达标情况

SO2
年平均质量浓度

7
60

11.67
达标

NO2
年平均质量浓度
18
40

45.00
达标

PM10
年平均质量浓度
61
60
101.67
不达标

PM2.5
年平均质量浓度
37.1
30
123.67
不达标

CO

日均值平均第95百分位数浓度
800
4000

20.00
达标

O3
8小时平均第90百分位数浓度
149
160

93.13
达标

由上表可知，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准，2025年淮南市区域环境空气质量不达标，为不达标区域，主要超标污染物PM2.5、PM10年均浓度超过《环境空气质量标准》GB3095-2026二级标准0.2367倍、0.0167倍。

（2）特征污染因子现状监测

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。
为了解项目所在地TSP的环境质量现状数据，本环评委托潍坊伟华检测服务有限公司于2026年7月6日—2026年7月8日在项目所在地进行TSP现状监测。具体监测情况如下：
①监测布点

表3-2  环境空气质量现状监测点布设情况

序号
测点名称
与本项目相对位置
距离
G1
项目所在地
厂区内
/
[image: image6.png]



图3-1  监测布点图
②监测项目：TSP

③监测频率：TSP：连续监测3天，每天采样时间不少于24小时，测其日均值；

④评价方法

本次大气环境质量现状评价采用单因子污染指数法，公式如下：

[image: image7.png]



式中：Ii—i污染物的单因子污染指数；

      Ci—i污染物的实测浓度，mg/Nm3；

      COi—i污染物的评价标准，mg/Nm3。

当Ii≥1时，即该因子超标。对照评价标准计算各监测点的各污染物小时平均浓度和日均浓度的污染指数范围、超标率等。

表3-3  大气环境质量现状单因子评价结果
监测项目

监测点位

日均值（mg/m3）

评价标准（mg/m3）

单因子指数范围（I）
最大浓度占标率/%
超标
率/%
达标情况

2026.7.6
2026.7.7
2026.7.8
TSP
G1

0.158
0.155
0.153
0.3
0.51-0.527
52.7
0
达标

结果表明，区域大气环境TSP能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准。
2.地表水环境质量

根据《2025年淮南市生态环境质量状况公报》：2025年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为95.8%，Ⅳ类水质比例4.2%，总体水质状况优，比上年上升了4.1个百分点。

考核我市的8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，总体水质状况良好；考核我市的11个省控断面中优良水质比例为100%，总体水质状况优。

河流：淮河干流水质状况为优，东淝河、西淝河、永幸河、陡涧河水质状况为优，架河、泥河、万小河、瓦西干渠、丁家沟和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。袁庄水厂、东部城区水源地、西淝河闸下、窑口大桥和白洋淀渡口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），其他断面水质保持稳定。

湖库：安丰塘、瓦埠湖和焦岗湖点位水质年均值符合Ⅲ类标准，水质状况为良好；高塘湖点位水质年均值符合Ⅳ类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。安丰塘营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和瓦埠湖营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ⅳ类好转为Ⅲ类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。

集中式饮用水源地：2025年，东部城区水源地、东淝河水源地、袁庄水厂、凤台水厂、毛集水厂5个在用地表集中式饮用水水源地全年取水量13107.1万吨（县级取水量按每季度第一个月计），水质达标率100%，与上年相比保持稳定。

3.声环境质量现状

为了解项目区声环境质量现状，根据潍坊伟华检测服务有限公司于2026年7月6日-7月7日对项目区域声环境质量现状进行现场监测，噪声现状监测结果如下表所示：

表3-4  环境噪声监测结果 单位：dB(A)
编码
检测点位
检测结果

标准
2026年7月6日
2026年7月7日
昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

N1

项目区东侧1m处
57.3
45.2
56.3
46.7
60
50
N2

项目区南侧1m处
55.2
46.3
54.2
47.2
60
50
N3

项目区西侧1m处
56.7
47.2
55.4
45.3
60
50
N4

项目区北侧1m处
54.1
44.3
55.1
44.1
60
50
N5
芦集镇戴庙幼儿园

55.5
46.1
54.5
43.9
60
50
监测结果表明，项目区域厂界以及敏感点环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。

4.生态环境现状

项目用地为工业用地，项目周边无重点保护的野生动植物、自然保护区等，区域生态敏感程度较低。

5.电磁辐射

本项目不涉及。

6.地下水、土壤
本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，不需要开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。具体环境保护目标如下：

1.大气环境
项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标见下表：

表3-5  大气环境保护目标一览表
序号
名称
坐标
保护

对象
保护

内容
环境

功能区
规模

（户数/人数）
相对厂址方位
相对厂界距离/m
X

Y

1
芦集镇戴庙幼儿园
74

18

学校

环境空气
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区
约20人
NE

10
2
庙东

287

155

居民区

约42户195人
NE
254

3

戴庙小学

226

219

学校

约130人

NE
239

4

戴庙村

0

340

居民区

约478户2238人
N
302

5

洪庄

-142

-489

居民区

约38户178人
SW

461

注：以厂区中心点为原点，正东向为X轴，正北向为Y轴。
2.声环境：本项目周边50米范围内声环境保护目标见下表。

表3-6  声环境保护目标表
序号
名称
保护

对象
环境功能区
方位
距离/m
保护内容
1
芦集镇戴庙幼儿园
学校
《声环境质量标准》（GB3096-2008)2类区
NE
10
约20人
3.地下水环境

根据现场勘查，项目厂界外500m范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下资源。

4.生态环境

项目选址位于安徽省淮南市潘集区芦集镇戴庙村村民委员会向南300米，项目地现状为空地，且用地性质属于工业用地。项目用地范围内无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1.废气

施工期：扬尘颗粒物排放执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）标准限值要求。

运营期：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值表中的二级标准及无组织排放监控浓度限值，具体标准见下表。

表3-7  施工期监测点颗粒物排放限值一览表

控制项目

单位

监测点浓度限值
达标判定依据
TSP

μg/m³

1000

超标次数≤1次/日
500

超标次数≤6次/日
任一监测点自整时起依次顺延15分钟的TSP浓度平均值不得超过限值。超标次数指一个日历日96个TSP15分钟浓度平均值超过监测点浓度限值的次数。

根据HJ633判定设区市AQI在200-300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200mg/m³后再进行评估。

表3-8  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
污染物项目

最高允许排放浓度mg/m3
最高允许排放速率kg/h
无组织排放监控浓度限值
排气筒高度（m）
二级
监控点
限值浓度mg/m3
颗粒物
120
16
3.98*
周界外浓度最高点
1.0
*根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)“7.3 若某排气筒的高度处于本标准列出的两个值之间，其执行的最高允许排放速率以内插法计算，内插法的计算式见本标准附录B”，本项目排放标准中最高允许排放速率采用内插法计算得出。计算公式如下：

Q=Qa+(Qa+1-Qa)(h-ha)/(ha+1-ha)
2.废水

本项目废水主要为职工生活污水，排入防渗旱厕中，定期清抽外运作农家肥处理。
3.噪声

施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准，运营期项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，标准值详见下表。

表3-9  噪声排放标准（单位：dB（A））

类别

昼间

夜间

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

70

55

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

60
50
4.固体废弃物

项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关标准。

	总量

控制

指标
	（1）水污染物

根据工程分析，本项目废水主要为职工生活污水，排入防渗旱厕中，定期清抽外运作农家肥处理，不直接排入地表水体，无需单独申请总量指标。
（2）大气污染物

废气总量控制因子为：SO2、NOX、颗粒物、有机废气，本项目废气主要污染物为颗粒物，根据工程分析，大气污染物新增排放量为颗粒物：2.8424t/a。

根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19号）中的“三、大气主要污染物总量指标实行区域内等量或倍量削减替代”。上年度空气质量不达标的城市，相应污染物指标应执行“倍量替代”。其中，上年度PM2.5不达标的城市，新增SO2、NOx和VOCs指标均要执行“倍量替代”。上年度PM10不达标的城市，新增烟（粉）尘指标要执行“倍量替代”。

据淮南市生态环境局公布的《2025年淮南市生态环境状况公报》中统计数据，项目区为城市环境空气质量不达标区，超标污染物为PM2.5，结合因此本项目需进行倍量替代。因此本项目需申请总量为颗粒物：5.6848t/a。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目位于淮南市潘集区芦集镇戴庙村村民委员会向南300米空置地块进行“淮南鑫旺秸秆加工有限公司年产30000吨生物质固体燃料项目”的建设，建设施工期主要活动包括基础开挖、主体工程建设、内外部装修、设备安装及绿化等，将有施工废气、施工扬尘、施工噪声、施工废水、施工土方等产生。

施工过程中应严格遵守《安徽省大气污染防治条例》（2015.3.1）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2023）、《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治导则（试行）》（2014.6）《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》（2019.3）等。

1.施工期废气环境保护措施 
建设过程中，施工单位应严格遵守《2024年安徽省住建系统大气污染防治工作方案》“扬尘防治‘六个百分百’工作标准”等相关要求。

（1）施工单位应当按照工地扬尘污染防治方案的要求，在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管主管部门等有关信息，接受社会监督，并采取下列扬尘污染防治措施：

①施工现场实行围挡封闭，出入口位置配备车辆冲洗设施；

②施工现场出入口、主要道路、加工区等采取硬化处理措施；施工现场采取洒水、覆盖、铺装、绿化等降尘措施；

③施工现场建筑材料实行集中、分类堆放。建筑垃圾采取封闭方式清运，严禁高处抛洒；外脚手架设置悬挂密目式安全网的方式封闭；

④建筑垃圾运输、处理时，按照城市人民政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、路线和要求，清运到指定的场所处理；

⑤启动Ⅲ级（黄色）预警或气象预报风速达到四级以上时，不得进行土方挖填、转运和拆除等易产生扬尘的作业。

（2）装卸和运输水泥、砂土、垃圾等易产生扬尘的作业，应当采取遮盖、封闭、喷淋、围挡等措施，防止抛洒、扬尘。运输垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的，应当使用符合条件的车辆，并安装卫星定位系统。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时运输到指定场所进行处置；在场地内堆存的，应当有效覆盖。

（3）扬尘防治“六个百分百”工作标准：施工工地周边100%围挡，物料堆放100%覆盖，出入车辆100%冲洗，施工现场地面100%硬化，拆迁工地100%湿法作业，渣土车辆100%密闭运输。为尽可能减少施工期产生的废气对周围大气环境的影响，建议提倡科学施工、文明施工，将项目建设期的污染降低到最低程度。 

2.施工期废水环境保护措施 

建设期的废水排放主要来自施工人员的生活污水和施工废水。施工期项目污水处理措施具体如下：

（1）施工现场建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，将施工废水处理后回用。在施工场地建造污水收集边沟，将施工污水导流入施工废水处理设施。同时加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水及其中污染物的产生量。具体如下： 

①水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛撒的建筑材料。

②砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固废一起处置。

③在施工现场建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，收集工地内洼地中积存的雨水和施工废水，处理后回用于施工。

（2）施工人员产生的生活污水经旱厕后用作农肥不外排。 

3.施工期噪声环境保护措施

（1）为减轻施工噪声对周围居民的影响，施工期应严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）有关规定，加强管理，控制同时作业的高噪声设备的数量。夜间禁止作业。

（2）施工机械噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，对于此类情况，一般可采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解。如噪声源强大的作业可放在昼间（08:00~18:00）或对各种施工机械作业时间加以适当调整。

（3）对于施工期间的材料运输、敲击、人员的喊叫等施工声源，要求施工队通过文明施工、加强有效管理加以缓解。

（4）考虑到项目施工期间工地来往车辆行驶可能会对沿途声环境造成一定的影响，本次评价建议施工材料运输应安排在白天进行，禁止夜间扰民。

（5）运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛；同时应合理安排施工工期，尽量避免夜间高噪声源施工，如需进行夜间施工作业，需征得当地环保部门的同意，并告知周围居民，取得当地居民的谅解和支持。

（6）合理设计施工平面图：结合项目外环境关系，建议将相对固定的产噪区如木工、钢筋加工房等高噪声源分布在地块南侧。

（7）采用声屏障措施：在施工场地周围设置临时屏障，在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。

（8）施工期噪声对芦集镇戴庙幼儿园的影响

降噪措施：

①边界固定式隔声围挡：沿临幼儿园东北侧厂界连续搭设高度2.5m夹心彩钢隔声围挡，围挡内部填充离心玻璃棉吸声材料，底部使用橡胶条密封无空隙，形成连续长效临时声屏障；

②结构施工、内外装修阶段，在建厂房外立面全覆盖高密度隔声密目安全网；模板切割、墙体打磨、外墙钻孔等室外作业时，配套可移动装配式隔声屏，定向阻挡噪声向东北侧幼儿园传播；振捣棒、切割机等手持设备选用低噪型号，配套减振橡胶垫。

③将木工加工区、钢筋加工场、固定式空压机等高噪声固定施工设施统一布置于远离幼儿园一侧，利用场地中部临时办公用房、原料堆料区形成天然隔声缓冲屏障，拉大高噪声设备与幼儿园的噪声传播距离。
④实施分时错峰施工降噪：严格避开幼儿园晨间入园（07:30-08:30）、午间午休（12:00-14:00）、傍晚离园（16:00-17:30）三个关键时段，上述时段全面停止打桩、破碎、切割、土石方开挖、渣土运输等高噪声作业，仅开展抹灰、清理等低噪声工序；夜间22:00至次日6:00禁止施工。高噪声作业集中安排在08:30-12:00、14:00-16:00，同步配套低噪声设备、机械减振、临建隔声围挡、运输车辆禁鸣限速等措施，减少施工噪声对幼儿教学、休息的干扰。

预测结果：

采取以上措施后，幼儿园昼间噪声贡献预测值为25.4dB(A)，叠加现状本底后总声级稳定低于55dB(A)标准限值，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，噪声增量控制水平良好。
4.施工期固体废物环境保护措施 

施工期间会产生弃土和弃渣，在运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖等）过程中以及在工程完成后，会残留不少废建筑材料。对于建筑垃圾，其中的钢筋可以回收利用，其他的混凝土块连同弃渣等均为无机物，可送至专用垃圾场所。在建设过程中，建设单位应要求施工单位规范运输，不能随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”，不然会对周围环境造成影响。装修阶段产生的装修垃圾，必须及时外运，在固定垃圾堆场处置。另外施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾，应收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一处理。
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1.废气污染源分析

本项目产生的废气主要为卸料粉尘、运输粉尘、上料粉尘、破碎粉尘、粉碎粉尘、除杂粉尘、制粒粉尘、筛分粉尘、落料粉尘。
废气产生及排放情况见下表：

表4-1  有组织大气污染物排放情况一览表
排放形式

产排污环节

污染物种类

污染物产生量t/a

污染物产生浓度mg/m3
污染物产生速率kg/h

治理措施

是否为可行性技术

污染物排放量t/a

污染物排放浓度mg/m3
污染物排放速率kg/h

有组织
上料粉尘G1
颗粒物
17.718
218.84
3.2811
集气罩+软帘收集
旋风除尘器+脉冲布袋除尘器（处理效率95%）
一根16m高的排气筒（DA001）排放
是
0.8859
10.94
0.1641
破碎粉尘G2

集气支管
粉碎粉尘G4、除杂粉尘G5

颗粒物
20.27
230.155
3.717
设备密闭收集
旋风除尘器+布袋除尘器（处理效率95%）

一根16m高的排气筒（DA002）排放
是
1.0035
11.5046
0.1858
制粒粉尘G6、筛分粉尘G7
颗粒物
19.0665
415.412
3.531
集气支管
旋风除尘器+布袋除尘器（处理效率95%）
是
0.953
20.765
0.1765
表4-2  全厂无组织大气污染物排放情况一览表

产生工序
污染物种类
产生量（t/a）
产生

速率（kg/h）
无组织排放量（t/a）
无组织排放速率（kg/h）
面源参数
年排放时间h
长度m
宽度m
高度m
上料粉尘G1、破碎粉尘G2
颗粒物
0.933
0.1728
0.933
0.1728
38.8
29
3
5400
制粒粉尘G6、筛分粉尘G7

颗粒物

1.0035
0.186
1.0035

0.186

91.96
30
3
5400
落料粉尘G3

颗粒物
0.317
0.2642
0.0951
0.0793
1200
卸料粉尘G8

颗粒物
0.178
3.56
0.0356
0.712
50
运输粉尘G9

颗粒物
1.921
6.403
0.5763
1.921

300
排放口基本情况见下表：

表4-3  项目废气排放口基本情况

排气筒编号

排放源

排气筒底部中心坐标

排气筒参数

污染物名称

年排放时间h

经度

纬度

高度m

直径m

温度℃

排气量m3/h
DA001
上料粉尘G1、破碎粉尘G2
116.693105

32.804420

16
0.6

25

15000

颗粒物

5400
DA002

粉碎粉尘G4、除杂粉尘G5、制粒粉尘G6、筛分粉尘G7
116.692716

32.804885

16
0.8
25

24650

颗粒物

5400
结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ942—2018）中相关规定，其监测内容如下表所示：

表4-4  本项目运营期废气监测要求汇总表

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

DA001

颗粒物
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

DA002
颗粒物
1次/年
厂界

颗粒物
1次/年
（1）上料粉尘G1

项目秸秆、废木材上料至破碎机过程中会产生上料粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》表17-1“木材加工厂锯末堆进料出料和贮存产污系数0.5kg/t-原料”，粉尘产生系数取0.5kg/t-原料，项目秸秆、废木材、农林树枝用量为15954.495t/a，则上料粉尘产生量为7.977t/a。

（2）破碎粉尘G2
项目秸秆、农林树枝、废木材需要采用破碎机进行破碎过程中会产生破碎粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2542生物质致密成型燃料加工行业系数表：“剪切、破碎、筛分、造粒”颗粒物产污系数为6.69×10-4吨/吨-产品，项目秸秆、农林树枝、废木材用量为15954.495t/a，则破碎粉尘产生量为10.674t/a。

破碎机上料口设置四面围挡集气罩+软帘收集，破碎机腔体以及出料口设置柔性集气支管，全部支管汇总接入镀锌钢制主集气风管系统，粉尘收集效率≥95%。

上料粉尘、破碎粉尘经收集（收集效率95%）后通过一套旋风除尘器+脉冲布袋除尘器处理后通过一根16m高的排气筒（DA001）排放，上料、破碎工序年工作5400h，旋风除尘器+脉冲布袋除尘器对颗粒物的处理效率为95%，风量为15000m3/h，则颗粒物的有组织产生量为17.718t/a，产生速率为3.2811kg/h，产生浓度为218.74mg/m3；颗粒物有组织排放量为0.8859t/a，排放速率为0.1641kg/h，排放浓度为10.94mg/m3，无组织产生量为0.933t/a，产生速率为0.1728kg/h。
集气罩风量核算：
风量计算方法根据《大气污染控制工程》中的控制风速法计算。计算公式如下：

Q=3600*K*P*H*VX
其中，Q为风量，m3/h；

K：考虑沿高度速度不均匀的安全系数，通常取1.2；

P：罩口周长，m；

H：罩口至污染源的距离，m；

VX：污染源控制速度，m/s；

根据《大气污染控制工程》可得，当污染源从轻微速度发散到相对平静的空气中时，污染源控制速度在0.25~0.5m/s，因此本项目取0.4m/s，即VX=0.4m/s；

项目设备上方集气罩设置尺寸为5.2m×1.4m，即P=13.2m，为避免横向气流的干扰，本项目设计罩口至污染源的距离为0.32m，即H=0.32m。

单台集气罩风量为Q=3600*1.2*13.2*0.4m*0.3m/s=7300m3/h。

集气支管风量计算：

表4-5  项目集气支管风量计算一览表
产尘节点

支管直径m
风管设计风速m/s
数量

排气量m3/h/根

总排气量m3/h
破碎机腔体

0.25

10

2

1767

3534

出料口

0.25

10

1

1767

1767

合计

5301

根据《三废处理工程技术手册（废气卷）》手册管道风量计算：
管道体积流量（秒）：V=S×u

换算小时风量：

Q=V×3600=S×u×3600

式中：S=管道截面积；u=管内风速。
考虑到风量损失，风量取整为15000m3/h，满足风量要求。

（3）粉碎粉尘G4、除杂粉尘G5
本项目粉碎、除杂工序会产生粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2542生物质致密成型燃料加工行业系数表：“剪切、破碎、筛分、造粒”颗粒物产污系数为6.69×10-4吨/吨-产品，本项目年产30000吨生物质燃料颗粒，破碎、除杂年工作5400h，粉碎机、除杂机均为密闭式设备，配套风机风量为16150m3/h（碎设备配套7650m³/h风机，除杂设备配套8500m³/h风机），粉碎粉尘、除杂粉尘经设备收集（收集效率为100%）后通过一套旋风除尘器+布袋除尘器处理（处理效率为95%）后通过一根16m高的排气筒（DA002）排放。则颗粒物有组织产生量为20.07t/a，产生速率为3.717kg/h，产生浓度为230.155mg/m3；颗粒物有组织排放量为1.0035t/a，排放速率为0.1858kg/h，排放浓度为11.5046mg/m3。

（3）制粒粉尘G6、筛分粉尘G7
本项目制粒、筛分工序会产生粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2542生物质致密成型燃料加工行业系数表：“剪切、破碎、筛分、造粒”颗粒物产污系数为6.69×10-4吨/吨-产品，本项目年产30000吨生物质燃料颗粒，制粒、筛分年工作5400h，制粒粉尘、筛分粉尘经集气支管收集（收集效率为95%）后通过一套旋风除尘器+布袋除尘器处理（处理效率为95%）后与粉碎、除杂粉尘一并通过一根16m高的排气筒（DA002）排放。则颗粒物有组织产生量为19.0665t/a，产生速率为3.531kg/h，产生浓度为415.412mg/m3；颗粒物有组织排放量为0.953t/a，排放速率为0.1765kg/h，排放浓度为20.765mg/m3。无组织产生量为1.0035t/a，产生速率为0.186kg/h。
制粒机出口处设置集气支管（2根）收集制粒工序产生的粉尘以及水蒸气，筛分工序出口设置集气支管（2根）收集筛分粉尘。

集气支管风量计算：

表4-6  项目集气支管风量计算一览表
产尘节点

支管直径m
风管设计风速m/s
数量

排气量m3/h/根

总排气量m3/h
制粒机

0.2

10

2

1130

2261

筛分机

0.25

10

2

2545

5090

合计

6538

根据《三废处理工程技术手册（废气卷）》手册管道风量计算：
管道体积流量（秒）：V=S×u

换算小时风量：

Q=V×3600=S×u×3600

式中：S=管道截面积；u=管内风速。
集气支管考虑到风量损失，风量取整为8500m3/h，满足风量要求。
皮带输送粉尘G8
项目对输送皮带、输送机进行封闭，输送过程产生的颗粒物量极少，于车间内无组织排放，本次不定量分析。
（5）落料粉尘G3

项目破碎物料通过输送廊道落料至地坑过程中会产生粉尘，木屑以及锯末使用铲车运输至地坑落料过程中会产生粉尘。粉尘产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料装卸、输送等无控制的排放因子0.01kg/t计算，本项目秸秆、农林树枝、废木材、木屑、锯末用量约为31698.323t/a，则落料粉尘产生量为0.317t/a。地坑加盖密闭，经留有落料口进行承料，地坑位于密闭厂房内，建设单位于厂房门口设置雾化喷淋抑制逸散至厂房外的粉尘，抑尘效率为70%。则落料粉尘无组织排放量为0.0951t/a，排放速率为0.0793kg/h。

（6）卸料粉尘G9
物料装卸过程中起尘量参考秦皇岛码头装卸起尘量计算公式计算：
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式中：Q——装卸起尘量，mg/s；

u——平均风速，m/s，本项目取2.1m/s（类比资料查询所得）；

H——物料落差，m，本项目取值2.0m（建设单位提供资料）；
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——物料含水率，%；

表4-7  本项目主要原辅材料含水率一览表
序号
原料名称
含水率ω(%)
装卸起尘量Q(mg/s)
1
秸秆
15
130.66
2
花生壳
13
228.74
3
农林树枝
15
130.66
4
锯末、木屑
11
400.45
5
废木材
16
98.75
合计
989.26
按上述公式计算可知，本项目卸料过程中扬尘产生速率约为989.26mg/s。根据建设单位提供的资料，本项目装卸物料约2分钟，则一次排放扬尘0.1188kg。本项目原辅料年转运量约1501次，则扬尘量约0.178t/a

根据上述计算可知，由于原辅料含水率较大，排放扬尘量较少，同时建设单位采取对卸料作业位于全封闭厂房内，禁止露天作业，防止粉尘逸散，采取以上措施后，扬尘控制效率按80%进行计算，则得到排放量约为0.0356t/a。

（7）运输粉尘G10
项目厂内运输扬尘起尘量按下式计算：

Qp=0.123(V/5)×(M/0.68)0.85×(P/0.5)0.75
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式中：Qp-－道路扬尘量，kg/km·辆；

Qp1--总扬尘量，kg/a；

V-－车辆速度，km/h；

M--车载载重，t/辆；

P-－道路灰尘覆盖量，kg/m2；

L-－运输距离，km；

Q-－运输量，t。

项目产品运输量为100t/d，运输车单次运输量按20t计算，每天运输车次为5次；秸秆等原料运输量为100.4t/d，运输车单次运输量按20t计算，每天运输车次为5次；车辆在厂区行驶距离按500m计，平均每天发空车、重载各10辆；空车重约10t，重载车约30t，运输车辆在厂区内的行驶速度不超过10km/h，道路表面粉尘的量以0.1kg/m²计。空车扬尘为3.6145kg/km辆，重载车扬尘为9.196kg/km辆。则项目运输道路扬尘产生量为1.921t/a。保持路面清洁是减少运输道路扬尘最有效的手段。此外，参考《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007），建设单位采取规划运输路线、增设车辆进出厂区的洗车池、绿化道路、定期洒水并清扫路面、对运输物料进行加盖篷布并限制车速、禁止超载等措施，可有效减少道路扬尘。经采取以上降尘措施治理后，运输道路扬尘量可减少道路扬尘。经采取以上降尘措施治理后，运输道路扬尘量可减少70%，则项目运输车辆扬尘排放量为0.5763t/a。

汽车运输过程的主要污染为道路扬尘，评价提出以下治理措施：

1）限制汽车超载，运输时应采用环保布遮盖，避免车辆沿路抛撒。

2）对厂区外部衔接道路进行硬化，并加强道路两旁的绿化，最大化降低运输扬尘对周围环境产生的影响。

3）为本项目服务的所有运输车辆采用国六标准的清洁能源车辆（箱车），且需满足清洁运输的要求；厂区内非道路移动机械达到国四及以上排放标准；厂区所有运输通道出入口按要求安装门禁系统，门禁视频监控数据连续保存6个月以上。

采取上述措施后可抑尘70%，交通运输起尘减少为1.3447t/a。
2.废气治理设施可行性分析
（1）废气治理设施可行性分析
本项目上料粉尘经集气罩+软帘收集、破碎粉尘经集气支管收集后通过一套旋风除尘器+脉冲布袋除尘器处理后通过一根16m高的排气筒（DA001）排放；粉碎粉尘、除杂粉尘经设备密闭收集后通过一套旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过一根16m高的排气筒（DA002）排放，制粒粉尘、筛分粉尘经集气支管收集后由一套旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过一根16m高的排气筒（DA002）排放；卸料粉尘、落料粉尘于车间无组织排放，厂房大门设置雾化喷淋抑尘，道路运输扬尘无组织排放，厂区道路硬化，设置洗车平台，车辆遮盖环保布，限速，加强绿化，定期洒水抑尘。
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图4-1  本项目废气收集、处理、排放走向示意图
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图4-2  本项目废气收集图（以上图片由设备厂家提供，与本项目设备类似）
①有组织废气处理措施可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ819-2017），“废气污染治理设施工艺－除尘设施”包括袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他。项目针对废气污染物特征选用旋风除尘、袋式除尘器，属于规范推荐的污染治理工艺，项目废气处理设施可行。

②无组织控制措施

根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020 年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号），项目无组织控制措施要求如下：

物料装卸
原料秸秆运输过程采用捆扎或者袋装，锯末、木屑、花生壳、农林树枝、废木材运输采用袋装或者吨包运输，运输车辆加盖蒙布；在封闭的车间内装卸，禁止露天装卸。

物料储存原料（秸秆、锯末等）及产品（生物质颗粒，粒状）均储存于封闭原料库及成品库内，原料库并采取清扫措施。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内地面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。

物料转移与输送
本项目易产尘物料（锯末等）厂内转移、输送采用封闭输送；厂房进出口设置雾化喷淋装置系统；除尘器设置密闭灰仓并及时卸灰，集尘灰通过吨包袋等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面；

厂容厂貌

厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面均硬化；厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘；其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。

综上，建设单位通过以上措施，项目无组织废气对周围大气环境及附近敏感点影响甚微。
③排气筒设置的合理性分析

参考《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中对排气筒高度的要求：

①新污染源的排气筒一般不应低于15m；

②排气筒高度须遵守表列排放速率标准值；

③排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上。

本项目为新建项目，根据现场踏勘可知，目前项目周围200m范围内最高的建筑为本项目建筑物，高度为10.2m，故本项目排气筒高度为16m，满足大于周边建筑5m以上，排气筒设置排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求。

（2）废气达标分析

本项目排气筒排放污染物达标情况见下表：

表4-8  排气筒排放污染物达标情况

排放口编号

产污工序
污染物

排放情况
执行标准

排放标准

达标情况

排放浓度（mg/m3）
排放

速率

(kg/h)
排放浓度（mg/m3）
排放

速率（kg/h）

DA001
上料粉尘G1、破碎粉尘G2
颗粒物
10.94
0.1641
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

120

3.98
达标
DA002
粉碎粉尘G4、除杂粉尘G5、制粒粉尘G6、筛分粉尘G7
颗粒物
14.6977
0.3623
120
3.98
由上表可知，项目所在区域大气环境属于二类区，本项目废气经处理后均可达标排放，外排废气对区域大气环境和周边敏感点环境影响较小。

（3）非正常工况环境影响分析

项目所在区域大气环境属于二类区，项目废气经处理后可达标排放，外排废气对区域大气环境和周边敏感点环境影响较小。

非正常生产与事故状况是指开车、停车、机械故障、设备检修时的物料流失等因素所排放的废气对环境造成的影响。对此要有预防和控制措施。

本项目涉及的大气污染物非正常排放工况主要为废气处理装置出现故障，导致上料粉尘、破碎粉尘、粉碎粉尘、除杂粉尘、制粒粉尘、筛分粉尘非正常排放。项目选取旋风除尘器、布袋除尘器出现故障，有组织排放的颗粒物作为污染因子。假设废气处理装置出现故障时，废气处理故障降低至50%，非正常排放事故持续时间按60分钟计算。

表4-9  非正常工况下污染物排放源强
污染源
非正常排放原因

污染物
非正常排放工况

排放标准

达标分析
浓度（mg/m3）
速率（kg/h）
频次及持续时间

排放量（kg/a）
浓度（mg/m3）
速率（kg/h）
DA001
上料粉尘G1、破碎粉尘G2
旋风除尘器、布袋除尘器或风机故障
颗粒物
114.891
1.723
1次/年，1次/h

1.723
120
3.98
达标
DA002
粉碎粉尘G4、除杂粉尘G5
旋风除尘器、布袋除尘器或风机故障
颗粒物
120.831
1.951
1.951
120
3.98
不达标
制粒粉尘G6、筛分粉尘G7
旋风除尘器、布袋除尘器或风机故障
颗粒物
218.091
1.854
1.854
120
3.98
不达标
建设单位应加强环保设备的运行管理，严格控制废气非正常排放，并采取以下措施：

①制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，发现风机故障、损坏或排风管道破损时，应立即对设备或管道进行维修。

②定期检修废气治理设施，确保净化效率符合要求。

③设立环保管理专员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类废气污染物进行定期监测。

二、废水

1.废水污染源分析
根据建设单位提供资料，本项目用水主要为生活用水、厂房雾化喷淋用水、厂区以及道路抑尘用水、洗车平台用水，本项目产生废水主要为生活污水。

①生活用水
本项目劳动定员5人，厂内不提供食宿，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679—2025）中企业的独立办公楼用水可参照S922国家行政机构通用定额——38m3/人•年，因此本项目生活用水量为0.6333t/d（190t/a）。生活污水产生量按照用水量的80%计算，生活污水产生量为0.507t/d（152t/a）。生活污水排入防渗旱厕后定期清掏用于周边农田施肥，不外排。
根据原国家环境保护总局职业资格培训管理办公室编写的《社会区域类环境影响评价》教材中推荐的生活污水水质，COD、BOD5、SS、氨氮的浓度分别为400mg/L、200mg/L、200mg/L、45mg/L。结合当地实际情况一般生活污水中主要污染物浓度为COD：300mg/L、BOD5:140mg/L、SS：160mg/L、氨氮：25mg/L。
②厂房雾化喷淋用水

本项目地坑设置在密闭车间内，地坑加盖仅留有落料口用于承接输送机落料，落料过程中会产生少量粉尘，考虑到粉尘逸散厂房外，物料以及产品需要控制含水率，建设单位于1#厂房门口设置雾化喷淋装置，根据建设单位提供资料，厂房共设置2个喷头，每个喷头喷洒流量为0.2L/min，每天喷洒时间为18小时，因此雾化喷淋用水量为0.432m3/d，129.6m3/a，雾化喷淋水全部蒸发，不产生废水。

③厂区以及道路抑尘用水

本项目需洒水抑尘的厂区道路和场地面积为500m2，根据企业提供资料，按洒水面积0.5L/m2·d 计算，则洒水抑尘用水量为0.25m3/d，75m3/a，雾化喷淋水全部蒸发，不产生废水。

④洗车平台用水

项目产品、原料需运输约10车次/d，项目每辆车进出厂均需冲洗，则清洗次数按10车次/d。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中汽车冲洗用水定额，载重汽车高压水枪冲洗用水量为80-120L/辆•次，本次评价取平均值100L/辆•次，故需冲洗用水量为1m3/d（300m3/a），循环水量为0.8m3/d，洗车废水排入沉淀池后，清水进入洗车用清水池，返回洗车工序重复利用不外排。清洗过程中部分蒸发或损耗，则需定期补充新水，定期补充新水量约为0.2m3/d（60m3/a）。
表4-10  本项目废水污染物产排分析一览表   注：pH无量纲

类别
废水量
(t/a)
污染物种类
污染物
治理措施
处理效率%

排放方式
产生浓度（mg/L）
产生量（t/a）
生活污水
152

pH

6~9

--

防渗旱厕

/

定期清掏用作农肥不外排
COD

300

0.0456

/
NH3-N

25

0.0038

/
BOD5
140

0.02128

/
SS

160

0.02432

/
2.水环境影响分析

项目运行后，厂房雾化喷淋用水以及厂区以及道路抑尘用水全部蒸发损耗，不产生废水，项目主要废水为生活污水，生活污水排入防渗旱厕后，定期清掏用作农肥不外排，因此基本不会对地表水环境产生影响。
（1）废水处理可行性分析

项目生活污水排入防渗旱厕后，定期清掏用于周边农田施肥，不外排，符合《农村生活污水处理设施水污染物排放控制规范编制工作指南（试行）》中的尾水利用要求：鼓励优先选择氮磷资源化与尾水利用技术、手段或途径，尾水利用应满足国家或地方相应的标准或要求。其中，用于农田、林地、草地等施肥的，应符合施肥的相关标准和要求。排入旱厕的生活污水中含有较高的氮、磷、钾等养分和微量元素，具有很高的肥料价值，且项目生活污水产生量小，项目地周边农田约800亩，因此生活污水用于农田施肥可行。

监测要求

本项目生活污水排入防渗旱厕后定期清掏用作农肥，不外排，因此无废水监测要求。

三、声环境影响分析

1.噪声源强

项目噪声主要来自机械设备的运行噪声，噪声源强在70~90dB(A）之间。经类比调查，主要生产设备噪声产生情况见下表：

表4-11  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

序号
声源名称
空间相对位置/m
声源源强
声源控制措施
运行时间（h/d）
X
Y
Z
声功率级/dB(A)
1
旋风除尘器1#

-10
-58
3.5
75
设备基础安装减震垫、加强对设备的维护
昼间：8:30-21:00（避开幼儿园入园、出园以及午休时间段）
夜间：22:00－次日7:00
2

脉冲布袋除尘器1#

-11
-55
4.5
75
3

风机1#

-10
-54
1
90
4

螺旋输送机
-57
-5
2
77
5

提升机
-56
-4
6
80
6

除杂主机
-51
-5
3
87
7

旋风除尘器2#
-59
-5
3.5
75
8

布袋除尘器2#
-58
-4
4.5
75
9

风机2#

-57
-3
1
90
10

旋风除尘器3#

-12
47
3.5
75
11

布袋除尘器3#

-11
48
4.5
75
12

风机3#

-10
49
1
90



	
	表4-12  本项目主要噪声源强调查清单（室内声源）

序号

建筑物名称

设备名称

单台噪声源强声功率级dB（A）/1m

数量

声源控制措施

空间相对位置（m）

距室内边界距离/m

距室内边界声级dB（A）

运行时段

建筑物插入损失dB（A）

建筑物外损失

声压级dB（A）

X

Y

Z

E

W

S

N

E

W

S

N

E

W

S

N

1

生产车间

链板进料输送机
78
1
厂房隔声、设备基础减震、选用低噪声设备

-6
-54
2
8
25
3
40
59.9
50.0 
68.5
46
昼间：8:30-21:00（避开幼儿园入园、出园以及午休时间段）
夜间：22:00－次日7:00
20
39.9
30
48.5
26
2

综合破碎机
90
1
-11
-48
3
15
18
5
38
66.5
64.9
76
58.4
20
46.5
44.9
56
38.4
3

皮带输送机
75
1
-22
-38
6
30
3
5
38
45.5
65.5
61
43.4
20
25.5
45.5
41
23.4
4

自卸除铁器
70
1
-13
-45
1.2
17
16
5
38
45.4
45.9
56
38.4
20
25.4
25.9
36
18.4
5

螺旋输送机
77
4
-32
-30
1.5
4
30
10
80
65
47.5
57
38.9
20
45
27.5
37
18.9
6

皮带输送机
75
2
-55
-11
1.5
35
5
10
80
44.1
61
55
36.9
20
24.1
41
35
16.9
7

自卸除铁器
70
1
-51
-15
1.2
30
10
10
80
40.5
50
50
31.9
20
20.5
30
30
11.9
8

振动给料机
82
1
-45
-20
1.4
22
16
10
80
55.2
57.9
62
43.9
20
35.2
37.9
42
23.9
9

粉碎机
90
1
-50
-15
3.5
27
12
10
80
61.4
68.4
70
51.9
20
41.4
48.4
50
31.9
10
卸料器
74
1
-56
-10
1
38
2
10
80
42.4
68
54
35.9
20
22.4
48
34
15.9
11
封闭式皮带输送机
75
1
-29
19
1.5
34
5
54
43
44.4
61
40.4
42.3
20
24.4
41
20.4
22.3
12
螺旋输送机
77
1
-23
26
2
34
5
54
43
46.4
63
42.4
44.3
20
26.4
43
22.4
24.3
13
制粒机
90
1
-15
35
3.5
34
5
65
35
59.4
76
53.7
59.1
20
39.4
56
33.7
39.1
14
闭式冷却器
80
1
-11
31
3
29
10
66
30
50.8
60
43.6
50.5
20
30.8
40
23.6
30.5
15
振动筛
83
1
-5
28
2.4
21
18
66
30
56.6
57.9
46.6
53.5
20
36.6
37.9
26.6
33.5
16
螺旋输送机
77
1
-4
26
2
20
20
66
30
51
51
40.6
47.5
20
31
31
20.6
27.5
17
皮带输送机
75
4
-3
24
2
18
22
66
30
49.9
48.2
38.6
45.5
20
29.9
28.2
18.6
25.5
18
犁式卸料器
74
1
0
25
1.4
15
24
66
30
50.5
46.4
37.6
44.5
20
30.5
26.4
17.6
24.5
19
成品仓
72
1
4
22
6
11
28
66
30
51.1
43.1
35.6
42.5
20
31.1
23.1
15.6
22.5
20
打包机
80
1
6
19
2
8
32
66
30
61.9
49.9
43.6
50.5
20
41.9
29.9
23.6
30.5
21
空压系统
88
1
8
18
1.6
6
34
66
30
72.4
57.4
51.6
58.5
20
52.4
37.4
31.6
38.5
备注：以厂区中心为原点（0,0）。本项目为钢结构封闭式厂房，建筑物插入损失约为20dB（A）。


	
	2.预测模式
根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上附录B推荐的工业噪声预测计算模型：
A计算某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级：
[image: image16.png]Ly =Ly +1n1g(%+%)



 
式中：LP1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB;
Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R——房间常数；[image: image17.png]a/(1— a)



，S为房间内表面面积；m2；
α为平均吸声系数；
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
B计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级：
[image: image18.jpg]N
Lyu(T) = 1Dlg<z 10"-"1w>
=




式中：Lpli(T) — 靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB;
Lplij— 室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N— 室内声源总数。
C计算出靠近室外围护结构处的声压级：
[image: image19.jpg]Ly5i(T) = Lygy(T) = (TL; +6)




式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外个声源倍频带的叠加声压级，dB;
Lp1i(T)——靠近围护结构处室内各声源倍频带的叠加声压级，dB;
TLi——围护结构倍频带的隔声量，dB。
D将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
[image: image20.jpg]Ly = Lyp(T) +101gS




式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB;
S——透声面积，m2
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
E噪声贡献值计算：
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内，该声源工作时间为tJ，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T——用于计算等效声级的时间，s;
N——室外声源个数；
Ti——在时间内声源工作时间，s；
M——等效室外声源个数；
Tj——在时间内声源工作时间，s;
F预测值计算：
预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。
噪声预测值（Leqg）计算公式为：
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式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；
Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
Leqb——预测点的背景噪声值，dB。
表4-13  厂界环境噪声预测结果  单位：dB（A）

类别

预测点名称
昼间dB(A)
夜间dB(A)
昼间dB(A)
夜间

dB(A)

昼间dB(A)
夜间dB(A)
昼间dB(A)
夜间dB(A)
现状值
贡献值
预测值

标准值

厂界
东厂界

57.3
45.2
32.6
32.6
57.3
45.4
60
50
南厂界
55.2
46.3
28.4
28.4
55.2
46.4
60
50
西厂界
56.7
47.2
31.9
31.9
56.7
47.3
60
50
北厂界
54.1
44.3
31.6
31.6
54.1
44.5
60
50
芦集镇戴庙幼儿园
55.5
46.1
25.4
25.4

55.5
46.1
60
50
分析可知，项目厂界噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，项目噪声对周边环境影响较小。

（2）噪声影响分析
本项目周边主要声环境敏感目标为芦集镇戴庙幼儿园，项目用地红线厂界距幼儿园用地边界约10m，项目厂界距离幼儿园大门约24m，项目厂界与幼儿园教学楼建筑物最小水平距离约52m，经建筑退让红线5m，厂区建筑物与幼儿园教学楼距离为57m；幼儿园位于项目厂区东北侧，属于项目近距离声环境敏感保护目标，其余周边均为农田、水塘，无其他居民住宅、学校等声敏感点。

为最大限度降低生产噪声对东北侧芦集镇戴庙幼儿园的影响，项目从平面布局、运输路线、管理公示三方面采取源头防控措施：

①厂区平面优化布局

项目所有高噪声生产设备（破碎机、制粒机、风机、空压机、振动筛、各类输送设备等）全部集中布置于1#生产厂房、2#仓库西侧区域，均属于远离幼儿园一侧，利用厂房墙体、厂区构筑物形成天然隔声屏障，拉大噪声源与东侧幼儿园的传播距离，大幅削减噪声向敏感点传递。

②运输交通噪声管控

项目原料、成品运输车辆统一规划行驶路线，全程绕行厂区西侧、南侧道路，完全避开东北侧临近幼儿园的道路，不在幼儿园周边路段怠速、鸣笛、装卸物料，从路径上消除交通噪声对幼儿园教学时段的干扰。

③公众公示与沟通管理

项目已在芦集镇戴庙幼儿园公告栏张贴项目建设现场公告，公示项目建设内容、噪声防控措施、施工及营运期噪声管控方案，主动接受周边群众、幼儿园校方监督，建立日常沟通协调机制。

④配套设备降噪工程措施

厂区各类产噪设备同步配套减振、隔声、消声工程措施：风机配套消声器、减震底座；破碎机、制粒机、空压机底部铺设加厚橡胶减震垫；输送机落料点加装缓冲衬板；全部生产设备封闭于厂房内部，依托厂房墙体隔声；风管增设软连接、导流板减少气流共振噪声，多重措施降低设备噪声源强。

经平面布局避让、运输路线分流、设备综合降噪、公众沟通公示多重防控措施叠加，营运期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对芦集镇戴庙幼儿园的噪声增量极低，不会对园区教学、休息声环境造成明显不利影响，噪声污染防治措施技术、经济可行。建设项目生产过程中会产生突发性噪声，对于突发性噪声，从生产工艺及管理中严格控制，减少突发性噪声的影响。

3.噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）自行监测要求，本项目噪声监测计划如下：
表4-14  项目噪声监测计划表

监测项目

点位

参数

监测频次

噪声

芦集镇戴庙幼儿园、厂界四周外1m

等效连续A声级

每季度一次，每次昼夜监测一次

四、固体废物环境影响和保护措施
1.固体废物产生情况
项目运营期产生的固体废物包括：一般固废、危险废物和生活垃圾。
（1）一般固废
①废铁杂质：项目破碎、粉碎系统自带除铁器，会产生废铁等杂质，产生量约为3t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废铁杂质属于可再生类废物中废有色金属，类别代码为“900-001-S17”，属于一般固废，统计收集暂存于一般固废库，外售综合利用。
②杂质：项目除杂过程中会产生铜、石块等废杂质，产生量约为2.9902t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），铜属于可再生类废物中废有色金属，类别代码为“900-002-S17”，属于一般固废，石块属于其他工业固体废物，类别代码为“900-099-S59”，统计收集暂存于一般固废库，外售综合利用。
③废模具：本项目制粒工序废模具产生量约为0.5t/a，主要成分为钢，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废模具属于可再生类废物中废钢铁，类别代码为“900-001-S17”，属于一般固废，统计收集暂存于一般固废库，外售综合利用。

④不成型小颗粒：本项目在筛分过程中会产生不成型小颗粒，产生率约为0.2%，产生量约为6t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）废布袋属于其他工业固体废物，类别代码为“900-099-S59”，属于一般固废，直接回用于生产。

⑤废包装材料：项目包装以及拆包工序会产生废包装材料，废包装材料产生量约2t/a，根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，属于一般固体废物（SW17，900-003-S17），外售综合利用。
⑥废布袋：本项目布袋除尘器布袋装填量约80条，布袋更换周期约为1次/半年，重量约为0.3t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）废布袋属于其他工业固体废物，类别代码为“900-099-S59”，属于一般固废，统计收集暂存于一般固废库，外售综合利用。

⑦集尘灰：本项目有组织废气采用旋风除尘器+布袋除尘器处理，此过程会产生集尘灰，根据源强核算，集尘灰产生量约为54.2121t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）废布袋属于其他工业固体废物，类别代码为“900-099-S59”，属于一般固废，直接回用于生产。

⑧沉淀池沉渣：本项目设置洗车平台，洗车用水经沉淀池沉淀会产生沉渣，产生量约为0.1t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）沉淀池沉渣属于SW07污泥，类别代码为“900-099-S07”，属于一般固废，外售综合利用。
（2）危险废物

①废油桶
设备维修过程中会产生废油桶，废桶产生量为0.003t/a，废油桶属于危险废物，危废代码为HW08，900-249-08，收集后贮存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。

②废机油

设备维修过程中会产生废机油，废机油产生量为0.005t/a，废机油属于危险废物，危废代码为HW08，900-214-08，收集后贮存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。
（3）生活垃圾

本项目员工5人，年工作300天，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d），生活垃圾产生量约为0.75t/a，生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

综上，本项目固体废物的产生及排放情况见下所示。

表4-15  固体废弃物产生和排放情况一览表

固废种类

固废名称

分类编号

产生量（t/a）

排放量（t/a）
处置途径

一般固废

废铁杂质

900-001-S17
3
3
外售综合利用
杂质
900-002-S17/900-099-S59
2.9902
2.9902
废布袋
900-099-S59

0.3
0.3
废包装材料

900-099-S59
2
2
沉淀池沉渣
900-099-S07
0.1
0.1
废模具
900-001-S17

0.5
0.5
不成型小颗粒
900-099-S59

6
6
回用于生产
集尘灰
900-099-S59
54.2121
54.2121
危险废物
废油桶
HW08，900-249-08
0.003
0.003
收集后暂存危废库，定期交由有资质单位处理
废机油
HW08，900-214-08
0.005
0.005
生活垃圾
/

0.75
0.75
交由环卫部门处理

2.一般固废环境影响分析和保护措施

对于一般固废，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，建设必要的固废分类收集和临时贮存设施。本评价要求，设置一个占地面积为5m2的一般固废库，地面采用混凝土硬化防渗，禁止露天堆放。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），具体要求如下：

A.一般固废暂存间禁止危险废物和生活垃圾混入。

B.建立检查维护制度。定期检查，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。

C.一般固废库具备防泄漏、防扬散等要求。

D.禁止向固体废物储存场所以外的区域抛撒、倾倒、堆放、填埋或排放固体废物；一般工业固体废物用桶、罐或高强度专用包装袋包装存放，厂内有生活垃圾收集箱。

E.按要求建立固体废物台账。

3.危险废物环境影响分析和保护措施

本项目建成后危险废物在转运之前暂存于厂区内危废库，危废库位于厂区内西北侧，建筑面积约5m2。储存类别：废机油、废油桶（HW08）。

（1）危险废物贮存环境影响

项目危险废物贮存场所的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等基本信息见下表。

表4-16  项目全厂危险废物贮存场所（设施）基本情况

贮存场所名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

占地面积m2
产生量（t/a）

贮存方式

厂区贮存量（t/a）
贮存周期

危废库

废油桶
HW08
900-249-08
5

0.003
袋装
0.003
一年

废机油
HW08
900-214-08
0.005
桶装
0.005
一年
项目危险废物在厂内贮存时，危废库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，设有防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施。

①危险废物贮存间必须密封设置，门口内侧设置围堰，同时围堰容积不小于存放危废的最大容量，地面应做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏），存放危险废物为液体的必须有泄漏收集装置（例如托盘）；

②危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险标识和危废信息板；

③不同种类的危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称、液态危废需将承装容器放至放泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无损并系挂危险废物标签，并按要求填写；

④建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出需要填写危废种类、数量、时间及负责人姓名等，同时危废间内要张贴危险废物管理制度，危险废物责任制度等。

采取上述措施后，能够确保本项目危险废物在厂内贮存时得到有效的处置，对环境影响较小。

环评要求危险废物应及时转运，废物的转运过程中应封闭，以防散落，转运车辆应加盖篷布，以防散入路面。危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开生活区和办公区；危险废物内部转运应采用专用的工具。

综上所述，本评价认为，在落实上述危险废物管理要求后，项目各类危废从收集、转运、运输、处理处置环节均可以得到有效地控制，能够确保妥善处置，不会对区域环境造成较大不利影响。

五、地下水、土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“11.2.2 分区防控措施”要求，本项目划分重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。
①重点防渗区：应急事故池、机油暂存区、沉淀池、危废库防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），同时危废库应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。
②一般防渗区：生产车间、一般固废库等防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
③简单防渗区：综合楼防渗要求：一般地面硬化。
项目全厂分区防渗要求见下表。
表4-17    项目分区防渗一览表
类别

防渗单元

位置

面积

具体措施
防渗技术要求

重点防渗区

危废库

厂区内
5m2
地面均采用水泥基渗透结晶型抗渗钢筋混凝土（厚度不宜小于150mm）+水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不小于0.8mm）结构型式；采用土工膜（厚度不小于2mm）+抗渗钢筋混凝土（厚度不宜小于100mm，渗透系数不大于1.0×10-6cm/s）结构。

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s
应急事故池
厂区内
130m2
沉淀池
厂区内
5m3
机油暂存区
2#仓库内
5m2
一般防渗区

生产区域
厂房内

4047.6m2
采用抗渗钢筋混凝土（厚度不宜小于100mm，渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s）或者厚度不小于1.5mm的土工膜。

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s
原料区
2#仓库
1113.6m2
成品区
3#仓库
1086.2m2
一般固废库

原料库内
5m2
简单防渗区

综合楼
综合楼
60m2
混凝土硬化

地面硬化

（3）结论
根据上文分析，项目在危废库采取重点防渗措施后，可有效防止污染物下渗。经采取以上防渗措施后，本项目不会对地下水、土壤造成影响。
六、环境风险分析

（1）风险调查

本次参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）的相关要求，对建设项目营运期生产、运输、贮存过程中可能造成的事故风险进行分析评价，并提出消除和减缓事故风险影响的措施。

（2）风险潜势初判

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表4-18  建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高度敏感区（E1）

Ⅳ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

环境中度敏感区（E2）

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

环境低度敏感区（E3）

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

注：Ⅳ+为极高环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）（以下简称“导则”），计算项目涉及的危险物质厂内最大存在总量与导则附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn
式中：q1，q2，qn———每种危险化学品实际存在量，t；

Q1，Q2，Qn———与各危险化学品相对应的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本后全厂涉及的环境风险物质的临界量如下：

表4-19  重大危险源辨识表

序号

原材料名称

最大储存量（t）

储存方式
储存位置
危险性

临界量

Q值

1

危险废物
0.008
桶装/袋装
危废库

/

50
0.00016
2

机油
0.05
桶装

原料区
/

2500
0.00002
项目Q 值Σ

0.00018
综上，项目涉及的风险物质存量远小于临界量，Q=0.00018＜1，环境风险潜势为Ⅰ。

（3）评价等级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2018）（以下简称“导则”）规定，风险评价等级划分见下表所示。

表4-20  建设项目环境风险评价等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。

通过上表判断项目环境风险评价仅需做简单分析。
表4-21  建设项目环境分析简单分析内容表

建设项目名称

淮南鑫旺秸秆加工有限公司年产30000吨生物质固体燃料项目
建设地点

安徽省淮南市潘集区芦集镇戴庙村村民委员会向南300米

地理坐标

经度：116度41分35.801秒，纬度：32度48分17.712秒

主要危险物质及分布

机油暂存于原料区内机油暂存区；危险废物暂存危废库；事故废水暂存应急事故池；
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
污染大气环境：项目油类物质易燃物质遇高温明火等原因发生火灾、爆炸事故时，挥发的气态挥发性污染物，以及燃烧产生的CO、烟尘产物等进入大气，将对空气环境造成影响。

污染地下水环境：油类物质及危险废物在储存或厂内转移过程中由于操作不当、防渗材料破裂等原因将对地下水环境造成影响。
风险防范措施要求
严格管理、规范储存场所建设要求；建设火灾报警系统，并配备风险防范物资，加强生产管理。应急事故池、沉淀池、危废库、机油暂存区进行重点防渗。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目涉及的环境风险物质数量与临界值比值Q=0.00018＜1，该项目环境风险潜势为I。根据评价工作等级划分，本项目环境风险评价等级为简单分析。通过原料分类堆放、划定防火分区及地面防渗等措施，可有效防范环境风险事故的发生。
（4）环境风险影响途径

本项目环境风险影响途径见下表：

表4-22   本项目环境风险影响途径一览表

危险

单元

潜在

风险源

主要危险物质

环境风险类型

环境影响途径

可能受影响的环境敏感目标

机油暂存区
机油
油类物质
泄漏

扩散、渗透、漫扩散

周边大气、地表水、土壤、地下水等

火灾引发次/伴生污染物排放

火灾引发地下水等次/伴生污染物排放

危废库

废机油、废油桶危险废物
油类物质
泄漏

扩散、渗透、漫流、吸收

周边大气、地表水、土壤、地下水等

火灾引发次/伴生污染物排放

火灾引发 地下水等次/伴生污染物排放

应急事故池
事故废水
油类物质、有机分
泄漏
扩散、渗透、漫流、吸收
地表水、土壤、地下水等
沉淀池
洗车废水
油类物质、有机分
泄漏
扩散、渗透、漫流、吸收
地表水、土壤、地下水等
风险防范措施

火灾防范措施
①项目应按照《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）等进行设防，建设一套完善的消防系统，包括消防通道、应急灯、消防栓及灭火器等，消防系统采用室外消火栓，可覆盖整个厂区，厂区内应配置干粉灭火器；

②应在生产区醒目位置设立“严禁烟火”“禁火区”等警戒标语和标牌。禁止携带火种（如打火机、火柴、烟头等）进入生产区内，在储存场所附近配有足量的灭火器材，以便处理初期火灾；

③建设完善的消防报警系统，建立事故防范和处理应对制度；

④车间布置中充分考虑消防和疏散通道以及人货分流，保证安全生产；

⑤定期或不定期对消防设备进行检查，及时发现及时采取更换或维修；

⑥在日常营运过程中应加强火灾爆炸等事故的宣传和对员工的风险防范意识，以使其能够在日常工作中做到安全操作、规范操作，从而可以在一定程度上将其发生风险事故的概率进一步降低。

液态物料泄漏防范措施

机油采取桶装密闭保存，划定专用仓储区分区独立存放，存放处设置防泄漏托盘，配套防渗等措施，规范液态物料的堆存、周转作业和码垛高度，避免包装桶倾倒、破损。转运过程轻拿轻放，设置吸附棉、备用桶等应急物资。

危废流失风险防范措施

加强操作人员环保意识，了解危废种类、收容要求及环境危害；建立健全危废台账制度，严格管理，责任到人；各种危废上贴有标签，分类储存；专人看管负责，每日巡查。

废气异常排放防范措施

加强废气治理措施日常运行管理，建立台账管理制度；安排专职人员负责废气治理设施的日常管理；加强废气处理设施的日常维护保养，防止风机故障停运；布袋定期更换，避免废气处理设施的处理效率降低；执行“先启后停”原则。生产设施运行开始前先启动废气处理设施风机，生产设施运行结束后再关闭废气处理设施风机。委托有资质单位对废气定期检测。

应急处置措施

为了有效地处理风险事故，企业应建立完善的应急体系和管理组织机构，制定切实可行的处置措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场撤离和善后措施方案等。

事故池设置

事故情况下一旦物料及其消防水外泄，将很容易渗入地下，造成地下水体污染，进而也可能对地表水水质产生影响；因此应对生产区域地面进行硬化，并对其设置围挡及导流系统等措施，以防止事故情况下排污、排水造成的泄漏，从而通过地表下渗至地下，对地下水造成污染。

因此，建设单位应建设一定容量的事故池，以接纳事故情况下排放的污水，保证事故情况下不向外环境排放污水。在事故结束之后，项目无自建污水处理站，无场内废水处理能力，待事故处置完毕、水质检测完成后，委托具备污水处置运营资质单位采用密闭槽车转运至城镇集中式污水处理厂，满足接管标准后深度处理达标排放。

应急池大小需根据厂区实际情况进行详细计算可得，参考《事故状态下水体污染的预防和控制规范》（中国石油企业标准Q/SY08190-2019）中有关要求，核算公司内需收容的事故排水量计算公式如下：

V总=（V1+V2-V3）+V4+V5
式中：V1——收集系统范围内发生事故的物料量，m3；

V2——发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量，m3；

V2=∑Q消t消

式中：Q消—发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区同时使用的消防设施给水流量，m3/h；t消—消防设施对应的设计消防历时，h；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5=10qF

式中：q—降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n

式中：qa—年平均降雨量，mm；

n—年平均降雨日数；

F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。

项目事故池容积核算

V1为0。

V2—本项目具体消防水量V2：V2=∑Q消t消

根据《建筑设计防火规范》（2018年修订版）和《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）中参数取值，消火栓用水量取15L/s，火灾延续时间取2h，同一时间内火灾次数为1起，通过计算V2取值为108m3。

V3—根据本项目发生事故时没有作为转输储存场所，故V3=0m3；

V4—本项目发生事故时，立即停止生产，无事故废水产生，故V4=0m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

q—日均降雨量，取2.91mm，F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，本项目汇水面积5143.84m2，故F取0.514384ha，V5=14.97m3。

则本项目V总=（0+108-0）+0+14.97=122.97m3。

企业所在地用水由区域供水管网供水，厂内设置有消防栓，消防水池，一旦发生火灾，直接打开消防栓或者使用消防水池水源灭火。企业已设置有效容积为130m3的事故应急池，可满足企业事故废水的收集，可见企业风险防范能力满足《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）的相关要求，能保证事故废水不外排。

7）结论

本项目主要潜在风险事故为液态物料泄漏、火灾伴生/次生污染物排放、废气异常排放、危废流失等事故，但其最大风险值属于可接受水平。经本次风险分析，项目存在一定潜在风险，通过采取以上的防范措施和制定相应的应急方案，可将该项目风险值降到最低，环境风险达到可控水平。

因此从风险角度而言，本项目建设是可行的。

七、项目的建设对芦集镇戴庙幼儿园环境影响分析
针对项目的建设对芦集镇戴庙幼儿园产生的影响，企业采取以下措施

①退让距离分析

项目总平面设计阶段已充分考虑对戴庙幼儿园的保护，在规划设计方案中明确执行了建筑退让红线制度。本项目场地内共布置1栋厂房（1#厂房）及2栋仓库（2#仓库、3#仓库）。考虑到幼儿园位于项目东北侧，总平面布局将2#仓库和3#仓库布置于厂区南侧及东侧，与幼儿园相邻一侧仅布置低噪声、无粉尘产生的仓储建筑，远离生产性用房。2#仓库、3#仓库建筑外墙退让西侧道路红线5米，该退让距离满足地方规划管理技术规定中工业建筑退让道路红线不小于5米的基本要求。根据安徽精益测绘有限公司提供的勘测图，项目用地红线距离戴庙幼儿园范围10m，距离幼儿园大门24m，距离教学楼建筑物距离52m，经建筑物退让红线五米后，厂区建筑物距离幼儿园教学楼距离为57m。退让后，本项目东北侧仓库建筑外墙距离戴庙幼儿园教学楼外墙的实际空间距离约为57米，其间尚有厂区道路、绿化隔离带及幼儿园自有用地等间隔要素，形成了充裕的声环境和大气环境缓冲空间。
②厂区总平面布局优化

将厂区东北侧临幼儿园地块全部规划为原料仓库、成品仓库；粉碎、筛分、制粒等高粉尘、高噪声生产主车间（1#厂房）统一布置于远离幼儿园方位，临幼儿园一侧无任何产污生产设备。
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图4-3   厂区功能布局以及运输走向图

③车间内部产噪设备布局

1#主生产厂房内粉碎机、制粒机，2#仓库内破碎机等高噪声、产尘设备统一集中布置于远离东北侧临幼儿园墙体一侧；高噪设备与临幼儿园墙体之间预留秸秆原料堆存缓冲区域，利用秸秆堆体多孔吸声、隔声特性，阻断直达噪声传播路径，构建“声源—物料衰减区—厂房围护墙体—厂区仓储绿化—戴庙幼儿园”多层衰减阻隔体系。

④物料运输路线管控

项目秸秆原料、成品颗粒运输车辆统一规划通行路线，车辆由厂区进出口东侧乡村道路进出厂区，全程不经过幼儿园，不朝向幼儿园方向通行。同时运输车辆全密闭加盖，厂区出入口设置车轮冲洗平台，规避运输扬尘、车辆鸣笛、交通安全对幼儿园产生叠加影响。

⑤分时段错峰生产管理制度

晨间入园教学避让（07:30~08:30）：全面关停所有冲击、切割、破碎、风机等高噪声生产设备，仅开展成品打包、手工装配等无振动低噪声工序；厂区原料、成品运输车辆禁止进出，杜绝车辆鸣笛、装卸撞击噪声。

午间午休全停工（12:00~14:00）：全场高噪声设备停机检修，禁止任何设备加工作业、物料装卸、厂区转运，仅保留废气处理风机低负荷静音运行；同步关闭车间朝向幼儿园一侧门窗，强化隔声。

日间集中生产窗口（08:30~12:00、14:00~16:00）：全部高噪声加工、破碎、冲压、物料运输工序集中安排在此时间段，同步配套设备减振、厂房隔声、靠近幼儿园一侧加高隔声围墙、厂区密植绿化隔离带多重降噪措施。

傍晚离园避让（16:00~17:30）：暂停大型机械、高噪声加工，厂区车辆停止进出，避免接送高峰噪声叠加；17:30后可恢复常规低噪生产。寒暑假、法定节假日可适度放宽早晚错峰限制。

经上述措施后，噪声贡献值显著降低，场界及幼儿园敏感点声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区昼间60dB(A)、50dB(A)夜间限值要求，可有效控制噪声及安全风险，项目运营对周边敏感保护目标影响较小，环境及安全影响整体可控。

⑥粉尘污染全过程控制措施

本项目破碎、粉碎、制粒、筛分为主要产尘工序，主要产尘设备布置于全密闭生产车间内部，从源头大幅抑制无组织粉尘扩散；项目物料输送、皮带传输环节均采用密闭式输送设备，彻底杜绝物料转运过程中粉尘逸散外泄，最大限度削减车间内部产尘及外溢风险。

为进一步管控厂区粉尘无组织排放，降低对周边敏感目标的影响，厂区落实全方位扬尘防控措施：厂区道路全部硬化处理，杜绝路面起尘；厂区进出口设置雾化喷淋设施，日常定期对厂区道路洒水抑尘，保持地面湿润，有效抑制地面扬尘产生；物料运输车辆全程加盖篷布，密闭运输，杜绝物料洒落、运输扬尘扩散；厂区配套设置车辆洗车平台，运输车辆出厂前彻底清洗车身及车轮，有效减少带泥上路、外源扬尘污染。

本项目通过产尘工序密闭化、输送系统全封闭、厂区常态化抑尘、运输环节全过程管控的多级防控体系，有效控制项目粉尘产生与扩散范围，大幅降低无组织粉尘排放浓度及排放量。各类防尘措施实施后，项目无组织粉尘排放可满足相关标准限值要求，粉尘扩散范围有限、浓度较低，不会对周边幼儿园的空气质量造成不利影响。

综上，本项目粉尘防控措施全面、可行，扬尘污染管控到位，对周边幼儿园敏感目标的大气环境影响较小且整体可控。

八、公众参与

本项目公众参与严格按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）规定执行，共计采取召开专项沟通座谈会、现场张贴环评公示公告两种形式开展全覆盖公众意见征集工作：

①专项座谈会沟通：组织村委会、敏感点代表召开项目沟通座谈会，形成正式会议纪要存档，所有参会代表均认可项目环保治理措施，同意项目建设；
②现场张贴环评公告：在戴庙幼儿园公告栏张贴项目环评公示材料，公示周期满足法定要求，公示全过程未收到群众电话、书面反对意见。

综合两类公众参与成果，周边群众及敏感单位均认可本项目污染防控方案，支持本项目落地建设。
九、排污口规范化

按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》《关于开展排放口规范化整治工作的通知》等文件中有关规定设置与管理废气、废水排放口。
（1）废气排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定，应安装采样监测平台，并设置永久采样孔。监测采样孔附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。
（2）厂区的排水体制必须实施雨污分流制。
（3）按规定对固定噪声进行治理，在噪声设备附近醒目处设置环保图形标志牌。
（4）固体废物暂存期间应按固废相关规定加强管理，存放场所严格按照GB18599-2020《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的标准要求设计、施工及运行，在存放场所边界和进出口位置设置环保标志牌。
（5）项目建设单位应对上述所有污染排放口的名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，以便进行验收和排放口的规范化管理。
（6）排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属于环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的须报当地环境监理部门同意并办理变更手续。
（7）废气排放口、废水排放口和噪声排放源、固体废物贮存（处置）场图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。
表4-23  环境保护图形标志的形状及颜色表
标志名称
形状
背景颜色
图形颜色
警告标志
三角形边框
黄色
黑色
提示标志
正方形边框
绿色
白色
表4-24  环境保护图形符号一览表

序号

提示图形符号

警告图形符号

名称

1
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废气排放口

2
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雨水排放口

3
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噪声排放源
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一般固废
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危险废物




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	上料粉尘
	颗粒物
	集气罩+软帘收集
	旋风除尘器+脉冲布袋除尘器
	一根16m高的（DA001）排气筒排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	破碎粉尘
	颗粒物
	集气支管收集
	
	
	

	
	DA002
	粉碎粉尘、除杂粉尘
	颗粒物
	设备密闭收集
	旋风除尘器+布袋除尘器
	1根16m高的排气筒（DA002）排放
	

	
	
	制粒粉尘、筛分粉尘
	颗粒物
	集气支管收集
	旋风除尘器+布袋除尘器
	
	

	
	厂界
	颗粒物
	厂区道路硬化，设置洗车平台，运输车辆加盖篷布，1#厂房进出口设置雾化喷淋，加强绿化等
	

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、NH3-N、BOD5、SS
	防渗旱厕，定期清掏不外排
	/

	声环境
	设备运行噪声
	Leq(A)
	隔声、减振、优化车间布局等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般固废：废铁杂质、杂质、废布袋、废包装材料、废模具、不成型小颗粒、集尘灰、沉淀池沉渣，沉淀池沉渣、废铁杂质、杂质、废布袋、废包装材料、废模具统一收集后暂存于一般固废库（位于厂区内西北侧，建筑面积5m2），外售综合利用，不成型小颗粒、集尘灰直接回用于生产（无需一般固废库暂存）；危险废物：废机油、废油桶，统一收集暂存于危废库（位于厂区内西北侧，建筑面积5m2，重点防渗），委托有资质单位处理；生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运。

	土壤及地下水

污染防治措施
	建设项目厂区应划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗，其中危废库重点防渗；一般固废库、生产车间等进行一般防渗处理；综合楼进行简单防渗。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	建立健全危废库及生产车间的火灾防范制度，配备灭火设施。

建立物品采购、存储、厂内运输、领用、使用、废弃等全路径管理制度，防止危险废物发生物料泄漏；配置应急水泵、消防沙、收集桶、防护服、防护手套、防护面罩、应急照明、急救药品、灭火器等应急物资。

	其他环境
管理要求
	（1）要求建设单位按照《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）和《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）等文件要求，进行排污口规范化设置工作，落实排污口的设立、监测、标识等要求。

（2）按《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》进行判定，可知：本项目的排污许可填报“管理类别”应为“登记管理”。建设单位及时依法进行排污许可登记。

（3）项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。

（4）加强环境管理，制定环保相关管理制度，并加强员工培训教育。


六、结论
	综上所述，淮南鑫旺秸秆加工有限公司年产30000吨生物质固体燃料项目符合国家相关产业政策，符合地方总体规划要求，选址合理。只要在项目建设营运过程中严格执行“三同时”的要求，全面认真执行本评价提出的各项环保措施，在确保各项污染物达标排放的前提下，本次评价认为，从环境保护的角度，该项目的实施是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	      项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）
	现有工程许可

排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	2.8424t/a
	0t/a
	2.8424t/a
	+2.8424t/a

	废水
	化学需氧量
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	+0t/a

	
	氨氮
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	+0t/a

	一般工业固体废物
	废铁杂质
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	3t/a
	0t/a
	3t/a
	+3t/a

	
	杂质
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	2.9902t/a
	0t/a
	2.9902t/a
	+2.9902t/a

	
	废布袋
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0.3t/a
	0t/a
	0.3t/a
	+0.3t/a

	
	废包装材料
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	2t/a
	0t/a
	2t/a
	+2t/a

	
	废模具
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0.5t/a
	0t/a
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	沉淀池沉渣
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0.1t/a
	0t/a
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	不成型小颗粒
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	6t/a
	0t/a
	6t/a
	+6t/a

	
	集尘灰
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	54.2121t/a
	0t/a
	54.2121t/a
	+54.2121t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0.75t/a
	0t/a
	0.75t/a
	+0.75t/a

	危险废物
	废机油
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0.005t/a
	0t/a
	0.005t/a
	+0.005t/a

	
	废油桶
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0.003t/a
	0t/a
	0.003t/a
	+0.003t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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厂区进出口
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（粉碎、筛分、除杂、制粒、冷却、打包）
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