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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	朱集东矿东一南盘区及东三盘区地面补勘地质钻孔工程

	项目代码
	2606-340406-04-05-907949

	建设单位
联系人
	王海俊
	联系方式
	18009640968

	建设地点
	淮南市潘集区泥河镇黑土李村、后湖村、杨柳村境内

	地理坐标
	3-6孔井场：116度52分14.551秒，32度50分25.873秒

4-7孔井场：116度52分2.510秒，32度50分17.000秒

6-9孔井场：116度51分27.370秒，32度50分28.162秒

9-9孔井场：116度50分40.940秒，32度50分46.650秒

10-7孔井场：116度50分20.240秒，32度50分55.161秒

	建设项目行业类别
	四十六、专业技术服务业99中的陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存中其他”
	用地面积（m2）
	6000m2（临时用地）

	建设性质
	√新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	√首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	潘集区发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	600
	环保投资（万元）
	82

	环保投资占比（%）
	13.67%
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	√否

□是：                             

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行） ， 建设项目产生的生态环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目特点和涉及的环境敏感区类别，确定专项评价的类别，设置原则参照表，确有必要的可根据建设项目环境影响程度等实际情况适当调整。专项评价一般不超过两项，水利水电、交通运输（公路、铁路）、陆地石油和天然气开采类建设项目不超过三项。

表1-1专项评价设置原则对应一览表

专项评价的类别

涉及项目类别

本项目是否涉及

地表水

水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；
人工湖、人工湿地：全部；
水库：全部；
引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；
防洪除涝工程：包含水库的项目；
河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目

不涉及

地下水

陆地石油和天然气开采：全部；
地下水（含矿泉水）开采：全部；
水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目

不涉及

生态

涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目

不涉及

大气

油气、液体化工码头：全部；
干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目

不涉及

噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；
城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部

不涉及

环境风险

石油和天然气开采：全部；
油气、液体化工码头：全部；
原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部

不涉及

综上，本项目不需开展专项评价。

	规划情况
	规划名称：《淮南潘谢矿区总体开发规划》

审批机关：国家发展和改革委员会

审批文件名称：《国家发展改革委关于淮南潘谢矿区开发规划的批复》；

审批文件文号：发改能源〔2004〕2301号

淮南潘谢矿区位于安徽省中北部，地跨淮南市潘集区、谢家集区、凤台县和阜阳市颍上县，东西长70km，南北宽25km，面积1571km2，资源储量285亿吨。2004年10月21日，国家发展和改革委员会以发改能源[2004]2301号文批准了淮南潘谢矿区总体规划。

	规划环境影响评价情况
	规划环评名称：《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书》

审查机关：原国家环境保护总局

审查文件名称：关于印发《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书》审查意见的通知 

审批文号：环函〔2006〕86号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	（1）规划符合性分析

项目位于安徽省淮南市潘集区泥河镇黑土李村、后湖村、杨柳村境内，对照《淮南潘谢矿区总体开发规划》项目隶属于淮南潘谢矿区中朱集东矿井田范围，项目属于煤炭资源地质勘查项目，对照《国家发展改革委关于淮南潘谢矿区开发规划的批复》（发改能源〔2004〕2301号）中相关要求，符合“充分利用矿区资源优势和就地转化能力，以“发展先进生产生产力，保护生命，保护资源，保护环境”的理念，项目开展后为煤矿的安全生产奠定了坚实的基础。
因此，该项目建设符合《淮南潘谢矿区总体开发规划》，符合《国家发展改革委关于淮南潘谢矿区开发规划的批复》（发改能源〔2004〕2301号）。

（2）规划环境影响评价符合性分析

表1-2  本项目与《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书》审查意见符合性分析一览表

序号

审查意见

项目建设情况

符合

性分析

1

一、淮南潘谢矿区煤炭资源极为丰富，资源储量达285亿吨，且深部还有可靠的煤炭资源。充分利用该矿区的资源、区位和市场优势，依托齐全的基础配套设施，加大煤炭开发力度和就地转化能力，以“发展先进生产力，保护生命，保护资源，保护环境”的理念将矿区建设成为华东地区重要的大型煤电基地，对于促进区域经济、社会、环境、资源的协调发展具有重要意义。

本项目为朱集东矿东一南盘区及东三盘区地面补勘地质钻孔工程，评价其对煤层及其它各煤层开采的安全威胁影响程度，为后续矿井安全开采提供保障。同时本项目采取了一系列针对废气、废水、噪声、固废的防治措施，使项目对周边环境影响可接受
符合

2
七、随着规划的实施，沉陷区面积必将扩大，而且下沉深度也会进一步增加，应按照《淮南市采煤沉陷治理条例》中的有关规定，制定合理可行的治理复垦计划，并与城乡统筹的有关水利规划相衔接，落实资金、设计、施工要求等内容，治理后的土地应该首先满足恢复耕地和生态的需要。积水导致无法耕种的耕地区域，要通过抽排积水维持农田面积，恢复农田平整度和农田水利设施，保证耕地质量。沉陷未积水耕地应进行土地区划，按农田标准平整，确保复垦面积，保证农民妥善安置。季节性积水土地应采用“挖深垫浅”方式恢复为耕地。尚未稳定的沉陷区，须对受破坏的排灌渠道、道路进行临时修复，将沉陷对农业生产的影响减少到最低程度。

本项目淮南市潘集区泥河镇黑土李村、后湖村、杨柳村境内，项目施工前需进行表土剥离工作，将表土放在专门的表土堆放区，表土堆放区应设置截、排水沟、苫盖等措施，施工结束后按照复垦方案对临时占地进行复垦，剥离的表土回填，恢复原有生态环境功能
符合

综上所述，本项目建设可满足《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书审查意见的通知 》（环函〔2006〕86号）要求。


大气环境部分部分依据《中华人民共和国大气污染防治法》《打赢蓝天保 卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等 法律法规和规章对一般管控区实施管控。上年度PM2 . 5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业 实施提标升级改造。

水环境部分依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划 》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对一般管控 区实施管控。

土壤环境部分依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行 动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》等要求及各市土壤污染防治工 作方案对一般管控区实施管控。

资源利用部分落实《安徽省煤炭消费减量替代工作方案（2018-2020年）》 要求。落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法 的通知》等要求。落实《安徽省土地利用总体规划（2006-2020年）调整方 案等要求。《中华人民共和国大气污染防治法》《打赢蓝天保卫战三年行 动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《中华人民共 和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方 案》《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据《中 华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤 污染防治工作方案》《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度 考核办法的通知》《安徽省土地利用总体规划（2006-2025年）调整方案》

	。

	本项目所在地不涉及饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区。每个井场进出口设置1个车辆冲洗平台，配套建设容积10m3循环沉淀池，车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；每个井场均设置一个蓄水池，容积为50m3。钻井泥浆通过振动筛分离岩屑后沉淀循环，通过泥浆循环系统作为钻井使用，项目泥浆池设置容积为60m3（6m×5m×2m），不外排。岩屑经过分离后存至废浆池中，钻井结束后泥浆通过潜水泵转至废浆池，干化后属于一般固废，作为各井场周边道路恢复填筑使用。项目废浆池需存放钻井产生的岩屑及干化泥浆，废浆池设置容积为80m3（8m×5m×2m）。由于洗井、抽水实验时间短，产生的废水量很少，产生的洗井废水可以进入泥浆池，且泥浆池容积可以满足存水需要，经沉淀后用于井场复垦阶段洒水抑尘，不外排；施工人员租住附近民房，项目井场人员用水量较少，项目废水为生活污水，废水产生量相对较少，废水水质简单，结合建设项目所在区域暂无集中式污水处理厂集中处理，生活污水纳入当地居民自建的化粪池等污水收集处理设施，最终用于周边农田施肥，不外排。确保施工工程中各类污染物均能得到妥善治理。

	符合



	10、“三线一单”相符性分析

根据原环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）、淮南市“三线一单”技术成果，项目“三线一单”相符性分析见下表。

表1-7 项目“三线一单”符合性

内容

相关规范要求

建设项目情况

符合性

生态保护红线

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域设计生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件
根据《淮南市生态保护红线》，项目所处区域无自然保护区、风景名胜区、文化自然遗产等，不属于生态保护红线管控的区域，符合淮南市生态保护红线要求。淮南市生态保护红线图见附图。
符合

环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求
项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据《2025年淮南市生态环境质量状况公报》，项目所在区域为属于颗粒物不达标区。淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，为确保淮南市大气污染防治工作有效推进，目前，淮南市已制订《淮南市“十四五”大气污染防治规划（2021-2025年）》，围绕工业大气污染治理、扬（烟）尘污染防治等开展专项治理活动，进一步削减大气污染物排放；与本项目有关的地表水体为泥河、黑河，属淮河支流，根据《2025年淮南市生态环境质量状况公报》，淮河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。本项目建设主要在施工期，在采取一定环保措施后，对周围环境影响很小，不会造成区域环境质量的下降。
符合

资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上限是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上限，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据

本项目位于安徽省淮南市潘集区泥河镇境内；项目所在地所需能源、物资均能正常供应；项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，施工用水依托由项目用水依托附近民居就地取水，取水量较少。主要为钻场提供动力，包括钻机、泥浆泵、搅拌机和夜间施工照明用电。所用原辅材料均在附近地区购买，项目施工期通过内部管理设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用等措施尽可能做到合理利用和节能降耗、最大限度地减少物耗；本项目完成钻孔、固井后立即恢复场地原貌。因此，项目不会突破当地资源利用上线。
符合

环境准入负面清单

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限，以清单方式列出的精致、限值等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用

项目属于M7472固体矿产地质勘查项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类中三、煤炭1、煤田地质及地球物理勘探”，本项目为鼓励类，项目符合国家和地方产业政策要求。对照《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于禁止准入类项目，可依法平等进入。项目所在地尚未出台环境准入负面清单。综上，本项目符合国家和地方产业政策。

符合

环境分区管控：

①大气环境分区管控

根据《长江经济带战略环境评价—淮南市“三线一单”研究报告》及成果图集，本项目所在区域属于大气环境一般管控区（详见附图）。

表1-8  与大气环境分区管控要求的协调性分析

管控单元分类

环境管控要求

协调性分析

一般管控区

依据《中华人民共和国大气污染防治法》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等法律法规和规章对一般管控区实施管控。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造

本项目为新建项目，位于安徽省淮南市潘集区泥河镇境内，2025年度区域环境空气颗粒物未达标。本项目仅施工期产生少量颗粒物，通过洒水抑尘等方式减小粉尘影响。

②水环境分区管控

根据《长江经济带战略环境评价—淮南市“三线一单”研究报告》及成果图集，本项目所在区域属于水环境一般管控区（详见附图）。

表1-9 与水环境分区管控要求的协调性分析

管控单元分类

环境管控要求

协调性分析

一般管控区

依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对一般管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控

本项目所在地不涉及饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区。每个井场进出口设置1个车辆冲洗平台，配套建设容积10m3循环沉淀池，车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；每个井场均设置一个蓄水池，容积为50m3。钻井泥浆通过振动筛分离岩屑后沉淀循环，通过泥浆循环系统作为钻井使用，项目泥浆池设置容积为60m3（6m×5m×2m），不外排。岩屑经过分离后存至废浆池中，钻井结束后泥浆通过潜水泵转至废浆池，干化后属于一般固废，作为各井场周边道路恢复填筑使用。项目废浆池需存放钻井产生的岩屑及干化泥浆，废浆池设置容积为80m3（8m×5m×2m）。由于洗井、抽水实验时间短，产生的废水量很少，产生的洗井废水可以进入泥浆池，且泥浆池容积可以满足存水需要，经沉淀后用于井场复垦阶段洒水抑尘，不外排；施工人员租住附近民房，项目井场人员用水量较少，项目废水为生活污水，废水产生量相对较少，废水水质简单，结合建设项目所在区域暂无集中式污水处理厂集中处理，生活污水纳入当地居民自建的化粪池等污水收集处理设施，最终用于周边农田施肥，不外排。确保施工工程中各类污染物均能得到妥善治理。

③土壤环境分区管控

根据《长江经济带战略环境评价—淮南市“三线一单”研究报告》及成果图集，本项目所在区域属于土壤环境一般管控区（详见附图）。

表1-10  与土壤环境分区管控要求的协调性分析
管控单元分类

环境管控要求

协调性分析

一般管控区

依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十四五”生态环境保护规划》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。

本项目建成后将按贮存要求进行分区防渗，落实防渗防腐要求。

综上，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”相关要求。


	


二、建设内容

	地理位置
	朱集东矿东一南盘区及东三盘区地面补勘地质钻孔工程位于潘集区泥河镇黑土李村、后湖村、杨柳村境内，项目地理位置图见附图1。

	项目组成及规模
	1、项目建设背景

根据安徽省自然资源厅于2024年7月4日签发朱集东煤矿(扩大范及深部)采矿许可证(证号：C1000002013061110130213)，将潘二煤矿F72 断层以北块段调整至朱集东煤矿，并出让朱集东煤矿与潘二煤矿之间的夹缝区域以及F72断层以北-900m标高以下的深部资源。采矿权登记范围边界调整后，朱集东煤矿由原来面积42.4321km2扩大为47.6507km2。矿井扩大范围内勘探钻孔精度不能满足采区设计和安全生产要求。

根据矿采场接替，2026～2030年东一南盘区和东三南盘区将开拓开采采掘工作面。其中东一南盘区采掘工作面布置受F72断层摆动影响，东三南盘区地质勘探钻孔密度低。为准确控制F72断层在采区内的摆动情况及满足详查勘探线孔间距不大于500m 的要求，需对东一南盘区及东三盘区进行补充勘探，为采区及工作面施工提供可靠的地质技术保障。

进一步探明东一南盘区及东三盘区内F72 断层摆动情况、煤层赋存特征、瓦斯地质条件、顶底板岩性及水文地质条件，为采区设计、巷道布置与瓦斯治理提供可靠地质依据。

本次补勘任务主要有以下几个方面：

（1）进一步查明补勘范围内各煤层厚度、结构及赋存状态。
（2）进一步控制F72逆断层、DF112断层组、F72-6逆断层在盘区内的延展方向、落差及影响范围。
（3）评价煤层顶底板岩性、岩石力学性质及围岩稳定性。
（4）进一 步探查煤系砂岩及灰岩含水层富水性。
（5）进一步查明补勘区域范围内各煤层瓦斯地质条件。采样测定各煤层 的瓦斯含量、成份及瓦斯突出指标。
（6）验证已有三维地震勘探解释成果。
2、项目概况

淮南矿业（集团）有限责任公司朱集东煤矿在淮南市潘集区泥河镇黑土李村、后湖村、杨柳村境内建设朱集东矿东一南盘区及东三盘区地面补勘地质钻孔工程。项目于2026年6月15日经潘集区发展和改革委员会立项备案，备案编号为：2606-340406-04-05-907949，项目总投资600万元。项目建设内容为：工程共施工5个地质勘探钻孔，进一步探明朱集东煤矿东一南盘区及东三盘区内F72断层摆动情况、煤层赋存特征、瓦斯地质条件、顶底板岩性及水文地质条件等。设计总工程量5870m，待勘察结束后进行现场清理和生态修复工作，本项目施工单位为安徽省煤田地质局第一勘探队。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条列》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十六、专业技术服务业99中的陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存中其他”，经查看该类别为全部编制环境影响报告表，因此，本项目应编制环境影响报告表。

为了对建设项目可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规，本项目需进行环境影响评价，淮南矿业（集团）有限责任公司朱集东煤矿委托安徽普华工程咨询有限公司对“朱集东矿东一南盘区及东三盘区地面补勘地质钻孔工程”进行环境影响评价工作。接受委托后我单位即组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料。依据国家环境保护有关文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表，报请生态环境行政主管部门审查、审批，以期为项目管理提供参考依据。

3、项目主要建设内容及规模
项目建设内容见下表。
表2-1    项目建设内容一览表
工程类别

项目名称

主要工程内容

主体工程

井场工程

项目共设置5个井场，施工次序为每个井场逐个进行施工。钻前工程对每个井场所涉及临时构筑物的表土（30cm）进行剥离，项目项目剥离表土集中堆放于每个井场内的临时堆土场，每个井场表土临时堆场占地面积约为200m2。施工现场及道路采取钢板铺垫，安装钻探设备、搭设临时建筑物以及相关附属设施建设等。
钻井工程

项目共设置5个井场，总占地面积6000m2，每个井场设置1个钻孔，其中3-6孔井场占地面积1200m2，孔径φ110mm，孔深为1190m；4-7孔井场占地面积1200m2，孔径φ110mm，孔深为1180m；6-9孔井场占地面积1200m2，孔径φ110mm，孔深为1165m；9-9孔井场占地面积1200m2，孔径φ110mm，孔深为1165m；10-7孔井场占地面积1200m2，孔径φ110mm，孔深为1170m；施工现场及道路采取钢板铺垫，危废暂存间和备用柴油储罐存放区等采用混凝土硬化、池体铺设防渗透膜，每个井场区均设置钻井作业区、蓄水池、废浆池、泥浆池、柴油储罐、柴油发电机、材料库、临时办公区、控制配电室、危废暂存间、表土临时堆场、冲洗平台及配套沉淀池。项目每个井场设置钻井作业区，用于布设钻井设备及钻井平台，建筑面积400m2，用于存放机械设备及原辅材料等。

复垦工程

工程完成后进行植被恢复，维持项目区域生态环境的现有功能，严格控制施工占地，对项目区土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填，及时进行生态恢复；合理安排施工进度及施工时间，避免雨天和大风天开挖施工作业；落实各项水土保持措施，施工结束后应根据复垦方案落实复垦措施

临时工程

临时办公区

施工人员租用当地民房作为临时营地，井场设临时办公区
进场道路

5个井场施工进场道路利用现有矸石路及土路，路宽3-4m

表土临时堆场
项目剥离表土集中堆放于每个井场内的临时堆土场，占地面积约为50m2
储运工程

材料库
每个井场设置材料库1间，每个建筑面积100m2，用于设备耗材、材料存放。
蓄水池
每个井场布置1个蓄水池，蓄水池容积约50m3，主要用于钻井过程中储存清水。
沉淀池
每个井场进出口设置1个车辆冲洗平台，配套建设容积10m3循环沉淀池，车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。
泥浆池
每个井场钻井泥浆通过振动筛分离岩屑后沉淀循环，通过泥浆循环系统作为钻井使用，不外排，项目泥浆池设置容积为60m3（6m×5m×2m）。
废浆池
每个井场岩屑经过分离后存至废浆池中，钻井结束后泥浆通过潜水泵转至废浆池，干化后属于一般固废，作为各井场周边道路恢复填筑使用。项目废浆池需存放钻井产生的岩屑及干化泥浆，废浆池设置容积为80m3（8m×5m×2m）。
公用工程

供电

由于井场离市政供电设施较远，井场施工用电由柴油发电机发电提供。
供水

本项目生产用水由施工单位从周边现有供水设施拉水使用，由水罐车拉至本项目施工场地。生活用水由建设单位统一采购桶装水使用
辅助工程

自控系统

井场设置控制配电室，建设面积30m2
环保工程

废气
施工现场出入口、主要道路、加工区路面全部硬化；非作业地面裸露的场地必须绿化或严密覆盖，施工区域四周建设围挡围堰，物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，施工过程中通过洒水车运水至场地运输通道，及时洒水以减少汽车行驶扬尘，防止造成水土流失和粉尘污染；运输车辆必须密闭或有效覆盖，设置冲洗平台，对进出场车辆进行喷洒和清洗；施工废水和生活污水进行有效处理，防止污染周围水体；进行土石方作业时必须进行喷雾喷淋降尘措施；加强对机械、车辆的维修保养；施工期加强机械维护保养、加强车辆管理并使用清洁燃料，不得在施工区内搅拌水泥，施工期采用商品混凝土。柴油发电机设置尾气处理系统，主要包括氧化催化转化器（DOC）和颗粒过滤器（DPF），有效净化和减少尾气排放。
废水

每个井场进出口设置1个车辆冲洗平台，配套建设容积10m3循环沉淀池，车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；每个井场均设置一个蓄水池，容积为50m3。钻井泥浆通过振动筛分离岩屑后沉淀循环，通过泥浆循环系统作为钻井使用，项目泥浆池设置容积为60m3（6m×5m×2m），不外排。岩屑经过分离后存至废浆池中，钻井结束后泥浆通过潜水泵转至废浆池，干化后属于一般固废，作为各井场周边道路恢复填筑使用。项目废浆池需存放钻井产生的岩屑及干化泥浆，废浆池设置容积为80m3（8m×5m×2m）。由于洗井、抽水实验时间短，产生的废水量很少，产生的洗井废水可以进入泥浆池，且泥浆池容积可以满足存水需要，经沉淀后用于井场复垦阶段洒水抑尘，不外排；施工人员租住附近民房，项目井场人员用水量较少，项目废水为生活污水，废水产生量相对较少，废水水质简单，结合建设项目所在区域暂无集中式污水处理厂集中处理，生活污水纳入当地居民自建的化粪池等污水收集处理设施，最终用于周边农田施肥，不外排。
噪声

选用低噪声设备，合理布置施工机械，合理安排施工时间，根据现场调查，所有施工井场附近房屋都已拆迁，现场50米范围内无人员居住。
固体废弃物

施工结束后，开挖的土方后期回覆；废钻井液暂存于废浆池中，待钻井结束后投加泥浆固化剂固化后作为各井场周边道路恢复填筑使用；本项目不以矿物油为连续相配制钻井泥浆，项目采用纤维素等进行钻井工作，钻井岩屑泥浆干化后属于一般固废，作为各井场周边道路恢复填筑使用；废包装材料集中收集后外售处理。废润滑油、废润滑油桶、分类后的废含油抹布和废含油手套属于危险废物需集中收集，产生的危废暂存于3-6孔井场危废暂存间内，危废暂存间占地面积为5m2，并采取防渗、防雨、设置围堰等保护措施，完钻后交由有资质单位处置。生活垃圾依托附近居民区垃圾桶统一收集后，委托环卫部门清运。

土壤、地下水环境

项目采取分区防渗措施。重点防渗区：钻机房井口区域、柴油储罐、柴油机、危废库。防渗要求：采用“防渗混凝土+防渗布+砂浆层”进行防渗，等效厚度≥6.0m，确保渗透系数不大于10-7cm/s；一般防渗区：除井口区域以外的钻机房其他区域、原料库房、沉淀池、废浆池、泥浆池、车辆冲洗平台。防渗要求：采取防渗混凝土进行防渗，等效厚度≥1.5m；简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域。防渗要求：采用一般地面硬化
生态环境

主要影响为工程占地及施工对土地利用状况的影响，对项目施工区域植物的破坏、对动物的干扰，以及水土流失等影响。应对措施是严格控制施工占地，对项目区土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填，及时进行生态恢复；合理安排施工进度及施工时间，避免雨天和大风天开挖施工作业；落实各项水土保持措施，施工结束后应根据复垦方案落实复垦措施

风险

防止泥浆水外溢，设置必要的护坡、雨水沟等，配备应急水泵等，加强巡视、检查和日常宣传， 在柴油储罐设置不低于100mm的围堰，围堰的有效容积不小于2m3
表2-2    项目井场钻孔坐标一览表

编号

X（36）
Y（394）
3-6孔
35164.785 
87852.421 
4-7孔
34859.340 
87522.690 
6-9孔
35188.522 
86586.589 
9-9孔
35773.172 
85485.592 
10-7孔
36042.040 
84745.116 
4、项目主要原辅材料、能源及设备

表2-3   原辅材料和动力供应用量一览表

序号

原材料和能源
用量
最大存储量

储存位置
储存方式

1

用水

2867.75t

250t
/

蓄水池
2

钻头

20个

10个

材料库

/

3

外购水泥浆

50 t

/

/

固井即时使用

4

纤维素

1 t

0.5 t

材料库

袋装

5

腐殖酸

2t

0.5 t

材料库

袋装

6

泥浆固化剂

0.5 t

0.5 t

材料库

桶装

7
柴油
45t
5 t

柴油储罐
柴油储罐
腐植酸：腐植酸钾是一种高效有机钾肥，化学式为C9H8K2O4，外观为黑色粉末，易溶于水，水溶液呈酱色。其含有的腐植酸是一种生物活性制剂，可提高土壤速效钾含量，减少钾的损失和固定，增加作物对钾的吸收和利用率，也具有改良土壤、促进作物生长、提高作物抗逆能力、改善作物品质、保护农业生态环境等功能；它与尿素、磷肥、钾肥、微量元素等混合后，可制成高效多功能复混肥料；此外，腐植酸钾还可用作石油钻井液的处理剂，主要起防止井壁坍塌的作用。

纤维素：项目使用的纤维素为木质素纤维，它是天然木材经过化学处理得到的有机纤维，外观为棉絮状，呈白色或灰白色。通过筛选、分裂、高温处理、漂白、化学处理、中和、筛分成不同长度和粗细度的纤维以适应不同应用材料的需要。由于处理温度高达250℃以上，在通常条件下是化学上非常稳定的物质，不为一般的溶剂、酸、碱腐蚀，具有无毒、无味、无污染、无放射性的优良品质，不影响环境，对人体无害，属绿色环保产品，这是其它矿物质素纤维所不具备的。纤维微观结构是带状弯曲的，凹凸不平的，多孔的，交叉处是扁平的，有良好的韧性、分散性和化学稳定性，吸水能力强，有非常优秀的增稠抗裂性能。

泥浆固化剂：泥浆固化剂是一种环保、无毒、不燃的高科技水性化学致密剂，其主要成分为水和聚硅化合物，泥浆固化剂能完全渗透到泥浆中，通过与泥浆中的钙、镁等离子发生化学反应，生成坚硬的结晶物质，在三维空间形成了一个网络结构，使得水泥中凝胶结构增大增强，使得泥浆中的各成份固化为一个密实的整体。

柴油：是轻质石油产品，复杂烃类（碳原子数约10～22）混合物。为柴油机燃料。主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成；也可由页岩油加工和煤液化制取。分为轻柴油（沸点范围约180～370℃）和重柴油（沸点范围约350～410℃）两大类。广泛用于大型车辆、铁路机车、船舰。

表2-4 项目施工设备一览表

序号

名称

型号

数量

1

钻机
TXB-1600
3
2

钻塔
钻塔22.5m
3
3
柴油机
6135-120hp
3
4
泥浆泵
NBB-390/15
3
5
GNSS接收机
X13 Air北斗版
1
6
数字测井仪
PSJ-2
1
7
瓦斯解析仪
HFJ-5
3
8

测井车

TYSJ-2

3
9

钢丝绳

6*19SΦ24mm

3
10
振动筛

ZS1800*1120*2

3
5、水平衡

（1）生产用水：项目钻井过程中使用水，产生的钻井废水经沉淀池后循环使用。

项目钻井期钻井需配置泥浆作为钻井液供钻井使用，每个井场均设置一个蓄水池，容积为50m3，根据企业提供材料，每个井场钻井用水为10t/d，钻井泥浆通过泥浆泵以废浆池沉淀后循环通过泥浆循环系统用于钻井使用，不外排，钻井液（泥浆）在使用过程中水的每日损耗量为20%，即10t，每日需补水10t，钻井工程工期为8个月，补水量为2400t/施工期，泥浆干化后属于一般固废，作为各井场周边道路恢复填筑使用。

（2）办公生活用水：项目租赁周边农村民房，用于员工食宿，施工现场不设施工营地，项目员工人数为15人，施工期为12个月，根据《安徽省行业用水定额》（DB34 T679-2025），员工生活用水按 50L/人·d 计，用水量约为0.75m3/d，施工期用水量为273.75t。

（3）洗井用水

项目需继续洗井，使用的清水采用周边拉运水，洗井直至进出口水质一致或出口含砂量小于0.2%时则停泵。根据业主提供的资料，每个井孔用水为1m3/h，洗井持续时间为2天，则井场洗井用水为120m3/d，洗井过程中的每日损耗量为20%，即24m3，由于洗井时间短，产生的废水量很少，产生的洗井废水可以进入泥浆池，且泥浆池容积可以满足存水需要，经沉淀后用于井场复垦阶段洒水抑尘，不外排。

（4）车辆冲洗水

对于项目所有运输车辆进出厂区时均需冲洗。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T-2007）洗车用水定额为0.08~0.15m3/（辆·次）。本次车辆冲洗水用量取0.1m3/（辆·次），根据建设方资料，项目施工期每天进出车辆共约10辆次，则冲洗用水量约为1m3/d。冲洗水约有40%蒸发，其余水进入沉淀池沉淀后循环使用。井场进出口设置自动车辆冲洗平台，旁边设置冲洗池和沉淀池，冲洗废水沉淀后循环使用。冲洗用水因自然蒸发、车辆带走等损耗，日补充量约为0.4m3/d。

项目水平衡图见下图所示。
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图2-1 项目水平衡图（t/d）
6、施工时序

项目井场施工时序如下：

①实施钻前工程；

②实施钻井工程：计划施工顺序为3-6孔井场、4-7孔井场、6-9孔井场同时施工，9-9孔井场、10-7孔井场同时施工。
③实施生态恢复工程。

7、建设周期和项目劳动定员及工作制度

项目建设周期为12个月，其中钻前工程1个月（2026年8月），钻井、补勘工程8个月（2026年9月—2027年4月），生态恢复期3个月（2027年5月—2027年7月），项目均为补勘孔，施工结束后将封孔进行生态恢复。

项目总定员为15人，总施工工期为365天，实行三班制，每班工作8小时。
8、项目工程任务
8.1工程任务
本次补勘任务主要有以下几个方面：

（1）进一步查明补勘区域范围内各煤层的赋存情况。

（2）进一步查明补勘区域范围内的地质构造发育情况，提高对F1断层及F1断层组在各煤层中的控制精度。

（3）进一步查明补勘区域范围内各煤层顶底板岩性、结构等工程地质条件，进行围岩稳定性分析，为采区巷道布置，瓦斯治理巷道以及工作面巷道支护提供可靠指导。

（4）进一步查明补勘区域范围内各煤层瓦斯地质条件。采样测定各煤层的瓦斯含量、压力等参数，为研究瓦斯赋存规律，做好西四A组煤-530m下采区防突工作提供基础资料。

（5）进一步查明DF382、F1-4断层的含导水性。

（6）验证三维地震勘探解释成果。

8.2钻孔布置及设计工程量

（1）钻探工程量

本次共设计钻孔5个，其中东一南盘区2个(9-9、10-7),孔深分别为：1165m、1170m；东三盘区3个(3-6、4-7、6-9),孔深分别为1190m、1180m、1165m。钻孔终孔层位均为4煤底板下30m，设计总工程量5870m。

（2）采样工程量

①对17-1、16-2、13-1、11-2、11-1、8、7-2、6、5-2、5-1、4-2、4-1煤层取煤质样；每孔设计12个煤质样，5个钻孔共设计60个煤质样；

②对17-1～4煤层中真厚度≥0.7m煤层取瓦斯样和突出指标样；每孔分别设计12个瓦斯样和突出指标样，5个钻孔共设计瓦斯样60个、突出指标样60个；

③对13-1、11-2、8、7-2、5-1、4-1煤层取顶、底板20米范围每层岩层各取取一组岩石力学样，岩浆岩取岩石力学样。每孔设计采取煤层顶底板力岩石学样36组、岩浆岩石力学样1个（组），5个钻孔共设计采取煤层顶底板力岩石学样180组、岩浆岩石力学样5个（组）。

（3）测井工程量

5个钻孔均设计全孔常规数字测井(视电阻率、自然电位、自然γ、人工γ)及声波测井。4-7、6-9、10-7孔进行近似稳态测井温。 共计设计常规数字测井工程量5870m、声波测井工程量5870m，4-7、6-9、10-7孔设计近似稳态测井温工程量3515m。

表2-5   主要工程量表

序号

孔号

钻孔位置

基岩面
（m）

终孔
深度
(m)

终孔
层位

采样

测井（m）

目的

x:36

y:394

煤质样
（个）

瓦斯样（个）

突出
指标样（个）

顶底板
岩样（组）

岩浆
岩样（个）

常规
数字
测井

声波
测井

近似
稳态 
井温

1

3-6孔

35164.785

87852.421

237

1190

4煤
底板
向下
30m

12

12

12

36

1

1190

1190

东三南盘区工作面构造控制

2

4-7孔

34859.340

87522.690

266

1180

12

12

12

36

1

1180

1180

1180

东三南盘区工作面构造控制

3

6-9孔

35188.522

86586.589

270

1165

12

12

12

36

1

1165

1165

1165

东三南盘区工作面构造控制

4

9-9孔

35773.172

85485.592

290

1165

12

12

12

36

1

1165

1165

东一南盘区工作面构造控制

5

10-7孔

36042.040

84745.116

302

1170

12

12

12

36

1

1170

1170

1170

东一南盘区工作面构造控制

合计

5870

60

60

60

180

5

5870

5870

3515



	总平面及现场布置
	项目平面布置见下图。
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图2-2 项目总平布置图（3-6孔井场）
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图2-3 项目总平布置图（4-7孔井场）
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图2-4 项目总平布置图（6-9孔井场）

[image: image7.png]Sl il
gap O
FEHIREE

MHTE

K

B5m

W AP

Ftint i

267m

LA X

O sont

R
CREFEH M
BAFHO

A

FeBIR:

10m





图2-5 项目总平布置图（9-9孔井场）
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图2-6 项目总平布置图（10-7孔井场）

本项目每个井场均设置钻井作业区、蓄水池、废浆池、泥浆池、材料库、临时办公区、控制配电室、表土临时堆场、冲洗平台及配套沉淀池等，项目出入口设置在靠近道路的一侧，道路使用现有乡村道路。项目总平面布置采取的原则是紧密结合地形、使工艺流程顺畅、功能分区明确、建筑物布置紧凑、对外交通运输联系方便、用地节约；在满足施工的前提下，使井场布置简洁、集中。各井场平面布置详图见图2-2~图2-6。

	施工方案
	1、施工工艺

施工方案分为钻前工程、钻井工程和生态恢复工程。

1、钻前工程

项目钻前工程是为钻井工程进行前期的基础设施建设，主要包括场地建设和整平、安装钻探设备、搭设临时建筑物以及相关附属设施建设等。钻前工程工艺流程见下图。
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图2-7 钻前工程工艺流程图
工艺流程：

（1）钻前准备包括定井位、平井场、打基础、钻井设备进场和安装、井口准备、备足钻井所需要的各种工具、材料等，如：钻杆、钻铤、钻头及泥浆泵必要的配件等。

（2）钻塔安装：在钻孔位置布置好基台，并搭建钻塔，本项目使用四角形钻塔。钻塔在钻井过程中，用于安放和悬挂提升系统，承受钻具重量，存放钻杆或钻铤等。此工序产生少量施工固废。

2、钻井工程
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图2-8  钻井工程工艺流程图
工艺流程简述：

（1）钻井
松散层、松软岩层和煤层钻进时，应轻压、慢转。完整且坚硬岩层钻进，可加快转速，增加钻压；岩石坚硬且颗粒细时选用小泵量，岩石松软或颗粒粗时选用大泵量，钻遇裂隙、破碎等漏失地层也要加大泵量。

钻进时，应准确计量钻压，要考虑到孔深、孔壁摩擦、孔斜、泵压等因素造成的钻压损失。钻进节理发育、岩层陡立、松散破碎、软硬互层、强研磨性地层时，以及在钻孔弯曲、超径的情况下，所用压力应比正常压力低25％～50%。

施工步骤：

①正常钻进时保持钻压稳定，随时注意进尺速度、孔口返水大小、泵压变化和柴油机声响。

②机上余尺应计算准确。每次下钻，禁止将钻具直接下到孔底。应在接上主动钻杆、开泵送水后，再轻压慢转扫至孔底。

③基岩每钻进100m、基岩面、主要煤层顶底板上下10m范围内、开始取心前、终孔、扩孔结束均用钢卷尺丈量钻具，孔深误差不大于1.5‰时，进行合理平差，并校正其孔深。

④采用合理的钻具组合和正确的钻进参数，确保钻孔垂直度。

⑤每次下钻时仔细检查钻杆及丝扣，发现问题应及时更换，并抹好丝扣油，并准确丈量入井钻具长度，班报详细记录。

⑥每次提钻注意检查钻头内外水槽及底唇面水口的磨损情况，钻头水路不符合要求的要修整或更换。

⑦扩孔钻进采取一径成孔或逐级扩孔的方式。

⑧班报要按规定的格式内容和填写要求，认真填写，做到及时、准确、清楚、完整。

⑨各班做到精心操作，认真负责，发现问题要及时停钻检查，不能处理时要及时向机长和项目部汇报，共同研究处理方案后再施工。

表2-6    钻具组合表

钻进地层

钻具组合

松散层

Φ110mm无心钻头+Φ68mm钻铤Φ50钻杆+主动钻杆

Φ110mm取心钻头+Φ89取芯筒+Φ68mm钻铤Φ50钻杆+主动钻杆

基岩

Φ91mm无心钻头+Φ68mm钻铤Φ50钻杆+主动钻杆

Φ91mm取心钻头+Φ89取芯筒+Φ68mm钻铤Φ50钻杆+主动钻杆

钻井泥浆通过振动筛分离岩屑后经泥浆池沉淀后循环使用，不外排。项目泥浆池设置容积为60m3（6m×5m×2m）。钻井泥浆通过振动筛分离岩屑后沉淀循环，通过泥浆循环系统作为钻井使用，不外排，岩屑经过分离后存至废浆池中，钻井结束后泥浆通过潜水泵转至废浆池，干化后属于一般固废，作为各井场周边道路恢复填筑使用，项目废浆池需存放钻井产生的岩屑及干化泥浆，废浆池设置容积为80m3（8m×5m×2m），钻井期生产废水不外排。
（2）岩（煤）心采取、岩心编录

①岩煤心采取使用Φ91mm取心钻头+Φ89mm取芯管；

②岩（煤）心出筒后立即按顺序放入岩心箱，不得颠倒，并及时填写回次票。如发现岩心倒置、应查明原因并立即改正。如岩心上沾有泥浆，在装箱前用水冲洗干净。对于松软岩心，取心时要仔细，保持其原有状态，对其所沾的岩粉、泥浆则不能用水洗，待泥质半干时将其剥掉。

③地质员下达见煤预告书，接到见煤预告书后，钻机应及时起钻下入底喷式钻头（取煤效果较好）进行取芯，取煤时应严格执行见煤层第一回次进尺，应控制在0.50m以内。

④钻孔施工过程中岩心要加以保护，待钻孔终孔后，确定需要保留的岩心，必须妥善保存。

⑤岩心分层最小厚度为0.5m，岩性描述要详细、准确，除颜色、矿物成分、结构、构造等常规描述外，加强节理裂隙的描述。对特殊岩层（如标志层）即使不大于0.5m也分层描述。

⑥对于钻孔取煤层顶底板岩石力学样的岩心，分层统计长度≥0.1m的岩心占层厚的百分数。

⑦岩心编录要及时进行，现场随时绘制钻孔地层柱状，绘制地层剖面，和周边钻孔进行对比分析。

⑧按统一格式编制钻孔综合柱状图。编录内容包括：分层及代号、深度、分层厚度、岩性柱状、取样位置及样号、岩性分层编号、岩性描述等。岩性符号、图形格式统一，岩性描述详细、规范。

⑨所有岩心编录后要进行数码拍照，然后按顺序装箱保存。整箱岩心标明孔号、箱号和深度，标识清楚妥善保管。

（3）简易水文观测

①钻孔进入基岩后进行简易水文观测，每个回次提钻后、下钻前各测一次孔内水位。如停钻时间较长，应每2h观测1次水位，水位基本稳定后，可改为每4h观测1次，直到重新钻进。灌孔、采煤、处理事故、扩孔、专门提取岩心、扫孔及人工补斜，可不观测回次水位。

②钻孔进入基岩后开始做泥浆消耗量观测，每小时观测一次，不足1h的回次，每回次观测1次。泥浆漏失量较大时，每30min观测1次。冲洗液全部漏失时，应开大泥浆泵测定其最大漏失量。

③终孔及钻进中遇有严重漏水、涌水的层段，根据需要进行近似稳定水位的观测。

（4）测井

①各种仪器按照测井规程制定的测井仪器标校、测试细则，进行标定、校验，做到有档备查，仪器的性能稳定、工作正常、各项质量指标均要符合要求。
②测井前，需将钻具下到孔底冲孔，待测井人员和设备到达井场后提钻，保证下井仪器通畅。
③原始记录必须及时、准确、齐全、清楚，严禁涂改，划改时应使原来的字迹仍可识别。
④采样间隔：含煤地层5cm，其它地层不大于10cm。提升速度：煤系地层6m/min，非煤系地层不大于12m/min。
⑤井斜测量测点间距一般不大于50m，最深测点距孔底不大于10m。相邻两个测点间顶角变化大于2°或方位角变化大于20°(顶角大于3°) 时，应加密测量。
⑥全孔原始曲线的数字化采用1:200曲线图，煤层采用1:50曲线图。
（5）下套管及固管

①下管前，对套管管身、丝扣进行检查，管身弯曲、压瘪、破损、丝扣损坏等不合格者禁止下入孔内。

②下管前校正孔深，准确丈量每根套管长度，保证套管下入指定深度。套管编号排列，并记录在原始班报表中。

③下管前应调整好并充分循环孔内泥浆，清除孔底沉渣，保持孔壁稳定，防止下管过程中孔壁坍塌或缩径，确保下管畅通无阻。

④下管前，在底口上方环壁打眼，留作固井用。

⑤套管丝扣必须上满、上紧，紧管、下管过程中，必须夹紧牢固，防止滑脱。

⑥下管时应严格控制下放速度。中途遇阻应提出套管，下钻划眼，严禁采用冲击或开车强力扭转处理。

⑦固管：固管水泥浆采用外购P.O42.5级水泥浆成品，现场不进行伴制。

⑧止水检查：固管结束后进行套管止水检查，分别扫孔至套管底口上部约1m和底口下0.3m，将套管内灌满清水，观察管内水面变化情况，连续3小时每小时下降或上升不超过2cm即为止水合格。

（6）洗井
①基岩抽水孔先用冲孔器上下来回高压射流抽水段逐段洗孔，直至孔口返清水为止。

②洗孔结束后，由地质员检测抽水目的层段淤塞长度，当淤塞长度达到抽水层段1/5 时，需对孔内淤塞物进行专门打捞。

（7）封孔

①封孔前地质员编制封孔设计书并下达给钻机机长，钻机严格按照封孔设计书施工，封孔结束后出具封孔报告书。

②使用P.O42.5级水泥浆。

③封孔时，钻具下至孔底，调整泥浆并充分循环，清除孔底沉渣。同时水泥浆要搅拌均匀，泥浆充分循环后，连续注入水泥浆进行封孔。注浆时，钻具要上下窜动，上提钻具时要计算准确，钻具底口不得脱离水泥浆面。水泥浆返出孔口后即可停泵。
④封孔结束后，在孔口中心埋设永久性标志。

3、生态恢复

对钻井井场能重复利用的设施搬迁利用，不能利用的统一收集交回收单位处置；对构筑的设备基础拆除后作业场地进行平整，清除场内固体废物，根据土地复垦方案进行复垦，恢复场区原状。 

	其他
	无




三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	一、自然环境简介

1、生态现状调查 

项目地位于淮南市潘集区泥河镇黑土李村、后湖村、杨柳村境内，不在安徽省生态功能重要性评估区域和安徽省生态环境敏感性评估区域范围内，经现场勘察，项目所在地为农村环境，周边主要为水田和旱地，区域范围内无古稀树木及珍稀保护类植物。

（1）主体功能区规划

根据《安徽省主体功能区规划》，朱集东矿属于省级重点开发区域中淮（南）蚌片区，不涉及自然保护区、自然文化遗产、重点文物保护单位、风景名胜区、重要湿地、湿地公园、森林公园、蓄滞（行）洪区、水产种质资源保护区等禁止开发的区域。

（2）生态功能区概述

根据原环保部、中国科学院制定的《全国生态功能区规划（修编版）》，朱集东矿位于黄淮平原农产品提供三级功能区（II-01-15）。根据《安徽省生态环境保护规划》，朱集东矿位于沿淮淮北平原生态区的淮南农业与城镇生态功能区（I3-3）。根据《淮南市生态生态功能分区》，朱集东矿井田属于北部平原旱作农业与矿业发展区，本项目与安徽省主体功能区规划和生态功能区划关系图见附图。

本区地貌有以平原为主，丘岗嵌于其中，海拔最高处为241m。本内工矿与城镇密集，主要安徽省重要工业城市淮南市，本区煤炭远景储量444×108t，探明储量145×108t，是全国十大煤田之一，占安徽省储量的63％，且煤质好，煤种多。

本生态功能区内潴育水稻土、黄潮土和黄褐土广泛分布，在丘岗区有石灰岩土分布，部分地区裸岩出露，石材开采盛行。耕作制度多为一年两熟为主，主要农作物有水稻、小麦等，经济作物有油菜、花生等。丘岗地区分布有地带性天然次生林，主要包括暖温带落叶阔叶林、暖温带针叶林和北亚热带针叶林等。该生态功能区的煤资源已进行了大规模开采，采空后塌陷区已成为区主要生态环境问题之一。由于农业生产所需要的水热土等条件相对较好，本区也是重要的农业生产区，但容易受洪涝等灾害干扰。

（3）土地利用情况

本项目属于固体矿产地质勘查项目，临时用地面积为6000m2（其中农用地6000m2），临时用地期限为1年，系租用淮南市潘集区泥河镇黑土李村、后湖村、杨柳村境内的土地作为本项目的临时建设用地。本项目已办理了临时用地手续。地类主要为农用地，目前现状为农田。
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10-7孔井场现状图
（4）土壤、植被类型及野生动植物

项目区地处淮河中游，地势平坦。由滩地、岗地伸向平原中心，一般分布着黄棕壤和水稻土。土层厚度约为30cm。根据现场调查并结合现有的资料，运用景观法（即以植被作为主导因素），并结合土壤、地貌等因子进行综合分析后对土地进行分类，将土地利用格局的拼块类型分为林地、灌草地、耕地、水域和建设用地五种类型。

评价区地势平坦，由河谷平原与丘岗组成。主要成土母质由第四纪物质构成，分布最广的是黄土型古河道沉积物质，近代黄泛沉积物次之，土壤可分为5个土类、7个亚类。主要土壤类型为：棕壤、粘盘黄棕壤亚类中的粘盘黄棕壤、马肝土、黄白土，水稻土中的马肝田土、黄白田土。局部低洼地为黄土性古河流沉积物质发育的黑粘土，毗邻河流湖泊的地势较低地段为湖泊沉积物发育的湖泥土。

根据现场调查，本工程涉及区域植被主要为农作物、绿化植被和行道树，沿线分布少量林木、主要为杨树及灌木等。

项目所在地区由于人类活动和生态环境的改变，树木草丛之间早已没有大型野生动物，仅有鸟类、鼠类、蛙类小型动物以及各种昆虫等。随着人类的农业开发，项目所在区域的自然生态系统早已被人工农业生态环境所替代。

综上所述，项目未穿越自然保护区和森林公园。项目评价区域内人口分散，部分密集，沿线未发现珍稀、濒危植物，未见挂牌名木古树，沿线未发现珍稀、濒危动物，陆生动物以家禽、家畜为主。

2、地形地貌

项目区域在构造单元上属于中朝准地台淮河台坳淮南陷褶断带（即华北地台豫淮褶皱带）东部的淮南复向斜。东界为郯庐断裂，西临周口坳陷，北接蚌埠隆起，南邻合肥坳陷，南北为洞山断裂和刘府断裂夹持。区内构造以北西西向构造占主导地位，受后期强烈改造，但总体形态变化不大，复式向斜内次一级褶皱及断裂发育。地质演化历史可分为前震旦纪、震旦纪—三叠纪、侏罗纪—第四纪3个阶段，前震旦纪，淮南地壳处于活动阶段；震旦纪—三叠纪属于剧烈运动时期，先后经历了蚌埠、凤阳、皖南、加里东、华西力、印支等运动。其间地壳几度隆起沉降，形成了海陆交互相地层。特别是晚石炭纪和二叠纪时期海陆交互相的沉积环境，为煤炭资源的生成提供了良好条件，从而形成了境内大量的煤炭资源。侏罗纪—第四纪，经过燕山运动和喜马拉雅运动，逐渐塑造出了今天的地貌特征。

市境以淮河为界形成两种不同的地貌类型，淮河以南为丘陵，属于江淮丘陵的一部分；淮河以北为地势平坦的淮北平原，淮河南岸由东至西隆起不连续的低山丘陵，环山为一斜坡地带，宽约500米～1500米，坡度10°左右，海拔40米～75米；斜坡地带以下交错衔接洪冲积二级阶地，宽500米～2500米，海拔30米～40米，坡度2°左右；舜耕山以北二级阶地以下是淮河冲积一级阶地，宽2500米～3000米，海拔25米以下，坡度平缓；一级阶地以下是淮河高位漫滩，宽2000米～3000米，海拔17米～20米，漫滩以下是淮河滨河浅滩。舜耕山以南斜坡以下，东为高塘湖一、二级洪冲积阶地，西为瓦埠湖一、二级洪冲积阶地；中为丘陵岗地。

3、气候、气象

项目区域是属于暖温带和亚热带的过渡地带，年平均气温偏高，平均气温16.6℃，较常年偏高1.0℃；全年只有2月、12月较常年分别偏低0.7℃、1.5℃，其余月份均较常年偏高，其中4月较常年偏高2.8℃。冬季平均气温3.5℃，较常年偏低0.1℃，为正常年份。年高温日数28天，较常年偏多11天。年极端最高气温38.9℃，出现在7月30日；年极端最低气温-5.5℃，出现在1月23日。初霜出现在11月6日，终霜出现在3月13日，全年无霜期238天。

降水全年降水量893.4毫米，与常年相比正常略偏少，季节性降水分布不均。6月22日入梅，7月21日出梅，均较常年偏晚，梅雨量166.3毫米。12月22日，迎来第一场降雪。全年降水日数107天，暴雨日数5天。

4、水文状况

本项目位于淮南市潘集区。潘集区地表水系属淮河流域，淮河1~3级支流10条、湖泊3处，其中：跨界淮河干支流5条、跨界淮河旁侧湖泊2处；此外，还有新集、张集、顾桥矿区采煤塌陷水域，总积水面积105.84km2。

淮河：发源于河南省桐柏山的固庙，流经河南、安徽、江苏。干流长1000km。淮河由陆家沟向东入县境，经乔口孜、方家坎孜向北，经寿塘关向西，经硖山口、西淝河入淮口而折北后向东，经姚涧湖、黑龙潭北行，经九里湾折向东出境入淮南市潘集区境。境内流程33.32km。

茨淮新河：人工河流。由阜阳县茨河淮铺改道向东，经阜阳、利辛、蒙城、凤台、淮南、怀远入淮河。全长134.2km，流域面积7127km2。

黑河：原名黑濠沟，或称黑泥河。是西淝河、茨淮新河之间的一条支流。它发源于蒙城县郭集南部，向东进入县境内的大兴集，即一分为二，南流为泥河，北流为黑河。黑河东流古路岗入怀远县境，全长54km。

泥河：又称东泥河或黑泥河。源自凤台县米家集西部，与黑河相交，向东南流经武集折南，经淮南市潘集区境内入淮，全长50km。

5、土壤植被

评价区地势平坦，由河谷平原与丘岗组成。主要成土母质由第四纪物质构成，分布最广的是黄土型古河道沉积物质，近代黄泛沉积物次之，土壤可分为5个土类、7个亚类。主要土壤类型为：棕壤、粘盘黄棕壤亚类中的粘盘黄棕壤、马肝土、黄白土，水稻土中的马肝田土、黄白田土。局部低洼地为黄土性古河流沉积物质发育的黑粘土，毗邻河流湖泊的地势较低地段为湖泊沉积物发育的湖泥土，目前项目区域主要为农田。
6、地下水环境现状调查

淮南市地下水分布与江淮丘陵地区地下水分布基本相同。第四纪地层中的潜水和承压水，主要分布在淮河沿岸的河漫滩和一级阶地。

淮南境内，淮河北岸至焦岗湖区、淮河一级支流西淝河－花家湖下游区域、淮河及其一级支流东淝河－瓦埠湖两岸、淮河北岸至高皇乡以南区域均为富水区，淮河南岸洛河与姚家湾以西的地下水呈带状分布在两区，含水层较厚，水量较大。

淮南市区中深层地下水源区主要开采QII第2组冲积中细砂含水层，地下水补给源为基岩裂隙、地下暗河补给。

淮南市区冲积、洪程、残坡积粘土中的浅层地下水系土中上部滞水，属潜层水。这类地下水埋深一般0.5～1.5m，区域分布、埋藏条件、水量变化无一定规律，主要靠大气降水补给，水位、水量、水质直接受地表水影响，极易受地表径流、农田污灌污养和废水污染源侵袭。

淮南市的地下水作为工业用水和生活用水的补充水源。据淮南市地下水资源开采储量估算，田东至洛河地区的地下水开采可供水4.8m3/s，姚家湾的地下水开采可供水3.0m3/s，市内范围内地下水储量当保证率在95%的情况下可供水6.78m3/s。地下水的静水位在0.4～0.7m，初见水位一般比较深，属二存滞水，全市地下水储量约2.91亿m3。

区域内的地形地貌、地层分布和岩性特征，决定了地下水的类型和水文地质特征。依据地下水的赋存条件和含水介质的特征，区域地下水可划分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类孔隙裂隙水、碳酸盐岩裂隙岩溶水三种类型。

二、环境质量现状

选用淮南市生态环境局发布的《2025年淮南市环境质量状况公告》中的结论，环境空气质量状况如下：

①环境空气质量

2025年，全市环境空气质量一级（优）97天，二级（良）203天，三级（轻度污染）56天，四级（中度污染）6天，五级（重度污染）2天，六级（严重污染）1天（由沙尘引起的重度污染1天，严重污染1天）；全市年度环境空气达标天数比例为82.2%，与上年相比增加了4.9个百分点；全市环境空气综合指数为3.62，首要污染物为细颗粒物。

细颗粒物（PM2.5）日均浓度范围为5～172微克/立方米，日均值达标率为89.5%。年均值为37.1微克/立方米，与上年相比下降了7.25个百分点。

可吸入颗粒物（PM10）日均浓度范围为7～218微克/立方米，日均值达标率为96.4%。年均值为61微克/立方米，与上年相比下降了6.2个百分点。

二氧化氮（NO2）日均浓度范围为5～56微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为18微克/立方米，与上年相比下降了5.3个百分点。

二氧化硫（SO2）日均浓度范围为4～17微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为7微克/立方米，与上年持平。

一氧化碳（CO）日均浓度范围为0.2～1.1毫克/立方米，日均值达标率为100%。日均值第95百分位数为0.8毫克/立方米，与上年持平。

臭氧日最大8小时（O3-8h）滑动平均值范围为16～197微克/立方米，达标率为94.8%。日最大8小时滑动平均值第90百分位数为149微克/立方米，与上年相比下降了6.9个百分点。

本项目在采用相应的污染防治措施后各污染物均能达标排放，对周围环境影响较小，本项目的建设不会恶化区域环境质量功能，不会触碰区域环境质量底线。

项目所在区域空气质量现状评价及达标情况见下表。

表3-1 基本污染物环境质量现状

污染物

年评价指标

标准值（µg/m3）

现状浓度（µg/m3）

达标情况

SO2
年平均质量浓度

60

7
达标

NO2
年平均质量浓度

40

18
达标

PM10
年平均质量浓度

60
61.0
不达标

PM2.5
年平均质量浓度

30
37.1
不达标

CO

日均值第95百分位浓度

4000

800
达标

O3
日最大8h平均第90百分位质量浓度

160

149
达标

综上，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度，一氧化碳（CO）和臭氧 （O3）日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，项目所在评价区域为不达标区。
目前，淮南市注重治理提标，不断改善生态环境质量。针对大气污染物采取以下措施：

①行业源深度治理：推动全市28台燃煤发电机组达到超净排放水平，助力27家企业完成清洁能源替代；督促213家企业完成第二轮活性炭更换，加快推进凤台电厂、平圩电厂煤场封闭改造项目建设；淘汰2蒸吨及以下生物质锅炉15台、35蒸吨及以下的燃煤小锅炉16台；推动49座砖瓦窑企业完成脱硫设施升级改造，从源头减少大气污染物排放。

②移动源系统治理：淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车368辆；新增新能源公交车264辆、出租车463辆、轻型环卫车17辆；建成全省第一座重卡换电仓，首批20台新能源车顺利投用，降低移动源尾气污染。

③扬尘源精细治理：全面落实“六个百分百”和“十达标”要求，加强对建筑工地、道路等扬尘污染源的监管，累计发现并整改扬尘问题920个，有效控制扬尘污染扩散。

④社会面源常态治理：建设秸秆标准化收储中心102个，年利用秸秆111.57万吨，减少秸秆焚烧污染；开展餐饮油烟、恶臭、噪声、道路扬尘扰民“四整治一保障”专项行动，排查整改问题6188个，清理占道经营性小煤炉164个，改善环境质量。

（2）特征污染物环境质量现状

①监测项目及监测点位
项目特征污染物为TSP，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。本项目引用《朱集东煤矿1132（1）工作面DF112断层组地面注浆治理工程项目环境影响报告表》中大气环境质量现状监测数据，监测时间为2026年2月28日-3月2日，监测点位距本项目4.463公里，且监测时间在近3年时限内，监测报告见报告附件。大气环境质量现状监测点位置与本项目距离及位置关系见下图。
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图3-1 大气环境质量现状监测点位置与本项目距离及位置关系图

②监测日期：2026年2月28日-3月2日。
③监测结果

项目大气特征污染物TSP监测结果见下表。

表3-2  环境空气质量现状监测结果（TSP）   单位：ug/m3
样品类别
环境空气

采样日期

监测点位

TSP
2026.2.28
葛庄
145
2026.3.1
137
2026.3.2
140
由上表可知，项目区域TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，说明项目区域大气环境质量现状较好。
2、地表水环境现状

根据《淮南市2025年环境质量状况公报》，2025年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为95.8%，Ⅳ类水质比例4.2%，总体水质状况优，比上年上升了4.1个百分点。

考核我市的8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，总体水质状况良好；考核我市的11个省控断面中优良水质比例为100%，总体水质状况优。

河流：淮河干流水质状况为优，东淝河、西淝河、永幸河、陡涧河水质状况为优，架河、泥河、万小河、瓦西干渠、丁家沟和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。袁庄水厂、东部城区水源地、西淝河闸下、窑口大桥和白洋淀渡口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），其他断面水质保持稳定。

湖库：安丰塘、瓦埠湖和焦岗湖点位水质年均值符合Ⅲ类标准，水质状况为良好；高塘湖点位水质年均值符合Ⅳ类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。安丰塘营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和瓦埠湖营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ⅳ类好转为Ⅲ类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。

2025年，全市区域环境噪声昼间平均等效声级为53.3分贝，噪声总体水平稳定保持二级，声环境质量较好。城市道路交通噪声昼间平均等效声级为66.4分贝，与上年相比下降0.2分贝，噪声强度等级稳定保持为一级，声环境质量级别为好。各功能区噪声平均等效声级达标率为93.1%，昼间达标率为94.5%，夜间达标率为91.7%。与上年相比，昼夜间达标率分别上升了11.2和33.4个百分点。项目3-6孔井场、4-7孔井场、6-9孔井场周边50米范围存在声环境保护目标，因此对项目区声环境质量进行了现状监测。

表3-3    声环境现状监测点布设一览表

测点名称
方位
监测点位性质
3-6孔井场
1#（3-6孔井场东场界）
E
场界噪声
2#（3-6孔井场南场界）
S
场界噪声
3#（3-6孔井场西场界）
W
场界噪声
4#（3-6孔井场北场界）
N
场界噪声
5#（蔡家湖）
W
敏感点噪声
4-7孔井场
6#（4-7孔井场东场界）
E
场界噪声
7#（4-7孔井场南场界）
S
场界噪声
8#（4-7孔井场西场界）
W
场界噪声
9#（4-7孔井场北场界）
N
场界噪声
10#（王庄孜）
SW
敏感点噪声
6-9孔井场
11#（6-9孔井场东场界）
E
场界噪声
12#（6-9孔井场南场界）
S
场界噪声
13#（6-9孔井场西场界）
W
场界噪声
14#（6-9孔井场北场界）
N
场界噪声
15#（东穆庄）
SW
敏感点噪声
[image: image22.png]



图3-2 噪声监测点位图

表3-4        环境噪声监测结果         单位：dB（A）

检测点位
2026.7.21
昼间
夜间
1#（3-6孔井场东场界）
52.3
39.6
2#（3-6孔井场南场界）
53.1
41.7
3#（3-6孔井场西场界）
52.3
41.6
4#（3-6孔井场北场界）
50.3
41.5
5#（蔡家湖）
46.2
41.2
6#（4-7孔井场东场界）
52.3
40.8
7#（4-7孔井场南场界）
52.5
42.8
8#（4-7孔井场西场界）
50.7
42.5
9#（4-7孔井场北场界）
51.6
42.0
10#（王庄孜）
47.6
42.6
11#（6-9孔井场东场界）
50.1
43.4
12#（6-9孔井场南场界）
51.8
42.1
13#（6-9孔井场西场界）
51.4
42.0
14#（6-9孔井场北场界）
52.6
44.4
15#（东穆庄）
53.4
42.2
项目场界昼夜噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，敏感点昼夜噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。项目所在区域声环境质量较好。

4、土壤环境现状调查
项目区地处淮河中游，地势平坦，形态单一，根据《安徽土壤》和本次实际调查可知，从成土因素和成土过程分析，项目区域土壤类型主要为砂礓淤土和砂礓黄土，其次为黄白土、 潮马肝土、澄白土田。
5、地下水环境现状调查

淮南市地下水分布与江淮丘陵地区地下水分布基本相同。第四纪地层中的潜水和承压水，主要分布在淮河沿岸的河漫滩和一级阶地。

淮南境内，淮河北岸至焦岗湖区、淮河一级支流西淝河－花家湖下游区域、淮河及其一级支流东淝河－瓦埠湖两岸、淮河北岸至高皇乡以南区域均为富水区，淮河南岸洛河与姚家湾以西的地下水呈带状分布在两区，含水层较厚，水量较大。

淮南市区中深层地下水源区主要开采QII第2组冲积中细砂含水层，地下水补给源为基岩裂隙、地下暗河补给。

淮南市区冲积、洪程、残坡积粘土中的浅层地下水系土中上部滞水，属潜层水。这类地下水埋深一般0.5～1.5m，区域分布、埋藏条件、水量变化无一定规律，主要靠大气降水补给，水位、水量、水质直接受地表水影响，极易受地表径流、农田污灌污养和废水污染源侵袭。

淮南市的地下水作为工业用水和生活用水的补充水源。据淮南市地下水资源开采储量估算，田东至洛河地区的地下水开采可供水4.8m3/s，姚家湾的地下水开采可供水3.0m3/s，市内范围内地下水储量当保证率在95%的情况下可供水6.78m3/s。地下水的静水位在0.4～0.7m，初见水位一般比较深，属二存滞水，全市地下水储量约2.91亿m3。

项目区域内的地形地貌、地层分布和岩性特征，决定了地下水的类型和水文地质特征。依据地下水的赋存条件和含水介质的特征，区域地下水可划分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类孔隙裂隙水、碳酸盐岩裂隙岩溶水三种类型。
6、电磁辐射

本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目。因此，不进行电磁辐射现状监测和评价。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，项目区域现状为农田，不存在原有污染问题。


	生态环境保护目标
	根据对建设项目所地块周边环境现状的踏勘，建设项目附近无文物保护、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标，本项目主要环境保护目标见下表。
表3-5   项目大气环境保护目标列表

环境要素

区域

名称

X
Y
保护对象

保护内容（人）

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

大气环
境

3-6孔井场

王庄孜
-318
-219
居民

40
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

SW
386
韦庄
426
0
居民
40
E
426
蔡家湖
0
20
居民
60
N
20
4-7孔井场

王庄孜
-20
0
居民

40
W
20
蔡家湖
104
232
居民
60
NE
254
6-9孔井场

东穆庄
-20
0
居民

40
W
20
大后庄
-264
356
居民

100
NW
443
9-9孔井场

徐老家
-68
-83
居民

40
SW
107
杨柳村
115
-130
居民

60
SE
173
大后庄
492
0
居民
100
E
492
10-7孔井场
徐老家
61
0
居民
40
E
61
王圩村
-417
272
居民
60
NW
498
注：本项目以中心为原点，东侧方向为X轴、北侧方向为Y轴，建立坐标系。
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图3-3 项目周边概况图（3-6孔井场）
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图3-4项目周边概况图（4-7孔井场）
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图3-5 项目周边概况图（6-9孔井场）
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图3-6 项目周边概况图（9-9孔井场）

[image: image27.png]



图3-7 项目周边概况图（10-7孔井场）
表3-6  地表水环境保护目标一览表

环境要素

环境保护对象名称

方位

距项目边界最近距离m

规模

环境功能

地表水环境

淮河

SW
14580
大型

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

泥河

S
4450
小型

黑河
NE
740
小型
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准
表3-7 声环境环境保护目标一览表

环境要素

环境保护目标名称

方位

距离（m）

规模

环境功能

声环境

项目区

/

/

/

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类

表3-8 地下水、土壤环境保护目标情况一览表

环境

要素

环境保护目标

环境功能及保护级别

地下水、土壤环境

本项目地下水环境保护目标主要为井场附近潜层含水层和浅层承压含水层，其中潜层含水层主要为灌溉用水取水含水层，浅层承压含水层为分散居民饮用水的取用含水层。根据调查结果，项目井场外500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，周边农用地土壤执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值



	评价

标准
	一、环境质量标准
1、评价区域地表水淮河、泥河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，黑河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

表3-9          水环境质量标准          单位：mg/L（pH除外）
评价

水体

标准

pH

COD

BOD5
NH3-N

石油类

淮河、泥河
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
6-9

20

4

1

0.05

黑河
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准
6-9
30
6
1.5
0.5
2、建设项目环境空气评价范围内的区域属于空气质量二类功能区。SO2、NO2、PM10、PM 2.5、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段浓度限值二级标准，具体标准值详见下表：

表3-10  环境空气质量标准 

污染物名称

取值时间

浓度限值

单位

标准来源

SO2

日平均

150

ug/m3
《环境空气质量标准》（GB3095－2026）中二级标准限值

1小时平均

500

NO2

日平均

80

1小时平均

200

PM10
年平均

60
PM2.5
年平均

30
CO

日平均

4000

O3
8h平均

160

1小时平均
200

TSP

日平均
300

3、区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。
表3-11  声环境质量标准  单位： dB（A）
类别

昼间

夜间

1类

55
45
二、污染物排放标准
1、废水

项目无生产性废水排放，主要为施工期人员的生活污水，依托附近村庄，经化粪池处理后，定期清掏用于当地农作物施肥。

2、废气

施工期施工扬尘执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）无组织排放监控浓度限值要求。柴油发电机组废气执行原国家环境保护总局对广东省环境保护局复函《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函[2005]350号，2005年8月19日）和部长信箱回复《关于 GB16297-1996 适用范围的回复》（2017年1月11日）中对应排放标准，具体标准值见下表。

表3-12  施工场地颗粒物排放标准

控制项目
单位
监测点浓度限值
达标判定依据
TSP

ug/m3
1000

超标次数≤1次/日

500

超标次数≤6次/日

任一监测点自整时起依次顺延15分钟的TSP浓度平均值不得超过的限值。超标次数指一个日历日96个TSP15 分钟浓度平均值超过监测点浓度限值的次数。

根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。

表3-13 大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

备注

监控点

浓度

颗粒物

周界外浓度最高点
1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

SO2
0.40

NOx

0.12

3、噪声

施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523‐2025）中标准限值，具体标准见下表：

表3-14  建筑施工噪声排放标准  单位： dB（A）
标准类别

昼间

夜间

《建筑施工噪声排放标准》

（GB12523‐2025）

70

55

4、固体废物

一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），危险废物处理处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

	其他
	本项目为M7472固体矿产地质勘查，施工期废气主要为施工车辆尾气、扬尘，运营期无废水排放，因此无需申请总量控制指标。




生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1、施工期生态环境影响分析

（1）项目占地对区域土地利用影响分析

本项目施工总占地面积6000平方米，为泥河镇黑土李村、后湖村、杨柳村境集体土地，全部为临时占用农用地，已取得了淮南市自然资源和规划局出具的项目临时用地批复，临时用地期限为1年。

根据本项目设计文件，项目施工期约4个月，施工完成后建设单位将在较短时间内进行土地复垦，恢复区域原貌，项目施工占用期间对区域土地利用格局造成轻微影响，对农业生产的直接影响主要体现为因临时占用农用地而造成经济作物减产，对于临时占地造成的农作物减产，除应对耕种农户进行经济补偿外，工程开工前，应先剥离占地范围内表土，独立堆存并做好水保措施；在施工结束后，按照土地复垦方案对临时占地进行复垦，进行必要的土壤抚育，多使用有机肥，恢复临时占用耕地的生产力。

表4-1      项目临时占地类型一览表        单位hm2
序号

用地类型

用地面积

1

农用地

0.06000
合计

0.06000
（2）对农作物的影响

项目占地类型主要为农用地，种植季节性农作物水稻、小麦、蔬菜等。项目对农作物的影响主要表现因临时占用农用地造成经济作物减产，临时占地对农田的破坏，使被开挖地段的土壤耕作层发生破坏，导致耕地质量下降，主要可能耽误农作物生产，但这种影响是临时的，在施工结束后土地复垦完成后即可恢复生产。

本次环评要求施工单位对临时占地除在施工过程中采取措施减少对农田破坏外，在施工结束后，一定要负责农田质量的恢复，除补偿因临时占地对农田产量的直接损失外，还将考虑施工结束后因土壤结构破坏、养分流失而造成的影响，对农作物产量的间接损失以及土壤恢复进行补偿，以用于耕作层土恢复。在恢复期对土壤进行熟化和培肥，切实做好耕地质量调查及监测工作，及时掌握耕地质量变化状况，直至恢复到原来的生产力水平。

（3）对土壤的影响

工程对土壤的影响主要为工程施工对土壤质地性状的影响，施工开挖对土壤结构的破坏。项目施工前期对场地表土进行剥离，并集中临时堆放，钻井结束后用于场地复垦回填用土。本项目施工工期短，施工完成后即对场地进行土地复垦，恢复场地原有功能，因此项目施工对场地土壤结构性状影响很小。

（4）对野生动物影响分析

本工程占地面积内无大型哺乳动物，小型动物多为鼠、兔类，预计工程施工时，由于人类活动的增加，可能会造成动物数量将减少。新景观的出现可能对本区鸟类活动有一定的影响，对井场附近鸟类的繁殖、栖息和觅食产生少量干扰，可能会有少量鸟类由于生境的改变而外迁，造成项目区域内鸟类数量短时间减少，但本项目施工时间段，施工完成后即拆除场地设备，恢复区域原貌，因此项目施工不会对当地野生动物产生较大影响。

（5）对水土流失影响分析

项目区土壤疏松，土壤侵蚀特征为：以风力侵蚀为主，兼有季节性水力侵蚀。施工活动对地形地貌、地表组成物质和植被产生扰动、破坏或再塑，使其失去原有的固土防冲能力，造成新的水土流失。本项目开挖土方堆在专门的堆放区域，堆放区四周采用草袋防护，并进行苫盖，防治水土流失。

根据本项目在实施前办理项目临时用地批复时已编制了《临时用地复垦方案》，项目区域表土剥离时应选择土质较好，适合农作物生长的土地，此次对每个井场内设置构筑物部分进行30cm厚剥离，对蓄水池、泥浆池、废浆池开挖的土方一同堆存于每个井场表土临时堆场，每个井场表土临时堆场面积为200m2，总占地面积为1000m2。

每个井场内设置构筑物部分面积为1200m2，表土剥离的土方量为：1200*0.3*5=1800m3，在复垦后期，回填土方为1800m3。每个井场表土临时堆场面积为200m2，总占地面积为1000m2，堆高约为1.8m，需对临时表土堆场进行防尘网覆盖。

[image: image28.emf]挖方
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图4-1 项目土石方平衡图

表4-2 项目土石方平衡表

挖方（m3）
表土堆存（m3）
表土复垦（m3）
1800
1800
1800
采取以上措施可以最大程度减轻水土流失的影响。

（6）对景观的影响评价

项目施工期各种车辆行驶及井场设备搭建，使景观的基本构成要素廊道的数量增加，影响生态系统中的能流、物流的流动，对植物物种传播和动物的迁徙有一定的影响。施工活动会形成新的堆土、钻探场等人工建筑景观、改变原有的景观，造成视觉干扰。但这一影响随施工作业的完成而结束。针对本项目，从环境保护角度来讲，施工工程对整个景观的影响是可接受。

2、其他环境要素影响分析
本项目施工时间约12个月，场地施工总人数约15人，场地不设置施工营地，施工区不提供食宿。施工活动的主要环境影响为废气、废水、噪声以及固体废物。

（1）施工废气 

项目施工期大气环境影响主要来源于施工扬尘、车辆尾气等。

①施工扬尘

扬尘主要来自施工现场运输车辆、现场作业过程中扬起的灰尘。根据经验数据，在风速为1.2m/s~2.4m/s下土方和灰土的装卸、运输、施工或现场施工以及石料运输时，距离50~150m处下风向粉尘浓度为11.7~5.0mg/m3。项目所在区域的年平均风速为1.6m/s，风速小，产生的扬尘量小，同时在易产尘施工点采取湿式作业、堆场采取篷布遮盖，场区定期洒水抑尘、施工道路采取定点洒水等措施，可有效降低扬尘产生量，并可将颗粒物污染距离缩小到20～50m范围。本项目施工结束后影响即可消失，无长期影响，对区域环境影响小。

表4-3  施工场地洒水抑尘试验结果（单位：mg/m3）

距离

5m

20m

50m

100m

150m

200m

TSP小时平均浓度

不洒水

10.14

2.89

1.15

0.86

0.57

0.42

洒水

2.01

1.4

0.67

0.47

0.34

0.22

②柴油机烟气

项目使用的柴油为合格的轻质环保型柴油成品，柴油燃烧主要污染因子为SO2、NOx和烟尘。参照《油气田开发建设与环境影响》中关于钻井废气污染物排放系数，每燃烧1t柴油会产生SO2的量约为4kg、NOx的量约为2.83kg、烟尘的量约为11kg。钻井柴油发电机组年消耗柴油大约45t，则项目SO2的排放量为0.18t/a、排放速率为0.032kg/h，NOx的排放量为0.127t/a、排放速率为0.022kg/h，烟尘的排放量为0.495t/a、排放速率为0.086kg/h。

由于本项目钻井工程是相对短暂的，废气污染属于间断性局部污染。井场周边地势开阔，扩散条件良好，经自然扩散后能达标排放。本次评价要求施工设备使用高效节能环保型设备，并加强施工机械保养提高效率降低柴油消耗量等来减少钻井废气的污染。采取以上污染防治措施后，本项目对大气环境的影响较小。

③施工机械尾气

项目施工过程中各类燃油动力机械作业时排放的废气中含CO和NOx等污染物。本项目施工过程中主要以电力作为施工动力，仅在施工前期及运输过程中使用燃油机械及设备，由于燃油机械使用为间断施工，污染物排放量小，对环境空气的不利影响很小，施工结束后，影响将消失。

（2）施工废水

每个井场进出口设置1个车辆冲洗平台，配套建设容积10m3循环沉淀池，车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；每个井场均设置一个蓄水池，容积为50m3。钻井泥浆通过振动筛分离岩屑后沉淀循环，通过泥浆循环系统作为钻井使用，项目泥浆池设置容积为60m3（6m×5m×2m），不外排。岩屑经过分离后存至废浆池中，钻井结束后泥浆通过潜水泵转至废浆池，干化后属于一般固废，作为各井场周边道路恢复填筑使用。项目废浆池需存放钻井产生的岩屑及干化泥浆，废浆池设置容积为80m3（8m×5m×2m）。由于洗井、抽水实验时间短，产生的废水量很少，产生的洗井废水可以进入泥浆池，且泥浆池容积可以满足存水需要，经沉淀后用于井场复垦阶段洒水抑尘，不外排；施工人员租住附近民房，项目井场人员用水量较少，项目废水为生活污水，废水产生量相对较少，废水水质简单，结合建设项目所在区域暂无集中式污水处理厂集中处理，生活污水纳入当地居民自建的化粪池等污水收集处理设施，最终用于周边农田施肥，不外排。
综上所述，项目生活污水及施工废水均进行了妥善处置，项目废水对周边环境影响很小。

（3）噪声

本项目施工期各种施工机械设备运转均会产生噪声，钻前工程仅为场地平整、钻井相关设备设施搭建等，施工时间短，钻前工程噪声对周边环境影响很小。本工程主要噪声源在钻井区，主要高噪声设备为施工机械噪声。其噪声值为75~85dB（A）。

根据项目设备声源特征和声学环境的特点，同时根据业主提供资料，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则声环境》，选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声。
①点声源预测模式

LA（r）=LWA–20lg（r/r0）
式中：LA（r）——距噪声源r处的声级（dB（A））；

LWA——点声源的A声级（dB（A））；

r——预测点与声源之间的距离（m）；

r0 ——参考处与声源之间的距离（m）；

②多声源叠加模式中：
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L0——叠加后总声压级，dB（A）；

n——声源级数；

Li——各声源对某点的声压值，dB（A）。

③预测结果分析

a、单台施工机械在满负荷工作时不同距离处的噪声级预测结果见下表。
表4-4   工程各类噪声源不同距离处噪声值   单位：dB（A）

      声级

噪声源

测点距声源距离（m）

1
20
40
60
80
100
200
钻机

85
58.98
52.96
49.44
46.94
45
38.98
泥浆泵

75
48.98
42.96
39.44
36.94
35
28.98
潜水泵

75
48.98
42.96
39.44
36.94
35
28.98
空压机

85
64.0

58.0

54.4

51.9

50

44.0

泥浆循环系统
80

53.98
47.96
44.44
41.94
40

33.98
振动筛
80

53.98

47.96

44.44

41.94

40

33.98

表4-5    不同运行时间段噪声值预测结果    单位：dB（A）

噪声源组合

测点距声源距离（m）

1
20
40
60
80
100
200
钻井（钻机、泥浆泵、泥浆循环系统）
86.51
60.49
54.47
50.95
48.45
46.51
40.49
泥浆循环系统（泥浆泵、潜水泵、振动筛）

86.81
60.79
54.77
51.25
48.75
46.81
40.79
由上表可知，本项目施工时昼间在7米处，夜间在40m处能够达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中规定限值要求。

参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），根据现场调查，项目3个井场周边存在敏感点，距离本项目井场较近。工程施工过程影响预测见下表。

表4-6 工程施工噪声影响预测（单位：dB （A ））

序号
环境保护目标
与井场边界方位/距离（m）
施工噪声贡献值
采取降噪措施
采取降噪措施后施工噪声

贡献值
环境噪声背景值
声环境

预测值
1
蔡家湖
3-6孔井场北侧/20m
60.8
采取设备减振消声、对于井场北侧设置隔声屏障，可以降噪25dB（A）
35.8
46.2
46.6
41.2
42.3
2
王庄孜
4-7孔井场东北侧/20m
60.8
采取设备减振消声、对于井场北侧设置隔声屏障，可以降噪25dB（A）
35.8
47.6
47.9
42.6
43.5
3
东穆庄
6-9孔井场西侧/20m
60.8
采取设备减振消声、对于井场北侧设置隔声屏障，可以降噪25dB（A）
35.8
53.4
53.5
42.2
43.1
本次评价要求建设单位施工期间应落实以下噪声污染防治措施，尽量降低施工噪声对周边环境的影响，具体措施如下：

①合理确定施工场界：划定施工场界时，应在满足施工要求的前提下，尽量使高噪声、作业周期长的施工机械或设备的作业点与厂界及敏感点（村庄）保持较远的距离，以减少施工噪声的影响；

②尽量采用低噪声机械，高噪声设备定期维修、养护，减少机械设备由于松动部件的振动等而增加其工作时的声级；对闲置不用的设备及时关闭； 

③按规定操作机械设备，在施工过程中减少碰撞噪声，在支架拆卸等过程中减少碰撞噪声，减轻人为噪声对声环境的影响； 

④物料进场选择在白天，装卸材料应做到轻拿轻放，做到文明施工；运输车辆进入施工现场严禁鸣笛，做到文明施工。 

施工期在落实以上防治措施后，施工噪声对周边环境的影响将得到有效降低，且施工噪声影响随工程施工的结束而消失，不会造成长期环境影响，因此，本项目施工噪声对周边环境影响较小。
（5）固体废物 

施工期固体废物主要为员工生活垃圾、废包装材料、干化泥浆、钻井岩屑和废包装材料、废润滑油、废润滑油桶和分类后的废含油抹布和废含油手套。

①干化泥浆：干化泥浆主要来源于部分性能不能循环使用的钻井泥浆添加泥浆固化剂干化形成。项目钻井泥浆为水基泥浆，井场产生的废钻井泥浆产生量约为200t/施工期，暂存于废浆池中添加泥浆固化剂干化后作为各井场周边道路恢复填筑使用。

②钻井岩屑：钻井岩屑是在钻井过程中钻头切屑地层岩石而产生的碎屑，并通过钻井泥浆带出至地面，主要成分为岩石、土壤及钻井泥浆液，其产生量与井眼长度、平均井径有关。根据本项目各开次钻头尺寸、钻深核算钻井岩屑产生量及企业提供资料估算，钻井岩屑产生量约为2t/施工期，岩屑经振动筛分离后存于废浆池中。由于本项目使用水基泥浆钻，该阶段产生的岩屑未被列入《国家危险废物名录》（2025年版）及《危险废物排除管理清单（2021年版）》，中规定的危险废物，钻井岩屑经泥浆循环携带出井口，泥浆存于泥浆池中，本项目不以矿物油为连续相配制钻井泥浆，项目采用纤维素等进行钻井工作，钻井岩屑泥浆干化后属于一般固废，作为各井场周边道路恢复填筑使用。

③废包装材料：本项目在钻井过程中会使用一定量的原辅材料，根据企业提供资料，废包装袋产生量约为0.3t/施工期，集中收集后外售处理。

④废润滑油和废润滑油桶：钻井期间，机械设备运行及维护过程中会产生废润滑油和废润滑油桶。类比同类项目，废润滑油产生量约为0.05t/施工期，废润滑油桶产生量约为0.02t/施工期。根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，废润滑油属于危险废物，废物类别编号为HW08，废物代码为900-214-08；废润滑油桶属于危险废物，废物类别编号为HW49，废物代码为900-041-49。废润滑油、废润滑油桶需集中收集。产生的危废暂存于3-6孔井场危废暂存间内，危废暂存间占地面积为5m2，并采取防渗、防雨、设置围堰等保护措施，完钻后交由有资质单位处置。

⑤分类后的废含油抹布和废含油手套

钻井期间，机械设备运转及维护过程中会产生废含油抹布和废含油手套，根据企业提供资料，分类后的废含油抹布和废含油手套产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，分类后的废含油抹布和废含油手套属于危险废物，废物类别编号为HW49，废物代码为900-041-49。产生的危废暂存于3-6孔井场危废暂存间内，危废暂存间占地面积为5m2，并采取防渗、防雨、设置围堰等保护措施，完钻后交由有资质单位处置。本项目不在项目现场进行机械维修，仅在更换机油时产生极少量的含油抹布，含油抹布产生量很少，施工期间产生量约5kg，在危废暂存间暂存后定期交有资质的单位处置。

（6）地下水 

根据《环境影响评价技术导则地下水》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价分类表，将建设项目分为I、II、III、IV类四类，I、II、III类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。本项目为陆地矿产资源地质勘察，属于地下水环境影响评价类别“C地质勘察--24、矿产资源地质勘查（包括勘探活动）”属于Ⅳ类项目，本项目可不开展地下水环境影响评价。本次评价仅对地下水环境作简要分析。

本项目施工钻井过程中采取外购水泥浆成品固井，竖井钻孔过程中下入套管，并用水泥固结牢固，隔离松散地层，可减少地下水涌出，项目水平孔钻孔过程中泥浆添加剂无毒，水泥质量符合国家相关标准要求，避免对地下水水量及水质产生影响。项目所在区域地下水保护目标含水层是新生界含水层，本项目区域探查治理防治奥灰水，不是地下水目标保护含水层，对新生界含水层不会产生影响。项目施工过程中可能会对地下-530m以下水质流向产生较小影响，但施工过程中不会对地下水水质及水量造成污染和影响。

（7）土壤

①污染类型

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，土壤环境影响划分为污染影响型和生态影响型，本项目属于生态影响型建设项目。

②行业分类

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别分类表，结合建设项目行业特征、工艺特点或规模大小，将建设项目分为I、II、III、IV类四类，I、II、III类建设项目的土壤环境影响评价应执行本标准，IV类建设项目不开展土壤环境影响评价。本项目为本项目为陆地矿产资源地质勘察，属于土壤环境影响评价类别“其他行业”，属于IV类项目，因此本项目不开展土壤环境影响评价，只进行简单分析。

工程对土壤的影响主要为工程施工对土壤质地性状的影响，施工开挖对土壤结构的破坏。项目施工前期对场地表土进行剥离，并集中临时堆放，钻井结束后用于场地复垦回填用土。本项目施工工期短，施工完成后即对场地进行土地复垦，恢复场地原有功能，因此项目施工对场地土壤结构性状影响很小。

本项目施工钻孔过程中使用水基泥浆，水基泥浆是一种以水为分散介质，泥浆添加剂无毒无害，成孔后下入石油套管，并用水泥固结牢固，隔离松散地层。施工时对井场内各池体采取防渗处理，钻井泥浆对土壤影响很小，本项目建设对项目所在地土壤环境影响在当地环境可接受范围内。

本项目防渗区划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区，具体划分区域如下：

重点防渗区：钻机房井口区域、柴油储罐、柴油机、危废库。

一般防渗区：除井口区域以外的钻机房其他区域、原料库房、沉淀池、废浆池、泥浆池、车辆冲洗平台。

简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域。防渗要求：采用一般地面硬化。
表4-7  本项目分区防渗一览表

区域
防渗等级
防渗技术要求
钻机房井口区域、柴油储罐、柴油机、危废库

重点防渗区
采用“防渗混凝土+防渗布+砂浆层”进行防渗，等效厚度≥6.0m，确保渗透系数不大于10-7cm/s

除井口区域以外的钻机房其他区域、原料库房、沉淀池、废浆池、泥浆池、车辆冲洗平台
一般防渗区
采取防渗混凝土进行防渗，等效厚度≥1.5m

除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域

简单防渗区
一般地面硬化
（8）环境风险分析

环境风险评价是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

拟建项目使用的原辅材料主要为纤维素、腐殖酸、泥浆固化剂等；施工废水主要为生活污水。项目涉及的环境风险物质为废润滑油。

表4-8    项目风险物质数量及分布情况一览表

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量

qn/t

临界量

Qn/t

该种危险物质

Q值

1

废润滑油

—

0.05

2500

0.00005
2
柴油
—

5
2500
0.002
项目Q值∑

0.00205
根据以上分析，本项目环境风险物质储存量很小，Q值为0.00205，小于1，故环境风险潜势为I级，依据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2018）中的要求，本项目仅展开简单分析。

项目勘查期间不单独存储机油，施工所用设备采购正规厂家生产的合格设备，设备进场前均进行维护保养，因此发生设备机油泄漏的可能性较小。但建设单位在施工时应着重做好以下措施，防范环境风险：

（1）建立健全管理机制和机构，全面落实安全生产责任制，并严格执行。补充和完善现有的安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程。严格执行安全监督检查制度。认真做好用油设备的日查、周查、月查安全检查记录，对发现的异常情况和安全隐患必须及时报告并在符合安全条件的情况下立即整改。

（2）加强对职工的安全、环保、事故应急处理、消防、个人安全防护知识和职工操作技能的教育培训工作。实行全员培训，定期考核、持证上岗。

	运营期生态环境影响分析
	本项目为地质勘查项目，工程实施仅涉及施工期，不涉及运营期，因此，本次评价不对运营期进行分析。

	选址选线环境合理性分析
	本项目选址位于安徽省淮南市潘集区黑土李村、后湖村、杨柳村集体土地，施工总占地面积6000平方米，全部为临时占用，用地时间为1年，并已取得了淮南市自然资源和规划局出具的临时用地的批复。

本次补勘工程设计钻孔目的与任务明确，针对性强，设计钻孔位置不可移动，因此，钻孔在选址时不可避让基本农田。

经现场勘查，本项目施工场地选择时临近乡村道路，度，有利于设备及物料的运输，尽量缩短场内临时道路长度，减少对土地的扰动。本项目施工范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区，无文物保护单位，无具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区，调查未见珍稀、濒危野生动物和保护物种，项目所在区域生态环境总体不敏感。

本项目施工过程中产生少量生态破坏、废气、噪声及固体废物，均采取了有效可行的防治措施，项目施工对周边环境影响很小，项目建设不会改变区域环境功能，对周边居民的影响小，环境影响可接受，因此本项目从环境保护角度分析项目选址是合理可行的。




主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、施工期生态环境保护措施
（1）土地利用现有格局的保护和恢复措施

①施工占地合理规划，尽量控制工程施工活动范围，减少对周边占地的影响。

②按设计标准规定，严格控制施工作业面积，不得超过临时占地面积，以减少土壤扰动和地表植被破坏，减少裸地和土方暴露面积。施工现场出入口、场内道路、作业区等地面采取铺设防滑钢板等措施进行硬化，非作业地面裸露的场地采取绿化或严密覆盖措施，尽量减少对原有土地的扰动。

③井场施工作业机械应严格管理，划定活动范围，不得在道路场地以外的地方行驶和作业，保持路外植被不被破坏。

④项目施工过程中涉及挖方的工序应加快施工进度，缩短施工时间，对产生的挖方及时进行平整处理。此外，施工时应避免在雨天、大风等天气条件不利情况下施工，做到水土流失最小化，如遇特殊天气施工，应用施工布料对现挖松散临时土方进行临时遮掩，保证有效控制水土流失。

⑤施工结束后，应恢复地貌原状。施工时对占地范围内土壤开挖应做分层开挖，分区堆放，分层回填、压实，以保护植被生长层，降低对土壤养分的影响，尽快使土壤恢复生产力，同时减少水土流失。

（2）生物多样性的保护措施

①在施工过程中，应加强施工人员的管理，禁止施工人员对野外植被滥砍滥伐破坏沿线地区的生态环境。

②禁止施工人员对野生动物的滥捕滥杀，做好野生动物的保护工作。

③施工期要加大对保护野生动物的宣传力度，大力宣传野生动物、鸟类对农林卫生业的作用。

④对水生生物的一般保护措施为：本项目施工场地西侧为济河，为切实加强对周边水环境的保护，避免对井场周边地表水造成影响，项目施工物料的堆放应放置于远离地表水一侧，防止物料被暴雨径流带入水体影响水质，各类物料应备有防雨遮雨设施；在施工过程中禁止将污水、垃圾和其它施工机械的废油等污染物拋入水体，应收集后和工地上的污染物一并处理。施工挖出的淤泥渣土等不得抛入河流和其他水体。

（3）水土流失防治措施

①尽量避开雨季施工，提高工程施工效率，缩短施工工期。

②划定施工作业范围线，不随意扩大。并严格控制机械和车辆的作业范围，尽可能减少对土壤和农作物的破坏以及由此引发的水土流失。

③施工单位开工前，应先剥离占地范围内表土，井场范围内表土堆放至表土堆放区内，表土堆放区应设置拦挡、苫盖等措施，防止水土流失。施工结束后用于临时占地的复耕复种，恢复临时占用耕地的生产力。

（4）对基本农作物的保护措施

①在工程的总体规划中，必须考虑施工对农业生产的影响，将农业损失纳入到工程预算中，尽量减少占用耕地的范围，降低工程对农业生态环境的干扰和破坏。

②项目所涉及的临时占地都应按照有关土地管理办法的要求逐级上报有审批权的政府部门批准。

③提高施工效率，缩短施工时间，以保持耕作层肥力，缩短农业生产季节的损失，尽量避开农作物的生长和收获期，减少农业当季损失。

④施工中，要采取保护土壤措施，对农业熟化土壤要分层开挖、分别堆放、分层填埋，减少因施工造成生土上翻、耕层养分损失、农作物减产的后果，同时要避免间断覆土造成的土层不坚实形成的水土流失等问题。

⑤施工完成后，做好现场清理及恢复工作，尽可能降低施工对农田生态系统带来的不利影响。

除了以上恢复的措施外，在开挖地表土壤时，应把表土单独堆放。回填时，把表土覆盖在最上面的地表层，这样可以大大缩短土壤生产力恢复的时间，减少工程影响时间。

（5）土地复垦的相关要求
本项目施工期结束后需要对临时用地进行土地恢复，使临时用地状况恢复到原有水平。本项目建设单位已制定临时用地复垦方案且经过淮南市自然资源和规划局的审批，建设单位施工完成后要严格落实复垦方案中的措施，因地制宜，以恢复项目区原有土地利用类型为主，改善生态环境，改善破坏土地的质量。 
本项目涉及临时用地对土地的损毁主要为土壤物理性质和结构遭到损坏，临时用地毁坏类型主要为压占，毁坏程度为中度破坏。在落实复垦方案中的措施后，使临时用地性质恢复到原有水平，复垦结束后，要对复垦对象进行为期一年的管护，确保复垦工程能够达到预期效果。具体复垦措施如下所示：

①表土剥离 

表土层的剥离在本项目土地复垦中极为重要，耕作层土壤和表层土壤是经过多年耕作和植物作用形成的熟化土壤，对于植物种子的萌发和幼苗的生长有着重要作用，在临时用地占用之前，必须进行表土剥离。本项目占地范围内的表土均需进行表土剥离，剥离总面积为6000m2，设计表土剥离厚度为0.3m，表土剥离土方量为1800m³，剥离表土用于复垦覆土。

②表土堆存与防护 

临时用地占用前主要用地类型以耕地为主，复垦方向也主要为耕地，为保障复垦质量，同时考虑施工机械施工的可行性和便利性，表土剥离后就近集中堆存于施工场地一角，为防治表土堆放期表土产生水土流失，影响土壤肥力，在其四周用3m高的草袋防护，编织袋所装可直接采用剥离表土；在表土堆积过程中应尽量压实，并在表面覆盖土工布；在施工后期，拆除编织土袋尽快将表土用于覆土，尽可能减少堆放时间。  

③土地复垦

地面钻孔完工后，将场区内设施设备全部回收利用，场地清理工作结束后，对各池体进行填凹、推平。用前期剥离的表土辅以客土进行回填，按照已批复的土地复垦方案的相关要求进行复垦，复垦时可混合基肥或土壤改良剂以利于植草。耕植土应均匀回填并夯压整平，回填整平之后尽快植草以防耕植土流失。复垦后应达到《土地复垦质量控制标准》（TDT1036-2013）中规定的要求。恢复场区原地貌。

2、其他环境要素环境保护措施
（1）施工废气污染防治措施

1）施工扬尘

施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。对于施工场地的扬尘治理，还要做到“六个百分百”措施：
①现场封闭管理百分之百施工现场硬质围挡应连续设置，围挡不低于2.5m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。

②场区道路硬化百分之百

主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。

③渣土物料蓬盖百分之百

施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。易产生扬尘的物料要篷盖。

④洒水清扫保洁百分之百

施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。

⑤物料密闭运输百分之百易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。

⑥出入车辆清洗百分之百

施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。

表5-1
施工期废气污染防治措施

依据

施工期扬尘污染防治措施

《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》、《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）、《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》、《淮南市扬尘污染防治办法》

施工现场实行围挡封闭。主要路段施工现场围挡高度不得低于2.5米，一般路段施工现场围挡高度不得低于1.8米。

施工现场出入口道路实施地面硬化并配备车辆冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路。

施工现场内道路、加工区实施地面硬化。硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施。施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘。

施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施；砂石等散体材料集中堆放并覆盖。

渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒。需要运输、处理的，按照市、县（区）政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、线路和要求，清运到指定的场所处理。清运过程中对出施工区路面采取清扫+罐车冲洗措施，保持路面洁净减少扬尘产生。外脚手架应当设置悬挂密目式安全网封闭，并保持严密整洁。

施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。施工现场使用商品混凝土和预拌砂浆，搅拌混凝土和砂浆采取封闭、降尘措施。运进或运出工地的土方、砂石、粉煤灰、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输。施工几近结束后，拆除工程工地的围挡应当使用金属或硬质板材材料，严禁使用各类砌筑墙体；拆除作业实行持续加压洒水或者喷淋方式作业；拆除作业后，场地闲置1个月以上的，用地单位对拆除后的裸露地面采取绿化等防尘措施。

根据《安徽省重污染天气应急预案》启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业。

施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。

同时环评建议通过如下措施降低施工期对大气环境的影响：

①洒水抑尘

扬尘量与粉尘的含水率有关，粉尘含水率越高，扬尘量越小，目前国内大多数施工场地均采用洒水来进行抑尘。下表为施工场地洒水抑尘试验结果。经试验表明：每天洒水4~5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围，因此本工程可通过该方式来减缓施工扬尘。

②限制车速

在同样的路面条件下，车速越慢，扬尘量越小。因此应设置限速标志，施工车辆及过境车辆均应限速行驶，以减少施工场地扬尘。建议行驶车速不大于5km/h，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。

③保持施工场地路面清洁和设置运输车辆过水池

为了减少施工扬尘，应采取及时清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，防止洒落等有效措施来保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，另外可设置过水池，运输车辆进出施工场地前先经过水池润湿车轮，以进一步降低扬尘污染。

④避免大风天气作业

应避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，对物资尽可能不要露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成的扬尘。

⑤物料运输过程中污染防治措施

建设施工期建筑材料运进及建筑垃圾运出时应注意控制好装载量，防止物料洒落。此外运输车辆车箱必须加盖蓬布，同时控制车速，防止运输过程中出现风动起尘；车辆在出场前应针对车轮等部位进行清洁，尽量减少将泥土带出施工场地。

⑥其他措施

选用合格的施工车辆，禁止使用淘汰、报废车辆进行施工。施工现场对外围有影响的方向设置围栏或围墙，主体工程建设应设置防尘纱网，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。根据有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成的影响距离粉尘可减少40%，汽车尾气可减少30%，施工中还应注意减少表面裸土，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填。

通过以上措施，可在一定程度上减少扬尘的产生，从而减少对大气环境的影响。
（2）施工废水污染防治措施

本项目废水主要包括车辆冲洗废水以及生活污水。

每个井场进出口设置1个车辆冲洗平台，配套建设容积10m3循环沉淀池，车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；每个井场均设置一个蓄水池，容积为50m3。钻井泥浆通过振动筛分离岩屑后沉淀循环，通过泥浆循环系统作为钻井使用，项目泥浆池设置容积为60m3（6m×5m×2m），不外排。岩屑经过分离后存至废浆池中，钻井结束后泥浆通过潜水泵转至废浆池，干化后属于一般固废，作为各井场周边道路恢复填筑使用。项目废浆池需存放钻井产生的岩屑及干化泥浆，废浆池设置容积为80m3（8m×5m×2m）。由于洗井时间短，产生的废水量很少，产生的洗井废水可以进入泥浆池，且泥浆池容积可以满足存水需要，经沉淀后用于井场复垦阶段洒水抑尘，不外排。

生活污水纳入当地居民自建的化粪池等收集处理设施最终用于周边农田施肥，不外排。生活污水农肥可行性分析：项目地处农村环境，根据对井场周边500m范围内的土地利用现状进行调查可知，由于项目地处农村环境，周边区域有大量耕地，对肥料的需求量很大。对当地地表水环境无影响，在当地环境可接受范围内，生活污水用于旱地农肥措施可行。因此，项目施工对局部水域水质的影响是不大的，且影响是短期的。
环评要求建设单位做好以下几点：

①井场应实施清污分流，清污分流管道应完善畅通，并确保钻井液全部进入沉淀池处理后进入泥浆池储存，保证闭路循环使用。

②不得乱排乱放废水。

③现场人员应定期对泥浆池、废浆池渗漏情况进行巡检，发现异常情况立即汇报和整改，并做好记录。

（3）施工噪声污染防治措施

①施工中应尽量选用低噪声施工机械，如以液压机械代替燃油机械，并保持其良好的运行状态，尽量避免多台设备同时运转，以减少噪声对敏感点的叠加影响。

②合理布局，降低噪声影响：将发电机等高噪声设备布设在尽量远离住户的那一侧，并将材料堆放间等布置在机房外围，通过增加衰减距离和建筑隔声，降低高噪声设备的噪声影响范围。

③在钻井设备选型时选取高效低噪声设备，设备基础采用减振阻尼材料敷设；根据现场调查，项目部分井场厂界外存在居民点声环境保护目标，项目可在井场面向敏感点一侧布置隔声屏等，可有效降低对周边敏感点的影响。

④高噪声设备加装消声设施并置于室内且内衬吸声材料，如在施工机械的排气筒上加装消声器，并置于机房内且内衬吸声材料，安装减振基座；钻机置于钻井房内且内衬吸声材料，安装减振基座。同时，工程施工前尽量与当地供电部门进行协调，在设施条件允许的情况，引入电网对井场供电，可有效降低高噪声设备的噪声影响。

⑤施工过程中若实际施工噪声较大，造成扰民现象，可对井口外受噪声超标影响的居民协商采取临时租用或通过采用安装隔声屏、隔声墙、隔声窗等措施减小噪声影响，同时，建设单位应在开钻前与当地村委会、居民提前沟通，做好宣传、解释及安抚工作，以取得农户谅解，避免环保纠纷和投诉。

⑥对施工车辆的运行线路，应尽量避开噪声敏感区域。

⑦物料进场选择在白天，装卸材料应做到轻拿轻放，做到文明施工；运输车辆进入施工现场严禁鸣笛，做到文明施工。

⑧加强环境保护部门的管理、监督作用；建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在开工15天前向工程所在地生态环境行政主管部门申报，经生态环境部门审查批准后方可开工。生态环境部门加强管理监督，采取抽查方式监测其场界噪声。限制其施工时间及高噪声施工机械，把施工噪声控制在允许范围之内。

经采取上述污染防治措施后，施工噪声不会对周围环境造成的大的不利影响。
（4）施工固体废物污染防治措施

本项目产生的固体废物主要为一般固废、生活垃圾和危险废物。

一般固废主要为干化泥浆、钻井岩屑和废包装材料。生活垃圾主要来自员工办公。危险废物主要为废润滑油和废润滑油桶、分类后的废含油抹布和废含油手套。

干化泥浆主要来源于部分性能不能循环使用的钻井泥浆添加泥浆固化剂干化形成，暂存于废浆池中添加泥浆固化剂干化后作为各井场周边道路恢复填筑使用；岩屑经振动筛分离后存于废浆池中，本项目不以矿物油为连续相配制钻井泥浆，项目采用纤维素等进行钻井工作，钻井岩屑属于一般固废，作为各井场周边道路恢复填筑使用；废包装材料集中收集后外售处理。生活垃圾由环卫部门统一清运处理。废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布和废含油手套属于危废需集中收集，产生的危废暂存于3-6孔井场危废暂存间内，危废暂存间占地面积为5m2，完钻后交由有资质单位处置。
综上所述，项目固废均得到合理处置，不会产生二次污染，对周边环境的影响较小。

项目危险废物管理要求：

项目对废润滑油的收集、贮存和运输应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）等相关要求，本次评价提出相关管理措施如下：

1）收集

①采用专用容器进行收集，严格按照相关规定在产生源收集，并保证收集所用的废润滑油桶完好无损，无腐蚀、损毁或其他导致其使用能效减弱的缺陷，设置警示标识，并及时安全转运或处理处置。

②场内应设置应急接收装置和相应防渗（漏）措施，若发生泄漏，应及时收集，并清理现场。

③禁止将一般固废、生活垃圾等混入危险废物收集设施内。

2）暂存

产生的危废暂存于3-6孔井场危废暂存间内，危废暂存间占地面积为5m2，完钻后交由有资质单位处置。用于暂存废润滑油和废润滑油桶，危废暂存间的设置应满足《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

①危废暂存间选址、设计、标识、运行、安全防护和关闭等措施应按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。

②危废暂存间内的危险废物需做到及时外运妥善处置，确保场内有足够接纳能力，避免场内危险废物暂存容量超过负荷导致收贮不合理，造成危废泄漏。

③危险废物贮存设施必须按照GB15562.2的规定设置警示标志。

④危险废物暂存设施要进行防风、防雨、防晒、防流失。

3）转运

①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》、JT617及JT618执行，危险废物须用危险货物专用车辆进行运输，并按《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392-2005）设置车辆标志。

②危险废物在转移、运输前，运输单位要制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案。

③转移、运输时应按照《危险废物转移联单管理办法》的规定填写危险废物转移联单；如实记录转移起始位置、数量、车辆车牌号、经办人员等信息。

④危险货物运输车辆驾驶员和押运人员等必须经过危险废物和应急救援方面的培训，包括防火、防泄漏以及应急联络等。

⑤危险废物运输路线应避开饮用水源保护区、生态红线区、自然保护区、人口密城镇等特殊环境敏感区。

（5）地下水、土壤环境影响及防治措施
项目钻井工程在井场内实施，井身有套管保护，故井场不易发生泄漏事故。对地下水环境可能造成影响的污染源主要是场地内暂存的钻井工程废水、废泥浆等的渗滤液以及钻井泥浆连续混配过程中的跑、冒、滴、漏，开井返排阶段返排废水收集贮存的跑、冒、滴、漏污染地下水环境。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），将本项目划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区，具体划分区域如下：

重点防渗区：钻机房井口区域、柴油储罐、柴油机、危废库。防渗要求：采用“防渗混凝土+防渗布+砂浆层”进行防渗，等效厚度≥6.0m，确保渗透系数不大于10-7cm/s。
一般防渗区：除井口区域以外的钻机房其他区域、原料库房、沉淀池、废浆池、车辆冲洗平台。防渗要求：采取防渗混凝土进行防渗，等效厚度≥1.5m。
简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域。防渗要求：采用一般地面硬化。
表5-2  本项目分区防渗一览表

区域
防渗等级
防渗技术要求
钻机房井口区域、柴油储罐、柴油机、危废库

重点防渗区
采用“防渗混凝土+防渗布+砂浆层”进行防渗，等效厚度≥6.0m，确保渗透系数不大于10-7cm/s

除井口区域以外的钻机房其他区域、原料库房、沉淀池、废浆池、车辆冲洗平台
一般防渗区
采取防渗混凝土进行防渗，等效厚度≥1.5m

除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域

简单防渗区
一般地面硬化
地下水、土壤环境采取的防治措施如下：

①本项目采用泥浆循环系统，泥浆从钻孔直接回收至泥浆循环系统，然后通过泥浆泵再次注入孔内，实现了地面泥浆循环不落地，泥浆循环系统过滤出的钻渣废浆排入废浆池，废浆池采用砖砌，面层水泥抹面做防渗层。

②表层固井要求：表层固井必须封固含水层。

③固井作业要求：为了确保地层的承压能力能够满足固井时防漏及打开气层时安全钻井的需要，在进入气层前必须按工程设计要求进行转化钻井液和工艺堵漏；固井所用水泥、外掺料、外加剂及水泥浆配方必须经公司工程技术管理部检验认可备案后，方可使用。

④生产套管固井后钻水泥塞要求：钻完全井水泥塞后，必须大排量循环冲洗干净胶皮及铝片。

⑤防渗措施：为进一步减少工程建设对地下水环境的影响，环评建议对井场各区域切实做好防渗措施，项目分区防渗图见附图。

采取以上措施后，本项目对地下水、土壤环境的影响较小。

（6）环境风险防范措施

1）火灾事故的风险防范措施

①在危废库储存废润滑油区域配有足量的灭火器材，以便处理初期火灾；

②定期或不定期对消防设备进行检查，及时发现及时采取更换或维修；

③定期或不定期对线路等进行检修，避免因线路老化造成短路而引起火灾的发生。

④为防止钻井过程中可能发生的甲烷气体溢出，在钻井井口需设置甲烷气体监测设备，并在钻井平台设置灭火器材。严格管理火种，划定禁火区，严禁携带火种进入禁火区内。

2）暴雨天气泥浆水泄漏或外溢风险防范措施

①暴雨天气泥浆水泄漏防范措施

a泥浆池体所在平台选址应避开不良地质或地质松散的地段，选择地质结构稳定的地方，并做好地面防渗工作。

b按相关要求规定对废浆池、泥浆池等池体进行防渗处理。

c加强员工操作，规范管理。

②暴雨天气泥浆水外溢防范措施

a对井场废浆池、泥浆池等池体定期检查、巡视，避免池体储存量过大，保持池体留有一定的富余容量，减少池体储存量，降低废水外溢风险，特别在降雨来临之前要做好遮雨措施，防止废水渗漏或外溢污染地表水及浅层地下水。

b井场采用清污分流系统，并定期进行维护，在暴雨季节，加强巡查，降低废水外溢的环境风险。

③暴雨天气泥浆水外溢应急措施

设置地表水三级防控机制，项目地表水三级防控措施布置如下：

第一级防控措施是通过修建拦水沟和及时转运等措施，将废浆池、泥浆池等池体所在平台沿地表加高20～50cm，并保持废浆池、泥浆池等池体高为20～50cm，防止废水外溢。

第二级防控措施是在井场周围、废浆池、泥浆池等池体周围设截水沟，将从井场、废浆池、泥浆池等池体溢出的污水截留下来，截留的废水收集至废水池中。

第三级防控措施是在发生废水外溢事故时，在废浆池、泥浆池等池体周围的低洼区域和废浆池、泥浆池等池体外溢口处采用沙包、装土编织袋等拦截措施阻拦外溢废水，避免废水流入外环境之中。

④泥浆水应急运输车应急抽排措施

井场配备2台泥浆水应急运输车，暴雨天气可将泥浆水通过泵抽至泥浆水应急运输车，运送至朱集东矿矿井水处理站处置。

3）危险废物的储存要求和防范措施

由于本项目在生产过程中主要产生的废润滑油属于危险物品，因此必须对其加以严格控制以防止事故的发生，从而造成不必要的损失，为此本评价对上述危险物品提出如下规范或要求：

①上述危险物品的贮存必须符合《中华人民共和国消防法》、《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）以及《仓库防火安全管理规则》等相关规定，如：贮存场所配备足够的、适应的消防器材，完善各项规章制度，在仓库等储存区设置明显的防火标志、危险标志等。

②存放各种危险物品时，要求做到稳固整齐，便于搬运，不致于稍受外力即跌落或因搬运不便而造成事故。

4）溢流、井喷风险防范措施

①严格执行井控工作管理制度，落实溢流监测岗位、关井操作岗位和钻井队干部24h值班制度。

②对现场所有作业人员进行井控培训并定期举行不同工况下的井控演练。

③严格落实坐岗制度，无论钻进还是起下钻，或其它辅助作业，钻井班落实专人坐岗观察钻井液池液面变化和钻井液出口情况。

④认真做好随钻地层压力的监测工作，发现地层压力异常、溢流、井涌等情况，应及时关井并调整钻井液密度，同时上报有关部门。

⑤严格控制起下钻速度，起钻必须按照规定灌满钻井液。

⑥发生溢流后，根据关井压力，尽快在井口、地层和套管安全条件下压井，待井内平稳后才恢复钻进。

5）火灾、泄漏事故次生污染防治措施

企业发生危化品泄漏或发生火灾事故进行消防时，污染废水或消防废水会到处溢流，可能进入厂区及外环境雨水系统，造成环境污染。环评建议在井场设置事故应急池。

6）废润滑油储运过程中的风险防治措施

①加强对废润滑油的储存管理，应对危废库作防腐防渗处理。

②废润滑油储存场所要设置在通风条件较好的地方，最好设置机械排风系统。储存场所内的通风、照明、通信、控制等电气设备的选型、安装、电力线路敷设等，必须符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定。

7）其他要求

①工程建设时严格按设计要求建设足够容积的各类池体，确保有足够容量存放钻井废液及岩屑。

②安装符合行业规范要求的防喷器组，并进行压力测试，最低试压到18Mpa方可投入使用。

通过风险防范措施制定，可以较为有效的最大限度防止风险事故的发生和风险事故的有效处置，结合企业在施工期间不断完善风险防范措施，项目发生的环境风险可以控制在较低的水平，风险发生概率及危害将低于国内同类企业水平，项目的事故风险值处于可接受水平。



	运营期生态环境保护措施
	项目施工完成后即进行现场清理和生态恢复工作，项目无运营期，不涉及运营期生态环境影响。

	其他
	1、环境管理

加强环境管理是执行有关环境保护法规的重要手段，也是实现建设项目社会效益、经济效益、环境效益协调发展的必要保障。通过环境管理，可以减轻本项目对区域地表水、环境空气、声环境和生态环境的影响。
（1）管理机构
本项目的建设和管理单位均应成立相关职能部门，委任专职人员管理本项目的环保工作。具体工作包括：负责本项目在设计、施工各个阶段的环境管理资料和审批资料的收集和归档，为项目竣工环保验收提供相关的环保文件资料。与各级生态环境主管部门、行业主管部门的协调工作，协助专业单位做好施工期环保措施的设计和施工。
（2）机构人员要求
施工期承担现场监督任务的项目公司有关人员应具备必要的环保知识和环保意识，并具备钻井项目环境管理经验。

2、环境监测
为了监督各项环保措施的落实，根据监测结果及时调整环境保护管理计划，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据。
（1）监测机构
本项目施工期的环境监测委托有资质的监测单位承担，应定期定点监测，编制监测报告，提供给淮南矿业（集团）有限责任公司朱集东煤矿，以备各级生态环境主管部门监督。若在监测中发现问题应及时报告，以便及时有效的采取措施。
（2）监测计划
表5-3   环境监测计划
阶段
监测地点
监测项目
监测频次
采样时间
说明
实施机构
负责
机构
施工期
项目地

TSP

1次/施工期
TSP连续24小时采样
施工现场下风向设监测点
受业主委托的有资质的监测单位
淮南矿业（集团）有限责任公司朱集东煤矿
注：施工期间的监测次数可根据需要适当增加。

	环保投资
	项目环保投资82万元，占总投资600万元的13.67%，环保投资估算详见下表。
表5-4  环保投资一览表

项目

环保措施

投资

（万元）

施

工

期

废气

扬尘治理

施工现场出入口、主要道路、加工区路面采用钢板和矸石铺垫；非作业地面裸露的场地必须绿化或严密覆盖，施工区域四周建设围挡围堰，物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，施工过程中通过洒水车运水至场地运输通道，及时洒水以减少汽车行驶扬尘，防止造成水土流失和粉尘污染；运输车辆必须密闭或有效覆盖，设置冲洗平台，对进出场车辆进行喷洒和清洗；施工废水和生活污水进行有效处理，防止污染周围水体；进行土石方作业时必须进行喷雾喷淋降尘措施；加强对机械、车辆的维修保养；施工期加强机械维护保养、加强车辆管理并使用清洁燃料，不得在施工区内搅拌水泥。
10

废水

废水

每个井场进出口设置1个车辆冲洗平台，配套建设容积10m3循环沉淀池，车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；每个井场均设置一个蓄水池，容积为50m3。钻井泥浆通过振动筛分离岩屑后沉淀循环，通过泥浆循环系统作为钻井使用，项目泥浆池设置容积为60m3（6m×5m×2m），不外排。岩屑经过分离后存至废浆池中，钻井结束后泥浆通过潜水泵转至废浆池，干化后属于一般固废，作为各井场周边道路恢复填筑使用。项目废浆池需存放钻井产生的岩屑及干化泥浆，废浆池设置容积为80m3（8m×5m×2m）。由于洗井、抽水实验时间短，产生的废水量很少，产生的洗井废水可以进入泥浆池，且泥浆池容积可以满足存水需要，经沉淀后用于井场复垦阶段洒水抑尘，不外排；施工人员租住附近民房，项目井场人员用水量较少，项目废水为生活污水，废水产生量相对较少，废水水质简单，结合建设项目所在区域暂无集中式污水处理厂集中处理，生活污水纳入当地居民自建的化粪池等污水收集处理设施，最终用于周边农田施肥，不外排。
22
噪声

施工机械噪声

选用低噪声设备，合理布置施工机械，合理安排施工时间，加强施工管理，设置施工围墙、降噪安全围帘等，根据现场调查，项目部分井场厂界外存在居民点声环境保护目标，项目可在井场面向敏感点一侧布置隔声屏等，可有效降低对周边敏感点的影响
10

固体

废物

施工期固废

施工结束后，开挖的土方后期回覆；废钻井液暂存于废浆池中，待钻井结束后投加泥浆固化剂固化后作为各井场周边道路恢复填筑使用；本项目不以矿物油为连续相配制钻井泥浆，项目采用纤维素等进行钻井工作，钻井岩屑泥浆干化后属于一般固废，作为各井场周边道路恢复填筑使用；废包装材料集中收集后外售处理。废润滑油、废润滑油桶需集中收集，产生的危废暂存于3-6孔井场危废暂存间内，危废暂存间占地面积为5m2，完钻后交由有资质单位处置。

12

生活垃圾

生活垃圾收集后由环卫部门统一清运

1

土壤、地下水环境

分区防渗及处理措施

项目采取分区防渗措施。重点防渗区：钻机房井口区域、柴油储罐、柴油机、危废库。防渗要求：采用“防渗混凝土+防渗布+砂浆层”进行防渗，等效厚度≥6.0m，确保渗透系数不大于10-7cm/s；一般防渗区：除井口区域以外的钻机房其他区域、原料库房、沉淀池、废浆池、泥浆池、车辆冲洗平台。防渗要求：采取防渗混凝土进行防渗，等效厚度≥1.5m；简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域。防渗要求：采用一般地面硬化。
12

生态环境

生态环境保护措施

主要影响为工程占地及施工对土地利用状况的影响，对项目施工区域植物的破坏、对动物的干扰，以及水土流失等影响。应对措施是严格控制施工占地，对项目区土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填，及时进行生态恢复；合理安排施工进度及施工时间，避免雨天和大风天开挖施工作业；落实各项水土保持措施，施工结束后应根据复垦方案落实复垦措施

10

风险防范

风险风范措施

防止泥浆水外溢，设置必要的护坡、雨水沟等，配备应急水泵等，加强巡视、检查和日常宣传, 在柴油储罐设置不低于100mm的围堰，围堰的有效容积不小于2m3
5

合计

82





六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	严格控制施工活动范围，减少项目占地影响；项目施工时严格落实水土保持防护措施，以防雨水冲刷造成水土流失；施工前土壤要分层开挖、分别堆放、分层回填。施工结束后，及时进行土地复垦，恢复场区原状。
	在批复的占地范围内进行施工，严格落实水土保持防护措施，表土分层开挖、分区堆放、分层回填，施工完成后及时恢复场地原状。
	/
	/

	地表水环境
	每个井场进出口设置1个车辆冲洗平台，配套建设容积10m3循环沉淀池，车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；每个井场均设置一个蓄水池，容积为50m3。钻井泥浆通过振动筛分离岩屑后沉淀循环，通过泥浆循环系统作为钻井使用，项目泥浆池设置容积为60m3（6m×5m×2m），不外排。岩屑经过分离后存至废浆池中，钻井结束后泥浆通过潜水泵转至废浆池，干化后属于一般固废，作为各井场周边道路恢复填筑使用。项目废浆池需存放钻井产生的岩屑及干化泥浆，废浆池设置容积为80m3（8m×5m×2m）。由于洗井、抽水实验时间短，产生的废水量很少，产生的洗井废水可以进入泥浆池，且泥浆池容积可以满足存水需要，经沉淀后用于井场复垦阶段洒水抑尘，不外排；施工人员租住附近民房，项目井场人员用水量较少，项目废水为生活污水，废水产生量相对较少，废水水质简单，结合建设项目所在区域暂无集中式污水处理厂集中处理，生活污水纳入当地居民自建的化粪池等污水收集处理设施，最终用于周边农田施肥，不外排。
	施工废水禁止外排至地表水环境，生活污水经化粪池处理后清掏农用，不外排。
	/
	/

	地下水及土壤环境
	泥浆添加剂不得含有毒有害成分，固井用水泥为普通/复合硅酸盐水泥，质量符合国家标准。钻井过程中采取水泥固井，钻孔过程中下入石油套管，并用水泥固结牢固，隔离松散地层，减少地下水涌出。
	/
	/
	/

	声环境
	合理安排施工时间、合理布局施工场地、选用低噪声设备、采取基础减振、设置临时声屏障、距离衰减等降噪措施进行噪声控制。
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中昼间70dB（A），夜间55dB（A）
	/
	/

	大气环境
	施工现场出入口、主要道路、加工区路面采用钢板和矸石铺垫；非作业地面裸露的场地必须绿化或严密覆盖，施工区域四周建设围挡围堰，物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，施工过程中通过洒水车运水至场地运输通道，及时洒水以减少汽车行驶扬尘，防止造成水土流失和粉尘污染；运输车辆必须密闭或有效覆盖，设置冲洗平台，对进出场车辆进行喷洒和清洗；施工废水和生活污水进行有效处理，防止污染周围水体；进行土石方作业时必须进行喷雾喷淋降尘措施；加强对机械、车辆的维修保养；施工期加强机械维护保养、加强车辆管理并使用清洁燃料，不得在施工区内搅拌水泥。
	本项目施工期废气颗粒物执行安徽省《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）
	/
	/

	固体废物
	施工结束后，开挖的土方后期回覆；废钻井液暂存于废浆池中，待钻井结束后投加泥浆固化剂固化后作为各井场周边道路恢复填筑使用；本项目不以矿物油为连续相配制钻井泥浆，项目采用纤维素等进行钻井工作，钻井岩屑泥浆干化后属于一般固废，作为各井场周边道路恢复填筑使用；废包装材料集中收集后外售处理。废润滑油、废润滑油桶需集中收集，产生的危废暂存于3-6孔井场危废暂存间内，危废暂存间占地面积为5m2，完钻后交由有资质单位处置。生活垃圾依托附近居民区垃圾桶统一收集后，委托环卫部门清运
	处置率100%，符合环境卫生及环境保护管理要求
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	防止泥浆水外溢，设置必要的护坡、雨水沟等，配备应急水泵等，加强巡视、检查和日常宣传, 在柴油储罐设置不低于100mm的围堰，围堰的有效容积不小于2m3


	不发生环境风险事故
	/
	/

	环境监测
	施工期环境监测、监控计划

序号

监测项目

主要技术要求

实施单位

监督机构

1

施工废气

1、监测时间及频率：施工期一次

2、监测地点：施工井场四周、居民相对密集区域

3、监测内容：TSP

委托有资质监测单位

当地生态环境部门


	对作业场所的控制监测，主要监测对象有土壤、植被、施工作业废气、废水和噪声等，确保达标排放
	/
	/

	其他
	设立环境保护管理机构；健全环境管理制度
	设立环境保护管理机构；健全环境管理制度
	/
	/


七、结论

	综上所述，淮南矿业（集团）有限责任公司朱集东煤矿“朱集东矿东一南盘区及东三盘区地面补勘地质钻孔工程”项目建设符合相关产业政策的要求，选址符合相关规划要求，选址合理，采取的各项污染防治措施可行，能够实现达标排放和总量控制要求，对环境影响较小。只要认真落实报告表提出的各项污染防治措施，从环保角度来看，该项目建设是可行的。
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