




潘环审复〔2026〕12号

关于潘集村股份经济合作社年产10000吨大米生产项目环境影响报告表的批复

淮南市潘集区潘集镇潘集村股份经济合作社：
你公司报送《潘集村股份经济合作社年产10000吨大米生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查研究后批复如下：
在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施、生态保护措施和风险防范措施的前提下，结合专家审查意见，原则同意该项目按照安徽宥莘科技有限公司编制的《报告表》及本审批意见要求进行建设。
一、项目概况
潘集村股份经济合作社年产10000吨大米生产项目位于安徽省淮南市潘集区潘集镇地销煤路聚旺公司旁，项目总投资450万元，其中环保投资31万元。项目建设内容为：购置清理筛、砻谷机、碾米机等设备，在安徽省淮南市潘集区潘集镇地销煤路聚旺公司旁建设“潘集村股份经济合作社年产10000吨大米生产项目”，项目建成后形成年产10000吨大米的规模。
本项目已经淮南市潘集区发展和改革委员会备案，项目编码：2604-340406-04-01-794474，未经同意不得擅自改变建设内容、工艺、规模和选址等。若工程建设发生重大变动，必须严格依照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定办理相关手续。
二、污染防治措施要求
为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，项目设计、建设和运行必须落实以下要求：
（一）严格落实大气污染防治措施。
施工期废气：针对施工扬尘，工地要做到工地周边设置围挡；施工现场出入口道路进行硬化；严格执行“六个百分百”，即施工工地周边100%围挡；出入车辆100%冲洗；拆迁工地100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输；施工现场地面100%硬化；物料堆放100%覆盖。施工过程中应严格执行《淮南市扬尘污染防治条例》的相关要求。
运营期废气：项目除杂粉尘、去石粉尘、碾米粉尘由管道密闭收集分别经6套旋风除尘器预处理，再与集气罩收集的卸粮粉尘，管道密闭收集的砻谷粉尘、谷糙分离粉尘、一次色选粉尘共同经1套脉冲除尘器处理，尾气经1根15m高排气筒（DA001）排放。项目一次抛光粉尘由管道密闭收集分别经2套旋风除尘器预处理，再与管道密闭收集的一次白米分级粉尘、二次色选粉尘共同经1套脉冲除尘器处理，尾气经1根15米高排气筒（DA002）排放。项目二次抛光粉尘由管道密闭收集分别经2套旋风除尘器预处理，再与管道密闭收集的三次色选粉尘、二次白米分级粉尘、精选粉尘共同经1套脉冲除尘器处理，尾气经1根15米高排气筒（DA003）排放。
（二）严格落实水污染防治措施。
施工期废水：施工人员产生的生活污水经化粪池收集后定期清掏用于作为农肥，不外排。
运营期废水：雨污分流。雨水排入市政雨水管网；本项目无生产废水，生活污水经化粪池收集后定期清掏作为农肥，不外排。
（3） 严格落实噪声污染防治措施。
施工期噪声：①低噪声设备、减振消声等辅助设施。②合理布置施工地、设备。③合理安排施工期，禁止夜间午休时段施工。④设置临时隔声屏障。
运营期噪声：选用低噪声设备，合理布局，采取减振、隔声等降噪设施，确保厂界噪声达标。
（四）严格落实固体废物污染防治措施。项目产生的一般固废主要为砂石杂质、除尘器收集粉尘、废包装袋。生活垃圾、砂石杂质委托环卫部门清运，除尘器收集粉尘、废包装袋定期外售，综合利用。
项目产生的危险废物为废润滑油、废含油抹布、手套，暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位处置。
（五）严格落实土壤及地下水污染防治措施。结合环评文件相关内容，严格落实重点防渗区、一般防渗区等分区防渗措施，防止污染土壤和地下水。
（六）严格落实环评文件中环境风险防治措施。结合环评文件相关内容，严格落实相关环境风险的防治措施。
三、环境管理要求
项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，及时申请排污许可证，项目竣工后应及时对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后方可使用。
四、环评执行标准
1.废气排放
施工期扬尘执行安徽省《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）中表1监测点颗粒物排放要求。运营期废气颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2有组织及无组织排放限值要求。
2.地表水和污水排放
区域地表水体泥河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。项目运营期无生产废水，生活污水经化粪池收集后定期清掏作为农肥，不外排。
3.声环境及噪声排放
区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
[bookmark: _GoBack]施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
4.一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定执行。
5.如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况，按照要求变更执行标准。
五、其他要求
（一）本审批意见仅是我局对该项目环评文件的批复意见，项目可能涉及的建设、土地等其他事项遵照有关部门的要求执行。
（二）若发现建设单位、环评编制单位弄虚作假或不落实承诺内容的，可撤销许可决定，依法查处，并向社会公开，将失信企业纳入相关诚信体系。
（三）你公司应按规定配合各级生态环境部门做好建设项目环境保护事中事后监管工作。
六、请潘集生态环境保护综合行政执法大队做好工程施工期和运营期的事中事后生态环境监管工作。
	抄送：潘集生态环境保护综合行政执法大队、淮南市潘集区潘集镇潘集村股份经济合作社
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