一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	饮用品包装材料生产基地项目

	项目代码
	[bookmark: OLE_LINK33]2603-340461-04-01-485243

	建设单位
联系人
	孙继伟
	联系方式
	13001170222

	建设地点
	安徽省淮南市安徽淮南经济技术开发区高端装备产业园D6号厂房

	地理坐标
	（117度4分56.705秒，32度38分13.591秒）

	国民经济
行业类别
	C2926塑料包装箱及容器制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业 29—53塑料制品业292

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	淮南经开区经济发展局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	3700
	环保投资
（万元）
	30

	环保投资占比（%）
	0.81
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	☑否
是：       
	用地（用海）面积（m2）
	3600

	专项评价设置情况
	表1-1  专项评价设置原则表
	专项评价类别
	设置原则
	本项目情况
	是否设置

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	项目排放的废气污染物主要为非甲烷总烃、乙醛，不涉及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。乙醛属于有毒有害污染物1，但项目厂界外500米范围内无环境空气保护目标。
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	项目生活污水经厂区化粪池预处理后与循环冷却水均排入市政污水管网，进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理。
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	本项目有毒有害和易燃易爆危险物质储存量未超过临界量
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目供水来自市政供水管网，不涉及取水口。
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不涉及向海排放污染物
	否


注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）；
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。

	规划情况
	1.规划名称：《淮南经济技术开发区总体发展规划》
审批机关：安徽省人民政府
审批文件：《关于淮南经济开发区总体规划的批复》
审批文号：皖政秘〔1995〕88号
2.规划名称：《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》
审批机关：淮南市人民政府
审批文件：《关于淮南东部工业区总体规划的批复》
审批文号：淮府秘〔2009〕118号
根据原淮南市环保局出具的《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》审查意见（淮环函〔2010〕130号文），淮南东部工业区与安徽淮南经济开发区规划用地范围完全一致，淮南东部工业区即安徽淮南经济技术开发区。四至范围为南至合徐高速公路淮南连接线、西至田大路、东至洛九路、北至电厂路，总面积为20平方公里。

	规划环境影响评价情况
	1.规划环评名称：《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》
审批机关：原淮南市环境保护局
规划环评审批文件名称及文号：原淮南市环境保护局《关于淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书的审核意见函》（淮环函〔2010〕130号）
2.规划环评跟踪评价名称：《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》
审查单位：安徽省生态环境厅
审查文件：安徽省生态环境厅关于印发《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书审核意见》的函（皖环函〔2020〕411号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.规划符合性分析
1995年5月5日，安徽省人民政府批复（皖政秘〔1995〕88号）了淮南经济技术开发区总体规划，批准规划面积为4.29km2。四至范围为：东至中兴路，南至合阜铁路，西至建兴路－国庆东路－建设路，北至电厂路。主导产业为专用设备和医药。
2008年，淮南市人民政府委托编制完成《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》，规划范围为：南至合徐高速公路淮南连接线、西至田大路、东至洛九路、北至电厂路，规划面积20km2，规划主导产业为“生物医药、纺织服装、化学工业、机械电子与新型材料、食品加工、商贸流通”。
2011年7月24日，安徽省人民政府批准《关于同意安徽淮南经济开发区扩区的批复》（皖政秘﹝2011﹞252号），扩区后淮南经济开发区总体规划面积为20平方公里，规划范围为：东至206国道（洛九路），南至合徐高速淮南连接线公路，西至田大路，北至电厂路。扩区后淮南经济开发区与淮南东部工业区规划用地范围完全一致，淮南东部工业区即安徽淮南经济开发区。四至范围为：南至合徐高速公路淮南连接线、西至田大路、东至洛九路、北至电厂路，总面积为20平方公里。
2013年3月，国务院办公厅批准（国办函﹝2013﹞42号文）淮南经济开发区升级为国家级经济技术开发区，规划面积4.29平方公里，四至范围为：东至中兴路，南至合阜铁路，西至建兴路－国庆东路－建设路，北至电厂路。主导产业为：专用设备、医药。核准面积4.29km2。
表1-2  园区入园行业的控制建议
	序号
	类型
	负面清单要求

	1
	产业导向
	禁止引入国家明令禁止建设或投资的、列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》《外商投资产业指导目录（2017年修订）》《市场准入负面清单（2019年版）》等相关产业政策中禁止或淘汰类的项目

	2
	
	禁止引进国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目

	3
	
	禁止引进钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能类项目

	4
	
	禁止新引入农药制造等污染较重的化工类项目

	5
	
	禁止引进化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业

	6
	
	严格控制化学药品原药制造等污染较重的项目

	7
	
	严格控制非主导产业高污染、高能耗类项目

	8
	生产工艺
	禁止引进炼油、产生致癌、致畸、致突变物质的项目

	9
	
	为主导产业及配套的上下游及延伸产业链项目的生产工艺、设备、污染治理技术等未达到清洁生产国内先进水平的、不符合环保相关要求的项目

	10
	环保要求
	禁止引入尚需自行建设燃煤锅炉的企业入区，引进项目必须使用清洁能源或实施集中供热

	11
	清洁生产
	禁止引入清洁生产低于国内先进水平的项目

	注：相关指南更新时以最新版要求为准


本项目属于C2926塑料包装箱及容器制造，虽不属于园区主导产业，但不在限值或禁止类清单中，属于允许类建设项目。
2.与园区规划环评审查意见的相符性分析
表1-3  本项目与规划环评及其审查意见符合性分析
	序号
	规划及规划环评审查意见要求
	本项目相关内容
	符合性

	1
	按照《报告书》提出的布局调整意见，进一步完善东部工业区规划，优化用地布局，节约用地，提高土地利用率。
	本项目为租赁淮南经济技术开发区城镇建设投资有限公司空置厂房，不新增用地，有利于提高土地利用率。
	符合

	2
	排水采取雨污分流制。远期实现工业废水和生活污水分系统排放。生活污水纳入城市污水管网，进入淮南市第一污水处理厂。工业区污水处理厂和污水管网建成后，区内各企业污废水自行处理达到接管标准后进入区内污水处理厂，区内污水处理厂和污水管网未建成，各企业废水必须处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准的要求。
	本项目采取雨污分流制，项目生活污水经厂区化粪池预处理后达到淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准要求和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，与循环冷却水经厂区污水总排口排入园区污水管网，最终进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理。
	符合

	3
	按照循环经济的要求，提高工业区固废的综合利用率，严禁企业随意弃置。生活垃圾由环卫部门统一清运。企业产生的危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。
	项目产生的废包装材料、不合格品等一般固废暂存于一般固废暂存区，外售综合利用，提高了工业固废综合利用率；项目产生的危险废物收集后暂存于危废库，定期交由有资质的单位处理。项目产生的生活垃圾由环卫部门统一清运，各类工业固废分类收集、合理处置。
	符合


由上表可知，本项目建设符合淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）环境影响报告书及其审批意见中相关要求。
3.与园区规划环评审查意见的相符性分析
表1-4  本项目与规划跟踪评价及审查意见符合性分析
	序号
	跟踪评价及规划环评审查意见
	本项目情况
	是否符合

	1
	完善环境基础设施建设。加快中水回用规划实施，做好管网等配套措施建设，提高中水回用率，完善雨污管网分流改造；现有燃煤工业炉窑不得扩大规模，并实施安徽省大气特别排放限值达标改造。
	本项目生活污水经厂区化粪池预处理后与循环冷却水均排入市政污水管网，进入淮南经济技术开发区污水处理厂处理，不涉及工业炉窑。
	符合

	2
	强化开发区环境管理。督促相关企业完成整改要求。组织区内企业开展环境风险自查，排查环境风险隐患﹐落实应急预案。结合区域评估相关要求，制订并落实区域环境质量跟踪监测计划。
	本项目后期运营过程中，企业应加强环境管理，定期开展环境风险自查，确有必要时，应编制突发环境事件应急预案；项目按照相关要求开展自行监测。
	符合


由上表可知，本项目建设符合《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》及审查意见中相关要求。

	其他符合性分析
	一、产业政策符合性分析
本项目生产机械传动链条，属于C2926塑料包装箱及容器制造，不属于国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类或淘汰类项目，视为允许类项目。
本项目已于2026年8月21日在淮南经开区经济发展局进行了备案，项目编码为2603-340461-04-01-485243。因此，项目建设符合国家和地方产业政策要求。
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]二、选址符合性分析
（1）选址合理性
本项目位于安徽淮南经济技术开发区高端装备产业园D6号厂房，租赁现有工业厂房进行建设，根据淮南市东部工业区总体规划土地使用规划图，项目用地性质为工业用地，符合淮南市东部工业区总体规划及土地利用规划要求。
依据《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024 年本）》（自然资发〔2024〕273号）相关规定，本项目不属于限制用地项目、禁止用地项目类别，属于允许类建设项目，符合国家及地方自然资源要素管控要求。
项目所在淮南经济技术开发区基础设施配套完善，园区内供水、供电、通讯、排水、道路等公用工程齐全，能够充分满足项目建设、生产运营及日常管理需求。项目选址周边以工业企业、工业用地为主，无自然保护区、饮用水水源保护区、永久基本农田等重大环境制约因素，土地利用适宜性较好。
综合国土空间规划、用地性质、产业政策、基础设施条件及周边环境状况等多方面分析，本项目选址合理，符合区域规划及管理要求。
（2）环境相容性分析
本项目选址位于淮南经济技术开发区高端装备产业园，租赁淮南经济技术开发区城镇建设投资有限公司现有闲置厂房（D6号厂房三楼），不新增占地。经现场踏勘与资料核查，项目所在地不涉及生态保护红线、饮用水水源保护区、自然保护地等生态敏感区域，符合生态环境分区管控及空间管控要求。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]根据区域周边环境调查，项目所租赁的高端装备产业园D6号厂房二楼为淮南永发纸制品有限公司，一楼为淮南数世能源科技有限公司。厂房东侧隔吉兴路为陕汽淮南专用汽车有限公司，南侧为淮南市建发市政工程有限公司，西侧为安徽德博技术有限公司，北侧为安徽鑫泰科技有限公司。距离最近的敏感点为东南侧的居民点（金钟电子企业北侧），距离项目730m。
根据环境质量现状调查内容可知，本项目所在区域内大气环境质量、声环境和地表水环境质量良好。项目运营期产生的主要污染物为非甲烷总烃、乙醛，经采取有效的污染防治措施后，污染物能够实现稳定达标排放，对区域大气环境、声环境及地表水环境影响较小，不会改变区域环境功能，不会降低区域环境质量等级。
综上，项目选址与区域环境功能、周边土地利用现状及环境质量状况相容性较好，对外环境影响可控，从环境角度分析，项目选址具有可行性。
三、与生态环境分区管控相符性分析
（1）环境管控单元
根据《安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）》（皖环发〔2022〕5号），经从安徽省“三线一单”公众服务平台查询，本项目所在区域为重点环境管控单元（环境管控单元编码：ZH34040220006）。经比对分析，本项目的建设符合该单元管控要求。本项目在淮南市环境管控单元分类图中的位置见图1-1。




[image: ]
图1-1 本项目在淮南市环境管控单元分类图中的位置图
表1-5  区域环境管控单元要求
	环境管控单元编码
	ZH34040220006

	环境管控单元名称
	重点管控单元3

	环境管控单元分类
	重点管控单元

	区域管控要求
	无

	管控类别
	管控要求
	本项目情况

	空间布局约束
	[bookmark: OLE_LINK30]1在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。
3严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。
4严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。
7非电行业新建项目，禁止配套建设自备纯凝、抽凝燃煤电站。
8在城市建成区及居民区、医院、学校等环境敏感区域，严禁现场露天灰土拌合。
9严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。
10禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。
21禁止淘汰落后类的产业进入开发区。
省-重点-土壤-建设用地-空间布局-禁止；
1 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。
13严把“两高”项目审批，严格落实区域削减措施，对不符合规定的坚决停批停建。
14禁止在具有生态环境保护功能区内、城建规划区周边以及重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内进行固体矿产勘查开发活动。禁止在生态环境脆弱区域开展不符合其功能定位的矿山勘查开发活动。
15禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等项目。
	项目不属于钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。不属于“两高”产业。
项目用地为工业用地，符合淮南经济技术开发区总体规划。不涉及占用基本农田及耕地。

	污染物排放管控
	46环境空气质量持续改善，全省细颗粒物（PM2.5）浓度总体达标，基本消除重污染天气，优良天数比率进一步提升。
49新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。
86企业事业单位和其他生产经营者超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的，县级以上人民政府环境保护主管部门可以责令其采取限制生产、停产整治等措施；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。
53进一步强化区域协作机制，完善重污染天气应对和重点行业绩效分级管理体系，突出PM2.5和臭氧协同控制，加大钢铁、水泥、焦化、玻璃等行业以及工业锅炉、炉窑、移动源氮氧化物减排力度。
54全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加快推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等重点行业挥发性有机物深度治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末、辐射固化等低挥发性有机物含量产品的比重。加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个、10个百分点。溶剂型胶粘剂使用量降低20%。
55实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。
56使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉
末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。
90实施技术、工艺、设备等生态化、循环化改造，加快布局分散的企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。
57污染物排放标准中有特别排放限值的标准的行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。
59按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，做好VOCs物料储存、物料转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、敞开液面VOCs排放，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统要求。
62已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。
91所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标；对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。
66强化工业企业无组织排放管理，推进挥发性有机物排放综合整治，开展大气氨排放控制试点。
68深化工业污染治理，工业污染源全面达标排放，未达标排放的企业一律依法停产整治。
19完善大气污染物排放总量控制制度，加强对工业烟尘、粉尘、城市扬尘和有毒有害空气污染物排放的协同控制。严格煤炭消费总量，增加清洁能源供给和使用，力争实现煤炭消费负增长。强化机动车尾气治理，优先发展公共交通，严禁秸秆露天焚烧，推进秸秆综合利用，全面推行“绿色施工”。
58达标企业应采取措施确保稳定达标；对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“鹃牌”处罚，一律停业、关闭。
94落实工业企业环境风险防范主体责任，以石油、化工、涉重金属等企业为重点，合理布设企业生产设施，强化工业企业应急导流槽、事故调蓄池、应急闸坝等事故排水收集截留设施以及事故水输送设施建设，合理设置消防事故水池。
30排污单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取隔离等应急措施，防止水污染物进入水体，并向事故发生地的县级以上人民政府或者生态环境行政主管部门报告。
	项目申请污染物总量。项目不使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。

	资源开发效率
	省-重点-水-工业-资源；
82实施“煤改气”和“以电代煤”。在陶瓷、玻璃、铸造等行业积极推进天然气替代煤气化工程，有序实施燃煤设施煤改气。结合区域和行业用能特点，积极推进工业生产、建筑供暖供冷、交通运输、农业生产、居民生活五大领域实施“以电代煤”，着力提高电能占终端能源消费比重。
	本项目用电，不涉及用煤。


（2）生态环境准入符合性分析
①生态保护红线
项目位于安徽淮南经济技术开发区，根据生态环境部办公厅关于印发《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》的通知（环办环评函〔2023〕81号），不在生态保护红线规划范围内。
②环境质量底线
项目与《安徽省淮南市生态环境分区管控成果动态更新技术文本》对照分析如下表。
表1-6 与《安徽省淮南市生态环境分区管控成果动态更新技术文本》符合性分析
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]《安徽省淮南市生态环境分区管控成果动态更新技术文本》要求
	符合性分析
	结果

	水环境
	重点管控区：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及《淮南市水生态环境保护“十四五”规划》（淮环通〔2022〕97号）对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《安徽省“十四五”重点流域水生态环境保护规划》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。
	本项目位于重点管控区。项目不涉及饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；本项目生活污水经化粪池预处理后与循环冷却水均进入市政管网，经市政管网排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理达标排放，废水污染物COD、氨氮总量在淮南经济技术开发区工业污水处理厂调剂范围内，无需申请总量。
	符合

	大气环境
	[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK31]重点管控区：落实《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》《淮南市“十四五”生态环境保护规划》（淮环通〔2022〕46号）《淮南市“十四五”大气污染防治规划》（淮环委办〔2022〕49号）《深入打好污染防治攻坚战行动方案》（淮发〔2022〕17号）等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。
	[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK51]本项目位于重点管控区。根据2025年淮南市生态环境状况，项目所在区域属于不达标区。本项目建成运营后，产生的废气采取有效防治措施，大气污染物实施“倍量替代”，项目的建设对周边大气环境影响较小，不会降低现有环境功能。
	符合

	土壤环境
	重点防控区：落实《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》《生态环境部关于进一步加强重金属污染防控的意见》《淮南市“十四五”生态环境保护规划》（淮环通〔2022〕46号）《安徽省重金属污染防控工作方案》等要求，防止土壤污染风险。
	项目位于建设用地污染重点防控分区。生产车间地面硬化，危废暂存间采取重点防渗措施，对周边土壤环境影响较小。
	符合


（3）与资源利用上线符合性分析
建设项目位于安徽淮南经济技术开发区，项目周边供水、供电等基础设施配套齐全，区域资源供给能够满足本项目的生产需求。
（4）与生态环境准入清单符合性分析
本项目位于安徽淮南经济技术开发区，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不与上述文件内容相违背，不在该区域的生态环境准入负面清单内。
对照《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》及《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》中生态环境准入清单，本项目不在其中禁止准入清单中。
综上，本项目建设不涉及生态保护红线，不会降低区域环境质量，满足自然资源利用上线，不属于生态环境准入清单中负面清单内项目，因此本项目的建设符合“三线一单”的要求。
四、环保政策相符性
近年来，国家及地方相继出台了多个有关环境管理规划政策等，经汇总分析项目与上述政策文件的相符性，详见下表。经分析，项目与上述政策文件相符。
表1-7  与相关环保政策相符性分析
	文件名称
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》
	重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。
	项目属于C2926塑料包装箱及容器制造，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产业。
	符合

	
	着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。完善挥发性有机物产品标准体系，建立低挥发性有机物含量产品标识制度。
	项目有机废气经集气罩收集后通过两级活性炭装置处理后由28m高排气筒DA001排放。
	符合

	《安徽省淮河流域水污染防治条例》
	禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续
	项目属于C2926塑料包装箱及容器制造，不属于化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。
	符合

	
	在淮河流域城市公共排水设施覆盖区域内，应当实行雨水、污水分流；排水户应当将雨水、污水分别排入公共雨水、污水管网及其附属设施
	项目实行雨水、污水分流。雨水进入市政管网，生活污水经厂区化粪池预处理后与循环冷却水通过厂区总排口进入市政管网，最终排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理。
	符合

	《重点行业挥发性有机物综合治理方案》
	（1）重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。
	本项目所有VOCs物料储存于密闭的容器、包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。
	符合

	
	（2）含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。
	
	符合

	
	（3）通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。
	项目采用密闭等措施，减少工艺过程无组织排放。项目有机废气集气后经“两级活性炭装置”处理后有组织达标排放。
	符合

	
	（4）遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。
	本项目废气采用分类收集方式、分质处理方式，保证废气达标排放。
	符合

	
	（5）低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。
	本项目有机废气采用“两级活性炭装置”处理后达标排放。
	符合

	
	（6）重点加强密封点泄漏、废水和循环水系统、储罐、有机液体装卸、工艺废气等源项VOCs治理工作，确保稳定达标排放。含VOCs废液废渣应密闭储存。
	项目含VOCs废液废渣在危废暂存间内密闭储存。
	符合

	《安徽省“十四五”生态环境保护规划》
	三、全面推动绿色转型发展
（一）加快产业结构转型升级
以钢铁、水泥、石化、化工、玻璃、有色、印染等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级，在火电、钢铁、建材等行业开展减污降碳协同增效。
	本项目属于塑料包装箱及容器制造，符合国家和地方产业政策；项目采取切实可行的废气污染防治措施，确保废气可达标排放，项目废水可达标排放，固体废物妥善处置，厂区采取地面硬化。
	符合

	
	（二）推动能源结构优化
强化能源消费总量和强度双控制，严格控制能耗强度，有效控制能源消费增量，坚决遏制“两高”项目盲目发展。
	本项目用电由市政供电网提供，用水由市政自来水管网供给，原材料均为周边外购，企业以“节能、降耗、减污”为目标，贯彻清洁生产原则，不属于“两高”项目。
	符合

	
	（三）深入打好蓝天碧水净土保卫战
1.精准施策，持续改善大气环境
（1）坚持分区施策，加强污染协同控制。梯次推进城市空气环境质量改善，已达标的城市，应当加强保护并持续改善，未达标的城市，制定实施限期达标规划，明确阶段性改善目标、达标时间表、路线图和实施的重点任务。到 2025年，已达标城市（芜湖市、宣城市、黄山市、池州市、铜陵市）空气环境质量持续改善。
	根据《淮南市2025年环境质量状况公报》可知项目所在区域为环境空气质量不达标区；区域地表水淮河水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；区域声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，项目建设后营运期各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，本项目环境风险可控制在安全范围内，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合要求。
	符合

	
	（六）严防生态环境风险
2.强化固体废物、重金属、新污染物环境风险防控
（1）加强固体废物污染防治。积极推动合肥及沿江沿淮城市开展“无废城市”建设。
（2）强化危险废物环境监管。着力加强危险废物环境监管能力建设，提升人员监管能力和水平，加快省内危险废物鉴别机构建设。落实危险废物分级分类管理，深入排查危险废物环境风险隐患，持续开展危险废物专项整治，严厉打击涉危险废物违法犯罪行为。
	本项目产生固体废物分类妥善处置：一般工业固体废物收集后物资回收公司回收利用；危险废物收集后暂存于危废间，委托有资质单位处置。
	符合
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1.项目由来
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]安徽嘉德包装制品有限公司成立于2024年8月，位于安徽省淮南市安徽淮南经济技术开发区高端装备产业园D6号厂房，主要从事食品用塑料包装容器工具制品生产制造等。
公司拟投资3700万元，租用淮南经济技术开发区城镇建设投资有限公司高端装备产业园D6号闲置厂房三楼，购置注塑设备、高速纸质包装盒、PET塑料瓶胚及塑料瓶生产设备及其他饮品包装盒生产设备，建设饮用品包装材料生产基地项目。项目建成后形成年产5000万只饮品瓶的生产能力。
根据国民经济行业分类，本项目属于C2926塑料包装箱及容器制造，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（以下简称名录）中“二十六、橡胶和塑料制品业29”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，因此应编制环境影响报告表，具体见表2-1。
表2-1  建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录）
	环评类别
项目类别
	报告书
	报告表
	登记表

	二十六、橡胶和塑料制品业29

	53
	塑料制品业 292
	以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的
	其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）
	/


根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中相关内容，详见表2-2。
表2-2  固定污染源排污许可分类管理名录对照表
	序号
	行业类别
	重点管理
	简化管理
	登记管理

	[bookmark: _Hlk238648625]二十四、橡胶和塑料制品业29

	62
	塑料制品业292
	塑料人造革、合成革制造2925
	年产1万吨及以上的泡沫塑料制造
2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929
	其他


对照上表2-2内容，本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29”中“其他”；，因此为“登记管理”。
2.产品方案
表2-3  项目产品方案一览表
	序号
	产品名称
	设计年产量（只）
	规格
	备注

	1
	PET饮品瓶
	5000万
	200mL~1000mL
	规格可根据客户需求调整


注：产品质量按照《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2023）标准要求执行。
[bookmark: _Hlk69460508]3.项目建设内容和规模
项目建设内容具体见项目组成一览表：
表2-4  项目组成一览表
	工程类别
	工程
名称
	工程内容及规模
	备注

	主体工程
	生产车间
	5F，总高25.1m，建筑面积3584.32m2，车间内由东至西依次布设原料库、生产车间、成品库、办公区，年产5000万只PET饮品瓶。
	依托租赁公司的三楼厂房

	辅助工程
	办公区
	在生产车间西部设办公室及会议室等，面积约200m2。
	依托租赁公司厂房

	储运工程
	原料库
	位于生产车间东部，面积500m2，用于原料存储，最大存储周期30天。
	依托租赁公司厂房

	
	成品库
	位于办公区东侧，面积720m2，用于成品暂存。最大存储周期30天。
	依托租赁公司厂房

	公用工程
	供水
	市政管网供水，新鲜水用量952.26t/a。
	依托园区

	
	排水
	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]项目采取雨污分流制，生活污水经化粪池预处理后与循环冷却水均进入市政管网，经市政管网排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理达标排放，尾水由大涧沟排入淮河（淮南段），排放量761.296t/a。
	依托园区排水管网

	
	供电
	市政电网供电，年用电量约36万kW·h。
	依托园区

	[bookmark: _Hlk217383532]环保工程
	废气
治理
	吹塑工序产生的有机废气经集气罩收集后引入两级活性炭吸附装置处理后，经楼顶28m高排气筒（DA001）排放
	新增废气收集、处理设施

	
	废水
治理
	无生产废水，生活污水经化粪池预处理后与循环冷却水均进入市政管网，经市政管网排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理达标排放，尾水由大涧沟排入淮河（淮南段）。
	依托租赁公司化粪池

	
	噪声
防治
	选用低噪声设备，采取设备减振、消声、隔声等措施
	新增

	
	固废
治理
	生产过程中产生的废包装材料、不合格品收集后外售；
生活垃圾日产日清，交由环卫部门处置；
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]废润滑油、废含油抹布、废润滑油包装桶、废活性炭暂存危废暂存库，交由资质单位处理。厂区设危废暂存间，建筑面积12m2。
	新增

	
	土壤、地下水
	危废暂存间等重点防渗。生产车间重点防渗区之外区域等一般防渗，一般防渗区采用防渗水泥硬化面，办公区简单防渗。
	新增危废暂存间重点防渗

	
	环境
风险
	加强风险防范，加强生产管理；落实分区防渗措施；对废气收集、处理设施进行维护、修理；配备完善的消防措施，制定完善消防安全管理制度，明确消防职责；储备应急物资。
	新增



4.生产设备
本项目主要生产设备详见表2-5所示。
表2-5  项目主要生产设备一览表
	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	 备注

	[bookmark: _Hlk238657918]1
	全自动吹瓶机
	DY1-4
	台
	6
	吹瓶

	2
	贴标机
	/
	台
	6
	贴标

	3
	打包机
	/
	台
	6
	打包

	4
	空压机
	SA-40A
	台
	1
	/

	5
	工业冷水机
	/
	台
	6
	循环冷却

	6
	两级活性炭装置
	/
	套
	1
	废气处理


注：本项目设备不属于《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批）中淘汰设备。
5.原辅材料及资源能源消耗
（1）项目原辅材料及资源能源消耗情况
表2-6  项目原辅材料及资源能源消耗一览表
	[bookmark: _Hlk16586143]序号
	名称
	单位
	年消耗量
	最大一次储存量
	包装
	存储位置

	1
	PET瓶坯
	只
	5000万
	500万/30天
	500-880只/箱
	原料仓库

	2
	标贴
	个
	5000万
	600万/30天
	2000张/盘
	

	3
	包装袋
	个
	50万
	5万/30天
	100g/包
	

	4
	润滑油
	t
	0.1
	0.05/30天
	15kg/桶
	

	5
	模具
	个
	10
	/
	/
	

	6
	水
	m3
	952.26
	/
	/
	/

	7
	电
	kWh
	36万
	/
	/
	/


*瓶坯重量：本项目每年生产5000万只饮品瓶，平均每个瓶子重量为15g，则年生产产品总重量约为750t。
表2-7  项目原辅材料理化性质一览表
	名称
	理化性质
	燃烧爆炸性
	毒理毒性

	PET
	聚对苯二甲酸乙二醇酯，属结晶性饱和聚酯，化学COC6H4COOCH2CH2O（简称PET）。由对苯二甲酸二甲酯与乙二醇酯交换或以对苯二甲酸与乙二醇酯化先合成对苯二甲酸双羟乙酯，然后再进行缩聚反应制得。外观为乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物，表面平滑有光泽，相对密度1.38，透光率为90%，熔点：250-255℃，分解温度约为398.36℃~403.24℃。电绝缘性优良，无毒、无味，卫生安全性好，可直接用于食品包装。
	可燃
	无毒


6.水平衡分析
本项目用水主要为生活用水、循环冷却用水。
（1）生活用水
项目员工25人，参照《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025），员工每天用水量按38t/人·a计，则生活用水总量为3.167t/d，950t/a，产污系数按0.8计，则生活污水量为2.533t/d，760t/a。
（2）循环冷却用水
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]根据建设单位提供数据，每台吹瓶机配置一台工业冷水机提供冷却水，每台冷水机循环水量为1.15t/h，则六台设备总循环水量为6.9t/h（110.4t/d）。每台工业冷水机每个月补充30L水，则六台冷水机每个月用量为0.18t，则年补充量为2.16t/a（0.0072t/d）。自然蒸发损耗量约为40%，则蒸发损耗量为0.864t/a（0.00288t/d）。工业冷水机循环冷却水每月更换一次，更换量为1.296t/a（0.00432t/d）。更换的循环冷却水与化粪池（依托租赁公司）预处理后的生活污水混合后，从公司总排口排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）处理。
生活用水
消耗0.633
3.167
化粪池
淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）
2.5333
2.538
0.0072
循环冷却用水
消耗0.00288
0.00432
循环110.4
淮南经济技术开发区城镇建设投资有限公司总排口
2.538
3.1742

图2-1  项目水平衡图 （单位：t/d）
7.项目总平面布置
本项目租赁的车间整体呈东西长条形，由东至西依次布设原料库、生产车间、成品库、办公区。生产车间内功能分区明确，布置有利于物料运输和生产过程中各部门的生产协作，提高生产效率。
综上，项目平面布置较合理。生产车间平面布置图详见附图3。
8.劳动定员及工作制度
项目劳动定员25人，厂区内不提供食堂及宿舍。厂区采用两班制，每班8小时，年工作300天。




	工艺流程和产排污环节
	外购瓶坯

吹塑、冷却
检验
包装
N、G1、S1、W1
S2
入库

N

贴标
N

图例：G1：吹塑废气；S1：废包装材料；S2：不合格品；W1：冷却水；N：噪声。
图2-2  项目生产工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：
项目设备均使用电加热，不使用其他燃料。
吹塑、冷却：厂区外购瓶坯，瓶坯被精准置入吹瓶机的高温烤箱内，在80℃的控温环境中均匀受热至塑性状态，瓶胚材质为PET，PET分解温度约为398.36℃~403.24℃，本项目吹塑采用的温度较低，基本不会发生分解。软化后的瓶坯通过自动化传输系统转移至吹瓶机的高精度模具单元，经高压气体充注使其充分延展并完全贴合模具内壁轮廓。
模具内部采用间接冷却系统，通过配套工业冷水机提供的恒温冷却水在封闭循环管路中持续换热，使膨胀成型的瓶坯快速均匀冷却。经充分冷却定型后，模具开启释放出完成固化成型的中空塑料制品。
此环节会产生吹塑废气（G1）、废包装材料（S1）、冷却废水（W1）、噪声（N）。
检验：将吹塑好的中空塑料制品进行人工检验，不合格品送至物资回收公司回收利用，此环节会产生不合格品（S2）。
[bookmark: OLE_LINK114]贴标、包装：经过检验合格后的塑料瓶送至贴标机贴上标签，再送入包装机包装，包装好后入库以待销售。贴标过程无喷墨打码工艺，此环节会产生噪声（N）。
营运期污染源产污环节见下表。
表2-8  项目主要产污环节一览表
	污染物
名称
	编号
	污染源名称
	主要污染物
	收集方式及治理措施

	废气
	G1
	吹塑
	非甲烷总烃、乙醛
	集气罩收集后经两级活性炭装置处理后由28m高排气筒DA001排放

	废水
	—
	生活污水
	COD、NH3-N、BOD、SS、TN、TP
	经化粪池处理后接入市政污水管网

	
	W1
	循环冷却水
	COD、SS
	经总排口接入市政污水管网

	固废
	S1
	包装
	废包装材料
	暂存一般固废间，外售

	
	S2
	生产检验
	不合格品
	暂存一般固废间，外售

	
	—
	废含油抹布
	废含油抹布
	[bookmark: OLE_LINK162][bookmark: OLE_LINK161]危废间暂存，定期交由资质单位处置

	
	—
	设备维护
	废润滑油
	

	
	—
	设备维护
	废润滑油包装桶
	

	
	—
	生活垃圾
	生活垃圾
	环卫部门清运

	噪声
	/
	生产
	设备噪声
	隔声、减振、消声等





	与项目有关的原有环境污染问题
	


[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK6]本项目为新建项目，租赁淮南经济技术开发区城镇建设投资有限公司闲置标准化厂房进行生产。淮南经济技术开发区城镇建设投资有限公司于2023年5月委托安徽普华工程咨询有限公司编制了《淮南经开区高端装备产业园项目环境影响报告表》，并取得淮南经济技术开发区生态环境分局的批复（开环复﹝2023﹞8号）。
根据现场踏勘，目前该厂房处于空置状态，厂房及配套基础设施完好；现场不存在与本项目相关的原有环境污染问题、历史遗留环境风险及居民环保投诉记录，场地现状满足本项目入驻建设及环保要求。










三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1 空气环境质量现状
（1）环境空气质量达标区判定
[bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK116]本项目位于安徽淮南经济技术开发区，根据2025年淮南市生态环境质量状况新闻发布会，2025年淮南市生态环境状况现状数据及评价结果见下表。
表3-1  区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	7
	60
	11.7
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	18
	40
	45.0
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	61.0
	70
	87.1
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	37.1
	35
	106.0
	不达标

	CO
	日平均浓度
	800
	4000
	20.0
	达标

	O3
	日最大8h平均质量浓度
	149
	160
	93.1
	达标


由上表可知，项目所在区为环境空气质量不达标区。淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，为确保淮南市大气污染防治工作有效推进，目前，淮南市制订了《淮南市美丽蓝天建设项目实施方案（征求意见稿）》，以“十五五”大气污染防治主要任务为重点，与落实党中央、国务院决策部署以及生态环境保护相关规划等重点任务相衔接，能够实现对淮南市大气污染防治工作的精准支撑，促进淮南市大气环境质量改善。
2 水环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，项目所在区域地表水环境质量引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。
根据淮南市生态环境局发布的2025年淮南市生态环境质量状况新闻发布会，2025年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为95.8%，Ⅳ类水质比例4.2%，总体水质状况优，比上年上升了4.1个百分点。
考核的8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，总体水质状况良好；考核我市的11个省控断面中优良水质比例为100%，总体水质状况优。
河流：淮河干流水质状况为优，东淝河、西淝河、永幸河、陡涧河水质状况为优，架河、泥河、万小河、瓦西干渠、丁家沟和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。袁庄水厂、东部城区水源地、西淝河闸下、窑口大桥和白洋淀渡口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），其他断面水质保持稳定。
湖库：安丰塘、瓦埠湖和焦岗湖点位水质年均值符合Ⅲ类标准，水质状况为良好；高塘湖点位水质年均值符合Ⅳ类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。安丰塘营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和瓦埠湖营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ⅳ类好转为Ⅲ类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。
综上，项目周边水体淮河的水环境质量现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。
3 声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，无需进行现状监测。
4 生态环境现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”，项目位于产业园区内且周边无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。
5 电磁辐射
本项目不涉及。
6 地下水、土壤环境
根据《〈建设项目环境影响报告表〉内容、格式及编制技术指南》（环办环评〔2020〕33号）的要求，报告表原则上不开展地下水、土壤环境质量现状评价。
本项目属于园区内用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境敏感目标。本项目采取有效的防渗防漏措施，切断了垂直入渗、地表径流等污染地下水、土壤环境途径，故可不开展地下水、土壤环境现状调查。正常情况下，项目不会造成污染物渗入地下水、土壤环境风险。故本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境
保护
目标
	







评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下：
1.大气环境；本项目厂界外500m范围内无环境保护目标；
[bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK118]2.地下水环境：本项目厂界外500m范围内无特殊地下水资源；
3.声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标；
4.生态环境：本项目不涉及生态环境保护目标。










	污染
物排
放控
制标
准
	1.废水排放标准
建设项目外排废水为生活污水、循环冷却水，生活污水经厂区化粪池预处理后与循环冷却水满足《关于发布淮南经开区企业生产废水排放限值的通知》中规定排放限值要求后，接管进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理，淮南经济技术开发区工业污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准。
表3-2  污水排放标准限值  单位：mg/L 
	污染物项目
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP

	《关于发布淮南经开区企业生产废水排放限值的通知》
	6~9
	360
	80
	200
	35
	50
	4.5

	GB18918-2002中一级A标准
	6~9
	50
	10
	10
	5
	15
	1


2.废气排放标准
项目运营期废气非甲烷总烃有组织排放执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准－第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1标准限值，乙醛有组织排放执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准－第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表2标准限值。
非甲烷总烃、乙醛厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控标准。厂区内VOCs无组织排放参照执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准－第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4标准限值。
表3-3  项目废气排放控制标准
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/Nm3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	标准来源

	NMHC
	40
	1.6
	安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准-第6部分：其他行业》

	乙醛
	20
	/
	


注：非甲烷总烃有组织排放需满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中单位产品非甲烷总烃排放量小于0.3kg/t产品的要求。
表3-4  项目废气无组织排放控制标准
	污染物
	厂界大气污染物监控点浓度限值（mg/Nm3）
	标准来源

	NMHC
	4.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	乙醛
	0.04
	


表3-5  项目厂区内VOCs无组织排放限值
	污染物
	特别排放限值（mg/m3）
	限值含义
	无组织排放监控位置
	标准来源

	NMHC
	6
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点
	《固定源挥发性有机物综合排放标准－第6部分：其他行业》（DB 34/4812.6-2024）

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	
	


3.噪声排放标准
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准见下表：
表3-6  运营期厂界噪声排放标准单位：dB(A)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55


4.固体废物
一般固体废物处理处置参照《中华人民共和国生态环境法典》中有关规定执行。危险废物贮存必须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。

	总量
控制
指标
	根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19号）中有关规定，大气主要污染物总量指标为SO2、NOx、烟（粉）尘和挥发性有机物（VOCs）。根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本工程需执行的总量控制指标：
（1）废水
项目生活污水经化粪池预处理后与循环冷却水均接管市政污水管网进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理，废水污染物COD、氨氮总量在淮南经济技术开发区工业污水处理厂调剂范围内，环评只提出接管考核量。
项目废水污染物接管考核量为COD：0.228t/a，氨氮：0.019t/a。
（2）废气
项目废气污染物中VOCs和烟（粉）尘需向淮南经济技术开发区生态环境分局申请总量控制指标，具体申请的总量控制指标如下：VOCs：0.182t/a。
根据《安徽省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》，企业的主要污染物应通过排污许可权交易获取的排污指标和排污量。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中相关内容，本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29，塑料制品业292，其他”，因此为“登记管理”。本项目无主要排放口，无需通过排污许可权交易获取排污指标和排污量。



四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	1.施工期废气环境保护措施
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]项目租赁淮南经济技术开发区城镇建设投资有限公司空置厂房内进行改造及设备安装调试，不涉及土建工程，施工期主要产生少量施工人员生活污水和设备安装噪声。
施工期环境保护采取的措施具体如下：
（1）施工人员生活污水依托现有化粪池处理后排入市政污水管网，进入淮南经济技术开发区污水处理厂处理。
（2）施工期应严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）有关规定，加强管理，控制同时作业的高噪声设备的数量，关闭厂房门窗降低施工噪声对周围环境的影响。夜间禁止作业。
（3）施工人员产生的生活垃圾，收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一处理。



















	运营期环境影响和保护措施
	一、废气
项目营运期废气污染源主要为吹瓶过程产生的废气，废气污染源源强核算结果汇总如下表所示。
表4-1 本项目废气污染源源强核算结果汇总表
	工序
	污染物
	全厂产生量t/a
	污染物收集情况
	治理设施
	污染物有组织排放情况
	排放时间h/a

	
	
	
	废气量
m3/h
	产生量t/a
	速率
kg/h
	浓度
mg/m3
	收集
效率
	治理
工艺
	去除效率
	是否为可行性技术
	排放量t/a
	速率
kg/h
	浓度
mg/m3
	排口
	

	[bookmark: _Hlk238648990]吹塑
	NMHC
	2.025
	9000
	1.823
	0.380
	42.199
	90%
	两级活性炭
	90%
	是
	0.182
	0.038
	4.219
	DA001
	4800

	
	乙醛
	0.0028
	
	0.0025
	0.0005
	0.058
	
	
	
	
	0.0003
	0.00005
	0.006
	
	


对照下表中污染物执行标准，项目排放的污染物均达标。本项目各污染物排气筒信息及排放标准汇总详见表4-2。
表4-2  本项目各污染物排气筒信息及排放标准汇总表
	排放口
编号
	污染物
种类
	排放口地理坐标
	污染物排气筒
	排放口类型
	排放标准及限值

	
	
	经度
	纬度
	高度/m
	出口内径/m
	温度/℃
	
	浓度（mg/m3）
	速率（kg/h）
	标准名称

	DA001
	NMHC
	117.082531
	32.637282
	28
	0.7
	25
	一般排放口
	40
	1.6
	安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准-第6部分：其他行业》

	
	乙醛
	
	
	
	
	
	
	20
	/
	













	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	表4-3  项目无组织大气污染物排放情况一览表
	产污区域
	污染物名称
	生产工段
	排放源参数
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）

	
	
	
	长/m
	宽/m
	高/m
	
	

	[bookmark: _Hlk238658519]生产车间
	NMHC
	吹塑
	97.4
	36.8
	25
	0.203
	0.042

	
	乙醛
	
	
	
	
	0.0003
	0.00006


1.1废气污染源强分析
[bookmark: OLE_LINK125][bookmark: OLE_LINK126]项目吹塑过程瓶坯放入吹瓶机加热软化过程中，因未完全聚合单体挥发会产生少量有机废气，主要成分为非甲烷总烃和乙醛。
参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《292塑料制品行业系数手册》，其中2926 塑料包装箱及容器制造行业系数表中，配料-混合-挤出/注（吹）塑有机废气产污系数为2.70千克/吨-产品。本项目每年生产5000万只饮品瓶，平均每个瓶子重量为15g，则年生产产品总重量约为750t，则以非甲烷总烃产生量为2.025t/a。吹塑工序年工作时长为4800h。
根据《不同使用温度下PET饮料瓶乙醛释放量的研究》（刘容宏、郭风、张圣斌、李宁等），以95℃作为参照温度，乙醛含量以3.69μg/g原料计，本项目PET的使用量约为750t/a，则乙醛产生量为0.0028t/a。
吹塑过程产生的废气经集气罩收集引入一套“两级活性炭吸附”装置处理后，通过一根28m高排气筒（DA001）排放。集气罩收集率按90%计，风量为9000m3/h。
则DA001排气筒NMHC有组织排放量为0.182t/a，排放速率为0.038kg/h，排放浓度为4.219mg/m3。NMHC无组织排放量为0.203t/a，排放速率为0.042kg/h。
乙醛有组织排放量为0.0002t/a，排放速率为0.00005kg/h，排放浓度为0.006mg/m3。乙醛无组织排放量为0.0003t/a，排放速率为0.00006g/h。
集气风量计算：单个集气罩尺寸为0.7×0.7m，6台吹瓶机共设6个集气罩。集气罩距离设备高度均为0.2m，单个集气罩风量按如下公式进行计算：
L=3600(5X2+F)*VX
其中：X—集气罩至污染源的距离；
F—集气罩口面积；
VX—控制风速（取0.5m/s）。
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15]风机总风量=3600*（5*0.2*0.2+0.7*0.7）*0.5*6=7452m3/h。考虑到风管阻力，设计风量宜按照最大废气排放量的120%进行设计，本项目风量=7452*1.2=8942.4m3/h。风量取整设计为9000m3/h。得出DA001所需风量为9000m3/h。
1.2非正常工况废气污染源强
非正常排放是指非正常工况下的污染物排放。如设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排放。废气处理效率按50%计算，事故处理时间为30min。
表4-4  非正常工况下项目大气污染物有组织排放源强一览表
	产污环节
	污染物种类
	非正常排放速率（kg/h）
	非正常排放浓度（mg/m3）
	单次持续时间h
	年发生频次/次
	应对措施

	DA001
	NMHC
	0.190
	21.100
	0.5
	1
	日常运行过程中建设单位应加强设备的保养及日常管理，降低废气处理装置出现非正常工作情况的概率，并制定废气处置装置非正常排放的应急预案，一旦出现非正常排放的情况，采取一系列措施，停止产污设施运营，待环保设施恢复正常后方可同步恢复运行

	
	乙醛
	0.0003
	0.029
	
	
	


1.3采取的污染防治措施及对环境的影响分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）废气污染防治可行技术参考表可知，有机废气污染防治设施推荐为“喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧”，本项目有机废气采用两级活性炭吸附装置处理，吸附属于技术规范推荐的可行性技术措施。
表4-5  项目废气处理设施与相关政策符合性分析一览表
	政策名称
	相关要求
	本项目情况
	符合性

	《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026—2013）
	4.4进入吸附装置的废气温度宜低于40℃
	项目有机废气经风冷装置降温后，进入吸附装置的废气温度可满足低于40℃的要求
	符合

	
	6.1.3吸附装置的净化效率不得低于90%
	项目“两级活性炭吸附”装置综合处理效率不低于90%
	符合

	
	6.3.3.4对于采用蜂窝状吸附剂的移动式吸附装置，气体流速宜低于1.20m/s
	项目吸附过滤风速为0.30m/s
	符合

	《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》
	对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒
	项目废气边缘控制点的控制风速0.4m/s
	符合

	
	项目应选用碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换
	项目采用木质柱状活性炭，规格为100×100×100mm，活性炭碘值1200mg/g
	符合


1.4例行监测
[bookmark: OLE_LINK131]项目废气例行监测参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）及《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）中监测要求进行。
表4-6  项目废气例行监测要求汇总表
	监测点位
	监测要求
	执行标准

	
	监测因子
	监测频次
	

	DA001排气筒
	NMHC、乙醛
	1次/年
	安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准-第6部分：其他行业》

	厂界
	NMHC、乙醛
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	厂区内厂房外
	NMHC
	1次/年
	安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准-第6部分：其他行业》


1.5废气环境影响分析结论
根据采取的大气污染防治措施分析，结合区域环境质量现状和各项污染物排放浓度，项目排放的大气污染物对所在区域大气环境影响很小，不会降低现有大气环境质量功能。
二、废水
2.1废水污染源强分析
本项目排水主要为生活污水和循环冷却水，生活污水为2.533t/d，760t/a；循环冷却水量为0.00432t/d，1.296t/a。生活污水经化粪池预处理后，与循环冷却水经总排口接入市政管网，最终进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理，污水厂尾水由大涧沟排入淮河（淮南段）。
本项目废水污染源源强核算结果汇总情况详见表4-7。
表4-7  本项目废水污染源源强核算结果汇总表
	名称
	废水量
t/a
	污染物产生情况
	治理措施
	污染物排放情况
	接管标准(mg/L)
	污水厂处理情况

	
	
	污染物名称
	浓度
(mg/L)
	产生量
(t/a)
	治理工艺
	污染物名称
	浓度
(mg/L)
	接管量
(t/a)
	
	浓度
(mg/L)
	排放量
(t/a)

	生活污水
	760
	COD
	300
	0.228
	化粪池（依托租赁公司）
	COD
	300
	0.228
	360
	50
	0.038

	
	
	BOD5
	80
	0.061
	
	BOD5
	80
	0.061
	80
	10
	0.008

	
	
	SS
	150
	0.114
	
	SS
	150
	0.114
	200
	10
	0.008

	
	
	NH3-N
	25
	0.019
	
	NH3-N
	25
	0.019
	35
	5
	0.004

	
	
	TP
	4
	0.003
	
	TP
	4
	0.003
	4.5
	0.5
	0.004

	
	
	TN
	30
	0.023
	
	TN
	30
	0.023
	50
	15
	0.011

	循环冷却水
	1.296
	COD
	50
	0.00006
	/
	COD
	50
	0.00006
	360
	50
	0.00006

	
	
	SS
	50
	0.00006
	
	SS
	50
	0.00006
	200
	10
	0.00001


本项目废水排放信息汇总如下表所示。
表4-8  本项目废水排放信息汇总表
	类别
	污染物种类
	排放方式
	排放去向
	排放规律
	排放口基本情况
	排放标准

	
	
	
	
	
	编号
	名称
	类型
	地理坐标
	

	综合污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN
	间接排放
	淮南经济技术开发区工业污水处理厂
	废水间断排放，排放期间流量稳定
	DW001
	污水总排口
	一般排放口
	E 117.083293
N32.636899
	淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准


2.2废水防治措施及环境影响分析
本项目排水为生活污水及循环冷却水。本项目所租赁厂区已建设完整的“雨污分流、清污分流、污污分流”排水系统，雨水排入市政雨水管网。生活污水经化粪池处理后与循环冷却水经市政污水管网进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准后，尾水由大涧沟排入淮河（淮南段）。
污水接入淮南经济技术开发区工业污水处理厂可行性分析：
（1）污水处理厂概况
淮南经济技术开发区污水处理厂是一座已建成运营，采用较为先进污水处理工艺的污水处理厂，其设计规模为3万立方米/日，服务范围主要为整个淮南经济技术开发区的工业废水和生活污水及大通区的部分工业废水和生活污水（大通区的废水占处理总量的10%左右）。处理工艺采用“调节+水解酸化+Bardenpho工艺+芬顿氧化+混凝沉淀+复合滤料滤池+次氯酸钠消毒处理工艺”，尾水排放执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准，排入淮河。
达标排放
污泥储池
粗格栅提升泵房
细格栅曝气沉砂池
事故池一调节池
水解酸化池
厌氧池
缺氧池1
好氧池1
缺氧池2
好氧池2
二沉池
芬顿氧化池
混凝沉淀池
复合滤料滤池
消毒池
脱水机
污泥外运
鼓风机房
压滤液
上清液
空气
空气

图4-1  淮南经济技术开发区污水处理厂主体工艺流程图
①收水范围可行性分析
根据现场踏勘和资料查阅，项目区域雨污水分流管网已建成，且位于淮南经济技术开发区污水处理厂收水范围内，污水可排入污水处理厂集中处理。
②接管水质可行性分析
生活污水经厂区化粪池预处理后与循环冷却水一并经厂区总排口接市政管网，废水能够达到淮南经济技术开发区污水处理厂的接管限值，接管水质可行。
③污水处理能力可行性分析
本项目废水排放量约为2.538m³/d，淮南经济技术开发区污水处理厂处理规模为3万m³/d，目前余量约1.5万m³/d。本项目废水仅占处理厂剩余规模0.0017%。本项目废水经预处理后水质满足淮南经济技术开发区污水处理厂的进水水质要求，因此不会对淮南经济技术开发区污水处理厂造成冲击影响。
综上所述，从污水处理工艺、水质、水量及污水收集管网覆盖方面分析可知，项目废水水质能够满足淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准，项目废水经淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理后达标排放，尾水由大涧沟排入淮河（淮南段），对区域地表水环境影响较小。
三、噪声
3.1噪声源强
项目噪声主要来自机械设备的运行噪声，噪声源强在70~95dB(A)之间。经类比调查，主要声源噪声产生情况见下表。
表4-9  设备噪声源强（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	设备名称
	型号
	数量
	声源源强dB(A)
	声源控制措施
	空间相对位置（m）
	距室内最近边界距离
	室内边界声级dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失dB(A)
	建筑外距离1m噪声

	
	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	

	1
	生产
车间
	全自动吹瓶机
	DY1-4
	6
	75
	减振基座、厂房隔声等
	66
	15
	0.5
	S，10
	61
	昼夜间断运行
	15
	46

	2
	
	贴标机
	/
	6
	70
	
	62
	15
	0.5
	S，10
	57
	
	15
	42

	3
	
	打包机
	/
	6
	70
	
	55
	10
	0.5
	S，10
	57
	
	15
	42

	4
	
	空压机
	SA-40A
	1
	75
	
	90
	33
	0.5
	N，5
	61
	
	15
	46

	5
	
	工业冷水机
	/
	6
	75
	
	67
	15
	0.5
	S，10
	61
	
	15
	46


注：以厂区西南角为原点，东西向为X轴，南北向为Y轴建立坐标系。
表4-10  设备噪声源强（室外声源）
	序号
	设备名称
	空间相对位置（m）
	声源源强（dB(A)）
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	风机
	50
	36
	1
	70
	消声、隔声、减振
	昼夜间断运行


3.2噪声防治措施
（1）从噪声源上采取的治理措施
根据本项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，优先选用低噪声设备，从而从声源上降低设备本身的噪声。
1）风机通过加装隔声罩以及消声、隔振等措施，可使其隔声量在20dB(A)以上。
2）拟建项目生产设备均置于室内，通过加装减震垫、厂房隔声门窗等降噪措施，可使其噪声源强降低15dB(A)以上。
（2）从噪声传播途径上采取的治理措施
1）合理布局，尽量将高噪声源远离声敏感区域或厂界。
2）在主要噪声源设备及厂房周围，宜布置对噪声较不敏感的、有利于隔声的建筑物、构筑物，如辅助车间、仓库等。
3）在满足工艺流程要求的前提下，高噪声设备宜相对集中，并尽量布置在厂房内。
4）充分利用地形、地物隔挡噪声，主要噪声源地位布置。
5）设备布置时，充分考虑其配用的噪声控制专用设备的安装和维修空间。
（3）其他治理措施
1）人员集中的控制室，其门窗等应进行隔声处理，使环境达到相应噪声标准；在高噪音场所，值班人员或检修人员应加强个体防护，佩戴防噪耳塞、耳罩等。
2）厂区加强绿化，在厂界四周设置绿化带以起到降噪的作用。
3）加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。
通过采取上述治理措施后，可确保所有厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，满足环境保护的要求，因此其防治措施可行。
3.3厂界噪声达标预测
根据工程分析提供的噪声源参数，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）规定的声级计算公式进行影响预测。
（1）点声源
点声源衰减预测模式公式如下：
[image: ]
式中：LA(r0)——参考点A声压级；r——预测点距离，m；r0—参考点距离，m；
（2）室内声源和室外声源
噪声由室内传播到室外时，建筑物墙面相当于一个面声源。面声源衰减规律如下：当预测点和面声源中心距离r 处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg(r/r0)）；当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg(r/r0)）。其中面声源的b>a。 
面声源中心轴线上的衰减特性参考图见下图：
[image: ]
图A.3 长方形面声源中心轴线上的衰减特性
①当r<α/π时 声压级几乎不衰减，r处的声压级按下列计算： 
LA(r)=LA(r0)
②当a/π<r<b/π时 
声压级随着距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性，r处的声压级按下列公式计算：LA(r)=LA(r0)-10lg（r/r0）
③当r>b/π时 声压级随着距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性，r处的声压级按下列公式计算：
LA(r)=LA(r0)-20lg（r/r0） 
r0=（b/a） 
LA(r0)=LA(r0)-10lg（b/a）
（3）预测点等效声级贡献值
第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，本项目各声源对预测点产生的贡献值（Leqg）按下列公式计算： 
[image: ]
式中：Leqg—建设小项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； T—用于计算等效声级的时间，S； ti—在T时间内i声源工作时间，S； tj—在T时间内j声源工作时间，S； N—室外声源个数，1个；M等效室外声源个数，1个； 
项目各室内声源等效成面声源均采用当r>b/π时的计算公式计算。对于同一个构筑物内点声源，通过声级叠加的方式计算得出综合噪声源强LA(r0)，将其等效成面声源，再运用LA(r)=LA(r0)-20lg（r/r0）计算得出单个声源对厂界的影响贡献值LA(r)，计算出各噪声源的LA(r)后再综合计算项目各噪声源对各厂界的噪声影响贡献值。
（4）采取措施
为了降低该项目噪声对环境的影响，企业采取如下措施：
①在订购高噪声设备时，对其噪声值有明确要求，同时在设备安装阶段严格把关；
②对噪声设备设置减振基座，风机设置在厂房内，厂房墙体有一定的隔声效果；
③加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。
④严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗。
项目噪声设备经以上措施处理后，各噪声源对厂界噪声的贡献值见下表所示。
表4-11  各噪声源对厂界的噪声值预测  （单位：dB(A)）
	噪声源名称
	厂界东
	厂界南
	厂界西
	厂界北

	贡献值
	52
	53
	51
	54

	标准值
	65（昼），55（夜）

	是否达标
	达标
	达标
	达标
	达标


分析可知，厂界的噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）第3类标准要求，项目噪声对环境影响不大。
3.噪声监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）自行监测要求，本项目噪声监测计划如下：
表4-12  项目噪声监测计划表
	监测项目
	点位
	参数
	监测频次

	噪声
	厂界四周外1m
	等效连续A声级
	每季度一次，每次昼间、夜间监测一次


四、固体废物
4.1固废源强分析
本项目产生的固体废物主要为一般固物、危险废物和生活垃圾。
（1）一般固物
①废包装材料：项目废包装材料产生量约为0.5t/a，收集后外售。
②不合格品：项目不合格品产生量约为1.5t/a，收集后外售综合利用。
（2）危险废物
①废润滑油和废润滑油桶
根据企业提供资料，本项目设备运行维护使用润滑油，产生废润滑油和废润滑油桶，本项目润滑油用量为0.1t/a，润滑油包装桶规格按15kg/桶计，空桶按0.8kg/桶计算，预计产生废润滑油桶6个/年，约产生5kg/a废润滑油桶和10kg/a废润滑油，废润滑油和废润滑油桶都属于危险废物，暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置。
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]②废活性炭：根据《简明通风设计手册》，活性炭用量按单位重量活性炭吸附0.3吨废气计算，项目有机废气吸附量为1.643t/a。
活性炭每层厚度为0.15m，分上下4层布置，每层活性炭面积为1.2m2。内装活性炭体积V=2×1.2×0.15×4=1.44m3，活性炭重1440千克（一次装填量，密度按0.5g/cm3计）。操作吸附量：0.3g/g活性炭，则核算可吸附量为：1440kg×0.3g/g=432kg。项目两级活性炭吸附装置需吸附处理的有机废气量为1.643t/a，活性炭更换次数=1643kg÷432kg=3.8次/年。为保证活性炭的吸附效率及使用寿命，项目每3月更换1次活性炭，则废活性炭及其吸附物产生量为7.403t/a（1.44*4+1.643=7.403t/a）。
③废含油抹布：项目生产过程中产生的废含油抹布0.001t/a。收集后暂存于厂区危废暂存库，定期交由有资质的单位处置。
（3）生活垃圾
项目劳动定员25人，生活垃圾产生系数按0.5kg/（人·d）计，则项目生活垃圾产生量约为3.75t/a。生活垃圾交由环卫部门统一清运。
本项目固废产生及排放具体情况如下表所示。
表4-13  固体废物产生、处置及去向汇总表
	序号
	名称
	废物类别
	废物代码
	废物代码
	产生量（t/a）
	产生环节
	主要成分
	处理处置
方式

	1
	生活垃圾
	生活垃圾
	SW61
	900-002-S61
	3.75
	职工生活
	纸屑、塑料袋
	环卫部门清运

	2
	不合格品
	一般固废
	SW17
	900-003-S17
	1.5
	生产
	塑料
	外售资源回收公司

	3
	废包装材料
	一般固废
	SW17
	900-003-S17
	0.5
	包装
	包装袋、纸箱
	

	4
	废润滑油
	危险废物
	HW08
	900-217-08
	0.01
	包装
	废润滑油
	危废间暂存，委托有资质单位处置

	5
	废润滑油桶
	危险废物
	HW08
	900-249-08
	0.005
	包装
	沾染矿物油的废弃包装桶
	

	6
	废活性炭
	危险废物
	HW49
	900-039-49
	7.403
	废气处理
	废活性炭
	

	7
	废含油抹布
	危险废物
	HW49
	900-041-49
	0.001
	设备维护
	含矿物油废抹布
	


表4-14  项目危险废物汇总表
	序号
	危废
名称
	危废
类别
	危废代码
	产生量
t/a
	产生工序
	主要成分
	产废周期
	危险特性
	防治措施

	1
	废润滑油
	HW08
	900-217-08
	0.01
	设备维护
	油/水、烃/水混合物
	1个月
	T,I
	委托有资质单位处置

	2
	废润滑油桶
	HW08
	900-249-08
	0.005
	设备维护
	沾染矿物油废弃包装桶
	1年
	T,I
	

	3
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	7.403
	废气处理
	废活性炭
	3个月
	T
	

	4
	废含油抹布
	HW49
	900-041-49
	0.001
	设备维护
	含矿物油的废抹布
	1天
	T
	


备注：腐蚀性（Corrosivity, C）、毒性（Toxicity, T）、易燃性（Ignitability, I）、反应性（Reactivity, R）和感染性（Infectivity, In）。
4.2项目固废环境管理要求
（1）一般工业固废环境管理要求
1）一般工业固废贮存及处置影响分析
本项目一般工业固废临时堆放区应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，固废临时贮存场应满足如下要求：
①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。
②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目储存在厂房内一般固废间，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK10]③为了便于管理，临时堆放场应按GB15562.2-1995《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置环境保护图形标志。
企业在生产过程中，应加强一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。
2）环境管理
建设方应严格按照《中华人民共和国生态环境法典》要求，建立健全一般工业固废产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生一般工业固废的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现一般工业固体废物可追溯、可查询。
（2）危险废物环境管理要求
1）危险废物贮存及处置影响分析
本项目设置危废暂存场所1处，位于车间内休息室东侧，占地面积为12m2，用于暂存危险废物，最大贮存周期为6个月。项目通过及时委外处置、缩短存储周期增加危险废物贮存量；并计划完善危险废物日常管理制度，严格控制危废库储存量。
表4-15  项目危险废物贮存场所基本情况一览表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物
代码
	产生量（t/a）
	贮存
位置
	占地面积（m2）
	贮存
方式
	贮存能力（t/a）
	贮存周期

	1
	废润滑油
	HW08
	900-217-08
	0.01
	危废间
	12
	桶装
	5
	6个月

	2
	废润滑油桶
	HW08
	900-249-08
	0.005
	
	
	桶装
	1
	6个月

	3
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	7.403
	
	
	桶装
	10
	6个月

	4
	废含油抹布
	HW49
	900-041-49
	0.001
	
	
	桶装
	0.5
	3个月


由上表可知，项目拟设置的危险废物暂存库可满足危废暂存需求，项目将通过定时委外处置、缩短存储周期增加危险废物贮存量；并计划完善危险废物日常管理制度，严格控制危废库储存量。
本项目危险废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定，规范建设危废库，具体措施如下：
6.1.1 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
6.1.2 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
6.1.3 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
6.1.4 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
6.1.5 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
6.1.6 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
7.1 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。
7.2 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
7.3 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。
7.4 柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。
7.5 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。
规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危险废物按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）进行设置标识。
危险废物暂存间地面必须采用防渗措施，同时必须防止雨水对危险废物的淋洗，或大风对其卷扬。危险废物暂存间采取防渗，防渗层为2毫米厚HDPE防渗膜（渗透系数≤10-10 cm/s）及防渗混凝土面层，使防渗层渗透系数≤10-10cm/s。
采取上述措施后，能够确保本项目危险废物在厂内贮存时得到有效处置，对环境影响较小。
2）危险废物运输过程的环境影响分析
本项目危废从产生场所转移运输到暂存场所过程中，采用防渗漏的袋装，由叉车运输至危废暂存场所，通过规范管理，可以保证转移过程桶、袋不破裂，不撒漏，避免危废泄漏或撒漏对周边环境造成影响。
本项目危险废物均委托有资质单位运输危险废物，根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定，建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等。
①危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。
②危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。
③危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。
④危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施：
Ⅰ、设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》（环发〔2006〕50号）要求进行报告。
Ⅱ、若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。
Ⅲ、对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。
Ⅳ、清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。
Ⅴ、进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。
项目危废委托资质单位处置，其运输过程亦由资质单位采用符合要求的车辆进行运行，运输过程中尽量避开人口稠密区，其运输过程的环境风险可控，环境影响有限。
3）环境管理
项目在日常运营中，应制定固废管理计划，将固废产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立固废管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。加强对危险废物包装、贮存的管理，严格执行危险废物转移联单制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。
项目产生的危废拟委托有危废处置资质的单位处置。因此，在落实如上处理措施后，本项目营运期产生的固体废物均可实现清洁处理和处置，对区域环境影响较小。
五、土壤、地下水
5.1污染源及污染途径
项目厂区内实行雨污分流排水体制，建设项目产生的危险废物由专门的容器盛装后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；润滑油等原料由专用的容器盛装，设置在托盘上，暂存于原料仓库分区暂存；项目设置的危废暂存间、事故池等均应设置防渗措施。项目厂区雨水排放采用雨污分流排水方式，即雨水通过道路及场地上的雨水口流入雨水下水道，不会与厂区污水汇合。正常状态下，厂区的地表与地下的水力联系基本被切断，废润滑油等不会渗入地下水。
本项目可能发生的地下水环境污染主要是在事故状态下，可能发生的污染事故主要是危废暂存间等泄漏，大量危险废物、废润滑油及污水下渗到地下造成地下水环境污染。一般情况下当危废暂存间等发生泄漏时，厂内将立即启动环境风险事故应急预案，短时间内，外泄的废润滑油等将通过导流沟收集入危废暂存间设置的集液池，引起地下水污染的可能性较小。
5.2污染防治措施
（1）源头控制措施
①严格按照国家相关规范要求，对厂区内各污水处理设备等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。
②设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能在地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对地下管道、管道内外均采用防腐处理，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土。
③严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。
（2）分区防渗措施
针对可能对地下水、土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。项目厂内不同区域实施分区防治，污染区划分为一般防渗区、重点防渗区。
重点防渗区：需要满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求：防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数K≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数K≤10-10 cm/s。
一般防渗区：防渗技术要求等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。
针对污染途径类型均采取相应的防治措施，地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，本项目主要地下水污染途径及采取的防治措施情况见下表。
表4-16  地下水分区防渗措施一览表
	分类
	区域划分
	防渗技术要求
	备注

	重点防渗区
	危废库
	满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求：防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数K≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数K≤10-10 cm/s。
	本次新增

	一般防渗区
	厂房内其他区域
	粘土衬层厚度不小于0.75m，渗透系数不应大于1.0×10-7 cm/s。
	依托租赁厂房


厂区按要求做好分区防渗措施，正常情况下，厂区内无地面漫流/垂直入渗途径。原辅料、产品、固废均堆放厂房内，且分区堆存，不会受到雨水作用而发生污染物流失情况。一般非人为破坏，发生渗漏的可能性较小，不会对地下水环境造成影响。
此外还要加强管理，提高操作人员技术水平，完善管理机制，建立严格的生产管理制度，遵守操作规程，防止各防渗水池内污水溢出漫流。项目采取以上措施后，可最大程度地减少项目污染物的排放对土壤和地下水的影响。
六、环境风险分析
6.1风险源调查
本项目涉及的风险物质主要有润滑油、危险废物等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），企业风险类型为废气非正常排放、危废流失、润滑油泄漏及火灾爆炸。
6.2环境风险潜势划分
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
[image: QQ截图20190227155819]
式中：q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1,Q2,...,Qn—每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
本项目Q值如下表。
表4-17  本项目风险物质Q值一览表
	序号
	名称
	风险物质
	包装方式
	最大存在/在线量（t）
	临界量（t）
	存储位置
	Q(qi/Qi)

	1
	润滑油
	油类物质
	桶装
	0.05
	2500
	原料库
	0.00002

	2
	其他危险废物
	健康危险急性毒性物质
	桶装
	3.718
	50
	危废库
	0.07436

	合计
	0.07438


注：上表中危险废物参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录B中表B.2健康危险急性毒性物质临界量。
根据上表所示，本项目Q值为0.07438，建设项目危险物质总量与其临界量比值Q＜1。
6.3环境风险防范措施及影响分析
（1）废气非正常排放
项目采用市政电网供电系统，系统停电概率较小，一旦停电，生产设备及配套设置的废气处理设备（二级活性炭吸附装置）将立即停止运转，造成工艺废气无法处理直接超标排放，部分废气无组织排放，但这种事故排放的影响时间较短，随着设备停止工作，废气超标排放或无组织排放的现象将逐渐减少。针对废气非正常排放所产生的风险，提出如下事故应急措施：
①废气处理装置必须由有资质的单位进行设计，确保其处理效率和稳定运行。
②在定期检修主体设备时，同步检查和维护主要废气处理装置，以确保其正常运行。
③一旦发现废气处理装置运行不正常，应立即对废气处理装置进行检修，若该设施一时难以修复，应立即采取紧急措施使主体设备停止生产，待净化设施检修完毕能够正常投入使用时，再共同投入使用。
④加强对易损易耗件的备用，确保设备发生故障时能够及时更换，减少事故产生。
（2）火灾事故
本项目使用的包装材料、瓶坯等具有一定可燃性，在运输、储存过程中操作不当可能会导致火灾发生。一旦发生火灾，将放出大量的辐射热，危及火灾周围人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全，如果产生的热量和气体在短时间内无法扩散，则可能引发爆炸。要减少事故发生的概率，最主要的手段是从管理入手，制定应急预案，加强风险防范措施。
①总图布置和建筑安全防范措施
在厂区总平面布置方面，严格执行相关规范要求，合理布置生产车间设备平面布局，生产区、储存区、办公区进行严格区分。另外厂区按规范设置消防通道，在易发生火灾地点附近设置消防栓及一定数量的抢修器材。
②贮运系统事故风险防范措施
根据贮存区（仓库）的火灾危险性，为保障其的防火安全，仓库建筑物在火灾高温作用下要求其基本构件能在一定时间内不被破坏、不传播火灾、延缓和阻止火势蔓延，为疏散人员、物资和扑灭火灾赢得时间。原辅料贮存在专门贮存场所内；贮存场所为封闭设施，必须有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施，并有足够的疏散通道；严格制定和执行管理制度，注重操作人员的素质，加强对设施的维护保养和巡检。
③工艺技术设计安全防范措施
各类设备和管道从设计、安装，制造严格按照安全规定要求进行，车间加强通风。所有设施必须由当地有关质检部门进行验收并通过后方能投入使用。高温设备和管道应设立隔离栏，并有警示标志。
④自动控制设计安全防范措施
对装置生产过程中采取集中检测、显示、连锁、控制和报警。设置火灾自动报警系统。
⑤电气、电讯安全防范措施
本项目防爆、防火电缆，电气设施采用触电保护，爆炸危险区域的划分、防爆电器(气)的安装和布防符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)要求。
根据车间的不同环境特性，选用不同的电气设备，设置防雷、防静电设施和接地保护。执行《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》（GB50254-2014）等的要求，确保工程建成后电气安全符合要求。
⑥消防及火灾报警系统
根据火灾危险性等级和防火，防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求。凡禁火区均设置明显标志牌。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的要求。
厂区消防用水与厂内生产、生活用水管网系统合并，在厂内按照规范要求配置消火栓及消防水炮。
厂内不设消防站，由当地消防中队负责消防工作。
火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至当地消防中队。
⑦防火、防爆管理措施
工程可能遇到的火源主要是施工明火、吸烟、维修用火、电器火灾、静电火花、雷击、撞击火星等，应采取的安全管理措施包括：严禁吸烟、严禁携带火种。局部设备维修时，应和非检修设备、管线断开火加盲板，盲板应挂牌登记，防止串油、串气引发事故。根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），重点部位应设置一定数量的手提式干粉灭火剂、二氧化碳灭火器，并定期检查，保持有效状态；建议设置火灾自动报警装置。
（3）危险废物流失
本项目危险废物经收集、贮存运送后委托有资质单位处理，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的设计要求建设，做到防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。万一发生危废流失事故，应立刻检查源头，及时寻回流失的危废，收集后委托有资质单位处置，避免对周围环境造成影响。
6.4环境风险分析结论
通过简单风险分析，在采取相应的风险事故防范措施，项目的环境风险发生率可以降到最低水平，并能减少或者避免风险事故的发生。本项目环境风险防范措施有效，环境风险在可接受的范围内。







[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气
环境
	吹塑废气（DA001）
	NMHC、乙醛
	集气罩收集后经两级活性炭装置处理后由28m高排气筒DA001排放
	安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准-第6部分：其他行业》

	
	厂界无组织
	NMHC、乙醛
	集气罩收集废气，减少废气无组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	厂内无组织
	NMHC
	集气罩收集废气
	安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准-第6部分：其他行业》

	地表水
环境
	生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮
	生活污水经化粪池处理，排入市政污水管网
	淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准

	
	循环冷却水
	COD、SS
	经污水总排口排入市政污水管网
	

	声环境
	车间设备
	噪声
	基础减振、隔间
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	电磁辐射
	/

	固体废物
	一般废物：生产过程中产生的废包装材料、不合格品分类收集、综合利用；
生活垃圾：日产日清，交由环卫部门处置；
危险废物：废润滑油包装桶、废润滑油、废活性炭、废含油抹布暂置危废暂存间，交由资质单位处理；厂区设危废暂存间，建筑面积12m2。

	土壤及地下水污染防治措施
	厂区实施分区防渗：对危废暂存间进行重点防渗处理，对生产车间重点防渗区之外区域进行一般防渗处理，其他进行简单防渗处理。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	生产过程中，必须加强安全管理，加强贮存、运输过程中的风险防范措施。建立专门的环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担环保工作；涉及风险物质操作岗位操作人员必须进行岗前专业技能和安全培训，做到懂得本岗位的消防措施。发生意外采取应急处理并报环保、公安等部门。

	其他环境管理要求
	（1）根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于滚动轴承制造C3451，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29，塑料制品业292，其他”，因此为“登记管理”。因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记。
（2）排污口规范化：各污染源排放口应规范设置，应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。厂区“三废”及固体废物堆放处应按规范设置明显的环保图形标志。
表5-1  本项目环境保护图形符号表
	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: ]
	[image: ]
	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	2
	[image: ]
	[image: ]
	污水排放口
	表示污水向水体排放

	3
	[image: ]
	[image: ]
	一般工业固体废物
	表示一般工业固体废物贮存、处置场

	4
	/
	[image: ]
	危险废物
	表示危险废物贮存、处置场

	5
	[image: mark_3]
	[image: mark_j3]
	噪声排放源
	表示噪声向
外环境排放

	6
	[image: 微信截图_20240923092947]
	/
	雨水排放口
	表示雨水向地表水排放


表5-2  环境保护图形标志的形状及颜色表
	标志名称
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色







六、结论
	
综上所述，本项目符合国家相关产业政策，符合地方总体规划要求，选址合理。只要在项目建设运营过程中严格执行“三同时”的要求，全面认真执行本次评价提出的各项环保措施，在确保各项污染物达标排放的前提下，本次评价认为，从环境保护的角度，该项目的实施是可行的。

























附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）（t/a）①
	现有工程许可排放量（t/a）②
	在建工程排放量（固体废物产生量）（t/a）③
	本项目排放量（固体废物产生量）（t/a）④
	以新带老削减量（新建项目不填）（t/a）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）（t/a）⑥
	变化量（t/a）
⑦

	废气
	VOCs
	0
	0
	0
	0.182
	0
	0.182
	+0.182

	
	乙醛
	0
	0
	0
	0.0003
	0
	0.0003
	+0.0003

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0.038
	0
	0.038
	+0.038

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.004
	0
	0.004
	+0.004

	一般工业固体废物
	不合格品
	0
	0
	0
	1.5
	0
	1.5
	+1.5

	
	废包装材料
	0
	0
	0
	0.5
	0
	0.5
	+0.5

	危险
废物
	废润滑油
	0
	0
	0
	0.01
	0
	0.01
	+0.01

	
	废润滑油桶
	0
	0
	0
	0.005
	0
	0.005
	+0.005

	
	废活性炭
	0
	0
	0
	7.403
	0
	7.403
	+7.403

	
	废含油抹布
	0
	0
	0
	0.001
	0
	0.001
	+0.001

	生活垃圾
	生活垃圾
	0
	0
	0
	3.75
	0
	3.75
	+3.75


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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