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	建设项目名称
	安徽云昊绿色水产食品精深加工建设项目

	项目代码
	2412-340405-04-01-508298

	建设单位
联系人
	李福明
	联系方式
	13721156690

	建设地点
	安徽省淮南市八公山区绿色发展产业园16栋、17栋

	地理坐标
	经度：116度50分15.272秒，纬度：32度39分6.986秒

	国民经济行业类别
	C1499其他未列明食品制造，C1361水产品冷冻加工
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	十一、食品制造业14-24、其他食品制造149*，十、农副食品加工业13-19、水产品加工136

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
（选填）
	淮南市八公山发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	淮八发改审批〔2024〕156号

	总投资
（万元）
	11000
	环保投资
（万元）
	79

	环保投资占比（%）
	0.72
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	否
是：               
	建筑面积（m2）
	13000

	专项评价设置情况
	表1-1  专项评价设置情况
	专项评价的类别
	设置原则
	项目情况
	是否设置

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	本项目主要废气污染物为恶臭，不属于有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目废水经八公山区绿色发展产业园区配套污水处理厂处理后经市政污水管网接入淮南首创八公山污水处理厂处理达标后排放
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	本项目使用的有毒有害和易燃易爆危险物质的存储量不超过临界量
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	项目使用市政自来水，不涉及河道取水
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	不涉及
	否


综上，对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》专项评价设置原则，本项目无须设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：《八公山区XJL-01地块控制性详细规划》

	规划环境影响评价情况
	无。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	根据《八公山区XJL-01地块控制性详细规划》可知，园区入驻企业均为豆制品加工、生鱼片加工、气泡水生产、其他食品加工行业企业。本项目主要从事鱼片加工生产活动，符合规划要求。
同时根据《八公山区XJL-01地块控制性详细规划》可知，项目租赁厂房地块为二类工业用地，用地性质符合建设要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
项目属于C1499其他未列明食品制造和C1361水产品冷冻加工，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、淘汰类和限制类，视为允许类项目，符合国家产业政策。
项目已于2024年12月16日经淮南市八公山区发展和改革委员会备案，备案文号：淮八发改审批〔2024〕156号，项目代码：2412-340405-04-01-508298（见附件2）。
综上，本项目符合国家和地方产业政策要求。
2、选址符合性分析
本项目租赁安徽省淮南市八公山区绿色发展产业园16栋、17栋标准化厂房一层~三层全部，总建筑面积约13000m2，根据《八公山区XJL-01地块控制性详细规划》可知，项目用地性质属于二类工业用地，符合用地要求。本项目为其他未列明食品制造项目，对照《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中选址要求，本项目选址与规范中选址要求的符合性对照分析见表1-2所示。
表1-2  本项目与《食品生产通用卫生规范》符合性一览表
	选址
	本项目情况
	符合性

	厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂
	项目选择区域位于安徽省淮南市八公山区绿色发展产业园，厂区周边对食品没有显著的污染企业
	符合

	厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址
	本项目周围主要为食品企业，无有害废弃物、有害气体、放射性物质
	符合

	厂区不宜选择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施
	本项目位于食品发展产业园，地形相对较高，不属于易发生洪涝灾害的地区
	符合

	厂区周围不宜有虫害大量滋生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施
	本项目租赁闲置标准化厂房，地面均进行硬化，卫生条件较好，厂区周围无虫害大量滋生的潜在场所
	符合


根据现场踏勘，本项目厂区东侧、南侧、西侧、北侧侧均为产业园标准化厂房。本项目选址交通便利，区域环境质量良好，园区配套集中供热，基础设施如给水管网、市政污水管道等均已配套完善，项目生活污水和生产废水经污水管线排入八公山区绿色发展产业园区配套污水处理厂处理后经市政污水管网接入淮南首创八公山污水处理厂处理达标后排放；本项目生产产生少量蒸煮废气、异味和油烟等，均采取有效措施处理后达标排放；项目生产过程中产生的噪声采取有效的污染防治措施处理后达标排放；项目建成后所有污染物均得到有效的处理处置，对周围环境影响可以接受。
综上所述，项目选址符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中选址要求。同时从环保角度，建设项目选址合理，交通便利，符合相关规划，项目选址可行。
3、生态环境分区管控要求符合性分析
2026年2月12日，安徽省生态环境厅以皖环发〔2026〕1号文印发《安徽省生态环境分区管控管理实施细则》，要求在项目环评中，做好与生态环境分区管控相符性分析，充分论证是否符合生态环境准入清单要求；对不满足要求的，进一步论证其生态环境可行性，优化调整项目建设内容或重新选址。
（1）生态保护红线及生态分区管控
项目位于安徽省淮南市八公山区绿色发展产业园，根据《淮南市生态环境分区管控成果动态更新图集》中淮南市生态保护红线分布图，本项目不在生态保护红线范围内，也不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合淮南市生态保护红线要求。
（2）环境质量底线及分区管控
①水环境质量底线及分区管控
根据《2025年淮南市生态环境质量状况公报》，2025年，淮南市全市辖区内淮河干流水质状况为优，东淝河、西淝河、永幸河、陡涧河水质状况为优，架河、泥河、万小河、瓦西干渠、丁家沟和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。袁庄水厂、东部城区水源地、西淝河闸下、窑口大桥和白洋淀渡口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），其他断面水质保持稳定。本项目生活污水经化粪池后、生产废水经三级沉淀池后一并经由园区污水管网进入园区配套污水处理厂处理后再经市政污水管网排入淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂处理达标后排放，项目建设后不会触及水环境质量底线。综上，项目建设满足水环境质量底线。
根据淮南市水环境分区管控图（见附图七），本项目所在区域属于一般管控区。
一般管控区：依据《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及《淮南市水污染防治工作方案》对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《安徽省“十三五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。
②大气环境质量底线及分区管控
根据《2025年淮南市生态环境质量状况公报》中数据，项目所在区域大气环境为不达标区，项目所在地大气环境质量一般，在采取大气污染防治专项整治方案后，淮南市空气质量能够得到改善。本项目运营期废气均经收集处理后达标排放，项目建设后不会触及大气环境质量底线。综上，项目建设满足大气环境质量底线。
根据淮南市大气环境分区管控图（见附图八），本项目所在区域属于受体敏感点重点管控区。
[bookmark: _Hlk23936456]重点管控区：落实《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》《淮南市“十四五”生态环境保护规划》（淮环通〔2022〕46号）《淮南市“十四五”大气污染防治规划》（淮环委办〔2022〕49号）《深入打好污染防治攻坚战行动方案》（淮发〔2022〕17号）等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。
③土壤环境风险防控底线及分区管控
根据淮南市土壤环境风险分区管控图（见附图九），本项目所在区域属于一般管控区。
一般防控区：依据《土壤污染防治行动计划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《淮南市“十四五”生态环境保护规划》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。
（3）资源利用上线
项目用水来自市政管网，用于生活用水、生产用水；用电来自市政供电，用于生产、办公，能耗符合正常要求；项目用地属于工业用地，用地符合《八公山区XJL-01地块控制性详细规划》。项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染，项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线要求。
（4）生态环境准入清单
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号），本项目不属于目录中鼓励类和限制类，视为允许类项目，符合国家产业政策。
本项目不属于国家发展改革委、商务部、市场监管总局联合发布的《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止和限制类项目。
（5）管控要求符合性分析
经在安徽省生态环境厅安徽省"三线一单"公众服务平台单元查询本项目《安徽“三线一单”管控要求查询报告》可知，项目与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类1个（ZH34040520001），一般管控类0个，不涉及生态保护红线（见附图十）。
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	其他符合性分析
	表1-3  环境管控单元管控要求相符合性分析
	管控单元编号
	管控单元名称
	管控单元分类
	管控类别
	要求
	本项目情况
	符合性

	ZH34040520001
	重点管控单元13
	重点管控单元
	空间布局约束
	1在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。
2禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。
3严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。
4严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。
7非电行业新建项目，禁止配套建设自备纯凝、抽凝燃煤电站。
8在城市建成区及居民区、医院、学校等环境敏感区域，严禁现场露天灰土拌合。
9严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。
10禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。
11禁止新建不符合国家规定的燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组。
12禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。
13在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目。
14禁止高灰分、高硫分煤炭进入市场。新建煤矿应当同步建设煤炭洗选设施，已建成的煤矿所采煤炭属于高灰分、高硫分的，应当在国家和省规定的期限内建成配套的煤炭洗选设施，使煤炭中的灰分、硫分达到规定的标准。
15禁止在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等产生烟尘污染的物质。
16在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建、改建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施；原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除。
17禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的饮食服务项目。
18任何单位和个人不得在政府划定的禁止露天烧烤区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。
19在机关、学校、医院、居民住宅区等人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止从事下列生产活动：
（1）橡胶制品生产、经营性喷漆、制骨胶、制骨粉、屠宰、畜禽养殖、生物发酵等产生恶臭、有毒有害气体的生产经营活动；
（2）露天焚烧油毡、沥青、橡胶、塑料、皮革、垃圾或者其他可能产生恶臭、有毒有害气体的活动。
20严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。
21禁止淘汰落后类的产业进入开发区。
22从事餐饮服务业的经营活动，不得有下列行为：
（1） 未经处理直接排放、倾倒废弃油脂和含油废物；（二）在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目；（三）在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场所。
1 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。
2 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。
3 禁止下列行为：（一）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体；（二）在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器；（三）向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下；（四）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物；（五）向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者放射性废水；（六）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物；（七）在河流、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物；（八）围湖和其他破坏水环境生态平衡的活动；（九）引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备；（十）法律、法规禁止的其他行为。
4 在淮河水域航行的船舶，应当遵守国家和省有关内河的船舶污染物排放标准，禁止向水体排放残油、废油、不符合规定的船舶压载水和倾倒船舶垃圾
5 全面停止天然林商业性采伐。
6 坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，依法有序推进新建露天矿山开采，严禁在自然保护区、风景名胜区、地质公园等禁止开采区域内新设矿权。
7 坚持水资源水生态水环境水灾害统筹治理，严格落实水产种质资源保护区和自然保护区全面禁捕措施。
12全市范围内严禁违规新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模。未纳入国家有关领域产业规划的，一律不得新建改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目。
13严把“两高”项目审批，严格落实区域削减措施，对不符合规定的坚决停批停建。
14禁止在具有生态环境保护功能区内、城建规划区周边以及重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内进行固体矿产勘查开发活动。禁止在生态环境脆弱区域开展不符合其功能定位的矿山勘查开发活动。
15禁止建设生产和使用VOCS含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等项目
16严格城市规划蓝线管理，城市规划区范围内应保留一定比例的水域面积。新建项目一律不得违规占用水域。
17禁止新建焦化、有色金属、制革、农药等行业企业。
18禁止非法污泥堆放和处理不达标的污泥进入耕地。
19禁止在限养区内新建、扩建规模化畜禽养殖场。
20禁止 生产、销售不符合节水标准的产品、设备。
21城市建成区排放污水的工业企业应依法持有排污许可证，并严格按证排污。排入城镇水体的工业污水应符合相关行业标准及地方标准要求，严禁任何企业、单位超标和超总量排污，对超标或超总量的排污单位一律限制生产或停产整顿。
22科学确定城市河道疏浚范围和清淤深度，妥善处理底泥，严禁清淤底泥沿岸随意堆放或作为水体治理工程回填土，防止二次污染。
23严肃执法监督，严格执行排污许可、排水许可制度，严禁生活污水和工业废水直排水体。严防道路冲洗污水、洗车冲洗污水、餐饮泔水、施工排水等污水进入雨水口。
24禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。
25对涉重金属重点行业新建、改（扩）建项目实行新增重金属污染物排放等量或倍量替代，对区域重金属排放量继续上升的地区，停止审批新增重金属污染物排放的建设项目。落实重金属相关行业规范条件，禁止新建落后产能项目，严禁产能严重过剩行业新增产能建设项目。禁止向涉重金属相关行业落后产能和产能过剩行业供应土地。
26针对耕地重金属污染突出区域和涉重金属工矿企业，组织开展重金属重点行业污染源排查整治专项行动，督促相关企业完善污染防治设施，在煤化工、有色金属、电镀行业实施清洁化改造。对整改后仍不能稳定达标的企业，依法责令停产、关闭。坚决关闭不符合国家产业政策的落后生产工艺装备，依法全面取缔不符合国家产业政策的有色金属、电镀等行业生产项目。
23加大钢铁、铸造、炼焦、建材、电解铝等产能压减力度。
24严格资源节约和环保准入门槛，转入项目必须符合国家产业政策、资源节约和污染物排放强度要求，避免产业转移中的资源浪费和污染扩散。
25对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，整治完成并经相关部门组织验收合格后方可恢复生产。
26加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”死灰复燃。
28重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCS）排放全面执行大气污染物特别排放限值。
29加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。
30严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新建、改扩建用煤项目严格实施煤炭消费等量或减量替代。
31推动钢铁行业碳达峰。严格执行产能置换，严禁新增产能，依法依规淘汰落后产能。
32优化产能规模和布局，引导化工企业向产业园区转移，提高集聚发展水平。
8 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。
9 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定：（一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；（二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺；（三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。
10 在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染。
11 严格环境准入，在水污染防治重点控制单元的区域内，限制新建耗水量大、废水排放量大的项目和单纯扩大产能的项目。严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。
12 严格管控重污染耕地，划定农产品禁止生产区，加强对严格管控类耕地的用途管理。实施建设用地准入管理，城市控制性详细规划涉及疑似污染地块或污染地块的，应根据规划用途明确其土壤环境质量要求并作为规划许可条件。
13 完善规模畜禽养殖场污染治理设施，科学划定畜禽养殖禁养区、限养区，实行适度规模养殖。
27严格实施行业内新建项目重点污染物排放等量或减量置换，煤炭、水泥等产能过剩行业实施重点污染物排放等量或减量置换。
28推进生态健康养殖。在淮河、茨淮新河等通航河流全部实施限制养殖制度。在《瓦埠湖养殖水域滩涂规划》《高塘湖养殖水域滩涂规划》和《焦岗湖养殖水域滩涂规划》的基础上，科学合理实施“三湖”养殖区、限养区、禁养区功能规划。
29加强养殖投入品管理和专项整治，限制使用抗生素等化学药品。
30严格执行国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、设备、产品目录及 高耗水行业取用水定额标准，开展水平衡测试，严格用水定额管理。
31严格限值高VOCS排放化工类建设项目
44合理确定发展布局,依托园区积极申报省级战略性新兴产业集聚发展基地，着力打造省级软件与信息服务产业集聚发展基地、现代化工产业集聚发展基地、现代医药产业集聚发展基地。充分考虑水资源合理利用，水环境承载能力等因素，对空间位置相邻、产业方向相近的园区进行资源整合。优化园区空间规划，明确园区功能定位，改善园区资源利用，统一布局主导产业与配套产业，引导同类企业向园区集聚，将现有零散工业园区凝聚成为大型综合性园区或特色园区，合力打造资源利用率高的优势产业集群,实现园区低碳绿色发展。支持企业依靠技术进步改变高投入、高消耗、高污染、低效率、难循环的发展方式，提高科技含量和产品附加值。
45积极推进“海绵城市”建设，推行低影响开发建设模式，建设滞、渗、蓄、用、排相结合的雨水收集利用设施。新建城区硬化地面，可渗透面积要达到40%以上。
46完善高标准农田建设、土地开发整理等标准规范，新建高标准农田要达到相关环保要求。
47实施水产养殖池塘改造，探索一条适合淮南的绿色健康养殖和采煤沉陷区水域生态环境综合治理模式，以及稻-虾、稻-鳖、稻-鳅等稻田综合养殖技术。
48在瓦埠湖流域选择一个大中型灌区，利用现有沟、塘、渠等，配置水生植物群落、格栅和透水坝，建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施，净化农田排水及地表径流。
49推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，示范推 广通滴灌机械设备，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌 溉，推广农作物节水抗旱技术。
50减少化肥和农药使用，大力推广测土配方施肥技术和农作物病虫害绿色防控技术，以产业结构调整为带动，力争实现主要农作物化肥、农药使用量实现零增长。
33加快城市建成区、重点流域的重污染企业和危险化学品企业搬迁改造，加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。
34对城区内已建重污染企业要结合产业结构调整实施搬迁改造。
35城市规划区内已建的大气污染严重的建设项目应当搬迁、改造，城市建成区应当在规定的时间内完成重污染企业搬迁、改造或者关闭退出。
36严格执行环境保护法律法规，对超过大气和水等污染物排放标准排污，以及超过重点污染物总量控制指标排污的企业，责令限制生产、停产整治等；情节严重的，报经有批准权的地方政府批准，责令停业、关闭。依法打击违反固体废物管理法律法规行为。
37加快区域产业调整。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出；城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式，推动转型升级。加大现有化工园区整治力度。退城企业，逾期不退城的予以停产。
38对不服从整改的餐饮企业，责令停业整治。依法关闭市、县（区）人民政府禁止区域内的露天餐饮、烧烤摊点，推广无炭烧烤。
39对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭。
40对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。
41对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。
42重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。
43严格执行水泥熟料、平板玻璃产能置换要求，实施水泥常态化错峰生产，有序退出低效产能。推进燃煤窑炉清洁能源替代，逐步淘汰钢铁企业煤气发生炉。
14 加强重金属污染源头控制和重金属重点防控区域治理，对重要粮食生产区域周边的工矿企业实施重金属排放总量控制，对达不到环保要求的企业要限期升级改造或依法关闭、搬迁。
15 依法开展环境影响评价工作，严格落实生态环境损害责任追究问责制度，对不符合要求占用的岸线、河段、土地和布局的产业，必须无条件退出。
32推进重污染企业搬迁改造，加快城市建成区、重点流域重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造或关停退出。
33原则上不再新增自备燃煤机组，推进现有机组实施清洁能源替代、功能转换。
34现有经济开发区等工业集中区应实施热电联产或集中供热改造，将工业企业纳入集中供热范围，逐步淘汰分散燃煤锅炉，核准审批新建热电联产项目要求关停的燃煤锅炉必须按期淘汰。
35关停退出、能耗、安全、质量技术等方面不达标、不合格产品。同时，鼓励引导“限制类”生产工艺装备和产品逐步退出。重点对水泥、砖瓦、铸造、化工等重点行业过剩产能逐渐淘汰，加快淘汰落后产能和不达标工业炉窑。
36依法淘汰落后产能。全市和各县区要依据工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案。未完成淘汰任务的县区，暂停审批和核准其相关行业新建项目。
37推动重污染企业退出。大力实施企业“退城进园”，有序推进城市建成区内现有原料药制造、化工等污染较重的企业有序搬迁改造或依法关闭。
38严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河流、湖泊的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。
39强化河湖生态缓冲带监管，引导 与生态保护无关的生产活动和建设项目逐步退出，涉及敏感水体及富 营养化湖库的优先实施。
40全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业，重点开展小 型化工、塑料、印染、造纸、电镀等行业取缔整治工作，制订取缔项 目清单。
2025 年底前全面取缔到位。
41对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取水许可。
42加快对河道两岸违法建设的清理。对河道湖泊绿线范围内的岸线进行排查、清理，重点治理河湖水域岸线乱建、乱占行为。对硬质驳岸的非行洪河道、渠道，有计划实施生态修复与改造。
43结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。
44强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。
45企业应当全面推进清洁生产，优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和设备，淘汰严重污染大气环境质量的产品、落后工艺和落后设备，减少大气污染物的产生和排放。
16 推进农业水价综合改革，推广节水灌溉水肥一体化技术，提高农业灌溉水利用效率。在缺水地区试行退地减水，有序调整种植业结构与布局。加快产业升级，降低单位工业增加值用水量，大力开展节水型载体建设。提高城镇水资源重复利用率，促进再生水利用。
52凡涉及排放汞、铅、砷、镉、铬等重金属和多环芳烃类、石油烃类有机污染物及涉及释放伴生放射性物质等重点污染物的建设项目，开展环境影响评价时，要增加土壤环境影响评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。
53有的金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，必须事先制定残留污染物清理和安全处置方案，报市和所在地县区环境保护、经信部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。
	本项目为C1499其他未列明食品制造和C1361水产品冷冻加工，不涉及管控要求中禁止建设项目，项目用水来源市政自来水，废水排入八公山区配套污水处理厂处理后排入淮南首创八公山污水处理厂处理达标后排放
	符合

	
	
	
	污染物排放管 
控
	46环境空气质量持续改善， 全省细颗粒物（PM2.5）浓度总体达标，基本消除重污染天气，优良天数比率进一步提升。
47化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等4项主要污染物重点工程减排量分别累计达到13.67 万吨、0.69万吨、8.3万吨、3.07万吨。
48严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新、改、扩建用煤项目实施煤炭消费等量或减量替代。重点削减非电力用煤，各市将减煤目标按年度分解落实到重点耗煤企业，实施“一企一策”减煤诊断。
49新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。17 按照省政府下达给区域各市的允许排放量相关要求执行。
54全面提升锅炉烟气排放标准。全市燃气锅炉氮氧化物浓度不高于50毫克/立方米；柴油锅炉污染物排放达到或优于燃气锅炉特别排放限值要求。
50进出钢铁企业的铁精矿、煤炭、焦炭等大宗物料和产品采用铁路、水路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输比例不低于80%；达不到的，汽车运输部分应全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车（2021年底前可采用国五排放标准的汽车）。
51对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。
52推动具备条件的省级以上园区全部实施循环化改造。（责任单位：省发展改革委，配合单位：省经济和信息化厅等）推动工业园区能源系统整体优化，鼓励工业企业、园区优先使用可再生能源。推进园区电、热、冷、气等多种能源协同的综合能源项目建设。
53进一步强化区域协作机制，完善重污染天气应对和重点行业绩效分级管理体系，突出PM2.5和臭氧协同控制，加大钢铁、水泥、焦化、玻璃等行业以及工业锅炉、炉窑、移动源氮氧化物减排力度。
54全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加快推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等重点行业挥发性有机物深度治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末、辐射固化等低挥发性有机物含量产品的比重。加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个、10个百分点。溶剂型胶粘剂使用量降低20%。
55实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCS初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCS含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。
56使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCS含量的涂料替代溶剂型涂料。汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。
57污染物排放标准中有特别排放限值的标准的行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCS）全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。
58对国家级新区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造。
59按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求，做好VOCS物料储存、物料转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、敞开液面VOCS排放，以及VOCS无组织排放废气收集处理系统要求。
60新改扩建（含搬迁）钢铁项目要严格执行产能置换实施办法，按照钢铁企业超低排放指标要求，同步配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，落实物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放管控措施。
61烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克/立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克/立方米，达到超低排放的钢铁企业每月至少95%以上时段小时均值排放浓度满足上述要求。
62已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。
63铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。
64城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。
65实施煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”，推动煤电由主体电源向支撑性、调节性电源转变。
18 全面排查并淘汰经整改环保仍不达标的落后产能，集中治理产业集聚区水污染，全面建成污水集中处理及重污染企业污水预处理设施。实施重污染行业专项整治，加强清洁生产审核和工业用水循环利用。
55对国家确定的“十大”重点行业，我市现有的造纸、氮肥、印染、农副食品加工、原料药制造、电镀等重点行业要制定专项治理方案，依法开展强制性清洁生产审核，并实施清洁化改造。
56造纸行业完成纸浆无元素氯漂白改造或采取其他低污染制浆技术，氮肥行业尿素生产完成工艺冷凝液水解解析技术改造，印染行业实施低排水染整工艺改造，制药（抗生素、维生素）行业实施绿色酶法生产技术改造。对安徽淮化股份有限公司、安徽德邦化工有限公司实行污水特别排放限值，完成污水处理设施提标改造，外排废水中氨氮浓度控制在15mg/L以下。
57持续推进城镇污水处理厂建设，推进老旧城区、城中村、城乡结合部生活污水收集和处理，加快补齐生活污水收集处理设施短板。推进建成区污水管网全覆盖，生活污水全收集、全处理。加快城市雨污分流制改造，系统治理雨污错接、混接、漏接等问题。加强管网新建和提标改造，对于近期设施难以覆盖的地区，因地制宜建设分散污水处理设施，处理达标后排放。
66强化工业企业无组织排放管理，推进挥发性有机物排放综合整治，开展大气氨排放控制试点。
67依法严禁秸秆露天焚烧，全面推进综合利用。
68深化工业污染治理，工业污染源全面达标排放，未达标排放的企业一律依法停产整治。
69露天开采、加工矿产资源，应当采取喷淋、集中开采、运输道路硬化绿化等防止扬尘污染的措施。
70合理控制燃油机动车保有量，严格控制重型柴油车进入城市建成区，限制摩托车的行驶范围，并向社会公告。机动车和船舶向大气排放污染物不得超过规定的排放标准。
71农业生产经营者应当改进施肥方式，科学合理施用化肥并按照国家有关规定使用农药，减少氨、挥发性有机物等大气污染物的排放。禁止在人口集中地区对树木、花草喷洒剧毒、高毒农药。
72工业生产中产生的可燃性气体应当回收利用。不具备回收利用条件而向大气排放的，应当进行污染防治处理。
73强化餐饮油烟和露天烧烤治理。加强餐饮油烟污染治理，对未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施，超过排放标准排放油烟的，依法责令改正，并处以罚款。
74县级以上城市建成区禁止销售、燃放烟花爆竹。
75非煤矿山企业对产生扬尘的作业场所，应当按《安徽省非煤矿山管理条例》采取相应污染防治措施。 
76建筑工程施工现场扬尘污染防治应做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。具体要求执行《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准》（试行）。
77裸露地面扬尘、道路扬尘、装卸扬尘控制具体要求从严执行《安徽省大气污染防治条例》和《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等要求。
19 完善大气污染物排放总量控制制度，加强对工业烟尘、粉尘、城市扬尘和有毒有害空气污染物排放的协同控制。严格煤炭消费总量，增加清洁能源供给和使用，力争实现煤炭消费负增长。强化机动车尾气治理，优先发展公共交通，严禁秸秆露天焚烧，推进秸秆综合利用，全面推行“绿色施工”。
20 加快城镇污水垃圾处理设施和配套管网建设，提升污泥处理处置水平。逐步推进老城区雨污分流改造，新建城区严格实行雨污分流。推进村庄生活污水治理，因村制宜选择接入市政管网、建设小型设施相对集中处理、分散处理等模式，提高生活污水处理水平。
21 加强船舶港口污染控制，增强港口码头污染防治能力。
22 建立农业面源污染监测体系，严格控制农业面源污染。加强秸秆、农膜、农产品加工剩余物等农业废弃物综合利用，推进种养结合的废弃物无害化处理、资源化利用，构建废弃物收集、转化、应用全链条污染防治与资源化利用体系。推进农业面源污染综合防治示范区建设，加快发展循环农业，实施化肥农药使用量零增长行动，加大测土配方施肥推广力度，引导科学施肥，提高化肥利用效率，强化病虫害统防统治，推广绿色防控技术，广泛使用高效低毒低残留农药。
23 向淮河流域水体排放含病原体废水的，应当经过消毒处理，符合国家和省规定的有关标准后，方可排放。向水体排放含热废水，应当采取措施，保证水体的水温符合水环境质量标准。
24 船舶装载运输油类或者有毒货物，应当采取防止散落、溢流和渗漏措施，防止货物落水造成水污染。
25 省及淮河流域县级以上人民政府应当推广精准施肥、生物防治病虫害等先进适用的农业生产技术，推广使用高效、低毒、低残留农药，减少化肥、农药使用量，支持秸秆综合利用和畜禽粪污处理设施建设，调整农业产业结构，发展绿色生态农业，开展清洁小流域建设，有效控制农业面源污染。58达标企业应采取措施确保稳定达标；对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“鹃牌”处罚，一律停业、关闭。
59完成县级以上经济开发区、高新技术产业开发区等工业集聚区水污染治理设施排查。全面推行工业集聚区企业废水、水污染物纳管总量双控制度。
60现有各类开发区、工业集聚区应全面实现污水集中处理。
	本项目为C1499其他未列明食品制造和C1361水产品冷冻加工，不涉及各类锅炉和工业炉窑，不涉及含挥发性有机物物料使用和废气排放
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	资源开发效率 
要求
	80坚持集中式与分布式建设并举，因地制宜建设集中式光伏发电项目，推动整县（市、区）屋顶分布式光伏发电试点工作。坚持集中式和分散式相结合，有序推进皖北平原连片风电项目建设，稳妥推进皖西南地区集中式风电项目建设，鼓励分散式风电商业模式创新。大力推进风光储一体化建设。加快建设一批抽水蓄能电站，打造千万千瓦级绿色储能基地。多元高效利用生物质能，推进农林生物质热电联产项目新建和供热改造，合理规划城镇生活垃圾焚烧发电项目，统筹布局生物燃料乙醇项目，适度发展先进生物质液体燃料。到2025年，非化石能源占能源消费总量比重达到15.5%以上。
81推动煤电行业实施节能降耗改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”。加快供热管网建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，火电平均供电煤耗降至295克标煤/千瓦时，散煤基本清零。
82实施“煤改气”和“以电代煤”。在陶瓷、玻璃、铸造等行业积极推进天然气替代煤气化工程，有序实施燃煤设施煤改气。结合区域和行业用能特点，积极推进工业生产、建筑供暖供冷、交通运输、农业生产、居民生活五大领域实施“以电代煤”，着力提高电能占终端能源消费比重。
83推动光伏发电规模化发展，充分利用荒山荒坡、采煤沉陷区等未利用空间，建设集中式光伏电站。加快工业园区、公共建筑、居民住宅等屋顶光伏建设，有序推动国家整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点，因地制宜推进“光伏+”项目。
84积极开发风电资源，在皖北平原、皖西南地区建设集中连片风电，持续推进就近接入、就地消纳的分散式风电建设。
85大力推广新能源汽车，推动城市公共服务车辆、政府公务用车新能源或清洁能源替代；
34 按照省政府下达给区域各市的水资源利用总量及效率要求执行。
35 兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施，防止地下水污染。
36 开采地下水时，对下列含水层应当分层开采，不得混合开采：（一）半咸水、咸水、卤水层；（二）已受污染的含水层；（三）含有毒有害元素，超过生活饮用水卫生标准的水层；（四）有医疗价值和特殊经济价值的地下热水、温泉水和矿泉水。
37 淮河流域地下水开采区应当依靠降雨、地下径流、河流和湖泊、水库渗漏等补给地下水。人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质。
38 按照省政府下达给区域各市能源利用总量及效率要求执行。
39 按照省级清单中禁燃区要求执行。
40 土地资源利用效率按照省政府下达给区域各市的要求执行。
69到2025年，全市用水总量控制在23.02亿m3以内，万元GDP用水量和万元工业增加值用水量分别比2020年下降18.5%和18%，规模以上工业用水重复利用率达到93%，全市农田灌溉水有效利用系数提高到0.60；全市新增县域节水型社会达标县（区）4个，新增3个省级节水型园区、10家节水型企业、3个节水型灌区、6家节水型高校。城镇公共供水管网漏损率下降到10%，非常规水利用率达到25%，非农业用水计量率达到100%，大中型灌区渠首计量率达到100%。、702025年天然气占能源消费比重达到8%以上。2025年非化石能源占能源消费总量的10%以上。
71控制煤炭消费总量，加快实施重点用能单位节能低碳行动和重点产业能效提升计划，严格执行高耗能行业产品能耗限额标准体系。推进煤电企业通过资产整合、股权投资等方式深度融合，提高煤炭就地转化率，提高煤电联营规模，推动电力、煤炭产业一体化协调发展。推进传统电力能源和电力新能源协调发展，建设智慧电厂，全面推行热电联产、冷热电联供模式，利用国际领先水平的清洁高效煤电成套设备，升级改造现役电厂发电设备和配套设施，全面提升电网智能化水平，提升电网接入和消纳能力。优化电力新能源项目布局，支持光伏发电、风电项目建设。严格实施行业内新建项目重点污染物排放等量或减量置换，煤炭、水泥等产能过剩行业实施重点污染物排放等量或减量置换。严格控制煤炭消费总量，落实煤炭消费减量替代与污染减排“双挂钩”制度，提高非化石能源消费比重，降低煤炭在能源总消费中比例。优化配置生产要素，发挥清洁能源市场规模优势和已有的能源产业基础优势，促进传统能源要素和新兴清洁能源要素的有机融合。
72加快淘汰国三及以下排放标准的柴油货车、老旧燃气车辆；
73禁燃区内禁止燃用《高污染燃料目录》中的Ⅱ类燃料组合，即在禁燃区内，禁止使用除单台出力大于等于20蒸吨/小时的锅炉以外燃用的煤炭及其制品，及石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。
74禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料，不得新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉、炉灶等燃烧设施（集中供热、火电厂锅炉除外）。
75禁燃区内现有高污染燃料燃烧设施（集中供热、火电厂锅炉除外），完成改用天然气、液化石油气、电等清洁能源，或改用城市集中供热。逾期未改用的，不得继续使用。
76现有经济开发区等工业集中区应实施热电联产或集中供热改造，将工业企业纳入集中供热范围，逐步淘汰分散燃煤锅炉，核准审批新建热电联产项目要求关停的燃煤锅炉必须按期淘汰。
77淮南市禁燃区范围：
（一）寿县：寿春镇（不含城南防洪圈堤以南地区），寿西湖农场，寿县工业园，寿县新桥国际产业园区，寿县蜀山现代产业园区。
（二）凤台县：县城中心区域（东至淮河，西至凤蒙路-凤利路-南湖大道一线，南至淮河，北至淮阜铁路线）。
（三）大通区：大通主城区（东至中兴路，西至居仁村，南至舜耕山，北至淮蚌铁路线），九龙岗镇城区（东至镇东路，西至万向路，南至舜耕山，北至洞山东路），国庆东路洛河段两侧500米范围内，国庆东路上窑段两侧500米范围内，大通工业园区。
（四）田家庵区：东至田大路，西至与谢家集区交界处，南至舜耕山，北至淮河沿线。
（五）谢家集区：东至沿矿路，西至东西部第二通道，南至谢李路环卫处、莲花市场一线，北至与八公山区交界处。
（六）八公山区：东至水张铁路线（八公山镇至山王镇李嘴孜段），西至东西部第二通道，南至常山路，北至东西部第二通道与淮凤路交界处。
（七）潘集区：东至齐云山路，西至西外环路，南至珠江路，北至滨河路。
（八）毛集实验区：东至丁家沟，西至合淮阜高速连接线，南至焦岗湖大道，北至102省道范围内及焦岗湖景区。
（九）淮南经济技术开发区：东至中兴路高压走廊-洛九路，西至田大路，南至洞山东路，北至淮河大坝。
（十）淮南高新技术产业开发区：全部辖区。
（十一）八公山风景名胜区、舜耕山风景区、上窑国家森林公园：全部辖区。
78烟花爆竹禁放区域：田家庵区、谢家集区、八公山区、大通区行政区域内禁止燃放烟花爆竹。空气重污染黄色、橙色、红色预警期间，本市行政区域内禁止燃放烟花爆竹。
禁放地点：田家庵区、谢家集区、八公山区、大通区行政区域外，下列地点禁止燃放烟花爆竹：（一）国家机关、人民团体和广播电台、电视台等重要新闻单位；（二）火车站、汽车站、码头等交通枢纽以及铁路线路安全保护区；（三）商场（超市）、影剧院、旅游景区、公园等人员密集的公共场所；（四）教育、科研、医疗等单位和养老机构、儿童福利院；（五）博物馆、图书馆、档案馆、文物保护单位；（六）经营性墓地、陵园；（七）重要军事设施保护区；（八）企业生产经营场所、物资储存仓库；（九）山林、苗圃等重点防火区；（十）生产、储存、经营易燃易爆物品、民用爆炸物品、化学危险品的场所，加油（气）站、输气（油）管线、输变电设施安全保护区；（十一）高层建筑、停车场（库）；（十二）市人民政府和县、区人民政府规定的其他地点。
79到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到96%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。
80加强种植业面源污染防治。持续推进化肥农药零增长。提高生态农业发展水平，推广农业清洁生产技术，开展化肥、农药减量和替代使用，加强农药、化肥等包装废弃物回收处置，加大测土配方施肥、病虫害绿色防控、统防统治等技术推广力度，实行生态平衡施肥技术和防治技术。推广高效低毒低残留农药和现代植保机械，鼓励使用有机肥、生物有机肥和绿肥种植，禁用高毒、高残留农药和重金属等有毒有害物质超标的肥料。力争到2025年，主要农作物化肥农药使用量实现零增长。
81力争到2025年，农田残膜“白色污染”得到有效控制，力争实现废弃农膜全面回收利用。
822025年底，全市规模化畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%。
	项目位于淮南市八公山区绿色发展产业园，不涉及光伏发电。本项目不属于煤电行业，不使用煤炭，不涉及“煤改气”、“以电代煤”
	符合


表1-4  区域环境管控要求相符合性分析
	涉及的环境管控编号
	管控单元名称
	区域名称
	管控类别
	要求
	本项目情况
	符合性

	ZH34040520001
	重点管控单元13
	沿淮绿色生态廊道区-重点管控单元11
	空间布局约束
	禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。
在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。
禁止下列行为：
（1）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体；
（2）在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器；
（3）向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下；
（4）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物；
（5）向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者放射性废水；
（6）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物；
（7）在河流、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物；
（8）围湖和其他破坏水环境生态平衡的活动；
（9）引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备；
（10）法律、法规禁止的其他行为。 在淮河水域航行的船舶，应当遵守国家和省有关内河的船舶污染物排放标准，禁止向水体排放残油、废油、不符合规定的船舶压载水和倾倒船舶垃圾。
全面停止天然林商业性采伐。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。
新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定：
（1）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；
（2）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺；
（3）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。
工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。
严格环境准入，在水污染防治重点控制单元的区域内，限制新建耗水量大、废水排放量大的项目和单纯扩大产能的项目。严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。
严格管控重污染耕地，划定农产品禁止生产区，加强对严格管控类耕地的用途管理。实施建设用地准入管理，城市控制性详细规划涉及疑似污染地块或污染地块的，应根据规划用途明确其土壤环境质量要求并作为规划许可条件。
完善规模畜禽养殖场污染治理设施，科学划定畜禽养殖禁养区、限养区，实行适度规模养殖。
在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染。加强重金属污染源头控制和重金属污染重点防控区域治理，对重要粮食生产区域周边的工矿企业实施重金属排放总量控制，对达不到环保要求的企业要限期升级改造或依法关闭、搬迁。
依法开展环境影响评价工作，严格落实生态环境损害责任追究问责制度，对不符合要求占用的岸线、河段、土地和布局的产业，必须无条件退出。推进农业水价综合改革，推广节水灌溉水肥一体化技术，提高农业灌溉水利用效率。在缺水地区试行退地减水，有序调整种植业结构与布局。加快产业升级，降低单位工业增加值用水量，大力开展节水型载体建设。提高城镇水资源重复利用率，促进再生水利用。1.在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。2.禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。3.严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。4.严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。5.非电行业新建项目，禁止配套建设自备纯凝、抽凝燃煤电站。6.在城市建成区及居民区、医院、学校等环境敏感区域，严禁现场露天灰土拌合。7.严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。8.禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。9.禁止新建不符合国家规定的燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组。10.禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。11.在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目。12.禁止高灰分、高硫分煤炭进入市场。新建煤矿应当同步建设煤炭洗选设施，已建成的煤矿所采煤炭属于高灰分、高硫分的，应当在国家和省规定的期限内建成配套的煤炭洗选设施，使煤炭中的灰分、硫分达到规定的标准。13.禁止在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等产生烟尘污染的物质。14.在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建、改建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施；原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除。15.禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的饮食服务项目。16.任何单位和个人不得在政府划定的禁止露天烧烤区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。17.在机关、学校、医院、居民住宅区等人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止从事下列生产活动：（1）橡胶制品生产、经营性喷漆、制骨胶、制骨粉、屠宰、畜禽养殖、生物发酵等产生恶臭、有毒有害气体的生产经营活动；（2）露天焚烧油毡、沥青、橡胶、塑料、皮革、垃圾或者其他可能产生恶臭、有毒有害气体的活动。18.严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。19.禁止淘汰落后类的产业进入开发区。20.从事餐饮服务业的经营活动，不得有下列行为：（一）未经处理直接排放、倾倒废弃油脂和含油废物；（二）在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目；（三）在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场所。21.加大钢铁、铸造、炼焦、建材、电解铝等产能压减力度。22严格资源节约和环保准入门槛，转入项目必须符合国家产业政策、资源节约和污染物排放强度要求，避免产业转移中的资源浪费和污染扩散。23.对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，整治完成并经相关部门组织验收合格后方可恢复生产。24.加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”死灰复燃。25.国家和省已明确退出或淘汰的低端落后铸造产能、在确认置换前已拆除熔炼设备的产能(市级主管部门已公告的退出铸造产能除外)、钢铁和有色金属冶炼等非铸造行业冶炼设备产能，不得用于置换。26.重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCS）排放全面执行大气污染物特别排放限值。27.加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。28.加快城市建成区、重点流域的重污染企业和危险化学品企业搬迁改造，加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。29.对城区内已建重污染企业要结合产业结构调整实施搬迁改造。30.城市规划区内已建的大气污染严重的建设项目应当搬迁、改造，城市建成区应当在规定的时间内完成重污染企业搬迁、改造或者关闭退出。31.严格执行环境保护法律法规，对超过大气和水等污染物排放标准排污，以及超过重点污染物总量控制指标排污的企业，责令限制生产、停产整治等；情节严重的，报经有批准权的地方政府批准，责令停业、关闭。依法打击违反固体废物管理法律法规行为。32.加快区域产业调整。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出；城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式，推动转型升级。加大现有化工园区整治力度。退城企业，逾期不退城的予以停产。33.对不服从整改的餐饮企业，责令停业整治。依法关闭市、县（区）人民政府禁止区域内的露天餐饮、烧烤摊点，推广无炭烧烤。34.对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭。35.对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。36.对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。37.重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。38.强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。39.企业应当全面推进清洁生产，优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和设备，淘汰严重污染大气环境质量的产品、落后工艺和落后设备，减少大气污染物的产生和排放。
	本项目为C1499其他未列明食品制造和C1361水产品冷冻加工，不涉及化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的项目；生活污水经化粪池预处理后生产废水一并排入园区配套污水处理厂处理达标后经市政污水管网排入淮南首创八公山污水处理厂处理达标后排放；项目依法进行环境影响评价工作
	符合

	
	
	
	污染物排放管 
控
	40. 环境空气质量持续改善，全省细颗粒物（PM2.5）浓度总体达标，基本消除重污染天气，优良天数比率进一步提升。
41. 化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等4项主要污染物重点工程减排量分别累计达到13.67 万吨、0.69万吨、8.3万吨、3.07万吨。
42. 严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新、改、扩建用煤项目实施煤炭消费等量或减量替代。重点削减非电力用煤，各市将减煤目标按年度分解落实到重点耗煤企业，实施“一企一策”减煤诊断。
43. 新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。
44. 进出钢铁企业的铁精矿、煤炭、焦炭等大宗物料和产品采用铁路、水路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输比例不低于80%；达不到的，汽车运输部分应全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车（2021年底前可采用国五排放标准的汽车）。
45. 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。
46. 推动具备条件的省级以上园区全部实施循环化改造。（责任单位：省发展改革委，配合单位：省经济和信息化厅等）推动工业园区能源系统整体优化，鼓励工业企业、园区优先使用可再生能源。推进园区电、热、冷、气等多种能源协同的综合能源项目建设。
47. 进一步强化区域协作机制，完善重污染天气应对和重点行业绩效分级管理体系，突出PM2.5和臭氧协同控制，加大钢铁、水泥、焦化、玻璃等行业以及工业锅炉、炉窑、移动源氮氧化物减排力度。
48. 全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加快推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等重点行业挥发性有机物深度治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末、辐射固化等低挥发性有机物含量产品的比重。加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个、10个百分点。溶剂型胶粘剂使用量降低20%。
49. 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCS初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCS含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。
50.使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCS含量的涂料替代溶剂型涂料。汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。污染物排放标准中有特别排放限值的标准的行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCS）全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。对国家级新区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造。按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求，做好VOCS物料储存、物料转移和输送、工艺过程、设备与 
管线组件、敞开液面VOCS排放，以及VOCS无组织排放废气收集处理系统要求。新改扩建（含搬迁）钢铁项目要严格执行产能置换实施办法，按照钢铁企业超低排放指标要求，同步配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，落实物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放管控措施。烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克/立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克/立方米，达到超低排放的钢铁企业每月至少95%以上时段小时均值排放浓度满足上述要求。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。强化工业企业无组织排放管理，推进挥发性有机物排放综合整治，开展大气氨排放控制试点。依法严禁秸秆露天焚烧，全面推进综合利用。深化工业污染治理，工业污染源全面达标排放，未达标排放的企业一律依法停产整治。露天开采、加工矿产资源，应当采取喷淋、集中开采、运输道路硬化绿化等防止扬尘污染的措施。合理控制燃油机动车保有量，严格控制重型柴油车进入城市建成区，限制摩托车的行驶范围，并向社会公告。机动车和船舶向大气排放污染物不得超过规定的排放标准。 农业生产经营者应当改进施肥方式，科学合理施用化肥并按照国家有关规定使用农药，减少氨、挥发性有机物等大气污染物的排放。禁止在人口集中地区对树木、花草喷洒剧毒、高毒农药。工业生产中产生的可燃性气体应当回收利用。不具备回收利用条件而向大气排放的，应当进行污染防治处理.强化餐饮油烟和露天烧烤治理。加强餐饮油烟污染治理，对未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施，超过排放标准排放油烟的，依法责令改正，并处以罚款。县级以上城市建成区禁止销售、燃放烟花爆竹。非煤矿山企业对产生扬尘的作业场所，应当按《安徽省非煤矿山管理条例》采取相应污染防治措施。建筑工程施工现场扬尘污染防治应做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。具体要求执行《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准》（试行）。裸露地面扬尘、道路扬尘、装卸扬尘控制具体要求从严执行《安徽省大气污染防治条例》和《安徽省打赢蓝 
天保卫战三年行动计划实施方案》等要求。
	本项目为C1499其他未列明食品制造和C1361水产品冷冻加工，不涉及各类锅炉和工业炉窑，项目使用低挥发性水性油墨，满足《油墨中可挥发性有机物（VOCS）含量的限值》（GB38507-2020）等相关要求
	符合

	
	
	
	资源开发效率 
要求
	1. 坚持集中式与分布式建设并举，因地制宜建设集中式光伏发电项目，推动整县（市、区）屋顶分布式光伏发电试点工作。坚持集中式和分散式相结合，有序推进皖北平原连片风电项目建设，稳妥推进皖西南地区集中式风电项目建设，鼓励分散式风电商业模式创新。大力推进风光储一体化建设。加快建设一批抽水蓄能电站，打造千万千瓦级绿色储能基地。多元高效利用生物质能，推进农林生物质热电联产项目新建和供热改造，合理规划城镇生活垃圾焚烧发电项目，统筹布局生物燃料乙醇项目，适度发展先进生物质液体燃料。到2025年，非化石能源占能源消费总量比重达到15.5%以上。
2. 推动煤电行业实施节能降耗改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”。加快供热管网建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，火电平均供电煤耗降至295克标煤/千瓦时，散煤基本清零。
3.实施“煤改气”和“以电代煤”。在陶瓷、玻璃、铸造等行业积极推进天然气替代煤气化工程，有序实施燃煤设施煤改气。结合区域和行业用能特点，积极推进工业生产、建筑供暖供冷、交通运输、农业生产、居民生活五大领域实施“以电代煤”，着力提高电能占终端能源消费比重。
	项目位于淮南市八公山区绿色发展产业园，不涉及光伏发电。本项目不属于煤电行业，不使用煤炭，不涉及“煤改气”、“以电代煤”
	符合







	其他符合性分析
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图1-1  项目环境管控单元截图
综上所述，本项目不在生态保护红线范围内，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内；符合环境质量底线要求；符合生态环境分区管控要求。
4、与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性分析
表1-5  与《安徽省淮河流域水污染防治条例》符合性
	条例内容
	本项目情况
	是否符合

	第十三条  禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。
严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得安徽省人民政府生态环境主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。
	本项目为食品制造，不属于禁止和限制类建设项目
	符合

	第14条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。
建设项目的水污染防治设施，应当符合经审批的生态环境影响报告书、生态环境影响报告表的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定：（一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；（二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺；（三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。
工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国家规定进行验收。水污染防治设施未建成或者未达到规定要求，不得投入生产、使用
	本项目为新建项目，依法进行环境影响评价，且环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；本项目周边无饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；项目建成验收合格后方可投入生产
	符合

	第十九条 禁止下列行为：
（一）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体；（二）在水体中清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器；（三）向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废渣或者将上述物质直接埋入地下；（四）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物；（五）向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者放射性废水；（六）通过暗管、渗井、渗坑、灌注、裂隙、溶洞、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、不正常运行污染防治设施等逃避监管的方式排放污染物；（七）利用无防渗措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒有害污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物；（八）向河流、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物和其他污染物；（九）非法侵占和违法利用、占用江河湖泊水域和岸线、围湖造地、围垦河道、填埋河湖和其他破坏水环境生态平衡的活动；（十）引进不符合国家生态环境保护规定要求的技术、工艺和设备；（十一）法律、法规禁止的其他行为
	本项目不从事该条例禁止的行为；运营期废水经园区配备污水处理厂处理后排入淮南首创八公山污水处理厂处理达标后排放
	符合


综上所述，本项目与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符。
5、与《安徽省贯彻落实淮河生态经济带发展规划实施方案》（皖政〔2020〕38号）相符性分析
表1-6  与《安徽省贯彻落实淮河生态经济带发展规划实施方案》相符性分析
	相关要求
	本项目情况
	符合性

	强化“散乱污”企业综合整治，建立企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔企业异地转移、死灰复燃，定期开展“回头看”督查，巩固综合整治成果
	本项目建设符合产业政策及总体规划要求，污染物排放量较小，不属于“散乱污”企业
	符合

	大力推进煤炭消费减量替代，开展燃煤锅炉综合整治，加快淘汰排放高、污染重的煤电机组，依法严禁秸秆露天焚烧
	本项目蒸汽来自园区集中供给，不单独设置锅炉，不使用燃煤锅炉
	符合


综上所述，本项目与《安徽省贯彻落实淮河生态经济带发展规划实施方案》（皖政〔2020〕38号）相符。
6、与《市场准入负面清单（2025年版）》符合性分析
表1-7  本项目与《市场准入负面清单（2025年版）》符合性一览表
	类别
	实施细则要求
	本项目情况
	符合性

	禁止准入类
	法律法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定
	根据《市场准入负面清单（2025年版）》附件可知，本项目不属于法律法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定
	符合

	
	国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为
	本项目不属于国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为
	符合

	
	不符合主体功能区建设要求的各类开发活动
	本项目选址安徽省淮南市八公山区绿色发展产业园八公山区，根据《八公山区XJL-01地块控制性详细规划》，项目用地为二类工业用地；项目属于C1499其他未列明食品制造和C1361水产品冷冻加工，符合规划要求
	符合

	
	禁止违规开展金融相关经营活动
	本项目不属于金融相关经营活动
	符合

	
	禁止违规开展互联网相关经营活动
	本项目不属于互联网相关经营活动
	符合

	
	禁止违规开展新闻传媒相关业务
	本项目不属于新闻传媒相关业务
	符合

	许可准入类：（三）制造业
	未获得许可，不得从事特定食品生产经营和进出口
	本项目不属于从事特定食品生产经营和进出口
	符合

	
	未获得许可或履行规定程序，不得从事烟草专卖品生产
	本项目不属于从事烟草专卖品生产
	符合

	
	未经许可，不得从事特定印刷复制业务
	本项目不属于从事特定印刷复制业务
	符合

	
	未获得许可，不得从事涉核、放射性物品生产、运输和经营
	本项目不属于从事涉核、放射性物品生产、运输和经营
	符合

	
	未获得许可，不得从事特定化学品的生产经营及项目建设，不得从事金属冶炼项目建设
	本项目不属于从事特定化学品的生产经营及项目建设，不得从事金属冶炼项目建设
	符合

	
	未获得许可，不得从事民用爆炸物品、烟花爆竹的生产经营及爆破作业
	本项目不属于从事民用爆炸物品、烟花爆竹的生产经营及爆破作业
	符合

	
	未获得许可，不得从事医疗器械或化妆品的生产与进口
	本项目不属于从事医疗器械或化妆品的生产与进口
	符合

	
	未获得许可，不得从事医疗器械或化妆品的生产与进口
	本项目不属于从事医疗器械或化妆品的生产与进口
	符合

	
	未获得许可，不得从事药品的生产、销售或进出口
	本项目不属于从事药品的生产、销售或进出口
	符合

	
	未获得许可或指定，不得从事兽药及兽用生物制品的临床试验、生产、经营和进出口
	本项目不属于从事兽药及兽用生物制品的临床试验、生产、经营和进出口
	符合

	
	未获得许可，不得从事农药、化肥的生产、经营和进口
	本项目不属于从事农药、化肥的生产、经营和进口
	符合

	
	未获得许可或相关资格，不得从事武器装备、枪支及其他公共安全相关产品的研发、生产、销售、购买和运输及特定国防科技工业领域项目的投资建设
	本项目不属于从事武器装备、枪支及其他公共安全相关产品的研发、生产、销售、购买和运输及特定国防科技工业领域项目的投资建设
	符合

	
	未获得许可，不得从事民用航空产品和零部件设计、制造和使用相关业务以及民用航天发射相关业务
	本项目不属于从事民用航空产品和零部件设计、制造和使用相关业务以及民用航天发射相关业务
	符合

	
	未获得许可，不得从事船舶和渔船的制造、更新、购置、进口或使用其生产经营
	本项目不属于从事船舶和渔船的制造、更新、购置、进口或使用其生产经营
	符合

	
	未获得许可，不得从事航空器、航空产品的制造、使用与民用航天发射相关业务
	本项目不属于从事航空器、航空产品的制造、使用与民用航天发射相关业务
	符合

	
	未获得许可，不得从事特定铁路运输设备生产、维修、进口业务
	本项目不属于从事特定铁路运输设备生产、维修、进口业务
	符合

	
	未获得许可，不得从事道路机动车辆生产
	本项目不属于从事道路机动车辆生产
	符合

	
	未获得许可或强制性认证，不得从事特种设备、重要工业产品等特定产品的生产经营
	本项目不属于从事特种设备、重要工业产品等特定产品的生产经营
	符合

	
	未获得许可，不得从事电信、无线电发射设备的生产进口和经营
	本项目不属于从事电信、无线电发射设备的生产进口和经营
	符合

	
	未获得许可，不得从事商用密码的检测评估和进出口
	本项目不属于从事商用密码的检测评估和进出口
	符合

	
	未获得许可，不得制造计量器具或从事相关量值传递和技术业务工作
	本项目不属于制造计量器具或从事相关量值传递和技术业务工作
	符合

	
	未获得许可，不得从事报废机动车回收拆解业务
	本项目不属于从事报废机动车回收拆解活动
	符合


综上所述，本项目与《市场准入负面清单（2025年版）》相符。
7、与《关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4 号）相符性分析
表1-8  与《关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》相符性分析
	通知要求
	本项目情况
	符合性

	重点推进源头削减。鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，进行低 VOCS含量原辅材料的源头替代，7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCS原辅材料的产品名称、VOCS 含量和使用量等。各地应结合本地产业特点和源头替代参考目录，重点在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域，推广 VOCS含量低于 10%原辅材料的源头替代，并纳入年度源头削减项目管理，实现“可替尽替、应代尽代”，源头削减年度完成项目占 30%以上
	本项目为其他未列明食品制造和水产品冷冻加工项目，所用喷码水性油墨VOCS含量为0.23%，低于10%
	符合


综上所述，本项目与《关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4 号）相符。
8、与《油墨中可挥发性有机物（VOCS）含量的限值》（GB38507-2020）相符性分析
表1-9  与《油墨中可挥发性有机物（VOCS）含量的限值》相符性分析
	项目
	GB38507-2020
	本项目
	是否符合

	
	油墨品种
	限值%
	
	

	挥发性有机化合物（VOCS）
	水性油墨
	≤15
	0.23%
	符合


综上所述，本项目与《油墨中可挥发性有机物（VOCS）含量的限值》（GB38507-2020）规定相符。
9、与《关于印发安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案的通知》（皖环发〔2024〕1号）相符性分析
表1-10  与《关于印发安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案的通知》相符性分析
	序号
	工作方案
	项目情况
	相符性

	1
	VOCS含量限值符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCS）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨（<15%），低VOCS含量原辅材料含量限值应<5%
	项目使用水性油墨VOCS含量0.23%，符合GB38507-2020等标准要求
	相符

	2
	使用低VOCS含量原辅材料，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设VOCS末端治理设施；使用的原辅材料VOCS含量低于10%的工序，无组织排放浓度达标的，可不要求采取VOCS无组织排放收集措施
	项目油墨VOCS含量0.23%，符合GB38507-2020等标准要求，无组织排放可稳定达标
	相符


综上所述，本项目与《关于印发安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案的通知》（皖环发〔2024〕1号）规定相符。














二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目概况
安徽云昊食品科技有限公司现拟于安徽省淮南市八公山区绿色发展产业园建设安徽云昊绿色水产食品精深加工建设项目，项目总投资3.1亿元，分三期实施，主要建设内容：一期总投资约1.1亿元，租用标准化厂房1.3万平方米，建设6条鱼类深加工生产线；二期总投资0.5亿元，将150亩鱼塘进行升级改造为精养鱼塘；三期总投资1.5亿元，建设独立厂房1.2万平方米，建设6条禽类深加工生产线。
根据企业发展要求，企业现租赁安徽省淮南市八公山区绿色发展产业园16#、17#标准化厂房（总面积1.3万m2）建设一期工程，二期和三期工程本次不建设，本次仅做一期工程环境影响评价，一期项目建成后，年产鱼片1.2万吨（主产品）、鱼汤1000吨（副产品）。项目已于2024年12月16日经淮南市八公山发展和改革委员会备案（附件2），项目代码：2412-340405-04-01-508298。
2、项目类型判定
①环评文件类别判定
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“十、农副食品加工业13-19水产品加工136”和“十一、食品制造业14-24、其他食品制造149*-其他未列明食品制造；”，因此应该编制报告表。
表2-1  建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版，摘录）
	环评类别
项目类别
	报告书
	报告表
	登记表

	十、农副食品加工业13

	19
	水产品加工136
	/
	鱼油提取及制品制造；年加工10万吨及以上的；涉及环境敏感区的
	/

	十一、食品制造业14

	24
	其他食品制造149*
	有发酵工艺的食品添加剂制造；有发酵工艺的饲料添加剂制造
	盐加工；营养食品制造、保健食品制造、冷冻饮品及食用冰制造、无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造、其他未列明食品制造
以上均不含单纯混合、分装的
	/


②排污许可类别判定
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），本项目属于“八、农副食品加工业13-14水产品加工136-其他”和“九、食品制造业14-17其他食品制造149-其他”，因此本项目排污许可分类为登记管理，应在投产前进行排污登记工作。
表2-2  项目排污许可管理类别判定表
	序号
	行业类别
	重点管理
	简化管理
	登记管理

	八、农副食品加工业13

	14
	水产品加工136
	/
	年加工10万吨及以上的水产品冷冻加工1361、鱼糜制品及水产品干腌制加工1362、鱼油提取及制品制造1363、其他水产品加工1369
	其他*

	九、食品制造业14

	17
	方便食品制造143，其他食品制造149
	/
	米、面制品制造1431*，速冻食品制造1432*，方便面制造1433*，其他方便食品制造1439*，食品及饲料添加剂制造1495*，以上均不含手工制作、单纯混合或者分装的
	其他*


3、工程建设内容
本项目租用安徽省淮南市八公山区绿色发展产业园16#、17#标准化厂房建设，八公山区建设项目主体、辅助、储运、公用及环保工程一览见表2-3。
表2-3  建设项目主要建设内容一览表
	工程类别
	工程内容
	项目建设内容及规模
	备注

	主体工程
	生产车间
	16#、17#标准化厂房，均为三层、砖混结构、10万级洁净化车间、高度18.55m，总建筑面积13000m2。
其中16#一层北侧外设置卸货平台、东侧设置粗加工区，西侧主厂区设置成品冷库；二层设置包材仓库、外包装间、速冻隧道和速冻库；三层设置熟食外包装间、速冷库、熟食内包装间、熟食车间、熟食原料间等。16#和17#东侧连接处设置预冷库（浸泡间）和工具清洗间。
17#一层为杀鱼区、洗鱼和切鱼片区、去鳞机、鱼柳冷库、尾料冷库等；二层设置内包装间、醒发间、预冷库（浸泡间）、上浆间、配料间等；三层设置办公区、检测间、展厅、员工餐厅等。
共建设6条鱼类深加工生产线，建成后年产鱼片1.2万吨。
	租赁现有厂房，装修、安装设备

	辅助工程
	办公区
	位于17#三层，建筑面积约570m2，用于员工办公
	租赁现有厂房内改造布设

	
	卫生间
	设置三处公共卫生间，分别位于16#3层西南角、17#1层西北角、17#3层西北角
	

	储运工程
	冷库
	①成品冷库：三座，位于16#1层，总建筑面积1597m2
②预冷库：三座，一座位于16#和17#东侧连接处1层，两座位于17#2层西侧，总建筑面积597.4m2
③尾料冷库：一座，位于17#1层，建筑面积54.3m2
④鱼柳冷库：一座，位于17#1层，建筑面积66.3m2
⑤二层速冻库：一座，位于16#2层，建筑面积135m2
⑥三层速冻库：一座，位于16#3层，建筑面积102m2
	

	公用工程
	供水
	市政管网供水
	依托园区现有给排水管网

	
	排水
	雨污分流；雨水由标准化厂房四周雨水管网收集后排入市政雨水管网。生活污水经化粪池后、项目生产废水经三级沉淀池后一并由园区污水管网进入八公山区绿色发展产业园区配套污水处理厂处理后经市政污水管网接入淮南首创八公山污水处理厂处理达标后排入淮河
	

	
	供电
	市政电网供电
	依托园区

	环保工程
	废水
	雨污分流；雨水由标准化厂房四周雨水管网收集后排入市政雨水管网。生活污水经化粪池后、项目生产废水经三级沉淀池后一并由园区污水管网进入八公山区绿色发展产业园区配套污水处理厂处理后经市政污水管网接入淮南首创八公山污水处理厂处理达标后入淮河
	依托现有给排水管网

	
	废气
	食堂油烟经油烟净化器处理，处理后由管道引至楼顶（19m）排放。
生产异味经抽排风设施抽排至房顶（19m）扩散排放，废料等一般固体废物日产日清，加强车间通风换气。
	新建

	
	噪声
	设备的选型尽可能选用噪声低、振动小的设备。在设备的基座上安装防震垫，紧固松动的螺丝，固定好机器。所有设备安装在建筑物内以便对噪声起到阻隔作用。
	新建

	
	固废
	生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门统一处理。
	新建

	
	
	17#车间一楼西南侧新建一座10m2一般固废暂存间，一般固废收集后外售物资单位。
17#一层外东北角新建一座30m3鱼鳞收集池，收集后外售处置。
	新建

	
	
	17#车间一楼车间西南侧新建一座10m2危废暂存间，危废暂存间地面铺设环氧树脂进行防腐防渗，危险废物暂存后，定期交由有资质单位统一处置。
	新建

	
	土壤和地下水
	重点防渗区：危险废物暂存间、化学品库、机修区、鱼鳞收集池等为重点防渗区。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求，防渗要求如下：等效黏土防水层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）中对防渗层的要求为“人工合成材料衬层可以采用高密度聚乙烯（HDPE），其渗透系数不大于10-10cm/s，厚度不小于6mm。”建议防渗层的设置必须达到“双人工衬层，且人工衬层的材料渗透系数不大于10-10cm/s”的要求。
一般防渗区：生产厂房内除重点防渗区和办公区以外区域设置一般防渗区，防渗层需满足等效黏土防水层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求：“当天然基础层的渗透系统大于1.0×10-7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能”。
简单防渗区：办公区域设置简单防渗区，采取一般地面混凝土硬化进行简单防渗。
	新建

	
	环境风险防范
	做好日常巡检工作，定期对设备进行维护保养，发现异常，及时进行维修或更换；加强安全教育培训和宣传
	新建

	依托工程
	八公山区绿色发展产业园区配套污水处理厂
	园区配套污水处理厂，位于园区北侧，规划占地面积10027.11m2，总建筑面积1549.57m2，一期设计处理规模为3000t/d，处理工艺为：格栅-预沉淀-调节-UASB-气浮-三级AO-二沉池-絮凝沉淀，本项目废水量为201.14t/d，占设计处理规模的6.7%


注：待淮南市八公山区绿色发展产业园区配套污水处理厂建成正式投产后，本项目方可投入生产，外排废水接入该污水处理厂。
3、产品方案
本项目主产品为鱼片（包含带皮鱼片、去皮鱼片、熟制品鱼片）和副产品鱼汤。具体产品方案见下表：
表2-4  项目产品方案一览表
	序号
	分类
	产品名称
	年产量（t）
	包装规格
	备注

	1
	产品
	鱼片
	12000
	/
	/

	1.1
	
	其中
	带皮鱼片
	9600
	500g/包
	40包/箱，年产480000箱

	1.2
	
	
	去皮鱼片
	1800
	250g/包
	40包/箱，年产180000箱

	1.3
	
	
	熟制品鱼片
	600
	250g/包
	40包/箱，年产60000箱

	2
	副产品
	鱼汤
	1000
	500g/包
	40包/箱，年产50000箱


4、主要设备
项目主要设备情况见下表：
表2-5  项目主要设备一览表
	生产设备

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量（台/套）
	位置

	1 
	斜切鱼片机
	SF-100
	6
	自动切鱼区

	2 
	防水计重秤
	ACS型三峰牌
	15
	二楼内包装间

	3 
	温湿度计
	BM-1010
	5
	生产车间

	4 
	激光喷码机
	AM-ZW-5W
	1
	包材拆包间

	5 
	喷墨打码机
	存爵牌021
	1
	包材拆包间

	6 
	全电动步行式码垛车
	CDD15J
	1
	成品库

	7 
	全自动液压滚揉机
	1300L
	1
	上浆间

	8 
	上料机
	/
	1
	上浆间

	9 
	电动叉车
	CBD15-170H
	1
	成品库

	10 
	覆膜封口机
	SF-150
	1
	二楼内包间

	11 
	电叉车
	CBD15-170H
	1
	成品库

	12 
	手动液压叉车
	CBY地牛搬运车
	1
	生产车间

	13 
	斜切鱼片机
	SF-100
	5
	切鱼间

	14 
	电子台秤
	TCS-600
	2
	生产车间

	15 
	高压清洗机
	380型
	2
	生产车间

	16 
	手动液压叉车
	CBY地牛搬运车
	1
	生产车间

	17 
	斜切鱼片机
	SF-80
	1
	自动切鱼区

	18 
	全自动灌装封口机
	/
	1
	二楼内包间

	19 
	鱼片串串机
	YKHMI
	1
	二楼内包间

	20 
	切条机
	RXC-VII
	1
	自动切鱼区

	21 
	切片机
	RXC-VII
	1
	自动切鱼区

	22 
	斜切鱼片机
	SF-80A
	1
	自动切鱼区

	23 
	鱼丝机
	SF-92C
	2
	自动切鱼区

	24 
	手动叉车
	CBD30-170HA
	1
	二楼外包间

	25 
	双室650型真空包装机
	650型
	1
	二楼内包间

	26 
	金检机
	JZ-5015
	1
	二楼内包间

	27 
	制冰机
	YX-5T
	3
	上浆间、切鱼区

	28 
	风冷模块机
	KMS040
	3
	17#设备平台

	29 
	重污垢自动洗靴机
	PHS-ZGX61F
	4
	更衣消毒间

	30 
	固定式多功能清洗机
	MFC-325H
	11
	生产车间

	31 
	卸鱼原料提升机
	20250818001
	1
	室外卸鱼区

	32 
	活鱼提升机
	20250818002
	1
	室外卸鱼区

	33 
	智能称重式斗秤
	SF-89
	1
	室外卸鱼区

	34 
	杀鱼输送带
	20250818006
	1
	杀鱼放血区

	35 
	气泡放血提升机
	20250818007
	6
	杀鱼放血区

	36 
	鱼收集输送带
	20250818008
	1
	杀鱼放血区

	37 
	定重皮带电子秤
	250818009
	1
	杀鱼放血区

	38 
	滚笼式去鳞机
	SF-826
	4
	自动去鳞区

	39 
	去鳞分流输送带
	250818010
	1
	自动去鳞区

	40 
	去鳞后提升机
	2509100002
	1
	自动去鳞区

	41 
	双层给料输送带
	250905003
	1
	鱼柳精修区

	42 
	三层输送机
	2509060004
	
	鱼柳精修区

	43 
	下脚料提升机
	250818015
	1
	鱼柳精修区

	44 
	四层精修工作台
	/
	5
	鱼柳精修区

	45 
	鱼柳收集输送带
	2509010001/2/3
	3
	鱼柳精修区

	46 
	鱼片转换提升带
	/
	2
	鱼柳精修区

	47 
	鱼柳过秤输送带
	250914002
	2
	鱼柳精修区

	48 
	双层鱼头处理线
	31-12
	1
	鱼柳精修区

	49 
	鱼柳皮带秤
	/
	2
	自动切片区

	50 
	鱼柳分料输送带
	250914001
	2
	自动切片区

	51 
	SF-80A数控切鱼片机
	3mm，30度斜切
	5
	自动切片区

	52 
	SF-80A数控切鱼片机
	2.5mm，20度斜切
	5
	自动切片区

	53 
	鱼片搜集输送带
	/
	2
	自动切片区

	54 
	鱼片转换提升机
	25090140010/11
	2
	自动切片区

	55 
	升降式气泡清洗提升机
	25093078Q002
	2
	鱼片清洗区

	56 
	鱼片涡轮清洗机，震荡沥干过滤机
	250818022
	2
	鱼片清洗区

	57 
	鱼片收集输送带2
	25090150012
	1
	鱼片清洗区

	58 
	鱼片提升机1
	2509120009
	1
	鱼片清洗区

	59 
	鱼片提升机2
	2509120008
	1
	鱼片清洗区

	60 
	鳞水分离机
	2509020008
	1
	17#设备平台

	61 
	双层输送机
	/
	1
	内包车间

	62 
	移动输送带
	/
	1
	速冻车间

	63 
	隧道进口输送机
	/
	1
	速冻车间

	64 
	隧道出口转弯机
	/
	1
	速冻车间

	65 
	螺旋速冻隧道
	SLD-257616
	2
	速冻车间

	66 
	提升上料机
	/
	1
	上浆间

	67 
	液压滚揉机
	RGR-1700HY-ZH
	5
	上浆间

	68 
	自动真空包装机
	YD-8-10-2027
	3
	二层内包装间

	
	
	碗式提升机水平7碗含网
	3
	二层内包装间

	
	
	众德真空泵V0100+V0200B
	3
	二层内包装间

	
	
	冷水机
	3
	二层内包装间

	69 
	自动重量选别机
	BH-CW-C
	3
	二层内包装间

	70 
	压平输送带
	/
	3
	二层内包装间

	71 
	X射线异物检测机
	MY8045-XM
	1
	二层内包装间

	72 
	成品输送带
	/
	2
	二层内包装间

	73 
	自动开箱机
	晓辉
	1
	二层外包装间

	74 
	爬坡输送线
	/
	1
	二层外包装间

	75 
	空箱输送线（上层）
	/
	9
	二层外包装间

	76 
	满箱输送线（下层）
	/
	9
	二层外包装间

	77 
	整箱自动重量选别机
	BH-CW-E
	1
	二层外包装间

	78 
	自动封箱机
	晓辉
	1
	二层外包装间

	79 
	抓取滚筒线
	/
	1w
	二层外包装间

	80 
	码垛工业机器人
	埃夫特ER130-4-2800
	1
	二层外包装间

	81 
	升降作业平台
	/
	3
	16#月台，17#室外

	82 
	固定式升降平台
	/
	3
	16#月台

	83 
	壁挂式臭氧发生器
	/
	31
	生产车间、更衣室

	84 
	捷豹空压机
	XS-50
	1
	16#设备平台

	85 
	冷冻式干燥机
	ED-60FC
	2
	16#、17#设备平台

	86 
	捷豹空压机
	XS-60
	1
	17#设备平台

	87 
	净水反渗透设备
	3T/H
	1
	17#设备平台

	88 
	车间温控制冷机
	美乐柯
	46
	生产车间

	89 
	成品冷库
	HSN7451-60*3并联机组
	3
	16#1层

	90 
	预冷库
	4PES-15匹
	1
	16#1层

	91 
	尾料冷库
	4HE-18Y-15匹
	1
	17#1层

	92 
	鱼柳速冻冷库
	HSN7461-70匹
	1
	17#1层

	93 
	预冷库醒发间
	HSK6451-50匹*2并联机组
	4
	17#2层

	94 
	二层速冻库
	HSN7451-60匹*2并联
	1
	16#2层

	95 
	三层速冻库
	HSN7451-60匹*2并联
	1
	16#3层

	96 
	三层冷却间
	4PES-15Y-15匹
	1
	16#3层

	97 
	自动感应互锁风淋室
	JHCP570551
	4
	消毒更衣间

	98 
	丸类蒸煮冷却槽
	/
	1
	16#3层熟制车间

	99 
	骨泥磨
	210
	1
	16#3层熟制车间

	100 
	绞肉机
	160
	1
	16#3层熟制车间

	101 
	翻筐油炸机
	1000
	1
	16#3层熟制车间

	102 
	蒸箱
	72盘
	1
	16#3层熟制车间

	103 
	油炸线
	4000*800
	1
	16#3层熟制车间

	104 
	搅拌夹层锅
	600L
	3
	16#3层熟制车间

	105 
	行星炒锅
	500L
	2
	16#3层熟制车间

	106 
	全自动杀菌锅
	1200*3600双开
	1
	16#3层熟制车间

	107 
	水箱
	3*5*1.5m
	1
	16#3层熟制车间

	108 
	传输带
	4300
	2
	17#2层内包车间

	109 
	料车
	200
	10
	16#3层熟制车间

	110 
	蒸车
	36
	10
	16#3层熟制车间

	111 
	激光打码真空封口机
	350QC02
	1
	17#2层内包车间

	112 
	立式激光真空封口机
	320LC02
	1
	16#3层内包车间

	113 
	灌装机
	GTX-1800
	1
	16#3层内包车间

	114 
	三维切丁机
	900*700*1330
	1
	17#1层粗加工间

	115 
	搅拌机
	800*500*990
	1
	17#1层粗加工间

	116 
	狮子头成形机
	390*900*800
	1
	16#3层熟制车间

	117 
	面鱼成形机
	150*400*850
	1
	16#3层熟制车间

	118 
	350A鱼肉采肉机
	1050*800*1000
	1
	17#1层粗加工间

	119 
	打浆机（制冷）
	1300*750*1800
	1
	17#1层粗加工间


5、主要原辅材料
（1）项目主要原辅材料消耗详见下表：
表2-6  项目主要原辅材料及能源消耗一览表
	序号
	名称
	单位
	用量
	最大储存量
	存放位置
	备注

	1
	黑鱼
	t/a
	18113.2
	60
	生产车间
	/

	2
	保水剂
	t/a
	15
	2
	添加剂库
	25kg/包，辅料

	3
	味精
	t/a
	10
	2
	调料库
	25kg/包，调味料

	4
	食用盐
	t/a
	9
	2
	调料库
	500g/包，调味料

	5
	食用淀粉
	t/a
	30
	3
	调料库
	25kg/包，辅料

	6
	植物油
	t/a
	10
	1
	化学品库
	桶装，10kg/桶

	7
	R-410A制冷剂
	t/a
	0.5
	0.5
	/
	一次添加，不够再补充

	8
	内包装袋
	万个/a
	3080
	500
	内包材仓库
	市场外购，产品内包装材料

	9
	包装箱
	万个/a
	77
	7
	纸箱包材仓库
	市场外购，产品外包装材料

	10
	紫外灯管
	t/2a
	0.2
	0.2
	生产车间
	市场外购，车间消毒使用

	11
	反渗透膜
	t/a
	0.02
	0.02
	纯水制备区
	市场外购，纯水制备使用

	12
	水性油墨
	t/a
	0.6
	0.1
	化学品库
	市场外购，瓶装，液体，1kg/盒，用于包装喷码

	13
	机油
	t/a
	0.6
	0.6
	机修区
	桶装，25kg/桶，机修维保

	14
	水
	t/a
	76327.8
	/
	/
	由市政管网供给

	15
	电
	万kw·h
	324.4
	/
	/
	由市政电网供给


（1）水性油墨
根据挥发性有机物检测报告，本希昂木使用的水性油墨挥发性有机物（VOCS）含量为0.23%，满足《油墨中可挥发性有机物（VOCS）含量的限值》（GB38507-2020）中水性油墨15%的限值要求。
6、工作制度及劳动定员
项目劳动定员108人，采用一班8小时制生产，全年工作日300天。全年工作时间2400h，厂区提供90人午餐，不提供住宿。
7、公用工程
（1）给水
本项目用水主要为办公生活用水和生产用水。
①办公生活用水
A.生活用水
本项目劳动定员为108人。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025），生活用水量按照15m3/人·a计，则本项目员工生活用水量为5.4t/d（1620t/a），产污系数按80%计算，则生活污水排放量为4.32t/d（1296t/a）。
B.食堂用水
本项目设有食堂，根据建设单位提供资料，项目用餐人数为90人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中食堂用水量取20~25L/人·d，本项目取用水量25L/人·d，年用水以300天计，则食堂用水量2.25t/d（675t/a）。排水量以用水量的80%计，则餐饮废水排水量为1.8t/d（540t/a）。
②生产用水
A.鱼片清洗用水
根据企业生产设计资料，项目黑鱼清洗用水与黑鱼原料比值为4：1，考虑损耗，产污系数以0.8计，则新鲜水用量为241.51t/d（72452.8t/a），污水产生量为：193.21t/d（57962.24t/a）。
B.鱼骨清洗用水
鱼骨需要清洗表面血水后才可进行鱼汤熬制，鱼骨清洗用水与鱼骨量比例约为2：1，可用于熬制鱼汤的鱼骨约300t/a，则鱼骨清洗用水量为600t/a（2t/d），产污系数以0.8计，污水产生量为：1.6t/d（480t/a）。
C.鱼汤用水
鱼汤熬煮需要用水，鱼骨与水量比例约为1：3，可用于鱼汤熬煮的鱼骨约300t，则鱼汤用水为900t/a，全部进入鱼汤产品，该工序无生产废水产生。
鱼汤用水为纯水，纯水采用纯水设备制备，纯水产生取70%，则年用新鲜水约为1286t/a，反渗透浓水量为386t/a（1.29t/d）。
D.地面、设备清洁用水
本项目地面、设备清洗用水为4m3/次，每月清洗两次，则项目地面、设备清洗用水为80m3/a。产污系数以0.8计，废水产生量为64m3/a。
表2-7  本项目用排水变化量一览表
	序号
	用排水环节
	用水量
	废水产生量

	
	
	日用量(t/d)
	年用量(t/a)
	日产生量(t/d)
	年产生量(t/a)

	1
	生活用水
	5.4
	1620
	4.32
	1296

	2
	食堂用水
	2.25
	675
	1.8
	540

	3
	黑鱼清洗用水
	241.51
	72452.8
	193.21
	57962.24

	4
	鱼骨清洗用水
	2
	600
	1.6
	480

	5
	鱼汤用水
	4.29
	1286
	1.29
	386

	6
	地面、设备清洁用水
	0.27
	80
	0.21
	64

	合计
	255.72
	76713.8
	202.43
	60728.24
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图2-1  水平衡图（单位：t/d）
（2）排水
本项目采取雨、污分流制；生活污水经化粪池后、生产废水经三级沉淀池后一并由园区污水管网进入八公山区绿色发展产业园区配套污水处理厂（2026年8月7日淮南市生态环境局以淮环审复〔2026〕22号对该污水处理厂环境影响报告书进行批复）处理后经市政污水管网接入淮南首创八公山污水处理厂处理达标后排入淮河。
（3）供电
由八公山区市政供电。本项目年用电量约324.4万kW·h。
8、厂区平面布置
本项目选址于安徽省淮南市八公山区绿色发展产业园，项目中心坐标位置为经度：116度50分15.272秒，纬度：32度39分6.986秒。厂区南侧为园区厂房、西侧、东侧、北侧均为园区规划标准化厂房（目前为空地）。地理位置见附图一，周边关系图见附图二。项目平面布置见附图四至附图六。
平面布置的合理性分析如下：
（1）生产车间设有杀鱼区、清洗区、生产加工线、冷库以及运输楼梯等，各区分工明确、环节紧凑且方便管理；厂房一层四周均设有物流门，方便原辅料及产品的运输。
（2）项目功能分区明确。
本项目在力求工艺流程流畅、节省投资的基础上，根据安全卫生、环保、施工等要求，结合厂区地质地形、气象等自然条件，因地制宜地对厂区构筑物、运输线路等进行总平面布置，力求布置紧凑，辅助装置服务到位，安全管理，保护环境。项目总平面布置从方便物流、安全管理、保护环境等角度综合考虑较为合理。

	工艺流程和产污环节
	一、施工期
本项目租赁安徽省淮南市八公山区绿色发展产业园内现有标准化厂房，即本项目施工期主要包括生产设备和环保设备的安装，在安装过程中可能会产生设备噪声，建设单位应特别重视施工时间的控制，合理安排设备安装时间，应尽量全部安排在昼间安装，可以最大限度减轻噪声对环境的影响。
二、营运期主要污染工序：
1、去皮鱼片生产工艺流程
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图2-2  去皮鱼片生产工艺图
生产工艺简述：
（1）活鱼宰杀（卸鱼区、鱼放血区、杀鱼区）
卸鱼、放血、去鳞、去内脏由机器操作完成后，由人工分割出鱼柳，操作过程中产生废料、噪声，废料回收。
（2）切鱼片（切鱼片区）
用切片机将所得的鱼柳切成厚度约2毫米的鱼片，将切好的鱼片进行初步清洗。此过程产生清洗废水和噪声。
（3）浸洗（浸泡间预冷库0℃~4℃）
用饮用水清洗4-5次，洗净鱼片血水，深度浸洗，清洗后沥干鱼片表面水分。此过程产生清洗废水和噪声。
（4）配料（配料间）
按照产品配方进行配料。
（5）投料滚揉（上浆间0℃~4℃）
将鱼片、称量好的辅料和食品添加剂与冰块一起放入滚揉机内搅拌均匀，操作过程中确保鱼片的中心温度介于0℃~4℃之间。此过程产生噪声。
（6）腌制醒发（醒发间0℃~4℃）
将滚揉好的鱼片放入醒发间进行腌制醒发，腌制醒发时间≥10小时；在腌制醒发过程中，操作人不定期检查醒发情况，并根据物料情况进行搅拌。当鱼片无多余水分时，腌制醒发结束，即可进入下道工序。
（7）真空包装（内包装间）
将腌制醒发好的鱼片在8小时内真空包装完成，根据需要将需包装的批次包装打码由内包材拆包间传递窗送入内包装间，包装前，先检查成品包装袋外观是否合格，打印的日期是否正确、清晰，按生产需要分称鱼片，经过自动真空包装机进行真空包装。此过程产生噪声。
（8）重量检测仪、X光检测仪、整平机（内包装间）
对已经完成真空包装的产品进行检测，对已测的产品应单独挂牌标识存放。
（9）速冻（速冻隧道区）
将检测合格的真空包装的鱼片通过输送带送至速冻隧道，速冻隧道温度≤-35℃，速冻时间≥16分钟，速冻后产品中心温度≤-18℃。
（10）装箱（外包装间）
速冻好的成品鱼片装入纸箱。
（11）入库（成品冷库区）
包装完成后及时入成品库；成品库温度控制在≤-20℃，温度波动±2℃。
（12）发货、运输（出、卸货平台）
2、带皮鱼片生产工艺流程
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图2-3  带皮鱼片生产工艺图
工艺流程简介：
（1）解冻（解冻区、粗加工区）
来料解冻后去鳞，由人工进行去内脏，操作过程中产生的废料和噪声，废料回收。
（2）浸洗（浸泡间预冷库0℃~4℃）
用饮用水清洗4-5次，洗净鱼片血水，深度浸洗，清洗后沥干鱼片表面水分。此过程产生废水。
（3）配料（配料间）
按照产品配方进行配料。
（4）投料（预冷库0℃~4℃）
将半成品、称量好的辅料和食品添加剂与冰块一起放入浸泡桶内搅拌均匀，操作过程中确保产品的中心温度介于0℃~4℃之间。
（5）腌制醒发（醒发间0℃~4℃）
将搅拌均匀的浸泡桶放入醒发间进行腌制醒发，腌制醒发时间≥10小时；在腌制醒发过程中，操作人不定期检查醒发情况，并根据物料情况进行搅拌。
（6）真空包装（内包装间）
将腌制醒发好的产品在8小时内包装完成，根据需要将需包装的批次包装打码由内包材拆包间传递窗送入内包装间，包装前，先检查成品包装袋外观是否合格，打印的日期是否正确、清晰，按生产需要将产品装入包装袋，经过自动包装机进行包装。此过程产生噪声。
（7）金检仪、整平机（内包装间）
对已经完成真空包装的产品进行检测，对已测的产品应单独挂牌标识存放。
（8）速冻（速冻库）
将包装好的产品通过输送带送至速冻隧道，速冻库温度≤-35℃，速冻时间≥10小时，速冻后产品中心温度≤-18℃。
（9）装箱（外包装间）
速冻好的成品装入纸箱。
（10）入库（成品冷库区）
包装完成后及时入成品库；成品库温度控制在≤-20℃，温度波动±2℃。
（11）发货、运输（出、卸货平台）

3、熟制品产品生产工艺流程
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图2-4  熟制品产品生产工艺图
生产工艺简述：
（1）活鱼宰杀（卸鱼区、鱼放血区、杀鱼区）
卸鱼、放血、去鳞由机器操作完成后，由人工去内脏并分割出鱼柳，将鱼肉（2公分正方）切丁。此过程产生噪声。
（2）浸洗（粗加工区）
用饮用水清洗，洗净血水，深度浸洗后沥干鱼肉丁表面水分，杏鲍菇，2.5公分正方切丁（备用），无籽干辣椒，1.5公分左右切段（备用）。此过程产生废水和噪声。
（3）配料（配料间）
按照产品配方进行配料。
（4）投料（醒发库0℃~4℃）
将鱼肉丁、称量好的辅料和食品添加剂与冰块一起放入腌制桶内搅拌均匀，操作过程中确保鱼肉丁的中心温度介于0℃~4℃之间。
（5）熟制（熟制加工车间）
鱼肉丁沥干水分，入油炸锅，200℃恒温炸制3分钟，捞出入盆淋入飘香油搅拌均匀。（备用），杏鲍菇丁入油炸锅，180℃恒温炸制2分钟至表面金黄色，捞出备用，行星炒锅中入植物油，40℃油温，放入青、红花椒，翻炒出香，加入干辣椒段继续翻炒出香味，锅中加入备好的鱼肉丁、杏鲍菇丁，翻炒均匀后再加入麻辣酱、香辣酱、泡椒酱、鸡精，继续小火翻炒均匀。出锅前淋入飘香起锅油搅拌均匀即可。此过程产生油烟和异味。
（6）预冷库冷凉（预冷库降温间）
对炒制完成都熟制品置于预冷库进行降温晾凉。
（7）真空包装（内包装间）
根据需要将需包装的批次包装打码由内包材拆包间传递窗送入内包装间，包装前，先检查成品包装袋外观是否合格，打印的日期是否正确、清晰，按生产需要分称产品，经过自动真空包装机进行真空包装。此过程产生噪声。
（8）金检仪检测（内包装间）
对已经完成真空包装的产品进行检测，对已测的产品应单独挂牌标识存放。
（9）外袋封口（内包装间）
经金检过后的产品，套装外袋经进行封口。
（10）速冻（速冻库）
将封装好的通过摆架送至速冻库内，速冻库温度≤-35℃，速冻时间≥10小时，速冻后产品中心温度≤-18℃。
（11）装箱（外包装间）
速冻好的成品装入纸箱。
（12）入库（成品冷库区）
包装完成后及时入成品库；成品库温度控制在≤-20℃，温度波动±2℃。
（13）发货、运输（出、卸货平台）
4、鱼汤生产工艺流程
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图2-5  鱼汤生产工艺图
（1）活鱼宰杀（卸鱼区、鱼放血区、杀鱼区）
卸鱼、放血、去鳞由机器操作完成后，由人工去内脏，分割出鱼柳（人工操作），得到原料鱼骨。此过程产生噪声。
（2）浸洗（粗加工区）
用饮用水清洗4-5次，洗净鱼骨血水，深度浸洗，沥干鱼骨表面水分。此过程产生废水。
（3）配料（配料间）
按照产品配方进行配料。
（4）投料和熬汤（熟制车间）
将鱼骨、称量好的辅料一起放入蒸汽加热好的全自动行星炒锅（500L）内进行炒制30分钟，将鱼骨中的水汽、鱼腥味去除，锅中投入≥90℃热开水，熬煮3小时到3.5小时，汤汁呈现乳黄色，汤汁乳化效果应达到“浓厚如乳”状态方可进入下一道工序。此过程产生异味。
（5）灌装（内包装间）
将每批次熬煮好的鱼汤在1时内真空灌装包装完成，根据需要将需包装的批次包装打码由内包材拆包间传递窗送入内包装间，灌装前，先检查成品包装袋外观是否合格，打印的日期是否正确、清晰。 此过程产生噪声。
（6）重量检测仪、金检仪检测（内包装间）
对已经完成真空包装的产品进行检测，对已测的产品应单独挂牌标识存放。
（7）速冻（速冻库）
将真空包装的鱼汤通过摆架送至速冻库内，速冻库温度≤-35℃，速冻时间≥10小时，速冻后产品中心温度≤-18℃。
（8）装箱（外包装间）
1、速冻好的成品鱼汤装入纸箱
2、同时检查内袋日期、纸箱日期、纸箱封口包装是否清晰、完整 
（9）入库（成品冷库区）
包装完成后及时入成品库；成品库温度控制在≤-20℃，温度波动±2℃。
（10）发货、运输（出、卸货平台）
5、产污环节分析
表2-8  产污节点、污染物种类、排放方式及污染防治设施一览表
	污染物种类
	生产单元
	生产设施
	产污环节
	污染物种类
	排放方式
	污染防治设施名称及工艺

	废水
	办公用水
	生活设施
	生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油
	间歇
	经厂区化粪池后经由管网进入园区配套污水处理厂

	
	生产废水
	生产设备
	冲洗
	
	间歇
	进入厂内三级沉淀池处理，处理后经由管网进入园区配套污水处理厂

	
	
	清洗、洗
	清洗
	
	
	

	废气
	生产工序
	生产
	生产
	异味
	间歇
	封闭车间抽排风

	
	
	油炸
	油炸
	油烟
	间歇
	封闭车间，集气罩收集后经油烟净化器处理后房顶排放

	
	
	翻炒
	翻炒
	异味
	间歇
	

	噪声
	生产工序
	/
	生产噪声
	dB（A）
	/
	隔声减振等

	固废
	机器维护
	压榨机
	压榨
	废机油、废机油桶
	/
	暂存危废间，定期交由有资质单位处置

	
	加工、装配工序
	生产工艺
	加工、装配
	废包装材料
	/
	集中收集后外售综合利用

	
	办公生活
	/
	办公生活
	生活垃圾
	/
	环卫部门统一处理





	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租赁淮南市八公山区绿色发展产业园16#、17#现有空置标准化厂房用于本项目建设，用地为工业用地。根据现场踏勘，该厂房处于空置状态，厂房及配套基础设施完好；拟建区域不存在遗留环境问题，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题存在，厂房现状满足本项目入驻建设及环保要求。
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、大气环境质量
本次评价采用《2025年淮南市生态环境质量状况公报》中相关数据。淮南市全市环境空气综合指数为3.62。细颗粒物（PM2.5）日均浓度范围为5～172微克/立方米，日均值达标率为89.5%，年均值为37.1微克/立方米；可吸入颗粒物（PM10）日均浓度范围为7～218微克/立方米，日均值达标率为96.4%，年均值为61微克/立方米；二氧化氮（NO2）日均浓度范围为5～56微克/立方米，日均值达标率为100%，年均浓度为18微克/立方米；二氧化硫（SO2）日均浓度范围为4～17微克/立方米，日均值达标率为100%，年均浓度为7微克/立方米；一氧化碳（CO）日均浓度范围为0.2～1.1毫克/立方米，日均值达标率为100%，日均值第95百分位数为0.8毫克/立方米；臭氧日最大8小时（O3-8h）滑动平均值范围为16～197微克/立方米，达标率为94.8%，日最大8小时滑动平均值第90百分位数为149微克/立方米。
表3-1  2025年淮南环境空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	标准值（μg/m3）
	现状浓度（μg/m3）
	达标情况

	SO2
	年均值
	60
	7
	达标

	NO2
	年均值
	40
	18
	达标

	PM10
	年均值
	60
	61
	不达标

	PM2.5
	年均值
	30
	37.1
	不达标

	CO
	日平均第95百分位数
	4000
	800
	达标

	O3
	日最大8小时平均第90百分位数
	160
	149
	达标


据上表可知，细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）不达标，因此判断项目所在区域属于不达标区。
为加强大气污染防治工作，持续改善环境空气质量，淮南市重点实施以下工作：①突出空气质量提升行动：制定空气质量提升计划，实施重点突破，推动辖区空气质量明显改善；②开展重点时段防治攻坚：开展夏季臭氧攻坚和秋冬季颗粒物攻坚行动；③推进重点领域污染治理：紧抓重点企业、重点VOCS行业治理和清洁运输能源替代；④提升面源污染管控水平：推进扬尘精细化管控，强化露天焚烧管控，开展餐饮油烟专项排查和加大散煤清零力度；⑤加强大气治理制度保障：完善技术帮扶机制，会商调度机制，部门联动机制，快速响应机制和监督考核机制。
2、水环境质量
根据淮南市生态环境局发布的《2025年淮南市生态环境质量状况公报》：2025年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为95.8%，Ⅳ类水质比例4.2%，总体水质状况优，比上年上升了4.1个百分点。
8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，总体水质状况良好；考核我市的11个省控断面中优良水质比例为100%，总体水质状况优。
河流：淮河干流水质状况为优，东淝河、西淝河、永幸河、陡涧河水质状况为优，架河、泥河、万小河、瓦西干渠、丁家沟和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。袁庄水厂、东部城区水源地、西淝河闸下、窑口大桥和白洋淀渡口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），其他断面水质保持稳定。
湖库：安丰塘、瓦埠湖和焦岗湖点位水质年均值符合Ⅲ类标准，水质状况为良好；高塘湖点位水质年均值符合Ⅳ类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。安丰塘营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和瓦埠湖营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ⅳ类好转为Ⅲ类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。
项目附近水体淮河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。
3、声环境质量
本项目位于安徽省淮南市八公山区绿色发展产业园16#、17#标准化厂房，厂界周边50m范围内无声环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需进行噪声环境质量现状监测。
4、生态环境
本项目位于安徽省淮南市八公山区绿色发展产业园16#、17#厂房，用地性质为工业用地，建设项目不涉及生态环境保护目标，项目周围无风景名胜区和文物古迹等特殊保护对象，因此本次评价未开展生态现状调查。
5、电磁辐射
本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目。因此，不进行电磁辐射现状监测和评价。
6、地下水、土壤环境
本项目生活污水经化粪池预处理，生产废水经沉淀池沉淀后，一并排入淮南市八公山区绿色发展产业园区配套污水处理厂处理后经市政污水管网接入淮南首创八公山污水处理厂处理达标后排放；厂区均按照相关要求进行防渗、防雨、防漏、防火等防范措施。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查。

	环境保护目标
	项目选址位于安徽省淮南市八公山区绿色发展产业园，项目周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区和饮用水水源保护区等需要特殊保护的环境敏感对象，总体上不因项目的建设而改变区域环境质量，保护级别分别为：
环境空气：保护区域500m范围环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值，不因本项目建设而降低原有功能级别。根据现场调查，厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区。
地表水环境：保护区域地表水体淮河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，不因本项目建设而降低原有功能级别。
声环境：保护区域环境声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，不因本项目的建设降低原有功能级别。
地下水：厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
项目环境保护目标见下表：
表3-2  环境保护目标一览表
	环境要素
	名称
	坐标/m
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	方位
	距厂界距离（m）
	环境功能

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	大气环境
	新建小区A区
	-245
	-110
	居民
	约4400人
	二类
	NW
	270
	GB3095-2026中过渡阶段二级浓度限值

	
	新建小区B区
	-423
	-240
	居民
	约3400人
	二类
	SW
	430
	

	
	淮南市八公山区第四小学
	-165
	-260
	学校
	约430人
	二类
	SW
	310
	

	
	杨家地村
	263
	-12
	居民
	约1020人
	二类
	E
	190
	

	
	矿南社区
	-100
	-90
	居民
	约520人
	二类
	SW
	135
	

	声环境
	50m范围内无声环境保护目标
	GB3096-2008中3类标准

	地表水环境
	淮河
	/
	/
	/
	大型河流
	III类
	E
	1180
	GB38382002中III类标准




	污染物排放控制标准
	1、废气
本项目运营期食堂油烟和油炸翻炒油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中要求。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中表1恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建限值要求。项目厂界无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值，厂区内厂房外无组织非甲烷总烃执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分：印刷工业》（DB34/4812.4-2024）中表3规定的排放限值。
表3-3  大气污染物排放限值
	规模
	小型
	中型
	大型

	基准灶头数
	≥1，＜3
	≥3，＜6
	≥6

	最高允许排放浓度（mg/m3）
	2.0

	净化效率最低去除效率（%）
	60
	75
	80


表3-4  臭气浓度污染物排放限值
	污染物
	排放方式
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	执行标准

	臭气浓度
	无组织
	20（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93

	氨
	
	1.5
	

	硫化氢
	
	0.06
	


表3-5  项目厂界无组织废气浓度限值
	污染物
	无组织排放监控浓度限值
	执行标准

	
	监控点
	浓度（mg/m3）
	

	非甲烷总烃
	周界外浓度最高点
	4.0
	GB16297-1996


表3-6  项目厂区内无组织废气排放限值
	污染物
	特别排放限值（mg/m3）
	限值含义
	无组织排放监控位置
	标准来源

	NMHC
	6
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点
	DB34/4812.4-2024

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	
	


2、废水
本项目生活污水经化粪池预处理后，生产废水经三级沉淀池处理后，一并经园区污水管网排入八公山区绿色发展产业园区配套污水处理厂处理后经市政污水管网接入淮南首创八公山污水处理厂处理达标后排放。项目外排废水水质达到八公山区绿色发展产业园区配套污水处理厂进水水质要求。
园区配套污水处理厂出水水质达到淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂接管要求（无要求的按《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准要求）及《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）中间接排放限值要求中较严格的要求，淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准。具体见下表。
表3-7  废水排放限值一览表  单位：mg/L（pH值无量纲）
	污染物
	pH
	COD
	BOD5
	NH3-N
	SS
	TN
	TP

	本项目废水排放限值
	园区配套污水处理厂设计进水水质
	6-9
	10000
	4750
	83
	875
	325
	45

	
	本项目废水排放限值
	6-9
	10000
	4750
	83
	875
	325
	45

	园区配套污水处理厂设计出水水质
	八公山污水处理厂接管限值
	6-9
	380
	160
	25
	200
	70
	3

	
	GB46817-2025中间接排放限值
	6-9
	500
	350
	45
	400
	70
	8

	
	园区配套污水处理厂设计出水水质
	6-9
	380
	160
	25
	200
	70
	3

	首创八公山污水处理厂排放标准[（GB18918-2002）一级A标准]
	6-9
	50
	10
	5（8）
	10
	15
	0.5


3、噪声
运营期项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。标准详见表3-8。
表3-8  工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）
	标准
	昼间
	夜间

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
	65
	55


4、固体废物
建设项目一般固体废物暂存要做好防雨淋、防渗漏、防扬尘等环保要求，执行《安徽省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，并按规定委托有相应资质的单位处置。

	总量控制指标
	根据项目工程分析核算，本项目建成后，全厂废水和废气总量控制指标如下：
水污染物：
项目废水经八公山区绿色发展产业园区配套污水处理厂处理，园区配套污水处理厂出水水质达淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂接管要求（无要求的按《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准要求）及《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）中间接排放限值要求中较严格的要求后排放至淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂进一步处理，最终排入淮河。废水水量纳入园区配套污水处理厂申请水量中管理，不再单独申请总量。
废气污染物：
本项目大气污染物主要为油烟和臭气浓度，故无需申请总量。







四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境影响和保护措施
	本项目建设地点位于安徽省淮南市八公山区绿色发展产业园，租赁现有已建成标准化厂房进行生产活动，厂房已建成，施工期主要为厂房改造和设备安装等施工作业，施工期污染物主要为设备安装时期施工人员产生的少量生活污水和生活垃圾等，故本次评价对施工期环境影响不作分析。

	营运期环境影响分析
	1、大气环境影响分析
本项目运营期产生的废气主要为喷码工序有机废气、车间加工异味、油炸及翻炒油烟和食堂油烟等。
1.1  食堂油烟
本项目设1个食堂为企业职工提供饮食，食堂烹调拟采用天然气，天然气属清洁能源，不再进行污染物分析，食堂在进行食物烹调、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解物会产生一定量的油烟废气。
根据项目设计，食堂提供90人/d就餐，全年以300天计，食用油消耗系数以0.8kg/（100人·天），每天耗油为0.72kg/d，烹饪过程中食用油的挥发量按3%计算，则食堂中每天产生油烟量为0.0216kg/d，即6.48kg/a。食堂配备4个灶头，1台风机，配置风量为2000m3 /h的排风机，按日高峰期2小时计，总风量为120万m3 /a，则油烟产生浓度为5.4mg/m3，本项目食堂油烟配套专用静电式油烟净化器和专用烟道，收集效率为80%，去除效率为75%，油烟经处理后由专用烟道引至楼顶排放，则油烟排放量为0.00432kg/d，即1.296kg/a，油烟排放浓度为1.08mg/m3。满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟标准要求。
1.2  油炸油烟
本项目熟制品鱼片油炸过程产生油烟，油炸消耗植物油量为5t/a，油烟挥发量约占耗油量4%，则本项目油炸油烟产生量为0.2t/a，本项目油炸锅上方设置集烟罩，油烟废气由烟罩收集后，经高效油烟净化器净化处理后由专用烟道楼顶排放，油烟净化效率80%，油炸集气罩收集效率按80%计，每日油炸时间按8小时计，则本项目油烟废气排放量为0.032t/a，无组织排放量0.04t/a。
油炸油烟所需风量参考《环境工程设计手册-修订版》矩形风管公式：


式中：L：圆形风管风量，m3/h；
      a：矩形风管长边的尺寸，m；本次取0.4m；
b：矩形风管短边的尺寸，m；本次取0.4m；
v：断面平均风速，m/s。本次风管风速取15m/s。
经核算，油炸油烟工序风机所需风量为8640m3/h。考虑风阻等因素，所需风量取值为10000m3/h，则油炸油烟排放速率为0.0133kg/h、排放浓度约为1.33mg/m3。
未收集的油烟车间内无组织排放，加强车间通风。
1.3  翻炒油烟
本项目熟制品鱼片翻炒过程产生油烟，翻炒消耗植物油量为5t/a，油烟挥发量约占耗油量4%，则本项目翻炒油烟产生量为0.2t/a，本项目炒锅上方设置集烟罩，油烟废气由烟罩收集后，经高效油烟净化器净化处理后由专用烟道楼顶排放，油烟净化效率80%，集气罩收集效率按80%计，每日翻炒时间按8小时计，则本项目油烟废气排放量为0.032t/a，无组织排放量0.04t/a。
油炸油烟所需风量参考《环境工程设计手册-修订版》矩形风管公式：


式中：L：圆形风管风量，m3/h；
      a：矩形风管长边的尺寸，m；本次取0.4m；
b：矩形风管短边的尺寸，m；本次取0.4m；
v：断面平均风速，m/s。本次风管风速取15m/s。
经核算，翻炒油烟工序风机所需风量为8640m3/h。考虑风阻等因素，所需风量取值为10000m3/h，则翻炒油烟排放速率为0.0133kg/h、排放浓度约为1.33mg/m3。
未收集的油烟车间内无组织排放，加强车间通风。
1.4  车间异味
项目生产加工过程会产生少量的异味，其主要污染因子为臭气浓度。本项目采用封闭车间进行加工生产，车间内设置抽排风设施，生产加工过程产生的恶臭经抽排后车间房顶扩散排放。本项目50m范围内无敏感点，车间异味对区域环境影响较小，厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准（臭气浓度20无量纲）要求。
1.5  喷码工序有机废气
项目在喷码包装工序采用水性油墨，喷码时产生一定的油墨废气，主要为非甲烷总烃，根据企业提供的成分报告，项目水性油墨挥发性有机物含量为0.23%，项目水性油墨用量为0.6t/a，则项目喷码工序挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.00138t/a，产生速率约为0.00115kg/h（平均每天喷码4h，年喷码1200h）。
项目使用的水性油墨VOCS含量0.23%，满足《油墨中可挥发性有机物（VOCS）含量的限值》（GB38507-2020）中低VOCS含量原辅材料含量限值应<5%的要求，根据《关于印发安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案的通知》（皖环发〔2024〕1号）中“附件4 低挥发性有机物含量原辅材料源头替代企业豁免挥发性有机物末端治理实施细则（试行）”中“在同一个生产线内，原辅材料VOCS含量低于10%，厂区内和厂界VOCS无组织排放浓度稳定达到相关标准限值要求，现场管理规范的，相应生产工序可不要求采取无组织排放收集和处理措施。符合相关要求的企业，新建企业可不再配套建设收集和处理设施。”本项目使用的油墨密闭桶装储存于喷码间内，生产中经密闭桶装运输，在非取用状态时封口存放于库房内，保持密闭状态，喷码工序位于封闭喷码车间内进行，本项目油墨使用符合国家要求；运营期间通过监测厂区内无组织排放浓度，监控企业综合控制效果，确保企业VOCS厂区内和厂界无组织排放浓度稳定达标排放。VOCS产生速率为0.00115kg/h，故，本项目油墨喷码工序可不配置VOCS处理设施，VOCS在车间内无组织排放。本环评要求企业加强车间通风换气。
1.6  恶臭气体污染防治措施
（1）原料贮存过程定期通风、消毒，确保原料品质。
（2）生产车间高度应能满足工艺、卫生要求，接触食品物料的设备、工具及管道必须用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水、不变形的材料制作并符合相关的卫生要求，其表面应清洁，边角圆滑，无死角，不易积垢，不漏隙，便于拆卸清洗和消毒。应设置工具容器和洁具清洗间/区。车间应有与生产工人数相适应的洗手、消毒设施，分别设置在车间进口处和/或车间内适当的位置，采用非手动式水龙头，根据需要配备消毒手套、洗涤剂、消毒液、干手设施等。
（3）各种原料和成品应按品种分类分批贮存，并有明显标识，标明贮存物品的存储量及有效期限。原材料的包装物或容器应符合食品卫生要求。厂区、仓库、生产车间应有防止鼠类、蚊蝇、昆虫等污染食品的设施。
（4）生产车间、仓库等应有良好的通风设施，根据生产需要设置水幕、风幕和空调、除湿、排气等设施。
（5）生产产生的一般固废豆渣采用密闭容器存放，做到日产日销，不在车间内长时间堆存。
（6）生产车间每日均需进行紫外消毒，确保车间内不滋生细菌。
1.6  监测要求
本项目为C1499其他未列明食品制造和C1361水产品冷冻加工，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）规定，本项目属于登记管理，无需申领排污许可证；鉴于项目运营期有污染物外排，建议项目运营期开展污染物排放监测，其监测要求按《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020）等规定进行。本次项目建成后全厂废气污染源监测点、监测项目及监测频次见表4-1。
表4-1  监测计划一览表
	项目
	监测点位
	监测因子
	监测频率
	监测点位
	实施单位

	废气
	食堂油烟排口
	油烟
	1次/年
	厂界
	委托有资质的单位监测

	
	油炸油烟排口
	油烟
	1次/年
	厂界
	

	
	翻炒油烟排口
	油烟
	1次/年
	厂界
	

	
	厂界无组织
	臭气浓度、氨、硫化氢、非甲烷总烃
	1次/年
	厂界
	

	
	厂区内无组织
	非甲烷总烃
	1次/年
	厂房外监控点
	


2、水环境影响分析
2.1  废水量
项目运营期废水主要为员工生活污水和生产废水，生活污水经化粪池后、生产废水经三级沉淀池后一并经由园区管网进入八公山区绿色发展产业园区配套污水处理厂处理。

表4-2  废水产生情况一览表
	序号
	名称
	废水产生量
	污染物

	
	
	日产生（t/d）
	年产生量（t/a）
	

	1
	生活废水
	6.12
	1836
	COD、BOD5、SS、氨氮、pH值

	2
	生产废水
	196.31
	58892.24
	

	合计
	202.43
	60728.24
	/


2.2  污染防治措施及可行性分析
表4-3  建设项目生产废水污染物产生与排放情况
	排放源
	污染物名称
	处理前
	治理措施
	处理后
	排放去向
	标准值
	是否达标

	
	
	浓度
（mg/L）
	产生量
（t/a）
	工艺
	处理效率%
	浓度
（mg/L）
	排放量
（t/a）
	
	
	

	生活污水（1836t/a）
	pH
	6~9
	/
	化粪池
	/
	/
	/
	园区配套污水处理厂
	6~9
	达标

	
	COD
	400
	0.734
	
	28
	288
	0.5288
	
	10000
	达标

	
	BOD5
	200
	0.367
	
	30
	140
	0.2570
	
	4750
	达标

	
	SS
	200
	0.367
	
	40
	120
	0.2203
	
	875
	达标

	
	NH3-N
	30
	0.055
	
	8
	27.6
	0.0507
	
	83
	达标

	生产废水（58892.24t/a）
	pH
	6~9
	/
	三级沉淀池
	/
	6-9
	/
	园区配套污水处理厂
	6~9
	达标

	
	COD
	2500
	147.2306
	
	15
	2125
	125.146
	
	10000
	达标

	
	BOD5
	1200
	70.6707
	
	20
	960
	56.5366
	
	4750
	达标

	
	NH3-N
	60
	3.5335
	
	/
	60
	3.5335
	
	83
	达标

	
	SS
	900
	53.003
	
	50
	450
	26.5015
	
	875
	达标

	
	TP
	20
	1.1778
	
	5
	19
	1.119
	
	45
	达标

	合计（60728.24t/a）
	pH
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	园区配套污水处理厂
	6~9
	达标

	
	COD
	/
	/
	/
	/
	2069.46
	125.6748
	
	10000
	达标

	
	BOD5
	/
	/
	/
	/
	935.21
	56.7936
	
	4750
	达标

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	/
	59.02
	3.5842
	
	83
	达标

	
	SS
	/
	/
	/
	/
	440.02
	26.7218
	
	875
	达标

	
	TP
	/
	/
	/
	/
	18.43
	1.119
	
	45
	达标


项目生活污水经化粪池预处理、生产废水经三级沉淀池处理后，混合排入园区污水管网，废水排放满足八公山区绿色发展产业园区配套污水处理厂进水水质限值要求。
2.3  废水排放口基本情况
表4-4  废水排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	排放口地理坐标
	排放去向
	排放规律
	排放标准
	排放口类型

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	名称
	污染物种类
	浓度限值（mg/L）
	

	1
	DW001
	污水总排口
	116.836909°
	32.652022°
	园区配套污水处理厂
	间接排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	园区配套污水处理厂接管要求
	pH
	6-9
	一般排放口

	
	
	
	
	
	
	
	
	COD
	10000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	4750
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	875
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	83
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	TP
	45
	


2.4  依托八公山区绿色发展产业园区配套污水处理厂的可行性分析
①水量可行性
园区配套污水处理厂一期设计处理规模为3000t/d，土建工程按照一、二期合建总处理规模4000t/d。本项目废水量为202.43m3/d，占一期设计处理规模的6.7%，故项目水量依托可行。
②水质可行性分析
本项目主要为废水为员工生活污水和生产废水，生活污水经化粪池后、生产废水经三级沉淀池后，可满足园区配套污水处理厂进水水质要求。可进入园区配套污水处理厂处理，园区配套污水处理厂出水水质达《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中的B级标准及淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂接管要求较严格值后排放至淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂进一步处理，最终排入淮河。
③污水处理厂工艺可行性分析
[image: ScreenShot_2026-08-24_153029_783]
图4-1  污水处理厂工艺流程图
园区配套污水处理厂采用“预处理（格栅＋预沉＋调节＋UASB＋高效气浮）＋生化处理（三级AO＋二沉＋絮凝＋终沉）”处理工艺，处理厂出水水质达《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中的B级标准及淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂接管要求较严格值后排放至淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂进一步处理，最终排入淮河。
（1）预处理工艺：污水自流进入回转式格栅，通过格栅除去废水中垃圾杂质等污染物，再进入预沉池，去除废水中的无机砂砾，保证后端设备的正常运行，之后进入调节池，调节进水水质水量。通过调节池后的废水进入UASB(升流式厌氧污泥床)池。投加PAC、PAM在UASB池中，在此，高浓度有机污染物在厌氧微生物作用下被分解，产生沼气(可回收利用)，UASB工艺能有效去除大部分有机物，并提高废水的可生化性，为后续好氧处理创造条件。出水再流入高效气浮池中，通过混凝和絮凝作用，使水中难以沉降的细小悬浮物、胶体和部分溶解性污染物形成絮体，絮体再与微气泡结合，迅速上浮至水面，形成浮渣，从而获得澄清的出水。
（2）生化处理工艺：经高效气浮池后的废水再进入三级AO池中，在三级AO池内通过微生物的作用分解废水中的污染物，去除CODcr、BOD5、悬浮物、氨氮、TN、TP等，出水进入二沉池中。二沉池对三级AO池出水进行泥水分离，上清液进入后续单元，沉降下来的污泥部分回流至三级AO池，剩余部分进入污泥浓缩池。
综上所述，项目生活污水和生产废水经由园区管网进入园区配套污水处理厂处理可行，经上述处理措施后，项目废水能做到达标排放，不会降低纳污水体水环境现有功能。
2.5  监测要求
本项目为C1499其他未列明食品制造和C1361水产品冷冻加工，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）规定，本项目属于登记管理，无需申领排污许可证；鉴于项目运营期有污染物外排，建议项目运营期开展污染物排放监测，其监测要求按《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020）等规定进行。本次项目建成后全厂废水污染源监测点、监测项目及监测频次见表4-5。
表4-5  监测计划一览表
	项目
	监测点位
	监测因子
	监测频率
	实施单位

	综合废水
	废水总排口（DW001）
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP
	1次/年，非连续采样至少4个
	委托有资质的单位监测
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	3、声环境影响分析
3.1  噪声源强
表4-6  项目主要噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	设备名称
	声压级（dB（A））
	运行时段
	控制措施
	空间相对位置（m）

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z

	1
	油炸油烟净化器风机
	85
	昼间8h
	选用低噪声设备、隔声、安装减振基座、设备软连接
	35
	80
	19

	2
	食堂油烟净化器风机
	85
	昼间8h
	选用低噪声设备、隔声罩、安装减振基座、设备软连接
	10
	29
	19


表4-7  项目主要噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声压级（dB（A））
	运行时段
	声源控制措施
	空间相对位置（m）
	距室内边界距离/m
	室内边界声级dB（A）
	建筑物插入损失（dB（A））
	建筑物外噪声声压级（dB（A））

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离（m）

	1
	标准化厂房
	全电动步行式码垛车，1台
	75
	昼间8h
	选用低噪声设备、厂房隔声、安装减振基座、设备软连接等
	15
	64
	1.2
	47
	11
	40
	11
	41.56
	54.17
	42.96
	54.17
	20
	20
	20
	20
	21.56
	34.17
	22.96
	34.17
	1

	2
	
	全自动液压滚揉机，1台
	80
	
	
	50
	50
	9.5
	30
	5
	57
	17
	50.46
	66.02
	44.88
	55.39
	20
	20
	20
	20
	30.46
	46.02
	24.88
	35.39
	1

	3
	
	高压清洗机，2台
	80（等效后83）
	
	
	40
	29
	1.2
	40
	7
	47
	15
	50.96
	66.1
	49.56
	59.48
	20
	20
	20
	20
	30.96
	46.1
	29.56
	39.48
	1

	4
	
	切条机，1台
	80
	
	
	62
	41
	1.2
	14
	8
	73
	14
	57.08
	61.94
	42.73
	57.08
	20
	20
	20
	20
	37.08
	41.94
	22.73
	37.08
	1

	5
	
	切片机，1台
	78
	
	
	45
	35
	1.2
	32
	10
	55
	12
	47.9
	58
	43.19
	56.42
	20
	20
	20
	20
	27.9
	38
	23.19
	36.42
	1

	6
	
	斜切鱼片机，13台
	75（等效后86.1）
	
	
	30
	25
	1.2
	50
	10
	37
	12
	52.12
	66.1
	54.74
	64.52
	20
	20
	20
	20
	32.12
	46.1
	34.74
	44.52
	1

	7
	
	制冰机，3台
	80（等效后84.8）
	
	
	25
	31
	1.2
	52
	16
	35
	6
	50.48
	60.72
	53.92
	69.24
	20
	20
	20
	20
	30.48
	40.72
	33.92
	49.24
	1

	8
	
	风冷模块机，3台
	75（等效后79.8）
	
	
	57
	55
	1.2
	10
	19
	77
	3
	59.8
	54.22
	42.07
	70.26
	20
	20
	20
	20
	39.8
	34.22
	22.07
	50.26
	1

	9
	
	行星炒锅，2台
	75（等效后78）
	
	
	32
	79
	14
	25
	16
	62
	6
	50.04
	53.92
	42.15
	62.44
	20
	20
	20
	20
	30.04
	33.92
	22.15
	42.44
	1

	10
	
	鱼丝机，2台
	75（等效后78）
	
	
	42
	38
	1.2
	33
	14
	54
	8
	47.63
	55.08
	43.35
	59.94
	20
	20
	20
	20
	27.63
	35.08
	23.35
	39.94
	1

	11
	
	双室650型真空包装机，1台
	65
	
	
	66
	44
	9.5
	10
	9
	77
	13
	45
	45.92
	27.27
	42.72
	20
	20
	20
	20
	25
	25.92
	7.27
	22.72
	1

	12
	
	固定式多功能清洗机，11台
	75（等效后85.4）
	
	
	60
	43
	1.2
	15
	12
	72
	10
	61.88
	63.82
	48.25
	65.4
	20
	20
	20
	20
	41.88
	43.82
	28.25
	45.4
	1

	13
	
	滚笼式去鳞机，4台
	70（等效后76）
	
	
	68
	44
	1.2
	8
	7
	79
	15
	57.94
	59.1
	38.05
	52.48
	20
	20
	20
	20
	37.94
	39.1
	18.05
	32.48
	1

	14
	
	SF-80A数控切鱼片机，10台
	75（等效后85）
	
	
	45
	40
	1.2
	30
	14
	57
	8
	55.46
	62.08
	49.88
	66.94
	20
	20
	20
	20
	35.46
	42.08
	29.88
	46.94
	1

	15
	
	鳞水分离机，1台
	80
	
	
	50
	50
	1.2
	22
	19
	65
	3
	53.15
	54.42
	43.74
	70.46
	20
	20
	20
	20
	33.15
	34.42
	23.74
	50.46
	1

	16
	
	液压滚揉机，5台
	80（等效后87）
	
	
	55
	52
	9.5
	34
	5
	53
	17
	56.37
	73.02
	52.51
	62.39
	20
	20
	20
	20
	36.37
	53.02
	32.51
	42.39
	1

	17
	
	自动真空包装机，12台
	65（等效后75.8）
	
	
	65
	42
	1.2
	10
	2
	77
	20
	55.8
	69.78
	38.07
	49.78
	20
	20
	20
	20
	35.8
	49.78
	18.07
	29.78
	1

	18
	
	捷豹空压机，2台
	88（等效后91）
	
	
	50
	40
	1.2
	44
	10
	44
	10
	58.13
	71
	58.13
	71
	20
	20
	20
	20
	38.13
	51
	38.13
	51
	1

	19
	
	冷冻式干燥机，2台
	75（等效后78）
	
	
	66
	50
	14
	77
	10
	8
	9
	40.27
	58
	59.94
	58.92
	20
	20
	20
	20
	20.27
	38
	39.94
	38.92
	1

	20
	
	搅拌夹层锅，3台
	70（等效后74.8）
	
	
	52
	45
	14
	22
	15
	65
	4
	47.95
	51.28
	38.54
	62.76
	20
	20
	20
	20
	27.95
	31.28
	18.54
	42.76
	1

	21
	
	绞肉机，1台
	75
	
	
	43
	36
	1.2
	33
	12
	54
	9
	44.63
	53.42
	40.35
	55.92
	20
	20
	20
	20
	24.63
	33.42
	20.35
	35.92
	1

	22
	
	全自动杀菌锅，1台
	75
	
	
	10
	27
	14
	67
	20
	20
	2
	38.48
	48.98
	48.98
	68.98
	20
	20
	20
	20
	18.48
	28.98
	28.98
	48.98
	1

	23
	
	激光打码真空封口机，1台
	70
	
	
	53
	38
	9.5
	24
	9
	63
	12
	42.4
	50.92
	34.01
	48.42
	20
	20
	20
	20
	22.4
	30.92
	14.01
	28.42
	1

	24
	
	立式激光真空封口机，1台
	70
	
	
	52
	38
	9.5
	24
	10
	62
	10
	42.4
	50
	34.15
	50
	20
	20
	20
	20
	22.4
	30
	14.15
	30
	1

	25
	
	灌装机，1台
	70
	
	
	18
	28
	14
	43
	12
	44
	10
	37.33
	48.42
	37.13
	50
	20
	20
	20
	20
	17.33
	28.42
	17.13
	30
	1

	26
	
	三维切丁机，1台
	70
	
	
	50
	125
	1.2
	10
	8
	77
	14
	50
	51.94
	32.27
	46.48
	20
	20
	20
	20
	30
	31.94
	12.27
	26.48
	1

	27
	
	搅拌机，1台
	75
	
	
	50
	124
	1.2
	10
	7
	77
	15
	55
	58.1
	37.27
	51.48
	20
	20
	20
	20
	35
	38.1
	17.27
	31.48
	1

	28
	
	打浆机（制冷），1台
	75
	
	
	52
	120
	1.2
	8
	4
	79
	18
	56.94
	62.96
	37.05
	49.89
	20
	20
	20
	20
	36.94
	42.96
	17.05
	29.89
	1


注：以厂区西南角为原点。项目昼间生产8小时，夜间不生产。项目厂房为标准化混凝土结构厂房，外墙采用真石漆外墙涂料，内墙涂料面层，地面采用混凝土层，窗户选用铝合金三层玻璃门窗、生产时关闭，大门在生产时关闭。




	运营期环境影响和保护措施
	3.2 噪声控制措施
本项目厂区噪声建议采取以下防治措施：
①合理布局，选用低噪声设备，优化项目各噪声设备车间布局；
②对高噪声设备安装减振基础，增加墙面厚度、选用隔声性能好的材料，增加隔声量，减少噪声污染；
③加强设备检修和维护，保持设备处于良好的运行状态；
④应加强对厂区内部的管理，禁止进出厂区的车辆鸣笛；
⑤对于流动声源（汽车），强化行车管理制度，严禁鸣号，在厂区内限速行驶，同时对运输车辆加强管理和维护，保持车辆有良好的车况，要求机动车驾驶人员经过噪声敏感区地段时限制车速，尽量避免夜间运输；
⑥建设单位应与管理部门协调优化物料运输路线，运输路线的选择应尽量避开居中居住区，尽量选择远离项目附近的居民区外的线路，减少运输扬尘、交通噪声等影响；
⑦运输车辆在厂区外道路应限速行驶，居民点等敏感点处严禁鸣笛，并加盖毡布等封闭式运输，防止对运输线路附近环境敏感点造成影响。
3.3 厂界和环境保护目标达标情况分析
采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4－2021）中的工业噪声预测模式。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。根据预测点和声源之间的距离 r，根据声源发出声波的波阵面，将声源划分为点声源、线声源、面声源后进行预测。在本次预测中，将噪声源划分为点声源进行预测。项目对声环境产生影响的主要噪声源，按其辐射噪声和结构特点，安装位置的环境条件以及噪声源至预测点的距离等因素进行判断，逐一计算某一声源在预测点上产生的声压级（dB）。
①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算公式
根据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4－2021），本项目已知各声源 1m 处的 A 声级，单个声源在预测点处产生的声级值计算模式如下：
[image: 10]
图4-2  室内声源等效为室外声源图例
① 计算出某个室内靠近围护结构处的声压级：


式中：Lp1  靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
LW   某个声源的倍频带声功率级，dB（A）；
r   声源到靠近围护结构某点处的距离，m；



R  房间常数；R=S/（1-），S为房间内表面面积，m2；为平均吸声系数，取0.1；
Q 指向性因数；Q取值2。
② 计算所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：	


式中：Lp1i（T）  靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij   室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N   室内声源总数。
③ 在室内近似为扩散场时，计算靠近室外围护结构处的声压级：


式中：Lp2i（T） 靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1i（T） 靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi    围护结构i倍频带的隔声量，dB。
④ 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。


式中：LW — 中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
      Lp2（T）— 靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S — 透声面积，m2。
⑤ 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为LW，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。采用户外声传播衰减公式预测各主要施工机械噪声对环境的影响。


式中：Lp（r） — 预测点处声压级，dB；
      Lp（r0）— 参考位置r0处的声压级，dB；
Dc — 指向性校正，点声源的等效连续声压级与产生声功率级LW的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
      Adiv — 几何发散引起的衰减，dB；
Aatm — 大气吸收引起的衰减，dB；
Agr — 地面效应引起的衰减，dB；
Abar — 障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc — 其他多方面效应引起的衰减，dB。
⑥ 无指向性点声源几何发散衰减基本公式：


式中：Lp (r)   点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；
      Lp (r0)  参考位置r0处的倍频带声压级，dB；
      r 预测点距声源的距离，m；
      r0 参考位置距声源的距离，m；
⑦ 计算总声压级
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：


式中：T—用于计算等效声级的时间，s；
      N—室外声源个数，M为等效室外声源个数；
      Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
      ti— 在T时间内i声源工作时间，s；
tj— 在T时间内j声源工作时间，s。
⑧ 预测点的预测等效声级
项目预测点（声环境敏感点）的等效声级包括噪声源的贡献值和背景噪声的叠加值，新建项目厂界处的噪声影响仅考虑贡献值的影响。


式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB (A)； 
Leqb——预测点的背值，dB (A)。
将有关参数代入公式计算，预测拟建工程噪声源对各向厂界的影响。依据预测模式，计算建设项目厂界噪声影响预测结果见表4-8。
表4-8  噪声预测结果（单位：dB(A)）
	位点
	贡献值
	标准值
	评价结果

	
	昼间
	昼间
	

	东厂界
	56.7
	65
	达标

	南厂界
	54.7
	65
	达标

	西厂界
	58.5
	65
	达标

	北厂界
	57.8
	65
	达标


注：项目仅昼间生产，夜间不生产。
根据预测结果可知，经以上防护措施及墙体隔声和距离的自然衰减等措施后，项目四周厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，不会对周围声环境及内部造成明显影响。
3.4 监测计划
本项目为C1499其他食品制造业和C1361水产品冷冻加工，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）规定，本项目属于登记管理，无需申领排污许可证；鉴于项目运营期有污染物外排，建议项目运营期开展污染物排放监测，其监测要求按《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020）等规定进行。本次项目建成后噪声监测点、监测项目及监测频次见表4-9。
表4-9  监测计划一览表
	项目
	监测点位
	监测因子
	监测频率
	监测点位
	实施单位

	噪声
	厂界四周
	Leq(A)
	1次/季度，每次监测1天，昼间监测1次
	厂界
	委托有资质的单位监测


4、固体废物影响分析
4.1  固体废物产生及处置情况
本项目运营期产生的固体废物主要为员工生活垃圾、废包装材料、废反渗透膜、废植物油、下脚料（鱼鳞及内脏等）、废紫外灯管、废机油、废油桶、废油墨瓶等。
（1）生活垃圾
本项目有员工30人，年工作300天，垃圾产生量按每人0.5kg/d，则生活垃圾产生量为0.015t/d（4.5t/a），收集后由开发区环卫机构定期清运统一处置。
（2）废包装材料
本项目原辅材料年产生废包装材料约2400个，每个包装材料0.1kg，废包装材料产生量为0.24t/a，收集后由物资回收部门回收利用。
（3）废反渗透膜
项目制备纯水时采用反渗透方式进行，将产生一定的废反渗透膜，根据企业提供资料，每年约产生0.02t，收集后厂家回收综合利用。
（4）废植物油
项目在油炸工序会产生一定的废植物油，根据企业提供资料，项目废油产生量约为使用量的3%，则废油产生量为0.3t/a，收集储存在桶内，外售专业处置公司综合处置。
（5）下脚料
根据企业提供资料，项目在生产过程产生下脚料（鱼鳞、内脏等），年产生量约为5710t/a，收集暂存收集池内，外售综合利用。
（6）废机油及其沾染物
本项目对设备进行维护检修时会产生少量矿物质油抹布及手套，产生量约为0.05t/a。废矿物油及含油抹布属于《国家危险废物名录（2025年版）》中HW08废矿物油与含矿物油废物，废代码分别为900-249-08。废机油及含油抹布暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质单位处置。
（7）废机油桶
机油25kg/桶，年产生废机油桶24个，废机油桶约为1kg/只，故废机油桶的产生量为0.024/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油桶属于危险废物HW08，废物代码为900-249-08，应按照危废进行管理暂存在危废间，委托有资质单位处置。
（8）废紫外灯管
项目生产车间每日经紫外灯消毒，紫外灯每两年更换一次，更换一次产生废紫外灯管约0.2t，则每年废紫外灯管约0.1t。根据生态环境部颁布的《国家危险废物名录（2025年版）》，项目废紫外灯管属于危险废物HW29，废物代码为900-023-29，收集后暂存危险废物暂存间，委托有资质单位处置。
（9）废油墨瓶
项目年使用600瓶油墨，产生600个包装瓶，每个约为0.1kg，则年产生废包装瓶0.06t。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废油墨瓶属于危险废物HW49，废物代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），应按照危废进行管理暂存在危废间，委托有资质单位处置。
表4-10  项目固体废物产生情况一览表
	序号
	名称
	属性
	形态
	产生工序
	废物种类
	废物代码
	产生量t/a
	环评要求处理方式
	固废暂存间建设、管理要求

	1
	生活垃圾
	固废
	固态
	员工办公
	SW64其他垃圾
	900-099-S64
	4.5
	a、分类存放、袋装化收集；
[bookmark: _Toc12169]b、定点设加盖垃圾收集桶；
[bookmark: _Toc22371]c、日产日清，环卫部门统一处理

	2
	废包装材料
	一般工业固废
	固态
	包装袋
	SW17可再生类废物
	900-099-S17
	0.24
	暂存一般固废暂存间后定期外售
	贮存、处置执行《安徽省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》

	3
	废反渗透膜
	
	固态
	纯水制备
	SW59其他工业固体废物
	900-099-S59
	0.02
	
	

	4
	废植物油
	
	液态
	油炸
	SW61餐余垃圾
	900-002-S61
	0.3
	
	

	5
	下脚料
	
	半固态
	杀鱼
	SW13食品残渣
	900-099-S13
	5710
	收集池
	

	6
	废机油及其沾染物
	危险废物
	液态
	维修
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-249-08
	0.05
	暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质单位处置
	危险废物暂存间建设执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求

	7
	废机油桶
	
	固态
	维修
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-249-08
	0.024
	
	

	8
	废紫外灯管
	
	固态
	消毒
	HW29含汞废物
	900-023-29
	0.1
	
	

	9
	废油墨瓶
	
	固态
	喷码
	HW49其他废物
	900-041-49
	0.06
	
	


4.2  固体废物环境影响分析
（1）生活垃圾
项目设置垃圾桶暂存现场生活垃圾，垃圾桶位于厂区办公区、生产车间和大门等处，每天由环卫机构定时清运统一处置。
产生生活垃圾的单位和个人应当依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。
任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。
已经分类投放的生活垃圾，应当按照规定分类收集、分类运输、分类处理。 
从生活垃圾中分类并集中收集的有害垃圾，属于危险废物的，应当按照危险废物管理。
（2）下脚料
项目生产过程产生的下脚料（鱼鳞、内脏等）暂存于厂区一层鱼鳞收集池内（30m3），外售综合利用。固体废物临时的堆放场地按照《安徽省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》的相关要求建立，满足防风、防雨、防晒要求。
（3）一般工业固体废物
项目废包装材料等，设置一般工业固废暂存间10m2，位于标准化厂房一层内，做好防渗防腐、防雨淋、防扬尘要求。
一般工业固体废物贮存场所按照《安徽省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》的相关要求建立，满足防风、防雨、防晒要求。为加强监督管理，贮存场所应按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求设置环保图形标志。
根据《安徽省固体废物源头管控实施办法》，项目运营后应在固体废物管理信息系统中开通账户，填报单位基本信息、一般工业固体废物产生、利用、处置等信息，并进行申报登记。
（4）危险废物
表4-11  建设项目危废贮存场所基本情况表
	序号
	贮存场所（设施）名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存能力
	贮存周期

	1
	危险废物暂存间
	废机油及其沾染物
	HW08
	900-249-08
	生产车间一层
	10m2
	桶装
	1t
	半年

	2
	
	废机油桶
	HW08
	900-249-08
	
	
	/
	
	

	3
	
	废紫外灯管
	HW29
	900-023-29
	
	
	桶装
	
	

	4
	
	废油墨瓶
	HW49
	900-041-49
	
	
	/
	
	


①危废暂存间：企业拟在17#一层西南侧建设一座危险废物暂存间，用于分类存放生产过程产生的危险废物，有效面积约10m2。
②危险废物应及时送往委托单位处理，不宜存放过长时间，危废暂存间设置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求（危废暂存间作为重点污染防治区，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求，防渗要求如下：等效黏土防水层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。危险废物贮存过程中不会对地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成影响。
③危废暂存间容量可行性：项目危废暂存间有效面积为10m2，设计暂存量为1t（最大存储量），项目危险废物产生量为0.234t/a，建成运营后企业设计危废储存周期不超过半年，委托有危废处置资质单位及时清运处置。项目危险废物可分类暂存于危废暂存间，危废处置可行。
④企业仅在厂区内进行危险废物的转移运输，距离短，不会对环境敏感点造成环境影响。
⑤危废物在厂内贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定；危废仓库制定严格的暂存保管措施，专人负责。建成运营后企业及时与有危废处置资质单位签订危废处置协议，转运过程严格按照《危险废物转移管理办法》的有关规定，实行联单制度，能够确保本项目危险废物得到合理处置。
⑥厂内建立危险废物台账管理制度，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接受单位名称，危险废物的记录和货单等台账保存期不少于五年。
危险废物临时贮存要求：
a、危废暂存间按《环境保护图形标志-排放口（源）（GB15562.1-1995）》、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置贮存设施标志、分区标志、标签等。 
b、危险废物应与一般固体废物严格隔离，一般固体废物应分类存放，禁止危险废物和生活垃圾混存。
c、废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。
d、危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。
e、装载固体危险废物的容器内须留足够的空间，容器顶部与液体表面间保留 100mm以上的空间。
f、危废暂存桶放在塑料托盘或不锈钢托盘上，避免液体泄漏后污染厂内其他区域。
⑦根据《安徽省固体废物源头管控实施办法》，项目运营后应在固体废物管理信息系统中开通账户，填报单位基本信息、危险废物产生、利用、处置等信息，并进行申报登记。申报登记产生危险废物的种类、数量、去向及贮存等情况。每年3月31日前汇总上一年度的产生、利用、处置及年末贮存情况形成年报，提交县（区）级环境保护主管部门审核。
固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。建立完善的规章制度，以降低固体散落对周围环境的影响。厂区一般工业固体废物处置满足《安徽省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》要求；危险废物暂存于危废暂存间，处理和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《安徽省固体废物源头管控实施办法》要求；因此，厂区产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小，固废处置措施方案是可行的。
5、地下水和土壤环境影响分析和保护措施
5.1 污染的途径
项目危险废物暂存间、化学品仓库、鱼鳞收集池、机修区等可能会造成地下水、土壤污染。
长期使用出现防渗层破损、断裂情况，造成地下水污染。
5.2 污染防治措施
重点防渗区：危险废物暂存间、化学品库、机修区、鱼鳞收集池为重点防渗区。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求，防渗要求如下：等效黏土防水层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）中对防渗层的要求为“人工合成材料衬层可以采用高密度聚乙烯（HDPE），其渗透系数不大于10-10cm/s，厚度不小于6mm。”建议防渗层的设置必须达到“双人工衬层，且人工衬层的材料渗透系数不大于10-10cm/s”的要求。
一般防渗区：生产厂房除重点防渗区和办公区以外其他区域设置一般防渗区，防渗层需满足等效黏土防水层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求：“当天然基础层的渗透系统大于1.0×10-7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能”。
简单防渗区：办公区设置简单防渗区，采取一般地面硬化进行简单防渗。
在采取上述分区防渗措施后，项目运营对地下水、土壤基本不会造成明显影响。
5.3 跟踪监测要求
本项目不对地下水、土壤环境进行跟踪监测。
6、生态环境
本项目位于安徽省淮南市八公山区绿色发展产业园16#、17#标准化厂房，占地为工业用地。
施工期间，各主要工程区设置生态保护警示牌，禁止越界施工；优化施工道路的选址，避免临时占地，减少对植物及其生境占用的影响；严格控制施工范围，不得越界施工。明确施工工序，杜绝超挖、乱挖等不规范施工方式；在施工过程中，开挖回填土方均按设计要求进行施工，场地临时堆存的土方应布置在较高区域，避免受到地表径流的冲刷引发水土流失；对表土集中堆放和保存，并用于工程区的迹地恢复。避免车辆在运输过程中对当地植被的碾压，尽量减少对区域植被的破坏，同时要注意避免扬尘、施工废水及生活污水对区域土壤的污染，保证施工对区域植物生境的破坏最小化。
周围无生态环境保护目标，因此不对运营期生态环境提出相关环保措施要求。
7、环境风险分析
7.1 风险物质数量与临界量比值（Q）
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算项目所涉及的突发环境事件风险物质的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn=Q
式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
      Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。
      当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。
依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）等国家标准中规定的危险物质分类原则，对公司使用的原料及中间产品、产品中的危险物质进行分类、确认，本项目环境风险物质见下表。
表4-12  项目危险物质数量与临界量比值（Q）
	序号
	危险废物名称
	最大储存量q/t
	临界量Q/t
	比值Q
	HJ941-2018 中的分类

	1
	危险废物
	0.234
	50
	0.00468
	健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）

	2
	植物油
	1
	2500
	0.0004
	油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）

	3
	机油
	0.6
	2500
	0.00024
	

	合计
	0.00532
	/


由上表计算结果可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.00532< 1，该项目环境风险潜势为I，风险评价等级为简单分析。
7.2 风险源识别
项目在生产过程中使用的主要风险物质见下表。
表4-13  主要风险源一览表
	序号
	风险物质
	风险源分布
	可能影响途径

	1
	危险废物
	危废暂存间
	泄漏、火灾

	2
	植物油
	生产车间
	泄漏

	3
	机油
	化学品库
	泄漏


7.3 风险防范措施
①公司建立一套完整的管理和操作制度，并定期根据实际情况及出现的问题进行修订和检查。
②环保措施专人定时巡检，一旦发现出现破损等。立即停车，检修。
③配备灭火器、消防栓等消防设备。
④化粪池和各水池体定时维护检修，防止池底和池壁破损，导致废水渗出，污染附近水体和土壤。发现问题后定人、限期落实整改；制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生。
⑤本项目的主要危险废物为废机油和废油桶等，经收集、贮存运送后委托有资质单位处理，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的设计要求建设，做到防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。万一发生危废流失事故，应立刻检查源头，及时寻回流失的危废，收集后委托有资质单位处置，避免对周围环境造成影响。
⑥化学品库安排专人每日巡检，地面重点防渗，泄漏后及时收集到容器内，并对地面进行清洗。
表4-14  本项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	安徽云昊绿色水产食品精深加工建设项目

	建设地点
	安徽省淮南市八公山区绿色发展产业园16栋、17栋

	地理坐标
	经度
	116度50分15.272秒
	纬度
	32度39分6.986秒

	主要危险物质及分布
	危险废物暂存间：废油桶、废紫外灯管、废油墨瓶、废机油及其沾染物；化学品库：植物油、机油

	环境影响途径及危害后果
	本项目风险物质对环境的影响途径主要为风险物质泄漏、火灾爆炸引起的伴生环境事故、以及危废流失事故，对区域大气、地表水、地下水、土壤环境产生影响

	风险防范措施要求
	①建立完整的环保管理机构，配备管理人员；
②制定各项安全生产管理制度，加强安全教育；
③易燃物品应与一般物品和原料分开保存；
④生产车间及其他禁止明火和生产火花的场所，禁止明火；
⑤按照要求建设危废暂存间并严格危废管理；
⑥制定紧急状态下的应急对策并定期演练；
⑦配备安全设施、灭火器等应急物资。


因此，本次评价认为本项目通过采取有效风险防护措施和应急措施，环境风险水平可接受。
8、环境管理及监测计划
8.1 环境管理
根据国家相关环境政策法规要求，企业必须加强日常环境管理，依法接受市（县）环保行政主管部门的监督管理，认真履行社会责任。针对该公司生产管理实际，建立完整的“环境管理制度”，并结合“设备运行控制程序”严格管理，做到文明生产，把环境影响降至最低。在此基础上，还要办好两件事：
（1）切实加强环保设备的日常维护管理，处理效果达到设计指标要求。 
（2）进一步加强厂区环境卫生管理，建立相关环境卫生管理制度，指定专人负责，厂区严禁乱扔垃圾，教育职工自觉做到文明生产。
（3）固体废物，现场堆放贮存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等相关处理处置要求，做好堆放场地防渗要求，建立管理台账、管理制度、转移联单等现场管理要求。
8.2 环境监测
本项目为C1499其他未列明食品制造和C1361水产品冷冻加工，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）规定，本项目属于登记管理，无需申领排污许可证；鉴于项目运营期有污染物外排，建议项目运营期开展污染物排放监测，其监测要求按《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020）等规定进行，全厂环境监测如下：
（1）废气监测计划
项目全厂有关废气污染源监测点、监测项目及监测频次见表4-1。
（2）废水污染源监测
项目全厂有关废水污染源监测点、监测项目及监测频次见表4-5。
（3）噪声监测
定期监测厂界四周噪声，监测频率为每季度1次，每次昼间监测一次，必要时另外加测。监测内容主要为厂界噪声，同时为加强厂区环境管理。监测点、监测项目及监测频次见表4-9。
（4）固体废物
固体废物排放情况应向相关固废管理部门申报，按照要求安排处置，必要时取样分析。
本项目实施后，企业可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析，对监测结果的真实性、准确性、完整性负责，监测结果以报告形式上报当地环保部门。







五、环境保护措施监督检查清单
	

要素
内容
	排放口（编号/名称）污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	食堂油烟排放口
	油烟
	油烟净化器
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	
	油炸油烟排放口
	油烟
	油烟净化器
	

	
	翻炒油烟排放口
	油烟
	油烟净化器
	

	
	厂界无组织
	臭气浓度、氨、硫化氢
	加强生产管理，车间通风
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	
	非甲烷总烃
	加强生产管理，车间通风
	GB16297-1996表2新污染源大气污染物排放限值

	
	厂区内无组织
	非甲烷总烃
	加强生产管理，车间通风
	DB34/4812.4-2024中表3规定的排放限值

	地表水环境
	污水总排口（DW001）
	pH、COD、BOD5、氨氮、SS、TP
	生活污水经化粪池后、生产废水经三级沉淀池后一并经园区管网进入八公山区绿色发展产业园区配套污水处理厂处理
	满足八公山区绿色发展产业园区配套污水处理厂进水水质要求

	声环境
	生产设备
	设备噪声LAeq
	基础减振、加强机械保养、封闭厂房隔声降噪、设备软连接、设备合理选型（低噪设备）、合理空间布局
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	（1）生活垃圾
生活垃圾收集后由园区环卫机构定期清运统一处置。
（2）一般固体废物
下脚料（鱼鳞、内脏等）每日清理收集后暂存收集池内，日产日清，外售综合利用。
厂区设置一般工业固体废物暂存区，面积约10m2，存储废包装材料等，外售物资回收部门综合利用。
（3）危险废物
企业拟在17#一层西南侧建设一座危险废物暂存间（面积约10m2），分类存放危险废物，定期交由有资质单位处置。

	土壤及地下水防治措施
	重点防渗区：危险废物暂存间、化学品库、机修区、鱼鳞收集池为重点防渗区。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求，防渗要求如下：等效黏土防水层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）中对防渗层的要求为“人工合成材料衬层可以采用高密度聚乙烯（HDPE），其渗透系数不大于10-10cm/s，厚度不小于6mm。”建议防渗层的设置必须达到“双人工衬层，且人工衬层的材料渗透系数不大于10-10cm/s”的要求。
一般防渗区：生产厂房除重点防渗区和办公区以外其他区域设置一般防渗区，防渗层需满足等效黏土防水层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求：“当天然基础层的渗透系统大于1.0×10-7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能”。
简单防渗区：办公区设置简单防渗区，采取一般地面硬化进行简单防渗。

	生态环境保护措施
	本项目废水、废气、固体废物、噪声经治理达标后排放，可以减少本项目排放的污染物对周围环境的影响。同时，充分利用厂区的有限空间进行有利于厂区生态的建设，通过合理布局设计，加强地面绿化与立体绿化，多种植一些乔灌木等。建议尽可能提高绿地率，则不但可以美化环境，而且可以有效地隔声、除尘与净化空气，对车间周围的局部环境将起到有效地改善。
通过一系列的生态保护措施，保证环境的清洁、文明、安静，预计项目实施后对建址地的生态环境不会产生恶化

	环境风险防范要求
	建立完整的管理和操作制度；专人定时巡检设备和环保措施；配备必要的消防设备。

	其他环境管理要求
	（1）排污口规范化管理
本项目应尽快完成各排污口规范建设，在厂区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、B15562.2-1995执行。要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。废气和污水处理设施应设专人管理，保证处理效率。环境保护图形标志的形状及颜色见表5-1，环境保护图形符号见表5-2。
表5-1  环境保护图标的形状及颜色表
	排放口名称
	图形标志
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	废气排放口
	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色

	噪声源
	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色

	固废暂存场所
	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	污水排口
	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色



表5-2  环境保护图形符号一览表
	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: ]
	[image: ]
	废水排放口
	表示废水排放

	2
	[image: ]
	[image: ]
	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	3
	[image: ]
	[image: ]
	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放

	4
	[image: ]
	[image: ]
	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	5
	/
	[image: ]
	危险废物
	表示危险废物贮存、处置场


（2）其他要求
项目建成投入运营后，企业应尽快组织竣工环保验收；项目正式运营后必须按照当地环境保护行政主管部门的要求，委托第三方环境监测机构对企业排污状况进行环境监测。






















六、结论
	本项目的建设符合国家产业政策要求，符合当地总体规划和土地规划，选址合理。项目营运期产生的废水、废气、噪声、固体废物均采取有效治理措施和防范措施后，对周围环境影响较小。建设单位只要严格落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施和环境管理要求，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，在确保各项污染物达标排放或综合利用的前提下，对当地及区域的环境质量影响较小。从环境影响的角度考虑，本项目的建设是可行的。















建设项目污染物排放量汇总表
	

分类
项目
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废水
	废水量（t/a）
	0
	0
	0
	60728.24
	0
	60728.24
	+60728.24

	
	COD
	0
	0
	0
	125.6748
	0
	125.6748
	+125.6748

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	3.5842
	0
	3.5842
	+3.5842

	一般固废
	生活垃圾
	0
	0
	0
	4.5
	0
	4.5
	+4.5

	
	废包材料
	0
	0
	0
	0.24
	0
	0.24
	+0.24

	
	废反渗透膜
	0
	0
	0
	0.02
	0
	0.02
	+0.02

	
	下脚料
	0
	0
	0
	5710
	0
	5710
	+5710

	
	废植物油
	0
	0
	0
	0.3
	0
	0.3
	+0.3

	危险废物
	废机油及其沾染物
	0
	0
	0
	0.05
	0
	0.05
	+0.05

	
	废机油桶
	0
	0
	0
	0.024
	0
	0.024
	+0.024

	
	废紫外灯管
	0
	0
	0
	0.1
	0
	0.1
	+0.1

	
	废油墨瓶
	0
	0
	0
	0.06
	0
	0.06
	+0.06


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；
计量单位：废水排放量—吨/年；废气排放量—吨/年；固体废物排放量—吨/年；水污染物排放量—吨/年。
废水排放量为企业接入八公山区绿色发展产业园区配套污水处理厂的接管量。
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