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田环审复〔2026〕4号

关于安徽垣锋金属科技有限公司垣锋高性能铜杆生产基地项目生态环境影响报告表
的批复

安徽垣锋金属科技有限公司：
你单位报送的《安徽垣锋金属科技有限公司垣锋高性能铜杆生产基地项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经审查后批复如下：
在全面落实环评文件提出的各项污染防治和风险防范措施的前提下，结合专家审查意见，原则同意该项目按照安徽沄湍环境科技有限公司编制的《报告表》及本审批意见要求进行规范生产建设。
一、项目概况
安徽垣锋金属科技有限公司租赁安徽淮南田家庵经济开发区（南区）B7-13号厂房，投资5000万元建设“垣锋高性能铜杆生产基地项目”，主要建设铜料熔化与连铸生产线2条、铜杆连轧生产线2条、铜杆后处理与成品包装生产线2条，建成后可年产7000吨铜棒。
本项目已由淮南市田家庵区发展和改革委员会备案，项目代码：2605-340403-04-01-503241，未经审批，该项目不得擅自改变建设内容、工艺、规模和选址等。若工程建设发生重大变动，必须严格依照《中华人民共和国生态环境法典》的有关规定办理相关手续。
二、污染防治措施要求
项目在建设和运营过程中必须严格执行国家和地方政府环境保护的法律法规、政策规范和标准，并重点落实好以下污染防治措施：
（一）施工期污染防治措施
项目施工期主要为生产设备的安装调试，应按照相关文件规定以及《报告表》中提出的污染防治措施要求，做好废气、废水、噪声、固体废物管理等污染防治。合理调整施工时段，以减少噪声对周围环境的影响；各类废弃物应严格进行分类收集并及时清运，不得随意倾倒堆放。严格执行有关条例和规定，确保施工期各项污染物达标排放。
（二）运营期污染防治措施
（1）严格落实大气污染防治措施。本项目产生的废气主要为熔化搅拌废气、切割废气。熔化搅拌废气经密闭罩负压收集、切割粉尘经集气罩收集，一起经高温高效布袋除尘器处理后引至25m高排气筒（DA001）排放；加强对无组织废气管理,减少无组织粉尘逸散,废气排放应按《报告表》中各项标准和要求执行。
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK35]（2）严格落实水污染防治措施。项目实行雨污分流，雨水排入市政雨水管网。项目废水主要为生活污水和生产废水。生活污水经化粪池预处理，生产废水为项目冷却循环系统定期排水,项目设置1座冷却塔,冷却用水循环使用,定期排水达园区接管标准后汇同生活污水一起经园区污水管网排入安徽淮南田家庵经济开发区（南区）污水处理站处理。
（3）严格落实噪声污染防治措施。项目噪声主要来源于连铸机、牵引机、切割机等机械设备运转过程中产生的噪声。优先选用符合国家噪声标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强；合理布局，产噪设备采取消声、减振、隔声等措施，并加强对各个噪声设备的保养、检修，保证设备良好运转，确保厂界噪声达标。
（4）严格落实固废污染防治措施。项目固废主要为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运处理；设置1处一般固废暂存间，废原料包装袋、废渣、废氧化皮屑、铜棒边角料、不合格品、废布袋、布袋除尘器收集粉尘等一般固废，收集后暂存于一般固废暂存间，外售给物资回收单位；设置1处危险废物暂存间，废润滑油、废润滑油桶、含油抹布和手套等危险废物，暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位安全处置。
（5）严格落实土壤及地下水污染防治措施。结合环评文件相关内容与企业实际情况，对项目区进行专项防渗设计和分区防渗处理。危废暂存间进行重点防渗，生产车间、一般固废间等区域进行一般防渗，运营期严格管理，加强巡检，严格落实环评报告中各项防渗措施，防止污染土壤及地下水。
（6）加强环境风险预防和控制。严格按照《报告表》要求，落实各项环境风险防范措施，结合本项目存在的环境风险点，及时制定突发环境事件应急预案并向生态环境部门备案，定期开展应急演练，增强员工的安全和环保意识,确保突发事故状态下的次生环境影响程度可控；严格落实环境保护的各项应急措施及制度，加强风险管理。有关本项目的其他环境影响减缓措施、环境风险防范措施、其他环境管理要求等均须按环评报告规定认真落实。
三、环境管理要求
建设单位必须按照环评文件及本审批意见的要求严格落实相关污染防治措施，项目营运后要加强生产设备及环保设施的日常检修维护，严防突发环境事件，确保环保设施稳定正常运行，保证各项污染物稳定达标排放。
项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，在实际排放污染物之前依据《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关法律法规要求，须纳入排污许可管理的依法及时申请、动态变更排污许可证或进行排污登记备案，不得无证排污。项目竣工后应及时对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况，按照要求变更执行标准。
四、环评执行标准
（一）废气排放
熔化过程中产生的颗粒物有组织排放执行《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）中相关要求；
切割过程产生的切割粉尘颗粒物有组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1其他生产工序或设备、设施相关要求；
颗粒物厂区内监控点浓度限值1h平均浓度值执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1标准；
企业边界监控点浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。
（二）废水排放
项目废水排放须执行安徽淮南田家庵经济开发区（南区）污水处理站接管标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
（三）声环境及噪声排放
项目施工期噪声排放须执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1 建筑施工场界噪声排放限值要求；项目运营期厂界噪声须执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
（四）固体废物污染控制标准
一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物贮存及处置必须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。
五、其他要求
本审批意见仅是我局对该项目环评文本中污染防治措施可行性的批复意见，项目应取得其他相关部门的有关手续后，方可实施。自批准之日起超过五年方决定该项目开工建设的，须报审批部门重新审核。
六、请田家庵生态环境保护综合行政执法大队做好工程施工期和运营期的事中事后监管工作。                             
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