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[bookmark: _Toc26860]一、建设项目基本情况
	建设项
目名称
	汽车刹车片生产基地项目

	项目代码
	2504-340463-04-01-197929

	建设单位
联系人
	木文明
	联系方式
	15922302903

	建设地点
	安徽省淮南市高新区合创产业园9号厂房

	地理坐标
	经度116度58分40.422秒，纬度32度34分13.442秒

	国民经济
行业类别
	C3670汽车零部件及配件制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	三十三、汽车制造业36、71汽车零部件及配件制造367中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	淮南高新技术产业开发区管理委员会经济发展局
	项目审批（核准/
备案）文号
	/

	总投资
（万元）
	10000
	环保投资（万元）
	150

	环保投资占比（%）
	1.5
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	否
是：             
	用地面积（m2）
	10000

	专项评价
设置情况
	本项目排放甲醛等有毒有害大气污染物，厂界外500m范围内存在居民区等大气环境保护目标，需编制大气环境影响专项评价

	规划情况
	规划名称：《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035年）》
审批机关：/
审批文件名称及文号：/

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价名称：《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035年）（主导产业变更）环境影响报告书》
审查机关：淮南市生态环境局
审查文件名称：关于印发《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035年）（主导产业变更）环境影响报告书》审查意见的函
审查文件名称及文号：淮环函〔2024〕43号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035年）》相符性
（1）与用地性质相符性
项目位于安徽省淮南市高新区合创产业园9号厂房。根据《淮南高新技术产业开发区总体规划（2024-2035年）（主导产业变更）环境影响报告书》中的中心城区土地使用规划图以及建设项目投资协议，用地性质为工业用地。
因此，用地性质符合规划要求。
（2）与主导产业及功能布局相符性
根据《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035）（主导产业变更）环境影响报告书》，规划范围包含区块一和区块二两部分。区块一东至淮河大道，南至泰丰大街，西至高压走廊，北至春申大街，面积为5.15平方公里。区块二东至李园路，南至102省道，西至新河排洪渠，北至规划南纬一路，面积为0.49平方公里。
产业定位：汽车制造、新型显示、煤炭清洁利用。
根据《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035）（主导产业变更）》中淮南高新技术产业开发区功能布局规划图，安徽博越汽车安全系统有限公司的汽车刹车片生产基地项目位于区块一的汽车制造产业园，该产业园围绕整车制造、核心零部件、汽车智能化等方向，强化项目建设和招引，以点带面推动汽车制造产业集群发展。项目属于C3670汽车零部件及配件制造，生产的汽车刹车片，属于汽车制造业，与区块一主导产业汽车制造相符。
故项目的建设符合《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035年）》要求。
2、与《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035年）（主导产业变更）环境影响报告书》及审查意见符合性分析
本项目对照《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035年）（主导产业变更）环境影响报告书》相关要求，项目与园区规划环评生态环境准入清单符合性分析见下表。
表1-1 项目与淮南高新区产业发展环境准入清单符合性分析
	项目
	规划要求
	本项目情况

	优先进入类
	符合产业定位且属于国家发展和改革委《产业结构调整指导目录（2024年本）》《鼓励外商投资产业目录》（2022年版）、《产业转移指导目录》（2018年版）、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》等产业政策文件中属于鼓励类和重点发展中的产品、工艺和技术。
	本项目为C3670汽车零部件及配件制造，与区块一主导产业汽车制造相符。因此，符合淮南高新区产业发展管理的要求。

	限制类
	《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类项目；
	

	
	限制发展能源、资源消耗量或排污量较大但效益相对较好的企业，主要为规划外非禁止类项目，具体项目引入需经充分环境影响论证；
	

	
	限制新增与主导产业无关的、污染物排放量大的产业项目；
	

	
	与主导产业相关的“两高”类项目需按照《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》《安徽省节能减排及应对气候变化工作领导小组关于进一步加强新上“两高”项目管理的通知》等国家及安徽省相关政策要求严格控制引入，并经过环境影响充分论证；
	

	
	严格限制在淮河流域新建印染、制革、电镀、化工、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续；化工项目应符合《关于进一步规范化工项目建设管理的通知》（皖经信原材料〔2022〕73号）准入管理要求。
	

	禁止类
	（1）禁止引入《产业结构调整指导目录（2024年本）》《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》《市场准入负面清单（2020年版）》和《国家长江经济带市场准入禁止限制目录》等相关产业政策中禁止或淘汰类项目、产品、工艺和设备；
（2）禁止引入专门从事印染、制革、电镀等生产的项目，禁止引入与主导产业不相符的“两高”类项目；
（3）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；
（4）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目；
（5）区内部分紧邻居民点等环境敏感目标的工业用地，严格限制涉及使用危险化学品的企业入驻。
	


本项目对照《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035年）（主导产业变更）环境影响报告书》及规划环评审查意见相关要求符合性分析见下表。
表1-2 与规划环境影响报告书及其审查意见相符性
	序号
	规划环评及审查意见要求（节选）
	本项目情况
	相符性

	1
	（1） 加强《规划》引领，坚持绿色协调发展。《规划》应加强与区域生态环境分区管控的协调衔接、统筹推进开发区整体发展和生态保护。基于环境承载力合理控制开发利用强度和时序，进一步提高土地利用效率，协调好产业发展与区域环境保护的关系。统筹开发区减污降碳协同共治、资源集约节约及循环化利用、能源智慧高效利用、环境风险防控等重大事项，引导开发区高质量发展。落实开发区发展规划，结合区域生态环境承载力，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调。
	项目位于安徽省淮南市高新区合创产业园9号厂房，根据投资协议，属于工业用地，与区块一主导产业汽车制造相符。因此，符合淮南高新区产业发展管理的要求。
	符合

	2
	（二）严守环境质量底线，保护区域生态环境质量。开发区应坚持生态优先、高效集约发展，以生态环境质量改善、防范环境风险为核心，明确开发区发展存在的制约因素。根据国家和我省大气、水、土壤、固废污染防治相关要求，妥善解决区域生态环境问题，确保开发区建设项目污染物长期稳定达标排放，区域生态环境质量持续优化。
	项目位于安徽省淮南市高新区合创产业园9号厂房，经后文项目与环境质量底线分析，项目满足与水环境质量底线、大气环境质量底线、土壤环境质量底线及相关分区管控相符性分析，外排废水为车间保洁排水、生活污水，废水接管山南新区污水处理厂集中处理，总量纳入污水处理厂总量范围内；项目废气经处理后达标排放，项目采取分区防渗等土壤污染防治措施后，对土壤造成的影响较小，符合一般防控区防控要求。危险废物及时入暂存间存放，委托有资质单位处置
	符合

	3
	（三）优化产业布局，加强生态环境分区管控，落实生态环境分区管控要求，结合省长江经济带发展负面清单管控要求及区域资源优势和环境制约因素等，进一步完善产业发展规划，优化功能分区和空间布局，合理规划不同功能区的环境保护空间，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，规划实施不得降低淮河、高塘湖、瓦埠湖等地表水体的环境质量。
	项目位于安徽省淮南市高新区合创产业园9号厂房，根据安徽省“三线一单”公众服务平台成果数据分析，项目位于重点管控单元，不涉及优先管控单元、一般管控单元。对照管控单元生态环境准入清单，项目不属于管控单元内禁止、限制开发建设活动，项目建设符合管控单元的管控要求。项目废水达到接管标准后进入山南新区污水处理厂集中处理，对地表水环境影响不大。
	符合

	4
	（四）完善环保基础设施建设，强化环境污染防控。根据开发时序和开发强度，进一步优化区域供水、排水、供气等规划，完善各项环保基础设施建设，结合区域环境质量现状，细化污染防治措施建设和运行管理要求，保障受纳水体的水环境功能、下游水环境保护目标及相关考核断面水质稳定达标。

	项目位于安徽省淮南市高新区合创产业园9号厂房，依托园区供水、排水、供气等管网布置，项目有组织废气经处理后达标排放，危废固废暂存于危废库，定期委托有资质单位处置；项目废水预处理达到接管标准后进入山南新区污水处理厂集中处理，对地表水环境影响不大。
	符合

	5
	（5） 细化生态环境准入清单，推动高质量发展，根据国家和区域发展规划，结合区域生态环境质量现状、国土空间规划等，严格落实《报告书》生态环境准入要求，严格执行国家产业政策，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，严禁不符合淮河流域生态环境保护要求的项目入园。
	本项目为C3670汽车零部件及配件制造，符合《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024~2035年）（主导产业变更）环境影响报告书》生态环境准入要求和国家产业政策，不属于“两高一低”项目，不属于淮河流域禁止及严格限制类的产业类型，符合入园要求。
	符合

	6
	（6） 提升环境管理水平，加强生态环境风险管控。着力提升开发区环境管理水平，统筹考虑区域内污染物排放、大气环境保护、水环境保护、环境风险防控、环境管理等要求，加强日常环境监管与检测，做好开发区重大环境风险源的识别与管控，落实环境风险防控措施，确保事故废水与外环境有效隔离、及时处置。在规划实施过程中，适时开展规划环境影响评价的跟踪评价，结合规划环评及跟踪评价成果，同步更新“区域评估+环境标准”成果，若规划发生调整或修订的，应重新或补充进行环境影响评价。
	加强日常管理，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，做好环境风险防控。项目产生的危废在危废库内暂存后定期委托有资质单位处置；本次提出监测计划，并要求企业执行环境影响评价和排污许可制度。
	符合

	7
	污染物达标排放
	废水集中处理率与达标排放率100%
	项目废水排入山南新区污水处理厂，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及山南新区污水处理厂接管标准
	符合

	
	
	废气集中处理率与达标排放率100%
	项目废气经处理后均能达标排放
	符合

	
	
	危险废物处置率100%
	危险废物在危废暂存间临时储存，定期委托资质单位处置
	




	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
项目行业类别为C3670汽车零部件及配件制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目产品及生产工艺不属于其中的鼓励类、淘汰类和限制类，可视为允许类。对照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》及《全国落后生产工艺装备淘汰目录清单》，不涉及淘汰落后生产工艺装备和产品。
项目已于2025年4月21日获得淮南高新技术产业开发区管理委员会经济发展局（项目代码：2504-340463-04-01-197929），因此本项目符合国家和当地的相关产业政策要求。
2、选址环境相容性分析
项目位于安徽省淮南市高新区合创产业园9号厂房，属于淮南市高新区合创产业园，用地为工业用地，选址不占用、不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、永久基本农田、生态保护红线等环境敏感区，选址符合淮南市生态环境分区管控等要求。
根据现场踏勘，项目东侧和南侧均为合创产业园在建的汽车零部件企业，西侧为青桐大道，隔路为空地，北侧为春申大街，隔路为紫薇苑A区。距离最近敏感目标为北侧约115m处的紫薇苑A区，项目在采取相应的废气、废水、噪声等治理措施后，产生的干扰、污染对周边环境敏感点环境影响较小。
3、与“生态环境分区管控”相符性分析
（1）与“生态保护红线及生态分区管控”相符性分析
①与生态保护红线相符性分析
项目位于安徽省淮南市高新区合创产业园9号厂房，根据淮南市生态保护红线分布图，项目不占用生态保护红线。建设在采取相应的措施后，不会导致区域生态服务功能下降。因此，其建设符合生态保护红线的相关要求。
②与生态分区管控相符性分析
根据《长江经济带战略环境评价安徽省淮南市生态环境分区管控编制文本》，生态空间分为“生态保护红线”和“一般生态空间”，项目位于安徽省淮南市高新区合创产业园9号厂房，不在淮南市生态空间的“生态保护红线”和“一般生态空间”范围内。因此，项目符合生态分区管控要求。
（2）与环境分区管控相符性分析
①与水环境分区管控相符性分析
A.水环境管控分区
根据淮南市水环境分区管控图，项目位于安徽省淮南市高新区合创产业园9号厂房，属于“水环境工业污染重点管控区”。
重点管控区管控要求：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及《淮南市水生态环境保护“十四五”规划》（淮环通〔2022〕97号）对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《安徽省“十四五”重点流域水生态环境保护规划》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。
相符性分析：根据现状评价，根据《2025年淮南市生态环境质量状况公报》，2025年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为95.8%，Ⅳ类水质比例4.2%，总体水质状况优，比上年上升了4.1个百分点。
项目运营期废水经预处理达标后通过市政污水管网排入山南新区污水处理厂深度处理，废水污染物排放总量纳入山南新区污水处理厂总量指标内，项目在落实有关水污染防治措施后，废水达标排放，不会对区域水环境质量产生明显影响，项目的建设不会降低区域水环境质量功能，符合水环境重点管控区管控要求。
②与大气环境分区管控相符性分析
A.大气环境管控分区
根据淮南市大气环境分区管控图，项目位于安徽省淮南市高新区合创产业园9号厂房，属于“大气环境受体敏感重点管控区”。
重点管控区管控要求：落实《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》《淮南市“十四五”生态环境保护规划》（淮环通〔2022〕46号）《淮南市“十四五”大气污染防治规划》（淮环委办〔2022〕49号）《深入打好污染防治攻坚战行动方案》（淮发〔2022〕17号）等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，对执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。
相符性分析：项目所在区域环境空气质量属于不达标区。项目运营期废气经处理后达标排放。项目在落实有关大气污染防治措施后，废气达标排放，不会对区域大气环境质量产生明显影响，项目的建设不会降低区域大气环境质量功能，符合大气环境重点管控区管控要求。
③土壤环境分区管控相符性分析
A.土壤环境风险防控分区
根据淮南市土壤环境分区管控图，项目位于安徽省淮南市高新区合创产业园9号厂房，属于土壤环境风险分区中“一般防控区”。
一般防控区防控要求：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《淮南市“十四五”生态环境保护规划》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。
相符性分析：项目采取分区防渗等土壤污染防治措施后，对土壤可能造成的影响较小，符合一般防控区防控要求。
（3）与资源利用分区管控相符性分析
①煤炭资源利用分区管控相符性分析
项目不涉及煤炭资源使用。
②水资源利用分区管控相符性分析
根据《长江经济带战略环境评价安徽省淮南市生态环境分区管控编制文本》中淮南市水资源条件和《安徽省“三线一单”》划定成果，淮南市水资源管控区个数为7个，均为一般管控区，项目位于安徽省淮南市高新区合创产业园9号厂房，属于水资源管控区中“一般管控区”。
管控要求：落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》《淮南市水利发展“十四五”规划》等要求。
相符性分析：项目用水量较小，符合管控要求。
③土地资源利用分区管控相符性分析
根据《长江经济带战略环境评价安徽省淮南市生态环境分区管控编制文本》淮南市土地资源共划分7个管控区，均为一般管控区，面积553229.92公顷，占全市国土面积的100.00%，项目位于安徽省淮南市高新区合创产业园9号厂房，属于土地资源管控分区中“一般管控区”。
管控要求：落实淮南市国土空间总体规划（2021—2035年）等要求。
相符性分析：项目用地符合土地利用规划等要求，符合管控要求。
（5） 与《安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）》相符性分析
根据安徽省“三线一单”公众服务平台成果数据分析，项目位于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH34040320027。涉及1个重点管控单位，不涉及优先管控单元、一般管控单元。对照管控单元生态环境准入清单，项目不属于管控单元内禁止、限制开发建设活动，项目建设符合管控单元的管控要求。
表1-3 本项目与生态管控单元的符合性分析
	区域管控要求
	管控
类别
	管控要求
	本项目情况
	符合性分析

	重点管控单元8
	空间布局约束
	1在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。2禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。3严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃等产能；严格执行铸造、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法
	本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，不属于钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业；项目无燃料类煤气发生炉。
	符合

	
	
	4严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。
	本项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃。
	符合

	
	
	10禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目
	本项目不涉及生产使用高挥发性有机物含量油墨、清洗剂，项目胶粘剂为酚醛胶粘剂，不在《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）
要求范围内，项目使用的涂料为粉末涂料（塑料），属于低挥发性涂料，符合国家标准
	符合

	
	
	15禁止建设生产和使用VOCS含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目
	
	符合

	
	污染物排放管控
	49新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。
	本项目目前正在履行环评手续
	符合

	
	
	54全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加快推进石化、化工性有机物含量涂料油墨、胶粘剂、清洗剂等项目
	按要求落实
	符合

	
	
	55实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。
	
	

	
	
	59按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，做好VOCs物料储存、物料转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、敞开液面VOCs排放，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统要求
	按要求落实
	符合


4、与挥发性有机物治理相关要求符合性分析
表1-4 项目与挥发性有机物治理相关政策要求符合性分析
	政策
	要求（节选）
	本项目情况
	符合性

	《关于印发〈安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案〉的通知》（皖环发〔2024〕1号）
	到2025年底前，推进汽车整车制造、木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等领域3100余家重点企业（附件1）实施低VOCs含量涂料，源头替代及工艺改造，原则上实现“应替尽替”。
全面排查使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产的产业集群，2025年底前基本实现溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂“能替则替”。在房屋建筑和市政工程领域，全面推广使用低VOCS含量涂料和胶粘剂，除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCS含量涂料。
	项目属于C3670汽车零部件及配件制造，属于汽车零部件。本项目不涉及生产使用高挥发性有机物含量油墨、清洗剂，项目胶粘剂为酚醛胶粘剂，不在《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）要求范围内，项目使用的涂料为粉末涂料（塑料），属于低挥发性涂料，符合国家标准
	符合

	淮南市大气办关于《淮南市2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》的通知（淮大气办〔2021〕3号）
	加快推动VOCs精细化治理。实施VOCs产品源头替代工程，严格落实《油墨中可挥发性有机化合物含量的限值》等国家产品VOCs含量限值标准，推进家具制造、汽车制造、印刷和记录媒介、橡胶和塑料制品等行业低VOCs含量原辅材料替代。
	
	符合

	淮南市“十四五”大气污染防治规划（2021-2025年）淮环通〔2022〕46号
	加严涉VOCs项目建设。严格控制新建、扩建印染、化纤、合成革、工业涂装、包装印刷、塑料和橡胶等重污染项目。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，配套安装高效收集、治理设施。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。实行区域内VOCs排放等量、倍量削减替代，将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。
	本项目为C3670汽车零部件及配件制造，属于汽车零部件。本项目不涉及生产使用高挥发性有机物含量油墨、清洗剂，项目胶粘剂为酚醛胶粘剂，不在《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）要求范围内，项目使用的涂料为粉末涂料（塑料），属于低挥发性涂料，符合国家标准。企业VOCs排放执行等量、倍量削减替代
	符合

	
	大力推进源头替代。严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准，推进家具制造、汽车制造、印刷和记录媒介、橡胶和塑料制品等行业低VOCs含量原辅材料替代
	
	

	
	加强无组织排放管控。全面对标《挥发性有机物无组织排放控制标准》，落实无组织排放控制要求。在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，加强VOCs物料储存、转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、敞开液面、收集处理等过程无组织管控，确保达标排放；推进使用先进生产工艺，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放；提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，在符合安全生产的前提下，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制；加强设备与管线组件泄漏控制，企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于2000个的，应按要求开展LDAR工作。
	
	


5、与淮南市涉气建设项目环评审批负面清单相关要求符合性分析
表1-5 项目与淮南市涉气建设项目环评审批负面清单相关要求符合性分析
	序号
	要求（节选）
	本项目情况
	符合性

	（一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马）
	重点工作任务：新改扩建项目严格落实国家产业政策要求，严把“两高”项目审批。
推进举措：
新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，严格论证项目建设必要性、可行性，推动行业集约发展和绿色转型。
环评审批的负面清单：
1、新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求；
2、“两高”项目应实施部门联审。
	本项目不属于“两高”项目。
	符合

	
	重点工作任务：严格落实产能置换要求。
推进举措：
推动产能过剩行业减量发展、优化布局。不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目。
被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。
环评审批的负面清单：
严重过剩行业新增产能项目环评不予审批。
涉及产能置换项目环评阶段应取得置换产能。
	本项目不涉及过剩行业新增产能项目
	符合

	（二）有序推动落后产能淘汰
	重点工作任务：有序推动生产设施老旧、工艺水平落后、环境管理水平低下等企业退出市场。
推进举措：
1、逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。
2、有序推动落后煤炭洗选企业退出市场。
禁止铝加工（深井铸造）企业新改扩建项目采用固定式保温炉组、钢丝绳铸造机。
环评审批的负面清单：
采用步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉新建项目环评不予审批。
落后煤炭洗选项目不予审批。
采用固定式保温炉组、钢丝绳铸造机的新改扩建铝加工（深井铸造）项目环评不予审批。
	项目行业类别为C3670汽车零部件及配件制造，不涉及负面清单行业内容
	符合

	
	重点工作任务：严禁违规新增产能。
推进举措：
1、严禁违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能。
环评审批的负面清单：
1、违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能项目环评不予审批。
	
	符合

	（六）推动煤炭消费减量替代
	重点工作任务：推动煤炭等量或减量替代。
推进举措：
1、重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的能评、环评等不予审批；不得使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。
环评审批的负面清单：
1、重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的环评不予审批；不得使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。
	
	符合

	（七）加快推动燃煤锅炉机组升级改造
	重点工作任务：严控热源性燃煤设施建设。
推进举措：
1、重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。
环评审批的负面清单：
1、原则上不得审批除集中供暖外的燃煤锅炉。
	
	符合

	
	重点工作任务：推动现有燃煤机组升级改造。
推进举措：
1、禁止新建自备燃煤机组，鼓励自备燃煤机组积极开展清洁能源替代。大力推动现有煤电机组开展节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。
环评审批的负面清单：
1、新建自备燃煤机组环评项目不予审批。
	
	符合

	（八）推动工业炉窑清洁能源替代
	重点工作任务：推动煤气发生炉清洁能源替代。
推进举措：
1、重点区域不再新增燃料类煤气发生炉。
环评审批的负面清单：
1、新增燃煤类煤气发生炉项目不予审批。
	
	符合

	（九）推动货物运输清洁化
	重点工作任务：提高重点行业清洁运输比例。
推进举措：
1、将清洁运输作为煤矿、钢铁、火电、水泥、有色、焦化、煤化工等行业新改扩建项目审核和监管重点。
环评审批的负面清单：
1、煤矿、钢铁、火电、水泥、有色、焦化、煤化工等行业新改扩建项目环评审核中重点关注清洁运输。
	
	符合

	（十七）加快低（无）VOCs原辅材料替代
	重点工作任务：严格控制生产和使用高VOCs含量建设项目。
推进举措：
1、实施安徽省低挥发性有机物原辅材料源头替代工作方案，严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。
环评审批的负面清单：
1、严格控制审批生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目环评。
	本项目为C3670汽车零部件及配件制造，属于汽车零部件。本项目不涉及生产使用高挥发性有机物含量油墨、清洗剂，项目胶粘剂为酚醛胶粘剂，不在《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）要求范围内，项目使用的涂料为粉末涂料（塑料），属于低挥发性涂料，符合国家标准。
	符合

	
	重点工作任务：推动低（无）VOCs原辅材料源头替代。
推进举措：
1、加大汽车整车制造、汽车修理、木质家具制造、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等工业涂装行业、包装印刷行业及电子行业低（无）VOCs含量原辅材料的替代力度。
环评审批的负面清单：
1、汽车整车制造、汽车修理、木质家具制造、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等工业涂装行业、包装印刷行业及电子行业环评审批中要求加大低（无）VOCs含量原辅材料的替代力度。
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[bookmark: _Toc18701]二、建设项目工程分析
	建设
内容
	1、项目由来
安徽博越汽车安全系统有限公司租赁安徽省淮南市高新区合创产业园9号厂房（建筑面积为10000平方米）投资10000万元建设“汽车刹车片生产基地项目”，该项目已于2025年4月21日获得淮南高新技术产业开发区管理委员会经济发展局备案文件（项目代码：2504-340463-04-01-197929）。项目购置热压机、磨床等设备，构建喷粉生产线。项目建成后可形成年产汽车刹车片200万套的生产能力。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）的有关规定以及相关部门的要求，建设对环境有影响的项目应进行环境影响评价。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“三十三、汽车制造业36、71汽车零部件及配件制造367中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，环评类别为环境影响报告表。
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目涉及“三十一、汽车制造业36”项下的“85 汽车零部件及配件制造367”中“其他”，排污许可类别属于登记管理。
表2-1 环评类别判定表
	环评类别
项目类别
	报告书
	报告表
	登记表

	三十三、汽车制造业 36

	71
	汽车零部件及配件制造 367
	汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的
	其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）
	/


表2-2 排污许可类别判定表
	序号
	行业类别
	重点管理
	简化管理
	登记管理

	三十一、汽车制造业36

	85
	汽车整车制造361，汽车用发动机制造362，改装汽车制造363，低速汽车制造364，电车制造365，汽车车身、挂车制造366，汽车零部件及配件制造367
	纳入重点排污单位名录的
	除重点管理以外的汽车整车制造361，除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的汽车用发动机制造362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造366、汽车零部件及配件制造367
	其他


据此，安徽博越汽车安全系统有限公司委托我公司开展该项目的环境影响评价工作，我公司受托后，派人员实地踏勘和调研，收集、核实了有关文献资料，认真研究了项目的特点，依据相关环境政策法规和环境影响评价技术规范，编制完成《安徽博越汽车安全系统有限公司汽车刹车片生产基地项目环境影响报告表》，呈报淮南市高新区生态环境主管部门审批。
2、项目建设内容
表2-3 项目建设内容一览表
	类别
	单项工程
	工程内容及规模
	备注

	主体
工程
	9号厂房
	1F，建筑面积约5000m2，高度8.7m。项目购置热压机、磨床等设备，构建喷粉生产线。项目建成后可形成年产汽车刹车片200万套
	依托现有厂房，新建生产线

	
	
	2F，建筑面积约5000m2，高度8.7m。
预留闲置区域
	

	辅助
工程
	办公室
	位于生产厂房南侧，建筑面积约200m2，用于人员办公
	依托现有厂房

	储运工程
	原料区
	位于生产厂房内中部，约350m2，用于储存钢背、钢纤维等
	依托现有厂房

	
	辅料暂存区
	位于生产厂房内中部，约10m2，用于储存塑粉、胶水等
	

	
	成品区
	位于生产厂房内北侧，约300m2，用于储存汽车刹车片成品
	

	公用工程
	给水
	自来水用量880.8t/a
	依托现有供水管网

	
	排水
	采用“雨污分流”系统，雨水排入市政雨水管网，车间保洁排水与员工生活污水依托产业园生活污水排水系统排入山南新区污水处理厂集中处理
	依托现有雨污水管网

	
	供电
	依托园区供电，20万度/年
	市政供电

	环保工程
	废气
	抛光、混料、磨加工废气：收集后通过布袋除尘器（TA001）处理后通过一根20m高排气筒（DA001）排放
	新建

	
	
	涂胶、热压、烘干废气：密闭收集废气经风冷+二级活性炭装置（TA002）处理后通过一根20m高排气筒（DA002）排放
	新建

	
	
	喷塑废气：收集后通过布袋除尘器（TA003）处理后通过一根20m高排气筒（DA003）排放
	新建

	
	
	固化废气：密闭收集废气经风冷+二级活性炭装置（TA004）处理后通过一根20m高排气筒（DA004）排放
	新建

	
	废水
	车间保洁排水与员工生活污水依托产业园化粪池（园区配置2套50m3化粪池）排入山南新区污水处理厂集中处理
	依托现有

	
	固废
	一般工业固废：1座20m2一般固废暂存间，位于生产厂房内西北角
	新建

	
	
	危险废物：1座10m2危废暂存间，位于生产厂房内西北角
	新建

	
	噪声
	隔声、减振等
	新建

	
	土壤、地下水
	重点防渗区：危废暂存间、辅料暂存区等区域。混凝土基础上铺设人工防渗材料（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行）。
一般防渗区：生产车间其他区域。防渗技术要求：混凝土基础上铺设人工防渗材料（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行）。
	新建

	
	风险
	配备感温感烟火灾报警器、消防器材、灭火器、防水沙袋等措施；按要求编制突发环境事件应急预案。润滑油储存区设储漏托盘；危废库内截流沟、集液井。
	新建


与淮南市高新区合创产业园依托关系说明：
项目租赁淮南市高新区合创产业园9号已建厂房进行生产，产业园已为整个园区配套建设完善的污水管网、雨水管网、化粪池。本次项目污水管网、雨水管网、化粪池均依托现有，无独立的生活污水排口，生产废水在车间设置排口，达标后依托产业园污水管网排入市政污水管网。由于本次租赁厂房无独立的雨水管网，风险事故下伴生/次生污染物废水通过园区雨水管网截流、收集等措施依托出租方，措施的落实由出租方负责。
3、主要产品及产能情况
表2-4项目主要产品及产能情况一览表
	产品名称
	单位
	规格
	生产能力
	年运行时数

	汽车刹车片
	万套/年
	160*90mm
	200
	2400h


表2-5 本项目产品质量标准
	序号
	项目
	要求

	1
	国家强制性标准
	符合国标GB5763-2018国家强制性要求

	2
	剪切强度(MPa)
	≥2.5MPa

	3
	摩擦系数
	设定摩擦系数值的±15%的范围内：0.42±0.42*15%

	4
	有害元素
	不得含有镉、六价铬、铅、汞

	5
	产品的基本长尺寸
	100±20 mm

	6
	产品的基本宽尺寸
	60±20 mm

	7
	产品的基本厚尺寸
	15±20mm

	8
	国家强制性标准
	符合国标GB5763-2018国家强制性要求

	9
	剪切强度(MPa)
	≥2.5MPa

	10
	摩擦系数
	设定摩擦系数值的±15%的范围内：0.42±0.42*15%


4、主要生产设施名称一览表

表2-6 项目主要生产设施名称一览表
	序号
	名称
	单位
	数量
	型号、规格
	备注

	1
	原料称料混料机
	台
	1
	
	称物料

	2
	抛砂机
	台
	1
	
	表面抛光

	3
	钢背涂胶机
	条
	1
	NJ8034-2
	表面涂胶

	4
	热压成型机
	台
	6
	XLB200-D
	热压

	5
	磁盘磨床
	台
	1
	2411001
	表面磨平

	6
	开槽机
	台
	1
	/
	表面磨平

	7
	喷塑固化流水线
	条
	1
	ZS18377
	表面喷塑

	8
	铆卡机
	台
	2
	/
	铆卡

	9
	空压机
	台
	1
	
	送气

	10
	包装机
	台
	1
	
	包装

	11
	打包机
	台
	1
	
	打包

	12
	烘箱
	台
	1
	
	烘干

	13
	叉车
	台
	1
	
	周转运输

	14
	升降叉车
	台
	1
	/
	周转运输

	15
	快速液压机
	台
	2
	/
	协助上下货


6、项目原辅材料消耗、理化性质
（1）原辅材料消耗表
表2-7 项目原辅材料消耗表
	序号
	名称
	年耗量t
	最大储存量t
	储存周期
	规格成分
	物态
	包装方式
	储存方式

	1
	钢背
	120
	10
	30d
	低碳钢
	纤维
	纸皮袋
	袋装隔离

	2
	硫酸钡
	200
	20
	30d
	矿粉
	粉末
	编织袋
	袋装隔离

	3
	铁矿粉
	24
	2
	30d
	矿粉
	粉末
	纸皮袋
	袋装隔离

	4
	酚醛树脂
	50
	4
	30d
	树脂
	粉末
	塑料袋
	袋装隔离

	5
	钢纤维
	84
	7
	30d
	矿物
	纤维
	塑料袋
	袋装隔离

	6
	石墨
	108
	9
	30d
	石墨
	颗粒
	编织袋
	袋装隔离

	7
	橡胶粉
	20
	2
	30d
	橡胶
	粉末
	编织袋
	袋装隔离

	8
	摩擦粉
	20
	2
	30d
	树脂
	粉末
	编织袋
	袋装隔离

	9
	轮胎粉
	20
	2
	30d
	橡胶
	粉末
	编织袋
	袋装隔离

	10
	氧化镁
	24
	2
	30d
	矿粉
	粉末
	纸皮袋
	袋装隔离

	9
	塑粉
	9
	1
	30d
	树脂
	粉末
	编织袋
	袋装隔离

	10
	酚醛树脂胶水
	5
	0.5
	30d
	聚氨酯胶水
	液态
	桶装
	桶装隔离

	11
	钢丸
	2
	0.5
	30d
	钢丸
	固态
	袋装
	袋装隔离

	12
	润滑油
	0.03
	0.03
	30d
	矿物油
	液态
	桶装
	桶装隔离


（2）成分分析
表2-7 项目成分分析
	名称
	成分
	CAS号
	含量

	酚醛树脂
	酚醛树脂
	/
	87%-90%

	
	游离苯酚
	/
	0-3.5%

	
	六次甲基四胺
	/
	9.5%-10.5%

	塑粉
	聚氨酯树脂
	61788-97-4
	50%-60%

	
	固化剂
	26123-45-5
	4%-4.5%

	
	钛白粉
	13463-67-7
	7%- 8%

	
	硫酸钡
	7727-43-7
	17%-31%

	
	砂纹剂
	128192-17-6
	0.7%-1%

	
	PE蜡
	9002-88-4
	0.3%-0.6%

	
	颜料
	1333-86-4
	0.43%-0.5%

	酚醛树脂胶水
	酚醛树脂
	9003-35-4
	30%

	
	橡胶
	/
	7%

	
	有机溶剂
	/
	63%


（3）用量分析
①塑粉用量
根据建设单位提供资料，本项目拟采用的环氧树脂粉末涂料喷涂。根据《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》（王世杰，朱童琪，宋洁，中国环境管理干部学院学报[第26卷第6期]，2016年12月）中相关资料，喷塑粉的平均附着率按照70%~90%，本次环评按照70%计算。
依据喷涂行业对涂料使用量的计算方法：
涂料用量=（干膜厚度*喷涂面积*涂料密度）/（固含量*附着率）
根据建设单位提供资料，本项目产品为汽车刹车片，单片尺寸约为160*90mm，喷粉双面喷，则单位产品的喷涂面积为0.0288m2。项目塑粉用量核算情况见下表。
表2-8 项目实施后塑粉消耗量核算
	涂装类型
	规格
	单位产品喷涂面积（m²）
	产能（万套）
	喷塑总面积（m²）
	附着率
	塑膜厚度（μm）
	密度（g/cm3）
	理论推算值（t/a）
	环评申报值（t/a）

	喷塑
	160*90 mm
	0.0288
	200
	57600
	70%
	80
	1.3
	8.56
	/


结合上表，计算得项目塑粉理论用量为8.56 t/a，故本项目塑粉使用量9t/a合理。
    涂料符合性分析：本项目使用的涂料为塑粉，对照《《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》》（GB30981.2-2025）及《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB T 38597-2020），属于粉末涂料，为低VOCs含量的涂料。
②胶水用量
项目刹车片总面积为57600m2。刹车片平均涂布胶水用量每平方米需要80g，则计算得项目胶水理论用量约4.608t/a，故本项目酚醛树脂胶水使用量5t/a合理。
   胶粘剂符合性分析：本项目使用的胶水为酚醛胶粘剂，根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中“范围”的要求，《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）不适用于酚醛胶粘剂。故本项目无需执行《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中的相关要求。
（3）理化性质
表2-9项目原辅材料理化性质表
	序号
	物质名称
	理化性质
	燃烧爆炸性
	毒性毒理

	1
	硫酸钡
	性状：无色斜方晶系晶体或白色定形粉末。相对密度：4.50(15℃)熔点：1580℃。溶解性：几乎不溶于水、乙醇和酸。溶于热浓硫酸中。
	不燃
	经口: LD50： 
307000 mg/kg

	2
	铁矿粉
	是岩浆作用的矿物，主要成分是FeCr2O4或FeO·Cr2O3。为棕黑色或铁黑色，成等轴晶系。常以粒状或块状形式存在，有暗棕色的条痕。具有半金属光泽至金属光泽。密度4.3~4.6克/立方厘米，硬度5.5。常产于超基性岩中，与橄榄石共生，也见于砂矿中
	不燃
	/

	3
	酚醛树脂
	白色/淡黄色粉末，易溶于醇，不溶于水，对水、弱酸、弱碱溶液稳定。
	可燃
	皮肤腐蚀/刺激－级别 3

	4
	氧化镁
	俗称苦土或灯粉，氧化物型无机化合物，化学式为MgO，相对分子量40.30。常温下为白色粉末，密度约3.58g/cm3，熔点2852℃，沸点3600℃，难溶于水和乙醇，溶于铵盐溶液。高温下氧化镁能被强还原性单质或合金还原为金属镁；能与氯气生成氯化镁。氧化镁可以与酸反应，生成相应酸的镁盐和水；与铵盐反应可以放出氨气，与二氧化碳或三氧化硫等酸性氧化物反应则分别生成碳酸镁或硫酸镁
	不燃
	/


7、项目水平衡
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK4]根据工艺分析，项目主要用水为职工生活用水和车间保洁用水。
①职工生活用、排水
项目职工定员40人，不提供食、宿，用水标准参考《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025）中“S922国家行政机构”先进定额15t/（人•a），折算后为50L/人•d，年工作300天，则生活用水量为600t/a（2t/d），产排污系数按0.8计算，则生活污水排放量约480t/a（1.6t/d）。员工生活污水依托产业园现有生活污水排水系统收集、化粪池预处理，达标后依托产业园现有污水排放口接入淮南市高新区山南新区污水处理厂处理。
②车间保洁用水、排水
项目车间地面采取每天清扫制。参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），地面冲洗用水量为2-3L/m2.次，项目地面使用尘推车清理或拖把清理，按冲洗用水量30%计，取0.9L/m2.次。项目1F建筑面积约5000m2，设备、隔断、物料及预留区域等约占80%，需要每天保洁的面积约1000m2，车间保洁年用水量约280.8m3/a（0.936m3/d），保洁用水随地面蒸发，清扫结束需对保洁工具进行清洗，清洗废水量产生系数约占保洁用水量的20% ，即年产生保洁废水224.64m3/a（0.7488m3/d）。保洁从卫生间取排水，故保洁废水进入化粪池后，与生活污水一并接入淮南市高新区山南新区污水处理厂处理。
项目水平衡见下图。


图2-1 项目营运期水平衡图 单位：t/d
8、劳动定员及工作制度
劳动定员：项目职工定员40人。
工作制度：项目实行单班制，每班工作8h，年工作300天。
9、厂区平面布置情况
项目位于安徽省淮南市高新区合创产业园9号厂房。项目产业园四周均设置出入口，9号厂房内主要为生产区。办公区在厂房内南侧，原料区和辅料暂存区在厂房内南侧，成品区在厂房内北侧。
纵观厂房的平面布置，各分区的布置规划整齐，方便原辅材料和成品的转运，厂区平面布置合理。

	工艺流程和产排污环节
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]



本项目租赁闲置厂房，该厂房已建成，目前为空置厂房；本次项目仅购置生产所需设备，施工期主要进行设备的安装，不涉及土建等工程。因此，评价不对施工期进行详细分析。




运营期工艺流程：


图2-1 汽车刹车片生产工艺流程及产污节点图
工艺说明：
1）抛光：将外购的钢背进行抛光，其表面经抛砂机处理。该过程主要产生G1抛光废气、S1废钢丸；
2）工人使用毛刷蘸取酚醛树脂胶水对工件表面进行涂胶处理，该过程主要产生G2涂胶废气；
3）计量混料：将外购的摩擦材料通过混料机常温下混合均匀。该过程主要产生G3混料废气；
4）热压成型：混合好的摩擦材料通过压制机采用加热加压的形式将摩擦材料与涂胶后的钢背初步粘合。压制过程会加热至120℃~160℃。该过程主要产生G4热压废气；
5）烘干：经压制成型后的刹车片需进一步固化处理，（电加热）干燥箱固化过程在120~150℃温度下固化约8小时。该过程干燥箱处于全密闭状态，该过程主要产生G5烘干废气；
6）热处理：该工序为外协加工处理，本项目不涉及；
7）磨加工（开槽、磨平面等）：对已固化后半成品进行开槽等机加工处理，形成符合规格的半成品。该过程主要产生G6打磨废气、S2边角料；
8）烧蚀：该工序为外协加工处理，本项目不涉及；
9）喷塑：项目采用自动静电喷塑工艺。使用悬挂式流水线输送工件。整个过程包括塑粉附着和塑粉烘干两道工序。产品粗品通过输送带进入密闭的全自动喷塑加热一体流水线，流水线设有喷枪、供粉装置、粉末回收装置等。塑粉通过喷枪在静电力和压缩空气的作用下均匀地吸附在工件上，喷粉时间4h/d，该过程主要产生G7喷塑废气、S3废塑粉。
10）固化：喷有塑粉的工件用输送带送入烘道。烘道采用电加热在180℃温度下烘烤使粉末熔融固化成均匀、连续、平整、光滑的涂膜。固化时间4h/d，该过程主要产生G8固化废气。
12）装配检验：将制作完成的刹车片装配并进行质量检验，该过程主要产生S4不合格品。
13）贴标包装入库：将合格的刹车片进行贴标包装运送至成品库储存待售。
根据工程分析，本项目主要产排污环节见下表。
表2-10 项目主要产排污环节汇总表
	污染源
	产排污环节
	主要污染物
	收集处理设施

	废气
	G1
	抛光
	颗粒物
	集气罩收集后通过布袋除尘器处理后通过1根20米高排气筒（DA001）排放

	
	G3
	混料
	颗粒物
	

	
	G6
	打磨
	颗粒物
	

	
	G2
	涂胶
	非甲烷总烃
	集气罩收集后通过风冷+二级活性炭处理后通过1根20米高排气筒（DA002）排放

	
	G4
	热压
	非甲烷总烃、甲醛、苯酚
	

	
	G5
	烘干
	非甲烷总烃
	

	
	G7
	喷塑
	颗粒物
	集气罩收集后通过布袋除尘器处理后通过1根20米高排气筒（DA003）排放

	
	G8
	固化
	非甲烷总烃
	集气罩收集后通过风冷+二级活性炭处理后通过1根20米高排气筒（DA004）排放

	固废
	S1
	抛光
	废钢丸
	外售综合利用

	
	S2
	磨加工
	边角料
	外售综合利用

	
	S3
	喷塑
	废塑粉
	回用于生产

	
	S4
	检验
	不合格品
	外售综合利用

	
	S5
	布袋收集的粉尘
	布袋收集的粉尘
	外售综合利用

	
	S6
	原料包装
	废包装桶
	委托有资质单位处置

	
	S7
	废气处理
	废活性炭
	委托有资质单位处置

	
	S8
	设备保养
	废润滑油
	委托有资质单位处置

	
	S9
	设备保养
	含油抹布及手套
	委托有资质单位处置

	
	S10
	生活、办公
	生活垃圾
	委托环卫部门处置

	噪声
	N
	生产设备等
	噪声
	隔声、基础减振、消声

	废水
	/
	职工生活、车间保洁排水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-H
	化粪池处理后接入污水处理厂处理




	












与项目有关的原有环境污染问题












	









项目为新建项目，租赁淮南市高新区合创产业园厂房进行生产，该厂房建成后空置至今，未进行其他生产活动，故无原有污染情况及环境问题。
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[bookmark: _Toc1998]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1.大气环境
（1）达标区判定
为了解项目所在区域基本污染物环境质量现状，依据本项目位于淮南市高新技术产业开发区，本次评价基本因子引用淮南市生态环境局2026年6月4日发布的《2025年淮南市生态环境质量状况公报》中相关数据。具体环境空气质量现状数值见下表。
表3-1 区域空气质量现状评价表
	[bookmark: 一、建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境等）]序号
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
（μg/m3）
	（GB3095-2026）过渡阶段二级评价标准值（μg/m3）
	占标率
（%）
	达标情况

	1
	SO2
	年平均质量浓度
	7
	60
	11.67
	达标

	2
	NO2
	年平均质量浓度
	18
	40
	45
	达标

	3
	PM10
	年平均质量浓度
	61
	60
	101.67
	不达标

	4
	PM2.5
	年平均质量浓度
	37.1
	30
	123.67
	不达标

	5
	CO
	日均值第95百分位数
	800
	4000
	20
	达标

	6
	O3
	最大8小时平均值第90百分位数
	149
	160
	93.13
	达标


2025年淮南市的PM10、PM2.5评价指标不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级标准限值要求，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级标准限值要求。
淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，淮南市通过集中专项整治“小散乱污”企业、企业清洁生产技术改造、小锅炉升级改造、燃煤机组超低排放改造，整治散装物料堆场，督促企业完成挥发性有机物整改任务，强化建筑施工扬尘监管，加强道路扬尘清理、责令餐饮油烟单位安装油烟净化装置，取缔室外露天烧烤点，开展秸秆禁烧，淘汰黄标车，禁限放烟花爆竹等措施改善环境空气质量。
2022年3月20日淮南市人民政府办公室印发了“淮南市大气环境质量限期达标规划”。通过加快调整能源结构，建设清洁低碳能源体系；调整优化产业结构，构建绿色低碳产业体系；深化工业行业污染治理，推动企业绿色升级；全面推行挥发性有机物整治，大幅削减VOCs排放；积极调整运输结构，完善绿色低碳交通体系；优化调整用地结构，推进面源污染治理；加强重污染天气应对，提升管控能力；加强环保能力建设，提高科技支撑能力等措施实现淮南市大气环境质量限期达标规划。在2020-2025年第一阶段，PM2.5年均浓度达到39μg/m3，PM10年均浓度达到80μg/m3，SO2、NO2、CO浓度持续改善；2026-2030年第二阶段，PM2.5、PM10浓度基本达到国家环境空气质量二级标准要求，SO2、CO、NO2浓度持续改善。2031-2035年第三阶段，六项污染物全部达到国家环境空气质量二级标准要求。
（2）特征污染物
项目大气污染因子主要为非甲烷总烃和TSP。
本次评价其他污染物非甲烷总烃和TSP引用《淮南高新技术产业开发区规划环评跟踪监测项目》中的监测数据，监测时间为2025年5月22日至28日，引用监测点为淮南市高新区居民区玉兰苑，位于项目东南侧约1.3km。
表3-2 其他污染物环境质量现状（监测结果）表
	监测点位
	污染物
	监测浓度范围（mg/m3）
	质量浓度参考限值（mg/m3）
	浓度指数范围
	超标倍数
（%）
	达标情况

	玉兰苑
	非甲烷总烃
	1.05~1.54
	2
	0.53~0.77
	0
	达标

	
	TSP
	0.092~0.133
	0.3
	0.31~0.44
	0
	达标


由上表分析可知，监测点的TSP监测满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准限值，非甲烷总烃监测可满足《大气污染物综合排放标准详解》中相应标准限值要求，环境空气质量现状良好。
数据引用合理性分析：
引用监测点淮南市高新区居民区玉兰苑位于项目东南侧约1.3km，监测时间为2025年5月22日至28日，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”要求。
2.地表水环境
项目废水经预处理达标接入山南新区污水处理厂，尾水排入高塘湖。高塘湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。本次评价引用淮南市生态环境局发布的《2025年淮南市生态环境质量状况公报》中的结论：
根据淮南市生态环境局发布的《2025年淮南市生态环境质量状况公报》，2025年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为95.8%，Ⅳ类水质比例4.2%，总体水质状况优，比上年上升了4.1个百分点。
湖库：安丰塘、瓦埠湖和焦岗湖点位水质年均值符合Ⅲ类标准，水质状况为良好；高塘湖点位水质年均值符合Ⅳ类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。安丰塘营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和瓦埠湖营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ⅳ类好转为Ⅲ类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。
3、声环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”，经现场调查，项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测。
4、 土壤、地下水
[bookmark: 建设项目环境影响报告表编制技术指南][bookmark: （污染影响类）（试行）]根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。
本项目车间地面已硬化，不涉及重金属和持久性有机污染物的产排，正常情况下不存在影响地下水和土壤环境的途径，故不开展地下水、土壤环境现状调查。
5、生态环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。
根据调查，项目位于安徽省淮南市高新区合创产业园9号厂房，项目地位于园区内，不进行生态调查。
6、电磁辐射
项目不涉及广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射。

	环境
保护
目标
	1、大气环境
项目位于安徽省淮南市高新区合创产业园9号厂房，根据现场勘查，项目周边500m范围内大气环境保护目标见下表。
[bookmark: _Hlk45025584]表3-3 大气环境保护目标表
	序号
	名称
	经纬度坐标
	保护
对象
	保护
内容
	规模
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	
	经度/°
	纬度/°
	
	
	
	
	
	

	1
	紫薇苑A区
	116.584165
	32.342174
	居民
	居住区
	约5400人，1800户
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区
	NW
	115

	2
	紫薇苑B区
	116.584949
	32.342193
	居民
	居住区
	约6600人，2200户
	
	N
	230

	3
	紫薇苑C区
	116.585988
	32.342139
	居民
	居住区
	约7200人，2400户
	
	NE
	330

	4
	玫瑰苑
	116.584957
	32.343147
	居民
	居住区
	约7500人，2500户
	
	N
	449

	5
	青桐苑
	116.584153
	32.343178
	居民
	居住区
	约8400人，2800户
	
	NW
	451

	6
	安徽省淮南卫生学校
	116.582191
	32.342560
	师生
	学校
	约4200人
	
	NW
	368


2、声环境
项目位于安徽省淮南市高新区合创产业园9号厂房，项目周边50米范围内无声环境敏感目标。
3、地下水环境
厂界外500米范围内居民均使用自来水，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境
项目位于安徽省淮南市高新区合创产业园9号厂房，项目位于园区内，不进行生态调查。

	污染
物排
放控
制标
准
	1、 大气污染物排放标准
营运期，涂胶、热压、烘干、固化过程产生的废气非甲烷总烃有组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）标准限值，甲醛、酚类执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值；抛光、混料、打磨过程产生的废气颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值；喷塑过程产生的废气颗粒物排放有组织执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中的表5标准限值。
表 3-4项目大气污染物有组织排放标准
	工艺
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	执行标准

	
	
	
	
	

	涂胶、热压、烘干、固化
	非甲烷总烃
	60
	2.0
	《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）

	
	甲醛
	25
	0.43（20m）
	《大气污染物综合排放标准》

	
	酚类
	100
	0.17（20m）
	

	抛光、混料、打磨
	颗粒物
	120
	5.9（20m）
	

	喷塑
	颗粒物
	20
	/
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）


厂界废气非甲烷总烃和颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中的标准限值；甲醛、酚类执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值；厂区废气非甲烷总烃排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中标准限值。
表 3-5项目大气污染物无组织排放标准
	类型
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	执行标准

	
	
	
	

	厂界
	非甲烷总烃
	4
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）

	
	颗粒物
	1
	

	
	甲醛
	0.2
	《大气污染物综合排放标准》

	
	酚类
	0.08
	



表 3-6挥发性有机物无组织排放控制标准
	污染物 名称
	最高允许排
放浓度
（mg/m3）
	排放限值含义
	无组织排放监控位置
	执行标准

	非甲烷总烃
	6
	监控点处1h平均浓度
	在厂房外设置监控点
	《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	
	


2、废水排放标准
本项目营运期外排废水为生活污水及车间保洁排水。车间保洁排水与生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及山南新区污水处理厂接管标准，具体见下表。
表3-7 项目废水排放标准 （单位：mg/L，除pH外）
	污染因子
执行标准
	pH
	COD
	BOD5
	NH3-N
	SS

	山南新区污水处理厂接管标准
	6-9
	400
	180
	35
	200

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4
	6-9
	500
	300
	/
	400

	最终执行标准
	6-9
	400
	180
	35
	200


山南新区污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单一级A标准。标准值如下表所示。具体见下表。
表3-8 山南新区污水处理厂尾水标准限值 （单位：mg/L，除pH外）
	污染因子
执行标准
	pH
	COD
	BOD5
	NH3-N
	SS

	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单一级A标准
	6-9
	50
	10
	5
	10


3、厂界噪声排放标准
根据《淮南市中心城区声环境功能区划分方案》，项目周界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。具体标准值见下表。
表3-9 噪声排放标准 单位：dB（A）
	类别
	昼间
	夜间
	标准来源

	3类区
	65
	55
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


4、固废控制标准
项目危险废物的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；贮存一般工业固体废物采用库房，需满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规范建设。

	总量
控制
指标
	




根据《安徽省环保厅关于进一步加强项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19号）及《安徽省“十四五”生态环境保护规划》（皖环发〔2022〕8号）文件要求，大气污染物总量指标为：挥发性有机物、烟（粉）尘、二氧化硫、氮氧化物。
根据《安徽省“十四五”生态环境保护规划》（皖环发〔2022〕8号）要求，水污染物总量指标为：COD、氨氮。
项目新增有组织大气污染物总量指标：颗粒物0.0422t/a，VOCs0.5023t/a。项目实行大气总量控制的污染物及指标值由淮南市生态环境局审核确定。
项目员工车间保洁排水、生活污水排入山南新区污水处理厂集中处理。COD、氨氮排放总量纳入山南新区污水处理厂总量控制指标内。








4、 [bookmark: _Toc23248]
主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	





项目所用厂房为租赁厂房，施工期主要进行区域划分、分区防渗及设备安置等。由于施工期较短，产生的影响随施工的结束而结束，对环境产生的影响较小。
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一、废气环境影响和保护措施
本项目区域为城市环境空气质量不达标区域。根据估算模式，项目污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率为0.81%，小于1%，项目大气环境影响符合环境功能区划的要求。综上，本项目污染物在切实落实废气处理措施的基础上，对大气环境的影响是可接受的。
项目具体废气产生、治理措施及排放情况等见大气专项评价章节。







	运营
期环
境影
响和
保护
措施

	二、废水环境影响和保护措施
1、废水产生及排放情况
项目运营期废水主要为生活污水和车间保洁污水。
①职工生活用、排水
项目职工定员40人，不提供食、宿，用水标准参考《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025）中“S922国家行政机构”先进定额15t/（人•a），折算后为50L/人•d，年工作300天，则生活用水量为600t/a（2t/d），产排污系数按0.8计算，则生活污水排放量约480t/a（1.6t/d）。员工生活污水依托产业园现有生活污水排水系统收集、化粪池预处理，达标后依托产业园现有污水排放口接入淮南市高新区山南新区污水处理厂处理。
②车间保洁用水、排水
项目车间地面采取每天清扫制。参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），地面冲洗用水量为2-3L/m2.次，项目地面使用尘推车清理或拖把清理，按冲洗用水量30%计，取0.9L/m2.次。项目1F建筑面积约5000m2，设备、隔断、物料及预留区域等约占80%，需要每天保洁的面积约1000m2，车间保洁年用水量约280.8m3/a（0.9m3/d），保洁用水随地面蒸发，清扫结束需对保洁工具进行清洗，清洗废水量产生系数约占保洁用水量的20% ，即年产生保洁废水224.64m3/a（0.72m3/d）。保洁从卫生间取排水，故保洁废水进入化粪池后，与生活污水一并接入淮南市高新区山南新区污水处理厂处理。
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	表4-5项目废水产生及排放情况一览表
	类别
	废水产生量t/a
	污染物种类
	污染物产生浓度mg/L
	污染物产生量t/a
	治理设施
	废水排放量m3/a
	处理效率
	污染物
	污染物排放浓度mg/L
	污染物排放量
t/a
	排放方式
	排放标准限值
mg/L
	排放去向
	排放规律
	排放口基本情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	编号
	类型
	地理坐标

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	经度/°
	纬度/°

	生活
污水
	480
	pH
	6-9
	-
	2座50m3化粪池
	704.64
	/
	pH
	6-9
	-
	间接排放
	6-9
	山南新区污水处理厂
	间断排放
	DW001
	一般排口
	116.983126
	32.555633

	
	
	COD
	400
	0.192
	
	
	/
	COD
	336.20 
	0.2369
	
	400
	
	
	
	
	
	

	
	
	SS
	200
	0.096
	
	
	20%
	SS
	185.48 
	0.1307
	
	200
	
	
	
	
	
	

	
	
	BOD5
	180
	0.0864
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	氨氮
	30
	0.0144
	
	
	/
	BOD5
	122.62 
	0.0864
	
	180
	
	
	
	
	
	

	车间保洁排水
	224.64
	COD
	200
	0.0449 
	
	
	/
	氨氮
	20.44 
	0.0144
	
	35
	
	
	
	
	
	

	
	
	SS
	300
	0.0674 
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	2、水污染源监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018），排污单位废水监测点位、监测指标及最低监测频次按下表执行。本项目的国民经济行业类别为C3670汽车零部件及配件制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）规定，企业属于登记管理，无需申领排污许可证，故亦无需开展自行监测。企业依托园区污水管线和化粪池，无独立设施及排口，因此无需开展监测。
3、依托污水处理厂可行性分析
（1）山南新区污水处理厂简介
山南新区污水处理厂位于淮南市山南新区孔店乡马厂村，南纬十路以南，南经十八路以东区域，占地面积约3.68公顷，配套污水管网51.53公里。服务范围包括：南经六路以东、南纬十路以北、南经十四路以西、南纬一路以南的范围，服务面积约十八平方千米，服务人口约18万人。污水处理工艺采用“预处理+A2O氧化沟二级生化+深度处理+消毒”工艺，污泥处理采用“污泥浓缩+压滤”工艺，处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。本项目位置在收水范围内。
（2）处理规模的可行性
①处理规模的可行性
山南新区污水处理厂近期设计处理规模5万t/d，远期设计处理规模10万t/d，山南新区污水处理厂近期工程已于2016年建成运营。本项目所在区域在山南新区污水处理厂服务范围内，项目废水项目运营期新增污水量为24.94m3/d，山南新区污水处理厂设计以接纳工业废水和生活污水为主，2023年度，山南新区污水处理厂日均处理废水量为2.90756万m3/d，余量2.09244万m3/d，本项目废水排放量占污水厂处理量的比例较小，且山南新区污水处理厂目前尚有余量能够接纳本项目的污水，从处理规模上分析，接管进入山南新区污水处理厂集中处理是可行的。
②工艺可行性分析
项目产生的污（废）水水质简单，污水中不含有对污水处理工艺造成不良影响的污染物，不会对山南新区污水处理厂的处理造成冲击，因此项目废水接管排入山南新区污水处理厂集中处理可行。
（3）管线、位置落实情况及时间对接情况分析
目前，项目所在地块污水管网已铺设到位。因此，项目产生的污水接管进入山南新区污水处理厂集中处理是可行的。
综上所述，山南新区污水处理厂有能力接纳本项目废水，污水处理工艺能够实现项目废水达标排放，污水处理方案可行
3、地表水环境影响评价结论
项目位于受纳水体环境质量达标区域，项目采用“雨污分流”系统，雨水经雨水管网排入市政雨水管网，废水接管市政污水管网，排入山南新区污水处理厂集中处理后排入高塘湖。项目废水经预处理后满足排放标准的要求，从水质水量、排放标准及环境影响等方面考虑，项目废水排放及处理措施有效，接管是可行的。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。
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	三.噪声环境影响和保护措施
1、噪声源
项目的噪声主要为生产设备及公辅、环保设备噪声。项目主要设备噪声源强见下表。
表4-6 工业企业高噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	数量（台/套）
	单台声压级dB(A)/m
	声源控制措施
	空间相对位置（m）
	距最近的室内边界距离/m
	[bookmark: OLE_LINK187]室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)

	[bookmark: OLE_LINK207][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK210][bookmark: _Hlk108167590][bookmark: OLE_LINK95][bookmark: OLE_LINK209][bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK208]1
	9号厂房
	原料称料混料机
	1
	85/1
	隔声、基础减振
	6
	67
	2
	7
	70.36
	8:00~16:00
	15
	55.36

	2
	
	抛砂机
	1
	90/1
	
	19
	65
	2
	7
	75.36
	
	15
	60.36

	3
	
	钢背涂胶机
	1
	75/1
	
	29
	65
	2
	9
	60.28
	
	15
	45.28

	4
	
	热压成型机
	6
	85/1
	
	7-30
	40-60
	2
	7
	70.36
	
	15
	55.36

	5
	
	磁盘磨床
	1
	90/1
	
	18
	58
	2
	8
	75.32
	
	15
	60.32

	6
	
	开槽机
	1
	90/1
	
	23
	57
	1
	7
	75.36
	
	15
	60.36

	7
	
	喷塑固化流水线
	1
	80/1
	
	29
	57
	1
	7
	65.36
	
	15
	50.36

	8
	
	铆卡机
	1
	80/1
	
	7
	53
	1
	8
	65.32
	
	15
	50.32

	9
	
	空压机
	1
	90/1
	
	10
	52
	1
	7
	75.36
	
	15
	60.36

	10
	
	包装机
	1
	80/1
	
	14
	52
	1
	6
	65.44
	
	15
	50.44

	11
	
	打包机
	1
	80/1
	
	17
	51
	1
	7
	65.36
	
	15
	50.36

	12
	
	烘箱
	1
	75/1
	
	7
	48
	1
	5
	60.56
	
	15
	45.56





表4-7 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声级功率                             dB(A)
	声源控制措施
	空间相对位置
	运行时间
	排放源强
dB(A)
	持续时间 h/a

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	车间外
	风机
	/
	90
	选购低噪声设备，风机设置隔声罩
	12
	20
	1
	8h/d
	90
	8:00~16:00

	2
	车间外
	风机
	/
	90
	选购低噪声设备，风机设置隔声罩
	16
	40
	1
	
	90
	

	3
	车间外
	风机
	/
	80
	选购低噪声设备，风机设置隔声罩
	8
	60
	1
	
	80
	

	4
	车间外
	风机
	/
	80
	选购低噪声设备，风机设置隔声罩
	10
	62
	1
	
	80
	



备注：以9号厂房西南角为坐标原点(x=0，y=0，z=0)，x轴正方向为正东向，y轴正方向为正北向。
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	2、降噪措施
项目高噪声设备主要为生产设备及辅助设备等，单台设备噪声源强为75-90dB(A)，具体防治措施如下：
（1）控制设备噪声
在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。
（2）室内噪声设备控制措施
参照《污染源源强核算技术指南 汽车制造》表G.2，建设室内噪声设备利用建筑隔声，厂房隔声降噪效果在10~15dB(A)，本次取15dB(A)，并对设备设置减振底座等。
（3）室外噪声设备控制措施
项目室外噪声设备主要为风机。风机降噪措施采用基础减振，进出口安装消音器、软连接。
（4）强化生产管理
加强室内和室外噪声设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生高噪声、突发噪声影响。
（5）合理布局
在厂区总图布置中室内和室外高噪声设备尽可能远离厂界，以减轻对外界环境的影响。
3、预测模式
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）要求，室内声源和室外声源分别按照导则附录B和附录A分别计算：
①室内声源
A.计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。计算公式如下：
[image: ]
式中：
Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带）；
Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R—房间常数，R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数；
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
B.计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级。计算公式如下：
[image: ]
式中：
Lpli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N—室内声源总数。
C.计算出靠近室外围护结构处的声压级。计算公式如下：
[image: ]
式中：
Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB；
D.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。计算公式如下：
[image: ]
式中：
Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S—透声面积，m2；
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
②室外声源
室外声源在预测点产生的声级计算模型见附录A。项目各噪声源都按点声源处理，根据声长特点，其预测模式为：
[image: ]
式中：
Lp(r)——预测点处声压级，dB；
Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB；
DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv——几何发散引起的衰减，dB；
Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；
Agr——地面效应引起的衰减，dB；
Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。
项目中噪声源都按点声源处理，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：
[image: ]
式中：
Lp(r)——预测点处声压级，dB；
Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB；
r——预测点距声源的距离；
r0——参考位置距声源的距离。
③噪声贡献值计算公式
[image: ]
式中：
Leqg——项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；
M——等效室外声源个
tj——在T时间内j声源工作时间，s。
④预测点的预测等效声级（LEq）计算
Leq=10lg（100.1LEqg+100.1LEqb）
式中：LEqg——项目声源在预测点的等效声级贡献量，dB(A)；
LEqb——预测点背景值，dB(A)。
考虑噪声距离衰减和隔声措施，预测受到的影响，噪声预测结果见下表。
表4-8 项目声源对厂界贡献值预测 单位：dB（A）
	厂界
	时段
	贡献值
	标准限值
	达标情况

	
	
	
	昼间
	

	东厂界
	昼间
	48.6
	65
	达标

	南厂界
	昼间
	46.4
	65
	达标

	西厂界
	昼间
	47.2
	65
	达标

	北厂界
	昼间
	49.6
	65
	达标


注：项目夜间不生产。
全厂噪声设备经减振、隔声等措施以及距离衰减后，对厂界的噪声昼间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
因此，项目对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。
3、噪声监测计划
参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），厂界噪声最低监测频次为季度。
表4-9 噪声环境监测计划
	类别
	监测位置
	监测项目
	监测频次
	执行排放标准

	噪声
	东、南、西、北厂界外1m
	连续等效A声级
	一季一次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准


四、固体废物环境影响和保护措施
1、固体废物产生及处理处置情况
项目固废产生及处置情况一览表见下表。
表4-10 项目固废产生及处置情况表
	产生环节
	名称
	属性
	类别
	编码
	主要有毒有害物质名称
	物理性状
	环境危险特性
	年度产生量(t)
	贮存方式
	利用处置方式和去向

	抛光
	废钢丸
	一般工业固废
	-
	900-099-S59
	-
	固态
	-
	1
	桶装
	外售综合利用

	喷塑
	废塑粉
	
	-
	900-099-S59
	-
	固态
	-
	2.5393
	袋装
	回用于生产

	机加工
	废边角料
	
	-
	900-099-S59
	-
	固态
	-
	6.7
	袋装
	外售综合利用

	废气处理
	布袋收集的粉尘
	
	-
	900-099-S59
	-
	固态
	-
	1.6356
	袋装
	

	检验
	不合格品
	
	-
	900-099-S59
	-
	固态
	-
	2
	袋装
	

	包装
	废包装桶
	危险废物
	HW08
	900-041-49
	胶水
	固态
	T/In
	1.2
	桶装
	委托资质单位处置

	废气处理
	废活性炭
	
	HW49
	900-039-49
	活性炭
	固态
	T/In
	18.545
	桶装
	

	设备保养
	废润滑油
	
	HW08
	900-249-08
	矿物油
	固态
	T/In
	0.02
	桶装
	

	设备保养
	含油抹布及手套
	
	HW49
	900-041-49
	矿物油
	固态
	T
	0.001
	袋装
	

	生活、办公
	生活垃圾
	/
	-
	900-099-S64
	-
	固态
	-
	6
	袋装
	委托环卫部门处置


（1）废钢丸
项目根据客户的需求，部分产品需采用抛光工艺。在抛光的过程中会产生一定量的废钢丸。根据建设单位提供的资料，项目废钢丸的产生量约为钢丸量的50%，则废钢丸的产生量约为1t/a，收集后综合利用。
（2）边角料
项目磨加工开槽、倒角等工序会产生边角料，产生量约占原料的 1%，根据前文所述，项目使用钢材和摩擦材料共670t/a，则项目磨加工产生的边角料约为6.7t/a，磨加工产生的边角料为一般工业固废，统一收集后外售综合利用。
（3）废塑粉
根据工程分析，喷塑布袋除尘器收集的粉尘量为2.5393t/a，收集后外售综合利用。
（4）不合格品
本项目装配检验过程中会产生一定量的不合格品，经建设单位确认，不合格品产生量约为2t/a，集中收集后送入一般固废库暂存，收集后外售综合利用。
（5）布袋收集的粉尘
根据工程分析，布袋除尘器收集（除喷塑外）的粉尘量为1.6356t/a，收集后外售综合利用。
（6）废包装桶
本项目胶水、润滑油等使用后会产生废包装桶。经计算年产生废铁桶约600个，铁桶内壁沾染少量原料，单个废铁桶重约2kg。合计原料废包装桶为1.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废包装桶属于危险废物，废物类别HW49，废物代码为900-041-49，在危险废物暂存间暂存后，委托有资质处置单位安全处置。
（7）废活性炭
根据计算，两套废活性炭产生量为18.544t。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废活性炭属危险废物，危废类别为HW49其他废物，危废代码为900-039-49，在危险废物暂存间暂存后，委托有资质处置单位安全处置。
（8）废润滑油
本项目设备维护过程中会产生一定量的废润滑油，根据企业提供的资料，产生量约0.02t/a，需要集中收集处理，危废类别为HW08，危废代码为900-249-08，在危险废物暂存间暂存后，委托有资质处置单位安全处置。
（9）含油抹布及手套
本项目生产以及设备维护过程中会产生一定量的含油手套、抹布等，根据企业提供的资料，含油手套及抹布产生量约0.001t/a，危废类别为HW49，危废代码为900-041-49，在危险废物暂存间暂存后，委托有资质处置单位安全处置。
（10）生活垃圾
本项目劳动定员40人，年生产300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计算，则生活垃圾产生量为6t/a，由环卫部门统一清运。
2、固废环境管理要求
（1）危险固废环境管理要求
①厂内转运过程的污染防治措施
危险废物产生后立即放入专门承装危险废物的容器中，由带有防漏托盘的容器用拖车转运至危废暂存间内，同时加强对危废管理人员的培训。防止危废厂内转运过程发生散落等情况。
②危废间暂存场所污染防治措施
项目在厂房内设置1座10m2危废暂存间，其建设需根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定建设。危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点：
A.一般规定
贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
B.贮存库
贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
贮存易产生VOCs和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施。
项目危险废物暂存间基本情况见下表。
表4-11 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	序号
	贮存场所（设施）名称
	危险废物名称
	危险废物类别及代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存
能力（t）
	产废周期

	1
	危废暂存间
	废包装桶
	HW08
	900-041-49
	9号厂房内
	10m2
	桶装
	1.2
	1次/年

	2
	
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	
	
	桶装
	18.544
	1次/年

	3
	
	废润滑油
	HW08
	900-249-08
	
	
	桶装
	0.02
	1次/年

	4
	
	含油抹布及手套
	HW49
	900-041-49
	
	
	桶装
	0.001
	1次/年


本项目危废产生量约19.765t/a，危废间各类危废采取分区存放，建设单位拟每三个月将液态危废交由有资质单位处置，平均每次转运4.94125t，危废密度按1t/m3计，则液态危废所需的贮存空间约为4.95m3；项目拟设置10m2危废间一座，能够满足项目危废贮存、转运的需求。
通过该系列措施后对危险废物有效安全贮存是可行的。
③委托利用或者处置的污染防治措施
项目危险废物委托有资质单位安全处置，不自行处置，在项目建设试运行过程中须履行相应的环保“三同时”手续，及时签订危废协议并向环境主管部门备案，及时将生产过程中产生的危废进行无害化委托处理，通过该系列措施后对危险废物的处置是可行的。
④危废其他环境管理要求
A.危险固废暂存间应配套设立监控设施，危废暂存间周围应设置围墙或者防护栅栏，与周边区域严格分离开，并按GB15562.2的规定设置警示标志，现场需配置安全防护服装与工具、通讯设备、照明设施等；
B.危废暂存间需按要求采取防渗措施；
C.危险固废及时入暂存间存放，并及时通知协议处理单位进行回收处理；
D.建设单位需严格落实危险废物转移台账管理，做到每一笔危险废物的去向都有台账记录，包括厂区内部的和行政管理部门的。
（2）一般固废环境管理要求
项目新建1座一般固废暂存间，面积20m2，一般固废储存库需满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。
综上所述，项目产生的固废均能合理有效处理处置，不会产生二次环境污染。
五、地下水、土壤环境影响和保护措施
（1）污染源及污染途径
本项目污染物可能造成地下水和土壤污染的主要污染源和途径为危废暂存间和生产车间防渗措施不到位，在危废和油类贮存及转运过程中操作不当引起物料泄漏，通过垂直入渗和地面漫流等途径造成污染。
（2）污染防控措施
具体分区防治措施详见下表。
表4-12 本项目土壤和地下水污染防渗分区
	序号
	装置、单元名称
	防渗区域及部位
	类别
	防渗技术要求
	具体措施
	备注

	1
	危废暂存间
	危废暂存间地面
	重点防渗
	危废间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求
	拟采用20cm厚水泥地面硬化+环氧树脂防腐防渗层，同步设置导流沟和收集池，，保证泄漏液体全部收集
	新建

	2
	辅料暂存区
	区域地面
	
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，满足K≤10-7cm/s；
	拟采用至少30厘米厚C30混凝土+环氧树脂防腐防渗层，抗渗等级为P8（K≤0.26×10-8cm/s），设备放置于半地下防渗基础内，保证泄漏液体全部收集
	新建

	3
	9号厂房其他区域
	厂房地面
	一般防渗
	满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K＜10-7cm/s；或参照GB16889执行
	25cm厚P6（K≤0.419×10-8cm/s）等级抗渗混凝土
	新建


①运行期间严格管理，加强巡检，及时发现污染物泄漏；一旦出现泄漏及时处理，检查检修设备，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低。
②固体废物转运、贮存等各环节做好防风、防雨、防渗措施，禁止随意弃置、堆放、填埋。
按照有关规范要求采取上述污染防治措施，可以避免项目对周边地下水和土壤产生明显影响，营运期地下水和土壤污染防治措施是可行的。
六、环境风险影响和保护措施
1、Q值计算
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对照附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）；
[image: ]
式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为1。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目涉及的风险物质临界量见下表。
表4-13 主要危险物质贮存量一览表
	序号
	名称
	存在量（t）
	涉及危险物质
	位置
	临界量t
	危险物质Q值

	
	
	储存量
	在线量
	合计
	
	
	
	

	1
	胶水
	0.5
	0.05
	0.55
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	原料仓库、机加工车间
	100
	0.0055

	2
	酚醛树脂（按苯酚计）
	0.14
	-
	0.14
	苯酚
	原料仓库
	5
	0.028

	3
	润滑油
	0.01
	-
	0.01
	油类物质
	原料仓库
	2500
	0.000004

	4
	危险废物
	4.94125
	-
	2.666
	健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）
	危废暂存间
	50
	0.05332

	合计
	0.086824


由上表可知，项目危险物质总量与其临界量比值Q＜1。
2、环境风险识别
经识别，本项目涉及的风险物质主要为胶水、酚醛树脂和危险废物等，遇明火、火花则可能发生火灾爆炸事故，同时燃烧产生烟尘等废气进入大气环境，导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染。对大气环境产生不利影响。发生泄漏以及火灾、爆炸事故也可能会导致有毒有害物质渗透入土壤中，造成土壤、地下水污染。
表4-14 主要危险物质环境风险识别
	序号
	风险单元
	涉及风险物质
	可能影响环境的途径

	1
	生产车间、原料仓库
	胶水、酚醛树脂等
	泄漏以及火灾、爆炸等引起的伴生/次生污染物排放。

	2
	危废暂存库
	危险废物
	泄漏以及火灾、爆炸等引起的伴生/次生污染物排放。


（3）可能影响途径
主要环境风险类型为泄漏事故和火灾、爆炸引发的次生/伴生污染物排放。液体泄漏流至外环境，随雨水冲刷至周边地表水环境，渗漏进入土壤和地下水；泄漏后遇热源和明火有燃烧、爆炸的危险，燃烧过程中伴生的有害气体会对周边大气环境造成影响，同时扑救火灾时产生的消防污水沿地面漫流，可能会对地表水、地下水、土壤产生影响。
（4）环境风险防治措施
厂区地面进行防渗、防漏处理，原辅料贮存周围设置明显的标识及警示牌；根据环境风险分析，对项目要求做好以下环境防范措施：
合理进行厂区平面布置，合理布置原料及产品的堆放位置，加强对易燃原料和产品的储存管理，降低发生火灾事故的概率；
完善危险物质贮存设施，加强对物料储存，原包装贮存在干燥、阴凉、通风、隔热、无阳光直射的区域，使用安全管理和检查，避免物料出现泄漏、 
使用和存储场所禁止烟火。
制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则，同时注重加强安全教育，增强职工的安全意识和安全防范能力。做好个人预防措施、防护设备和应急程序：如果在有限空间内发生大量溢漏，疏散该区域的人群。
危险物质少量泄漏时可用砂吸收。大量泄漏事故时，应首先控制泄漏源，进行围堵，防止持续泄漏，对泄漏的液体进行收集，可回用于生产，若不能回用需送至有相应危险废物处理资质单位进行处理环境预防措施：不能让泄漏物流入下水道或河道。
（5）应急预案要求
根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）等要求，企业应自行或委托相关单位编制突发环境事件应急预案并根据相关要求及时修订，报当地环保部门备案，定期做好应急演练。
综上，通过采取以上的防范措施和制定相应的应急方案，可将该项目风险值降到最低，环境风险达到可控水平。因此从风险角度而言，本项目建设是可行的。

























[bookmark: _Toc28137][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物
项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001/抛光、混料、打磨废气
	颗粒物
	收集通过布袋除尘器处理后，尾气通过1根20m高的排气筒（DA001）排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297‑1996）中标准限值

	
	DA002/涂胶、热压、烘干废气
	非甲烷总烃、苯酚、甲醛
	收集通过风冷+二级活性炭处理后，尾气通过1根20m高的排气筒（DA002）排放
	《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）

	
	DA003/喷塑废气
	颗粒物
	收集通过布袋除尘器处理后，尾气通过1根20m高的排气筒（DA003）排放
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）

	
	DA004/固化废气
	非甲烷总烃
	收集通过风冷+二级活性炭处理后，尾气通过1根20m高的排气筒（DA004）排放
	

	地表水环境
	DW001
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮
	生活污水和车间保洁排水依托园区化粪池处理后接入市政污水管网，排入山南新区污水处理厂集中处理
	山南新区污水处理厂接管标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4

	声环境
	-
	Leq（A）
	隔声、减振等
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	电磁辐射
	-
	-
	-
	-

	固体废物
	设置一座危废暂存间10m2，危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，危险废物委托有资质单位处置；项目新建1座20m2一般固废暂存间，一般固废储存库需满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

	土壤及地下水污染防治措施
	重点防渗区：危废暂存间及辅料暂存区等区域，混凝土基础上铺设人工防渗材料（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行）。
一般防渗区：生产车间其他区域。防渗技术要求：混凝土基础上铺设人工防渗材料（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行）。

	生态保护措施
	-

	环境风险防范措施
	1、大气环境风险防范措施：为防止火灾等其他潜在风险，厂区内应设置灭火器、火灾报警系统等，并定期专人检查和维护。当火灾事故发生后，企业应及时处理事故，联合外部救援力量进行灭火和转移其他易燃物质的工作，避免产生更大量的有毒烟气。同时，必须紧急疏散周围人群到上风向，并设置隔离区，在事故处理完毕、检测确认空气质量达标前不得进入。
2、危险废物环境风险防范措施：危险废物严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，报批危险废物转移计划，做好危险废物情况的记录。辅料暂存区设储漏托盘；危废库内截流沟、集液井。

	其他环境管理要求
	[bookmark: _Toc11689]1、排污许可联动
根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发〔2021〕7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。
本项目属于登记管理行业，因此无需明确“项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。
2、排污口规范化设置
根据原国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》及《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》和项目污水排放的实际统一规划设置项目的废气排气筒、废水排放口和固定噪声源，规范固体废物贮存（处置）场所。
（1）废水排放口：废水排放口必须设置便于采样的采样井，并在其排放口设立明显标志牌，符合GB15562.1-1995《环境保护图形标志》要求。
（2）废气排放口：对于有组织排放的废气，排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。废气排放口均应设置环保图形标志牌。
（3）固定噪声源：根据不同噪声源的情况，采取减振降噪、吸声、隔声等措施，使厂界达到相应功能区的标准要求。在厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。
（4）固废：对于一般固体废物应设置专用贮存、堆放场地。对于危险废物应设置专用堆放场地，并须有防扬散、防流失、防漏防渗措施。各类固体废物贮存场所均应设置醒目的标志牌。
环境保护图形标志的形状及颜色见表5-2，环境保护图形符号见表5-3。
表5-2 环境保护图形标志的形状及颜色表
	标志名称
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色


表5-3 环境保护图形符号一览表
	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: 说明: 13001]
	[image: 说明: 13002]
	废水排放口
	表示污水向水体排放

	2
	[image: 说明: 13003]
	[image: 说明: 4]
	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	3
	[image: 说明: 14001]
	[image: 说明: 14002]
	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	4
	[image: 说明: 200602201518049853]
	[image: 说明: 200602201519018631]
	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放

	5
	-
	[image: ]
	危险废物
	表示危险废物贮存、处置场
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六、结论
	












项目符合国家及地方产业政策，符合规划要求，符合相关法律法规及环境政策，选址合理。在落实评价提出的各项污染防治措施后，污染物实现稳定达标排放。
综上所述，从环境保护角度，项目建设是可行的。
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项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许
可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.0422
	/
	0.0422
	0.0422

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.5023
	/
	0.5023
	0.5023

	
	苯酚
	/
	/
	/
	0.1575
	/
	0.1575
	0.1575

	
	甲醛
	/
	/
	/
	0.0486
	/
	0.0486
	0.0486

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.0352 
	/
	0.0352 
	0.0352 

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.0035
	/
	0.0035
	0.0035

	一般工业固体废物
	废钢丸
	/
	/
	/
	1
	/
	1
	1

	
	废塑粉
	/
	/
	/
	2.5393
	/
	2.5393
	2.5393

	
	废边角料
	/
	/
	/
	6.7
	/
	6.7
	6.7

	
	布袋收集的粉尘
	/
	/
	/
	1.6356
	/
	1.6356
	1.6356

	
	不合格品
	/
	/
	/
	2
	/
	2
	2

	危险废物
	废包装桶
	/
	/
	/
	1.2
	/
	1.2
	1.2

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	18.545
	/
	18.545
	18.545

	
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.02
	/
	0.02
	0.02

	
	含油抹布及手套
	/
	/
	/
	0.001
	/
	0.001
	0.001

	生活垃圾
	/
	/
	/
	6
	/
	6
	6


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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[bookmark: _Toc97323084]1总论
[bookmark: _Toc97323085]1.1项目基本情况
安徽博越汽车安全系统有限公司租赁安徽省淮南市高新区合创产业园9号厂房（建筑面积为10000平方米）投资10000万元建设“汽车刹车片生产基地项目”，该项目已于2025年4月21日获得淮南高新技术产业开发区管理委员会经济发展局备案文件（项目代码：2504-340463-04-01-197929）。项目购置热压机、磨床等设备，构建喷粉生产线。项目建成后可形成年产汽车刹车片200万套的生产能力。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），安徽博越汽车安全系统有限公司汽车刹车片生产基地项目属于排放废气含有毒有害污染物甲醛且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目，应当编制大气环境影响专项评价。
[bookmark: _Toc97323086]1.2编制依据
1.《中华人民共和国生态环境法典》(2026年8月15日)；
2.《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）；
3.《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）；
4.《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
5.《环境空气质量标准》(GB3095-2026)；
6.《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》；
7.企业提供的其它技术资料。
[bookmark: _Toc97323087]1.3环境保护对象和敏感目标
根据《环境影响评价技术导则大气环境》 (HJ2.2-2018)，本项目大气评价等级为三级评价，不需要设置大气环境影响评价范围，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）要求，调查项目厂界外 500m内的主要环境空气保护目标。本项目环境空气保护目标调查表见表1-1和图 1-1。
表1-1 建设项目大气环境保护目标
	序号
	名称
	经纬度坐标
	保护
对象
	保护
内容
	规模
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	
	经度/°
	纬度/°
	
	
	
	
	
	

	1
	紫薇苑A区
	116.584165
	32.342174
	居民
	居住区
	约5400人，1800户
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区
	NW
	115

	2
	紫薇苑B区
	116.584949
	32.342193
	居民
	居住区
	约6600人，2200户
	
	N
	230

	3
	紫薇苑C区
	116.585988
	32.342139
	居民
	居住区
	约7200人，2400户
	
	NE
	330

	4
	玫瑰苑
	116.584957
	32.343147
	居民
	居住区
	约7500人，2500户
	
	N
	449

	5
	青桐苑
	116.584153
	32.343178
	居民
	居住区
	约8400人，2800户
	
	NW
	451

	6
	安徽省淮南卫生学校
	116.582191
	32.342560
	师生
	学校
	约4200人
	
	NW
	368




1

[image: ][image: 丰基]图1-1  项目周边环境保护目标分布图
0          1km 


[bookmark: _Toc97323088]1.4评价工作等级和评价范围
1.4.1评价工作等级划分方法
根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3 节工作等级的确定方法，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A 推荐模型中的AERSCREEN 模式计算项目污染源的最大环境影响，按评价工作分级判据进行分级。
表1-2  大气环境影响评价工作等级判别表
	评价工作等级
	评价工作等级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


在各污染源正常工况下排放时，PM10、非甲烷总烃、苯酚、甲醛、TSP的占标率均小于10%，1＜Pi＜10%，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），确定本项目大气环境影响评价为三级。各污染物最大落地浓度及浓度占标率情况见表1-3。
表1-3    正常工况下 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 
	污染源
	污染物
	最大落地浓度（mg/m3）
	最大浓度占标率
	D10%最远距离/m
	评价等级

	DA001
	PM10
	1.265
	0.35%
	/
	三级

	DA002
	非甲烷总烃
	15.142
	0.76%
	/
	三级

	
	苯酚
	0.00024
	0.48%
	/
	三级

	
	甲醛
	0.00018
	0.36%
	/
	三级

	DA003
	PM10
	0.856
	0.24%
	/
	三级

	DA004
	非甲烷总烃
	0.785
	0.04%
	/
	三级

	生产车间（面源）
	TSP
	7.259
	0.81%
	/
	三级

	
	非甲烷总烃
	12.426
	0.62%
	/
	三级

	
	苯酚
	0.00012
	0.24%
	/
	三级

	
	甲醛
	0.00008
	0.16%
	/
	三级


1.4.2评价范围
根据《环境影响评价技术导则大气环境》 (HJ2.2-2018) 评价范围的确定原则，本项目为三级评价项目，不设置大气环境影响评价范围。
[bookmark: _Toc97323089]1.5工作内容
根据本项目大气环境影响评价工作等级的划分，确定本项目大气环境影响评价工作内容如下：
1、 准备阶段：收集分析国家和地方大气环境相关的法律、法规、政策、标准及规划等资料；了解建设项目工程概况，结合工程分析，识别建设项目对大气环境可能造成的影响类型，分析可能造成大气环境影响的主要途径；开展现场勘察工作，识别大气环境敏感目标；确定评价等级、范围及内容。
2、现状调查与评价阶段：采用相应标准和方法，开展现场调查、取样、监测和数据分析与处理等工作，进行大气环境现状评价。
3、预测分析与评价阶段：依据本标准制定的或经论证有效的方法，预测分析与评价建设项目对大气环境可能造成的影响。
4、提出切实可行的环境保护措施和跟踪监测计划。
[bookmark: _Toc97323090]1.6评价因子与评价标准
根据本项目的特点确定评价因子如下：
表1-4  评价因子一览表
	评价因子
特征分类
	现状评价因子
	影响评价因子

	大气环境
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、颗粒物、非甲烷总烃、甲醛、苯酚
	颗粒物、非甲烷总烃、甲醛、苯酚


评价标准如下：
营运期，涂胶、热压、烘干、固化过程产生的废气非甲烷总烃有组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）标准限值，甲醛、酚类执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值；抛光、混料、打磨过程产生的废气颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值；喷塑过程产生的废气颗粒物排放有组织执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中的表5标准限值。


表 1-5项目大气污染物有组织排放标准
	工艺
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	执行标准

	
	
	
	
	

	涂胶、热压、烘干、固化
	非甲烷总烃
	60
	2.0
	《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）

	
	甲醛
	25
	0.43（20m）
	《大气污染物综合排放标准》

	
	酚类
	100
	0.17（20m）
	

	抛光、混料、打磨
	颗粒物
	120
	5.9（20m）
	

	喷塑
	颗粒物
	20
	/
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）


厂界废气非甲烷总烃和颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中的标准限值；甲醛、酚类执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值；厂区废气非甲烷总烃排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中标准限值。
表 1-6项目大气污染物无组织排放标准
	类型
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	执行标准

	
	
	
	

	厂界
	非甲烷总烃
	4
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）

	
	颗粒物
	1
	

	
	甲醛
	0.2
	《大气污染物综合排放标准》

	
	酚类
	0.08
	



表 1-7挥发性有机物无组织排放控制标准
	污染物 名称
	最高允许排
放浓度
（mg/m3）
	排放限值含义
	无组织排放监控位置
	执行标准

	非甲烷总烃
	6
	监控点处1h平均浓度
	在厂房外设置监控点
	《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	
	




[bookmark: _Toc97323091]2大气环境现状评价
[bookmark: _Toc97323092]2.1达标区判定
为了解项目所在区域基本污染物环境质量现状，依据本项目位于淮南市高新技术产业开发区，本次评价基本因子引用淮南市生态环境局2026年6月4日发布的《2025年淮南市生态环境质量状况公报》中相关数据。具体环境空气质量现状数值见下表。
表3-1 区域空气质量现状评价表
	序号
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
（μg/m3）
	（GB3095-2026）过渡阶段二级评价标准值（μg/m3）
	占标率
（%）
	达标情况

	1
	SO2
	年平均质量浓度
	7
	60
	11.67
	达标

	2
	NO2
	年平均质量浓度
	18
	40
	45
	达标

	3
	PM10
	年平均质量浓度
	61
	60
	101.67
	不达标

	4
	PM2.5
	年平均质量浓度
	37.1
	30
	123.67
	不达标

	5
	CO
	日均值第95百分位数
	800
	4000
	20
	达标

	6
	O3
	最大8小时平均值第90百分位数
	149
	160
	93.13
	达标


2025年淮南市的PM10、PM2.5评价指标不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级标准限值要求，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级标准限值要求。
 
[bookmark: _Toc97323093]2.2大气环境质量达标战略
淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，淮南市通过集中专项整治“小散乱污”企业、企业清洁生产技术改造、小锅炉升级改造、燃煤机组超低排放改造，整治散装物料堆场，督促企业完成挥发性有机物整改任务，强化建筑施工扬尘监管，加强道路扬尘清理、责令餐饮油烟单位安装油烟净化装置，取缔室外露天烧烤点，开展秸秆禁烧，淘汰黄标车，禁限放烟花爆竹等措施改善环境空气质量。
2022年3月20日淮南市人民政府办公室印发了“淮南市大气环境质量限期达标规划”。通过加快调整能源结构，建设清洁低碳能源体系；调整优化产业结构，构建绿色低碳产业体系；深化工业行业污染治理，推动企业绿色升级；全面推行挥发性有机物整治，大幅削减VOCs排放；积极调整运输结构，完善绿色低碳交通体系；优化调整用地结构，推进面源污染治理；加强重污染天气应对，提升管控能力；加强环保能力建设，提高科技支撑能力等措施实现淮南市大气环境质量限期达标规划。在2020-2025年第一阶段，PM2.5年均浓度达到39μg/m3，PM10年均浓度达到80μg/m3，SO2、NO2、CO浓度持续改善；2026-2030年第二阶段，PM2.5、PM10浓度基本达到国家环境空气质量二级标准要求，SO2、CO、NO2浓度持续改善。2031-2035年第三阶段，六项污染物全部达到国家环境空气质量二级标准要求。
[bookmark: _Toc97323094]2.3补充监测
根据《环境影响评价技术导则大气环境》 (HJ2.2-2018) 评价范围的确定原则，本项目为三级评价项目，不需要开展现状监测。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。
本次评价其他污染物非甲烷总烃和TSP引用《淮南高新技术产业开发区规划环评跟踪监测项目》中的监测数据，监测时间为2025年5月22日至28日，引用监测点为淮南市高新区居民区玉兰苑，位于项目东南侧约1.3km。
表3-2 其他污染物环境质量现状（监测结果）表
	监测点位
	污染物
	监测浓度范围（mg/m3）
	质量浓度参考限值（mg/m3）
	浓度指数范围
	超标倍数
（%）
	达标情况

	玉兰苑
	非甲烷总烃
	1.05~1.54
	2
	0.53~0.77
	0
	达标

	
	TSP
	0.092~0.133
	0.3
	0.31~0.44
	0
	达标


由上表分析可知，监测点的TSP监测满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准限值，非甲烷总烃监测可满足《大气污染物综合排放标准详解》中相应标准限值要求，环境空气质量现状良好。
[bookmark: _Toc97323095]3源强分析与环境影响预测
[bookmark: _Toc97323096]3.1废气源强核算
[bookmark: _Hlk75421753]（1）G1抛光废气、G3混料废气、G6打磨废气
抛光废气：本项目钢背抛光工序会产生粉尘，根据原辅料使用表，本项目钢背年用量为120t/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33-37，431-434机械行业系数手册”“06预处理工段”中“抛丸、喷砂、打磨、滚筒”工段，颗粒物产生系数为2.19kg/t原料，则颗粒物产生量为0.2628t/a。
混料废气：项目混料工序采用计量投料，密闭搅拌，该工序仅出料时有少量粉尘废气产生。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册机械行业系数手册》粉末冶金环节，混粉成形工艺可知颗粒物产污系数为0.192千克/吨-原料，项目混料工序使用原料共550t/a，则颗粒物的产生量为0.1056t/a。
打磨废气：项目磨加工工序会产生颗粒物，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33-37，431-434机械行业系数手册”“06预处理工段”中“抛丸、喷砂、打磨、滚筒”工段颗粒物产生系数为2.19kg/t原料，本项目需要磨加工的原料重量钢背120t/a，摩擦材料550t/a，故需打磨的材料共计670t/a，则颗粒物产生量为1.4673t/a。
治理措施：分别在1台原料称料混料机、1台抛砂机、1台磁盘磨床、1台开槽机上方设置集气罩收集废气，废气收集效率90%，经管道抽风收集后入一套布袋除尘器处理（99%），通过一根20m高的排气筒（DA001）排放。
风量计算：
根据《大气污染控制工程》的控制风速法计算：
Q=3600kphVx
其中：Q：风量，m3/h，
K：考虑沿高度速度不均匀的安全系数，通常取1.4，
P：罩口周长，m；
H：罩口至污染源的距离；
Vx：污染源控制速度，m/s；
根据《大气污染控制工程》（第二版）中表1可得，当污染源从轻微速度发散到相对平静的空气中时，污染源控制速度为0.5~1.0m/s，本次按平均值取0.75m/s，即Vx=0.75m/s；
根据原料称料混料机、抛砂机集气罩尺寸分别为0.4m*0.5m，磁盘磨床和开槽机集气罩尺寸分别为0.8m*0.6m，则总罩口周长为9.2m，即P=9.2m；
罩口距污染源的距离，为避免横向气流的干扰，要求H≤0.3L（罩口长边尺寸），本项目设计罩口底部至污染源的距离为0.3m，及H=0.3m；
则集气罩风量Q=3600（1.4×9.2×0.75×0.3）=10432.8m3/h，考虑到一定损耗，按12000m3/h进行设计。
颗粒物产生量为1.8357t/a，项目年工作2400h，经计算，有组织产生量为1.6521t/a，排放速率0.688kg/h，排放浓度57.37mg/m3，该排放口颗粒物有组织排放量为0.0165t/a，有组织排放速率0.007kg/h，排放浓度有组织0.57mg/m3。
（2）G2涂胶废气、G4热压废气、G5烘干废气
涂胶废气：项目涂胶工序在抛光后钢背表面在刷胶机使用毛刷上均匀涂上胶水，此过程会产生有机废气（以非甲烷总烃计）。根据酚醛树脂水MSDS报告可知，酚醛树脂含量为30%，橡胶含量为7%，有机溶剂含量为63%。本项目取最大63%。项目酚醛树脂胶水的使用量为5t/a，则挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为3.15t/a。
热压废气：酚醛树脂作为粘结剂，加热熔融将各粉料粘结在一起，项目热压工序温度约165~175℃。查阅资料文献，项目所用酚醛树脂起始热分解温度340℃，项目热压温度远低于酚醛树脂热分解温度，不存在酚醛树脂大分子裂解产生甲醛的现象。六次甲基四胺受热发生不完全分解；同时分解产生的甲醛大部分与酚醛树脂发生交联固化，留存于产品内部，仅少量甲醛逸散进入废气。本次核算取六次甲基四胺分解转化率80%，分解产生甲醛逸出率 10%；游离苯酚挥发率按100%计。
根据酚醛树脂粉末MSDS：酚醛树脂87~90%、游离苯酚0~3.5%（本次核算按最不利情况取最大值3.5%），六次甲基四胺9.5~10.5%（本次核算按最不利情况取最大值10.5%）；项目酚醛树脂粉末使用量50t/a。则热压废气苯酚（以非甲烷总烃计）产生量为1.75t/a，甲醛（以非甲烷总烃计）的产生量为0.54t/a，非甲烷总烃合计产生量2.29t/a
烘干废气：热压成型后的工件在密闭烘箱中烘干，烘干工序温度约为120~150℃，酚醛树脂分解温度为340℃，因此在烘干过程中酚醛树脂不会发生甲醛和苯酚，仅考虑开箱过程中产生少量有机废气（以非甲烷总烃计）。酚醛树脂属于合成树脂，本次评价参照《浙江省重点行业VOCs污染源排放量计算办法》中“其他塑料制品制造工序”的VOCs单位产品排放系数为2.368kg/t原料。本项目酚醛树脂年用量为50t/a，酚醛树脂胶水5t/a，共计55t/a，则烘干废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.1302t/a。
综上，涂胶、热压、烘干废气非甲烷总烃通过叠加后产生总量为5.5702t/a，苯酚产生总量为1.75t/a，甲醛总量为0.54t/a。
治理措施：分别在1台涂胶机、6台热压成型机、1台烘箱上方设置集气罩收集废气，废气收集效率90%，经管道抽风收集后入一套风冷+二级活性炭处理（90%），通过一根20m高的排气筒（DA002）排放。
风量计算：
根据《大气污染控制工程》的控制风速法计算：
Q=3600kphVx
其中：Q：风量，m3/h，
K：考虑沿高度速度不均匀的安全系数，通常取1.4，
P：罩口周长，m；
H：罩口至污染源的距离；
Vx：污染源控制速度，m/s；
根据《大气污染控制工程》（第二版）中表1可得，当污染源从轻微速度发散到相对平静的空气中时，污染源控制速度为0.5~1.0m/s，本次按平均值取0.75m/s，即Vx=0.75m/s；
根据涂胶机、热压成型机集气罩尺寸分别为0.4m*0.5m，烘箱集气罩尺寸分别为1m*0.4m，则总罩口周长为15.4m，即P=15.4m；
罩口距污染源的距离，为避免横向气流的干扰，要求H≤0.3L（罩口长边尺寸），本项目设计罩口底部至污染源的距离为0.3m，及H=0.3m；
则集气罩风量Q=3600（1.4×15.4×0.75×0.3）=17463.6m3/h，考虑到一定损耗，按18000m3/h进行设计。
收集效率以90%计，处理效率为90%，风机风量为18000m3/h，则非甲烷总烃有组织产生量5.0132t/a，产生速率2.0888kg/h，产生浓度116.04mg/m3；其中苯酚有组织产生量1.575t/a，产生速率0.6563kg/h，产生浓度36.46mg/m3；甲醛有组织产生量0.486t/a，产生速率0.2025kg/h，产生浓度11.25mg/m3。
非甲烷总烃有组织排放量0.5013t/a，排放速率0.2089kg/h，排放浓度11.61mg/m3；其中苯酚有组织排放量0.1575t/a，排放速率0.0656kg/h，排放浓度3.64mg/m3；甲醛有组织排放量0.0486t/a，排放速率0.0203kg/h，排放浓度1.13mg/m3。
（7）G7喷塑废气
项目喷塑工序产生粉尘。塑粉主要成分为环氧树脂，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33-37，431-434机械行业系数手册”“14涂装工段”中“喷塑”工段颗粒物产生系数为300kg/t粉末涂料，经估算本项目塑粉年用量约9t/a，则喷塑颗粒物产生量为2.7t/a。喷塑房内负压收集废气（收集效率按95%计），设置1套布袋除尘器装置（处理效率按99%计），处理后废气经20m高排气筒排放（DA003），布袋除尘收集后回用于生产。
风量计算：本项目建设一个喷塑间，尺寸为20×5×3m，喷塑间每小时换气20次，则排放废气量为6000m3/h。
喷塑工序平均每年工作约1200h，风机风量为6000m3/h。经计算，颗粒物有组织产生量为2.565t/a，排放速率2.1375kg/h，排放浓度356.25mg/m3，该排放口颗粒物有组织排放量为0.0257t/a，有组织排放速率0.0214kg/h，排放浓度有组织3.57mg/m3。
（8）G8固化废气
参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33-37，431-434机械44行业系数手册”“14涂装工段”中“喷塑后烘干”工段挥发性有机物产生系数为1.2kg/t-原料。本项目塑粉使用量为9t/a，则固化废气VOCs（以非甲烷总烃计）产生量为0.0108t/a。固化在直式烘道内进行，固化废气仅在烘道进口及出口逸散，本项目设一条喷塑流水线，拟在烘道两端分别设置废气收集集气罩，根据前文集气罩大小为0.2m*0.2m，计算出风量为1814.4m3/h，考虑到损耗风量取值为2000m3/h。固化废气经收集后，通过二级活性炭装置处置，通过20m高排气筒（DA004）外排。废气收集效率以90%计，二级活性炭装置处理效率为90%，喷塑固化工序平均每年工作1200h，则非甲烷总烃有组织产生量 0.0097t/a，产生速率0.008kg/h，产生浓度4mg/m3；经二级活性炭装置处理后，非甲烷总烃有组织排放量0.001t/a，排放速率 0.001kg/h，排放浓度0.5mg/m3。
3.2无组织废气
①未被收集的有机废气
DA002涂胶、热压、烘干工序未收集非甲烷总烃无组织排放量0.557t/a，排放速率0.232kg/h；其中苯酚无组织排放量0.175t/a，排放速率0.073kg/h；甲醛无组织排放量0.054t/a，排放速率0.023kg/h。
DA004喷塑固化烘道未收集非甲烷总烃无组织排放量0.0011t/a，排放速率0.001kg/h；
②未被收集的颗粒物
DA001抛光、混料、打磨工序未收集颗粒物无组织排放量0.1836t/a，排放速率0.077kg/h；
DA003喷塑工序未收集颗粒物无组织排放量0.135t/a，排放速率0.113kg/h；
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[bookmark: _Toc97323097]3.2废气收集、处理及排放方式汇总
废气收集、处理及排放方式情况见表3-3。
表3-3  废气收集、处理、排放方式情况一览表
	[bookmark: OLE_LINK1]产排污环节
	污染物种类
	污染物产生浓度mg/m3
	污染物产生速率kg/h
	污染物产生量t/a
	治理设施
	污染物排放浓度mg/m3
	污染物排放速率kg/h
	污染物排放量t/a
	排放标准
	排放口基本情况

	
	
	
	
	
	治理工艺
	处理能力m3/h
	收集效率%
	去除率%
	是否为可行技术
	
	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	高度
m
	内径
m
	温度
℃
	编号
	类型
	坐标

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	经度
	纬度

	抛光、混料、打磨
	颗粒物
	57.37
	0.688
	1.6521
	布袋除尘
	12000
	90
	99
	是
	0.57
	0.007
	0.0165
	120
	5.9
	20
	0.5
	25
	DA001
	一般排放口
	116度58分40.423秒
	32度34分13.423秒

	涂胶、热压、烘干
	非甲烷总烃
	116.04
	2.089
	5.0132
	风冷+ 二级活性炭吸附
	18000
	90
	90
	是
	11.61
	0.2089
	0.5013
	60
	2.0
	20
	0.6
	25
	DA002
	一般排放口
	116度58分40.423秒
	32度34分13.423秒

	
	苯酚
	36.46
	0.656
	1.575
	
	
	
	
	
	3.64
	0.066
	0.1575
	100
	0.17
	20
	
	
	
	
	
	

	
	甲醛
	11.25
	0.203
	0.486
	
	
	
	
	
	1.13
	0.02
	0.0486
	25
	0.43
	20
	
	
	
	
	
	

	喷塑
	颗粒物
	356.25
	2.138
	2.565
	布袋除尘
	6000
	95
	99
	是
	3.57
	0.021
	0.0257
	20
	/
	20
	0.2
	25
	DA003
	一般排放口
	116度58分40.424秒
	32度34分13.422秒

	固化
	非甲烷总烃
	4.05
	0.008
	0.0097
	二级活性炭吸附
	2000
	90
	90
	是
	0.41
	0.001
	0.001
	60
	/
	20
	0.1
	40
	DA004
	一般排放口
	116度58分40.422秒
	32度34分13.474秒


无组织废气产生及排放情况见表3-4。
表3-4  建设项目有组织废气产生及排放情况一览表
	来源
	污染物名称
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	排放量t/a
	排放速率kg/h

	生产厂房
	抛光、混料、打磨
	颗粒物
	0.1836
	0.077
	0.1836
	0.077

	
	涂胶、热压、烘干
	非甲烷总烃
	0.557
	0.232
	0.786
	0.328

	
	
	苯酚
	0.175
	0.073
	0.175
	0.073

	
	
	甲醛
	0.054
	0.023
	0.054
	0.023

	
	喷塑
	颗粒物
	0.135
	0.113
	0.135
	0.113

	
	固化
	非甲烷总烃
	0.0011
	0.001
	0.0011
	0.001



[bookmark: _Toc97323098]3.3大气环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc13746216]3.3.1评价等级确定
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关规定及要求，采用ARESCREEN模型对项目的废气排放进行估算预测。计算污染物的最大地面浓度占标率Pi(第I个污染物)，及第I个污染物的地面空气质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：
Pi＝（Ci/C0i）×100%
式中：Pi－第I个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
Ci－采用估算模式计算出的第I个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
C0i－第I个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095中1小时平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用已确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。
评价等级按下表的分级判据进行划分：
表3-6  评价等级判别表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≧10%

	二级评价
	1%≦Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


根据项目特点，选择PM10、TSP、非甲烷总烃、甲醛、苯酚作为预测因子。
表3-7   评价因子和评价标准一览表
	评价因子
	平均时段
	标准值（μg/m3）
	标准来源

	PM10
	日均值
	120
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准（对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值）

	TSP
	日均值
	300
	

	非甲烷总烃
	一次值
	2000
	《大气污染物综合排放标准详解》

	甲醛
	1小时平均
	50
	《环境影响评价技术导则 大气环境》附录 D.1

	苯酚
	1小时平均
	50
	《居住区大气中酚卫生标准》（GB18067-2000）


主要废气污染源排放参数见下表：
表3-8   主要废气污染源参数一览表（点源）
	编号
	名称
	排气筒底部中心经纬度
	排气筒底部海拔高度/m
	排气筒
高度/m
	排气筒出口内径
/m
	风量m3/h
	烟气温度/℃
	年排放小时数
	排放工况
	排放速率kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PM10
	非甲烷总烃
	甲醛
	苯酚

	1#
	DA001
	116度58分40.423秒
	32度34分13.423秒
	20
	0.5
	25
	12000
	25
	2400
	正常
	0.007
	/
	/
	/

	2#
	DA002
	116度58分40.423秒
	32度34分13.423秒
	20
	0.6
	25
	18000
	40
	2400
	正常
	/
	0.2089
	0.066
	0.02

	3#
	DA003
	116度58分40.424秒
	32度34分13.422秒
	20
	0.2
	25
	6000
	25
	1200
	正常
	0.021
	/
	/
	/

	4#
	DA004
	116度58分40.422秒
	32度34分13.474秒
	20
	0.1
	40
	2000
	40
	1200
	正常
	/
	0.001
	/
	/


表3-9  主要废气污染源参数一览表（面源）
	编号
	名称
	面源起点坐标
	面源海拔高度(m)
	面源面积/m2
	与正北方向夹角/。
	面源排放有效高度/m
	年排放小时数
	排放工况
	排放速率kg/h

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	
	TSP
	非甲烷总烃
	甲醛
	苯酚

	1
	生产厂房
	116度58分40.467秒
	32度34分13.418秒
	25
	5000
	45
	12
	2400
	正常
	0.133
	0.232
	0.073
	0.023


估算模式所用参数见下表：
表3-10   估算模型参数表
	参数
	取值

	农村/城市选项
	农村/城市
	城市

	
	人口数（城市选项时）
	300万

	最高环境温度/℃
	40.6

	最低环境温度/℃
	-10.4

	土地利用类型
	城市

	区域湿度条件
	潮湿

	是否考虑地形
	考虑地形
	■是  □否

	
	地形数据分辨率/m
	/

	是否考虑海岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是■否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/。
	/


本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：
表3-11  正常工况下 Pmax和D10%预测和计算结果一览表
	污染源
	污染物
	最大落地浓度（mg/m3）
	最大浓度占标率
	D10%最远距离/m
	评价等级

	DA001
	PM10
	1.265
	0.35%
	/
	三级

	DA002
	非甲烷总烃
	15.142
	0.76%
	/
	三级

	
	苯酚
	0.00024
	0.48%
	/
	三级

	
	甲醛
	0.00018
	0.36%
	/
	三级

	DA003
	PM10
	0.856
	0.24%
	/
	三级

	DA004
	非甲烷总烃
	0.785
	0.04%
	/
	三级

	生产车间（面源）
	TSP
	7.259
	0.81%
	/
	三级

	
	非甲烷总烃
	12.426
	0.62%
	/
	三级

	
	苯酚
	0.00012
	0.24%
	/
	三级

	
	甲醛
	0.00008
	0.16%
	/
	三级


由表3-11可知，在各污染源正常工况下排放时，各污染物的占标率最大值为堆场无组织排放的非甲烷总烃，Pmax=0.81%，小于1%。因此，项目排放的污染物对项目区域的环境空气质量及周边环境敏感目标影响较小。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），确定本项目大气环境影响评价为三级，三级评价项目不进行进一步预测与评价。
3.4大气环境影响评价结论 
（1）大气环境影响预测与评价 
本项目区域为城市环境空气质量达标区域。 
根据估算模式，项目污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率 为 0.26%，小于 1%，项目大气环境影响符合环境功能区划的要求。综上，本项目 污染物在切实落实废气处理措施的基础上，对大气环境的影响是可接受的。 
（2）大气环境防护距离 
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ3.2-2018)8.7.5：“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。”由于本项目根据估算模式估算的最 大落地浓度均达标，故本项目无需设置大气环境防护距离。
[bookmark: _Toc97323101]3.5监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018），本项目监测要求如下，大气污染源监测计划见表3-12。
表3-12  大气污染源监测计划
	类别
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	废气
	有组织
	DA001
	颗粒物
	1次/年

	
	
	DA002
	非甲烷总烃、甲醛、苯酚
	

	
	
	DA003
	颗粒物
	

	
	
	DA004
	非甲烷总烃
	

	
	无组织
	厂界
	颗粒物、非甲烷总烃、甲醛、苯酚
	

	
	
	厂区
	非甲烷总烃
	


本项目大气环境影响评价自查见表 3-13。 
表3-13   大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范 围
	评价等级
	一级□
	二级
	三级☑

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长 5~50km□
	边长=5km

	评价
因子
	SO2+NOX 排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	<500t/a

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3）、其他污染物（非甲烷总烃、甲醛）
其他污染物（ ）
	包括二次 PM2.5
不包括二次PM2.5

	评价
标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准
	附录 D
	其他标准

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	[bookmark: _GoBack]2025年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的监测数据 
	现状补充监测

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源  本项目非正常排放源现有污染源□
	拟代替的污染源□
	其他在建、拟 建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响 预测与评价
	预测模型
	AERMOD
□
	ADMS□
	AUSTAL2000
□
	EDMS/AEDT
□
	CALPUFF
□
	网格模
型□
	其他

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长 5~50km□
	边长=5km

	
	预测因子
	预测因子（PM10、 非甲烷总烃、甲醛、苯酚、TSP）
	包括二次 PM2.5□

	
	
	
	不包括二次 PM2.5□

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C 本项目最大占标率≤100%
	C 本项目最大占标率>100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C 本项目最大占标率≤10%□
	C 本项目最大标率>10%□

	
	
	二类区
	C 本项目最大占标率≤30%
	C 本项目最大标率>30%□

	
	非正常排放 1h浓度贡献值
	非正常持续时
长（ ）h
	C 非正常占标率≤100%□
	C 非正常占标率>100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C 叠加达标□
	C 叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	K≤-20%□
	K>-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（ 非甲烷总烃颗粒物）
	有组织废气监测
无组织废气监测
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（颗粒物、 非甲烷总烃）
	监测点位数（1）
	无监测

	评价结论
	环境影响
	可以接受	不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	无

	
	污染源年排放量
	颗粒物:（0.0442）t/a
	VOCs:（0.5023）t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（	）”为内容填写项



[bookmark: _Toc97323103]4污染防治措施
[bookmark: _Toc97323104]4.1废气收集和处理措施概述
（1）抛光、混料、打磨粉尘废气（G1、G3、G6）
抛光、混料、打磨工序产生颗粒物废气，在抛砂机、混料机、磁盘磨床、开槽机上方分别设置集气罩，废气收集效率 90%；收集后的废气汇入布袋除尘器处理，除尘效率 99%，处理后废气经 DA001（20m 排气筒）排放，设计风机风量 12000m3/h。未收集的颗粒物以无组织形式在车间内排放。
（2）涂胶、热压、烘干有机废气（G2、G4、G5）
涂胶、热压、烘干工序产生含非甲烷总烃、苯酚、甲醛有机废气，在涂胶机、热压成型机、烘箱上方设置集气罩，废气收集效率 90%；收集废气采用风冷 + 二级活性炭吸附装置净化，VOCs 处理效率 90%，净化后废气经 DA002（20m 排气筒）排放，设计风机风量 18000m3/h；未收集的有机废气（NMHC、苯酚、甲醛）以无组织形式在车间排放。
（3）喷塑粉尘废气（G7）
喷塑工序产生环氧树脂塑粉粉尘，依托喷塑房整体负压密闭收集，收集效率 95%；废气送入布袋除尘器净化，除尘效率 99%，布袋捕集的塑粉粉尘可回用于生产；处理后废气经 DA003（20m 排气筒）排放，设计风量 6000m3/h；未收集的塑粉粉尘以无组织形式排放。
（4）喷塑固化有机废气（G8）
喷塑后固化烘道产生少量 VOCs（以非甲烷总烃计），在烘道进出口设置集气罩收集废气，收集效率 90%；废气采用二级活性炭吸附装置处理，处理效率 90%，净化后废气经 DA004（20m 排气筒）排放，设计风量 2000m3/h；烘道未捕集少量非甲烷总烃以无组织形式排放。
[bookmark: _Toc97323105]4.2有组织废气防治措施概述
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》和 《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）等规范中相关内容，袋式除尘器为成熟的处理工艺，属于技术规范和技术指南中规定的可行技术。
本项目抛光、混料、打磨、喷塑颗粒物废气采用袋式除尘器，故本项目采取的属于可行技术。
参照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018），二级活性炭吸附属于合规的处理方式，本次环评有机废气经集气罩收集后通过二级活性炭吸附设施处理是可行性的。
[bookmark: _Toc97323106]4.3无组织废气防治措施概述
本项目针对大部分产污环节采取了相应的治理措施，合理设计废气收集系统、废气处理设施，最大程度地减少无组织排放。但因工艺限制部分废气无法收集或无法集中排放，因此不可避免会有无组织废气产生。为避免因过度无组织排放影响周边企业正常的生产、生活，结合安徽省相关要求，建设项目将采取以下措施：
1、加强厂房密闭功能；
2、提高集气罩和软帘的收集功能；
3、定期对废气处理设施进行检修；
通过采取以上无组织排放控制措施，可减少本项目的无组织气体的排放，使污染物无组织排放量降低到较低的水平。
[bookmark: _Toc97323109]

5结论与建议
[bookmark: _Toc97323110]5.1结论
建设项目在大气污染防治方面采用的各项环保设施合理、可靠、有效，各项大气污染物经治理后可以达标排放，总体上对区域大气环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。
从大气环境影响的角度来说，项目建设可行。
[bookmark: _Toc97323111]5.2建议
1、建设单位应贯彻执行建设项目环境保护的有关规定，注意设备的日常维护保养，防止污染事故的发生。
2、设专人管理环保工作，做好环保设施的维护和例行监测工作，保证废气处理装置达到设计要求。
3、建设单位须加强对废气处理设施的管理，保障其正常、稳定的运行，杜绝超标排放。
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