开环审复〔2026〕14号
关于安徽永银科技发展有限公司“丙烷、丁烷充装科技改造项目”生态环境影响报告表的批复

安徽永银科技发展有限公司：

你单位报送的《安徽永银科技发展有限公司“丙烷、丁烷充装科技改造项目”生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据国家建设项目的生态环境影响评价管理有关规定，经审查，批复如下：

根据《报告表》评价结论，项目各项污染防治措施和风险防范措施具备可行性。

一、项目概况

项目位于安徽省淮南市淮南经济技术开发区安徽永银科技发展有限公司内（经开区长宁路80号），项目总投资520万元，其中环保投资50万元。主要工程内容为：在保留原乙烯罐区1台30m3立式储罐基础上，新增3台立式储罐，配套建设库棚及储罐基础、防火堤、输送管线、阀门、鹤管、压缩机、泵、液位压力远传监控安全系统等设备设施；将充装间的1条乙烯充装线（包含2组充装排）改造为丙烷、丁烷充装线，配套完善管线、阀门、仪表及安全设施等。项目建成后，新增丙烷充装规模1000吨/年、丁烷充装规模800吨/年，形成全厂年充装乙烯2000t、丙烷1000t、丁烷800t的规模。
本项目已于2026年6月30日通过淮南经济技术开发区经济发展局备案(项目代码:2606-340461-04-02-407763)。
二、污染防治措施要求

为保护区域环境质量不因本项目实施而降低，该项目在建设和运营过程中必须严格执行国家和地方政府环境保护的法律法规、政策规范和标准，并重点落实好以下污染防治措施：

（一）施工期：

1.大气污染防治措施。在施工地四周设置围挡，施工场地每天定期洒水，在大风日加大洒水量及洒水次数，在有风天气做好防护措施；要求参与施工的各种车辆和作业机械，应该具有尾气年检合格证；做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气排放；管道焊接采用氩弧焊，通过加强管理，合理布置焊接工艺地点等措施；合理安排刷漆作业时间和布局；管道吹扫环节颗粒物产生量小，以无组织形式排放。

2.水污染防治措施。混凝土养护废水及设备工具清洗废水依托施工场地临时沉淀池预处理后，与其他废水进入施工场地沉淀池沉淀处理后回用于施工场地喷淋除尘。施工人员生活污水依托厂区现有化粪池预处理达标后通过厂区废水总排口接管至淮南经济技术开发区污水处理厂处理。
3.噪声污染防治措施。选用低噪声的施工机械；施工现场高噪声设备四周设置围挡；高噪声施工阶段尽量选择在白天居民上班时间进行。
4.固废污染防治措施。建筑垃圾分类收集、集中处理并尽可能回收利用，不能回收利用的及时清理出施工现场并送往城市建筑垃圾处置场处置。
（二）运营期：

1.大气污染防治措施

正常工况下项目不涉及废气产生，生产过程应加强“设备密封+气相平衡”环境保护措施。非正常工况下，极少量废气经配套放散管无组织排放。
2.水污染防治措施

项目实行雨污分流，雨水排入市政雨水管网。项目无生产废水排放，不新增生活污水。
3.噪声污染防治措施

通过采取选用低噪声设备、设备合理布置、隔声、减振等措施确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准。

4.固废污染防治措施

项目不新增生活垃圾及其他固体废物。

5.项目应加强环境保护管理，落实环境保护的各项应急措施及制度。有关本项目的其他环境影响减缓措施，按环评报告要求认真落实。

三、环评执行标准

1.环境空气及废气排放

评价区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准。

施工期，废气颗粒物执行安徽省《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）表1监测点颗粒物排放要求。

运营期：正常工况下不涉及废气排放。

2.地表水和污水排放

评价区域地表水淮河淮南段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

施工期，废水排放执行淮南经济技术开发区污水处理厂接管限值。

运营期：不新增生产废水及生活污水。

3.声环境及噪声排放

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区限值标准。

施工期机械施工噪声、设备安装噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中表1限值要求。
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4.固体废物污染控制标准

项目产生的固体废物需按照《中华人民共和国生态环境法典》中相关要求进行管理。

四、环境管理要求

项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度；依据《固定污染源排污许可分类管理名录》，项目建成后须在实际排放污染物或者启动生产设施之前办理排污许可，不得无证排污。须修编突发环境事件应急预案，做好环境风险防范工作；项目竣工后建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，合格后方可投产。
五、其他要求
1.本审批意见仅是我局对该项目环评文本中污染防治措施可行性的批复意见，项目需取得国土规划、应急、消防等部门有关许可手续后，方可开工建设。

2.若发现建设单位、环评编制单位弄虚作假或不落实承诺内容的，可撤销本许可决定，依法查处，并向社会公开，将失信企业纳入相关诚信体系。

3.如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及拟采用的污染防治措施等发生重大变化的，应重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起超过五年方开工建设，项目环境影响评价文件须报重新审核。

4.你公司应按规定配合各级生态环境部门做好建设项目环境保护事中事后监管工作。

区生态环境分局和市生态环境保护综合行政执法机动大队做好工程施工和运营期间的环保监管工作。

                                    2026年10月27日

抄送：市生态环境保护综合行政执法机动大队，安徽恒泽环境科技有限公司

淮南经开区生态环境分局             2026年10月27日印发



