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	建设项目
名称
	安徽德邦化工有限公司颗粒肥生产线改造项目

	项目代码
	2609-340461-04-02-553403

	建设单位
联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	安徽省淮南经济开发区建设北路69号安徽德邦化工有限公司东厂区

	地理坐标
	东经： 117 度             03 分               18.433 秒，北纬： 32 度   40 分 15.449 秒

	国民经济
行业类别
	C2621氮肥制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十三、化学原料和化学制品制造业 26—45、肥料制造 262—其他

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目 
重大变动重新报批项目

	项目审
批部门
	淮南经开区经济发展局
	项目审批（核准/备案）文号
	/

	总投资
（万元）
	1527
	环保投资
（万元）
	45

	环保投资
占比（%）
	3%
	施工工期
	1个月

	是否开工
建设
	否
是
	用地面积
（m2）
	15000
（依托现有厂区，不为新增面积）

	专项评价设置情况
	表1-1 专项评价设置原则表
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目情况
	设置情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	排放废气无有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气
	无需开展

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目无废水排放。
	无需开展

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	本项目危险物质数量与临界量比值Q>1
	进行环境风险专项评价

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	不涉及
	无需开展

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	不涉及
	无需开展




	规划
情况
	规划名称：《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》
审批机关：淮南市人民政府
规划审批文件名称及文号：《关于淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）的批复》（淮政府秘[2009]118号）

	规划环境影响评价情况
	1、规划环评名称：《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》
审查单位：原淮南市环保局
规划环评审批文件名称及文号：淮南市环境保护局《关于淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书审核意见的函》（淮环函〔2010〕130号）
2、规划环评跟踪评价名称：《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》
审查单位：安徽省生态环境厅
审查文件：安徽省生态环境厅关于印发《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书审核意见》的函（皖环函〔2020〕411号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析

	 (
图1-1  本项目与开发区总体规划位置关系
)1、规划符合性分析
根据皖政秘〔2011〕252号，淮南经济开发区扩区后范围同淮南市东部工业区规划范围一致。
根据开发区目前所处的地理位置、区位条件、主导产业特征以及未来淮南市总体的城市发展条件等，依托现状的产业基础，考虑城市产业升级和结构转型的总体要求，按照“以发展资金、技术密集型产业为主、以兴办高新技术企业和现代制造业为主、以生产出口创汇产品为主”的指导思想，确定淮南市经济开发区的六大主导产业为：
（1）生物医药、（2）纺织服装、（3）化学工业、（4）机械电子与新型材料、（5）食品加工、（6）商贸流通。
开发区的整体功能定位为：以六大产业为主体，综合配套居住、服务、休闲设施，形成功能完善的工业新区。
本项目为氮肥制造，符合总规指导思想；项目所属行业为规划明确的淮南市经济开发区六大主导产业之一“化学工业”；企业隔建设北路分东、西两个厂区，项目氮肥制造在现有东厂区内实施，西厂区仅实施备用锅炉拆建；东厂区所在地块位于规划中明确的化工工业园范围内，规划为工业用地，符合用地性质要求及规划产业布局。因此，本项目同《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》相符。
表1-2  产业准入负面清单符合性分析
	序号
	类型
	负面清单要求
	本项目情况
	符合性

	1
	产业导向
	禁止引入国家明令禁止建设或投资的、列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》 以及《市场准入负面清单（2025年版）》等相关产业政策中禁止或淘汰类的项目。
	本项目属于氮肥制造，不属于左列目录中的禁止或淘汰类的项目
	符合

	2
	
	禁止引进国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目。
	本项目不属于国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目。
	符合

	3
	
	禁止引进钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能类项目。
	本项目不属于
	符合

	4
	
	禁止新引入农药制造等污染较重的化工类项目。
	本项目不属于
	符合

	5
	
	禁止引进化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。
	安徽德邦化工有限公司为规上企业，不属于小型企业
	符合

	6
	
	严格控制化学药品原药制造等污染较重的项目。
	本项目不属于
	符合

	7
	
	严格控制非主导产业高污染、高能耗类项目。
	本项目属于主导产业
	符合

	8
	生产工艺
	禁止引进炼油、产生致癌、致畸、致突变物质的项目。
	本项目不属于
	符合

	9
	
	为主导产业及配套的上下游及延伸产业链项目的生产工艺、设备、污染治理技术等未达到清洁生产国内先进水平的、不符合环保相关要求的项目。
	本项目不属于
	符合

	10
	环保要求
	禁止引入尚需自行建设燃煤锅炉的企业入区，引进项目必须使用清洁能源或实施集中供热。
	本项目使用天然气，属于清洁能源
	符合

	11
	清洁生产
	禁止引入清洁生产低于国内先进水平的项目
	本项目不属于
	符合

	注:相关指南更新时以最新版要求为准。


2、与园区规划环评审查意见的相符性分析
表1-3  本项目与规划环评及其审查意见符合性分析
	序号
	规划及规划环评审查意见要求
	本项目相关内容
	符合性

	1
	按照《报告书》提出的布局调整意见，进一步完善东部工业区规划，优化用地布局，节约用地，提高土地利用率。
	本项目位于安徽省淮南经济开发区建设北路69号安徽德邦化工有限公司现有厂区内，不新增用地，有利于提高土地利用率。
	符合

	2
	排水采取雨污分流制。远期实现工业废水和生活污水分系统排放。生活污水纳入城市污水管网，进入淮南市第一污水处理厂。工业区污水处理厂和污水管网建成后，区内各企业污废水自行处理达到接管标准后进入区内污水处理厂，区内污水处理厂和污水管网未建成，各企业废水必须处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）一级标准的要求。
	本项目无废水外排
	符合

	3
	按照循环经济的要求，提高工业区固废的综合利用率，严禁企业随意弃置。生活垃圾由环卫部门统一清运。企业产生的危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597—2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。
	项目产生的不合格品产线回用，其余一般固废暂存于一般工业固体废物暂存间，外售；产生的废机油、废机油桶等集中收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处理。各类工业固废分类收集、合理处置。
	符合


3、与跟踪评价及规划环评审查意见的相符性分析
表1-4  本项目与规划跟踪评价及审查意见符合性分析
	序号
	跟踪评价及规划环评审查意见
	本项目情况
	符合性

	1
	完善环境基础设施建设。加快中水回用规划实施，做好管网等配套措施建设，提高中水回用率，完善雨污管网分流改造；现有燃煤工业炉窑不得扩大规模，并实施安徽省大气特别排放限值达标改造。
	本项目无废水外排
	符合

	2
	强化开发区环境管理。督促相关企业完成整改要求。组织区内企业开展环境风险自查，排查环境风险隐患﹐落实应急预案。结合区域评估相关要求，制订并落实区域环境质量跟踪监测计划。
	本项目后期运营中，企业应加强环境管理，定期开展环境风险自查；项目按照相关要求开展自行监测。
	符合


由上表可知，本项目建设符合淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书及其审查意见、《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》及审查意见中相关要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策分析
本项目主要生产氯化铵和硫酸铵，属于C2621氮肥制造。对照《产业结构调整指导目录（2024本）》，项目设备和产品不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，可视为允许类；对照《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于其中负面清单管理的企业投资项目，按照“非禁即入”的原则，可视为允许投资类。
对照《关于印发安徽省“两高”项目管理目录（试行）的通知》（皖节能〔2022〕2号），本项目不属于“两高”项目；且该项目已经于2026年9月30日获得了淮南经开区经济发展局备案表（项目代码：2609-340461-04-02-553403）。
综上，本项目建设符合国家及地方的产业政策。
2、项目选址合理性分析
项目建设地点位于淮南经济开发区建设北路69号安徽德邦化工有限公司东厂区，用地属工业用地，符合淮南市经开区用地规划；所在地理位置条件较好，交通便利，区域水、电、通讯等基础配套设施齐全，能切实满足自身需求；评价区域内无需特殊保护的濒危动植物，厂址区域无国家级、省级和市级重点文物保护单位，无外环境制约因素。因此，本项目选址合理。
3、与《关于印发<淮南市“十四五”大气污染防治规划>的通知》（淮环委办〔2022〕49号）符合性分析
表1-5 与淮环委办〔2022〕49号符合性分析
	文件相关内容
	本项目建设情况
	相符性

	6、深化工业炉窑和工业锅炉污染治理
开展工业炉窑整治专项行动。按照“提标改造一批、淘汰取缔一批、清洁能源替代一批、搬迁入园一批”的原则，推进工业炉窑结构升级和污染减排。对以煤、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）等，加快使用清洁能源以及利用工厂余热、热电厂供热等进行替代，到2025年基本完成以煤为燃料的工业炉窑清洁燃料替代改造。深入推进工业炉窑污染深度治理，严格执行大气污染物特别排放限值，清理整治无法稳定达标排放的工业炉窑锅炉。全面提升锅炉烟气排放标准。全市燃气锅炉氮氧化物浓度不高于50毫克/立方米；柴油锅炉污染物排放达到或优于燃气锅炉特别排放限值要求。
	本项目烘干炉使用能源为天然气，不使用煤、燃油。燃气燃烧产生的污染物执行《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）重点区域的限值。
	符合


4、与《关于印发<淮南市2022年大气污染防治工作要点>的通知》（淮环委办〔2022〕19号）符合性分析
表1-6  与淮环委办〔2022〕19号符合性分析
	序号
	文件相关内容
	本项目建设情况
	相符性

	1
	深度实施清洁能源替代。鼓励砖瓦炉窑外投燃料使用天然气、液化石油气等清洁能源。禁燃区内“散煤”动态清零，禁燃区外积极发展生物质、农村沼气等多种清洁能源。加快推动建筑节能、推进电力和天然气的基础设施建设。实施可再生能源替代行动，加快建设新型能源供应系统，因地制宜开发风电与光伏发电，鼓励建设风能、太阳能、生物质能等新能源项目。
	本项目炉窑燃料为天然气/电能，不使用煤、燃油。
	符合

	2
	加快产业结构转型升级。开展“两高”项目排查，实施清单管理、分类处置、动态监控，对不符合规定的新申项目坚决停批停建，科学稳妥推进符合要求的拟建项目。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。
	本项目不属于“两高”项目。
	符合


6、与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性分析
表1-7  与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性分析
	序号
	措施内容
	本项目措施
	相符性

	1
	禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续
	本项目属于C2621氮肥制造，不属于化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业
	符合

	2
	在淮河流域城市公共排水设施覆盖区域内，应当实行雨水、污水分流；排水户应当将雨水、污水分别排入公共雨水、污水管网及其附属设施
	本项目无废水外排
	符合


7、与《淮南市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性
根据安徽省“三线一单”公众服务平台查询，经与“三线一单”成果数据分析，经与“三线一单”成果数据分析，与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个。本项目选址位于淮南经济开发区建设北路69号安徽德邦化工有限公司东厂区。本项目环境管控单元编码ZH34040220006，为重点管控单元，本项目与有关的淮南市管控单元生态环境准入清单进行分析，详见下表。



一、项目基本情况
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	表1-8  本项目与环境管控单元管控要求（节选）的符合性分析
	环境管控单元
	区域管控要求
	管控类别
	管控要求
	协调性分析
	符合性分析

	重点管控单元
	无
	空间布局约束
	9严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、规划环评要求，是否“三线一单”依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。
	本项目属于C2621氮肥制造，查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类或淘汰类项目，视为允许建设项目，本项目建设符合国家产业政策要求。对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，本项目不属于高耗能、高排放项目。本项目符合相关产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求。
	符合

	
	
	
	10禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。11禁止新建不符合国家规定的燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组。12禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。13在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目
	本项目使用天然气和电能；本项目不新建燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组；本项目不属于大气污染严重的建设项目。
	符合

	
	
	
	16在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建、改建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施；原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除
	本项目不涉及使用燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施。
	符合

	
	
	
	22城市建成区排放污水的工业企业应依法持有排污许可证，并严格按证排污。排入城镇水体的工业污水应符合相关行业标准及地方标准要求，严禁任何企业、单位超标和超总量排污，对超标或超总量的排污单位一律限制生产或停产整顿。
	本项目无废水外排
	符合

	
	
	污染物排放管
控
	57污染物排放标准中有特别排放限值的标准的行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。
	本项目二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行大气污染物特别排放限值
	符合

	
	
	资源开发效率
要求
	/
	/
	符合


8、与《淮南市涉气建设项目环评审批负面清单》对比分析
表1-9 与《淮南市涉气建设项目环评审批负面清单》对比分析一览表
	序号
	重点工作任务
	推进举措
	环评审批的负面清单
	本项目情况
	是否属于负面清单情形

	（一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马

	1
	新改扩建项目严格落实国家产业政策要求，严把“两高”项目审批
	新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，严格论证项目建设必要性、可行性，推动行业集约发展和绿色转型
	1、新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求；
2、两高项目应实施部门联审
	本项目属于C2621氮肥制造，查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类或淘汰类项目，视为允许建设项目，本项目建设符合国家产业政策要求；对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，本项目不属于高耗能、高排放项目
	不属于

	2
	严格落实产能置换要求
	推动产能过剩行业减量发展、优化布局。不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目
	严重过剩行业新增产能项目环评不予审批
	本项目不属于过剩行业
	不属于

	
	
	被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产
	涉及产能置换项目环评阶段应取得置换产能
	本项目不涉及产能置换
	不属于

	（二）有序推动落后产能淘汰

	5
	有序推动生产设施老旧、工艺水平落后、环境管理水平低下等企业退出市场
	逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。有序推动落后煤炭洗选企业退出市场。禁止铝加工（深井铸造）企业新改扩建项目采用固定式保温炉组、钢丝绳铸造机
	采用步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉新建项目环评不予审批
	本项目不涉及步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉
	不属于

	
	
	落后煤炭洗选项目不予审批
	落后煤炭洗选项目不予审批
	不属于煤炭洗选项目
	不属于

	
	
	采用固定式保温炉组、钢丝绳铸造机的新改扩建铝加工（深井铸造）项目环评不予审批
	采用固定式保温炉组、钢丝绳铸造机的新改扩建铝加工（深井铸造）项目环评不予审批
	不属于采用固定式保温炉组、钢丝绳铸造机的新改扩建铝加工（深井铸造）项目
	不属于

	6
	严禁违规新增产能
	严禁违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能
	违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能项目环评不予审批
	本项目属于C2621氮肥制造，不属于钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）行业
	不属于

	（六）推动煤炭消费减量替代

	16
	推动煤炭等量或减量替代
	重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的能评、环评等不予审批；不得使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施
	重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的环评不予审批；不得使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施
	本项目不使用煤，不使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料
	不属于

	（七）加快推动燃煤锅炉机组升级改造

	19
	严控热源性燃煤设施建设
	重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉
	原则上不得审批除集中供暖外的燃煤锅炉
	本项目不涉及燃煤锅炉
	不属于

	21
	推动现有燃煤机组升级改造
	禁止新建自备燃煤机组，鼓励自备燃煤机组积极开展清洁能源替代。大力推动现有煤电机组开展节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”
	新建自备燃煤机组环评项目不予审批
	本项目不新建自备燃煤机组
	不属于

	（八）推动工业炉窑清洁能源替代

	23
	推动煤气发生炉清洁能源替代
	重点区域不再新增燃料类煤气发生炉
	新增燃煤类煤气发生炉项目不予审批
	本项目不新增燃煤类煤气发生炉
	不属于

	（九）推动货物运输清洁化

	27
	提高重点行业清洁运输比例
	将清洁运输作为煤矿、钢铁、火电、水泥、有色、焦化、煤化工等行业新改扩建项目审核和监管重点
	煤矿、钢铁、火电、水泥、有色、焦化、煤化工等行业新改扩建项目环评审核中重点关注清洁运输
	本项目属于C2621氮肥制造，不属于煤矿、钢铁、火电、水泥、有色、焦化、煤化工等行业
	不属于


由上述分析可知，本项目不属于《淮南市涉气建设项目环评审批负面清单》中相关不予审批项目。
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建设内容






























建设内容































建设内容






























建设内容






























建设内容






























建设内容







	1、项目建设背景
安徽德邦化工有限公司是由江苏德邦化工集团有限公司先后于2002年11月、2004年3月收购淮南市皖淮化工厂、淮南市田东热电厂重组成立的。公司位于淮南经济开发区内，厂区内建有自备铁路专用线，厂区占地面积近27万平方米，隔建设北路分东、西两个厂区；主要生产液氨（自用）、纯碱、氯化铵等产品。公司历次项目审批情况如下：
①2004年8月，原淮南市环境保护局以淮环秘[2004]90号《关于江苏德邦兴华化工股份有限公司淮南分公司合成氨及联碱技改工程环境影响报告书的批复》同意“合成氨及联碱技改工程”实施，批复产能合成氨15万t/a、纯碱30万t/a、氯化铵33万t/a、小苏打1万t/a、甲醇1.5万t/a、硫磺0.07万t/a。
②2009年公司委托安徽省科学技术咨询中心编制完成了《安徽德邦化工有限公司60万t/a纯碱技术改造项目环境影响报告书》，实现纯碱、氯化铵产能翻倍，其余产能不变；该项目于2009年10月获得原淮南市环境保护局批复（淮环秘〔2009〕311号），并于2015年7月获得原淮南市环境保护局验收通过（淮环函〔2015〕173号）。
③2015年公司委托安徽省科学技术咨询中心公司编制完成了《安徽德邦化工有限公司3万吨/年食用小苏打技术改造项目环境影响报告书》，利用纯碱生产过程中产生的落地碱、次品碱及回收碱液等资源实现综合利用，小苏打产能增至3万t/a，其余产能不变；该项目于2015年9月获得原淮南市环境保护局批复（淮环复〔2015〕49号），并于2017年12月完成自主验收。
④2015年公司委托安徽省科学技术咨询中心公司编制完成了《安徽德邦化工有限公司废水末端处理装置项目环境影响报告书》，实现废水处理措施和排放的提升改造；该项目于2015年10月获得原淮南市环境保护局批复（淮环复〔2015〕50号），并于2018年8月完成自主验收。
⑤2020年8月公司获得淮南经济技术开发区生态环境分局出具的《关于安徽德邦化工有限公司75吨/时锅炉烟气超低排放改造项目环境影响报告表的批复》（淮环开表批〔2020〕10号），落实了75吨/时锅炉烟气超低排放的改造，并于2020年11月完成自主验收。
自2026年，企业处于停产状态，企业为扩大产品种类，拟建设“安徽德邦化工有限公司颗粒肥生产线改造项目”，该项目已获得淮南经开区经济发展局的备案，代码为2609-340461-04-02-553403。
按照《中华人民共和国生态环境法典》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设项目需履行环境影响评价手续。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目行业类别为C2621氮肥制造。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于名录中：“二十三、化学原料和化学制品制造业 26”中“45、肥料制造 262”中“其他”类别，应编制环境影响报告表。
表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版，摘录）
	    
项目类别
环评类别
	报告书
	报告表
	登记表

	二十三、化学原料和化学制品制造业 26

	45
	肥料制造 262
	化学方法生产氮肥、磷肥、复混肥的
	其他
	/


对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十一、化学原料和化学制品制造业 26”中“肥料制造 262”中“氮肥制造 2621（单纯混合或者分装的）”类别，属于简化管理，现有项目为重点管理，本项目建成后仍为重点管理。相关内容详见下表：
表2-2  固定污染源排污许可证分类管理名录（2019版）对照表（摘录）
	序号
	行业类别
	重点管理
	简化管理
	登记管理

	二十一、化学原料和化学制品制造业 26

	45
	肥料制造 262
	氮肥制造 2621，磷肥制造 2622，复混肥料制造 2624，以上均不含单纯混合或者分装的
	钾肥制造 2623，有机肥料及微生物肥料制造 2625，其他肥料制造 2629，以上均不含单纯混合或者分装的；氮肥制造 2621（单纯混合或者分装的）
	其他


2、项目概况
（1）项目名称：安徽德邦化工有限公司颗粒肥生产线改造项目； 
（2）建设单位：安徽德邦化工有限公司； 
（3）建设性质：改建；
（4）建设地点：淮南经济开发区建设北路69号安徽德邦化工有限公司东厂区；
（5）行业类别：C2621氮肥制造；
（6）投资：项目总投资1527万元，其中环保投资45万元；
（7）建设内容：本项目利用淮南经济开发区建设北路69号安徽德邦化工有限公司东厂区已建厂房，主要购置原料粉碎、挤压造粒、颗粒烘干、产品包装等设备，建设成套颗粒肥生产线，年产20万吨颗粒氯化铵以及30万吨颗粒硫酸铵。
表2-3  建设项目工程组成一览表
	工程
类别
	单项工程名称
	工程内容及规模
	备注

	主体
工程
	氮肥
车间
	1F，建筑面积约6960平方米，布置原料粉碎、挤压造粒、颗粒烘干、产品包装等设备以及成品暂存区，建设成套颗粒肥生产线，年产20万吨颗粒氯化铵以及30万吨颗粒硫酸铵。
	依托现有厂房布置

	储运工程
	原料暂存区
	位于氮肥车间外东侧，建筑面积约6760m²，用于原材料存放。
	

	
	成品暂存区
	位于氮肥车间西侧，建筑面积共计约3480m²，用于氯化铵和硫酸铵成品存放。
	

	辅助工程
	办公楼
	位于西厂区西侧，面积约为100平方米，用于员工办公。
	依托现有

	公用
工程
	供水
系统
	由市政供水管网提供。
	依托厂区已建的雨、污水管网、供电管网、供水管网

	
	排水系统
	雨污分流制。厂区雨水排入市政雨水管网。
	

	
	供电工程
	市政电网供应。
	

	
	废气治理
	上料废气、包装废气经集气罩收集，破碎废气、搅拌废气、造粒废气、粗筛废气、整形破碎废气、冷却废气、精筛废气密闭收集经一套布袋除尘器处理，最终经一根20m高排气筒（DA044）排放
	新建

	
	
	烘干废气密闭收集经一套布袋除尘器+二级喷淋塔处理，最终经一根20m高排气筒（DA045）排放
	

	
	废水治理
	本项目喷淋废水回用于生产，废水不外排
	依托

	
	噪声控制
	基础减振、厂房隔声，距离衰减。
	新建

	
	固体废物处置
	一般固废
	不合格品产线回用，废包装袋、废布袋、布袋除尘器收集的分成依托厂区已建一般固体废物暂存间，收集后外售。
	依托现有

	
	
	危废
	废机油、废机油桶依托厂区已建危废暂存间。委托有资质单位处理。
	依托现有

	
	地下水防治措施
	严格按照分区防渗的原则开展厂区防渗工作
	/

	
	风险防治措施
	制定环保管理制度，加强风险防范管控。
	/


3、产品方案
项目产品方案及生产规模见下表。
表2-4  项目产品方案一览表
	序号
	产品名称
	形态
	产量（t/a）

	1
	氯化铵
	颗粒状
	200000

	2
	硫酸铵
	颗粒状
	300000


本项目氯化铵执行《氯化铵》（GB/T2946-2018）中“农业用氯化铵的要求”的一等品要求，详见表2-5，硫酸铵执行《肥料级硫酸铵》（GB/T535-2020)Ⅰ型。
表2-5  氯化铵产品质量一览表
	项目
	一等品

	氮（N）的质量分数（以干基计）/%≥
	24.5

	水的质量焚烧/%≤
	1.0

	钠盐的质量分数（Na 计）/%≤
	1.2

	粒度（2.00mm-4.75mm）/%≥
	80

	颗粒平均抗压碎力/N≥
	10

	砷及其化合物的质量分数（以As 计）/%≤
	0.0050

	镉及其化合物的质量分数（以Cd 计）/%≤
	0.0010

	铅及其化合物的质量分数（Pb 计）/%≤
	0.0200

	铬及其化合物的质量分数（以 Cr 计）/%≤
	0.0500

	汞及其化合物的质量分数（以 Hg 计）/%≤
	0.0005


表2-6  硫酸铵产品质量一览表
	项目
	Ⅰ型

	氮（N）/%≥
	20.5

	硫（S）/%≥
	24.0

	游离酸（H2SO4）/%≤
	0.05

	水分（H2O）/%≤
	0.5

	水不溶物/%≤
	0.5

	氯离子（Cl-）/%≤
	1.0


4、项目主要生产设备
项目主要生产设备见下表。
表2-7  项目主要设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	铲车上料仓
	4000*2000*1500
	台
	2

	2
	变频给料皮带机
	PL800*4米
	台
	2

	3
	原料汇总皮带机
	PL800-10
	台
	1

	4
	进卧式破碎机汇总皮带机
	PL800-17
	台
	1

	5
	原料卧式链条破碎机
	W1000
	台
	1

	6
	反料筛
	φ1.8×4米
	台
	1

	7
	进双轴混料机皮带机
	PL800-16
	台
	1

	8
	挤压平台双轴混料机
	SP3500
	台
	1

	9
	分料刮板机
	LG800
	台
	1

	10
	挤压机平台
	25m×9.5m
	台
	1

	11
	对辊挤压机
	DGZ-220-3
	台
	36

	12
	挤压颗粒汇总皮带机
	PL800-23
	台
	1

	13
	进一筛皮带机
	PL800-16
	台
	1

	14
	粗筛
	Φ2.4×9米
	台
	1

	15
	粗筛颗粒进烘干滚筒皮带机
	PL800-23
	台
	1

	16
	热风炉
	LTR1600
	台
	1

	17
	燃烧机
	RS190
	台
	1

	18
	烘干滚筒
	φ2.2×22米
	台
	1

	19
	进冷却滚筒皮带机
	PL800-17
	台
	1

	20
	冷却滚筒
	φ2.0×20米
	台
	1

	21
	进精筛皮带机
	PL800-13
	台
	1

	22
	精筛
	Φ2.6×10米
	台
	1

	23
	精筛颗粒汇总皮带机1
	PL800-11
	台
	1

	24
	精筛颗粒汇总皮带机2
	PL800-17
	台
	1

	25
	二筛下笼式粉碎机
	TSL-1000
	台
	1

	26
	成品料仓
	2.5×2.5米
	台
	1

	27
	包装秤
	DS-Z-50
	台
	1

	28
	码垛机
	ER180-3200
	台
	1

	29
	烘干风机
	6-51-12D
	台
	1

	30
	冷却风机
	G6-51-11D
	台
	1

	31
	挤压平台刮板机返料皮带机
	PL650-20
	台
	1

	32
	二筛下返料皮带机
	PL650-32
	台
	1

	33
	一筛下返料皮带机
	PL650-18
	台
	1

	34
	刮板机下返料皮带机
	PL650-29
	台
	1


5、原辅材料及能源消耗
（1）项目原辅材料及能源消耗
表2-8  项目主要原辅材料及能源消耗量一览表
	序号
	原材料
	单位
	用量
	规格
	最大暂存量

	一、主要原辅料

	1
	干氯化铵
	0.5%
	t/a
	142891
	粉料，袋装/500kg
	2500t

	2
	湿氯化铵
	6%-8%，本项目取7%
	t/a
	61239
	粉料，袋装/500kg
	1000t

	3
	干硫酸铵
	0.5%
	t/a
	214288
	粉料，袋装/500kg
	3500t

	4
	湿硫酸铵
	6%-8%，本项目取7%
	t/a
	91838
	粉料，袋装/500kg
	1500t

	5
	机油
	t/a
	0.4
	桶装/200kg
	0.2t

	二、能源

	1
	水
	m3/a
	11253.9
	来自市政供水系统

	2
	电
	万Kwh/a
	636.48
	来自市政供电系统

	3
	天然气
	m3/a
	700000
	市政天然气管网


（2）主要原料理化性质
项目原料的理化性质见表2-9。
表2-9  主要原辅材料理化性质一览表
	名称
	成分及理化性质

	硫酸铵
	分子式为(NH4)2SO4，分子量为132.13；无色结晶或白色颗粒，无气味。280℃以上分解。水中溶解度：0℃时70.6g，100℃时103.8g。不溶于乙醇和丙醇。0.1mol/L水溶液的pH为5.5。相对密度1.77。折光率1.521。

	氯化铵
	分子式为NH4Cl，无色等轴系晶体，外观为白色粉状结晶，密度为1.53g/cm³。氯化铵在100℃时开始挥发，加热到338℃时离解成氨和氯化氢（升华），离解的氨和氯化氢又会迅速化合成氯化铵，形成白色烟雾。氯化铵易溶于水。氯化铵极易吸潮，容易结块。

	天然气
	天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味之特性。天然气不溶于水，燃点（℃）为650，爆炸极限（V%）为5-15。

	机油
	一种由基础油（Base Oil）和添加剂（Additives）调配而成的混合物。基础油通常占70%–95%，是决定机油基本性质的主体；添加剂占比虽小，却对弥补基础油缺陷、赋予新性能起着决定性作用


本项目所用天然气成分见表2-10。
表2-10  天然气主要成分一览表
	组分
	CH4（%）
	CO2（%）
	CmHn（%）
	N2（%）
	总硫（以硫计） mg/Nm³
	低热值（MJ/Nm³）

	数值
	82.64
	1.67
	0.22
	0.53
	≤20
	41.2


6、公用工程
（1）供电
项目用电市政供电系统统一供电，年用电约636.48万kwh。
（2）给排水
本项目用水环节主要为喷淋用水、生产用水。
喷淋用水：喷淋塔气液比为2L/m³，系统风量50000m³/h，则循环水量为2400m³/d（720000m³/a），每天补水量为循环水量的0.5%，则补充水量为12m³/d（3600m³/a），水箱有效容积为6m³，半个月更换一次，喷淋废水产生量为0.48m³/d（144m³/a），更换下来的废水进入生产线，喷淋用水总量为12.48m³/d（3744m³/a）。
生产用水：项目干氯化铵用量为142891t/a，湿氯化铵用量为61239t/a，干硫酸铵用量为214288t/a，湿硫酸铵用量为91838t/a，原料总量为510256t/a，每吨原料添加15kg的水，则生产用水量为7653.84m³/a（25.513m³/d），其中0.48m³/d（144m³/a）来自于喷淋废水，25.033m³/d（7509.84m³/a）为自来水，生产用水全部蒸发损耗。
项目实行雨污分流。雨水经厂内雨水管排入园区雨水管网。本项目废水主要为喷淋废水，喷淋废水进入生产线，作为生产用水。

图2-1  项目水平衡图（单位：m³/d）

图2-1  改建后全厂水平衡图（单位：m³/d）
7、总定员人数及工作制度
劳动定员及工作制度：本项目不新增员工，三班制，每班8小时，年工作300天，年工作时间7200h，其中氯化铵生产时间为2880h，硫酸铵生产时间为4320h。
8、平面布置
总平面布置原则：结合场地现状条件，合理布置建、构筑物，使工艺流程合理，管线短捷，人货流畅通；符合防火、安全、卫生等有关规范的要求，为工厂安全生产创造有利条件。
本项目位于淮南经济开发区建设北路69号安徽德邦化工有限公司东厂区，占地面积15000平方米，主要布设成套颗粒肥生产线。按生产工序依次布置，便于生产的进行。厂房北、南侧设出入口，便于人流物流相通。厂区周围道路通畅，消防设施、管线布置合理。
综上，本项目平面布置合理。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期
本项目施工期主要为设备安装，施工量很小，施工期环境影响分析略。
2、营运期
（1）工艺流程
本项目生产工艺流程如下：

图2-2  生产工艺流程及产污节点图
生产工艺简介：
（1）上料
氯化铵产品的主要原料为干氯化铵、湿氯化铵及水，硫酸铵产品的主要原料为干硫酸铵、湿硫酸铵及水，干氯化铵：湿氯化铵=7:3，干硫酸铵：湿硫酸铵=7:3，每吨原料添加15kg的水。原料由汽车装载后运送至本项目厂区，过磅称重后送至原料库内，由铲车运至铲车投料仓，此工序产生上料废气（颗粒物）以及噪声。
（2）破碎
项目原料在潮湿空气中易受潮结块，所以需进行破碎，原料经皮带机密闭输送进入粉碎机进行破碎，此工序产生破碎废气（颗粒物）及噪声。
（3）混合搅拌
不同原料按比例投入搅拌机中进行混合，拌匀后经皮带机输送至对辊挤压机进行造粒。此工序产生搅拌废气（颗粒物）及噪声。
（4）挤压造粒
破碎后的原料密闭输送至对辊挤压机组成的造粒系统。利用对辊挤压造粒机进行挤压造粒，挤压成型后的颗粒和没有成型的粉体原料一起经出料口出料，整个挤压过程为全封闭过程。此工序为物理挤压，不涉及化学反应，不涉及加热，此工序产生造粒废气（颗粒物）及噪声。
（5） 粗筛
挤压后的物料含的一定的粉末，需要通过分级才能得到需要的颗粒尺寸。
由密闭输送带送入筛分机（粗筛）进行筛分。粒径小于3.2mm的物料通过返料皮带返回到造粒工序，粒径在3.2mm~5.8mm之间的物料进入烘干机，粒径大于5.8mm的物料进入整形破碎机，粗筛工序产生粗筛废气（颗粒物）及噪声。
（6） 整形破碎
粒径大于5.8mm的物料进入整形破碎机，整形破碎机把大小不一样的原料粉碎成匀称粒形。粉碎之后半成品进入烘干机，粉料则通过整形机回料带返回到造粒工序，此工序产生破碎废气（颗粒物）及噪声。
（7） 烘干
破碎后的合格物料由密闭输送送至烘干机中进行烘干，烘干温度为110℃左右，本项目烘干机由热风炉热风供热，热风由天然气燃烧器燃烧天然气提供，物料与热空气直接接触进行充分热交换。
原料主要成分为氯化铵颗粒以及硫酸铵，根据氯化铵的性质，初始分解温度为100℃，根据硫酸铵的性质，硫酸铵的初始分解温度初始分解约150-280℃，本项目烘干温度为110摄氏度，故氯化铵少量分解产生氯化氢和氨。
此工序产生烘干废气（颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氨、硫化氢、臭气浓度）及噪声。
（8） 冷却
烘干后经密闭输送送入冷却滚筒，冷却采用风冷，冷却后进入精筛。此工序产生冷却废气（颗粒物）及噪声。
（9）精筛
冷却后的物料再通过提升机和输送带送入筛分机（精筛）中再次筛分（目数：2.8mm×2.8mm）。筛下来的粉料通过返料皮带返回到造粒工序，成品则由成品出料带送至成品料仓，均为密闭输送。此工序产生精筛废气（颗粒物）及噪声。
（10）包装
本项目产品通过输送带送至包装机，通过机械装袋封口，入库待售。此工序产生包装废气（颗粒物）及噪声。
（2）污染物产生环节
主要污染物产生情况详见下表。
表2-11  污染物产生环节一览表
	项目
	产污环节
	污染物名称
	治理措施

	废气
	上料废气
	颗粒物
	上料废气经集气罩收集、其他废气经管道收集一同经布袋除尘器处理+1根20m高排气筒（DA044）排放。

	
	破碎废气
	颗粒物
	

	
	搅拌废气
	颗粒物
	

	
	造粒废气
	颗粒物
	

	
	粗筛废气
	颗粒物
	

	
	整形破碎废气
	颗粒物
	

	
	冷却废气
	颗粒物
	

	
	精筛废气
	颗粒物
	

	
	包装废气
	颗粒物
	

	
	烘干废气
	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氨、硫化氢、臭气浓度
	烘干废气经密闭管道收集后送1套“布袋除尘器+水喷淋”+1根20m高排气筒（DA045）排放

	废水
	喷淋废水
	pH、COD、SS、NH3-N
	作为原料混料用水

	固废
	破碎、筛分
	不合格品
	回用于生产

	
	包装
	废包装袋
	收集后外售

	
	除尘
	废布袋
	收集后外售

	
	除尘
	除尘器收集的粉尘
	回用于生产

	
	设备运转
	废机油
	暂存危废库，定期交由资质单位处理

	
	机油储存
	废机油桶
	

	噪声
	设备运行
	Leq（A）
	设备选用低噪声设备，采取基础减振、加强设备的维护等降噪措施




	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有项目环保手续
安徽德邦化工有限公司是由江苏德邦化工集团有限公司先后于2002年11月、2004年3月收购淮南市皖淮化工厂、淮南市田东热电厂重组成立的。公司位于淮南经济开发区化工集中区内，厂区内建有自备铁路专用线，厂区占地面积近27万平方米，隔建设北路分东、西两个厂区；主要生产液氨（自用）、纯碱、氯化铵等产品。目前公司总体产能达到合成氨15万t/a、纯碱60万t/a、氯化铵66万t/a、小苏打3万t/a、甲醇1.5万t/a、硫磺0.07万t/a。
根据调查，厂区自2026年1月来，属于停产状态，至今暂未恢复生产。
表2-12 现有项目审批及验收情况一览表
	项目名称
	审批时间
	审批文号
	产品及产量
	验收情况

	江苏德邦兴华化工股份有限公司淮南分公司合成氨及联碱技改工程
	2004.8
	淮环秘[2004]90号
	合成氨15万t/a、纯碱30万t/a、氯化铵33万t/a、小苏打1万t/a、甲醇1.5万t/a、硫磺0.07万t/a
	2015.7通过验收，验收文号：淮环函〔2015〕173号

	安徽德邦化工有限公司60万t/a纯碱技术改造项目
	2009.1
	淮环秘〔2009〕311号
	纯碱60万t/a、氯化铵66万t/a、合成氨全部自用，其余不变
	

	安徽德邦化工有限公司3万吨/年食用小苏打技术改造项目
	2015.9
	淮环复〔2015〕49号
	小苏打3万t/a、其余不变
	2017.12完成自主验收

	安徽德邦化工有限公司废水末端处理装置项目
	2015.1
	淮环复〔2015〕50号
	废水处理措施和排放的提升改造
	2018.8完成自主验收

	安徽德邦化工有限公司75吨/时锅炉烟气超低排放改造项目
	2020.8
	淮环开表批〔2020〕10号
	对75吨/时锅炉实施超低排放改造；根据环评批复要求烟尘、SO2、NOX、Hg及其化合物、烟气黑度执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2特别排放限值要求，氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。
	2020.11完成自主验收

	安徽德邦化工有限公司联碱安全环保节能提质改造项目（一期工程）
	2023年5月
	开环复〔2023〕11号
	未进行建设


安徽德邦化工有限公司已申领了排污许可证，其许可证编号为91340400672627893D001P，且经核实已落实排污许可证执行报告要求。
安徽德邦化工有限公司于2024年10月1日完成突发环境事件应急预案备案，备案编号为340402-2024-023-H。
2、现有项目产品方案
现有项目主要产品方案见表2-13。
表2-13 现有项目产品方案
	序号
	项目名称
	产品名称
	产能（万t/a）

	1
	合成氨装置
	液氨
	15

	2
	联碱装置
	轻质纯碱
	40

	3
	
	重质纯碱
	20

	4
	氯化铵装置
	农用氯化铵（湿铵）
	46

	5
	
	农用氯化铵（干铵）
	20

	6
	小苏打装置
	小苏打
	3

	7
	联醇装置
	甲醇
	1.5

	8
	硫磺装置
	硫磺
	0.07


2、现有项目污染物排放情况
（1）废气
①有组织废气污染防治措施
全厂现有项目废气处理措施见表2-14。
表2-14 有组织废气处理措施一览表
	排放口名称
	编号
	主要污染物
	排放口参数
	治理措施

	
	
	
	高度（m）
	直径（m）
	温度（℃）
	

	水合粉体排放口
	DA026
	颗粒物
	30
	0.8
	常温
	重灰水洗塔

	碳化塑料塔排口
	DA027
	氨气
	30
	0.9
	常温
	喷淋塔

	碳化尾气放空管
	DA028
	氨气
	30
	0.6
	常温
	喷淋塔

	重灰流化床排口
	DA030
	颗粒物
	30
	0.8
	常温
	旋风除尘+布袋除尘器

	碱包装排放口
	DA032
	颗粒物
	35
	0.4
	常温
	布袋除尘器

	1#干铵排放口
	DA036
	颗粒物
	30
	0.6
	常温
	旋风除尘+水洗塔+布袋除尘器

	2#干铵排放口
	DA037
	颗粒物
	30
	0.6
	常温
	旋风除尘+水洗塔+布袋除尘器

	包装氨回收塑料塔
	DA040
	氨气
	30
	0.8
	常温
	包装氨回收塑料塔

	75吨/时锅炉烟道
	DA041
	林格曼黑度、汞及其化合物、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物
	80
	3
	100
	低氮燃烧+炉内脱硫脱硝＋布袋除尘器

	肥皮带氨回收塑料塔排口
	DA042
	氨气
	30
	0.6
	常温
	肥皮带氨回收塑料塔

	脱硫塔排放口
	DA043
	林格曼黑度、汞及其化合物、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物
	65
	3
	60
	低氮燃烧+炉内脱硫脱硝＋布袋除尘器


②无组织废气污染防治措施
针对已建项目无组织排放，企业采取了如下措施，详见表2-15。
表2-15 现有项目无组织废气处理情况表
	名称
	措施

	醇烷化装置无组织
	系统密闭、管道、自动化设计

	合成氨装置无组织
	系统密闭、管道、自动化设计

	甲醇罐区无组织
	氮封，顶部喷溅式装载

	原料煤堆场装卸运输粉尘
	喷雾降尘、煤棚加强密闭


③废气污染物达标排放情况
企业2026年处于停产状态，本环评采用2025年自行监测报告。根据2025年自行检测报告（S2504240-1），现有项目有组织废气监测结果如下：
表2-16 现有项目有组织废气监测结果
	排放口
	监测因子
	频次
	排放浓度（mg/m³）
	排放速率（kg/h）

	煅烧尾气（碳化尾气放空管）
	颗粒物
	第一次
	＜20
	4.64×10-2

	
	
	第二次
	＜20
	4.19×10-2

	
	
	第三次
	＜20
	4.68×10-2

	
	氨
	第一次
	15.0
	3.48×10-2

	
	
	第二次
	12.0
	2.52×10-2

	
	
	第三次
	14.2
	3.32×10-2

	碳化塑料塔排口
	氨
	第一次
	20.4
	0.184

	
	
	第二次
	17.7
	0.159

	
	
	第三次
	14.7
	0.132

	1#碳化尾气放空管
	氨
	第一次
	24.2
	0.248

	
	
	第二次
	19.6
	0.201

	
	
	第三次
	22.7
	0.233

	2#碳化尾气放空管
	氨
	第一次
	17.0 
	9.1×10-2

	
	
	第二次
	11.0 
	5.89×10-2

	
	
	第三次
	9.95
	5.32×10-2

	重灰流化床排口
	颗粒物
	第一次
	＜20
	＜0.231

	
	
	第二次
	＜20
	＜0.250

	
	
	第三次
	＜20
	＜0.233

	碱包装排放口
	颗粒物
	第一次
	＜20
	＜0.972

	
	
	第二次
	＜20
	＜0.973

	
	
	第三次
	＜20
	＜0.953

	1#干铵排放口
	颗粒物
	第一次
	＜20
	＜0.464

	
	
	第二次
	＜20
	＜0.460

	
	
	第三次
	＜20
	＜0.485

	2#干铵排放口
	颗粒物
	第一次
	＜20
	＜0.696

	
	
	第二次
	＜20
	＜0.701

	
	
	第三次
	＜20
	＜0.705

	包装氨回收塑料塔
	氨
	第一次
	9.31
	0.283

	
	
	第二次
	8.59
	0.261

	
	
	第三次
	11.0 
	0.334

	肥皮带氨回收塑料塔排口
	氨
	第一次
	24.0 
	0.433

	
	
	第二次
	23.0 
	0.415

	
	
	第三次
	23.8
	0.430 


颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关限值要求，NH3排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关限值要求。
根据2025年自行检测报告（S2504240-1），现有项目有组织废气监测结果如下：
表2-17 现有项目无组织废气监测结果
	检测项目
	频次
	监测结果（除标注外，mg/m³）

	
	
	厂界上风向G1
	厂界下风向G2
	厂界下风向G3
	厂界下风向G4

	氨
	第一次
	0.02
	0.27
	0.28
	0.02

	
	第二次
	0.02
	0.41
	0.33
	0.02

	
	第三次
	0.04
	0.02
	0.56
	0.01

	硫化氢
	第一次
	ND
	0.002
	0.001
	0.002

	
	第二次
	ND
	0.002
	ND
	ND

	
	第三次
	ND
	0.001
	0.002
	0.001

	臭气浓度（无量纲）
	第一次
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10

	
	第二次
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10

	
	第三次
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10

	非甲烷总烃
	第一次
	0.44
	1.23
	0.8
	0.8

	
	第二次
	0.43
	1.3
	0.76
	0.84

	
	第三次
	0.44
	1.25
	0.76
	0.87

	
	第四次
	0.44
	1.27
	0.76
	0.87


根据监测结果可知，颗粒物、非甲烷总烃等厂界无组织浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；氨、硫化氢、臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值。
（2）废水
企业废水纳管需执行《合成氨工业水污染物排放标准》(GB13458-2013)表2间接排放标准限值；引用公司废水总排口2025年1~12月在线监测数据以及2025年例行委托监测数据（H121203），汇总如下表2-16所示；根据在线监测和例行委托监测结果可知，现有项目废水总排放口出水COD、氨氮、总磷等各项指标均能满足《合成氨工业水污染物排放标准》(GB13458-2013)表2间接排放标准限值。
另外，根据2025年在线监测流量统计企业废水总排放量为763033.746t，该年度合成氨实际年产量为14.61万t，则企业单位产品基准排水量计算得5.23（m³/t氨），满足《合成氨工业水污染物排放标准》(GB13458-2013)中的限值要求：10（m³/t氨）。
表2-18 现有项目废水监测结果
	监测点位
	总排口

	检测项目
	单位
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次

	pH值
	无量纲
	7.4
	7.5
	7.5
	7.4

	悬浮物
	mg/L
	24
	22
	21
	24

	化学需氧量
	mg/L
	92
	82
	84
	88

	氨氮
	mg/L
	22.2
	23
	23.8
	23.7

	总磷
	mg/L
	1.08
	1.2
	1.12
	1.09

	总氮
	mg/L
	37.1
	32.9
	34.8
	34.9


（3）噪声
引用公司例行委托监测数据（H031230），现有项目厂界噪声监测结果如下表2-19所示。根据监测结果可知，现有项目各侧厂界昼、夜间噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。
表2-19 现有项目厂界噪声监测结果 单位：dB(A)
	测点编号
	测点位置
	昼间
	夜间
	标准值
	达标情况

	
	
	
	
	昼间/夜间
	

	1#
	东厂区
	东厂界外
	62
	52
	65/55
	达标

	2#
	
	东厂界外
	53
	51
	65/55
	达标

	3#
	
	南厂界外
	58
	48
	65/55
	达标

	4#
	
	南厂界外
	58
	51
	65/55
	达标

	5#
	
	北厂界外
	56
	54
	65/55
	达标

	6#
	
	北厂界外
	61
	53
	65/55
	达标

	7#
	西厂区
	南厂界外
	59
	52
	65/55
	达标

	8#
	
	南厂界外
	58
	52
	65/55
	达标

	9#
	
	西厂界外
	63
	53
	65/55
	达标

	10#
	
	西厂界外
	59
	52
	65/55
	达标

	11#
	
	北厂界外
	56
	50
	65/55
	达标

	12#
	
	北厂界外
	56
	47
	65/55
	达标


（4）现有项目固废污染物源强
现有项目主要设置了一座550㎡造气渣棚、一座550㎡锅炉渣棚、一个300 m³粉煤灰罐和一个37㎡危废暂存仓库用于对应固废的暂存。
表2-20  现有项目固体废物贮存设施
	
	

	危废暂存库
	危废暂存库标识标牌

	
	

	仓库内地面防渗及分区存放
	仓库内截流沟


根据企业提供统计资料，现有项目固废污染源强汇总见下表。
表2-21  现有项目固废产排情况 单位：t/a
	装置
	固废名称
	主要成分
	属性
	产生量
	处置措施

	合成氨系统
	造气渣
	残碳、硅酸盐
	一般固废
	47368
	作为锅炉燃料

	
	废氨合成催化剂
	Fe系
	一般固废
	2
	厂家回收

	
	其余废催化剂
	Ni、CuO、ZnO等
	危险废物
	36
	委托资质单位处置

	
	废活性炭
	炭/杂质
	危险废物
	26
	

	联碱系统
	氨Ⅱ盐泥
	铵、钠、钙等盐
	一般固废
	1579
	作为锅炉燃料

	锅炉房
	锅炉渣
	残碳、硅酸盐
	一般固废
	42105
	出售作为建筑材料

	
	粉煤灰
	残碳、硅酸盐
	一般固废
	3684
	

	
	废RO膜
	膜
	一般固废
	1.5
	外售综合利用

	
	废脱硝催化剂
	钒、钛
	危险废物
	1.5
	委托资质单位处置

	废气处理
	废布袋
	布袋
	一般固废
	1.0
	外售综合利用

	原辅料使用及成品包装
	废包装材料
	纸/塑等
	一般固废
	19
	

	机械设备
	废矿物油
	矿物油、杂质
	危险废物
	53
	委托资质单位处置

	污水站
	干污泥
	污泥
	一般固废
	653
	作为锅炉燃料

	
	在线监测装置检测废液
	重金属、酸
	危险废物
	0.5
	委托资质单位处置

	员工日常生活
	生活垃圾
	生活垃圾
	一般固废
	200
	环卫部门外运

	合计
	危险废物
	117
	/

	
	一般固废
	95612.5
	/

	
	总计
	95729.5
	/


（5）土壤、地下水
根据2024年自行检测报告（QX240722041200201），厂区地下水监测结果见表2-19，土壤检测结果见表2-22。
表2-22  地下水检测结果与评价
	采样点位
	西厂区纯碱车间
	西厂区原锅炉旁
	西厂区综合沉淀池旁
	达标情况
	单位

	采样深度（m）
	0-0.5m
	0-0.5m
	0-0.5m
	
	

	检测项目
	筛选值
	结果
	
	

	pH值
	--
	6.59
	7.81
	6.41
	达标
	无量纲

	砷
	60
	9.36
	9.65
	10.3
	达标
	mg/kg

	铜
	18000
	33
	26
	36
	达标
	mg/kg

	镍
	900
	48
	44
	48
	达标
	mg/kg

	铅
	800
	35
	36
	39
	达标
	mg/kg

	镉
	65
	ND
	ND
	ND
	达标
	mg/kg

	总汞
	38
	0.0438
	0.0595
	0.134
	达标
	mg/kg

	六价铬
	2.7
	ND
	ND
	ND
	达标
	mg/kg

	采样点位
	西厂区综合沉淀池旁
	东厂区生产车间S3
	达标情况
	单位

	采样深度（m）
	0.5~1.5m
	1.5~3.0m
	0~0.5m
	
	

	检测项目
	筛选值
	结果
	
	

	pH值
	--
	6.96
	6.72
	8.43
	达标
	无量纲

	砷
	60
	11.0
	10.9
	10.0
	达标
	mg/kg

	铜
	18000
	33
	34
	26
	达标
	mg/kg

	镍
	900
	48
	50
	28
	达标
	mg/kg

	铅
	800
	37
	41
	26
	达标
	mg/kg

	镉
	65
	ND
	0.01
	0.05
	达标
	mg/kg

	汞
	38
	0.0949
	0.118
	0.0384
	达标
	mg/kg

	六价铬
	2.7
	ND
	ND
	ND
	达标
	mg/kg

	采样点位
	东厂区盐析区域S4
	东厂区危废库S6
	达标情况
	单位

	采样深度（m）
	0~0.5m
	0~0.5m
	0.5~1.5m
	
	

	检测项目
	筛选值
	结果
	
	

	pH值
	--
	8.47
	8.45
	8.40
	达标
	无量纲

	砷
	60
	9.96
	11.7
	11.2
	达标
	mg/kg

	铜
	18000
	0.03
	0.03
	0.03
	达标
	mg/kg

	镍
	900
	30
	30
	33
	达标
	mg/kg

	铅
	800
	26
	31
	28
	达标
	mg/kg

	镉
	65
	0.03
	0.03
	0.03
	达标
	mg/kg

	汞
	38
	0.0376
	0.0456
	0.0413
	达标
	mg/kg

	六价铬
	2.7
	ND
	ND
	ND
	达标
	mg/kg

	采样点位
	东厂区危废库S6
	东厂区污水处理站S7
	达标情况
	单位

	采样深度（m）
	1.5~3.0m
	0~0.5mm
	0.5~1.5m
	
	

	检测项目
	筛选值
	结果
	
	

	pH值
	--
	8.42
	8.48
	8.49
	达标
	无量纲

	砷
	60
	10.7
	10.8
	10.6
	达标
	mg/kg

	铜
	18000
	28
	27
	26
	达标
	mg/kg

	镍
	900
	30
	30
	30
	达标
	mg/kg

	铅
	800
	28
	29
	27
	达标
	mg/kg

	镉
	65
	0.03
	0.04
	0.03
	达标
	mg/kg

	汞
	38
	0.0321
	0.0376
	0.0322
	达标
	mg/kg

	六价铬
	2.7
	ND
	ND
	ND
	达标
	mg/kg

	采样点位
	东厂污水处理站S7
	东厂区储罐装卸区S8
	达标情况
	单位

	采样深度（m）
	1.5~3.0m
	0~0.5m
	0.5~1.5m
	
	

	检测项目
	筛选值
	结果
	
	

	pH值
	--
	8.48
	8.41
	8.12
	达标
	无量纲

	砷
	60
	10.7
	10.5
	9.39
	达标
	mg/kg

	铜
	18000
	25
	27
	28
	达标
	mg/kg

	镍
	900
	33
	40
	36
	达标
	mg/kg

	铅
	800
	28
	27
	29
	达标
	mg/kg

	镉
	65
	0.04
	0.03
	ND
	达标
	mg/kg

	汞
	38
	0.0406
	0.0584
	0.0396
	达标
	mg/kg

	六价铬
	2.7
	ND
	ND
	ND
	达标
	mg/kg

	采样点位
	东厂区储罐装卸区S8
	/
	达标情况
	单位

	采样深度（m）
	1.5~3.0m
	/
	/
	
	

	检测项目
	筛选值
	结果
	
	

	pH值
	--
	8.34
	/
	/
	达标
	无量纲

	砷
	60
	19.6
	/
	/
	达标
	mg/kg

	铜
	18000
	42
	/
	/
	达标
	mg/kg

	镍
	900
	42
	/
	/
	达标
	mg/kg

	铅
	800
	38
	/
	/
	达标
	mg/kg

	镉
	65
	0.03
	/
	/
	达标
	mg/kg

	汞
	38
	0.0427
	/
	/
	达标
	mg/kg

	六价铬
	2.7
	ND
	/
	/
	达标
	mg/kg


根据上表，检测结果满足《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地筛选值要求。
表2-23  地下水检测结果与评价
	污染物
	单位
	西厂区煤棚周边 J1
	西厂区原锅炉周边 J2
	东厂区循环水旁 J3
	东厂区污水处理站旁 J4
	Ⅳ类
	达标情况

	色度
	度
	5L
	5L
	20
	20
	25
	达标

	臭和味
	/
	无
	无
	无
	无
	无
	达标

	浑浊度
	NTU
	0.5L
	0.5L
	1.8
	2. 1
	10
	达标

	肉眼可见物
	/
	无
	无
	无
	无
	无
	达标

	pH 值
	无量纲
	7.0
	7.0
	7.6
	7.5
	5.5≤pH≤6.5
8.5≤pH≤9.0
	达标

	总硬度
	mg/L
	87.9
	74.6
	1. 17×103
	816
	450
	不达标

	溶解性总固体
	mg/L
	166
	180
	2.88×103
	2.04×103
	2000
	不达标

	硫酸盐
	mg/L
	11.6
	11.8
	1.24×103
	917
	350
	不达标

	氯化物
	mg/L
	24.8
	25.4
	857
	266
	350
	不达标

	铁
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.08
	0.70
	2.0
	达标

	锰
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	1.21
	0.08
	1.50
	达标

	铜
	mg/L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	1.50
	达标

	锌
	mg/L
	0.009L
	0.009L
	0.009L
	0.009L
	5.00
	达标

	铝
	mg/L
	0.028
	0.029
	0.009L
	0.009L
	0.50
	达标

	钠
	mg/L
	15.7
	13.5
	412
	177
	400
	不达标

	汞
	mg/L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.002
	达标

	砷
	mg/L
	0.00110
	0.00088
	0.00084
	0.00085
	0.05
	达标

	硒
	mg/L
	0.00070
	0.00041L
	0.00051
	0.00050
	0. 1
	达标

	镉
	mg/L
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.01
	达标

	铅
	mg/L
	0.00009L
	0.00009L
	0.00009L
	0.00009L
	0.10
	达标

	六价铬
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.005
	0.006
	0.10
	达标

	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.01
	达标

	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.065
	0.185
	0.3
	达标

	耗氧量
	mg/L
	2.05
	2.43
	5.38
	6.86
	10.0
	达标

	氨氮
	mg/L
	0. 144
	0.219
	30.0
	0.222
	1.50
	达标

	硫化物
	mg/L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.10
	达标

	总大肠菌群
	MPN/100mL
	<2
	<2
	<2
	2
	100
	达标

	菌落总数
	CFU/mL
	8.9×102
	7.6×102
	6.4×102
	5.7×102
	1000
	达标

	亚硝酸盐氮
	mg/L
	0.003L
	0.003L
	0.603
	0.058
	4.80
	达标

	硝酸盐（以 N计）
	mg/L
	0.042
	0.060
	5.25
	73. 1
	30.0
	不达标

	氰化物
	mg/L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.103
	0. 1
	不达标

	氟化物
	mg/L
	0.304
	0.253
	0.986
	0.127
	2.0
	不达标

	碘化物
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.50
	达标

	三氯甲烷
	mg/L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	300
	达标

	四氯化碳
	mg/L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	50.0
	达标

	苯
	mg/L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	120
	达标

	甲苯
	mg/L
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	1400
	达标

	总α放射性
	Bq/L
	0.062
	0.062
	0.051
	0.075
	>0.5
	达标

	总β放射性
	Bq/L
	0.090
	0.113
	0.198
	0.139
	>1.0
	达标


根据上表，厂区4个监测井共计4个样品臭和味、肉眼可见物、铜、锌、挥发酚、硫化物、碘化物、汞、镉、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总大肠菌群未检出；
pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、高锰酸盐指数（以O2计）、氨氮、钠、硝酸盐、氟化物、菌落总数、总ɑ放射性、总β放射性检出检出率为100%；色度、浑浊度、铁、锰、铝、阴离子表面活性剂、亚硝酸盐氮、六价铬检出率为50%；氰化物检出率为25%；硒检出率为75%。
厂区4个地下水监测井样品西区满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）表1中Ⅳ类限值要求；东区总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、钠、硝酸盐氮、氰化物、氟化物超过《地下水质量标准》（GB14848-2017）表1中Ⅳ类限值要求；其他因子均满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）表1中Ⅳ类限值要求。
3、现有工程总量指标
通过梳理汇总，现有项目总量控制指标依据排污许可证和原环评批复，其中VOCs指标来源于原环评，其余指标均来源排污许可证许可量，实际排放总量对比分析如下表。
表2-24 安徽德邦化工有限公司现有总量指标
	项目
	总量指标(t/a)
	实际达产排放总量
	尚有余量

	
废水
	COD
	75
	42.16
	32.84

	
	氨氮
	7.5
	4.216
	3.284

	
废气
	VOCs
	9.346
	8
	1.346

	
	SO2
	400.6
	51.718
	348.882

	
	NOx
	430.6
	102.32
	328.28

	
	烟粉尘
	87.04
	75.127
	11.913


4、现有项目存在问题及整改措施
根据企业现有项目环评文件、验收文件以及现场实地勘察情况，企业现有环境问题如下所示。
表2-15 现有工程存在的环境问题及整改措施一览表
	序号
	现存的环境问题
	整改措施
	整改时限

	1
	合成氨装置动静密封点无组织废气泄漏量较大
	合成氨装置应开展泄漏检测与修复
	现有项目恢复生产后三个月内

	2
	废水调节池池面敞开，氨等恶臭废气存在一定挥发溢散的情况
	安全条件允许下应加盖密闭，废气经引风收集接入水喷淋装置吸收处理后高空排放，定期产生的喷淋吸收废水可进入蒸氨系统或锅炉焚烧回收利用。
	现有项目恢复生产后三个月内
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[bookmark: _Toc120118374]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、环境空气质量现状
（1）达标区判定
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），依据评价所需环境空气质量现状数据选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。数据来源符合要求。
本次评价选取2025年作为评价基准年。根据《2025年淮南市生态环境质量状况公报》：细颗粒物（PM2.5）年均浓度为37.1微克/立方米，达到国家二级标准限值；可吸入颗粒物（PM10）年均值浓度为61微克/立方米，达到国家二级标准限值；二氧化硫年均值浓度为7微克/立方米，达到国家一级标准限值；二氧化氮年均值浓度为18微克/立方米，达到国家一级标准限值；一氧化碳日均值第95百分位浓度为0.8毫克/立方米，达到国家一级标准限值；臭氧日最大8小时平均值第90百分位浓度为149微克/立方米，达到国家二级标准限值。评价结果详见下表3-1。
表3-1  项目区域基本污染物环境质量现状评价一览表  单位：ug/m3
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	标准值
	占标率
	超标倍数
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	7
	60
	11.67%
	/
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	18
	40
	45.00%
	/
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	61
	60
	101.67%
	1.67%
	超标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	37.1
	30
	123.67%
	23.67%
	超标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	800
	4000
	20.00%
	/
	达标

	O3
	日最大8小时平均值的第90百分位数
	149
	160
	93.13%
	/
	达标


由上表可知，2025年度淮南市环境空气质量中SO2、NO2、CO、O3年均浓度和百分位数质量浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准要求，PM10、PM2.5年平均质量浓度超标。因此，淮南市属于空气质量不达标区。
（2）特征污染因子现状监测
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。
本项目废气特征污染物主要为TSP、氨、臭气浓度、氯化氢，其中TSP具有国家标准，其本底数据引用安徽澳林监测技术有限公司出具的报告中TSP监测数据；TSP监测日期为2024年10月26日-2024年11月01日，监测点位于淮南富力城小区内。监测点位于本项目东南侧1814m。
本次评价引用的监测点位位于项目周边5km范围内，且为近3年的监测数据，满足引用要求。具体监测情况如下：
①监测点位
监测点分布详见下表。
表3-2  大气环境监测点布设表
	编号
	监测点
	监测因子
	监测时段
	相对厂址方位
	相对厂址距离

	G1
	淮南富力城
	TSP
	连续监测7天，日均值
	SE
	1814m



图3-1 引用点位图
②评价标准
表3-3  环境空气质量限值
	序号
	污染因子
	标准限值(μg/m3)
	依据

	1
	TSP
	300
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准


③监测结果
表3-4  特征污染物环境质量现状监测结果统计表  单位：ug/m³
	监测点位
	污染物
	平均时间
	评价标准
	监测浓度范围
	最大浓
度占标率
	超标率
	达标
情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	G1
	TSP
	日均值
	300
	90~97
	32%
	/
	达标


由上表可知，特征污染物TSP环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准。
2、地表水环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，地表水环境质量现状调查优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。本评价引用《2025年淮南市生态环境质量状况公报》：“淮河干流水质状况为优，东淝河、西淝河、永幸河、陡涧河水质状况为优，架河、泥河、万小河、瓦西干渠、丁家沟和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。袁庄水厂、东部城区水源地、西淝河闸下、窑口大桥和白洋淀渡口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），其他断面水质保持稳定。”
3、声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”据现场调查，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，则本项目无需进行声环境质量现状监测。
4、地下水、土壤环境
本项目选址位于淮南经济开发区建设北路69号安徽德邦化工有限公司东厂区，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目采取分区防渗措施后，不会对地下水、土壤造成影响。故本项目不进行地下水、土壤环境监测。
5、生态环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）》（试行）规定，本项目选址位于淮南经济开发区建设北路69号安徽德邦化工有限公司东厂区，不新增用地，则项目无需进行生态环境现状调查。
6、电磁辐射
本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，因此不开展电磁辐射现状调查与评价。

	




环境
保护
目标


	1、大气环境
本项目厂界外500米范围内涉及的大气环境保护目标如下表所示：
表3-5  大气环境保护目标
	名称
	坐标（°）
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址最近方位
	相对厂界距离/m

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	东化新村
	117.054433
	32.667288
	居民
	约1500人
	《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡阶段浓度限值二级标准要求
	S
	69

	曹营小区
	117.048318
	32.670958
	居民
	约2000人
	
	W
	71

	朝阳村
	117.049026
	32.674713
	居民
	约1800人
	
	NW
	129

	田东村
	117.054302
	32.675356
	居民
	约2000人
	
	N
	205

	河畔新村
	117.050925
	32.665185
	居民
	约500人
	
	SW
	232



图3-2 环境保护目标分布图


图3-3 东化新村与德邦化工的距离图
2、声环境
根据现场勘查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境
根据现场勘查，项目厂界外500m范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下资源。
4、生态环境
项目建设不涉及生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	1、废气
（1）有组织
营运期DA044排气筒颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；DA045氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），颗粒物、二氧化硫以及氮氧化物排放浓度执行《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）中要求，氨、臭气浓度《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。
具体限值要求见下表。
表3-6  大气污染物有组织排放标准  单位：mg/m³
	序号
	排气筒
	污染物
	排放限值（mg/m³）
	排气筒高度（m）
	排放速率（kg/h）
	标准来源

	1
	DA044
	颗粒物
	120
	20
	3.5
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关要求

	2
	DA045
	氯化氢
	100
	20
	0.43
	

	
	
	颗粒物
	30
	
	/
	《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）

	
	
	SO2
	200
	
	/
	

	
	
	NOx
	300
	
	/
	

	
	
	氨
	/
	
	8.7
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值

	
	
	臭气浓度
	2000（无量纲）
	
	/
	


备注：本项目厂房高度为15m，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），排气筒高于周边建筑物5m，本项目排气筒高度为20m。
（2）无组织
厂界颗粒物、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求，氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。具体限值要求见下表。
表3-7  本项目无组织排放执行标准  单位：mg/m³
	序号
	标准来源
	污染物
	监控浓度限值

	1
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值
	颗粒物
	1.0

	
	
	氯化氢
	0.2

	2
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值
	氨
	1.5

	
	
	臭气浓度
	20无量纲


2、废水
本项目无废水排放。
3、噪声
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体如下：
表3-8  工业企业厂界环境噪声排放标准限值   单位：dB（A）
	标 准 名 称
	昼 间
	夜 间

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
	65
	55


4、固体废物
一般工业固体废物暂存及污染控制参照按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行暂存、控制；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求；生活垃圾管理执行中华人民共和国建设部令第157号《城市生活垃圾管理办法》（2015年修正）。

	




总量
控制
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	1、总量控制因子
根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19号）要求：大气主要污染物总量控制因子为SO2、NOx、烟（粉）尘和挥发性有机物（VOCs）。
结合上述总量控制要求及本项目工程分析可知，本项目大气排放的污染因子中纳入总量控制的指标为废气中颗粒物。
2、总量控制建议
[bookmark: OLE_LINK9]（1）废水
本项目无新增废水排放，无废水总量控制指标
（2）废气
根据工程分析核算，项目运营期大气污染物排放量见下表：
表3-9  项目建成后新增大气污染物排放汇总表  单位：t/a
	种类
	污染物
	有组织

	废气
	颗粒物
	1.26

	
	二氧化硫
	0.14

	
	氮氧化物
	1.309


2025年淮南市PM10、PM2.5年平均质量浓度超标，淮南市属于空气质量不达标区。本项目运营期大气污染物需申请总量控制指标：颗粒物2.52t/a（倍量替代）、二氧化硫0.28t/a（倍量替代）、氮氧化物2.618t/a（倍量替代）。
3、排污权交易核定量
根据《安徽省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》，现阶段实施排污权交易的排污单位为全省列入排污许可重点和简化管理范围内有污染物许可排放量要求的排污单位。现阶段实施排污权交易的污染物种类为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）四类。
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》可知，本项目属于“二十一、化学原料和化学制品制造业”中“肥料制造 262”中“氮肥制造 2621（单纯混合或者分装的）”,排污许可类别为简化管理，需要进行排污权交易。







                 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
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[bookmark: _Toc120118375]四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	根据现场勘察，项目租赁现有厂房进行建设，施工期主要进行设备安装调试等，不涉及土建工程，施工期影响较小。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	1、废气
1.1项目污染物产生及排放情况
表4-1  项目废气污染物产生、排放情况一览表
	产排污环节
	废气排放类别
	污染物种类
	风量m³/h
	污染物产生情况
	治理措施
	工作时间/h
	去除率
	污染物排放情况
	排气筒编号

	
	
	
	
	浓度mg/m³
	速率kg/h
	产生量t/a
	
	
	
	浓度mg/m³
	速率kg/h
	排放量t/a
	

	上料、破碎、搅拌、造粒、粗筛、整形破碎、冷却、精筛、包装
	有组织
	颗粒物
	70000
	460.013 
	32.201 
	231.847 
	布袋除尘器
	7200
	99.5%
	2.3
	0.161 
	1.159 
	DA044

	
	无组织
	颗粒物
	/
	/
	1.417 
	10.205 
	
	
	/
	/
	1.417 
	10.205 
	/

	烘干
	有组织
	颗粒物
	50000
	70.139 
	2.806 
	20.2
	布袋除尘器+二级喷淋塔
	7200
	99.5%
	0.351 
	0.014 
	0.101 
	DA045

	
	
	SO2
	
	0.486 
	0.019 
	0.14
	
	
	0
	0.486 
	0.019 
	0.14
	

	
	
	NOX
	
	4.545 
	0.182 
	1.309
	
	
	0
	4.545 
	0.182 
	1.309 
	

	
	
	氨气
	
	125.833 
	5.033 
	14.496
	
	2880
	95%
	6.292 
	0.252 
	0.725 
	

	
	
	氯化氢
	
	269.358 
	10.774 
	31.03
	
	
	95%
	5.387 
	0.215 
	0.621 
	


根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018）表7，项目废气排放口为一般排放口，项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息见表4-2；
表4-2  项目废气产排污节点、污染物种类及污染防治设施一览表
	生产
单元
	废气产污环节
	污染物
种类
	执行标准
	排放形式
	污染治理设施
	排放口类型

	
	
	
	
	
	废气收集方式
	污染治理设施工艺
	处理能力
	废气收集效率
	治理工艺去除率
	是否为可行技术
	

	生产车间
	上料、破碎、搅拌、造粒、粗筛、整形破碎、冷却、精筛、包装
	颗粒物
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	有组织
	上料、包装集气罩收集，其他密闭收集
	布袋除尘器
	风量70000
m3/h
	90%/100%
	99%
	是
	一般排放口

	
	烘干
	颗粒物
	《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）
	有组织
	密闭收集
	布袋除尘器+二级喷淋塔
	风量50000
m3/h
	100%
	99.5
	是
	主要排放口

	
	
	SO2
	
	
	
	
	
	
	0
	
	

	
	
	NOX
	
	
	
	
	
	
	0
	
	

	
	
	氨气
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	
	
	
	
	
	95%
	
	

	
	
	臭气浓度
	
	
	
	
	
	
	90%
	
	

	
	
	氯化氢
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	
	
	
	
	
	95%
	
	


表4-3  项目有组织废气排放口一览表
	排放口
编号
	废气
类型
	地理坐标
	污染物
	排放标准
	排气筒参数
	达标
情况
	排放口类型

	
	
	经度/°
	纬度/°
	
	最高允许排放浓度(mg/m3)
	排放速率（kg/h）
	高度
(m)
	内径
(m)
	温度
(℃)
	烟气流速（m/s）
	
	

	DA044
	上料废气、破碎废气、搅拌废气、造粒废气、粗筛废气、整形破碎废气、冷却废气、精筛废气、包装废气
	117.055335
	32.671328
	颗粒物
	120
	3.5
	20
	1.3
	25
	14.67
	达标
	一般排放口

	DA045
	烘干废气
	117.054873
	32.671338
	颗粒物
	30
	/
	20
	1.1
	25
	14.64
	达标
	一般排放口

	
	
	
	
	SO2
	200
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	NOX
	300
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	氯化氢
	100
	0.43
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	氨
	/
	8.7
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	臭气浓度
	2000（无量纲）
	/
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	运营期环境影响和保护措施









	1.1废气污染源强核算
根据工程分析，项目废气主要为上料废气、破碎废气、搅拌废气、造粒废气、粗筛废气、整形破碎废气、冷却废气、精筛废气、包装废气（颗粒物）以及烘干废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、氨、臭气浓度）。
（1）上料废气、破碎废气、搅拌废气、造粒废气、粗筛废气、整形破碎废气、冷却废气、精筛废气、包装废气
①上料废气
上料废气（颗粒物）产生系数参考《逸散性工业粉尘控制技术》中表12-1混合肥料厂卸料粉尘产生因子为0.1kg/t-原料，本项目氯化铵、硫酸铵量为510256t，则上料粉尘量约为51.026t/a，上料废气经集气罩（加装皮帘）收集，经一套布袋除尘器处理，最终经一根20m高排气筒（DA044）排放，收集效率90%，处理效率99.5%。
集气罩尺寸为4000mm×2000mm，数量为1个，项目集气罩风量计算方法根据《大气污染控制工程》中的控制风速法计算，公式如下：
Q=3600×K×P×H×Vx
其中Q：风量，m³/h；
K：考虑沿高度速度不均匀的安全系数，通常取1.4；
P：罩口周长，m；
H：罩口至污染源的距离，m，本项目取0.4m；
Vx：污染源控制速度，m/s，本项目取0.5m/s。
上料废气风量=3600×1.4×12×0.2×0.5=12096m³/h。
②破碎废气、搅拌废气、造粒废气、粗筛废气、整形破碎废气、冷却废气、精筛废气。
现状国家未发布以粉状氯化铵生产颗粒状氯化铵、硫酸铵的产污系数，团粒法主要是破碎→造粒→后处理（干燥/冷却/筛分）→成品包装等，与本项目生产工艺相似，破碎、搅拌、造粒、粗筛、整形破碎、冷却、精筛废气源强核算参照《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018）中表11复混肥料（复合肥料）工业大气污染物许可排放绩效参考表中团粒型复混肥料（复合肥料）颗粒物的排放绩效值为0.32kg/t产品，氯化铵和硫酸铵产量为50万吨，则整个产线颗粒物产生量为160t/a，8个工序颗粒物产生量均分，则破碎废气、搅拌废气、造粒废气、粗筛废气、整形破碎废气、冷却废气、精筛废气颗粒物产量为140t/a。
破碎、搅拌、造粒等设备均为密闭，废气通过吸风管道负压收集，收集口直接在设备排放口密闭套管收集，尾气采用密闭管道输送，因此收集效率按照100%，年工作时间为7200h。
以上工序共44个除尘点，以除尘管线平均DN200、风速10m/s估算，则风量为49737.6m³/h，破碎废气、搅拌废气、造粒废气、粗筛废气、整形破碎废气、冷却废气、精筛废气经一套布袋除尘器处理，最终经一根20m高排气筒（DA044）排放，处理效率99.5%。
③包装废气
包装粉尘产生系数参考《逸散性工业粉尘控制技术》中表12-1混合肥料厂包装粉尘产生因子为0.1kg/t-原料，本项目氯化铵、硫酸铵量为510256t，则上料粉尘量约为51.026t/a，包装废气经集气罩（加装皮帘）收集，经一套布袋除尘器处理，最终经一根20m高排气筒（DA044）排放，收集效率90%，颗粒物处理效率99.5%。包装工序集气罩尺寸为2000mm×2000mm，数量为1个，根据《大气污染控制工程》中的控制风速法计算（H取0.4m，Vx取0.5m/s），则风量为8064m³/h，年工作时间为7200h。
综上，上料废气、破碎废气、搅拌废气、造粒废气、粗筛废气、整形破碎废气、冷却废气、精筛废气、包装废气处理系统风量为69897.6m³/h，取整为70000m³/h。
（2）烘干废气
本项目烘干废气污染因子为颗粒物，天然气燃烧产生的二氧化硫、颗粒物、氮氧化物，氯化铵分解产生的氯化氢和氨。
据破碎废气、搅拌废气、造粒废气、粗筛废气、整形破碎废气、冷却废气、精筛废气分析，烘干工序颗粒物产生量20t/a（按照160t的1/8计），工作时间为7200h/a。
天然气燃烧：本项目烘干工序天然气用量为70万m³，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33金属制品业行业系数手册—14涂装—天然气工业窑炉，颗粒物产生系数为0.000286千克/立方米-原料，二氧化硫0.000002S千克/立方米-原料（S指燃气硫分含量，单位为mg/m³；本项目使用的天然气为民用二类气，根据《天然气》（GB17820-2018），含硫量≦100mg/m³），氮氧化物0.00187千克/立方米-原料，废气量13.6立方米/立方米-原料。则烟气中颗粒物产生量约为0.2t/a、二氧化硫产生量约为0.14t/a、氮氧化物产生量约为1.309t/a，天然气燃烧废气量为9520000m³/a（1322.222m³/h），工作时间为7200h/a。
氯化铵分解：本项目烘干温度为110℃，少量氯化铵发生分解，产生氯化氢和氨，其源强无相关国家产污系数，氯化氢和氨产生源强类比《河南恒威化工有限公司年产5万吨氯化铵挤压颗粒及年产10万吨掺混肥项目》，该项目仅识别了氨，根据其竣工环境验收报告，氨的排放速率为0.302kg/h，其处理设施为喷淋塔，处理效率按照80%计，则氨气产生速率为1.51kg/h，工作时间为2400h，该项目氯化铵产能为50000t/a，本项目氯化铵产能为200000t/a，则本项目氨产生速率为5.033kg/h，年产生量为14.496t/a，氯化氢的产生量为31.03t/a，工作时间为2880h/a，类比可行性分析如下。
表4-4 类比可行性分析
	类比项目
	河南恒威化工有限公司年产5万吨氯化铵挤压颗粒及年产10万吨掺混肥项目
	本项目
	类比可行性

	产品方案
	氯化铵5万t/a，掺混肥10万t/a
	氯化铵20万t/a，硫酸铵30万t/a
	基本一致，具有类比可行性

	工作时间
	2400h/a
	7200h/a
	一致，具有类比可行性

	工艺
	投料计量、提升-一次筛分、混合-挤压成型-二次筛分-烘干-冷却-三次筛分-包装
	上料-破碎-混合搅拌-挤压造粒-粗筛-整型破碎-烘干-冷却-精筛-包装
	基本一致，具有类比可行性

	烘干温度
	180℃
	110℃
	烘干温度比本项目高，具有类比可行性


烘干废气经密闭收集进入一套“布袋除尘器+喷淋塔”处理，最终经一根20m高排气筒（DA045）排放，收集效率100%，颗粒物处理效率99.5%，氨气处理效率80%，氯化氢处理效率90%。
根据企业资料，烘干风机型号为6-51-12D，风量约为50000m³/h。
1.3监测要求
根据本项目生产特征和污染物的排放特征，参照《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ 1088-2020）中相关要求制定本项目的监测计划和工作方案，本项目环境监测计划详见下表。
表4-5  排污单位有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次
	序号
	监测点位
	监测指标
	监测频率

	1
	上料、破碎等废气排放口（DA044）
	颗粒物
	1次/半年

	2
	烘干废气排放口（DA045）
	颗粒物
	自动监测

	
	
	二氧化硫、氮氧化物
	1次/月

	
	
	氨气、氯化氢、臭气浓度
	1次/半年


表4-6 无组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次
	序号
	监测点位
	监测指标
	监测频率

	1
	厂界
	颗粒物、氨、氯化氢
	1次/季度

	2
	厂界
	臭气浓度
	1次/半年


1.4非正常排放分析
本非正常排放指非正常工况下的污染物排放。如设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排放。本次非正常工况情景主要设定为废气处理装置异常（去除效率降至50%），在非正常工况下，污染物有组织排放情况详见下表。
表4-7  污染源非正常排放量情况
	产污环节
	污染源
	污染物
	非正常排放状况
	排放标准
	应对措施

	
	
	
	浓度(mg/m3)
	速率
(kg/h)
	频次、持续时间
	排放量(kg/a)
	浓度(mg/m3)
	排放速率（kg/h）
	

	上料、破碎、搅拌等
	DA044
	颗粒物
	230.007 
	16.1 
	1次/a
	16.100 
	120
	3.5
	停止产污设施运营，待环保设施恢复正常后方可恢复运行

	烘干
	DA045
	颗粒物
	35.069 
	1.403 
	1次/a
	1.403 
	30
	/
	

	
	
	氨气
	63 
	2.517 
	1次/a
	2.517 
	100
	8.7
	

	
	
	氯化氢
	134.679 
	5.387 
	1次/a
	5.387 
	/
	0.43
	


为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施：建设单位应加强设备的保养及日常管理，降低废气处理装置出现非正常工作情况的概率，并制定废气处置装置非正常排放的应急预案，一旦出现非正常排放的情况，需要采取一系列措施，如紧急生产停工，工程应急措施及必要的社会应急措施，降低环境影响。
1.5污染控制措施可行性分析
（1）技术可行性分析
本项目上料、破碎、搅拌、造粒、粗筛、整形破碎、冷却、精筛、包装过程中产生的有组织废气（颗粒物）通过布袋除尘器处理后经1根20m高排气筒排放（DA044）；烘干废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、氯化氢）通过布袋除尘器+二级喷淋塔处理后经1根20m高排气筒排放（DA045）。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、依据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018）表14复混肥料（复合肥料）工业排污单位生产单元或设施废气治理可行技术参照表，本项目采取的废气处理设施均属于规范中废气处理中可行性技术。
（2）废气处理设施原理
布袋除尘器工作原理：含尘气体从风口进入灰斗后，一部分较粗尘粒和凝聚的尘团，由于惯性作用直接落下，起到预收尘的作用。进入灰斗的气流折转向上涌入箱体，当通过内部装有金属骨架的滤袋时，粉尘被阻留在滤袋的外表面。净化后的气体进入滤袋上部的清洁室汇集到出风管排出。除尘器的清灰是逐室轮流进行的，其程序是由控制器根据工艺条件调整确定的。合理的清灰程序和清灰周期保证了该型除尘器的清灰效果和滤袋寿命。清灰控制器有定时和定阻两种清灰功能，定时式清灰适用于工况条件较为稳定的场合，工况条件如经常变化，则采用定阻式清灰即可实现清灰周期与运行阻力最佳配合。
除尘器工作时，随着过滤的不断进行，滤袋外表的积尘逐渐增多，除尘器的阻力亦逐渐增加。当达到设定值时，清灰控制器发出清灰指令，将滤袋外表面的粉尘清除下来，并落入灰斗，然后再打开排气阀使该室恢复过滤。经过适当的时间间隔后除尘器再次进行下一室的清灰工作。
除尘器由于清灰技术先进，气布比较高，故具有处理风量大、占地面积小、净化效率高、工作可靠、结构简单、维修量小等特点；根据《袋式除尘工程通用技术规范》(HJ2020-2012)，袋式除尘工艺适用于各种风量下的含尘气体净化，且含尘空气的净化应优先采用袋式除尘工艺。布袋除尘器是一种成熟常用的除尘工艺，处理效率可达99.9%；结合《袋式除尘器的除尘效率研究》（杜金亮要亚鹏）：“袋式除尘器对于亚微米级或微米级的尘粒捕集率可以达到99%以上”；本次按照99%进行评价。
喷淋塔工作原理：喷淋塔先是利用高压离心风机的吸力，把含尘气体压到装有一定高度水的水槽中，水浴会把一部分灰尘吸附在水中。经均布分流后，气体从下往上流动，而高压喷头则由上向下喷洒水雾，捕集剩余部分的尘粒。可以有效地将直径为0.1-20微米的液态或固态粒子从气流中除去，同时，也能脱除部分气态污染物。
氨气分子具有极强的水溶性。当含氨废气由风机引入喷淋塔底部并向上流动时，会与从塔顶喷淋而下的吸收液（通常是水或循环液）在填料层表面逆向充分接触。在这一过程中，大量的氨气分子会迅速穿过气液界面，溶解进入液相，实现从气相到液相的初步转移。
1.6废气环境影响分析
根据前文分析，项目上料、破碎、搅拌、造粒、粗筛、整形破碎、冷却、精筛、包装废气经布袋除尘器处理后由1根20m高排气筒排放（编号DA044），颗粒物排放浓度为2.282mg/m3，排放速率为1.6kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关要求。烘干废气经布袋除尘器+二级喷淋塔处理后由1根20m高排气筒排放（编号DA045），氨气排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值相关要求；颗粒物、二氧化硫排放浓度满足《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）中要求（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200毫克/立方米、300毫克/立方米）。
综上所述，本项目废气在采取各种环保措施后，均能够做到达标排放，对环境影响较小。
2、废水
本项目无新增废水排放。
3、噪声
3.1噪声源强
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录D要求，列出项目噪声源强调查清单。项目噪声源强调查清单见下表。
表4-8  项目主要噪声污染源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强（r0）
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	声压级dB（A）
	
	

	1
	DA044风机
	/
	78
	48
	1
	80
	基础安装减振垫，安装消声器等
	全天

	2
	DA045风机
	/
	122
	48
	1
	70
	
	全天

	备注：以厂界厂房西南交点为原点（0，0）
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	表4-9 项目主要噪声污染源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	数量（台）
	声压级/距离声源距离dB(A)/m
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	声压级dB（A）

	1
	生产厂房
	铲车上料仓
	2
	75/m
	加强设备维修保养、减震、厂房隔声等
	126
	31-34
	2
	12
	全天
	15
	32.8

	2
	
	变频给料皮带机
	2
	75/m
	
	124
	25-28
	2
	18
	全天
	15
	34.5

	3
	
	原料汇总皮带机
	1
	75/m
	
	126
	27
	2
	19
	全天
	15
	34.4

	4
	
	破碎机汇总皮带机
	1
	75/m
	
	111
	27
	2
	19
	全天
	15
	34.4

	5
	
	原料卧式链条破碎机
	1
	80/m
	
	98
	27
	2
	19
	全天
	15
	39.4

	6
	
	反料筛
	1
	85/m
	
	120
	31
	2
	15
	全天
	15
	46.5

	7
	
	进双轴混料机皮带机
	1
	75/m
	
	98
	33
	2
	13
	全天
	15
	37.7

	8
	
	挤压平台双轴混料机
	1
	80/m
	
	98
	30
	2
	16
	全天
	15
	40.9

	9
	
	分料刮板机
	1
	75/m
	
	96
	34
	2
	12
	全天
	15
	38.4

	10
	
	挤压机平台
	1
	80/m
	
	97
	30
	2
	16
	全天
	15
	40.9

	11
	
	对辊挤压机
	36
	80/m
	
	74-98
	26-30
	2
	16
	全天
	15
	51.6

	12
	
	挤压颗粒汇总皮带机
	1
	85/m
	
	87
	28
	2
	18
	全天
	15
	44.9

	13
	
	进一筛皮带机
	1
	75/m
	
	85
	35
	2
	11
	全天
	15
	39.2

	14
	
	粗筛
	1
	85/m
	
	117
	33
	2
	13
	全天
	15
	47.7

	15
	
	烘干滚筒皮带机
	1
	75/m
	
	103
	44
	2
	2
	全天
	15
	54

	16
	
	热风炉
	1
	75/m
	
	74
	33
	2
	13
	全天
	15
	37.7

	17
	
	燃烧机
	1
	70/m
	
	101
	44
	2
	2
	全天
	15
	49

	18
	
	烘干滚筒
	1
	85/m
	
	99
	44
	2
	2
	全天
	15
	64

	19
	
	进冷却滚筒皮带机
	1
	75/m
	
	109
	43
	2
	3
	全天
	15
	50.5

	20
	
	冷却滚筒
	1
	85/m
	
	80
	32
	2
	14
	全天
	15
	47.1

	21
	
	进精筛皮带机
	1
	75/m
	
	111
	32
	2
	14
	全天
	15
	37.1

	22
	
	精筛
	1
	85/m
	
	115
	36
	2
	10
	全天
	15
	50

	23
	
	精筛颗粒汇总皮带机1
	1
	75/m
	
	118
	34
	2
	12
	全天
	15
	38.4

	24
	
	精筛颗粒汇总皮带机2
	1
	75/m
	
	124
	32
	2
	14
	全天
	15
	37.1

	25
	
	二筛下笼式粉碎机
	1
	85/m
	
	100
	40
	2
	6
	全天
	15
	54.4

	26
	
	码垛机
	1
	75/m
	
	90
	23
	2
	23
	全天
	15
	50.5

	27
	
	挤压平台刮板机返料皮带机
	1
	75/m
	
	74
	29
	2
	17
	全天
	15
	35.4

	28
	
	二筛下返料皮带机
	1
	75/m
	
	110
	31
	2
	15
	全天
	15
	36.5

	29
	
	一筛下返料皮带机
	1
	75/m
	
	110
	29
	2
	17
	全天
	15
	35.4

	30
	
	刮板机下返料皮带机
	1
	75/m
	
	89
	37
	2
	9
	全天
	15
	40.9
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	3.2厂界达标情况
1）预测模型
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式，其数学表达式如下：
①计算某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：Loct，1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；
Lwoct—某个声源的倍频带声功率级，dB（A）；
r1—室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；
R—房间常数，m2；Q方向性因子，无量纲值。
②计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：	

 计算室外靠近围护结构处的声压级：

④将室外声级Loct，2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct ：

式中：S—透声面积，m2。
⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。
⑥计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级：

式中：Loct(r)—点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；
Loct(r0)—参考位置r0处的倍频带声压级，dB；
R—预测点距声源的距离，m；
r0—参考位置距声源的距离，m；
Loct—各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量，计算方法详见导则)。
如果已知声源的倍频带声功率级Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则 
⑦当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r＜a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3 dB左右，类似线声源衰减特性Adiv≈10lg(r/r0 )；当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6 dB，类似点声源衰减特性Adiv≈20lg(r/r0) 。其中面声源的b＞a。图4-2中虚线为实际衰减量。 (
图4-
1
  
长
方
形
面
声
源
中
心轴
线
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)
⑧由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级Leq(A)。
1）计算总声压级
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin，i，在T时间内该声源工作时间为tin，i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout，j，在T时间内该声源工作时间为tout，j，则预测点的总等效声级为：

式中：T—计算等效声级的时间，h；
N—室外声源个数，M为等效室外声源个数。
将设备噪声源在厂区平面图上进行定位，利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测拟建工程噪声源对各向厂界的影响。
2）预测结果
室内声源和室外声源至厂界噪声贡献值叠加之后的厂界噪声贡献值如下：
表4-10  大厂界噪声预测结果    单位：dB(A)
	测点
编号
	预测点位置
	贡献值
	背景值
	预测值
	标准值
	达标情况

	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	1#
	大厂界东1m处
	23.8 
	62
	52
	62
	52.01
	65
	55
	达标

	2#
	大厂界南1m处
	22 
	58
	48
	58
	48.01
	65
	55
	达标

	3#
	大厂界北1m处
	33.9
	56
	54
	56.03
	54.04
	65
	55
	达标


备注：本项目厂区西厂界位于大厂区中部，无需进行预测。
根据预测结果可知，项目产生的噪声经减振、建筑隔声以及距离衰减后，建设项目厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，因此项目噪声对区域声环境影响较小。
3.3 监测要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》（HJ1301—2023），项目监测点位设置、监测频次及最低监测频次按下表执行。
表4-11 声环境监测计划一览表
	序号
	监测点位
	监测项目
	频率
	标准

	1
	厂界
	等效连续A声级（Leq）
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准


3.4 降噪措施
为尽可能降低噪声对周围环境的影响，要求企业采取如下防治措施：
①从声源上降低噪声是最积极的措施，设备选型考虑尽可能采用低噪声设备，空气动力型噪声设备，如：风机进排气口加装消声器；振动较大的设备进行基础的隔振减振、厂房内墙壁采用隔声较好材料等。
②合理布局。在厂区的布局上，项目高噪声生产设备布置在厂房内。
③定期检查、维修设备，使设备处于良好的运行状态，防止机械噪声的升高。
④生产车间封闭，安装隔声门窗，利用建筑物形成噪声屏障，阻碍噪声传播。
 ⑤加强经常性接触高噪声员工防护，配戴耳塞、耳罩等劳保用品。
综上所述，建设项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。企业必须重视设备噪声治理、减振工程的设计及施工质量，确保达标，不得影响周边环境。
4、固体废物
（1）本项目固体废物产生及排放情况
本项目固废主要为一般固废（不合格品、废包装袋、废布袋、除尘器收集的粉尘）和危险废物（废机油、废机油桶）。
①不合格品
根据企业提供资料，不合格品产生量约为原料的0.1%，则不合格品产生量约510.256t/a，在线回用。
②废包装袋
本项目按500kg/袋包装规格核算，氯化铵原料废包装袋约40.83万只/a，硫酸铵原料废包装袋约61.23万只/a，合计约102.05万只/a，吨包袋单重约2.5kg/个，按全部废弃计，废包装袋产生量约2551t/a，为一般固体废物，收集后外售。
③废布袋
本项目新增两套布袋除尘器，风量合计110000m³/h，布袋数量为1500条，两年更换一次，单条布袋重量为0.55 kg/条，则废布袋年产生量为0.4125t，收集收外售综合利用。
④除尘器收集的粉尘
根据物料衡算，布袋除尘器收集的粉尘约251t/a，为一般固体废物，收集收外售综合利用。
⑤废机油
设备在运行过程中会产生废机油。本项目机油使用量为0.4t/a，废机油产生量约为使用量的10%，则废机油产生量为0.04t/a。经查《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于危险废物，危废编号HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油的废弃包装物）；废机油收集后委托有危废处置资质的单位进行处理。
⑥废机油桶
项目年消耗机油0.4t/a，均采用200kg/桶（桶重15kg）储存，经计算，废包装桶产生量为0.03t/a。经查《国家危险废物名录》（2025年版），废包装桶属于危险废物，危废编号HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油的废弃包装物）；存储于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。   
表4-12  本项目固废产生及处置情况  单位：t/a
	分类
	名称
	产生量
	状态
	存放地点
	代码
	处理处置措施

	一般固废
	不合格品
	510.256
	固态
	/
	SW59/900-099-S59
	产线回用

	
	废包装袋
	2551
	固态
	一般固废暂存间
	SW59/900-099-S59
	收集外售

	
	废布袋
	0.4125
	固态
	
	SW59/900-009-S59
	收集外售

	
	除尘器收集的粉尘
	251
	固态
	
	900-001-SW17
	收集外售

	危险废物
	废机油
	0.04
	固态
	危废暂存间
	HW08/900-249-08
	收集贮存于危废暂存间，委托有资质单位处理

	
	废机油桶
	0.03
	固态
	
	HW08/900-249-08
	


根据环境保护部2017年第43号公告《建设项目危险废物环境影响评价指南》，针对危险废物列明危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，项目建成后危险废物汇总表如下：
表4-13  项目危险废物汇总表 
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量(t/a)
	形态
	主要
成分
	有害
成分
	产废
周期
	危险
特性
	污染防治措施

	1
	废机油
	HW08
	900-249-08
	0.04
	液态
	机油
	机油
	75工作日
	T，I
	委托有危废处置资质单位进行处理。

	2
	废机油桶
	HW08
	900-249-08
	0.03
	固态
	机油
	机油
	30工作日
	T，I
	


（2）固废处置环境管理要求
1）一般固废暂存要求
厂区已建一个面积为20m2一般固废暂存间；一般固废收集后外售，一般固废暂存间具有挡风、挡雨和防渗措施，可有效防止扬尘对周围环境造成影响。一般固废临时暂存场所按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求进行设置，同时，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。
2）危险废物处理处置要求
①危险废物暂存
本项目新增危险废物依托厂区内已建危废暂存间，面积为37㎡，每平方米暂存量按照0.8t计，则最大危险废物暂存量为29.6t，每个月转移一次，厂区现有危废产生量为117t，则暂存剩余量为19.85t＞0.07t，依托可行。
本评价要求，各危险废物的临时贮存、转移、处置均按《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求进行。 
A、贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；贮存设施应按照要求设置标识牌。
B、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，并设置分区贮存标识牌，避免不相容的危险废物接触、混合。
C、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
D、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
E、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
F、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
G、落实GB18597-2023中其他规定。
按照危险废物管理要求，建设单位应对危险废物的容器和包装物以及贮存场所设置危险废物识别标志，临时危废贮存区应根据不同性质的危废进行分区堆放贮存，并做好防渗漏、防雨淋和消防等措施，以防二次污染，危废贮存必须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定。
②危险废物内部运输要求：
A、危险废物内部转运作业应采用专用的工具，内部转运应参照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求填写《危险废物厂内转运记录表》。
B、危险废物内部转运结束后，应对厂区道路中的转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。
③危险废物处置要求：
建设单位应委派专人负责，认真执行五联单制度。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。
危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，并在安徽省危险废物动态管理信息系统进行危险废物申报登记。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。
综上，只要企业强化管理，做好危险废物、一般固废及生活垃圾的收集、贮存和清运工作，并采取恰当的安全处置方法，经处置后固体废物就不会对周围环境产生明显的不利影响。
5、地下水、土壤
（1）地下水、土壤污染类型及途径
项目运营期地下水、土壤污染源主要为生产过程中污染物颗粒物、氨气、氯化氢的大气沉降，危废仓库内废机油等物料泄漏垂直下渗，喷淋塔喷淋废水等泄漏垂直下渗。针对企业生产过程中废气及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对土壤、地下水的污染。
（2）地下水、土壤分区防渗措施
为了更好的保护地下水和土壤资源，将拟建项目对地下水和土壤的影响降至最低限度，建议采取分区防控措施。主要包括车间内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对环境的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控，全厂分区防渗区划见下表所示。
表4-14 项目防渗区划分
	分区类型
	名称
	防渗区域

	重点防渗区
	危废仓库
	地面

	一般防渗
	车间、一般固废库、原料堆放区和成品堆放区
	地面

	简单防渗区
	办公区
	地面


本项目具体分区防渗方案见下表所示。
表4-15 各污染区防渗措施
	序号
	名称
	防渗设计要求
	措施
	建设
情况

	1
	危废仓库
	基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数K≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯等人工防渗材料（渗透系数K≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；润滑油下方设置托盘
	2mm厚高密度聚乙烯（渗透系数K≤10-10cm/s）
	已按要求建设

	2
	车间、一般固废库、原料堆放区和成品堆放区
	一般固废暂存库按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求设置；地面硬化，确保基础防渗性能不低于1.5米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）车间其他区域地面采用防水混凝土地面
	地面水泥混凝土硬化防渗
	已按要求建设

	3
	办公区
	该区域由于基本没有污染物，按常规工程进行设计和建设，一般采取地面水泥硬化措施
	水泥硬化
	已按要求建设


地下水、土壤分区防渗措施有效性分析：
根据建设单位建成后的情况及生产工艺，一般固体废物及危险废物储存后定期转运清理，不会大规模堆积。地面已经按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做好防渗硬化措施，可有效的防止地下水、土壤环境污染问题的发生。
地下水、土壤防护措施与对策应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则确定，符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》。本工程营运期环境影响因素主要为原辅材料等乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境。为了防止本项目潜在土壤和地下水污染源在非正常排放情况下污染地下水、土壤，本环评要求建设单位设置源头防范、分区防治措施，对有可能致使土壤和地下水造成污源的源进行防治。
源头防范措施
本项目应选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，采用环保设备，并对产生的各类废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物的产生和排放，降低生产过程和末端治理的成本。
严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备、仓库采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。
对可能泄漏有害介质和污染物的设备摆放尽量采用“可视化”原则，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水、土壤污染。
由污染途径及对应措施分析可知，本项目对可能产生地下水影响的各项途径均需进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。
6、生态
本项目选址位于淮南经济开发区建设北路69号安徽德邦化工有限公司东厂区，用地性质为工业用地，项目的建设未改变其用地性质，不涉及新增用地，厂区范围内不含有生态环境保护目标，故项目不需开展生态环境影响评价。
7、环境风险分析
详见环境风险专项评价。
8、电磁辐射
本项目不涉及，因此可不分析。
9、环保投资
该项目环保投资45万元，占项目投资1527万元的3%，具体见下表：
表4-16  建设项目环保措施投资一览表   单位：万元
	类别
	治理对象
	治理方案
	投资

	废气防治措施
	上料、破碎、搅拌、造粒、粗筛、整形破碎、冷却、精筛、包装废气
	上料废气、包装废气经集气罩收集，破碎废气、搅拌废气、造粒废气、粗筛废气、整形破碎废气、冷却废气、精筛废气密闭收集经一套布袋除尘器处理，最终经一根20m高排气筒（DA044）排放
	21

	
	烘干废气
	烘干废气密闭收集经一套布袋除尘器+二级喷淋塔处理，最终经一根20m高排气筒（DA045）排放
	20

	噪声防治措施
	产噪设备
	选用低噪声设备、厂房内布置、隔声、减振。
	2

	固废防治措施
	一般固废
	一般固体废物依托已建一般固废库，收集后外售。
	1

	
	危废
	危险废物依托危废暂存库储存，废机油、废机油桶集中收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处理。
	1

	合计
	45






[bookmark: _Toc120118376][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物
项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA044/上料、破碎、搅拌、造粒、粗筛、整形破碎、冷却、精筛、包装废气
	颗粒物
	上料废气、包装废气经集气罩收集，破碎废气、搅拌废气、造粒废气、粗筛废气、整形破碎废气、冷却废气、精筛废气密闭收集经一套布袋除尘器处理，最终经一根20m高排气筒（DA044）排放
	营运期DA044排气筒颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；DA045氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），颗粒物、二氧化硫以及氮氧化物排放浓度执行《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）中要求，氨、臭气浓度《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

	
	DA045/烘干废气
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨气、氯化氢、臭气浓度
	烘干废气密闭收集经一套布袋除尘器+二级喷淋塔处理，最终经一根20m高排气筒（DA045）排放
	

	
	厂界
	颗粒物、氯化氢
	加强废气收集
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。

	
	
	氨气、臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	生产设备
	设备噪声
	隔声、减振等各项降噪措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

	电磁
辐射
	/
	/
	/
	/

	固体
废物
	一般固废：不合格品产线回用，废包装袋、废布袋、布袋除尘器收集的分成依托厂区已建一般固体废物暂存间，收集后外售。
危险废物：废机油、废机油桶依托厂区已建危废暂存间。委托有资质单位处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	依托已建防渗措施。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	制定环保管理制度，加强风险防范管控。

	




其他环境管理要求























其他环境管理要求






















	为了保证企业环境管理工作的顺利进行，运行期应设立环境管理部门，配备专职人员负责日常环境管理工作，主要环境管理内容包括以下几个方面：
1、环保设施管理及环境监测
①建立、执行监督管理计划，对大气、废水等主要污染物制定监测、控制制度，以保证及时了解并控制污染物排放情况和对周围环境的影响情况。
②定期检查环保设施的运行状况及设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放；一旦发生环境风险事故，环境管理机构将参与事故的处理。
③建立并实施从总经理到班组各层次的环境目标管理责任制，对每个员工均应按岗位责任制制定专门的责任范围及操作规程，明确责任目标；
④根据国家环境标准，对本项目重点污染源及污染物开展日常监测工作，委托具有资质的监测单位对本项目运营期的环境污染物排放达标情况进行自行监测。
2、规范排污口
企业在严格进行环境管理的同时还应遵照国家对排污口规范的要求，在场区“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1—1995）及《环境保护图形固体废物贮存（处置）场》GB155622—1995）中有关规定。排放口图形标志见表5-1。
表5-1   环保图形标志
	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	
	
	废水排放
	表示排放去向

	2
	
	
	废气排放
	简介：废气排放口警告图形符号废气排放口表示废气向大气环境排放

	3
	
	
	噪声排放源
	简介：噪声排放源
警告图形符号噪声排放源表示噪声向外环境排放

	4
	
	
	一般固体废物
	简介：表示一般固废贮存、处置场

	5
	/
	
	危险固体废物
	表示危险废物贮存、处置场


固体废物堆放场所规范化：本项目固体废物应按照固废处理相关规定加强管理，应加强暂存期间的管理，存放场应采取严格的防渗、防流失措施，并在存放场边界和进出口位置设置环保标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距固体废物贮存（堆放）场较近且醒目处，并能长久保留。危险废物贮存（堆放）场应设置警告性环境保护图形标志牌。 
3、竣工环境保护验收
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关要求，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告，向主管部门申请竣工环境保护验收。





五、环境保护措施监督检查清单
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六、结论

[bookmark: _Toc120118378]附表
[bookmark: _Toc67775558][bookmark: _Toc76490905]建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	烟粉尘
	75.127
	0
	0
	1.26
	0
	76.387
	+1.26 

	
	SO2
	51.718
	0
	0
	0.14
	0
	51.858
	+0.14

	
	NOx
	102.32
	0
	0
	1.309 
	0
	103.629
	+1.309 

	
	汞
	0.0003
	0
	0
	0
	0
	0.0003
	0

	
	NH3
	26.086
	0
	0
	0.725
	0
	26.811
	+0.725

	
	H2S
	0.26
	0
	0
	0 
	0
	0.26
	0 

	
	甲醇
	6.826
	0
	0
	0
	0
	6.826
	0

	
	氯化氢
	0
	0
	0
	0.621
	0
	0.621
	+0.621

	
	NMHC
	8
	0
	0
	0
	0
	8
	0

	废水
	COD
	42.16
	0
	0
	0
	0
	42.16
	0

	
	氨氮
	4.216
	0
	0
	0
	0
	4.216
	0

	
	总氮
	12.65
	0
	0
	0
	0
	12.65
	0

	
	总磷
	0.422
	0
	0
	0
	0
	0.422
	0

	
	硫化物
	0.843
	0
	0
	0
	0
	0.843
	0

	
	挥发酚
	0.422
	0
	0
	0
	0
	0.422
	0

	
	氰化物
	0.422
	0
	0
	0
	0
	0.422
	0

	一般工业
固体废物
	不合格品
	0
	0
	0
	510.256
	0
	510.256
	+510.256

	
	造气渣
	47368
	0
	0
	0
	0
	47368
	0

	
	废氨合成催化剂
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	0

	
	氨Ⅱ盐泥
	1579
	0
	0
	0
	0
	1579
	0

	
	锅炉渣
	42105
	0
	0
	0
	0
	42105
	0

	
	粉煤灰
	3684
	0
	0
	0
	0
	3684
	0

	
	废RO膜
	1.5
	0
	0
	0
	0
	1.5
	0

	
	废布袋
	1
	0
	0
	0.4125
	0
	1.4125
	+0.4125

	
	废包装材料
	19
	0
	0
	2551
	0
	2570
	+2551

	
	干污泥
	653
	0
	0
	0
	0
	653
	0

	
	除尘器收集的粉尘
	0
	0
	0
	251
	0
	251
	0

	危险废物
	其余废催化剂
	36
	0
	0
	0
	0
	36
	0

	
	废活性炭
	26
	0
	0
	0
	0
	26
	0

	
	废脱硝催化剂
	1.5
	0
	0
	0
	0
	1.5
	0

	
	废矿物油
	53
	0
	0
	0.04
	0
	53.04
	+0.04

	
	在线监测装置检测废液
	0.5
	0
	0
	0
	0
	0.5
	0

	
	废机油桶
	0.5
	0
	0
	0.03
	0
	0.53
	+0.03


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；
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