




潘环审复〔2026〕11号

关于安徽好谷道油脂有限公司年产1.2万吨
米糠油项目环境影响报告表的批复

安徽好谷道油脂有限公司：
你公司报送《年产1.2万吨米糠油项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查研究后批复如下：
在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施、生态保护措施和风险防范措施的前提下，结合专家审查意见，原则同意该项目按照安徽赢瀚环保科技有限公司编制的《报告表》及本审批意见要求进行建设。
一、项目概况
年产1.2万吨米糠油项目位于淮南潘集经济开发区（北区）生态大道东延十字路口南侧，项目总投资4500万元，其中环保投资20万元。项目建设内容为：项目总用地面积23亩，主要改造300t/d原料预处理车间、300t/d浸出车间及包装车间，建设油罐、供水、供电、供汽、污水处理等配套设施。项目建成后年产1.2万吨米糠油、6.8万吨米糠粕。
本项目已经淮南市潘集区发展和改革委员会备案，项目编码：2407-340406-04-01-785072，未经同意不得擅自改变建设内容、工艺、规模和选址等。若工程建设发生重大变动，必须严格依照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定办理相关手续。
二、污染防治措施要求
为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，项目设计、建设和运行必须落实以下要求：
（一）严格落实大气污染防治措施。
①卸料粉尘、下料粉尘：于封闭原料库内无组织排放。②除杂、分离粉尘：密闭收集，经脉冲除尘器处理后，通过1根15m高的排气筒DA001排放。③混合油蒸发、气提、湿粕蒸脱、废水蒸煮罐废气：密闭管道收集，经冷凝器（水冷）+石蜡吸收塔（含石蜡解析塔）+冷冻机（深冷）+二级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高的排气筒DA001排放。④米糠粕刮板粉尘、米糠粕包装粉尘：集气罩收集，经布袋除尘器处理后，通过1根15m高的排气筒DA001排放。⑤米糠粕料仓粉尘：密闭收集，经布袋除尘器处理后，通过1根15m高的排气筒DA001排放。⑥碎米仓粉尘：密闭收集，经碎米仓顶部配备袋式除尘器处理后无组织排放。⑦碎米包装粉尘、储罐大小呼吸废气：于厂房内无组织排放。
（二）严格落实水污染防治措施。
运营期废水：项目运行后，采取雨污分流。雨水经过雨水管道收集后排入市政雨水管网。生活污水经化粪池处理、蒸煮罐废水经污水处理设施（（处理工艺“调节池+隔油池+絮凝池+A2O+沉淀池”，设计处理能力35t/d））处理后、循环冷却水池排水直接接管至淮南潘集区豆制品产业园污水处理厂集中处理。
（三）严格落实噪声污染防治措施。运营期噪声：基础减振、加装隔声罩、消声器；优先选用低噪声设备、厂房隔声等。
（四）严格落实一般固体废物污染防治措施。项目产生的一般固废主要为碎米、米糠粕、其他杂质、收集粉尘、釜残油泥、污泥。碎米收集暂存碎米存仓，外售综合利用；米糠粕收集暂存粕库，外售综合利用；其他杂质、收集粉尘收集暂存固废库，外售综合利用；釜残油泥收集暂存固废库，委托废油脂回收单位进行处理，污泥定期清掏外运作农家肥使用。生活垃圾委托环卫部门清运。
（五）严格落实危险废物污染防治措施。项目产生的危险废物为废劳保用品（含油抹布、手套）、废机油、废机油桶、废石蜡油、废活性炭。统一收集暂存于危废库，委托有资质单位处理。
（六）严格落实土壤及地下水污染防治措施。结合环评文件相关内容，严格落实重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区等分区防渗措施防止污染土壤和地下水。
（七）严格落实环评文件中环境风险防治措施。结合环评文件相关内容，严格落实相关环境风险的防治措施。
三、环境管理要求
项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，及时申请排污许可证，项目竣工后应及时对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后方可使用。
四、环评执行标准
1.废气排放
运营期颗粒物、非甲烷总烃废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放浓度限值；厂区内有机废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。
2.地表水和污水排放
区域地表水体淮河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。
项目污水排放执行《污水综合排放标准》表4三级排放标准和淮南潘集区豆制品产业园污水处理厂接管要求。
3.声环境及噪声排放
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。
4.一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定执行。
5.如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况，按照要求变更执行标准。
[bookmark: _GoBack]五、其他要求
（一）本审批意见仅是我局对该项目环评文件的批复意见，项目可能涉及的建设、土地等其他事项遵照有关部门的要求执行。
（二）若发现建设单位、环评编制单位弄虚作假或不落实承诺内容的，可撤销许可决定，依法查处，并向社会公开，将失信企业纳入相关诚信体系。
（三）你公司应按规定配合各级生态环境部门做好建设项目环境保护事中事后监管工作。
六、请潘集生态环境保护综合行政执法大队做好工程施工期和运营期的事中事后生态环境监管工作。
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