八环审复〔2026〕6号

关于淮南市金桥新型建材有限公司“生产线优化整合技术改造项目”生态环境影响报告表的批复

淮南市金桥新型建材有限公司：

你公司报来的《生产线优化整合技术改造项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经审查后批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意该项目按照安徽晟创环境技术服务有限公司编制的《报告表》及本审批意见要求进行建设。

一、项目概况

项目位于安徽省淮南市八公山区沈巷村境内，规划占地约60亩，配套建设道路、停车场、围墙、绿化及给排水、变配电、消防系统、环境保护设施等公用辅助设施。项目总投资15000万元，其中环保投资不低于150万元。项目建成后，年新增1.5亿块烧结砖，扩建完成后全厂年产3亿块烧结砖。项目已取得淮南市八公山区科技工业信息化局备案，项目代码：2606-340405-07-02-830553。

二、污染防治措施要求

为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，项目设计、建设和运行必须做到以下要求：

（一）严格落实大气污染防治措施

按照《报告表》提出的废气处理方案进行设计和建设，运营期产生的砖坯清扫废气经集气罩收集至高效布袋除尘处理后通过15米高排气筒DA001排放；隧道窑废气经集气管道收集至SNCR脱硝+脱硫设施（石灰石—石膏法）+湿电除尘处理后通过36米高排气筒DA002排放；破碎筛分粉尘经集气罩收集至高效布袋除尘处理后通过15米高排气筒DA003、DA004排放，加强无组织控制要求。
（二）严格落实水污染防治措施

本项目初期雨水经初期雨水池收集后回用于生产，车辆清洗废水通过沉淀池三级沉淀后，回用于车辆清洗，生活污水经化粪池处理后，清掏农用，脱硫废水经沉淀池沉淀后循环使用，定期注入新鲜水，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施

本项目通过选用低噪声设备，合理布局，对产噪设备采取消声、减振、隔声等措施，确保厂界噪声达标。

（四）严格落实固废污染防治措施

本项目危废主要包括废机油、废机油桶等，收集暂存于危险废物暂存间后，定期委托有资质单位处理。生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。

（五）项目应加强环境保护管理，依法编制突发环境事件应急预案，落实环境保护的各项应急措施及制度，加强风险管理。

三、环境管理要求

项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度。依据《固定污染源排污许可分类管理目录》需履行排污许可手续的，项目建成后，须在实际排放污染物或者启动生产设施之前依法履行排污许可手续，不得无证排污。项目竣工后，应按规定开展环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用，并及时进行公示并报区生态环境分局备案。如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况，按照要求变更执行标准。
四、环评执行标准

（一）废气排放

项目有组织废气污染物排放执行安徽省《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023）表2中大气污染物排放限值要求；厂区内无组织废气排放执行安徽省《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023）表3企业边界大气污染物浓度限值。

（二）噪声排放

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（三）固体废物

一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。

五、其他要求

（一）本审批意见仅是我局对该项目环评文件的批复意见，项目涉及的规划、安监、建设、土地等其它事项遵照有关部门的要求执行后，方可投入运营。

（二）若发现建设单位、环评编制单位弄虚作假或不落实承诺内容的，可撤销许可决定，依法查处，并向社会公开，将失信企业纳入相关诚信体系。

（三）你公司应按规定配合各级行使生态环境保护职能部门做好建设项目环境保护事中事后监管工作。

六、请八公山生态环境保护综合行政执法大队、八公山镇做好项目运营期的事中事后环保监管工作。

	抄送：八公山生态环境保护综合行政执法大队、八公山镇人民政府、安徽晟创环境技术服务有限公司。

	淮南市八公山区生态环境分局         2026年9月3日印发


